;LEITUNG_HÖHE##HVAC_Duct_Size##Millimeters;LEITUNG_BREITE##HVAC_Duct_Size##Millimeters;Beschreibung##OTHER##;Typenkommentare##OTHER##;Hersteller##OTHER##;Modell##OTHER##;URL##OTHER##
KMM 125x125 - .2;125;125;Deckgitter;Deckgitter, Abmessungen  125x125 mm, mit Flansch oder am freien Leitungende;MANDÍK;KMM 125x125 - .2;https://www.mandik.cz/produktreihe/luftdurchlasse/gitter-und-luftauslasse/kmm
KMM 160x125 - .2;160;125;Deckgitter;Deckgitter, Abmessungen  160x125 mm, mit Flansch oder am freien Leitungende;MANDÍK;KMM 160x125 - .2;https://www.mandik.cz/produktreihe/luftdurchlasse/gitter-und-luftauslasse/kmm
KMM 160x160 - .2;160;160;Deckgitter;Deckgitter, Abmessungen  160x160 mm, mit Flansch oder am freien Leitungende;MANDÍK;KMM 160x160 - .2;https://www.mandik.cz/produktreihe/luftdurchlasse/gitter-und-luftauslasse/kmm
KMM 200x125 - .2;200;125;Deckgitter;Deckgitter, Abmessungen  200x125 mm, mit Flansch oder am freien Leitungende;MANDÍK;KMM 200x125 - .2;https://www.mandik.cz/produktreihe/luftdurchlasse/gitter-und-luftauslasse/kmm
KMM 200x160 - .2;200;160;Deckgitter;Deckgitter, Abmessungen  200x160 mm, mit Flansch oder am freien Leitungende;MANDÍK;KMM 200x160 - .2;https://www.mandik.cz/produktreihe/luftdurchlasse/gitter-und-luftauslasse/kmm
KMM 200x200 - .2;200;200;Deckgitter;Deckgitter, Abmessungen  200x200 mm, mit Flansch oder am freien Leitungende;MANDÍK;KMM 200x200 - .2;https://www.mandik.cz/produktreihe/luftdurchlasse/gitter-und-luftauslasse/kmm
KMM 250x125 - .2;250;125;Deckgitter;Deckgitter, Abmessungen  250x125 mm, mit Flansch oder am freien Leitungende;MANDÍK;KMM 250x125 - .2;https://www.mandik.cz/produktreihe/luftdurchlasse/gitter-und-luftauslasse/kmm
KMM 250x160 - .2;250;160;Deckgitter;Deckgitter, Abmessungen  250x160 mm, mit Flansch oder am freien Leitungende;MANDÍK;KMM 250x160 - .2;https://www.mandik.cz/produktreihe/luftdurchlasse/gitter-und-luftauslasse/kmm
KMM 250x200 - .2;250;200;Deckgitter;Deckgitter, Abmessungen  250x200 mm, mit Flansch oder am freien Leitungende;MANDÍK;KMM 250x200 - .2;https://www.mandik.cz/produktreihe/luftdurchlasse/gitter-und-luftauslasse/kmm
KMM 250x250 - .2;250;250;Deckgitter;Deckgitter, Abmessungen  250x250 mm, mit Flansch oder am freien Leitungende;MANDÍK;KMM 250x250 - .2;https://www.mandik.cz/produktreihe/luftdurchlasse/gitter-und-luftauslasse/kmm
KMM 315x125 - .2;315;125;Deckgitter;Deckgitter, Abmessungen  315x125 mm, mit Flansch oder am freien Leitungende;MANDÍK;KMM 315x125 - .2;https://www.mandik.cz/produktreihe/luftdurchlasse/gitter-und-luftauslasse/kmm
KMM 315x160 - .2;315;160;Deckgitter;Deckgitter, Abmessungen  315x160 mm, mit Flansch oder am freien Leitungende;MANDÍK;KMM 315x160 - .2;https://www.mandik.cz/produktreihe/luftdurchlasse/gitter-und-luftauslasse/kmm
KMM 315x200 - .2;315;200;Deckgitter;Deckgitter, Abmessungen  315x200 mm, mit Flansch oder am freien Leitungende;MANDÍK;KMM 315x200 - .2;https://www.mandik.cz/produktreihe/luftdurchlasse/gitter-und-luftauslasse/kmm
KMM 315x250 - .2;315;250;Deckgitter;Deckgitter, Abmessungen  315x250 mm, mit Flansch oder am freien Leitungende;MANDÍK;KMM 315x250 - .2;https://www.mandik.cz/produktreihe/luftdurchlasse/gitter-und-luftauslasse/kmm
KMM 315x315 - .2;315;315;Deckgitter;Deckgitter, Abmessungen  315x315 mm, mit Flansch oder am freien Leitungende;MANDÍK;KMM 315x315 - .2;https://www.mandik.cz/produktreihe/luftdurchlasse/gitter-und-luftauslasse/kmm
KMM 400x160 - .2;400;160;Deckgitter;Deckgitter, Abmessungen  400x160 mm, mit Flansch oder am freien Leitungende;MANDÍK;KMM 400x160 - .2;https://www.mandik.cz/produktreihe/luftdurchlasse/gitter-und-luftauslasse/kmm
KMM 400x200 - .2;400;200;Deckgitter;Deckgitter, Abmessungen  400x200 mm, mit Flansch oder am freien Leitungende;MANDÍK;KMM 400x200 - .2;https://www.mandik.cz/produktreihe/luftdurchlasse/gitter-und-luftauslasse/kmm
KMM 400x250 - .2;400;250;Deckgitter;Deckgitter, Abmessungen  400x250 mm, mit Flansch oder am freien Leitungende;MANDÍK;KMM 400x250 - .2;https://www.mandik.cz/produktreihe/luftdurchlasse/gitter-und-luftauslasse/kmm
KMM 400x315 - .2;400;315;Deckgitter;Deckgitter, Abmessungen  400x315 mm, mit Flansch oder am freien Leitungende;MANDÍK;KMM 400x315 - .2;https://www.mandik.cz/produktreihe/luftdurchlasse/gitter-und-luftauslasse/kmm
KMM 400x400 - .2;400;400;Deckgitter;Deckgitter, Abmessungen  400x400 mm, mit Flansch oder am freien Leitungende;MANDÍK;KMM 400x400 - .2;https://www.mandik.cz/produktreihe/luftdurchlasse/gitter-und-luftauslasse/kmm
KMM 500x200 - .2;500;200;Deckgitter;Deckgitter, Abmessungen  500x200 mm, mit Flansch oder am freien Leitungende;MANDÍK;KMM 500x200 - .2;https://www.mandik.cz/produktreihe/luftdurchlasse/gitter-und-luftauslasse/kmm
KMM 500x250 - .2;500;250;Deckgitter;Deckgitter, Abmessungen  500x250 mm, mit Flansch oder am freien Leitungende;MANDÍK;KMM 500x250 - .2;https://www.mandik.cz/produktreihe/luftdurchlasse/gitter-und-luftauslasse/kmm
KMM 500x315 - .2;500;315;Deckgitter;Deckgitter, Abmessungen  500x315 mm, mit Flansch oder am freien Leitungende;MANDÍK;KMM 500x315 - .2;https://www.mandik.cz/produktreihe/luftdurchlasse/gitter-und-luftauslasse/kmm
KMM 500x400 - .2;500;400;Deckgitter;Deckgitter, Abmessungen  500x400 mm, mit Flansch oder am freien Leitungende;MANDÍK;KMM 500x400 - .2;https://www.mandik.cz/produktreihe/luftdurchlasse/gitter-und-luftauslasse/kmm
KMM 500x500 - .2;500;500;Deckgitter;Deckgitter, Abmessungen  500x500 mm, mit Flansch oder am freien Leitungende;MANDÍK;KMM 500x500 - .2;https://www.mandik.cz/produktreihe/luftdurchlasse/gitter-und-luftauslasse/kmm
KMM 630x250 - .2;630;250;Deckgitter;Deckgitter, Abmessungen  630x250 mm, mit Flansch oder am freien Leitungende;MANDÍK;KMM 630x250 - .2;https://www.mandik.cz/produktreihe/luftdurchlasse/gitter-und-luftauslasse/kmm
KMM 630x315 - .2;630;315;Deckgitter;Deckgitter, Abmessungen  630x315 mm, mit Flansch oder am freien Leitungende;MANDÍK;KMM 630x315 - .2;https://www.mandik.cz/produktreihe/luftdurchlasse/gitter-und-luftauslasse/kmm
KMM 630x400 - .2;630;400;Deckgitter;Deckgitter, Abmessungen  630x400 mm, mit Flansch oder am freien Leitungende;MANDÍK;KMM 630x400 - .2;https://www.mandik.cz/produktreihe/luftdurchlasse/gitter-und-luftauslasse/kmm
KMM 630x500 - .2;630;500;Deckgitter;Deckgitter, Abmessungen  630x500 mm, mit Flansch oder am freien Leitungende;MANDÍK;KMM 630x500 - .2;https://www.mandik.cz/produktreihe/luftdurchlasse/gitter-und-luftauslasse/kmm
KMM 630x630 - .2;630;630;Deckgitter;Deckgitter, Abmessungen  630x630 mm, mit Flansch oder am freien Leitungende;MANDÍK;KMM 630x630 - .2;https://www.mandik.cz/produktreihe/luftdurchlasse/gitter-und-luftauslasse/kmm
KMM 800x315 - .2;800;315;Deckgitter;Deckgitter, Abmessungen  800x315 mm, mit Flansch oder am freien Leitungende;MANDÍK;KMM 800x315 - .2;https://www.mandik.cz/produktreihe/luftdurchlasse/gitter-und-luftauslasse/kmm
KMM 800x400 - .2;800;400;Deckgitter;Deckgitter, Abmessungen  800x400 mm, mit Flansch oder am freien Leitungende;MANDÍK;KMM 800x400 - .2;https://www.mandik.cz/produktreihe/luftdurchlasse/gitter-und-luftauslasse/kmm
KMM 800x500 - .2;800;500;Deckgitter;Deckgitter, Abmessungen  800x500 mm, mit Flansch oder am freien Leitungende;MANDÍK;KMM 800x500 - .2;https://www.mandik.cz/produktreihe/luftdurchlasse/gitter-und-luftauslasse/kmm
KMM 800x630 - .2;800;630;Deckgitter;Deckgitter, Abmessungen  800x630 mm, mit Flansch oder am freien Leitungende;MANDÍK;KMM 800x630 - .2;https://www.mandik.cz/produktreihe/luftdurchlasse/gitter-und-luftauslasse/kmm
KMM 800x800 - .2;800;800;Deckgitter;Deckgitter, Abmessungen  800x800 mm, mit Flansch oder am freien Leitungende;MANDÍK;KMM 800x800 - .2;https://www.mandik.cz/produktreihe/luftdurchlasse/gitter-und-luftauslasse/kmm
KMM 1000x400 - .2;1000;400;Deckgitter;Deckgitter, Abmessungen  1000x400 mm, mit Flansch oder am freien Leitungende;MANDÍK;KMM 1000x400 - .2;https://www.mandik.cz/produktreihe/luftdurchlasse/gitter-und-luftauslasse/kmm
KMM 1000x500 - .2;1000;500;Deckgitter;Deckgitter, Abmessungen  1000x500 mm, mit Flansch oder am freien Leitungende;MANDÍK;KMM 1000x500 - .2;https://www.mandik.cz/produktreihe/luftdurchlasse/gitter-und-luftauslasse/kmm
KMM 1000x630 - .2;1000;630;Deckgitter;Deckgitter, Abmessungen  1000x630 mm, mit Flansch oder am freien Leitungende;MANDÍK;KMM 1000x630 - .2;https://www.mandik.cz/produktreihe/luftdurchlasse/gitter-und-luftauslasse/kmm
KMM 1000x800 - .2;1000;800;Deckgitter;Deckgitter, Abmessungen  1000x800 mm, mit Flansch oder am freien Leitungende;MANDÍK;KMM 1000x800 - .2;https://www.mandik.cz/produktreihe/luftdurchlasse/gitter-und-luftauslasse/kmm
KMM 1250x500 - .2;1250;500;Deckgitter;Deckgitter, Abmessungen  1250x500 mm, mit Flansch oder am freien Leitungende;MANDÍK;KMM 1250x500 - .2;https://www.mandik.cz/produktreihe/luftdurchlasse/gitter-und-luftauslasse/kmm
KMM 1250x630 - .2;1250;630;Deckgitter;Deckgitter, Abmessungen  1250x630 mm, mit Flansch oder am freien Leitungende;MANDÍK;KMM 1250x630 - .2;https://www.mandik.cz/produktreihe/luftdurchlasse/gitter-und-luftauslasse/kmm
KMM 1250x800 - .2;1250;800;Deckgitter;Deckgitter, Abmessungen  1250x800 mm, mit Flansch oder am freien Leitungende;MANDÍK;KMM 1250x800 - .2;https://www.mandik.cz/produktreihe/luftdurchlasse/gitter-und-luftauslasse/kmm
KMM 125x125 - .3;125;125;Deckgitter;Deckgitter, Abmessungen  125x125 mm, für Wandmontage;MANDÍK;KMM 125x125 - .3;https://www.mandik.cz/produktreihe/luftdurchlasse/gitter-und-luftauslasse/kmm
KMM 160x125 - .3;160;125;Deckgitter;Deckgitter, Abmessungen  160x125 mm, für Wandmontage;MANDÍK;KMM 160x125 - .3;https://www.mandik.cz/produktreihe/luftdurchlasse/gitter-und-luftauslasse/kmm
KMM 160x160 - .3;160;160;Deckgitter;Deckgitter, Abmessungen  160x160 mm, für Wandmontage;MANDÍK;KMM 160x160 - .3;https://www.mandik.cz/produktreihe/luftdurchlasse/gitter-und-luftauslasse/kmm
KMM 200x125 - .3;200;125;Deckgitter;Deckgitter, Abmessungen  200x125 mm, für Wandmontage;MANDÍK;KMM 200x125 - .3;https://www.mandik.cz/produktreihe/luftdurchlasse/gitter-und-luftauslasse/kmm
KMM 200x160 - .3;200;160;Deckgitter;Deckgitter, Abmessungen  200x160 mm, für Wandmontage;MANDÍK;KMM 200x160 - .3;https://www.mandik.cz/produktreihe/luftdurchlasse/gitter-und-luftauslasse/kmm
KMM 200x200 - .3;200;200;Deckgitter;Deckgitter, Abmessungen  200x200 mm, für Wandmontage;MANDÍK;KMM 200x200 - .3;https://www.mandik.cz/produktreihe/luftdurchlasse/gitter-und-luftauslasse/kmm
KMM 250x125 - .3;250;125;Deckgitter;Deckgitter, Abmessungen  250x125 mm, für Wandmontage;MANDÍK;KMM 250x125 - .3;https://www.mandik.cz/produktreihe/luftdurchlasse/gitter-und-luftauslasse/kmm
KMM 250x160 - .3;250;160;Deckgitter;Deckgitter, Abmessungen  250x160 mm, für Wandmontage;MANDÍK;KMM 250x160 - .3;https://www.mandik.cz/produktreihe/luftdurchlasse/gitter-und-luftauslasse/kmm
KMM 250x200 - .3;250;200;Deckgitter;Deckgitter, Abmessungen  250x200 mm, für Wandmontage;MANDÍK;KMM 250x200 - .3;https://www.mandik.cz/produktreihe/luftdurchlasse/gitter-und-luftauslasse/kmm
KMM 250x250 - .3;250;250;Deckgitter;Deckgitter, Abmessungen  250x250 mm, für Wandmontage;MANDÍK;KMM 250x250 - .3;https://www.mandik.cz/produktreihe/luftdurchlasse/gitter-und-luftauslasse/kmm
KMM 315x125 - .3;315;125;Deckgitter;Deckgitter, Abmessungen  315x125 mm, für Wandmontage;MANDÍK;KMM 315x125 - .3;https://www.mandik.cz/produktreihe/luftdurchlasse/gitter-und-luftauslasse/kmm
KMM 315x160 - .3;315;160;Deckgitter;Deckgitter, Abmessungen  315x160 mm, für Wandmontage;MANDÍK;KMM 315x160 - .3;https://www.mandik.cz/produktreihe/luftdurchlasse/gitter-und-luftauslasse/kmm
KMM 315x200 - .3;315;200;Deckgitter;Deckgitter, Abmessungen  315x200 mm, für Wandmontage;MANDÍK;KMM 315x200 - .3;https://www.mandik.cz/produktreihe/luftdurchlasse/gitter-und-luftauslasse/kmm
KMM 315x250 - .3;315;250;Deckgitter;Deckgitter, Abmessungen  315x250 mm, für Wandmontage;MANDÍK;KMM 315x250 - .3;https://www.mandik.cz/produktreihe/luftdurchlasse/gitter-und-luftauslasse/kmm
KMM 315x315 - .3;315;315;Deckgitter;Deckgitter, Abmessungen  315x315 mm, für Wandmontage;MANDÍK;KMM 315x315 - .3;https://www.mandik.cz/produktreihe/luftdurchlasse/gitter-und-luftauslasse/kmm
KMM 400x160 - .3;400;160;Deckgitter;Deckgitter, Abmessungen  400x160 mm, für Wandmontage;MANDÍK;KMM 400x160 - .3;https://www.mandik.cz/produktreihe/luftdurchlasse/gitter-und-luftauslasse/kmm
KMM 400x200 - .3;400;200;Deckgitter;Deckgitter, Abmessungen  400x200 mm, für Wandmontage;MANDÍK;KMM 400x200 - .3;https://www.mandik.cz/produktreihe/luftdurchlasse/gitter-und-luftauslasse/kmm
KMM 400x250 - .3;400;250;Deckgitter;Deckgitter, Abmessungen  400x250 mm, für Wandmontage;MANDÍK;KMM 400x250 - .3;https://www.mandik.cz/produktreihe/luftdurchlasse/gitter-und-luftauslasse/kmm
KMM 400x315 - .3;400;315;Deckgitter;Deckgitter, Abmessungen  400x315 mm, für Wandmontage;MANDÍK;KMM 400x315 - .3;https://www.mandik.cz/produktreihe/luftdurchlasse/gitter-und-luftauslasse/kmm
KMM 400x400 - .3;400;400;Deckgitter;Deckgitter, Abmessungen  400x400 mm, für Wandmontage;MANDÍK;KMM 400x400 - .3;https://www.mandik.cz/produktreihe/luftdurchlasse/gitter-und-luftauslasse/kmm
KMM 500x200 - .3;500;200;Deckgitter;Deckgitter, Abmessungen  500x200 mm, für Wandmontage;MANDÍK;KMM 500x200 - .3;https://www.mandik.cz/produktreihe/luftdurchlasse/gitter-und-luftauslasse/kmm
KMM 500x250 - .3;500;250;Deckgitter;Deckgitter, Abmessungen  500x250 mm, für Wandmontage;MANDÍK;KMM 500x250 - .3;https://www.mandik.cz/produktreihe/luftdurchlasse/gitter-und-luftauslasse/kmm
KMM 500x315 - .3;500;315;Deckgitter;Deckgitter, Abmessungen  500x315 mm, für Wandmontage;MANDÍK;KMM 500x315 - .3;https://www.mandik.cz/produktreihe/luftdurchlasse/gitter-und-luftauslasse/kmm
KMM 500x400 - .3;500;400;Deckgitter;Deckgitter, Abmessungen  500x400 mm, für Wandmontage;MANDÍK;KMM 500x400 - .3;https://www.mandik.cz/produktreihe/luftdurchlasse/gitter-und-luftauslasse/kmm
KMM 500x500 - .3;500;500;Deckgitter;Deckgitter, Abmessungen  500x500 mm, für Wandmontage;MANDÍK;KMM 500x500 - .3;https://www.mandik.cz/produktreihe/luftdurchlasse/gitter-und-luftauslasse/kmm
KMM 630x250 - .3;630;250;Deckgitter;Deckgitter, Abmessungen  630x250 mm, für Wandmontage;MANDÍK;KMM 630x250 - .3;https://www.mandik.cz/produktreihe/luftdurchlasse/gitter-und-luftauslasse/kmm
KMM 630x315 - .3;630;315;Deckgitter;Deckgitter, Abmessungen  630x315 mm, für Wandmontage;MANDÍK;KMM 630x315 - .3;https://www.mandik.cz/produktreihe/luftdurchlasse/gitter-und-luftauslasse/kmm
KMM 630x400 - .3;630;400;Deckgitter;Deckgitter, Abmessungen  630x400 mm, für Wandmontage;MANDÍK;KMM 630x400 - .3;https://www.mandik.cz/produktreihe/luftdurchlasse/gitter-und-luftauslasse/kmm
KMM 630x500 - .3;630;500;Deckgitter;Deckgitter, Abmessungen  630x500 mm, für Wandmontage;MANDÍK;KMM 630x500 - .3;https://www.mandik.cz/produktreihe/luftdurchlasse/gitter-und-luftauslasse/kmm
KMM 630x630 - .3;630;630;Deckgitter;Deckgitter, Abmessungen  630x630 mm, für Wandmontage;MANDÍK;KMM 630x630 - .3;https://www.mandik.cz/produktreihe/luftdurchlasse/gitter-und-luftauslasse/kmm
KMM 800x315 - .3;800;315;Deckgitter;Deckgitter, Abmessungen  800x315 mm, für Wandmontage;MANDÍK;KMM 800x315 - .3;https://www.mandik.cz/produktreihe/luftdurchlasse/gitter-und-luftauslasse/kmm
KMM 800x400 - .3;800;400;Deckgitter;Deckgitter, Abmessungen  800x400 mm, für Wandmontage;MANDÍK;KMM 800x400 - .3;https://www.mandik.cz/produktreihe/luftdurchlasse/gitter-und-luftauslasse/kmm
KMM 800x500 - .3;800;500;Deckgitter;Deckgitter, Abmessungen  800x500 mm, für Wandmontage;MANDÍK;KMM 800x500 - .3;https://www.mandik.cz/produktreihe/luftdurchlasse/gitter-und-luftauslasse/kmm
KMM 800x630 - .3;800;630;Deckgitter;Deckgitter, Abmessungen  800x630 mm, für Wandmontage;MANDÍK;KMM 800x630 - .3;https://www.mandik.cz/produktreihe/luftdurchlasse/gitter-und-luftauslasse/kmm
KMM 800x800 - .3;800;800;Deckgitter;Deckgitter, Abmessungen  800x800 mm, für Wandmontage;MANDÍK;KMM 800x800 - .3;https://www.mandik.cz/produktreihe/luftdurchlasse/gitter-und-luftauslasse/kmm
KMM 1000x400 - .3;1000;400;Deckgitter;Deckgitter, Abmessungen  1000x400 mm, für Wandmontage;MANDÍK;KMM 1000x400 - .3;https://www.mandik.cz/produktreihe/luftdurchlasse/gitter-und-luftauslasse/kmm
KMM 1000x500 - .3;1000;500;Deckgitter;Deckgitter, Abmessungen  1000x500 mm, für Wandmontage;MANDÍK;KMM 1000x500 - .3;https://www.mandik.cz/produktreihe/luftdurchlasse/gitter-und-luftauslasse/kmm
KMM 1000x630 - .3;1000;630;Deckgitter;Deckgitter, Abmessungen  1000x630 mm, für Wandmontage;MANDÍK;KMM 1000x630 - .3;https://www.mandik.cz/produktreihe/luftdurchlasse/gitter-und-luftauslasse/kmm
KMM 1000x800 - .3;1000;800;Deckgitter;Deckgitter, Abmessungen  1000x800 mm, für Wandmontage;MANDÍK;KMM 1000x800 - .3;https://www.mandik.cz/produktreihe/luftdurchlasse/gitter-und-luftauslasse/kmm
KMM 1250x500 - .3;1250;500;Deckgitter;Deckgitter, Abmessungen  1250x500 mm, für Wandmontage;MANDÍK;KMM 1250x500 - .3;https://www.mandik.cz/produktreihe/luftdurchlasse/gitter-und-luftauslasse/kmm
KMM 1250x630 - .3;1250;630;Deckgitter;Deckgitter, Abmessungen  1250x630 mm, für Wandmontage;MANDÍK;KMM 1250x630 - .3;https://www.mandik.cz/produktreihe/luftdurchlasse/gitter-und-luftauslasse/kmm
KMM 1250x800 - .3;1250;800;Deckgitter;Deckgitter, Abmessungen  1250x800 mm, für Wandmontage;MANDÍK;KMM 1250x800 - .3;https://www.mandik.cz/produktreihe/luftdurchlasse/gitter-und-luftauslasse/kmm

