;LEITUNG_DURCHMESSER##HVAC_Duct_Size##Millimeters;Nenndurchmesser##LENGTH##MILLIMETERS;Rahmendicke##LENGTH##MILLIMETERS;Beschreibung##OTHER##;Typenkommentare##OTHER##;Hersteller##OTHER##;Modell##OTHER##;URL##OTHER##
KMM 100 - .2;130;100;25;Deckgitter;Deckgitter, Durchmesser 130mm, mit Flansch oder am freien Leitungende;MANDÍK;KMM 100 - .2;https://www.mandik.cz/produktreihe/luftdurchlasse/gitter-und-luftauslasse/kmm
KMM 160 - .2;195;160;30;Deckgitter;Deckgitter, Durchmesser 195mm, mit Flansch oder am freien Leitungende;MANDÍK;KMM 160 - .2;https://www.mandik.cz/produktreihe/luftdurchlasse/gitter-und-luftauslasse/kmm
KMM 200 - .2;235;200;30;Deckgitter;Deckgitter, Durchmesser 235mm, mit Flansch oder am freien Leitungende;MANDÍK;KMM 200 - .2;https://www.mandik.cz/produktreihe/luftdurchlasse/gitter-und-luftauslasse/kmm
KMM 250 - .2;285;250;30;Deckgitter;Deckgitter, Durchmesser 285mm, mit Flansch oder am freien Leitungende;MANDÍK;KMM 250 - .2;https://www.mandik.cz/produktreihe/luftdurchlasse/gitter-und-luftauslasse/kmm
KMM 280 - .2;315;280;30;Deckgitter;Deckgitter, Durchmesser 315mm, mit Flansch oder am freien Leitungende;MANDÍK;KMM 280 - .2;https://www.mandik.cz/produktreihe/luftdurchlasse/gitter-und-luftauslasse/kmm
KMM 315 - .2;350;315;30;Deckgitter;Deckgitter, Durchmesser 350mm, mit Flansch oder am freien Leitungende;MANDÍK;KMM 315 - .2;https://www.mandik.cz/produktreihe/luftdurchlasse/gitter-und-luftauslasse/kmm
KMM 355 - .2;390;355;30;Deckgitter;Deckgitter, Durchmesser 390mm, mit Flansch oder am freien Leitungende;MANDÍK;KMM 355 - .2;https://www.mandik.cz/produktreihe/luftdurchlasse/gitter-und-luftauslasse/kmm
KMM 400 - .2;445;400;40;Deckgitter;Deckgitter, Durchmesser 445mm, mit Flansch oder am freien Leitungende;MANDÍK;KMM 400 - .2;https://www.mandik.cz/produktreihe/luftdurchlasse/gitter-und-luftauslasse/kmm
KMM 450 - .2;495;450;40;Deckgitter;Deckgitter, Durchmesser 495mm, mit Flansch oder am freien Leitungende;MANDÍK;KMM 450 - .2;https://www.mandik.cz/produktreihe/luftdurchlasse/gitter-und-luftauslasse/kmm
KMM 500 - .2;545;500;40;Deckgitter;Deckgitter, Durchmesser 545mm, mit Flansch oder am freien Leitungende;MANDÍK;KMM 500 - .2;https://www.mandik.cz/produktreihe/luftdurchlasse/gitter-und-luftauslasse/kmm
KMM 560 - .2;605;560;40;Deckgitter;Deckgitter, Durchmesser 605mm, mit Flansch oder am freien Leitungende;MANDÍK;KMM 560 - .2;https://www.mandik.cz/produktreihe/luftdurchlasse/gitter-und-luftauslasse/kmm
KMM 630 - .2;680;630;45;Deckgitter;Deckgitter, Durchmesser 680mm, mit Flansch oder am freien Leitungende;MANDÍK;KMM 630 - .2;https://www.mandik.cz/produktreihe/luftdurchlasse/gitter-und-luftauslasse/kmm
KMM 710 - .2;760;710;45;Deckgitter;Deckgitter, Durchmesser 760mm, mit Flansch oder am freien Leitungende;MANDÍK;KMM 710 - .2;https://www.mandik.cz/produktreihe/luftdurchlasse/gitter-und-luftauslasse/kmm
KMM 800 - .2;860;800;50;Deckgitter;Deckgitter, Durchmesser 860mm, mit Flansch oder am freien Leitungende;MANDÍK;KMM 800 - .2;https://www.mandik.cz/produktreihe/luftdurchlasse/gitter-und-luftauslasse/kmm
KMM 100 - .3;130;100;25;Deckgitter;Deckgitter, Durchmesser 130mm, für Wandmontage;MANDÍK;KMM 100 - .3;https://www.mandik.cz/produktreihe/luftdurchlasse/gitter-und-luftauslasse/kmm
KMM 160 - .3;195;160;30;Deckgitter;Deckgitter, Durchmesser 195mm, für Wandmontage;MANDÍK;KMM 160 - .3;https://www.mandik.cz/produktreihe/luftdurchlasse/gitter-und-luftauslasse/kmm
KMM 200 - .3;235;200;30;Deckgitter;Deckgitter, Durchmesser 235mm, für Wandmontage;MANDÍK;KMM 200 - .3;https://www.mandik.cz/produktreihe/luftdurchlasse/gitter-und-luftauslasse/kmm
KMM 250 - .3;285;250;30;Deckgitter;Deckgitter, Durchmesser 285mm, für Wandmontage;MANDÍK;KMM 250 - .3;https://www.mandik.cz/produktreihe/luftdurchlasse/gitter-und-luftauslasse/kmm
KMM 280 - .3;315;280;30;Deckgitter;Deckgitter, Durchmesser 315mm, für Wandmontage;MANDÍK;KMM 280 - .3;https://www.mandik.cz/produktreihe/luftdurchlasse/gitter-und-luftauslasse/kmm
KMM 315 - .3;350;315;30;Deckgitter;Deckgitter, Durchmesser 350mm, für Wandmontage;MANDÍK;KMM 315 - .3;https://www.mandik.cz/produktreihe/luftdurchlasse/gitter-und-luftauslasse/kmm
KMM 355 - .3;390;355;30;Deckgitter;Deckgitter, Durchmesser 390mm, für Wandmontage;MANDÍK;KMM 355 - .3;https://www.mandik.cz/produktreihe/luftdurchlasse/gitter-und-luftauslasse/kmm
KMM 400 - .3;445;400;40;Deckgitter;Deckgitter, Durchmesser 445mm, für Wandmontage;MANDÍK;KMM 400 - .3;https://www.mandik.cz/produktreihe/luftdurchlasse/gitter-und-luftauslasse/kmm
KMM 450 - .3;495;450;40;Deckgitter;Deckgitter, Durchmesser 495mm, für Wandmontage;MANDÍK;KMM 450 - .3;https://www.mandik.cz/produktreihe/luftdurchlasse/gitter-und-luftauslasse/kmm
KMM 500 - .3;545;500;40;Deckgitter;Deckgitter, Durchmesser 545mm, für Wandmontage;MANDÍK;KMM 500 - .3;https://www.mandik.cz/produktreihe/luftdurchlasse/gitter-und-luftauslasse/kmm
KMM 560 - .3;605;560;40;Deckgitter;Deckgitter, Durchmesser 605mm, für Wandmontage;MANDÍK;KMM 560 - .3;https://www.mandik.cz/produktreihe/luftdurchlasse/gitter-und-luftauslasse/kmm
KMM 630 - .3;680;630;45;Deckgitter;Deckgitter, Durchmesser 680mm, für Wandmontage;MANDÍK;KMM 630 - .3;https://www.mandik.cz/produktreihe/luftdurchlasse/gitter-und-luftauslasse/kmm
KMM 710 - .3;760;710;45;Deckgitter;Deckgitter, Durchmesser 760mm, für Wandmontage;MANDÍK;KMM 710 - .3;https://www.mandik.cz/produktreihe/luftdurchlasse/gitter-und-luftauslasse/kmm
KMM 800 - .3;860;800;50;Deckgitter;Deckgitter, Durchmesser 860mm, für Wandmontage;MANDÍK;KMM 800 - .3;https://www.mandik.cz/produktreihe/luftdurchlasse/gitter-und-luftauslasse/kmm
