;Anzahl der Auslässe##OTHER##;Beschreibung##OTHER##;Typenkommentare##OTHER##;Hersteller##OTHER##;Modell##OTHER##;URL##OTHER##
VAPM-L 2;2;Anemostat;ohne Gleichrichter-Lochblech, ohne gesenkte Löcher für Schrauben in der Frontplatte, Größe  2;MANDÍK;VAPM-L 2;https://www.mandik.cz/produktreihe/luftdurchlasse/anemostate/vapm-l
VAPM-L 2 P;2;Anemostat;Gleichrichter-Lochblech, ohne gesenkte Löcher für Schrauben in der Frontplatte, Größe 2;MANDÍK;VAPM-L 2 P;https://www.mandik.cz/produktreihe/luftdurchlasse/anemostate/vapm-l
VAPM-L 2 O;2;Anemostat;ohne Gleichrichter-Lochblech, mit gesenkten Löchern für Schrauben in der Frontplatte, Größe 2;MANDÍK;VAPM-L 2 O;https://www.mandik.cz/produktreihe/luftdurchlasse/anemostate/vapm-l
VAPM-L 2 O/P;2;Anemostat;Gleichrichter-Lochblech, mit gesenkten Löchern für Schrauben in der Frontplatte, Größe 2;MANDÍK;VAPM-L 2 O/P;https://www.mandik.cz/produktreihe/luftdurchlasse/anemostate/vapm-l
VAPM-L 3;3;Anemostat;ohne Gleichrichter-Lochblech, ohne gesenkte Löcher für Schrauben in der Frontplatte, Größe  3;MANDÍK;VAPM-L 3;https://www.mandik.cz/produktreihe/luftdurchlasse/anemostate/vapm-l
VAPM-L 3 P;3;Anemostat;Gleichrichter-Lochblech, ohne gesenkte Löcher für Schrauben in der Frontplatte, Größe 3;MANDÍK;VAPM-L 3 P;https://www.mandik.cz/produktreihe/luftdurchlasse/anemostate/vapm-l
VAPM-L 3 O;3;Anemostat;ohne Gleichrichter-Lochblech, mit gesenkten Löchern für Schrauben in der Frontplatte, Größe 3;MANDÍK;VAPM-L 3 O;https://www.mandik.cz/produktreihe/luftdurchlasse/anemostate/vapm-l
VAPM-L 3 O/P;3;Anemostat;Gleichrichter-Lochblech, mit gesenkten Löchern für Schrauben in der Frontplatte, Größe 3;MANDÍK;VAPM-L 3 O/P;https://www.mandik.cz/produktreihe/luftdurchlasse/anemostate/vapm-l
VAPM-L 4;4;Anemostat;ohne Gleichrichter-Lochblech, ohne gesenkte Löcher für Schrauben in der Frontplatte, Größe  4;MANDÍK;VAPM-L 4;https://www.mandik.cz/produktreihe/luftdurchlasse/anemostate/vapm-l
VAPM-L 4  P;4;Anemostat;Gleichrichter-Lochblech, ohne gesenkte Löcher für Schrauben in der Frontplatte, Größe 4;MANDÍK;VAPM-L 4  P;https://www.mandik.cz/produktreihe/luftdurchlasse/anemostate/vapm-l
VAPM-L 4 O;4;Anemostat;ohne Gleichrichter-Lochblech, mit gesenkten Löchern für Schrauben in der Frontplatte, Größe 4;MANDÍK;VAPM-L 4 O;https://www.mandik.cz/produktreihe/luftdurchlasse/anemostate/vapm-l
VAPM-L 4 O/P;4;Anemostat;Gleichrichter-Lochblech, mit gesenkten Löchern für Schrauben in der Frontplatte, Größe 4;MANDÍK;VAPM-L 4 O/P;https://www.mandik.cz/produktreihe/luftdurchlasse/anemostate/vapm-l
VAPM-L 5;5;Anemostat;ohne Gleichrichter-Lochblech, ohne gesenkte Löcher für Schrauben in der Frontplatte, Größe  5;MANDÍK;VAPM-L 5;https://www.mandik.cz/produktreihe/luftdurchlasse/anemostate/vapm-l
VAPM-L 5 P;5;Anemostat;Gleichrichter-Lochblech, ohne gesenkte Löcher für Schrauben in der Frontplatte, Größe 5;MANDÍK;VAPM-L 5 P;https://www.mandik.cz/produktreihe/luftdurchlasse/anemostate/vapm-l
VAPM-L 5 O;5;Anemostat;ohne Gleichrichter-Lochblech, mit gesenkten Löchern für Schrauben in der Frontplatte, Größe 5;MANDÍK;VAPM-L 5 O;https://www.mandik.cz/produktreihe/luftdurchlasse/anemostate/vapm-l
VAPM-L 5 O/P;5;Anemostat;Gleichrichter-Lochblech, mit gesenkten Löchern für Schrauben in der Frontplatte, Größe 5;MANDÍK;VAPM-L 5 O/P;https://www.mandik.cz/produktreihe/luftdurchlasse/anemostate/vapm-l
VAPM-L 6;6;Anemostat;ohne Gleichrichter-Lochblech, ohne gesenkte Löcher für Schrauben in der Frontplatte, Größe  6;MANDÍK;VAPM-L 6;https://www.mandik.cz/produktreihe/luftdurchlasse/anemostate/vapm-l
VAPM-L 6 P;6;Anemostat;Gleichrichter-Lochblech, ohne gesenkte Löcher für Schrauben in der Frontplatte, Größe 6;MANDÍK;VAPM-L 6 P;https://www.mandik.cz/produktreihe/luftdurchlasse/anemostate/vapm-l
VAPM-L 6 O;6;Anemostat;ohne Gleichrichter-Lochblech, mit gesenkten Löchern für Schrauben in der Frontplatte, Größe 6;MANDÍK;VAPM-L 6 O;https://www.mandik.cz/produktreihe/luftdurchlasse/anemostate/vapm-l
VAPM-L 6 O/P;6;Anemostat;Gleichrichter-Lochblech, mit gesenkten Löchern für Schrauben in der Frontplatte, Größe 6;MANDÍK;VAPM-L 6 O/P;https://www.mandik.cz/produktreihe/luftdurchlasse/anemostate/vapm-l
