;Anzahl der Auslässe##OTHER##;Beschreibung##OTHER##;Typenkommentare##OTHER##;Hersteller##OTHER##;Modell##OTHER##;URL##OTHER##
VAPM-L 1;1;Anemostat;ohne Gleichrichter-Lochblech, ohne gesenkte Löcher für Schrauben in der Frontplatte, Größe 1;MANDÍK;VAPM-L 1;https://www.mandik.cz/produktreihe/luftdurchlasse/anemostate/vapm-l
VAPM-L 1 P;1;Anemostat;Gleichrichter-Lochblech, ohne gesenkte Löcher für Schrauben in der Frontplatte, Größe 1;MANDÍK;VAPM-L 1 P;https://www.mandik.cz/produktreihe/luftdurchlasse/anemostate/vapm-l
VAPM-L 1 O ;1;Anemostat;ohne Gleichrichter-Lochblech, mit gesenkten Löchern für Schrauben in der Frontplatte, Größe 1;MANDÍK;VAPM-L 1 O ;https://www.mandik.cz/produktreihe/luftdurchlasse/anemostate/vapm-l
VAPM-L 1 O/P;1;Anemostat;Gleichrichter-Lochblech, mit gesenkten Löchern für Schrauben in der Frontplatte, Größe 1;MANDÍK;VAPM-L 1 O/P;https://www.mandik.cz/produktreihe/luftdurchlasse/anemostate/vapm-l
