;Nenngröße##LENGTH##MILLIMETERS;Gitterausführung##OTHER##;Beschreibung##OTHER##;Typenkommentare##OTHER##;Hersteller##OTHER##;Modell##OTHER##;URL##OTHER##;Frontplatte##OTHER##;Anschluss von oben##OTHER##;Kompakt mit Regelung##OTHER##
ALCM 600 P/R;600;-;Anemostat;Zuluft, 600mm, mit Regelklappe;MANDÍK;ALCM 600 P/R;https://www.mandik.cz/produktreihe/luftdurchlasse/anemostate/alcm;0;0;0
ALCM 600 P;600;-;Anemostat;Zuluft, 600mm, ohne Regelklappe;MANDÍK;ALCM 600 P;https://www.mandik.cz/produktreihe/luftdurchlasse/anemostate/alcm;0;0;0
ALCM 600 R/R1;600;-;Anemostat;kompakt mit der Regulierklappe R1, 600mm, mit Regelklappe;MANDÍK;ALCM 600 R/R1;https://www.mandik.cz/produktreihe/luftdurchlasse/anemostate/alcm;0;0;1
ALCM 600 R1;600;-;Anemostat;kompakt mit der Regulierklappe R1, 600mm, ohne Regelklappe;MANDÍK;ALCM 600 R1;https://www.mandik.cz/produktreihe/luftdurchlasse/anemostate/alcm;0;0;1
ALCM 500 P/R;500;-;Anemostat;Zuluft, 500mm, mit Regelklappe;MANDÍK;ALCM 500 P/R;https://www.mandik.cz/produktreihe/luftdurchlasse/anemostate/alcm;0;0;0
ALCM 500 P;500;-;Anemostat;Zuluft, 500mm, ohne Regelklappe;MANDÍK;ALCM 500 P;https://www.mandik.cz/produktreihe/luftdurchlasse/anemostate/alcm;0;0;0
ALCM 500 R/R1;500;-;Anemostat;kompakt mit der Regulierklappe R1, 500mm, mit Regelklappe;MANDÍK;ALCM 500 R/R1;https://www.mandik.cz/produktreihe/luftdurchlasse/anemostate/alcm;0;0;1
ALCM 500 R1;500;-;Anemostat;kompakt mit der Regulierklappe R1, 500mm, ohne Regelklappe;MANDÍK;ALCM 500 R1;https://www.mandik.cz/produktreihe/luftdurchlasse/anemostate/alcm;0;0;1
ALCM 625 čd Zuluft;625;-;Anemostat;Frontplatte, 625mm, ohne Regelklappe;MANDÍK;ALCM 625 čd Zuluft;https://www.mandik.cz/produktreihe/luftdurchlasse/anemostate/alcm;1;0;0
ALCM 400 R/R1;400;-;Anemostat;kompakt mit der Regulierklappe R1, 400mm, mit Regelklappe;MANDÍK;ALCM 400 R/R1;https://www.mandik.cz/produktreihe/luftdurchlasse/anemostate/alcm;0;0;1
ALCM 400 R1;400;-;Anemostat;kompakt mit der Regulierklappe R1, 400mm, ohne Regelklappe;MANDÍK;ALCM 400 R1;https://www.mandik.cz/produktreihe/luftdurchlasse/anemostate/alcm;0;0;1
ALCM 400 P/R;400;-;Anemostat;Zuluft, 400mm, mit Regelklappe;MANDÍK;ALCM 400 P/R;https://www.mandik.cz/produktreihe/luftdurchlasse/anemostate/alcm;0;0;0
ALCM 400 P;400;-;Anemostat;Zuluft, 400mm, ohne Regelklappe;MANDÍK;ALCM 400 P;https://www.mandik.cz/produktreihe/luftdurchlasse/anemostate/alcm;0;0;0
ALCM 300 R/R1;300;-;Anemostat;kompakt mit der Regulierklappe R1, 300mm, mit Regelklappe;MANDÍK;ALCM 300 R/R1;https://www.mandik.cz/produktreihe/luftdurchlasse/anemostate/alcm;0;0;1
ALCM 300 R1;300;-;Anemostat;kompakt mit der Regulierklappe R1, 300mm, ohne Regelklappe;MANDÍK;ALCM 300 R1;https://www.mandik.cz/produktreihe/luftdurchlasse/anemostate/alcm;0;0;1
ALCM 300 P/R;300;-;Anemostat;Zuluft, 300mm, mit Regelklappe;MANDÍK;ALCM 300 P/R;https://www.mandik.cz/produktreihe/luftdurchlasse/anemostate/alcm;0;0;0
ALCM 300 P;300;-;Anemostat;Zuluft, 300mm, ohne Regelklappe;MANDÍK;ALCM 300 P;https://www.mandik.cz/produktreihe/luftdurchlasse/anemostate/alcm;0;0;0
ALCM 250 R/R1;250;-;Anemostat;kompakt mit der Regulierklappe R1, 250mm, mit Regelklappe;MANDÍK;ALCM 250 R/R1;https://www.mandik.cz/produktreihe/luftdurchlasse/anemostate/alcm;0;0;1
ALCM 250 R1;250;-;Anemostat;kompakt mit der Regulierklappe R1, 250mm, ohne Regelklappe;MANDÍK;ALCM 250 R1;https://www.mandik.cz/produktreihe/luftdurchlasse/anemostate/alcm;0;0;1
ALCM 250 P/R;250;-;Anemostat;Zuluft, 250mm, mit Regelklappe;MANDÍK;ALCM 250 P/R;https://www.mandik.cz/produktreihe/luftdurchlasse/anemostate/alcm;0;0;0
ALCM 250 P;250;-;Anemostat;Zuluft, 250mm, ohne Regelklappe;MANDÍK;ALCM 250 P;https://www.mandik.cz/produktreihe/luftdurchlasse/anemostate/alcm;0;0;0
ALCM 625 R/R1;625;-;Anemostat;kompakt mit der Regulierklappe R1, 625mm, mit Regelklappe;MANDÍK;ALCM 625 R/R1;https://www.mandik.cz/produktreihe/luftdurchlasse/anemostate/alcm;0;0;1
ALCM 625 R1;625;-;Anemostat;kompakt mit der Regulierklappe R1, 625mm, ohne Regelklappe;MANDÍK;ALCM 625 R1;https://www.mandik.cz/produktreihe/luftdurchlasse/anemostate/alcm;0;0;1
ALCM 625 P;625;-;Anemostat;Zuluft, 625mm, ohne Regelklappe;MANDÍK;ALCM 625 P;https://www.mandik.cz/produktreihe/luftdurchlasse/anemostate/alcm;0;0;0
ALCM 625 P/R;625;-;Anemostat;Zuluft, 625mm, mit Regelklappe;MANDÍK;ALCM 625 P/R;https://www.mandik.cz/produktreihe/luftdurchlasse/anemostate/alcm;0;0;0
ALCM 250 čd Zuluft;250;-;Anemostat;Frontplatte, 250mm, ohne Regelklappe;MANDÍK;ALCM 250 čd Zuluft;https://www.mandik.cz/produktreihe/luftdurchlasse/anemostate/alcm;1;0;0
ALCM 300 čd Zuluft;300;-;Anemostat;Frontplatte, 300mm, ohne Regelklappe;MANDÍK;ALCM 300 čd Zuluft;https://www.mandik.cz/produktreihe/luftdurchlasse/anemostate/alcm;1;0;0
ALCM 400 čd Zuluft;400;-;Anemostat;Frontplatte, 400mm, ohne Regelklappe;MANDÍK;ALCM 400 čd Zuluft;https://www.mandik.cz/produktreihe/luftdurchlasse/anemostate/alcm;1;0;0
ALCM 500 čd Zuluft;500;-;Anemostat;Frontplatte, 500mm, ohne Regelklappe;MANDÍK;ALCM 500 čd Zuluft;https://www.mandik.cz/produktreihe/luftdurchlasse/anemostate/alcm;1;0;0
ALCM 600 čd Zuluft;600;-;Anemostat;Frontplatte, 600mm, ohne Regelklappe;MANDÍK;ALCM 600 čd Zuluft;https://www.mandik.cz/produktreihe/luftdurchlasse/anemostate/alcm;1;0;0
ALCM 600 I/P/R;600;I;Anemostat;Zuluft, 600mm, mit Regelklappe, Frontplatteausführung I;MANDÍK;ALCM 600 I/P/R;https://www.mandik.cz/produktreihe/luftdurchlasse/anemostate/alcm;0;0;0
ALCM 600 I/P;600;I;Anemostat;Zuluft, 600mm, ohne Regelklappe, Frontplatteausführung I;MANDÍK;ALCM 600 I/P;https://www.mandik.cz/produktreihe/luftdurchlasse/anemostate/alcm;0;0;0
ALCM 600 I/R/R1;600;I;Anemostat;kompakt mit der Regulierklappe R1, 600mm, mit Regelklappe, Frontplatteausführung I;MANDÍK;ALCM 600 I/R/R1;https://www.mandik.cz/produktreihe/luftdurchlasse/anemostate/alcm;0;0;1
ALCM 600 I/R1;600;I;Anemostat;kompakt mit der Regulierklappe R1, 600mm, ohne Regelklappe, Frontplatteausführung I;MANDÍK;ALCM 600 I/R1;https://www.mandik.cz/produktreihe/luftdurchlasse/anemostate/alcm;0;0;1
ALCM 500 I/P/R;500;I;Anemostat;Zuluft, 500mm, mit Regelklappe, Frontplatteausführung I;MANDÍK;ALCM 500 I/P/R;https://www.mandik.cz/produktreihe/luftdurchlasse/anemostate/alcm;0;0;0
ALCM 500 I/P;500;I;Anemostat;Zuluft, 500mm, ohne Regelklappe, Frontplatteausführung I;MANDÍK;ALCM 500 I/P;https://www.mandik.cz/produktreihe/luftdurchlasse/anemostate/alcm;0;0;0
ALCM 500 I/R/R1;500;I;Anemostat;kompakt mit der Regulierklappe R1, 500mm, mit Regelklappe, Frontplatteausführung I;MANDÍK;ALCM 500 I/R/R1;https://www.mandik.cz/produktreihe/luftdurchlasse/anemostate/alcm;0;0;1
ALCM 500 I/R1;500;I;Anemostat;kompakt mit der Regulierklappe R1, 500mm, ohne Regelklappe, Frontplatteausführung I;MANDÍK;ALCM 500 I/R1;https://www.mandik.cz/produktreihe/luftdurchlasse/anemostate/alcm;0;0;1
ALCM 625 I čd Zuluft;625;I;Anemostat;Frontplatte, 625mm, ohne Regelklappe, Frontplatteausführung I;MANDÍK;ALCM 625 I čd Zuluft;https://www.mandik.cz/produktreihe/luftdurchlasse/anemostate/alcm;1;0;0
ALCM 400 I/R/R1;400;I;Anemostat;kompakt mit der Regulierklappe R1, 400mm, mit Regelklappe, Frontplatteausführung I;MANDÍK;ALCM 400 I/R/R1;https://www.mandik.cz/produktreihe/luftdurchlasse/anemostate/alcm;0;0;1
ALCM 400 I/R1;400;I;Anemostat;kompakt mit der Regulierklappe R1, 400mm, ohne Regelklappe, Frontplatteausführung I;MANDÍK;ALCM 400 I/R1;https://www.mandik.cz/produktreihe/luftdurchlasse/anemostate/alcm;0;0;1
ALCM 400 I/P/R;400;I;Anemostat;Zuluft, 400mm, mit Regelklappe, Frontplatteausführung I;MANDÍK;ALCM 400 I/P/R;https://www.mandik.cz/produktreihe/luftdurchlasse/anemostate/alcm;0;0;0
ALCM 400 I/P;400;I;Anemostat;Zuluft, 400mm, ohne Regelklappe, Frontplatteausführung I;MANDÍK;ALCM 400 I/P;https://www.mandik.cz/produktreihe/luftdurchlasse/anemostate/alcm;0;0;0
ALCM 300 I/R/R1;300;I;Anemostat;kompakt mit der Regulierklappe R1, 300mm, mit Regelklappe, Frontplatteausführung I;MANDÍK;ALCM 300 I/R/R1;https://www.mandik.cz/produktreihe/luftdurchlasse/anemostate/alcm;0;0;1
ALCM 300 I/R1;300;I;Anemostat;kompakt mit der Regulierklappe R1, 300mm, ohne Regelklappe, Frontplatteausführung I;MANDÍK;ALCM 300 I/R1;https://www.mandik.cz/produktreihe/luftdurchlasse/anemostate/alcm;0;0;1
ALCM 300 I/P/R;300;I;Anemostat;Zuluft, 300mm, mit Regelklappe, Frontplatteausführung I;MANDÍK;ALCM 300 I/P/R;https://www.mandik.cz/produktreihe/luftdurchlasse/anemostate/alcm;0;0;0
ALCM 300 I/P;300;I;Anemostat;Zuluft, 300mm, ohne Regelklappe, Frontplatteausführung I;MANDÍK;ALCM 300 I/P;https://www.mandik.cz/produktreihe/luftdurchlasse/anemostate/alcm;0;0;0
ALCM 250 I/R/R1;250;I;Anemostat;kompakt mit der Regulierklappe R1, 250mm, mit Regelklappe, Frontplatteausführung I;MANDÍK;ALCM 250 I/R/R1;https://www.mandik.cz/produktreihe/luftdurchlasse/anemostate/alcm;0;0;1
ALCM 250 I/R1;250;I;Anemostat;kompakt mit der Regulierklappe R1, 250mm, ohne Regelklappe, Frontplatteausführung I;MANDÍK;ALCM 250 I/R1;https://www.mandik.cz/produktreihe/luftdurchlasse/anemostate/alcm;0;0;1
ALCM 250 I/P/R;250;I;Anemostat;Zuluft, 250mm, mit Regelklappe, Frontplatteausführung I;MANDÍK;ALCM 250 I/P/R;https://www.mandik.cz/produktreihe/luftdurchlasse/anemostate/alcm;0;0;0
ALCM 250 I/P;250;I;Anemostat;Zuluft, 250mm, ohne Regelklappe, Frontplatteausführung I;MANDÍK;ALCM 250 I/P;https://www.mandik.cz/produktreihe/luftdurchlasse/anemostate/alcm;0;0;0
ALCM 625 I/R/R1;625;I;Anemostat;kompakt mit der Regulierklappe R1, 625mm, mit Regelklappe, Frontplatteausführung I;MANDÍK;ALCM 625 I/R/R1;https://www.mandik.cz/produktreihe/luftdurchlasse/anemostate/alcm;0;0;1
ALCM 625 I/R1;625;I;Anemostat;kompakt mit der Regulierklappe R1, 625mm, ohne Regelklappe, Frontplatteausführung I;MANDÍK;ALCM 625 I/R1;https://www.mandik.cz/produktreihe/luftdurchlasse/anemostate/alcm;0;0;1
ALCM 625 I/P;625;I;Anemostat;Zuluft, 625mm, ohne Regelklappe, Frontplatteausführung I;MANDÍK;ALCM 625 I/P;https://www.mandik.cz/produktreihe/luftdurchlasse/anemostate/alcm;0;0;0
ALCM 625 I/P/R;625;I;Anemostat;Zuluft, 625mm, mit Regelklappe, Frontplatteausführung I;MANDÍK;ALCM 625 I/P/R;https://www.mandik.cz/produktreihe/luftdurchlasse/anemostate/alcm;0;0;0
ALCM 250 I čd Zuluft;250;I;Anemostat;Frontplatte, 250mm, ohne Regelklappe, Frontplatteausführung I;MANDÍK;ALCM 250 I čd Zuluft;https://www.mandik.cz/produktreihe/luftdurchlasse/anemostate/alcm;1;0;0
ALCM 300 I čd Zuluft;300;I;Anemostat;Frontplatte, 300mm, ohne Regelklappe, Frontplatteausführung I;MANDÍK;ALCM 300 I čd Zuluft;https://www.mandik.cz/produktreihe/luftdurchlasse/anemostate/alcm;1;0;0
ALCM 400 I čd Zuluft;400;I;Anemostat;Frontplatte, 400mm, ohne Regelklappe, Frontplatteausführung I;MANDÍK;ALCM 400 I čd Zuluft;https://www.mandik.cz/produktreihe/luftdurchlasse/anemostate/alcm;1;0;0
ALCM 500 I čd Zuluft;500;I;Anemostat;Frontplatte, 500mm, ohne Regelklappe, Frontplatteausführung I;MANDÍK;ALCM 500 I čd Zuluft;https://www.mandik.cz/produktreihe/luftdurchlasse/anemostate/alcm;1;0;0
ALCM 600 I čd Zuluft;600;I;Anemostat;Frontplatte, 600mm, ohne Regelklappe, Frontplatteausführung I;MANDÍK;ALCM 600 I čd Zuluft;https://www.mandik.cz/produktreihe/luftdurchlasse/anemostate/alcm;1;0;0
ALCM 600 H/P/R;600;H;Anemostat;Zuluft, 600mm, mit Regelklappe, Frontplatteausführung H;MANDÍK;ALCM 600 H/P/R;https://www.mandik.cz/produktreihe/luftdurchlasse/anemostate/alcm;0;0;0
ALCM 600 H/P;600;H;Anemostat;Zuluft, 600mm, ohne Regelklappe, Frontplatteausführung H;MANDÍK;ALCM 600 H/P;https://www.mandik.cz/produktreihe/luftdurchlasse/anemostate/alcm;0;0;0
ALCM 600 H/R/R1;600;H;Anemostat;kompakt mit der Regulierklappe R1, 600mm, mit Regelklappe, Frontplatteausführung H;MANDÍK;ALCM 600 H/R/R1;https://www.mandik.cz/produktreihe/luftdurchlasse/anemostate/alcm;0;0;1
ALCM 600 H/R1;600;H;Anemostat;kompakt mit der Regulierklappe R1, 600mm, ohne Regelklappe, Frontplatteausführung H;MANDÍK;ALCM 600 H/R1;https://www.mandik.cz/produktreihe/luftdurchlasse/anemostate/alcm;0;0;1
ALCM 500 H/P/R;500;H;Anemostat;Zuluft, 500mm, mit Regelklappe, Frontplatteausführung H;MANDÍK;ALCM 500 H/P/R;https://www.mandik.cz/produktreihe/luftdurchlasse/anemostate/alcm;0;0;0
ALCM 500 H/P;500;H;Anemostat;Zuluft, 500mm, ohne Regelklappe, Frontplatteausführung H;MANDÍK;ALCM 500 H/P;https://www.mandik.cz/produktreihe/luftdurchlasse/anemostate/alcm;0;0;0
ALCM 500 H/R/R1;500;H;Anemostat;kompakt mit der Regulierklappe R1, 500mm, mit Regelklappe, Frontplatteausführung H;MANDÍK;ALCM 500 H/R/R1;https://www.mandik.cz/produktreihe/luftdurchlasse/anemostate/alcm;0;0;1
ALCM 500 H/R1;500;H;Anemostat;kompakt mit der Regulierklappe R1, 500mm, ohne Regelklappe, Frontplatteausführung H;MANDÍK;ALCM 500 H/R1;https://www.mandik.cz/produktreihe/luftdurchlasse/anemostate/alcm;0;0;1
ALCM 625 H čd Zuluft;625;H;Anemostat;Frontplatte, 625mm, ohne Regelklappe, Frontplatteausführung H;MANDÍK;ALCM 625 H čd Zuluft;https://www.mandik.cz/produktreihe/luftdurchlasse/anemostate/alcm;1;0;0
ALCM 400 H/R/R1;400;H;Anemostat;kompakt mit der Regulierklappe R1, 400mm, mit Regelklappe, Frontplatteausführung H;MANDÍK;ALCM 400 H/R/R1;https://www.mandik.cz/produktreihe/luftdurchlasse/anemostate/alcm;0;0;1
ALCM 400 H/R1;400;H;Anemostat;kompakt mit der Regulierklappe R1, 400mm, ohne Regelklappe, Frontplatteausführung H;MANDÍK;ALCM 400 H/R1;https://www.mandik.cz/produktreihe/luftdurchlasse/anemostate/alcm;0;0;1
ALCM 400 H/P/R;400;H;Anemostat;Zuluft, 400mm, mit Regelklappe, Frontplatteausführung H;MANDÍK;ALCM 400 H/P/R;https://www.mandik.cz/produktreihe/luftdurchlasse/anemostate/alcm;0;0;0
ALCM 400 H/P;400;H;Anemostat;Zuluft, 400mm, ohne Regelklappe, Frontplatteausführung H;MANDÍK;ALCM 400 H/P;https://www.mandik.cz/produktreihe/luftdurchlasse/anemostate/alcm;0;0;0
ALCM 300 H/R/R1;300;H;Anemostat;kompakt mit der Regulierklappe R1, 300mm, mit Regelklappe, Frontplatteausführung H;MANDÍK;ALCM 300 H/R/R1;https://www.mandik.cz/produktreihe/luftdurchlasse/anemostate/alcm;0;0;1
ALCM 300 H/R1;300;H;Anemostat;kompakt mit der Regulierklappe R1, 300mm, ohne Regelklappe, Frontplatteausführung H;MANDÍK;ALCM 300 H/R1;https://www.mandik.cz/produktreihe/luftdurchlasse/anemostate/alcm;0;0;1
ALCM 300 H/P/R;300;H;Anemostat;Zuluft, 300mm, mit Regelklappe, Frontplatteausführung H;MANDÍK;ALCM 300 H/P/R;https://www.mandik.cz/produktreihe/luftdurchlasse/anemostate/alcm;0;0;0
ALCM 300 H/P;300;H;Anemostat;Zuluft, 300mm, ohne Regelklappe, Frontplatteausführung H;MANDÍK;ALCM 300 H/P;https://www.mandik.cz/produktreihe/luftdurchlasse/anemostate/alcm;0;0;0
ALCM 250 H/R/R1;250;H;Anemostat;kompakt mit der Regulierklappe R1, 250mm, mit Regelklappe, Frontplatteausführung H;MANDÍK;ALCM 250 H/R/R1;https://www.mandik.cz/produktreihe/luftdurchlasse/anemostate/alcm;0;0;1
ALCM 250 H/R1;250;H;Anemostat;kompakt mit der Regulierklappe R1, 250mm, ohne Regelklappe, Frontplatteausführung H;MANDÍK;ALCM 250 H/R1;https://www.mandik.cz/produktreihe/luftdurchlasse/anemostate/alcm;0;0;1
ALCM 250 H/P/R;250;H;Anemostat;Zuluft, 250mm, mit Regelklappe, Frontplatteausführung H;MANDÍK;ALCM 250 H/P/R;https://www.mandik.cz/produktreihe/luftdurchlasse/anemostate/alcm;0;0;0
ALCM 250 H/P;250;H;Anemostat;Zuluft, 250mm, ohne Regelklappe, Frontplatteausführung H;MANDÍK;ALCM 250 H/P;https://www.mandik.cz/produktreihe/luftdurchlasse/anemostate/alcm;0;0;0
ALCM 625 H/R/R1;625;H;Anemostat;kompakt mit der Regulierklappe R1, 625mm, mit Regelklappe, Frontplatteausführung H;MANDÍK;ALCM 625 H/R/R1;https://www.mandik.cz/produktreihe/luftdurchlasse/anemostate/alcm;0;0;1
ALCM 625 H/R1;625;H;Anemostat;kompakt mit der Regulierklappe R1, 625mm, ohne Regelklappe, Frontplatteausführung H;MANDÍK;ALCM 625 H/R1;https://www.mandik.cz/produktreihe/luftdurchlasse/anemostate/alcm;0;0;1
ALCM 625 H/P;625;H;Anemostat;Zuluft, 625mm, ohne Regelklappe, Frontplatteausführung H;MANDÍK;ALCM 625 H/P;https://www.mandik.cz/produktreihe/luftdurchlasse/anemostate/alcm;0;0;0
ALCM 625 H/P/R;625;H;Anemostat;Zuluft, 625mm, mit Regelklappe, Frontplatteausführung H;MANDÍK;ALCM 625 H/P/R;https://www.mandik.cz/produktreihe/luftdurchlasse/anemostate/alcm;0;0;0
ALCM 250 H čd Zuluft;250;H;Anemostat;Frontplatte, 250mm, ohne Regelklappe, Frontplatteausführung H;MANDÍK;ALCM 250 H čd Zuluft;https://www.mandik.cz/produktreihe/luftdurchlasse/anemostate/alcm;1;0;0
ALCM 300 H čd Zuluft;300;H;Anemostat;Frontplatte, 300mm, ohne Regelklappe, Frontplatteausführung H;MANDÍK;ALCM 300 H čd Zuluft;https://www.mandik.cz/produktreihe/luftdurchlasse/anemostate/alcm;1;0;0
ALCM 400 H čd Zuluft;400;H;Anemostat;Frontplatte, 400mm, ohne Regelklappe, Frontplatteausführung H;MANDÍK;ALCM 400 H čd Zuluft;https://www.mandik.cz/produktreihe/luftdurchlasse/anemostate/alcm;1;0;0
ALCM 500 H čd Zuluft;500;H;Anemostat;Frontplatte, 500mm, ohne Regelklappe, Frontplatteausführung H;MANDÍK;ALCM 500 H čd Zuluft;https://www.mandik.cz/produktreihe/luftdurchlasse/anemostate/alcm;1;0;0
ALCM 600 H čd Zuluft;600;H;Anemostat;Frontplatte, 600mm, ohne Regelklappe, Frontplatteausführung H;MANDÍK;ALCM 600 H čd Zuluft;https://www.mandik.cz/produktreihe/luftdurchlasse/anemostate/alcm;1;0;0
ALCM 600 L/P/R;600;L;Anemostat;Zuluft, 600mm, mit Regelklappe, Frontplatteausführung L;MANDÍK;ALCM 600 L/P/R;https://www.mandik.cz/produktreihe/luftdurchlasse/anemostate/alcm;0;0;0
ALCM 600 L/P;600;L;Anemostat;Zuluft, 600mm, ohne Regelklappe, Frontplatteausführung L;MANDÍK;ALCM 600 L/P;https://www.mandik.cz/produktreihe/luftdurchlasse/anemostate/alcm;0;0;0
ALCM 600 L/R/R1;600;L;Anemostat;kompakt mit der Regulierklappe R1, 600mm, mit Regelklappe, Frontplatteausführung L;MANDÍK;ALCM 600 L/R/R1;https://www.mandik.cz/produktreihe/luftdurchlasse/anemostate/alcm;0;0;1
ALCM 600 L/R1;600;L;Anemostat;kompakt mit der Regulierklappe R1, 600mm, ohne Regelklappe, Frontplatteausführung L;MANDÍK;ALCM 600 L/R1;https://www.mandik.cz/produktreihe/luftdurchlasse/anemostate/alcm;0;0;1
ALCM 500 L/P/R;500;L;Anemostat;Zuluft, 500mm, mit Regelklappe, Frontplatteausführung L;MANDÍK;ALCM 500 L/P/R;https://www.mandik.cz/produktreihe/luftdurchlasse/anemostate/alcm;0;0;0
ALCM 500 L/P;500;L;Anemostat;Zuluft, 500mm, ohne Regelklappe, Frontplatteausführung L;MANDÍK;ALCM 500 L/P;https://www.mandik.cz/produktreihe/luftdurchlasse/anemostate/alcm;0;0;0
ALCM 500 L/R/R1;500;L;Anemostat;kompakt mit der Regulierklappe R1, 500mm, mit Regelklappe, Frontplatteausführung L;MANDÍK;ALCM 500 L/R/R1;https://www.mandik.cz/produktreihe/luftdurchlasse/anemostate/alcm;0;0;1
ALCM 500 L/R1;500;L;Anemostat;kompakt mit der Regulierklappe R1, 500mm, ohne Regelklappe, Frontplatteausführung L;MANDÍK;ALCM 500 L/R1;https://www.mandik.cz/produktreihe/luftdurchlasse/anemostate/alcm;0;0;1
ALCM 625 L čd Zuluft;625;L;Anemostat;Frontplatte, 625mm, ohne Regelklappe, Frontplatteausführung L;MANDÍK;ALCM 625 L čd Zuluft;https://www.mandik.cz/produktreihe/luftdurchlasse/anemostate/alcm;1;0;0
ALCM 400 L/R/R1;400;L;Anemostat;kompakt mit der Regulierklappe R1, 400mm, mit Regelklappe, Frontplatteausführung L;MANDÍK;ALCM 400 L/R/R1;https://www.mandik.cz/produktreihe/luftdurchlasse/anemostate/alcm;0;0;1
ALCM 400 L/R1;400;L;Anemostat;kompakt mit der Regulierklappe R1, 400mm, ohne Regelklappe, Frontplatteausführung L;MANDÍK;ALCM 400 L/R1;https://www.mandik.cz/produktreihe/luftdurchlasse/anemostate/alcm;0;0;1
ALCM 400 L/P/R;400;L;Anemostat;Zuluft, 400mm, mit Regelklappe, Frontplatteausführung L;MANDÍK;ALCM 400 L/P/R;https://www.mandik.cz/produktreihe/luftdurchlasse/anemostate/alcm;0;0;0
ALCM 400 L/P;400;L;Anemostat;Zuluft, 400mm, ohne Regelklappe, Frontplatteausführung L;MANDÍK;ALCM 400 L/P;https://www.mandik.cz/produktreihe/luftdurchlasse/anemostate/alcm;0;0;0
ALCM 300 L/R/R1;300;L;Anemostat;kompakt mit der Regulierklappe R1, 300mm, mit Regelklappe, Frontplatteausführung L;MANDÍK;ALCM 300 L/R/R1;https://www.mandik.cz/produktreihe/luftdurchlasse/anemostate/alcm;0;0;1
ALCM 300 L/R1;300;L;Anemostat;kompakt mit der Regulierklappe R1, 300mm, ohne Regelklappe, Frontplatteausführung L;MANDÍK;ALCM 300 L/R1;https://www.mandik.cz/produktreihe/luftdurchlasse/anemostate/alcm;0;0;1
ALCM 300 L/P/R;300;L;Anemostat;Zuluft, 300mm, mit Regelklappe, Frontplatteausführung L;MANDÍK;ALCM 300 L/P/R;https://www.mandik.cz/produktreihe/luftdurchlasse/anemostate/alcm;0;0;0
ALCM 300 L/P;300;L;Anemostat;Zuluft, 300mm, ohne Regelklappe, Frontplatteausführung L;MANDÍK;ALCM 300 L/P;https://www.mandik.cz/produktreihe/luftdurchlasse/anemostate/alcm;0;0;0
ALCM 250 L/R/R1;250;L;Anemostat;kompakt mit der Regulierklappe R1, 250mm, mit Regelklappe, Frontplatteausführung L;MANDÍK;ALCM 250 L/R/R1;https://www.mandik.cz/produktreihe/luftdurchlasse/anemostate/alcm;0;0;1
ALCM 250 L/R1;250;L;Anemostat;kompakt mit der Regulierklappe R1, 250mm, ohne Regelklappe, Frontplatteausführung L;MANDÍK;ALCM 250 L/R1;https://www.mandik.cz/produktreihe/luftdurchlasse/anemostate/alcm;0;0;1
ALCM 250 L/P/R;250;L;Anemostat;Zuluft, 250mm, mit Regelklappe, Frontplatteausführung L;MANDÍK;ALCM 250 L/P/R;https://www.mandik.cz/produktreihe/luftdurchlasse/anemostate/alcm;0;0;0
ALCM 250 L/P;250;L;Anemostat;Zuluft, 250mm, ohne Regelklappe, Frontplatteausführung L;MANDÍK;ALCM 250 L/P;https://www.mandik.cz/produktreihe/luftdurchlasse/anemostate/alcm;0;0;0
ALCM 625 L/R/R1;625;L;Anemostat;kompakt mit der Regulierklappe R1, 625mm, mit Regelklappe, Frontplatteausführung L;MANDÍK;ALCM 625 L/R/R1;https://www.mandik.cz/produktreihe/luftdurchlasse/anemostate/alcm;0;0;1
ALCM 625 L/R1;625;L;Anemostat;kompakt mit der Regulierklappe R1, 625mm, ohne Regelklappe, Frontplatteausführung L;MANDÍK;ALCM 625 L/R1;https://www.mandik.cz/produktreihe/luftdurchlasse/anemostate/alcm;0;0;1
ALCM 625 L/P;625;L;Anemostat;Zuluft, 625mm, ohne Regelklappe, Frontplatteausführung L;MANDÍK;ALCM 625 L/P;https://www.mandik.cz/produktreihe/luftdurchlasse/anemostate/alcm;0;0;0
ALCM 625 L/P/R;625;L;Anemostat;Zuluft, 625mm, mit Regelklappe, Frontplatteausführung L;MANDÍK;ALCM 625 L/P/R;https://www.mandik.cz/produktreihe/luftdurchlasse/anemostate/alcm;0;0;0
ALCM 250 L čd Zuluft;250;L;Anemostat;Frontplatte, 250mm, ohne Regelklappe, Frontplatteausführung L;MANDÍK;ALCM 250 L čd Zuluft;https://www.mandik.cz/produktreihe/luftdurchlasse/anemostate/alcm;1;0;0
ALCM 300 L čd Zuluft;300;L;Anemostat;Frontplatte, 300mm, ohne Regelklappe, Frontplatteausführung L;MANDÍK;ALCM 300 L čd Zuluft;https://www.mandik.cz/produktreihe/luftdurchlasse/anemostate/alcm;1;0;0
ALCM 400 L čd Zuluft;400;L;Anemostat;Frontplatte, 400mm, ohne Regelklappe, Frontplatteausführung L;MANDÍK;ALCM 400 L čd Zuluft;https://www.mandik.cz/produktreihe/luftdurchlasse/anemostate/alcm;1;0;0
ALCM 500 L čd Zuluft;500;L;Anemostat;Frontplatte, 500mm, ohne Regelklappe, Frontplatteausführung L;MANDÍK;ALCM 500 L čd Zuluft;https://www.mandik.cz/produktreihe/luftdurchlasse/anemostate/alcm;1;0;0
ALCM 600 L čd Zuluft;600;L;Anemostat;Frontplatte, 600mm, ohne Regelklappe, Frontplatteausführung L;MANDÍK;ALCM 600 L čd Zuluft;https://www.mandik.cz/produktreihe/luftdurchlasse/anemostate/alcm;1;0;0
ALCM 600 U/P/R;600;U;Anemostat;Zuluft, 600mm, mit Regelklappe, Frontplatteausführung U;MANDÍK;ALCM 600 U/P/R;https://www.mandik.cz/produktreihe/luftdurchlasse/anemostate/alcm;0;0;0
ALCM 600 U/P;600;U;Anemostat;Zuluft, 600mm, ohne Regelklappe, Frontplatteausführung U;MANDÍK;ALCM 600 U/P;https://www.mandik.cz/produktreihe/luftdurchlasse/anemostate/alcm;0;0;0
ALCM 600 U/R/R1;600;U;Anemostat;kompakt mit der Regulierklappe R1, 600mm, mit Regelklappe, Frontplatteausführung U;MANDÍK;ALCM 600 U/R/R1;https://www.mandik.cz/produktreihe/luftdurchlasse/anemostate/alcm;0;0;1
ALCM 600 U/R1;600;U;Anemostat;kompakt mit der Regulierklappe R1, 600mm, ohne Regelklappe, Frontplatteausführung U;MANDÍK;ALCM 600 U/R1;https://www.mandik.cz/produktreihe/luftdurchlasse/anemostate/alcm;0;0;1
ALCM 500 U/P/R;500;U;Anemostat;Zuluft, 500mm, mit Regelklappe, Frontplatteausführung U;MANDÍK;ALCM 500 U/P/R;https://www.mandik.cz/produktreihe/luftdurchlasse/anemostate/alcm;0;0;0
ALCM 500 U/P;500;U;Anemostat;Zuluft, 500mm, ohne Regelklappe, Frontplatteausführung U;MANDÍK;ALCM 500 U/P;https://www.mandik.cz/produktreihe/luftdurchlasse/anemostate/alcm;0;0;0
ALCM 500 U/R/R1;500;U;Anemostat;kompakt mit der Regulierklappe R1, 500mm, mit Regelklappe, Frontplatteausführung U;MANDÍK;ALCM 500 U/R/R1;https://www.mandik.cz/produktreihe/luftdurchlasse/anemostate/alcm;0;0;1
ALCM 500 U/R1;500;U;Anemostat;kompakt mit der Regulierklappe R1, 500mm, ohne Regelklappe, Frontplatteausführung U;MANDÍK;ALCM 500 U/R1;https://www.mandik.cz/produktreihe/luftdurchlasse/anemostate/alcm;0;0;1
ALCM 625 U čd Zuluft;625;U;Anemostat;Frontplatte, 625mm, ohne Regelklappe, Frontplatteausführung U;MANDÍK;ALCM 625 U čd Zuluft;https://www.mandik.cz/produktreihe/luftdurchlasse/anemostate/alcm;1;0;0
ALCM 400 U/R/R1;400;U;Anemostat;kompakt mit der Regulierklappe R1, 400mm, mit Regelklappe, Frontplatteausführung U;MANDÍK;ALCM 400 U/R/R1;https://www.mandik.cz/produktreihe/luftdurchlasse/anemostate/alcm;0;0;1
ALCM 400 U/R1;400;U;Anemostat;kompakt mit der Regulierklappe R1, 400mm, ohne Regelklappe, Frontplatteausführung U;MANDÍK;ALCM 400 U/R1;https://www.mandik.cz/produktreihe/luftdurchlasse/anemostate/alcm;0;0;1
ALCM 400 U/P/R;400;U;Anemostat;Zuluft, 400mm, mit Regelklappe, Frontplatteausführung U;MANDÍK;ALCM 400 U/P/R;https://www.mandik.cz/produktreihe/luftdurchlasse/anemostate/alcm;0;0;0
ALCM 400 U/P;400;U;Anemostat;Zuluft, 400mm, ohne Regelklappe, Frontplatteausführung U;MANDÍK;ALCM 400 U/P;https://www.mandik.cz/produktreihe/luftdurchlasse/anemostate/alcm;0;0;0
ALCM 300 U/R/R1;300;U;Anemostat;kompakt mit der Regulierklappe R1, 300mm, mit Regelklappe, Frontplatteausführung U;MANDÍK;ALCM 300 U/R/R1;https://www.mandik.cz/produktreihe/luftdurchlasse/anemostate/alcm;0;0;1
ALCM 300 U/R1;300;U;Anemostat;kompakt mit der Regulierklappe R1, 300mm, ohne Regelklappe, Frontplatteausführung U;MANDÍK;ALCM 300 U/R1;https://www.mandik.cz/produktreihe/luftdurchlasse/anemostate/alcm;0;0;1
ALCM 300 U/P/R;300;U;Anemostat;Zuluft, 300mm, mit Regelklappe, Frontplatteausführung U;MANDÍK;ALCM 300 U/P/R;https://www.mandik.cz/produktreihe/luftdurchlasse/anemostate/alcm;0;0;0
ALCM 300 U/P;300;U;Anemostat;Zuluft, 300mm, ohne Regelklappe, Frontplatteausführung U;MANDÍK;ALCM 300 U/P;https://www.mandik.cz/produktreihe/luftdurchlasse/anemostate/alcm;0;0;0
ALCM 250 U/R/R1;250;U;Anemostat;kompakt mit der Regulierklappe R1, 250mm, mit Regelklappe, Frontplatteausführung U;MANDÍK;ALCM 250 U/R/R1;https://www.mandik.cz/produktreihe/luftdurchlasse/anemostate/alcm;0;0;1
ALCM 250 U/R1;250;U;Anemostat;kompakt mit der Regulierklappe R1, 250mm, ohne Regelklappe, Frontplatteausführung U;MANDÍK;ALCM 250 U/R1;https://www.mandik.cz/produktreihe/luftdurchlasse/anemostate/alcm;0;0;1
ALCM 250 U/P/R;250;U;Anemostat;Zuluft, 250mm, mit Regelklappe, Frontplatteausführung U;MANDÍK;ALCM 250 U/P/R;https://www.mandik.cz/produktreihe/luftdurchlasse/anemostate/alcm;0;0;0
ALCM 250 U/P;250;U;Anemostat;Zuluft, 250mm, ohne Regelklappe, Frontplatteausführung U;MANDÍK;ALCM 250 U/P;https://www.mandik.cz/produktreihe/luftdurchlasse/anemostate/alcm;0;0;0
ALCM 625 U/R/R1;625;U;Anemostat;kompakt mit der Regulierklappe R1, 625mm, mit Regelklappe, Frontplatteausführung U;MANDÍK;ALCM 625 U/R/R1;https://www.mandik.cz/produktreihe/luftdurchlasse/anemostate/alcm;0;0;1
ALCM 625 U/R1;625;U;Anemostat;kompakt mit der Regulierklappe R1, 625mm, ohne Regelklappe, Frontplatteausführung U;MANDÍK;ALCM 625 U/R1;https://www.mandik.cz/produktreihe/luftdurchlasse/anemostate/alcm;0;0;1
ALCM 625 U/P;625;U;Anemostat;Zuluft, 625mm, ohne Regelklappe, Frontplatteausführung U;MANDÍK;ALCM 625 U/P;https://www.mandik.cz/produktreihe/luftdurchlasse/anemostate/alcm;0;0;0
ALCM 625 U/P/R;625;U;Anemostat;Zuluft, 625mm, mit Regelklappe, Frontplatteausführung U;MANDÍK;ALCM 625 U/P/R;https://www.mandik.cz/produktreihe/luftdurchlasse/anemostate/alcm;0;0;0
ALCM 250 U čd Zuluft;250;U;Anemostat;Frontplatte, 250mm, ohne Regelklappe, Frontplatteausführung U;MANDÍK;ALCM 250 U čd Zuluft;https://www.mandik.cz/produktreihe/luftdurchlasse/anemostate/alcm;1;0;0
ALCM 300 U čd Zuluft;300;U;Anemostat;Frontplatte, 300mm, ohne Regelklappe, Frontplatteausführung U;MANDÍK;ALCM 300 U čd Zuluft;https://www.mandik.cz/produktreihe/luftdurchlasse/anemostate/alcm;1;0;0
ALCM 400 U čd Zuluft;400;U;Anemostat;Frontplatte, 400mm, ohne Regelklappe, Frontplatteausführung U;MANDÍK;ALCM 400 U čd Zuluft;https://www.mandik.cz/produktreihe/luftdurchlasse/anemostate/alcm;1;0;0
ALCM 500 U čd Zuluft;500;U;Anemostat;Frontplatte, 500mm, ohne Regelklappe, Frontplatteausführung U;MANDÍK;ALCM 500 U čd Zuluft;https://www.mandik.cz/produktreihe/luftdurchlasse/anemostate/alcm;1;0;0
ALCM 600 U čd Zuluft;600;U;Anemostat;Frontplatte, 600mm, ohne Regelklappe, Frontplatteausführung U;MANDÍK;ALCM 600 U čd Zuluft;https://www.mandik.cz/produktreihe/luftdurchlasse/anemostate/alcm;1;0;0
