;Nenngröße##LENGTH##MILLIMETERS;Gitterausführung##OTHER##;Beschreibung##OTHER##;Typenkommentare##OTHER##;Hersteller##OTHER##;Modell##OTHER##;URL##OTHER##;Frontplatte##OTHER##;Anschluss von oben##OTHER##;Kompakt mit Regelung##OTHER##
ALCM 600 O/R;600;-;Anemostat;Abluft, 600mm, mit Regelklappe;MANDÍK;ALCM 600 O/R;https://www.mandik.cz/produktreihe/luftdurchlasse/anemostate/alcm;0;0;0
ALCM 600 O;600;-;Anemostat;Abluft, 600mm, ohne Regelklappe;MANDÍK;ALCM 600 O;https://www.mandik.cz/produktreihe/luftdurchlasse/anemostate/alcm;0;0;0
ALCM 600 R/R1;600;-;Anemostat;kompakt mit der Regulierklappe R1, 600mm, mit Regelklappe;MANDÍK;ALCM 600 R/R1;https://www.mandik.cz/produktreihe/luftdurchlasse/anemostate/alcm;0;0;1
ALCM 600 R1;600;-;Anemostat;kompakt mit der Regulierklappe R1, 600mm, ohne Regelklappe;MANDÍK;ALCM 600 R1;https://www.mandik.cz/produktreihe/luftdurchlasse/anemostate/alcm;0;0;1
ALCM 500 O/R;500;-;Anemostat;Abluft, 500mm, mit Regelklappe;MANDÍK;ALCM 500 O/R;https://www.mandik.cz/produktreihe/luftdurchlasse/anemostate/alcm;0;0;0
ALCM 500 O;500;-;Anemostat;Abluft, 500mm, ohne Regelklappe;MANDÍK;ALCM 500 O;https://www.mandik.cz/produktreihe/luftdurchlasse/anemostate/alcm;0;0;0
ALCM 500 R/R1;500;-;Anemostat;kompakt mit der Regulierklappe R1, 500mm, mit Regelklappe;MANDÍK;ALCM 500 R/R1;https://www.mandik.cz/produktreihe/luftdurchlasse/anemostate/alcm;0;0;1
ALCM 500 R1;500;-;Anemostat;kompakt mit der Regulierklappe R1, 500mm, ohne Regelklappe;MANDÍK;ALCM 500 R1;https://www.mandik.cz/produktreihe/luftdurchlasse/anemostate/alcm;0;0;1
ALCM 625 čd Abluft;625;-;Anemostat;Frontplatte, 625mm, ohne Regelklappe;MANDÍK;ALCM 625 čd Abluft;https://www.mandik.cz/produktreihe/luftdurchlasse/anemostate/alcm;1;0;0
ALCM 400 R/R1;400;-;Anemostat;kompakt mit der Regulierklappe R1, 400mm, mit Regelklappe;MANDÍK;ALCM 400 R/R1;https://www.mandik.cz/produktreihe/luftdurchlasse/anemostate/alcm;0;0;1
ALCM 400 R1;400;-;Anemostat;kompakt mit der Regulierklappe R1, 400mm, ohne Regelklappe;MANDÍK;ALCM 400 R1;https://www.mandik.cz/produktreihe/luftdurchlasse/anemostate/alcm;0;0;1
ALCM 400 O/R;400;-;Anemostat;Abluft, 400mm, mit Regelklappe;MANDÍK;ALCM 400 O/R;https://www.mandik.cz/produktreihe/luftdurchlasse/anemostate/alcm;0;0;0
ALCM 400 O;400;-;Anemostat;Abluft, 400mm, ohne Regelklappe;MANDÍK;ALCM 400 O;https://www.mandik.cz/produktreihe/luftdurchlasse/anemostate/alcm;0;0;0
ALCM 300 R/R1;300;-;Anemostat;kompakt mit der Regulierklappe R1, 300mm, mit Regelklappe;MANDÍK;ALCM 300 R/R1;https://www.mandik.cz/produktreihe/luftdurchlasse/anemostate/alcm;0;0;1
ALCM 300 R1;300;-;Anemostat;kompakt mit der Regulierklappe R1, 300mm, ohne Regelklappe;MANDÍK;ALCM 300 R1;https://www.mandik.cz/produktreihe/luftdurchlasse/anemostate/alcm;0;0;1
ALCM 300 O/R;300;-;Anemostat;Abluft, 300mm, mit Regelklappe;MANDÍK;ALCM 300 O/R;https://www.mandik.cz/produktreihe/luftdurchlasse/anemostate/alcm;0;0;0
ALCM 300 O;300;-;Anemostat;Abluft, 300mm, ohne Regelklappe;MANDÍK;ALCM 300 O;https://www.mandik.cz/produktreihe/luftdurchlasse/anemostate/alcm;0;0;0
ALCM 250 R/R1;250;-;Anemostat;kompakt mit der Regulierklappe R1, 250mm, mit Regelklappe;MANDÍK;ALCM 250 R/R1;https://www.mandik.cz/produktreihe/luftdurchlasse/anemostate/alcm;0;0;1
ALCM 250 R1;250;-;Anemostat;kompakt mit der Regulierklappe R1, 250mm, ohne Regelklappe;MANDÍK;ALCM 250 R1;https://www.mandik.cz/produktreihe/luftdurchlasse/anemostate/alcm;0;0;1
ALCM 250 O/R;250;-;Anemostat;Abluft, 250mm, mit Regelklappe;MANDÍK;ALCM 250 O/R;https://www.mandik.cz/produktreihe/luftdurchlasse/anemostate/alcm;0;0;0
ALCM 250 O;250;-;Anemostat;Abluft, 250mm, ohne Regelklappe;MANDÍK;ALCM 250 O;https://www.mandik.cz/produktreihe/luftdurchlasse/anemostate/alcm;0;0;0
ALCM 625 R/R1;625;-;Anemostat;kompakt mit der Regulierklappe R1, 625mm, mit Regelklappe;MANDÍK;ALCM 625 R/R1;https://www.mandik.cz/produktreihe/luftdurchlasse/anemostate/alcm;0;0;1
ALCM 625 R1;625;-;Anemostat;kompakt mit der Regulierklappe R1, 625mm, ohne Regelklappe;MANDÍK;ALCM 625 R1;https://www.mandik.cz/produktreihe/luftdurchlasse/anemostate/alcm;0;0;1
ALCM 625 O;625;-;Anemostat;Abluft, 625mm, ohne Regelklappe;MANDÍK;ALCM 625 O;https://www.mandik.cz/produktreihe/luftdurchlasse/anemostate/alcm;0;0;0
ALCM 625 O/R;625;-;Anemostat;Abluft, 625mm, mit Regelklappe;MANDÍK;ALCM 625 O/R;https://www.mandik.cz/produktreihe/luftdurchlasse/anemostate/alcm;0;0;0
ALCM 250 čd Abluft;250;-;Anemostat;Frontplatte, 250mm, ohne Regelklappe;MANDÍK;ALCM 250 čd Abluft;https://www.mandik.cz/produktreihe/luftdurchlasse/anemostate/alcm;1;0;0
ALCM 300 čd Abluft;300;-;Anemostat;Frontplatte, 300mm, ohne Regelklappe;MANDÍK;ALCM 300 čd Abluft;https://www.mandik.cz/produktreihe/luftdurchlasse/anemostate/alcm;1;0;0
ALCM 400 čd Abluft;400;-;Anemostat;Frontplatte, 400mm, ohne Regelklappe;MANDÍK;ALCM 400 čd Abluft;https://www.mandik.cz/produktreihe/luftdurchlasse/anemostate/alcm;1;0;0
ALCM 500 čd Abluft;500;-;Anemostat;Frontplatte, 500mm, ohne Regelklappe;MANDÍK;ALCM 500 čd Abluft;https://www.mandik.cz/produktreihe/luftdurchlasse/anemostate/alcm;1;0;0
ALCM 600 čd Abluft;600;-;Anemostat;Frontplatte, 600mm, ohne Regelklappe;MANDÍK;ALCM 600 čd Abluft;https://www.mandik.cz/produktreihe/luftdurchlasse/anemostate/alcm;1;0;0
ALCM 600 I/O/R;600;I;Anemostat;Abluft, 600mm, mit Regelklappe, Frontplatteausführung I;MANDÍK;ALCM 600 I/O/R;https://www.mandik.cz/produktreihe/luftdurchlasse/anemostate/alcm;0;0;0
ALCM 600 I/O;600;I;Anemostat;Abluft, 600mm, ohne Regelklappe, Frontplatteausführung I;MANDÍK;ALCM 600 I/O;https://www.mandik.cz/produktreihe/luftdurchlasse/anemostate/alcm;0;0;0
ALCM 600 I/R/R1;600;I;Anemostat;kompakt mit der Regulierklappe R1, 600mm, mit Regelklappe, Frontplatteausführung I;MANDÍK;ALCM 600 I/R/R1;https://www.mandik.cz/produktreihe/luftdurchlasse/anemostate/alcm;0;0;1
ALCM 600 I/R1;600;I;Anemostat;kompakt mit der Regulierklappe R1, 600mm, ohne Regelklappe, Frontplatteausführung I;MANDÍK;ALCM 600 I/R1;https://www.mandik.cz/produktreihe/luftdurchlasse/anemostate/alcm;0;0;1
ALCM 500 I/O/R;500;I;Anemostat;Abluft, 500mm, mit Regelklappe, Frontplatteausführung I;MANDÍK;ALCM 500 I/O/R;https://www.mandik.cz/produktreihe/luftdurchlasse/anemostate/alcm;0;0;0
ALCM 500 I/O;500;I;Anemostat;Abluft, 500mm, ohne Regelklappe, Frontplatteausführung I;MANDÍK;ALCM 500 I/O;https://www.mandik.cz/produktreihe/luftdurchlasse/anemostate/alcm;0;0;0
ALCM 500 I/R/R1;500;I;Anemostat;kompakt mit der Regulierklappe R1, 500mm, mit Regelklappe, Frontplatteausführung I;MANDÍK;ALCM 500 I/R/R1;https://www.mandik.cz/produktreihe/luftdurchlasse/anemostate/alcm;0;0;1
ALCM 500 I/R1;500;I;Anemostat;kompakt mit der Regulierklappe R1, 500mm, ohne Regelklappe, Frontplatteausführung I;MANDÍK;ALCM 500 I/R1;https://www.mandik.cz/produktreihe/luftdurchlasse/anemostate/alcm;0;0;1
ALCM 625 I čd Abluft;625;I;Anemostat;Frontplatte, 625mm, ohne Regelklappe, Frontplatteausführung I;MANDÍK;ALCM 625 I čd Abluft;https://www.mandik.cz/produktreihe/luftdurchlasse/anemostate/alcm;1;0;0
ALCM 400 I/R/R1;400;I;Anemostat;kompakt mit der Regulierklappe R1, 400mm, mit Regelklappe, Frontplatteausführung I;MANDÍK;ALCM 400 I/R/R1;https://www.mandik.cz/produktreihe/luftdurchlasse/anemostate/alcm;0;0;1
ALCM 400 I/R1;400;I;Anemostat;kompakt mit der Regulierklappe R1, 400mm, ohne Regelklappe, Frontplatteausführung I;MANDÍK;ALCM 400 I/R1;https://www.mandik.cz/produktreihe/luftdurchlasse/anemostate/alcm;0;0;1
ALCM 400 I/O/R;400;I;Anemostat;Abluft, 400mm, mit Regelklappe, Frontplatteausführung I;MANDÍK;ALCM 400 I/O/R;https://www.mandik.cz/produktreihe/luftdurchlasse/anemostate/alcm;0;0;0
ALCM 400 I/O;400;I;Anemostat;Abluft, 400mm, ohne Regelklappe, Frontplatteausführung I;MANDÍK;ALCM 400 I/O;https://www.mandik.cz/produktreihe/luftdurchlasse/anemostate/alcm;0;0;0
ALCM 300 I/R/R1;300;I;Anemostat;kompakt mit der Regulierklappe R1, 300mm, mit Regelklappe, Frontplatteausführung I;MANDÍK;ALCM 300 I/R/R1;https://www.mandik.cz/produktreihe/luftdurchlasse/anemostate/alcm;0;0;1
ALCM 300 I/R1;300;I;Anemostat;kompakt mit der Regulierklappe R1, 300mm, ohne Regelklappe, Frontplatteausführung I;MANDÍK;ALCM 300 I/R1;https://www.mandik.cz/produktreihe/luftdurchlasse/anemostate/alcm;0;0;1
ALCM 300 I/O/R;300;I;Anemostat;Abluft, 300mm, mit Regelklappe, Frontplatteausführung I;MANDÍK;ALCM 300 I/O/R;https://www.mandik.cz/produktreihe/luftdurchlasse/anemostate/alcm;0;0;0
ALCM 300 I/O;300;I;Anemostat;Abluft, 300mm, ohne Regelklappe, Frontplatteausführung I;MANDÍK;ALCM 300 I/O;https://www.mandik.cz/produktreihe/luftdurchlasse/anemostate/alcm;0;0;0
ALCM 250 I/R/R1;250;I;Anemostat;kompakt mit der Regulierklappe R1, 250mm, mit Regelklappe, Frontplatteausführung I;MANDÍK;ALCM 250 I/R/R1;https://www.mandik.cz/produktreihe/luftdurchlasse/anemostate/alcm;0;0;1
ALCM 250 I/R1;250;I;Anemostat;kompakt mit der Regulierklappe R1, 250mm, ohne Regelklappe, Frontplatteausführung I;MANDÍK;ALCM 250 I/R1;https://www.mandik.cz/produktreihe/luftdurchlasse/anemostate/alcm;0;0;1
ALCM 250 I/O/R;250;I;Anemostat;Abluft, 250mm, mit Regelklappe, Frontplatteausführung I;MANDÍK;ALCM 250 I/O/R;https://www.mandik.cz/produktreihe/luftdurchlasse/anemostate/alcm;0;0;0
ALCM 250 I/O;250;I;Anemostat;Abluft, 250mm, ohne Regelklappe, Frontplatteausführung I;MANDÍK;ALCM 250 I/O;https://www.mandik.cz/produktreihe/luftdurchlasse/anemostate/alcm;0;0;0
ALCM 625 I/R/R1;625;I;Anemostat;kompakt mit der Regulierklappe R1, 625mm, mit Regelklappe, Frontplatteausführung I;MANDÍK;ALCM 625 I/R/R1;https://www.mandik.cz/produktreihe/luftdurchlasse/anemostate/alcm;0;0;1
ALCM 625 I/R1;625;I;Anemostat;kompakt mit der Regulierklappe R1, 625mm, ohne Regelklappe, Frontplatteausführung I;MANDÍK;ALCM 625 I/R1;https://www.mandik.cz/produktreihe/luftdurchlasse/anemostate/alcm;0;0;1
ALCM 625 I/O;625;I;Anemostat;Abluft, 625mm, ohne Regelklappe, Frontplatteausführung I;MANDÍK;ALCM 625 I/O;https://www.mandik.cz/produktreihe/luftdurchlasse/anemostate/alcm;0;0;0
ALCM 625 I/O/R;625;I;Anemostat;Abluft, 625mm, mit Regelklappe, Frontplatteausführung I;MANDÍK;ALCM 625 I/O/R;https://www.mandik.cz/produktreihe/luftdurchlasse/anemostate/alcm;0;0;0
ALCM 250 I čd Abluft;250;I;Anemostat;Frontplatte, 250mm, ohne Regelklappe, Frontplatteausführung I;MANDÍK;ALCM 250 I čd Abluft;https://www.mandik.cz/produktreihe/luftdurchlasse/anemostate/alcm;1;0;0
ALCM 300 I čd Abluft;300;I;Anemostat;Frontplatte, 300mm, ohne Regelklappe, Frontplatteausführung I;MANDÍK;ALCM 300 I čd Abluft;https://www.mandik.cz/produktreihe/luftdurchlasse/anemostate/alcm;1;0;0
ALCM 400 I čd Abluft;400;I;Anemostat;Frontplatte, 400mm, ohne Regelklappe, Frontplatteausführung I;MANDÍK;ALCM 400 I čd Abluft;https://www.mandik.cz/produktreihe/luftdurchlasse/anemostate/alcm;1;0;0
ALCM 500 I čd Abluft;500;I;Anemostat;Frontplatte, 500mm, ohne Regelklappe, Frontplatteausführung I;MANDÍK;ALCM 500 I čd Abluft;https://www.mandik.cz/produktreihe/luftdurchlasse/anemostate/alcm;1;0;0
ALCM 600 I čd Abluft;600;I;Anemostat;Frontplatte, 600mm, ohne Regelklappe, Frontplatteausführung I;MANDÍK;ALCM 600 I čd Abluft;https://www.mandik.cz/produktreihe/luftdurchlasse/anemostate/alcm;1;0;0
ALCM 600 H/O/R;600;H;Anemostat;Abluft, 600mm, mit Regelklappe, Frontplatteausführung H;MANDÍK;ALCM 600 H/O/R;https://www.mandik.cz/produktreihe/luftdurchlasse/anemostate/alcm;0;0;0
ALCM 600 H/O;600;H;Anemostat;Abluft, 600mm, ohne Regelklappe, Frontplatteausführung H;MANDÍK;ALCM 600 H/O;https://www.mandik.cz/produktreihe/luftdurchlasse/anemostate/alcm;0;0;0
ALCM 600 H/R/R1;600;H;Anemostat;kompakt mit der Regulierklappe R1, 600mm, mit Regelklappe, Frontplatteausführung H;MANDÍK;ALCM 600 H/R/R1;https://www.mandik.cz/produktreihe/luftdurchlasse/anemostate/alcm;0;0;1
ALCM 600 H/R1;600;H;Anemostat;kompakt mit der Regulierklappe R1, 600mm, ohne Regelklappe, Frontplatteausführung H;MANDÍK;ALCM 600 H/R1;https://www.mandik.cz/produktreihe/luftdurchlasse/anemostate/alcm;0;0;1
ALCM 500 H/O/R;500;H;Anemostat;Abluft, 500mm, mit Regelklappe, Frontplatteausführung H;MANDÍK;ALCM 500 H/O/R;https://www.mandik.cz/produktreihe/luftdurchlasse/anemostate/alcm;0;0;0
ALCM 500 H/O;500;H;Anemostat;Abluft, 500mm, ohne Regelklappe, Frontplatteausführung H;MANDÍK;ALCM 500 H/O;https://www.mandik.cz/produktreihe/luftdurchlasse/anemostate/alcm;0;0;0
ALCM 500 H/R/R1;500;H;Anemostat;kompakt mit der Regulierklappe R1, 500mm, mit Regelklappe, Frontplatteausführung H;MANDÍK;ALCM 500 H/R/R1;https://www.mandik.cz/produktreihe/luftdurchlasse/anemostate/alcm;0;0;1
ALCM 500 H/R1;500;H;Anemostat;kompakt mit der Regulierklappe R1, 500mm, ohne Regelklappe, Frontplatteausführung H;MANDÍK;ALCM 500 H/R1;https://www.mandik.cz/produktreihe/luftdurchlasse/anemostate/alcm;0;0;1
ALCM 625 H čd Abluft;625;H;Anemostat;Frontplatte, 625mm, ohne Regelklappe, Frontplatteausführung H;MANDÍK;ALCM 625 H čd Abluft;https://www.mandik.cz/produktreihe/luftdurchlasse/anemostate/alcm;1;0;0
ALCM 400 H/R/R1;400;H;Anemostat;kompakt mit der Regulierklappe R1, 400mm, mit Regelklappe, Frontplatteausführung H;MANDÍK;ALCM 400 H/R/R1;https://www.mandik.cz/produktreihe/luftdurchlasse/anemostate/alcm;0;0;1
ALCM 400 H/R1;400;H;Anemostat;kompakt mit der Regulierklappe R1, 400mm, ohne Regelklappe, Frontplatteausführung H;MANDÍK;ALCM 400 H/R1;https://www.mandik.cz/produktreihe/luftdurchlasse/anemostate/alcm;0;0;1
ALCM 400 H/O/R;400;H;Anemostat;Abluft, 400mm, mit Regelklappe, Frontplatteausführung H;MANDÍK;ALCM 400 H/O/R;https://www.mandik.cz/produktreihe/luftdurchlasse/anemostate/alcm;0;0;0
ALCM 400 H/O;400;H;Anemostat;Abluft, 400mm, ohne Regelklappe, Frontplatteausführung H;MANDÍK;ALCM 400 H/O;https://www.mandik.cz/produktreihe/luftdurchlasse/anemostate/alcm;0;0;0
ALCM 300 H/R/R1;300;H;Anemostat;kompakt mit der Regulierklappe R1, 300mm, mit Regelklappe, Frontplatteausführung H;MANDÍK;ALCM 300 H/R/R1;https://www.mandik.cz/produktreihe/luftdurchlasse/anemostate/alcm;0;0;1
ALCM 300 H/R1;300;H;Anemostat;kompakt mit der Regulierklappe R1, 300mm, ohne Regelklappe, Frontplatteausführung H;MANDÍK;ALCM 300 H/R1;https://www.mandik.cz/produktreihe/luftdurchlasse/anemostate/alcm;0;0;1
ALCM 300 H/O/R;300;H;Anemostat;Abluft, 300mm, mit Regelklappe, Frontplatteausführung H;MANDÍK;ALCM 300 H/O/R;https://www.mandik.cz/produktreihe/luftdurchlasse/anemostate/alcm;0;0;0
ALCM 300 H/O;300;H;Anemostat;Abluft, 300mm, ohne Regelklappe, Frontplatteausführung H;MANDÍK;ALCM 300 H/O;https://www.mandik.cz/produktreihe/luftdurchlasse/anemostate/alcm;0;0;0
ALCM 250 H/R/R1;250;H;Anemostat;kompakt mit der Regulierklappe R1, 250mm, mit Regelklappe, Frontplatteausführung H;MANDÍK;ALCM 250 H/R/R1;https://www.mandik.cz/produktreihe/luftdurchlasse/anemostate/alcm;0;0;1
ALCM 250 H/R1;250;H;Anemostat;kompakt mit der Regulierklappe R1, 250mm, ohne Regelklappe, Frontplatteausführung H;MANDÍK;ALCM 250 H/R1;https://www.mandik.cz/produktreihe/luftdurchlasse/anemostate/alcm;0;0;1
ALCM 250 H/O/R;250;H;Anemostat;Abluft, 250mm, mit Regelklappe, Frontplatteausführung H;MANDÍK;ALCM 250 H/O/R;https://www.mandik.cz/produktreihe/luftdurchlasse/anemostate/alcm;0;0;0
ALCM 250 H/O;250;H;Anemostat;Abluft, 250mm, ohne Regelklappe, Frontplatteausführung H;MANDÍK;ALCM 250 H/O;https://www.mandik.cz/produktreihe/luftdurchlasse/anemostate/alcm;0;0;0
ALCM 625 H/R/R1;625;H;Anemostat;kompakt mit der Regulierklappe R1, 625mm, mit Regelklappe, Frontplatteausführung H;MANDÍK;ALCM 625 H/R/R1;https://www.mandik.cz/produktreihe/luftdurchlasse/anemostate/alcm;0;0;1
ALCM 625 H/R1;625;H;Anemostat;kompakt mit der Regulierklappe R1, 625mm, ohne Regelklappe, Frontplatteausführung H;MANDÍK;ALCM 625 H/R1;https://www.mandik.cz/produktreihe/luftdurchlasse/anemostate/alcm;0;0;1
ALCM 625 H/O;625;H;Anemostat;Abluft, 625mm, ohne Regelklappe, Frontplatteausführung H;MANDÍK;ALCM 625 H/O;https://www.mandik.cz/produktreihe/luftdurchlasse/anemostate/alcm;0;0;0
ALCM 625 H/O/R;625;H;Anemostat;Abluft, 625mm, mit Regelklappe, Frontplatteausführung H;MANDÍK;ALCM 625 H/O/R;https://www.mandik.cz/produktreihe/luftdurchlasse/anemostate/alcm;0;0;0
ALCM 250 H čd Abluft;250;H;Anemostat;Frontplatte, 250mm, ohne Regelklappe, Frontplatteausführung H;MANDÍK;ALCM 250 H čd Abluft;https://www.mandik.cz/produktreihe/luftdurchlasse/anemostate/alcm;1;0;0
ALCM 300 H čd Abluft;300;H;Anemostat;Frontplatte, 300mm, ohne Regelklappe, Frontplatteausführung H;MANDÍK;ALCM 300 H čd Abluft;https://www.mandik.cz/produktreihe/luftdurchlasse/anemostate/alcm;1;0;0
ALCM 400 H čd Abluft;400;H;Anemostat;Frontplatte, 400mm, ohne Regelklappe, Frontplatteausführung H;MANDÍK;ALCM 400 H čd Abluft;https://www.mandik.cz/produktreihe/luftdurchlasse/anemostate/alcm;1;0;0
ALCM 500 H čd Abluft;500;H;Anemostat;Frontplatte, 500mm, ohne Regelklappe, Frontplatteausführung H;MANDÍK;ALCM 500 H čd Abluft;https://www.mandik.cz/produktreihe/luftdurchlasse/anemostate/alcm;1;0;0
ALCM 600 H čd Abluft;600;H;Anemostat;Frontplatte, 600mm, ohne Regelklappe, Frontplatteausführung H;MANDÍK;ALCM 600 H čd Abluft;https://www.mandik.cz/produktreihe/luftdurchlasse/anemostate/alcm;1;0;0
ALCM 600 L/O/R;600;L;Anemostat;Abluft, 600mm, mit Regelklappe, Frontplatteausführung L;MANDÍK;ALCM 600 L/O/R;https://www.mandik.cz/produktreihe/luftdurchlasse/anemostate/alcm;0;0;0
ALCM 600 L/O;600;L;Anemostat;Abluft, 600mm, ohne Regelklappe, Frontplatteausführung L;MANDÍK;ALCM 600 L/O;https://www.mandik.cz/produktreihe/luftdurchlasse/anemostate/alcm;0;0;0
ALCM 600 L/R/R1;600;L;Anemostat;kompakt mit der Regulierklappe R1, 600mm, mit Regelklappe, Frontplatteausführung L;MANDÍK;ALCM 600 L/R/R1;https://www.mandik.cz/produktreihe/luftdurchlasse/anemostate/alcm;0;0;1
ALCM 600 L/R1;600;L;Anemostat;kompakt mit der Regulierklappe R1, 600mm, ohne Regelklappe, Frontplatteausführung L;MANDÍK;ALCM 600 L/R1;https://www.mandik.cz/produktreihe/luftdurchlasse/anemostate/alcm;0;0;1
ALCM 500 L/O/R;500;L;Anemostat;Abluft, 500mm, mit Regelklappe, Frontplatteausführung L;MANDÍK;ALCM 500 L/O/R;https://www.mandik.cz/produktreihe/luftdurchlasse/anemostate/alcm;0;0;0
ALCM 500 L/O;500;L;Anemostat;Abluft, 500mm, ohne Regelklappe, Frontplatteausführung L;MANDÍK;ALCM 500 L/O;https://www.mandik.cz/produktreihe/luftdurchlasse/anemostate/alcm;0;0;0
ALCM 500 L/R/R1;500;L;Anemostat;kompakt mit der Regulierklappe R1, 500mm, mit Regelklappe, Frontplatteausführung L;MANDÍK;ALCM 500 L/R/R1;https://www.mandik.cz/produktreihe/luftdurchlasse/anemostate/alcm;0;0;1
ALCM 500 L/R1;500;L;Anemostat;kompakt mit der Regulierklappe R1, 500mm, ohne Regelklappe, Frontplatteausführung L;MANDÍK;ALCM 500 L/R1;https://www.mandik.cz/produktreihe/luftdurchlasse/anemostate/alcm;0;0;1
ALCM 625 L čd Abluft;625;L;Anemostat;Frontplatte, 625mm, ohne Regelklappe, Frontplatteausführung L;MANDÍK;ALCM 625 L čd Abluft;https://www.mandik.cz/produktreihe/luftdurchlasse/anemostate/alcm;1;0;0
ALCM 400 L/R/R1;400;L;Anemostat;kompakt mit der Regulierklappe R1, 400mm, mit Regelklappe, Frontplatteausführung L;MANDÍK;ALCM 400 L/R/R1;https://www.mandik.cz/produktreihe/luftdurchlasse/anemostate/alcm;0;0;1
ALCM 400 L/R1;400;L;Anemostat;kompakt mit der Regulierklappe R1, 400mm, ohne Regelklappe, Frontplatteausführung L;MANDÍK;ALCM 400 L/R1;https://www.mandik.cz/produktreihe/luftdurchlasse/anemostate/alcm;0;0;1
ALCM 400 L/O/R;400;L;Anemostat;Abluft, 400mm, mit Regelklappe, Frontplatteausführung L;MANDÍK;ALCM 400 L/O/R;https://www.mandik.cz/produktreihe/luftdurchlasse/anemostate/alcm;0;0;0
ALCM 400 L/O;400;L;Anemostat;Abluft, 400mm, ohne Regelklappe, Frontplatteausführung L;MANDÍK;ALCM 400 L/O;https://www.mandik.cz/produktreihe/luftdurchlasse/anemostate/alcm;0;0;0
ALCM 300 L/R/R1;300;L;Anemostat;kompakt mit der Regulierklappe R1, 300mm, mit Regelklappe, Frontplatteausführung L;MANDÍK;ALCM 300 L/R/R1;https://www.mandik.cz/produktreihe/luftdurchlasse/anemostate/alcm;0;0;1
ALCM 300 L/R1;300;L;Anemostat;kompakt mit der Regulierklappe R1, 300mm, ohne Regelklappe, Frontplatteausführung L;MANDÍK;ALCM 300 L/R1;https://www.mandik.cz/produktreihe/luftdurchlasse/anemostate/alcm;0;0;1
ALCM 300 L/O/R;300;L;Anemostat;Abluft, 300mm, mit Regelklappe, Frontplatteausführung L;MANDÍK;ALCM 300 L/O/R;https://www.mandik.cz/produktreihe/luftdurchlasse/anemostate/alcm;0;0;0
ALCM 300 L/O;300;L;Anemostat;Abluft, 300mm, ohne Regelklappe, Frontplatteausführung L;MANDÍK;ALCM 300 L/O;https://www.mandik.cz/produktreihe/luftdurchlasse/anemostate/alcm;0;0;0
ALCM 250 L/R/R1;250;L;Anemostat;kompakt mit der Regulierklappe R1, 250mm, mit Regelklappe, Frontplatteausführung L;MANDÍK;ALCM 250 L/R/R1;https://www.mandik.cz/produktreihe/luftdurchlasse/anemostate/alcm;0;0;1
ALCM 250 L/R1;250;L;Anemostat;kompakt mit der Regulierklappe R1, 250mm, ohne Regelklappe, Frontplatteausführung L;MANDÍK;ALCM 250 L/R1;https://www.mandik.cz/produktreihe/luftdurchlasse/anemostate/alcm;0;0;1
ALCM 250 L/O/R;250;L;Anemostat;Abluft, 250mm, mit Regelklappe, Frontplatteausführung L;MANDÍK;ALCM 250 L/O/R;https://www.mandik.cz/produktreihe/luftdurchlasse/anemostate/alcm;0;0;0
ALCM 250 L/O;250;L;Anemostat;Abluft, 250mm, ohne Regelklappe, Frontplatteausführung L;MANDÍK;ALCM 250 L/O;https://www.mandik.cz/produktreihe/luftdurchlasse/anemostate/alcm;0;0;0
ALCM 625 L/R/R1;625;L;Anemostat;kompakt mit der Regulierklappe R1, 625mm, mit Regelklappe, Frontplatteausführung L;MANDÍK;ALCM 625 L/R/R1;https://www.mandik.cz/produktreihe/luftdurchlasse/anemostate/alcm;0;0;1
ALCM 625 L/R1;625;L;Anemostat;kompakt mit der Regulierklappe R1, 625mm, ohne Regelklappe, Frontplatteausführung L;MANDÍK;ALCM 625 L/R1;https://www.mandik.cz/produktreihe/luftdurchlasse/anemostate/alcm;0;0;1
ALCM 625 L/O;625;L;Anemostat;Abluft, 625mm, ohne Regelklappe, Frontplatteausführung L;MANDÍK;ALCM 625 L/O;https://www.mandik.cz/produktreihe/luftdurchlasse/anemostate/alcm;0;0;0
ALCM 625 L/O/R;625;L;Anemostat;Abluft, 625mm, mit Regelklappe, Frontplatteausführung L;MANDÍK;ALCM 625 L/O/R;https://www.mandik.cz/produktreihe/luftdurchlasse/anemostate/alcm;0;0;0
ALCM 250 L čd Abluft;250;L;Anemostat;Frontplatte, 250mm, ohne Regelklappe, Frontplatteausführung L;MANDÍK;ALCM 250 L čd Abluft;https://www.mandik.cz/produktreihe/luftdurchlasse/anemostate/alcm;1;0;0
ALCM 300 L čd Abluft;300;L;Anemostat;Frontplatte, 300mm, ohne Regelklappe, Frontplatteausführung L;MANDÍK;ALCM 300 L čd Abluft;https://www.mandik.cz/produktreihe/luftdurchlasse/anemostate/alcm;1;0;0
ALCM 400 L čd Abluft;400;L;Anemostat;Frontplatte, 400mm, ohne Regelklappe, Frontplatteausführung L;MANDÍK;ALCM 400 L čd Abluft;https://www.mandik.cz/produktreihe/luftdurchlasse/anemostate/alcm;1;0;0
ALCM 500 L čd Abluft;500;L;Anemostat;Frontplatte, 500mm, ohne Regelklappe, Frontplatteausführung L;MANDÍK;ALCM 500 L čd Abluft;https://www.mandik.cz/produktreihe/luftdurchlasse/anemostate/alcm;1;0;0
ALCM 600 L čd Abluft;600;L;Anemostat;Frontplatte, 600mm, ohne Regelklappe, Frontplatteausführung L;MANDÍK;ALCM 600 L čd Abluft;https://www.mandik.cz/produktreihe/luftdurchlasse/anemostate/alcm;1;0;0
ALCM 600 U/O/R;600;U;Anemostat;Abluft, 600mm, mit Regelklappe, Frontplatteausführung U;MANDÍK;ALCM 600 U/O/R;https://www.mandik.cz/produktreihe/luftdurchlasse/anemostate/alcm;0;0;0
ALCM 600 U/O;600;U;Anemostat;Abluft, 600mm, ohne Regelklappe, Frontplatteausführung U;MANDÍK;ALCM 600 U/O;https://www.mandik.cz/produktreihe/luftdurchlasse/anemostate/alcm;0;0;0
ALCM 600 U/R/R1;600;U;Anemostat;kompakt mit der Regulierklappe R1, 600mm, mit Regelklappe, Frontplatteausführung U;MANDÍK;ALCM 600 U/R/R1;https://www.mandik.cz/produktreihe/luftdurchlasse/anemostate/alcm;0;0;1
ALCM 600 U/R1;600;U;Anemostat;kompakt mit der Regulierklappe R1, 600mm, ohne Regelklappe, Frontplatteausführung U;MANDÍK;ALCM 600 U/R1;https://www.mandik.cz/produktreihe/luftdurchlasse/anemostate/alcm;0;0;1
ALCM 500 U/O/R;500;U;Anemostat;Abluft, 500mm, mit Regelklappe, Frontplatteausführung U;MANDÍK;ALCM 500 U/O/R;https://www.mandik.cz/produktreihe/luftdurchlasse/anemostate/alcm;0;0;0
ALCM 500 U/O;500;U;Anemostat;Abluft, 500mm, ohne Regelklappe, Frontplatteausführung U;MANDÍK;ALCM 500 U/O;https://www.mandik.cz/produktreihe/luftdurchlasse/anemostate/alcm;0;0;0
ALCM 500 U/R/R1;500;U;Anemostat;kompakt mit der Regulierklappe R1, 500mm, mit Regelklappe, Frontplatteausführung U;MANDÍK;ALCM 500 U/R/R1;https://www.mandik.cz/produktreihe/luftdurchlasse/anemostate/alcm;0;0;1
ALCM 500 U/R1;500;U;Anemostat;kompakt mit der Regulierklappe R1, 500mm, ohne Regelklappe, Frontplatteausführung U;MANDÍK;ALCM 500 U/R1;https://www.mandik.cz/produktreihe/luftdurchlasse/anemostate/alcm;0;0;1
ALCM 625 U čd Abluft;625;U;Anemostat;Frontplatte, 625mm, ohne Regelklappe, Frontplatteausführung U;MANDÍK;ALCM 625 U čd Abluft;https://www.mandik.cz/produktreihe/luftdurchlasse/anemostate/alcm;1;0;0
ALCM 400 U/R/R1;400;U;Anemostat;kompakt mit der Regulierklappe R1, 400mm, mit Regelklappe, Frontplatteausführung U;MANDÍK;ALCM 400 U/R/R1;https://www.mandik.cz/produktreihe/luftdurchlasse/anemostate/alcm;0;0;1
ALCM 400 U/R1;400;U;Anemostat;kompakt mit der Regulierklappe R1, 400mm, ohne Regelklappe, Frontplatteausführung U;MANDÍK;ALCM 400 U/R1;https://www.mandik.cz/produktreihe/luftdurchlasse/anemostate/alcm;0;0;1
ALCM 400 U/O/R;400;U;Anemostat;Abluft, 400mm, mit Regelklappe, Frontplatteausführung U;MANDÍK;ALCM 400 U/O/R;https://www.mandik.cz/produktreihe/luftdurchlasse/anemostate/alcm;0;0;0
ALCM 400 U/O;400;U;Anemostat;Abluft, 400mm, ohne Regelklappe, Frontplatteausführung U;MANDÍK;ALCM 400 U/O;https://www.mandik.cz/produktreihe/luftdurchlasse/anemostate/alcm;0;0;0
ALCM 300 U/R/R1;300;U;Anemostat;kompakt mit der Regulierklappe R1, 300mm, mit Regelklappe, Frontplatteausführung U;MANDÍK;ALCM 300 U/R/R1;https://www.mandik.cz/produktreihe/luftdurchlasse/anemostate/alcm;0;0;1
ALCM 300 U/R1;300;U;Anemostat;kompakt mit der Regulierklappe R1, 300mm, ohne Regelklappe, Frontplatteausführung U;MANDÍK;ALCM 300 U/R1;https://www.mandik.cz/produktreihe/luftdurchlasse/anemostate/alcm;0;0;1
ALCM 300 U/O/R;300;U;Anemostat;Abluft, 300mm, mit Regelklappe, Frontplatteausführung U;MANDÍK;ALCM 300 U/O/R;https://www.mandik.cz/produktreihe/luftdurchlasse/anemostate/alcm;0;0;0
ALCM 300 U/O;300;U;Anemostat;Abluft, 300mm, ohne Regelklappe, Frontplatteausführung U;MANDÍK;ALCM 300 U/O;https://www.mandik.cz/produktreihe/luftdurchlasse/anemostate/alcm;0;0;0
ALCM 250 U/R/R1;250;U;Anemostat;kompakt mit der Regulierklappe R1, 250mm, mit Regelklappe, Frontplatteausführung U;MANDÍK;ALCM 250 U/R/R1;https://www.mandik.cz/produktreihe/luftdurchlasse/anemostate/alcm;0;0;1
ALCM 250 U/R1;250;U;Anemostat;kompakt mit der Regulierklappe R1, 250mm, ohne Regelklappe, Frontplatteausführung U;MANDÍK;ALCM 250 U/R1;https://www.mandik.cz/produktreihe/luftdurchlasse/anemostate/alcm;0;0;1
ALCM 250 U/O/R;250;U;Anemostat;Abluft, 250mm, mit Regelklappe, Frontplatteausführung U;MANDÍK;ALCM 250 U/O/R;https://www.mandik.cz/produktreihe/luftdurchlasse/anemostate/alcm;0;0;0
ALCM 250 U/O;250;U;Anemostat;Abluft, 250mm, ohne Regelklappe, Frontplatteausführung U;MANDÍK;ALCM 250 U/O;https://www.mandik.cz/produktreihe/luftdurchlasse/anemostate/alcm;0;0;0
ALCM 625 U/R/R1;625;U;Anemostat;kompakt mit der Regulierklappe R1, 625mm, mit Regelklappe, Frontplatteausführung U;MANDÍK;ALCM 625 U/R/R1;https://www.mandik.cz/produktreihe/luftdurchlasse/anemostate/alcm;0;0;1
ALCM 625 U/R1;625;U;Anemostat;kompakt mit der Regulierklappe R1, 625mm, ohne Regelklappe, Frontplatteausführung U;MANDÍK;ALCM 625 U/R1;https://www.mandik.cz/produktreihe/luftdurchlasse/anemostate/alcm;0;0;1
ALCM 625 U/O;625;U;Anemostat;Abluft, 625mm, ohne Regelklappe, Frontplatteausführung U;MANDÍK;ALCM 625 U/O;https://www.mandik.cz/produktreihe/luftdurchlasse/anemostate/alcm;0;0;0
ALCM 625 U/O/R;625;U;Anemostat;Abluft, 625mm, mit Regelklappe, Frontplatteausführung U;MANDÍK;ALCM 625 U/O/R;https://www.mandik.cz/produktreihe/luftdurchlasse/anemostate/alcm;0;0;0
ALCM 250 U čd Abluft;250;U;Anemostat;Frontplatte, 250mm, ohne Regelklappe, Frontplatteausführung U;MANDÍK;ALCM 250 U čd Abluft;https://www.mandik.cz/produktreihe/luftdurchlasse/anemostate/alcm;1;0;0
ALCM 300 U čd Abluft;300;U;Anemostat;Frontplatte, 300mm, ohne Regelklappe, Frontplatteausführung U;MANDÍK;ALCM 300 U čd Abluft;https://www.mandik.cz/produktreihe/luftdurchlasse/anemostate/alcm;1;0;0
ALCM 400 U čd Abluft;400;U;Anemostat;Frontplatte, 400mm, ohne Regelklappe, Frontplatteausführung U;MANDÍK;ALCM 400 U čd Abluft;https://www.mandik.cz/produktreihe/luftdurchlasse/anemostate/alcm;1;0;0
ALCM 500 U čd Abluft;500;U;Anemostat;Frontplatte, 500mm, ohne Regelklappe, Frontplatteausführung U;MANDÍK;ALCM 500 U čd Abluft;https://www.mandik.cz/produktreihe/luftdurchlasse/anemostate/alcm;1;0;0
ALCM 600 U čd Abluft;600;U;Anemostat;Frontplatte, 600mm, ohne Regelklappe, Frontplatteausführung U;MANDÍK;ALCM 600 U čd Abluft;https://www.mandik.cz/produktreihe/luftdurchlasse/anemostate/alcm;1;0;0
