;Nenngröße##LENGTH##MILLIMETERS;Gitterausführung##OTHER##;Beschreibung##OTHER##;Typenkommentare##OTHER##;Hersteller##OTHER##;Modell##OTHER##;URL##OTHER##;Frontplatte##OTHER##;Anschluss von oben##OTHER##;Kompakt mit Regelung##OTHER##
ALCM 600 Z;600;-;Anemostat;vertikal für Kanalleitung mit Regulierung, 600mm, ohne Regelklappe;MANDÍK;ALCM 600 Z;https://www.mandik.cz/produktreihe/luftdurchlasse/anemostate/alcm;0;1;0
ALCM 500 Z;500;-;Anemostat;vertikal für Kanalleitung mit Regulierung, 500mm, ohne Regelklappe;MANDÍK;ALCM 500 Z;https://www.mandik.cz/produktreihe/luftdurchlasse/anemostate/alcm;0;1;0
ALCM 400 Z;400;-;Anemostat;vertikal für Kanalleitung mit Regulierung, 400mm, ohne Regelklappe;MANDÍK;ALCM 400 Z;https://www.mandik.cz/produktreihe/luftdurchlasse/anemostate/alcm;0;1;0
ALCM 300 Z;300;-;Anemostat;vertikal für Kanalleitung mit Regulierung, 300mm, ohne Regelklappe;MANDÍK;ALCM 300 Z;https://www.mandik.cz/produktreihe/luftdurchlasse/anemostate/alcm;0;1;0
ALCM 250 Z;250;-;Anemostat;vertikal für Kanalleitung mit Regulierung, 250mm, ohne Regelklappe;MANDÍK;ALCM 250 Z;https://www.mandik.cz/produktreihe/luftdurchlasse/anemostate/alcm;0;1;0
ALCM 625 Z;625;-;Anemostat;vertikal für Kanalleitung mit Regulierung, 625mm, ohne Regelklappe;MANDÍK;ALCM 625 Z;https://www.mandik.cz/produktreihe/luftdurchlasse/anemostate/alcm;0;1;0
ALCM 600 I/Z;600;I;Anemostat;vertikal für Kanalleitung mit Regulierung, 600mm, ohne Regelklappe, Frontplatteausführung I;MANDÍK;ALCM 600 I/Z;https://www.mandik.cz/produktreihe/luftdurchlasse/anemostate/alcm;0;1;0
ALCM 500 I/Z;500;I;Anemostat;vertikal für Kanalleitung mit Regulierung, 500mm, ohne Regelklappe, Frontplatteausführung I;MANDÍK;ALCM 500 I/Z;https://www.mandik.cz/produktreihe/luftdurchlasse/anemostate/alcm;0;1;0
ALCM 400 I/Z;400;I;Anemostat;vertikal für Kanalleitung mit Regulierung, 400mm, ohne Regelklappe, Frontplatteausführung I;MANDÍK;ALCM 400 I/Z;https://www.mandik.cz/produktreihe/luftdurchlasse/anemostate/alcm;0;1;0
ALCM 300 I/Z;300;I;Anemostat;vertikal für Kanalleitung mit Regulierung, 300mm, ohne Regelklappe, Frontplatteausführung I;MANDÍK;ALCM 300 I/Z;https://www.mandik.cz/produktreihe/luftdurchlasse/anemostate/alcm;0;1;0
ALCM 250 I/Z;250;I;Anemostat;vertikal für Kanalleitung mit Regulierung, 250mm, ohne Regelklappe, Frontplatteausführung I;MANDÍK;ALCM 250 I/Z;https://www.mandik.cz/produktreihe/luftdurchlasse/anemostate/alcm;0;1;0
ALCM 625 I/Z;625;I;Anemostat;vertikal für Kanalleitung mit Regulierung, 625mm, ohne Regelklappe, Frontplatteausführung I;MANDÍK;ALCM 625 I/Z;https://www.mandik.cz/produktreihe/luftdurchlasse/anemostate/alcm;0;1;0
ALCM 600 H/Z;600;H;Anemostat;vertikal für Kanalleitung mit Regulierung, 600mm, ohne Regelklappe, Frontplatteausführung H;MANDÍK;ALCM 600 H/Z;https://www.mandik.cz/produktreihe/luftdurchlasse/anemostate/alcm;0;1;0
ALCM 500 H/Z;500;H;Anemostat;vertikal für Kanalleitung mit Regulierung, 500mm, ohne Regelklappe, Frontplatteausführung H;MANDÍK;ALCM 500 H/Z;https://www.mandik.cz/produktreihe/luftdurchlasse/anemostate/alcm;0;1;0
ALCM 400 H/Z;400;H;Anemostat;vertikal für Kanalleitung mit Regulierung, 400mm, ohne Regelklappe, Frontplatteausführung H;MANDÍK;ALCM 400 H/Z;https://www.mandik.cz/produktreihe/luftdurchlasse/anemostate/alcm;0;1;0
ALCM 300 H/Z;300;H;Anemostat;vertikal für Kanalleitung mit Regulierung, 300mm, ohne Regelklappe, Frontplatteausführung H;MANDÍK;ALCM 300 H/Z;https://www.mandik.cz/produktreihe/luftdurchlasse/anemostate/alcm;0;1;0
ALCM 250 H/Z;250;H;Anemostat;vertikal für Kanalleitung mit Regulierung, 250mm, ohne Regelklappe, Frontplatteausführung H;MANDÍK;ALCM 250 H/Z;https://www.mandik.cz/produktreihe/luftdurchlasse/anemostate/alcm;0;1;0
ALCM 625 H/Z;625;H;Anemostat;vertikal für Kanalleitung mit Regulierung, 625mm, ohne Regelklappe, Frontplatteausführung H;MANDÍK;ALCM 625 H/Z;https://www.mandik.cz/produktreihe/luftdurchlasse/anemostate/alcm;0;1;0
ALCM 600 L/Z;600;L;Anemostat;vertikal für Kanalleitung mit Regulierung, 600mm, ohne Regelklappe, Frontplatteausführung L;MANDÍK;ALCM 600 L/Z;https://www.mandik.cz/produktreihe/luftdurchlasse/anemostate/alcm;0;1;0
ALCM 500 L/Z;500;L;Anemostat;vertikal für Kanalleitung mit Regulierung, 500mm, ohne Regelklappe, Frontplatteausführung L;MANDÍK;ALCM 500 L/Z;https://www.mandik.cz/produktreihe/luftdurchlasse/anemostate/alcm;0;1;0
ALCM 400 L/Z;400;L;Anemostat;vertikal für Kanalleitung mit Regulierung, 400mm, ohne Regelklappe, Frontplatteausführung L;MANDÍK;ALCM 400 L/Z;https://www.mandik.cz/produktreihe/luftdurchlasse/anemostate/alcm;0;1;0
ALCM 300 L/Z;300;L;Anemostat;vertikal für Kanalleitung mit Regulierung, 300mm, ohne Regelklappe, Frontplatteausführung L;MANDÍK;ALCM 300 L/Z;https://www.mandik.cz/produktreihe/luftdurchlasse/anemostate/alcm;0;1;0
ALCM 250 L/Z;250;L;Anemostat;vertikal für Kanalleitung mit Regulierung, 250mm, ohne Regelklappe, Frontplatteausführung L;MANDÍK;ALCM 250 L/Z;https://www.mandik.cz/produktreihe/luftdurchlasse/anemostate/alcm;0;1;0
ALCM 625 L/Z;625;L;Anemostat;vertikal für Kanalleitung mit Regulierung, 625mm, ohne Regelklappe, Frontplatteausführung L;MANDÍK;ALCM 625 L/Z;https://www.mandik.cz/produktreihe/luftdurchlasse/anemostate/alcm;0;1;0
ALCM 600 U/Z;600;U;Anemostat;vertikal für Kanalleitung mit Regulierung, 600mm, ohne Regelklappe, Frontplatteausführung U;MANDÍK;ALCM 600 U/Z;https://www.mandik.cz/produktreihe/luftdurchlasse/anemostate/alcm;0;1;0
ALCM 500 U/Z;500;U;Anemostat;vertikal für Kanalleitung mit Regulierung, 500mm, ohne Regelklappe, Frontplatteausführung U;MANDÍK;ALCM 500 U/Z;https://www.mandik.cz/produktreihe/luftdurchlasse/anemostate/alcm;0;1;0
ALCM 400 U/Z;400;U;Anemostat;vertikal für Kanalleitung mit Regulierung, 400mm, ohne Regelklappe, Frontplatteausführung U;MANDÍK;ALCM 400 U/Z;https://www.mandik.cz/produktreihe/luftdurchlasse/anemostate/alcm;0;1;0
ALCM 300 U/Z;300;U;Anemostat;vertikal für Kanalleitung mit Regulierung, 300mm, ohne Regelklappe, Frontplatteausführung U;MANDÍK;ALCM 300 U/Z;https://www.mandik.cz/produktreihe/luftdurchlasse/anemostate/alcm;0;1;0
ALCM 250 U/Z;250;U;Anemostat;vertikal für Kanalleitung mit Regulierung, 250mm, ohne Regelklappe, Frontplatteausführung U;MANDÍK;ALCM 250 U/Z;https://www.mandik.cz/produktreihe/luftdurchlasse/anemostate/alcm;0;1;0
ALCM 625 U/Z;625;U;Anemostat;vertikal für Kanalleitung mit Regulierung, 625mm, ohne Regelklappe, Frontplatteausführung U;MANDÍK;ALCM 625 U/Z;https://www.mandik.cz/produktreihe/luftdurchlasse/anemostate/alcm;0;1;0
