;Nenngröße##LENGTH##MILLIMETERS;Beschreibung##OTHER##;Typenkommentare##OTHER##;Hersteller##OTHER##;Modell##OTHER##;URL##OTHER##;Frontplatte##OTHER##;Anschluss von oben##OTHER##;Seitlicher Anschluss##OTHER##
VASM 315 V .01;315;Anemostat;horizontaler Anschluss, 315, manuell, ohne Regelklappe;MANDÍK;VASM 315 V .01;https://www.mandik.cz/produktreihe/luftdurchlasse/anemostate/vasm;0;0;1
VASM 315 V .45;315;Anemostat;horizontaler Anschluss, 315, Stellmotor 230V, ohne Stellungsanzeige, ohne Regelklappe;MANDÍK;VASM 315 V .45;https://www.mandik.cz/produktreihe/luftdurchlasse/anemostate/vasm;0;0;1
VASM 315 V .46;315;Anemostat;horizontaler Anschluss, 315, Stellmotor 230V, mit Stellungsanzeige, ohne Regelklappe;MANDÍK;VASM 315 V .46;https://www.mandik.cz/produktreihe/luftdurchlasse/anemostate/vasm;0;0;1
VASM 315 V .55;315;Anemostat;horizontaler Anschluss, 315, Stellmotor 24V, ohne Stellungsanzeige, ohne Regelklappe;MANDÍK;VASM 315 V .55;https://www.mandik.cz/produktreihe/luftdurchlasse/anemostate/vasm;0;0;1
VASM 315 V .56;315;Anemostat;horizontaler Anschluss, 315, Stellmotor 24V, mit Stellungsanzeige, ohne Regelklappe;MANDÍK;VASM 315 V .56;https://www.mandik.cz/produktreihe/luftdurchlasse/anemostate/vasm;0;0;1
VASM 315 V .57;315;Anemostat;horizontaler Anschluss, 315, Stellmotor stetig regelnd 24V SR, ohne Regelklappe;MANDÍK;VASM 315 V .57;https://www.mandik.cz/produktreihe/luftdurchlasse/anemostate/vasm;0;0;1
VASM 315 S .01;315;Anemostat;vertikaler Anschluss, 315, manuell, ohne Regelklappe;MANDÍK;VASM 315 S .01;https://www.mandik.cz/produktreihe/luftdurchlasse/anemostate/vasm;0;1;0
VASM 315 S .45;315;Anemostat;vertikaler Anschluss, 315, Stellmotor 230V, ohne Stellungsanzeige, ohne Regelklappe;MANDÍK;VASM 315 S .45;https://www.mandik.cz/produktreihe/luftdurchlasse/anemostate/vasm;0;1;0
VASM 315 S .46;315;Anemostat;vertikaler Anschluss, 315, Stellmotor 230V, mit Stellungsanzeige, ohne Regelklappe;MANDÍK;VASM 315 S .46;https://www.mandik.cz/produktreihe/luftdurchlasse/anemostate/vasm;0;1;0
VASM 315 S .55;315;Anemostat;vertikaler Anschluss, 315, Stellmotor 24V, ohne Stellungsanzeige, ohne Regelklappe;MANDÍK;VASM 315 S .55;https://www.mandik.cz/produktreihe/luftdurchlasse/anemostate/vasm;0;1;0
VASM 315 S .56;315;Anemostat;vertikaler Anschluss, 315, Stellmotor 24V, mit Stellungsanzeige, ohne Regelklappe;MANDÍK;VASM 315 S .56;https://www.mandik.cz/produktreihe/luftdurchlasse/anemostate/vasm;0;1;0
VASM 315 S .57;315;Anemostat;vertikaler Anschluss, 315, Stellmotor stetig regelnd 24V SR, ohne Regelklappe;MANDÍK;VASM 315 S .57;https://www.mandik.cz/produktreihe/luftdurchlasse/anemostate/vasm;0;1;0
VASM 400 V .01;400;Anemostat;horizontaler Anschluss, 400, manuell, ohne Regelklappe;MANDÍK;VASM 400 V .01;https://www.mandik.cz/produktreihe/luftdurchlasse/anemostate/vasm;0;0;1
VASM 400 V .45;400;Anemostat;horizontaler Anschluss, 400, Stellmotor 230V, ohne Stellungsanzeige, ohne Regelklappe;MANDÍK;VASM 400 V .45;https://www.mandik.cz/produktreihe/luftdurchlasse/anemostate/vasm;0;0;1
VASM 400 V .46;400;Anemostat;horizontaler Anschluss, 400, Stellmotor 230V, mit Stellungsanzeige, ohne Regelklappe;MANDÍK;VASM 400 V .46;https://www.mandik.cz/produktreihe/luftdurchlasse/anemostate/vasm;0;0;1
VASM 400 V .55;400;Anemostat;horizontaler Anschluss, 400, Stellmotor 24V, ohne Stellungsanzeige, ohne Regelklappe;MANDÍK;VASM 400 V .55;https://www.mandik.cz/produktreihe/luftdurchlasse/anemostate/vasm;0;0;1
VASM 400 V .56;400;Anemostat;horizontaler Anschluss, 400, Stellmotor 24V, mit Stellungsanzeige, ohne Regelklappe;MANDÍK;VASM 400 V .56;https://www.mandik.cz/produktreihe/luftdurchlasse/anemostate/vasm;0;0;1
VASM 400 V .57;400;Anemostat;horizontaler Anschluss, 400, Stellmotor stetig regelnd 24V SR, ohne Regelklappe;MANDÍK;VASM 400 V .57;https://www.mandik.cz/produktreihe/luftdurchlasse/anemostate/vasm;0;0;1
VASM 400 S .01;400;Anemostat;vertikaler Anschluss, 400, manuell, ohne Regelklappe;MANDÍK;VASM 400 S .01;https://www.mandik.cz/produktreihe/luftdurchlasse/anemostate/vasm;0;1;0
VASM 400 S .45;400;Anemostat;vertikaler Anschluss, 400, Stellmotor 230V, ohne Stellungsanzeige, ohne Regelklappe;MANDÍK;VASM 400 S .45;https://www.mandik.cz/produktreihe/luftdurchlasse/anemostate/vasm;0;1;0
VASM 400 S .46;400;Anemostat;vertikaler Anschluss, 400, Stellmotor 230V, mit Stellungsanzeige, ohne Regelklappe;MANDÍK;VASM 400 S .46;https://www.mandik.cz/produktreihe/luftdurchlasse/anemostate/vasm;0;1;0
VASM 400 S .55;400;Anemostat;vertikaler Anschluss, 400, Stellmotor 24V, ohne Stellungsanzeige, ohne Regelklappe;MANDÍK;VASM 400 S .55;https://www.mandik.cz/produktreihe/luftdurchlasse/anemostate/vasm;0;1;0
VASM 400 S .56;400;Anemostat;vertikaler Anschluss, 400, Stellmotor 24V, mit Stellungsanzeige, ohne Regelklappe;MANDÍK;VASM 400 S .56;https://www.mandik.cz/produktreihe/luftdurchlasse/anemostate/vasm;0;1;0
VASM 400 S .57;400;Anemostat;vertikaler Anschluss, 400, Stellmotor stetig regelnd 24V SR, ohne Regelklappe;MANDÍK;VASM 400 S .57;https://www.mandik.cz/produktreihe/luftdurchlasse/anemostate/vasm;0;1;0
VASM 630 V .01;630;Anemostat;horizontaler Anschluss, 630, manuell, ohne Regelklappe;MANDÍK;VASM 630 V .01;https://www.mandik.cz/produktreihe/luftdurchlasse/anemostate/vasm;0;0;1
VASM 630 V .45;630;Anemostat;horizontaler Anschluss, 630, Stellmotor 230V, ohne Stellungsanzeige, ohne Regelklappe;MANDÍK;VASM 630 V .45;https://www.mandik.cz/produktreihe/luftdurchlasse/anemostate/vasm;0;0;1
VASM 630 V .46;630;Anemostat;horizontaler Anschluss, 630, Stellmotor 230V, mit Stellungsanzeige, ohne Regelklappe;MANDÍK;VASM 630 V .46;https://www.mandik.cz/produktreihe/luftdurchlasse/anemostate/vasm;0;0;1
VASM 630 V .55;630;Anemostat;horizontaler Anschluss, 630, Stellmotor 24V, ohne Stellungsanzeige, ohne Regelklappe;MANDÍK;VASM 630 V .55;https://www.mandik.cz/produktreihe/luftdurchlasse/anemostate/vasm;0;0;1
VASM 630 V .56;630;Anemostat;horizontaler Anschluss, 630, Stellmotor 24V, mit Stellungsanzeige, ohne Regelklappe;MANDÍK;VASM 630 V .56;https://www.mandik.cz/produktreihe/luftdurchlasse/anemostate/vasm;0;0;1
VASM 630 V .57;630;Anemostat;horizontaler Anschluss, 630, Stellmotor stetig regelnd 24V SR, ohne Regelklappe;MANDÍK;VASM 630 V .57;https://www.mandik.cz/produktreihe/luftdurchlasse/anemostate/vasm;0;0;1
VASM 630 S .01;630;Anemostat;vertikaler Anschluss, 630, manuell, ohne Regelklappe;MANDÍK;VASM 630 S .01;https://www.mandik.cz/produktreihe/luftdurchlasse/anemostate/vasm;0;1;0
VASM 630 S .45;630;Anemostat;vertikaler Anschluss, 630, Stellmotor 230V, ohne Stellungsanzeige, ohne Regelklappe;MANDÍK;VASM 630 S .45;https://www.mandik.cz/produktreihe/luftdurchlasse/anemostate/vasm;0;1;0
VASM 630 S .46;630;Anemostat;vertikaler Anschluss, 630, Stellmotor 230V, mit Stellungsanzeige, ohne Regelklappe;MANDÍK;VASM 630 S .46;https://www.mandik.cz/produktreihe/luftdurchlasse/anemostate/vasm;0;1;0
VASM 630 S .55;630;Anemostat;vertikaler Anschluss, 630, Stellmotor 24V, ohne Stellungsanzeige, ohne Regelklappe;MANDÍK;VASM 630 S .55;https://www.mandik.cz/produktreihe/luftdurchlasse/anemostate/vasm;0;1;0
VASM 630 S .56;630;Anemostat;vertikaler Anschluss, 630, Stellmotor 24V, mit Stellungsanzeige, ohne Regelklappe;MANDÍK;VASM 630 S .56;https://www.mandik.cz/produktreihe/luftdurchlasse/anemostate/vasm;0;1;0
VASM 630 S .57;630;Anemostat;vertikaler Anschluss, 630, Stellmotor stetig regelnd 24V SR, ohne Regelklappe;MANDÍK;VASM 630 S .57;https://www.mandik.cz/produktreihe/luftdurchlasse/anemostate/vasm;0;1;0
VASM 315 čd Abluft .01;315;Anemostat;čd, 315, manuell;MANDÍK;VASM 315 čd Abluft .01;https://www.mandik.cz/produktreihe/luftdurchlasse/anemostate/vasm;1;1;0
VASM 315 čd Abluft .45;315;Anemostat;čd, 315, Stellmotor 230V, ohne Stellungsanzeige;MANDÍK;VASM 315 čd Abluft .45;https://www.mandik.cz/produktreihe/luftdurchlasse/anemostate/vasm;1;1;0
VASM 315 čd Abluft .46;315;Anemostat;čd, 315, Stellmotor 230V, mit Stellungsanzeige;MANDÍK;VASM 315 čd Abluft .46;https://www.mandik.cz/produktreihe/luftdurchlasse/anemostate/vasm;1;1;0
VASM 315 čd Abluft .55;315;Anemostat;čd, 315, Stellmotor 24V, ohne Stellungsanzeige;MANDÍK;VASM 315 čd Abluft .55;https://www.mandik.cz/produktreihe/luftdurchlasse/anemostate/vasm;1;1;0
VASM 315 čd Abluft .56;315;Anemostat;čd, 315, Stellmotor 24V, mit Stellungsanzeige;MANDÍK;VASM 315 čd Abluft .56;https://www.mandik.cz/produktreihe/luftdurchlasse/anemostate/vasm;1;1;0
VASM 315 čd Abluft .57;315;Anemostat;čd, 315, Stellmotor stetig regelnd 24V SR;MANDÍK;VASM 315 čd Abluft .57;https://www.mandik.cz/produktreihe/luftdurchlasse/anemostate/vasm;1;1;0
VASM 400 čd Abluft .01;400;Anemostat;čd, 400, manuell;MANDÍK;VASM 400 čd Abluft .01;https://www.mandik.cz/produktreihe/luftdurchlasse/anemostate/vasm;1;1;0
VASM 400 čd Abluft .45;400;Anemostat;čd, 400, Stellmotor 230V, ohne Stellungsanzeige;MANDÍK;VASM 400 čd Abluft .45;https://www.mandik.cz/produktreihe/luftdurchlasse/anemostate/vasm;1;1;0
VASM 400 čd Abluft .46;400;Anemostat;čd, 400, Stellmotor 230V, mit Stellungsanzeige;MANDÍK;VASM 400 čd Abluft .46;https://www.mandik.cz/produktreihe/luftdurchlasse/anemostate/vasm;1;1;0
VASM 400 čd Abluft .55;400;Anemostat;čd, 400, Stellmotor 24V, ohne Stellungsanzeige;MANDÍK;VASM 400 čd Abluft .55;https://www.mandik.cz/produktreihe/luftdurchlasse/anemostate/vasm;1;1;0
VASM 400 čd Abluft .56;400;Anemostat;čd, 400, Stellmotor 24V, mit Stellungsanzeige;MANDÍK;VASM 400 čd Abluft .56;https://www.mandik.cz/produktreihe/luftdurchlasse/anemostate/vasm;1;1;0
VASM 400 čd Abluft .57;400;Anemostat;čd, 400, Stellmotor stetig regelnd 24V SR;MANDÍK;VASM 400 čd Abluft .57;https://www.mandik.cz/produktreihe/luftdurchlasse/anemostate/vasm;1;1;0
VASM 630 čd Abluft .01;630;Anemostat;čd, 630, manuell;MANDÍK;VASM 630 čd Abluft .01;https://www.mandik.cz/produktreihe/luftdurchlasse/anemostate/vasm;1;1;0
VASM 630 čd Abluft .45;630;Anemostat;čd, 630, Stellmotor 230V, ohne Stellungsanzeige;MANDÍK;VASM 630 čd Abluft .45;https://www.mandik.cz/produktreihe/luftdurchlasse/anemostate/vasm;1;1;0
VASM 630 čd Abluft .46;630;Anemostat;čd, 630, Stellmotor 230V, mit Stellungsanzeige;MANDÍK;VASM 630 čd Abluft .46;https://www.mandik.cz/produktreihe/luftdurchlasse/anemostate/vasm;1;1;0
VASM 630 čd Abluft .55;630;Anemostat;čd, 630, Stellmotor 24V, ohne Stellungsanzeige;MANDÍK;VASM 630 čd Abluft .55;https://www.mandik.cz/produktreihe/luftdurchlasse/anemostate/vasm;1;1;0
VASM 630 čd Abluft .56;630;Anemostat;čd, 630, Stellmotor 24V, mit Stellungsanzeige;MANDÍK;VASM 630 čd Abluft .56;https://www.mandik.cz/produktreihe/luftdurchlasse/anemostate/vasm;1;1;0
VASM 630 čd Abluft .57;630;Anemostat;čd, 630, Stellmotor stetig regelnd 24V SR;MANDÍK;VASM 630 čd Abluft .57;https://www.mandik.cz/produktreihe/luftdurchlasse/anemostate/vasm;1;1;0
VASM 315 V/R .01;315;Anemostat;horizontaler Anschluss, 315, manuell, mit Regelklappe;MANDÍK;VASM 315 V/R .01;https://www.mandik.cz/produktreihe/luftdurchlasse/anemostate/vasm;0;0;1
VASM 315 V/R .45;315;Anemostat;horizontaler Anschluss, 315, Stellmotor 230V, ohne Stellungsanzeige, mit Regelklappe;MANDÍK;VASM 315 V/R .45;https://www.mandik.cz/produktreihe/luftdurchlasse/anemostate/vasm;0;0;1
VASM 315 V/R .46;315;Anemostat;horizontaler Anschluss, 315, Stellmotor 230V, mit Stellungsanzeige, mit Regelklappe;MANDÍK;VASM 315 V/R .46;https://www.mandik.cz/produktreihe/luftdurchlasse/anemostate/vasm;0;0;1
VASM 315 V/R .55;315;Anemostat;horizontaler Anschluss, 315, Stellmotor 24V, ohne Stellungsanzeige, mit Regelklappe;MANDÍK;VASM 315 V/R .55;https://www.mandik.cz/produktreihe/luftdurchlasse/anemostate/vasm;0;0;1
VASM 315 V/R .56;315;Anemostat;horizontaler Anschluss, 315, Stellmotor 24V, mit Stellungsanzeige, mit Regelklappe;MANDÍK;VASM 315 V/R .56;https://www.mandik.cz/produktreihe/luftdurchlasse/anemostate/vasm;0;0;1
VASM 315 V/R .57;315;Anemostat;horizontaler Anschluss, 315, Stellmotor stetig regelnd 24V SR, mit Regelklappe;MANDÍK;VASM 315 V/R .57;https://www.mandik.cz/produktreihe/luftdurchlasse/anemostate/vasm;0;0;1
VASM 315 S/R .01;315;Anemostat;vertikaler Anschluss, 315, manuell, mit Regelklappe;MANDÍK;VASM 315 S/R .01;https://www.mandik.cz/produktreihe/luftdurchlasse/anemostate/vasm;0;1;0
VASM 315 S/R .45;315;Anemostat;vertikaler Anschluss, 315, Stellmotor 230V, ohne Stellungsanzeige, mit Regelklappe;MANDÍK;VASM 315 S/R .45;https://www.mandik.cz/produktreihe/luftdurchlasse/anemostate/vasm;0;1;0
VASM 315 S/R .46;315;Anemostat;vertikaler Anschluss, 315, Stellmotor 230V, mit Stellungsanzeige, mit Regelklappe;MANDÍK;VASM 315 S/R .46;https://www.mandik.cz/produktreihe/luftdurchlasse/anemostate/vasm;0;1;0
VASM 315 S/R .55;315;Anemostat;vertikaler Anschluss, 315, Stellmotor 24V, ohne Stellungsanzeige, mit Regelklappe;MANDÍK;VASM 315 S/R .55;https://www.mandik.cz/produktreihe/luftdurchlasse/anemostate/vasm;0;1;0
VASM 315 S/R .56;315;Anemostat;vertikaler Anschluss, 315, Stellmotor 24V, mit Stellungsanzeige, mit Regelklappe;MANDÍK;VASM 315 S/R .56;https://www.mandik.cz/produktreihe/luftdurchlasse/anemostate/vasm;0;1;0
VASM 315 S/R .57;315;Anemostat;vertikaler Anschluss, 315, Stellmotor stetig regelnd 24V SR, mit Regelklappe;MANDÍK;VASM 315 S/R .57;https://www.mandik.cz/produktreihe/luftdurchlasse/anemostate/vasm;0;1;0
VASM 400 V/R .01;400;Anemostat;horizontaler Anschluss, 400, manuell, mit Regelklappe;MANDÍK;VASM 400 V/R .01;https://www.mandik.cz/produktreihe/luftdurchlasse/anemostate/vasm;0;0;1
VASM 400 V/R .45;400;Anemostat;horizontaler Anschluss, 400, Stellmotor 230V, ohne Stellungsanzeige, mit Regelklappe;MANDÍK;VASM 400 V/R .45;https://www.mandik.cz/produktreihe/luftdurchlasse/anemostate/vasm;0;0;1
VASM 400 V/R .46;400;Anemostat;horizontaler Anschluss, 400, Stellmotor 230V, mit Stellungsanzeige, mit Regelklappe;MANDÍK;VASM 400 V/R .46;https://www.mandik.cz/produktreihe/luftdurchlasse/anemostate/vasm;0;0;1
VASM 400 V/R .55;400;Anemostat;horizontaler Anschluss, 400, Stellmotor 24V, ohne Stellungsanzeige, mit Regelklappe;MANDÍK;VASM 400 V/R .55;https://www.mandik.cz/produktreihe/luftdurchlasse/anemostate/vasm;0;0;1
VASM 400 V/R .56;400;Anemostat;horizontaler Anschluss, 400, Stellmotor 24V, mit Stellungsanzeige, mit Regelklappe;MANDÍK;VASM 400 V/R .56;https://www.mandik.cz/produktreihe/luftdurchlasse/anemostate/vasm;0;0;1
VASM 400 V/R .57;400;Anemostat;horizontaler Anschluss, 400, Stellmotor stetig regelnd 24V SR, mit Regelklappe;MANDÍK;VASM 400 V/R .57;https://www.mandik.cz/produktreihe/luftdurchlasse/anemostate/vasm;0;0;1
VASM 400 S/R .01;400;Anemostat;vertikaler Anschluss, 400, manuell, mit Regelklappe;MANDÍK;VASM 400 S/R .01;https://www.mandik.cz/produktreihe/luftdurchlasse/anemostate/vasm;0;1;0
VASM 400 S/R .45;400;Anemostat;vertikaler Anschluss, 400, Stellmotor 230V, ohne Stellungsanzeige, mit Regelklappe;MANDÍK;VASM 400 S/R .45;https://www.mandik.cz/produktreihe/luftdurchlasse/anemostate/vasm;0;1;0
VASM 400 S/R .46;400;Anemostat;vertikaler Anschluss, 400, Stellmotor 230V, mit Stellungsanzeige, mit Regelklappe;MANDÍK;VASM 400 S/R .46;https://www.mandik.cz/produktreihe/luftdurchlasse/anemostate/vasm;0;1;0
VASM 400 S/R .55;400;Anemostat;vertikaler Anschluss, 400, Stellmotor 24V, ohne Stellungsanzeige, mit Regelklappe;MANDÍK;VASM 400 S/R .55;https://www.mandik.cz/produktreihe/luftdurchlasse/anemostate/vasm;0;1;0
VASM 400 S/R .56;400;Anemostat;vertikaler Anschluss, 400, Stellmotor 24V, mit Stellungsanzeige, mit Regelklappe;MANDÍK;VASM 400 S/R .56;https://www.mandik.cz/produktreihe/luftdurchlasse/anemostate/vasm;0;1;0
VASM 400 S/R .57;400;Anemostat;vertikaler Anschluss, 400, Stellmotor stetig regelnd 24V SR, mit Regelklappe;MANDÍK;VASM 400 S/R .57;https://www.mandik.cz/produktreihe/luftdurchlasse/anemostate/vasm;0;1;0
VASM 630 V/R .01;630;Anemostat;horizontaler Anschluss, 630, manuell, mit Regelklappe;MANDÍK;VASM 630 V/R .01;https://www.mandik.cz/produktreihe/luftdurchlasse/anemostate/vasm;0;0;1
VASM 630 V/R .45;630;Anemostat;horizontaler Anschluss, 630, Stellmotor 230V, ohne Stellungsanzeige, mit Regelklappe;MANDÍK;VASM 630 V/R .45;https://www.mandik.cz/produktreihe/luftdurchlasse/anemostate/vasm;0;0;1
VASM 630 V/R .46;630;Anemostat;horizontaler Anschluss, 630, Stellmotor 230V, mit Stellungsanzeige, mit Regelklappe;MANDÍK;VASM 630 V/R .46;https://www.mandik.cz/produktreihe/luftdurchlasse/anemostate/vasm;0;0;1
VASM 630 V/R .55;630;Anemostat;horizontaler Anschluss, 630, Stellmotor 24V, ohne Stellungsanzeige, mit Regelklappe;MANDÍK;VASM 630 V/R .55;https://www.mandik.cz/produktreihe/luftdurchlasse/anemostate/vasm;0;0;1
VASM 630 V/R .56;630;Anemostat;horizontaler Anschluss, 630, Stellmotor 24V, mit Stellungsanzeige, mit Regelklappe;MANDÍK;VASM 630 V/R .56;https://www.mandik.cz/produktreihe/luftdurchlasse/anemostate/vasm;0;0;1
VASM 630 V/R .57;630;Anemostat;horizontaler Anschluss, 630, Stellmotor stetig regelnd 24V SR, mit Regelklappe;MANDÍK;VASM 630 V/R .57;https://www.mandik.cz/produktreihe/luftdurchlasse/anemostate/vasm;0;0;1
VASM 630 S/R .01;630;Anemostat;vertikaler Anschluss, 630, manuell, mit Regelklappe;MANDÍK;VASM 630 S/R .01;https://www.mandik.cz/produktreihe/luftdurchlasse/anemostate/vasm;0;1;0
VASM 630 S/R .45;630;Anemostat;vertikaler Anschluss, 630, Stellmotor 230V, ohne Stellungsanzeige, mit Regelklappe;MANDÍK;VASM 630 S/R .45;https://www.mandik.cz/produktreihe/luftdurchlasse/anemostate/vasm;0;1;0
VASM 630 S/R .46;630;Anemostat;vertikaler Anschluss, 630, Stellmotor 230V, mit Stellungsanzeige, mit Regelklappe;MANDÍK;VASM 630 S/R .46;https://www.mandik.cz/produktreihe/luftdurchlasse/anemostate/vasm;0;1;0
VASM 630 S/R .55;630;Anemostat;vertikaler Anschluss, 630, Stellmotor 24V, ohne Stellungsanzeige, mit Regelklappe;MANDÍK;VASM 630 S/R .55;https://www.mandik.cz/produktreihe/luftdurchlasse/anemostate/vasm;0;1;0
VASM 630 S/R .56;630;Anemostat;vertikaler Anschluss, 630, Stellmotor 24V, mit Stellungsanzeige, mit Regelklappe;MANDÍK;VASM 630 S/R .56;https://www.mandik.cz/produktreihe/luftdurchlasse/anemostate/vasm;0;1;0
VASM 630 S/R .57;630;Anemostat;vertikaler Anschluss, 630, Stellmotor stetig regelnd 24V SR, mit Regelklappe;MANDÍK;VASM 630 S/R .57;https://www.mandik.cz/produktreihe/luftdurchlasse/anemostate/vasm;0;1;0
