;POTRUBÍ_PRŮMĚR##HVAC_DUCT_SIZE##MILLIMETERS;POTRUBÍ_PRŮMĚR 2##HVAC_DUCT_SIZE##MILLIMETERS;Kv##OTHER##;Dv##OTHER##;nula##OTHER##;Vv##OTHER##;Sv##OTHER##;SxV##OTHER##;Rk##OTHER##;Popis##OTHER##;Komentáře k typům##OTHER##;Výrobce##OTHER##;Model##OTHER##;URL##OTHER##
VAPM-V 160 K/D/V/P/R;160;125;1;1;0;1;0;0;1;Vířivý anemostat;čelní deska kruhová, čelní deska s difuzorem, připojení vodorovné, přívod vzduchu, s regulační klapkou;Mandík;VAPM-V 160 K/D/V/P/R;http://www.mandik.cz/produktova-rada/distribucni-elementy/anemostaty/vapm
VAPM-V 200 K/D/V/P/R;200;160;1;1;0;1;0;0;1;Vířivý anemostat;čelní deska kruhová, čelní deska s difuzorem, připojení vodorovné, přívod vzduchu, s regulační klapkou;Mandík;VAPM-V 200 K/D/V/P/R;http://www.mandik.cz/produktova-rada/distribucni-elementy/anemostaty/vapm
VAPM-V 250 K/D/V/P/R;250;200;1;1;0;1;0;0;1;Vířivý anemostat;čelní deska kruhová, čelní deska s difuzorem, připojení vodorovné, přívod vzduchu, s regulační klapkou;Mandík;VAPM-V 250 K/D/V/P/R;http://www.mandik.cz/produktova-rada/distribucni-elementy/anemostaty/vapm
VAPM-V 315 K/D/V/P/R;315;250;1;1;0;1;0;0;1;Vířivý anemostat;čelní deska kruhová, čelní deska s difuzorem, připojení vodorovné, přívod vzduchu, s regulační klapkou;Mandík;VAPM-V 315 K/D/V/P/R;http://www.mandik.cz/produktova-rada/distribucni-elementy/anemostaty/vapm
VAPM-V 160 K/D/V/P;160;125;1;1;0;1;0;0;0;Vířivý anemostat;čelní deska kruhová, čelní deska s difuzorem, připojení vodorovné, přívod vzduchu, bez regulační klapky;Mandík;VAPM-V 160 K/D/V/P;http://www.mandik.cz/produktova-rada/distribucni-elementy/anemostaty/vapm
VAPM-V 200 K/D/V/P;200;160;1;1;0;1;0;0;0;Vířivý anemostat;čelní deska kruhová, čelní deska s difuzorem, připojení vodorovné, přívod vzduchu, bez regulační klapky;Mandík;VAPM-V 200 K/D/V/P;http://www.mandik.cz/produktova-rada/distribucni-elementy/anemostaty/vapm
VAPM-V 250 K/D/V/P;250;200;1;1;0;1;0;0;0;Vířivý anemostat;čelní deska kruhová, čelní deska s difuzorem, připojení vodorovné, přívod vzduchu, bez regulační klapky;Mandík;VAPM-V 250 K/D/V/P;http://www.mandik.cz/produktova-rada/distribucni-elementy/anemostaty/vapm
VAPM-V 315 K/D/V/P;315;250;1;1;0;1;0;0;0;Vířivý anemostat;čelní deska kruhová, čelní deska s difuzorem, připojení vodorovné, přívod vzduchu, bez regulační klapky;Mandík;VAPM-V 315 K/D/V/P;http://www.mandik.cz/produktova-rada/distribucni-elementy/anemostaty/vapm
VAPM-V 160 K/D/S/P/R;160;125;1;1;0;0;1;1;1;Vířivý anemostat;čelní deska kruhová, čelní deska s difuzorem, připojení svislé, přívod vzduchu, s regulační klapkou;Mandík;VAPM-V 160 K/D/S/P/R;http://www.mandik.cz/produktova-rada/distribucni-elementy/anemostaty/vapm
VAPM-V 200 K/D/S/P/R;200;160;1;1;0;0;1;1;1;Vířivý anemostat;čelní deska kruhová, čelní deska s difuzorem, připojení svislé, přívod vzduchu, s regulační klapkou;Mandík;VAPM-V 200 K/D/S/P/R;http://www.mandik.cz/produktova-rada/distribucni-elementy/anemostaty/vapm
VAPM-V 250 K/D/S/P/R;250;200;1;1;0;0;1;1;1;Vířivý anemostat;čelní deska kruhová, čelní deska s difuzorem, připojení svislé, přívod vzduchu, s regulační klapkou;Mandík;VAPM-V 250 K/D/S/P/R;http://www.mandik.cz/produktova-rada/distribucni-elementy/anemostaty/vapm
VAPM-V 315 K/D/S/P/R;315;250;1;1;0;0;1;1;1;Vířivý anemostat;čelní deska kruhová, čelní deska s difuzorem, připojení svislé, přívod vzduchu, s regulační klapkou;Mandík;VAPM-V 315 K/D/S/P/R;http://www.mandik.cz/produktova-rada/distribucni-elementy/anemostaty/vapm
VAPM-V 160 K/D/S/P;160;125;1;1;0;0;1;1;0;Vířivý anemostat;čelní deska kruhová, čelní deska s difuzorem, připojení svislé, přívod vzduchu, bez regulační klapky;Mandík;VAPM-V 160 K/D/S/P;http://www.mandik.cz/produktova-rada/distribucni-elementy/anemostaty/vapm
VAPM-V 200 K/D/S/P;200;160;1;1;0;0;1;1;0;Vířivý anemostat;čelní deska kruhová, čelní deska s difuzorem, připojení svislé, přívod vzduchu, bez regulační klapky;Mandík;VAPM-V 200 K/D/S/P;http://www.mandik.cz/produktova-rada/distribucni-elementy/anemostaty/vapm
VAPM-V 250 K/D/S/P;250;200;1;1;0;0;1;1;0;Vířivý anemostat;čelní deska kruhová, čelní deska s difuzorem, připojení svislé, přívod vzduchu, bez regulační klapky;Mandík;VAPM-V 250 K/D/S/P;http://www.mandik.cz/produktova-rada/distribucni-elementy/anemostaty/vapm
VAPM-V 315 K/D/S/P;315;250;1;1;0;0;1;1;0;Vířivý anemostat;čelní deska kruhová, čelní deska s difuzorem, připojení svislé, přívod vzduchu, bez regulační klapky;Mandík;VAPM-V 315 K/D/S/P;http://www.mandik.cz/produktova-rada/distribucni-elementy/anemostaty/vapm
VAPM-V 160 K/D;160;160;1;1;1;0;0;1;0;Vířivý anemostat;samostatná čelní deska kruhová, čelní deska s difuzorem;Mandík;VAPM-V 160 K/D;http://www.mandik.cz/produktova-rada/distribucni-elementy/anemostaty/vapm
VAPM-V 200 K/D;200;200;1;1;1;0;0;1;0;Vířivý anemostat;samostatná čelní deska kruhová, čelní deska s difuzorem;Mandík;VAPM-V 200 K/D;http://www.mandik.cz/produktova-rada/distribucni-elementy/anemostaty/vapm
VAPM-V 250 K/D;250;250;1;1;1;0;0;1;0;Vířivý anemostat;samostatná čelní deska kruhová, čelní deska s difuzorem;Mandík;VAPM-V 250 K/D;http://www.mandik.cz/produktova-rada/distribucni-elementy/anemostaty/vapm
VAPM-V 315 K/D;315;315;1;1;1;0;0;1;0;Vířivý anemostat;samostatná čelní deska kruhová, čelní deska s difuzorem;Mandík;VAPM-V 315 K/D;http://www.mandik.cz/produktova-rada/distribucni-elementy/anemostaty/vapm