;POTRUBÍ_PRŮMĚR##HVAC_DUCT_SIZE##MILLIMETERS;POTRUBÍ_PRŮMĚR 2##HVAC_DUCT_SIZE##MILLIMETERS;Hranatý##OTHER##;Kv##OTHER##;nula##OTHER##;Dv##OTHER##;Vv##OTHER##;Sv##OTHER##;Tv##OTHER##;Rk##OTHER##;Popis##OTHER##;Komentáře k typům##OTHER##;Výrobce##OTHER##;Model##OTHER##;URL##OTHER##
VAPM 125 K/D/V/O/R;125;100;0;1;0;1;1;0;0;1;Vířivý anemostat;čelní deska kruhová, čelní deska s difuzorem, připojení vodorovné, odvod vzduchu, s regulační klapkou;Mandík;VAPM 125 K/D/V/O/R;http://www.mandik.cz/produktova-rada/distribucni-elementy/anemostaty/vapm
VAPM 160 K/D/V/O/R;160;125;0;1;0;1;1;0;0;1;Vířivý anemostat;čelní deska kruhová, čelní deska s difuzorem, připojení vodorovné, odvod vzduchu, s regulační klapkou;Mandík;VAPM 160 K/D/V/O/R;http://www.mandik.cz/produktova-rada/distribucni-elementy/anemostaty/vapm
VAPM 200 K/D/V/O/R;200;160;0;1;0;1;1;0;0;1;Vířivý anemostat;čelní deska kruhová, čelní deska s difuzorem, připojení vodorovné, odvod vzduchu, s regulační klapkou;Mandík;VAPM 200 K/D/V/O/R;http://www.mandik.cz/produktova-rada/distribucni-elementy/anemostaty/vapm
VAPM 250 K/D/V/O/R;250;200;0;1;0;1;1;0;0;1;Vířivý anemostat;čelní deska kruhová, čelní deska s difuzorem, připojení vodorovné, odvod vzduchu, s regulační klapkou;Mandík;VAPM 250 K/D/V/O/R;http://www.mandik.cz/produktova-rada/distribucni-elementy/anemostaty/vapm
VAPM 315 K/D/V/O/R;315;250;0;1;0;1;1;0;0;1;Vířivý anemostat;čelní deska kruhová, čelní deska s difuzorem, připojení vodorovné, odvod vzduchu, s regulační klapkou;Mandík;VAPM 315 K/D/V/O/R;http://www.mandik.cz/produktova-rada/distribucni-elementy/anemostaty/vapm
VAPM 400 K/D/V/O/R;400;315;0;1;0;1;1;0;0;1;Vířivý anemostat;čelní deska kruhová, čelní deska s difuzorem, připojení vodorovné, odvod vzduchu, s regulační klapkou;Mandík;VAPM 400 K/D/V/O/R;http://www.mandik.cz/produktova-rada/distribucni-elementy/anemostaty/vapm
VAPM 125 K/D/V/O;125;100;0;1;0;1;1;0;0;0;Vířivý anemostat;čelní deska kruhová, čelní deska s difuzorem, připojení vodorovné, odvod vzduchu, bez regulační klapky;Mandík;VAPM 125 K/D/V/O;http://www.mandik.cz/produktova-rada/distribucni-elementy/anemostaty/vapm
VAPM 160 K/D/V/O;160;125;0;1;0;1;1;0;0;0;Vířivý anemostat;čelní deska kruhová, čelní deska s difuzorem, připojení vodorovné, odvod vzduchu, bez regulační klapky;Mandík;VAPM 160 K/D/V/O;http://www.mandik.cz/produktova-rada/distribucni-elementy/anemostaty/vapm
VAPM 200 K/D/V/O;200;160;0;1;0;1;1;0;0;0;Vířivý anemostat;čelní deska kruhová, čelní deska s difuzorem, připojení vodorovné, odvod vzduchu, bez regulační klapky;Mandík;VAPM 200 K/D/V/O;http://www.mandik.cz/produktova-rada/distribucni-elementy/anemostaty/vapm
VAPM 250 K/D/V/O;250;200;0;1;0;1;1;0;0;0;Vířivý anemostat;čelní deska kruhová, čelní deska s difuzorem, připojení vodorovné, odvod vzduchu, bez regulační klapky;Mandík;VAPM 250 K/D/V/O;http://www.mandik.cz/produktova-rada/distribucni-elementy/anemostaty/vapm
VAPM 315 K/D/V/O;315;250;0;1;0;1;1;0;0;0;Vířivý anemostat;čelní deska kruhová, čelní deska s difuzorem, připojení vodorovné, odvod vzduchu, bez regulační klapky;Mandík;VAPM 315 K/D/V/O;http://www.mandik.cz/produktova-rada/distribucni-elementy/anemostaty/vapm
VAPM 400 K/D/V/O;400;315;0;1;0;1;1;0;0;0;Vířivý anemostat;čelní deska kruhová, čelní deska s difuzorem, připojení vodorovné, odvod vzduchu, bez regulační klapky;Mandík;VAPM 400 K/D/V/O;http://www.mandik.cz/produktova-rada/distribucni-elementy/anemostaty/vapm
VAPM 125 K/D/S/O/R;125;100;0;1;0;1;0;1;0;1;Vířivý anemostat;čelní deska kruhová, čelní deska s difuzorem, připojení svislé, odvod vzduchu, s regulační klapkou;Mandík;VAPM 125 K/D/S/O/R;http://www.mandik.cz/produktova-rada/distribucni-elementy/anemostaty/vapm
VAPM 160 K/D/S/O/R;160;125;0;1;0;1;0;1;0;1;Vířivý anemostat;čelní deska kruhová, čelní deska s difuzorem, připojení svislé, odvod vzduchu, s regulační klapkou;Mandík;VAPM 160 K/D/S/O/R;http://www.mandik.cz/produktova-rada/distribucni-elementy/anemostaty/vapm
VAPM 200 K/D/S/O/R;200;160;0;1;0;1;0;1;0;1;Vířivý anemostat;čelní deska kruhová, čelní deska s difuzorem, připojení svislé, odvod vzduchu, s regulační klapkou;Mandík;VAPM 200 K/D/S/O/R;http://www.mandik.cz/produktova-rada/distribucni-elementy/anemostaty/vapm
VAPM 250 K/D/S/O/R;250;200;0;1;0;1;0;1;0;1;Vířivý anemostat;čelní deska kruhová, čelní deska s difuzorem, připojení svislé, odvod vzduchu, s regulační klapkou;Mandík;VAPM 250 K/D/S/O/R;http://www.mandik.cz/produktova-rada/distribucni-elementy/anemostaty/vapm
VAPM 315 K/D/S/O/R;315;250;0;1;0;1;0;1;0;1;Vířivý anemostat;čelní deska kruhová, čelní deska s difuzorem, připojení svislé, odvod vzduchu, s regulační klapkou;Mandík;VAPM 315 K/D/S/O/R;http://www.mandik.cz/produktova-rada/distribucni-elementy/anemostaty/vapm
VAPM 400 K/D/S/O/R;400;315;0;1;0;1;0;1;0;1;Vířivý anemostat;čelní deska kruhová, čelní deska s difuzorem, připojení svislé, odvod vzduchu, s regulační klapkou;Mandík;VAPM 400 K/D/S/O/R;http://www.mandik.cz/produktova-rada/distribucni-elementy/anemostaty/vapm
VAPM 125 K/D/S/O;125;100;0;1;0;1;0;1;0;0;Vířivý anemostat;čelní deska kruhová, čelní deska s difuzorem, připojení svislé, odvod vzduchu, bez regulační klapky;Mandík;VAPM 125 K/D/S/O;http://www.mandik.cz/produktova-rada/distribucni-elementy/anemostaty/vapm
VAPM 160 K/D/S/O;160;125;0;1;0;1;0;1;0;0;Vířivý anemostat;čelní deska kruhová, čelní deska s difuzorem, připojení svislé, odvod vzduchu, bez regulační klapky;Mandík;VAPM 160 K/D/S/O;http://www.mandik.cz/produktova-rada/distribucni-elementy/anemostaty/vapm
VAPM 200 K/D/S/O;200;160;0;1;0;1;0;1;0;0;Vířivý anemostat;čelní deska kruhová, čelní deska s difuzorem, připojení svislé, odvod vzduchu, bez regulační klapky;Mandík;VAPM 200 K/D/S/O;http://www.mandik.cz/produktova-rada/distribucni-elementy/anemostaty/vapm
VAPM 250 K/D/S/O;250;200;0;1;0;1;0;1;0;0;Vířivý anemostat;čelní deska kruhová, čelní deska s difuzorem, připojení svislé, odvod vzduchu, bez regulační klapky;Mandík;VAPM 250 K/D/S/O;http://www.mandik.cz/produktova-rada/distribucni-elementy/anemostaty/vapm
VAPM 315 K/D/S/O;315;250;0;1;0;1;0;1;0;0;Vířivý anemostat;čelní deska kruhová, čelní deska s difuzorem, připojení svislé, odvod vzduchu, bez regulační klapky;Mandík;VAPM 315 K/D/S/O;http://www.mandik.cz/produktova-rada/distribucni-elementy/anemostaty/vapm
VAPM 400 K/D/S/O;400;315;0;1;0;1;0;1;0;0;Vířivý anemostat;čelní deska kruhová, čelní deska s difuzorem, připojení svislé, odvod vzduchu, bez regulační klapky;Mandík;VAPM 400 K/D/S/O;http://www.mandik.cz/produktova-rada/distribucni-elementy/anemostaty/vapm
VAPM 125 K/D/T/O/R;125;100;0;1;0;1;1;0;1;1;Vířivý anemostat;čelní deska kruhová, čelní deska s difuzorem, připojení vodorovné (zapuštěná čelní deska), odvod vzduchu, s regulační klapkou;Mandík;VAPM 125 K/D/T/O/R;http://www.mandik.cz/produktova-rada/distribucni-elementy/anemostaty/vapm
VAPM 160 K/D/T/O/R;160;125;0;1;0;1;1;0;1;1;Vířivý anemostat;čelní deska kruhová, čelní deska s difuzorem, připojení vodorovné (zapuštěná čelní deska), odvod vzduchu, s regulační klapkou;Mandík;VAPM 160 K/D/T/O/R;http://www.mandik.cz/produktova-rada/distribucni-elementy/anemostaty/vapm
VAPM 200 K/D/T/O/R;200;160;0;1;0;1;1;0;1;1;Vířivý anemostat;čelní deska kruhová, čelní deska s difuzorem, připojení vodorovné (zapuštěná čelní deska), odvod vzduchu, s regulační klapkou;Mandík;VAPM 200 K/D/T/O/R;http://www.mandik.cz/produktova-rada/distribucni-elementy/anemostaty/vapm
VAPM 250 K/D/T/O/R;250;200;0;1;0;1;1;0;1;1;Vířivý anemostat;čelní deska kruhová, čelní deska s difuzorem, připojení vodorovné (zapuštěná čelní deska), odvod vzduchu, s regulační klapkou;Mandík;VAPM 250 K/D/T/O/R;http://www.mandik.cz/produktova-rada/distribucni-elementy/anemostaty/vapm
VAPM 315 K/D/T/O/R;315;250;0;1;0;1;1;0;1;1;Vířivý anemostat;čelní deska kruhová, čelní deska s difuzorem, připojení vodorovné (zapuštěná čelní deska), odvod vzduchu, s regulační klapkou;Mandík;VAPM 315 K/D/T/O/R;http://www.mandik.cz/produktova-rada/distribucni-elementy/anemostaty/vapm
VAPM 400 K/D/T/O/R;400;315;0;1;0;1;1;0;1;1;Vířivý anemostat;čelní deska kruhová, čelní deska s difuzorem, připojení vodorovné (zapuštěná čelní deska), odvod vzduchu, s regulační klapkou;Mandík;VAPM 400 K/D/T/O/R;http://www.mandik.cz/produktova-rada/distribucni-elementy/anemostaty/vapm
VAPM 125 K/D/T/O;125;100;0;1;0;1;1;0;1;0;Vířivý anemostat;čelní deska kruhová, čelní deska s difuzorem, připojení vodorovné (zapuštěná čelní deska), odvod vzduchu, bez regulační klapky;Mandík;VAPM 125 K/D/T/O;http://www.mandik.cz/produktova-rada/distribucni-elementy/anemostaty/vapm
VAPM 160 K/D/T/O;160;125;0;1;0;1;1;0;1;0;Vířivý anemostat;čelní deska kruhová, čelní deska s difuzorem, připojení vodorovné (zapuštěná čelní deska), odvod vzduchu, bez regulační klapky;Mandík;VAPM 160 K/D/T/O;http://www.mandik.cz/produktova-rada/distribucni-elementy/anemostaty/vapm
VAPM 200 K/D/T/O;200;160;0;1;0;1;1;0;1;0;Vířivý anemostat;čelní deska kruhová, čelní deska s difuzorem, připojení vodorovné (zapuštěná čelní deska), odvod vzduchu, bez regulační klapky;Mandík;VAPM 200 K/D/T/O;http://www.mandik.cz/produktova-rada/distribucni-elementy/anemostaty/vapm
VAPM 250 K/D/T/O;250;200;0;1;0;1;1;0;1;0;Vířivý anemostat;čelní deska kruhová, čelní deska s difuzorem, připojení vodorovné (zapuštěná čelní deska), odvod vzduchu, bez regulační klapky;Mandík;VAPM 250 K/D/T/O;http://www.mandik.cz/produktova-rada/distribucni-elementy/anemostaty/vapm
VAPM 315 K/D/T/O;315;250;0;1;0;1;1;0;1;0;Vířivý anemostat;čelní deska kruhová, čelní deska s difuzorem, připojení vodorovné (zapuštěná čelní deska), odvod vzduchu, bez regulační klapky;Mandík;VAPM 315 K/D/T/O;http://www.mandik.cz/produktova-rada/distribucni-elementy/anemostaty/vapm
VAPM 400 K/D/T/O;400;315;0;1;0;1;1;0;1;0;Vířivý anemostat;čelní deska kruhová, čelní deska s difuzorem, připojení vodorovné (zapuštěná čelní deska), odvod vzduchu, bez regulační klapky;Mandík;VAPM 400 K/D/T/O;http://www.mandik.cz/produktova-rada/distribucni-elementy/anemostaty/vapm
VAPM 125 K/-/V/O/R;125;100;0;1;0;0;1;0;0;1;Vířivý anemostat;čelní deska kruhová, čelní deska bez difuzoru, připojení vodorovné, odvod vzduchu, s regulační klapkou;Mandík;VAPM 125 K/-/V/O/R;http://www.mandik.cz/produktova-rada/distribucni-elementy/anemostaty/vapm
VAPM 160 K/-/V/O/R;160;125;0;1;0;0;1;0;0;1;Vířivý anemostat;čelní deska kruhová, čelní deska bez difuzoru, připojení vodorovné, odvod vzduchu, s regulační klapkou;Mandík;VAPM 160 K/-/V/O/R;http://www.mandik.cz/produktova-rada/distribucni-elementy/anemostaty/vapm
VAPM 200 K/-/V/O/R;200;160;0;1;0;0;1;0;0;1;Vířivý anemostat;čelní deska kruhová, čelní deska bez difuzoru, připojení vodorovné, odvod vzduchu, s regulační klapkou;Mandík;VAPM 200 K/-/V/O/R;http://www.mandik.cz/produktova-rada/distribucni-elementy/anemostaty/vapm
VAPM 250 K/-/V/O/R;250;200;0;1;0;0;1;0;0;1;Vířivý anemostat;čelní deska kruhová, čelní deska bez difuzoru, připojení vodorovné, odvod vzduchu, s regulační klapkou;Mandík;VAPM 250 K/-/V/O/R;http://www.mandik.cz/produktova-rada/distribucni-elementy/anemostaty/vapm
VAPM 315 K/-/V/O/R;315;250;0;1;0;0;1;0;0;1;Vířivý anemostat;čelní deska kruhová, čelní deska bez difuzoru, připojení vodorovné, odvod vzduchu, s regulační klapkou;Mandík;VAPM 315 K/-/V/O/R;http://www.mandik.cz/produktova-rada/distribucni-elementy/anemostaty/vapm
VAPM 400 K/-/V/O/R;400;315;0;1;0;0;1;0;0;1;Vířivý anemostat;čelní deska kruhová, čelní deska bez difuzoru, připojení vodorovné, odvod vzduchu, s regulační klapkou;Mandík;VAPM 400 K/-/V/O/R;http://www.mandik.cz/produktova-rada/distribucni-elementy/anemostaty/vapm
VAPM 125 K/-/V/O;125;100;0;1;0;0;1;0;0;0;Vířivý anemostat;čelní deska kruhová, čelní deska bez difuzoru, připojení vodorovné, odvod vzduchu, bez regulační klapky;Mandík;VAPM 125 K/-/V/O;http://www.mandik.cz/produktova-rada/distribucni-elementy/anemostaty/vapm
VAPM 160 K/-/V/O;160;125;0;1;0;0;1;0;0;0;Vířivý anemostat;čelní deska kruhová, čelní deska bez difuzoru, připojení vodorovné, odvod vzduchu, bez regulační klapky;Mandík;VAPM 160 K/-/V/O;http://www.mandik.cz/produktova-rada/distribucni-elementy/anemostaty/vapm
VAPM 200 K/-/V/O;200;160;0;1;0;0;1;0;0;0;Vířivý anemostat;čelní deska kruhová, čelní deska bez difuzoru, připojení vodorovné, odvod vzduchu, bez regulační klapky;Mandík;VAPM 200 K/-/V/O;http://www.mandik.cz/produktova-rada/distribucni-elementy/anemostaty/vapm
VAPM 250 K/-/V/O;250;200;0;1;0;0;1;0;0;0;Vířivý anemostat;čelní deska kruhová, čelní deska bez difuzoru, připojení vodorovné, odvod vzduchu, bez regulační klapky;Mandík;VAPM 250 K/-/V/O;http://www.mandik.cz/produktova-rada/distribucni-elementy/anemostaty/vapm
VAPM 315 K/-/V/O;315;250;0;1;0;0;1;0;0;0;Vířivý anemostat;čelní deska kruhová, čelní deska bez difuzoru, připojení vodorovné, odvod vzduchu, bez regulační klapky;Mandík;VAPM 315 K/-/V/O;http://www.mandik.cz/produktova-rada/distribucni-elementy/anemostaty/vapm
VAPM 400 K/-/V/O;400;315;0;1;0;0;1;0;0;0;Vířivý anemostat;čelní deska kruhová, čelní deska bez difuzoru, připojení vodorovné, odvod vzduchu, bez regulační klapky;Mandík;VAPM 400 K/-/V/O;http://www.mandik.cz/produktova-rada/distribucni-elementy/anemostaty/vapm
VAPM 125 K/-/S/O/R;125;100;0;1;0;0;0;1;0;1;Vířivý anemostat;čelní deska kruhová, čelní deska bez difuzoru, připojení svislé, odvod vzduchu, s regulační klapkou;Mandík;VAPM 125 K/-/S/O/R;http://www.mandik.cz/produktova-rada/distribucni-elementy/anemostaty/vapm
VAPM 160 K/-/S/O/R;160;125;0;1;0;0;0;1;0;1;Vířivý anemostat;čelní deska kruhová, čelní deska bez difuzoru, připojení svislé, odvod vzduchu, s regulační klapkou;Mandík;VAPM 160 K/-/S/O/R;http://www.mandik.cz/produktova-rada/distribucni-elementy/anemostaty/vapm
VAPM 200 K/-/S/O/R;200;160;0;1;0;0;0;1;0;1;Vířivý anemostat;čelní deska kruhová, čelní deska bez difuzoru, připojení svislé, odvod vzduchu, s regulační klapkou;Mandík;VAPM 200 K/-/S/O/R;http://www.mandik.cz/produktova-rada/distribucni-elementy/anemostaty/vapm
VAPM 250 K/-/S/O/R;250;200;0;1;0;0;0;1;0;1;Vířivý anemostat;čelní deska kruhová, čelní deska bez difuzoru, připojení svislé, odvod vzduchu, s regulační klapkou;Mandík;VAPM 250 K/-/S/O/R;http://www.mandik.cz/produktova-rada/distribucni-elementy/anemostaty/vapm
VAPM 315 K/-/S/O/R;315;250;0;1;0;0;0;1;0;1;Vířivý anemostat;čelní deska kruhová, čelní deska bez difuzoru, připojení svislé, odvod vzduchu, s regulační klapkou;Mandík;VAPM 315 K/-/S/O/R;http://www.mandik.cz/produktova-rada/distribucni-elementy/anemostaty/vapm
VAPM 400 K/-/S/O/R;400;315;0;1;0;0;0;1;0;1;Vířivý anemostat;čelní deska kruhová, čelní deska bez difuzoru, připojení svislé, odvod vzduchu, s regulační klapkou;Mandík;VAPM 400 K/-/S/O/R;http://www.mandik.cz/produktova-rada/distribucni-elementy/anemostaty/vapm
VAPM 125 K/-/S/O;125;100;0;1;0;0;0;1;0;0;Vířivý anemostat;čelní deska kruhová, čelní deska bez difuzoru, připojení svislé, odvod vzduchu, bez regulační klapky;Mandík;VAPM 125 K/-/S/O;http://www.mandik.cz/produktova-rada/distribucni-elementy/anemostaty/vapm
VAPM 160 K/-/S/O;160;125;0;1;0;0;0;1;0;0;Vířivý anemostat;čelní deska kruhová, čelní deska bez difuzoru, připojení svislé, odvod vzduchu, bez regulační klapky;Mandík;VAPM 160 K/-/S/O;http://www.mandik.cz/produktova-rada/distribucni-elementy/anemostaty/vapm
VAPM 200 K/-/S/O;200;160;0;1;0;0;0;1;0;0;Vířivý anemostat;čelní deska kruhová, čelní deska bez difuzoru, připojení svislé, odvod vzduchu, bez regulační klapky;Mandík;VAPM 200 K/-/S/O;http://www.mandik.cz/produktova-rada/distribucni-elementy/anemostaty/vapm
VAPM 250 K/-/S/O;250;200;0;1;0;0;0;1;0;0;Vířivý anemostat;čelní deska kruhová, čelní deska bez difuzoru, připojení svislé, odvod vzduchu, bez regulační klapky;Mandík;VAPM 250 K/-/S/O;http://www.mandik.cz/produktova-rada/distribucni-elementy/anemostaty/vapm
VAPM 315 K/-/S/O;315;250;0;1;0;0;0;1;0;0;Vířivý anemostat;čelní deska kruhová, čelní deska bez difuzoru, připojení svislé, odvod vzduchu, bez regulační klapky;Mandík;VAPM 315 K/-/S/O;http://www.mandik.cz/produktova-rada/distribucni-elementy/anemostaty/vapm
VAPM 400 K/-/S/O;400;315;0;1;0;0;0;1;0;0;Vířivý anemostat;čelní deska kruhová, čelní deska bez difuzoru, připojení svislé, odvod vzduchu, bez regulační klapky;Mandík;VAPM 400 K/-/S/O;http://www.mandik.cz/produktova-rada/distribucni-elementy/anemostaty/vapm
VAPM 125 K/-/T/O/R;125;100;0;1;0;0;1;0;1;1;Vířivý anemostat;čelní deska kruhová, čelní deska bez difuzoru, připojení vodorovné (zapuštěná čelní deska), odvod vzduchu, s regulační klapkou;Mandík;VAPM 125 K/-/T/O/R;http://www.mandik.cz/produktova-rada/distribucni-elementy/anemostaty/vapm
VAPM 160 K/-/T/O/R;160;125;0;1;0;0;1;0;1;1;Vířivý anemostat;čelní deska kruhová, čelní deska bez difuzoru, připojení vodorovné (zapuštěná čelní deska), odvod vzduchu, s regulační klapkou;Mandík;VAPM 160 K/-/T/O/R;http://www.mandik.cz/produktova-rada/distribucni-elementy/anemostaty/vapm
VAPM 200 K/-/T/O/R;200;160;0;1;0;0;1;0;1;1;Vířivý anemostat;čelní deska kruhová, čelní deska bez difuzoru, připojení vodorovné (zapuštěná čelní deska), odvod vzduchu, s regulační klapkou;Mandík;VAPM 200 K/-/T/O/R;http://www.mandik.cz/produktova-rada/distribucni-elementy/anemostaty/vapm
VAPM 250 K/-/T/O/R;250;200;0;1;0;0;1;0;1;1;Vířivý anemostat;čelní deska kruhová, čelní deska bez difuzoru, připojení vodorovné (zapuštěná čelní deska), odvod vzduchu, s regulační klapkou;Mandík;VAPM 250 K/-/T/O/R;http://www.mandik.cz/produktova-rada/distribucni-elementy/anemostaty/vapm
VAPM 315 K/-/T/O/R;315;250;0;1;0;0;1;0;1;1;Vířivý anemostat;čelní deska kruhová, čelní deska bez difuzoru, připojení vodorovné (zapuštěná čelní deska), odvod vzduchu, s regulační klapkou;Mandík;VAPM 315 K/-/T/O/R;http://www.mandik.cz/produktova-rada/distribucni-elementy/anemostaty/vapm
VAPM 400 K/-/T/O/R;400;315;0;1;0;0;1;0;1;1;Vířivý anemostat;čelní deska kruhová, čelní deska bez difuzoru, připojení vodorovné (zapuštěná čelní deska), odvod vzduchu, s regulační klapkou;Mandík;VAPM 400 K/-/T/O/R;http://www.mandik.cz/produktova-rada/distribucni-elementy/anemostaty/vapm
VAPM 125 K/-/T/O;125;100;0;1;0;0;1;0;1;0;Vířivý anemostat;čelní deska kruhová, čelní deska bez difuzoru, připojení vodorovné (zapuštěná čelní deska), odvod vzduchu, bez regulační klapky;Mandík;VAPM 125 K/-/T/O;http://www.mandik.cz/produktova-rada/distribucni-elementy/anemostaty/vapm
VAPM 160 K/-/T/O;160;125;0;1;0;0;1;0;1;0;Vířivý anemostat;čelní deska kruhová, čelní deska bez difuzoru, připojení vodorovné (zapuštěná čelní deska), odvod vzduchu, bez regulační klapky;Mandík;VAPM 160 K/-/T/O;http://www.mandik.cz/produktova-rada/distribucni-elementy/anemostaty/vapm
VAPM 200 K/-/T/O;200;160;0;1;0;0;1;0;1;0;Vířivý anemostat;čelní deska kruhová, čelní deska bez difuzoru, připojení vodorovné (zapuštěná čelní deska), odvod vzduchu, bez regulační klapky;Mandík;VAPM 200 K/-/T/O;http://www.mandik.cz/produktova-rada/distribucni-elementy/anemostaty/vapm
VAPM 250 K/-/T/O;250;200;0;1;0;0;1;0;1;0;Vířivý anemostat;čelní deska kruhová, čelní deska bez difuzoru, připojení vodorovné (zapuštěná čelní deska), odvod vzduchu, bez regulační klapky;Mandík;VAPM 250 K/-/T/O;http://www.mandik.cz/produktova-rada/distribucni-elementy/anemostaty/vapm
VAPM 315 K/-/T/O;315;250;0;1;0;0;1;0;1;0;Vířivý anemostat;čelní deska kruhová, čelní deska bez difuzoru, připojení vodorovné (zapuštěná čelní deska), odvod vzduchu, bez regulační klapky;Mandík;VAPM 315 K/-/T/O;http://www.mandik.cz/produktova-rada/distribucni-elementy/anemostaty/vapm
VAPM 400 K/-/T/O;400;315;0;1;0;0;1;0;1;0;Vířivý anemostat;čelní deska kruhová, čelní deska bez difuzoru, připojení vodorovné (zapuštěná čelní deska), odvod vzduchu, bez regulační klapky;Mandík;VAPM 400 K/-/T/O;http://www.mandik.cz/produktova-rada/distribucni-elementy/anemostaty/vapm
VAPM 125 C/D/V/O/R;125;100;1;0;0;1;1;0;0;1;Vířivý anemostat;čelní deska čtyřhranná, čelní deska s difuzorem, připojení vodorovné, odvod vzduchu, s regulační klapkou;Mandík;VAPM 125 C/D/V/O/R;http://www.mandik.cz/produktova-rada/distribucni-elementy/anemostaty/vapm
VAPM 160 C/D/V/O/R;160;125;1;0;0;1;1;0;0;1;Vířivý anemostat;čelní deska čtyřhranná, čelní deska s difuzorem, připojení vodorovné, odvod vzduchu, s regulační klapkou;Mandík;VAPM 160 C/D/V/O/R;http://www.mandik.cz/produktova-rada/distribucni-elementy/anemostaty/vapm
VAPM 200 C/D/V/O/R;200;160;1;0;0;1;1;0;0;1;Vířivý anemostat;čelní deska čtyřhranná, čelní deska s difuzorem, připojení vodorovné, odvod vzduchu, s regulační klapkou;Mandík;VAPM 200 C/D/V/O/R;http://www.mandik.cz/produktova-rada/distribucni-elementy/anemostaty/vapm
VAPM 250 C/D/V/O/R;250;200;1;0;0;1;1;0;0;1;Vířivý anemostat;čelní deska čtyřhranná, čelní deska s difuzorem, připojení vodorovné, odvod vzduchu, s regulační klapkou;Mandík;VAPM 250 C/D/V/O/R;http://www.mandik.cz/produktova-rada/distribucni-elementy/anemostaty/vapm
VAPM 315 C/D/V/O/R;315;250;1;0;0;1;1;0;0;1;Vířivý anemostat;čelní deska čtyřhranná, čelní deska s difuzorem, připojení vodorovné, odvod vzduchu, s regulační klapkou;Mandík;VAPM 315 C/D/V/O/R;http://www.mandik.cz/produktova-rada/distribucni-elementy/anemostaty/vapm
VAPM 400 C/D/V/O/R;400;315;1;0;0;1;1;0;0;1;Vířivý anemostat;čelní deska čtyřhranná, čelní deska s difuzorem, připojení vodorovné, odvod vzduchu, s regulační klapkou;Mandík;VAPM 400 C/D/V/O/R;http://www.mandik.cz/produktova-rada/distribucni-elementy/anemostaty/vapm
VAPM 125 C/D/V/O;125;100;1;0;0;1;1;0;0;0;Vířivý anemostat;čelní deska čtyřhranná, čelní deska s difuzorem, připojení vodorovné, odvod vzduchu, bez regulační klapky;Mandík;VAPM 125 C/D/V/O;http://www.mandik.cz/produktova-rada/distribucni-elementy/anemostaty/vapm
VAPM 160 C/D/V/O;160;125;1;0;0;1;1;0;0;0;Vířivý anemostat;čelní deska čtyřhranná, čelní deska s difuzorem, připojení vodorovné, odvod vzduchu, bez regulační klapky;Mandík;VAPM 160 C/D/V/O;http://www.mandik.cz/produktova-rada/distribucni-elementy/anemostaty/vapm
VAPM 200 C/D/V/O;200;160;1;0;0;1;1;0;0;0;Vířivý anemostat;čelní deska čtyřhranná, čelní deska s difuzorem, připojení vodorovné, odvod vzduchu, bez regulační klapky;Mandík;VAPM 200 C/D/V/O;http://www.mandik.cz/produktova-rada/distribucni-elementy/anemostaty/vapm
VAPM 250 C/D/V/O;250;200;1;0;0;1;1;0;0;0;Vířivý anemostat;čelní deska čtyřhranná, čelní deska s difuzorem, připojení vodorovné, odvod vzduchu, bez regulační klapky;Mandík;VAPM 250 C/D/V/O;http://www.mandik.cz/produktova-rada/distribucni-elementy/anemostaty/vapm
VAPM 315 C/D/V/O;315;250;1;0;0;1;1;0;0;0;Vířivý anemostat;čelní deska čtyřhranná, čelní deska s difuzorem, připojení vodorovné, odvod vzduchu, bez regulační klapky;Mandík;VAPM 315 C/D/V/O;http://www.mandik.cz/produktova-rada/distribucni-elementy/anemostaty/vapm
VAPM 400 C/D/V/O;400;315;1;0;0;1;1;0;0;0;Vířivý anemostat;čelní deska čtyřhranná, čelní deska s difuzorem, připojení vodorovné, odvod vzduchu, bez regulační klapky;Mandík;VAPM 400 C/D/V/O;http://www.mandik.cz/produktova-rada/distribucni-elementy/anemostaty/vapm
VAPM 125 C/D/S/O/R;125;100;1;0;0;1;0;1;0;1;Vířivý anemostat;čelní deska čtyřhranná, čelní deska s difuzorem, připojení svislé, odvod vzduchu, s regulační klapkou;Mandík;VAPM 125 C/D/S/O/R;http://www.mandik.cz/produktova-rada/distribucni-elementy/anemostaty/vapm
VAPM 160 C/D/S/O/R;160;125;1;0;0;1;0;1;0;1;Vířivý anemostat;čelní deska čtyřhranná, čelní deska s difuzorem, připojení svislé, odvod vzduchu, s regulační klapkou;Mandík;VAPM 160 C/D/S/O/R;http://www.mandik.cz/produktova-rada/distribucni-elementy/anemostaty/vapm
VAPM 200 C/D/S/O/R;200;160;1;0;0;1;0;1;0;1;Vířivý anemostat;čelní deska čtyřhranná, čelní deska s difuzorem, připojení svislé, odvod vzduchu, s regulační klapkou;Mandík;VAPM 200 C/D/S/O/R;http://www.mandik.cz/produktova-rada/distribucni-elementy/anemostaty/vapm
VAPM 250 C/D/S/O/R;250;200;1;0;0;1;0;1;0;1;Vířivý anemostat;čelní deska čtyřhranná, čelní deska s difuzorem, připojení svislé, odvod vzduchu, s regulační klapkou;Mandík;VAPM 250 C/D/S/O/R;http://www.mandik.cz/produktova-rada/distribucni-elementy/anemostaty/vapm
VAPM 315 C/D/S/O/R;315;250;1;0;0;1;0;1;0;1;Vířivý anemostat;čelní deska čtyřhranná, čelní deska s difuzorem, připojení svislé, odvod vzduchu, s regulační klapkou;Mandík;VAPM 315 C/D/S/O/R;http://www.mandik.cz/produktova-rada/distribucni-elementy/anemostaty/vapm
VAPM 400 C/D/S/O/R;400;315;1;0;0;1;0;1;0;1;Vířivý anemostat;čelní deska čtyřhranná, čelní deska s difuzorem, připojení svislé, odvod vzduchu, s regulační klapkou;Mandík;VAPM 400 C/D/S/O/R;http://www.mandik.cz/produktova-rada/distribucni-elementy/anemostaty/vapm
VAPM 125 C/D/S/O;125;100;1;0;0;1;0;1;0;0;Vířivý anemostat;čelní deska čtyřhranná, čelní deska s difuzorem, připojení svislé, odvod vzduchu, bez regulační klapky;Mandík;VAPM 125 C/D/S/O;http://www.mandik.cz/produktova-rada/distribucni-elementy/anemostaty/vapm
VAPM 160 C/D/S/O;160;125;1;0;0;1;0;1;0;0;Vířivý anemostat;čelní deska čtyřhranná, čelní deska s difuzorem, připojení svislé, odvod vzduchu, bez regulační klapky;Mandík;VAPM 160 C/D/S/O;http://www.mandik.cz/produktova-rada/distribucni-elementy/anemostaty/vapm
VAPM 200 C/D/S/O;200;160;1;0;0;1;0;1;0;0;Vířivý anemostat;čelní deska čtyřhranná, čelní deska s difuzorem, připojení svislé, odvod vzduchu, bez regulační klapky;Mandík;VAPM 200 C/D/S/O;http://www.mandik.cz/produktova-rada/distribucni-elementy/anemostaty/vapm
VAPM 250 C/D/S/O;250;200;1;0;0;1;0;1;0;0;Vířivý anemostat;čelní deska čtyřhranná, čelní deska s difuzorem, připojení svislé, odvod vzduchu, bez regulační klapky;Mandík;VAPM 250 C/D/S/O;http://www.mandik.cz/produktova-rada/distribucni-elementy/anemostaty/vapm
VAPM 315 C/D/S/O;315;250;1;0;0;1;0;1;0;0;Vířivý anemostat;čelní deska čtyřhranná, čelní deska s difuzorem, připojení svislé, odvod vzduchu, bez regulační klapky;Mandík;VAPM 315 C/D/S/O;http://www.mandik.cz/produktova-rada/distribucni-elementy/anemostaty/vapm
VAPM 400 C/D/S/O;400;315;1;0;0;1;0;1;0;0;Vířivý anemostat;čelní deska čtyřhranná, čelní deska s difuzorem, připojení svislé, odvod vzduchu, bez regulační klapky;Mandík;VAPM 400 C/D/S/O;http://www.mandik.cz/produktova-rada/distribucni-elementy/anemostaty/vapm
VAPM 125 C/D/T/O/R;125;100;1;0;0;1;1;0;1;1;Vířivý anemostat;čelní deska čtyřhranná, čelní deska s difuzorem, připojení vodorovné (zapuštěná čelní deska), odvod vzduchu, s regulační klapkou;Mandík;VAPM 125 C/D/T/O/R;http://www.mandik.cz/produktova-rada/distribucni-elementy/anemostaty/vapm
VAPM 160 C/D/T/O/R;160;125;1;0;0;1;1;0;1;1;Vířivý anemostat;čelní deska čtyřhranná, čelní deska s difuzorem, připojení vodorovné (zapuštěná čelní deska), odvod vzduchu, s regulační klapkou;Mandík;VAPM 160 C/D/T/O/R;http://www.mandik.cz/produktova-rada/distribucni-elementy/anemostaty/vapm
VAPM 200 C/D/T/O/R;200;160;1;0;0;1;1;0;1;1;Vířivý anemostat;čelní deska čtyřhranná, čelní deska s difuzorem, připojení vodorovné (zapuštěná čelní deska), odvod vzduchu, s regulační klapkou;Mandík;VAPM 200 C/D/T/O/R;http://www.mandik.cz/produktova-rada/distribucni-elementy/anemostaty/vapm
VAPM 250 C/D/T/O/R;250;200;1;0;0;1;1;0;1;1;Vířivý anemostat;čelní deska čtyřhranná, čelní deska s difuzorem, připojení vodorovné (zapuštěná čelní deska), odvod vzduchu, s regulační klapkou;Mandík;VAPM 250 C/D/T/O/R;http://www.mandik.cz/produktova-rada/distribucni-elementy/anemostaty/vapm
VAPM 315 C/D/T/O/R;315;250;1;0;0;1;1;0;1;1;Vířivý anemostat;čelní deska čtyřhranná, čelní deska s difuzorem, připojení vodorovné (zapuštěná čelní deska), odvod vzduchu, s regulační klapkou;Mandík;VAPM 315 C/D/T/O/R;http://www.mandik.cz/produktova-rada/distribucni-elementy/anemostaty/vapm
VAPM 400 C/D/T/O/R;400;315;1;0;0;1;1;0;1;1;Vířivý anemostat;čelní deska čtyřhranná, čelní deska s difuzorem, připojení vodorovné (zapuštěná čelní deska), odvod vzduchu, s regulační klapkou;Mandík;VAPM 400 C/D/T/O/R;http://www.mandik.cz/produktova-rada/distribucni-elementy/anemostaty/vapm
VAPM 125 C/D/T/O;125;100;1;0;0;1;1;0;1;0;Vířivý anemostat;čelní deska čtyřhranná, čelní deska s difuzorem, připojení vodorovné (zapuštěná čelní deska), odvod vzduchu, bez regulační klapky;Mandík;VAPM 125 C/D/T/O;http://www.mandik.cz/produktova-rada/distribucni-elementy/anemostaty/vapm
VAPM 160 C/D/T/O;160;125;1;0;0;1;1;0;1;0;Vířivý anemostat;čelní deska čtyřhranná, čelní deska s difuzorem, připojení vodorovné (zapuštěná čelní deska), odvod vzduchu, bez regulační klapky;Mandík;VAPM 160 C/D/T/O;http://www.mandik.cz/produktova-rada/distribucni-elementy/anemostaty/vapm
VAPM 200 C/D/T/O;200;160;1;0;0;1;1;0;1;0;Vířivý anemostat;čelní deska čtyřhranná, čelní deska s difuzorem, připojení vodorovné (zapuštěná čelní deska), odvod vzduchu, bez regulační klapky;Mandík;VAPM 200 C/D/T/O;http://www.mandik.cz/produktova-rada/distribucni-elementy/anemostaty/vapm
VAPM 250 C/D/T/O;250;200;1;0;0;1;1;0;1;0;Vířivý anemostat;čelní deska čtyřhranná, čelní deska s difuzorem, připojení vodorovné (zapuštěná čelní deska), odvod vzduchu, bez regulační klapky;Mandík;VAPM 250 C/D/T/O;http://www.mandik.cz/produktova-rada/distribucni-elementy/anemostaty/vapm
VAPM 315 C/D/T/O;315;250;1;0;0;1;1;0;1;0;Vířivý anemostat;čelní deska čtyřhranná, čelní deska s difuzorem, připojení vodorovné (zapuštěná čelní deska), odvod vzduchu, bez regulační klapky;Mandík;VAPM 315 C/D/T/O;http://www.mandik.cz/produktova-rada/distribucni-elementy/anemostaty/vapm
VAPM 400 C/D/T/O;400;315;1;0;0;1;1;0;1;0;Vířivý anemostat;čelní deska čtyřhranná, čelní deska s difuzorem, připojení vodorovné (zapuštěná čelní deska), odvod vzduchu, bez regulační klapky;Mandík;VAPM 400 C/D/T/O;http://www.mandik.cz/produktova-rada/distribucni-elementy/anemostaty/vapm
VAPM 125 C/-/V/O/R;125;100;1;0;0;0;1;0;0;1;Vířivý anemostat;čelní deska čtyřhranná, čelní deska bez difuzoru, připojení vodorovné, odvod vzduchu, s regulační klapkou;Mandík;VAPM 125 C/-/V/O/R;http://www.mandik.cz/produktova-rada/distribucni-elementy/anemostaty/vapm
VAPM 160 C/-/V/O/R;160;125;1;0;0;0;1;0;0;1;Vířivý anemostat;čelní deska čtyřhranná, čelní deska bez difuzoru, připojení vodorovné, odvod vzduchu, s regulační klapkou;Mandík;VAPM 160 C/-/V/O/R;http://www.mandik.cz/produktova-rada/distribucni-elementy/anemostaty/vapm
VAPM 200 C/-/V/O/R;200;160;1;0;0;0;1;0;0;1;Vířivý anemostat;čelní deska čtyřhranná, čelní deska bez difuzoru, připojení vodorovné, odvod vzduchu, s regulační klapkou;Mandík;VAPM 200 C/-/V/O/R;http://www.mandik.cz/produktova-rada/distribucni-elementy/anemostaty/vapm
VAPM 250 C/-/V/O/R;250;200;1;0;0;0;1;0;0;1;Vířivý anemostat;čelní deska čtyřhranná, čelní deska bez difuzoru, připojení vodorovné, odvod vzduchu, s regulační klapkou;Mandík;VAPM 250 C/-/V/O/R;http://www.mandik.cz/produktova-rada/distribucni-elementy/anemostaty/vapm
VAPM 315 C/-/V/O/R;315;250;1;0;0;0;1;0;0;1;Vířivý anemostat;čelní deska čtyřhranná, čelní deska bez difuzoru, připojení vodorovné, odvod vzduchu, s regulační klapkou;Mandík;VAPM 315 C/-/V/O/R;http://www.mandik.cz/produktova-rada/distribucni-elementy/anemostaty/vapm
VAPM 400 C/-/V/O/R;400;315;1;0;0;0;1;0;0;1;Vířivý anemostat;čelní deska čtyřhranná, čelní deska bez difuzoru, připojení vodorovné, odvod vzduchu, s regulační klapkou;Mandík;VAPM 400 C/-/V/O/R;http://www.mandik.cz/produktova-rada/distribucni-elementy/anemostaty/vapm
VAPM 125 C/-/V/O;125;100;1;0;0;0;1;0;0;0;Vířivý anemostat;čelní deska čtyřhranná, čelní deska bez difuzoru, připojení vodorovné, odvod vzduchu, bez regulační klapky;Mandík;VAPM 125 C/-/V/O;http://www.mandik.cz/produktova-rada/distribucni-elementy/anemostaty/vapm
VAPM 160 C/-/V/O;160;125;1;0;0;0;1;0;0;0;Vířivý anemostat;čelní deska čtyřhranná, čelní deska bez difuzoru, připojení vodorovné, odvod vzduchu, bez regulační klapky;Mandík;VAPM 160 C/-/V/O;http://www.mandik.cz/produktova-rada/distribucni-elementy/anemostaty/vapm
VAPM 200 C/-/V/O;200;160;1;0;0;0;1;0;0;0;Vířivý anemostat;čelní deska čtyřhranná, čelní deska bez difuzoru, připojení vodorovné, odvod vzduchu, bez regulační klapky;Mandík;VAPM 200 C/-/V/O;http://www.mandik.cz/produktova-rada/distribucni-elementy/anemostaty/vapm
VAPM 250 C/-/V/O;250;200;1;0;0;0;1;0;0;0;Vířivý anemostat;čelní deska čtyřhranná, čelní deska bez difuzoru, připojení vodorovné, odvod vzduchu, bez regulační klapky;Mandík;VAPM 250 C/-/V/O;http://www.mandik.cz/produktova-rada/distribucni-elementy/anemostaty/vapm
VAPM 315 C/-/V/O;315;250;1;0;0;0;1;0;0;0;Vířivý anemostat;čelní deska čtyřhranná, čelní deska bez difuzoru, připojení vodorovné, odvod vzduchu, bez regulační klapky;Mandík;VAPM 315 C/-/V/O;http://www.mandik.cz/produktova-rada/distribucni-elementy/anemostaty/vapm
VAPM 400 C/-/V/O;400;315;1;0;0;0;1;0;0;0;Vířivý anemostat;čelní deska čtyřhranná, čelní deska bez difuzoru, připojení vodorovné, odvod vzduchu, bez regulační klapky;Mandík;VAPM 400 C/-/V/O;http://www.mandik.cz/produktova-rada/distribucni-elementy/anemostaty/vapm
VAPM 125 C/-/S/O/R;125;100;1;0;0;0;0;1;0;1;Vířivý anemostat;čelní deska čtyřhranná, čelní deska bez difuzoru, připojení svislé, odvod vzduchu, s regulační klapkou;Mandík;VAPM 125 C/-/S/O/R;http://www.mandik.cz/produktova-rada/distribucni-elementy/anemostaty/vapm
VAPM 160 C/-/S/O/R;160;125;1;0;0;0;0;1;0;1;Vířivý anemostat;čelní deska čtyřhranná, čelní deska bez difuzoru, připojení svislé, odvod vzduchu, s regulační klapkou;Mandík;VAPM 160 C/-/S/O/R;http://www.mandik.cz/produktova-rada/distribucni-elementy/anemostaty/vapm
VAPM 200 C/-/S/O/R;200;160;1;0;0;0;0;1;0;1;Vířivý anemostat;čelní deska čtyřhranná, čelní deska bez difuzoru, připojení svislé, odvod vzduchu, s regulační klapkou;Mandík;VAPM 200 C/-/S/O/R;http://www.mandik.cz/produktova-rada/distribucni-elementy/anemostaty/vapm
VAPM 250 C/-/S/O/R;250;200;1;0;0;0;0;1;0;1;Vířivý anemostat;čelní deska čtyřhranná, čelní deska bez difuzoru, připojení svislé, odvod vzduchu, s regulační klapkou;Mandík;VAPM 250 C/-/S/O/R;http://www.mandik.cz/produktova-rada/distribucni-elementy/anemostaty/vapm
VAPM 315 C/-/S/O/R;315;250;1;0;0;0;0;1;0;1;Vířivý anemostat;čelní deska čtyřhranná, čelní deska bez difuzoru, připojení svislé, odvod vzduchu, s regulační klapkou;Mandík;VAPM 315 C/-/S/O/R;http://www.mandik.cz/produktova-rada/distribucni-elementy/anemostaty/vapm
VAPM 400 C/-/S/O/R;400;315;1;0;0;0;0;1;0;1;Vířivý anemostat;čelní deska čtyřhranná, čelní deska bez difuzoru, připojení svislé, odvod vzduchu, s regulační klapkou;Mandík;VAPM 400 C/-/S/O/R;http://www.mandik.cz/produktova-rada/distribucni-elementy/anemostaty/vapm
VAPM 125 C/-/S/O;125;100;1;0;0;0;0;1;0;0;Vířivý anemostat;čelní deska čtyřhranná, čelní deska bez difuzoru, připojení svislé, odvod vzduchu, bez regulační klapky;Mandík;VAPM 125 C/-/S/O;http://www.mandik.cz/produktova-rada/distribucni-elementy/anemostaty/vapm
VAPM 160 C/-/S/O;160;125;1;0;0;0;0;1;0;0;Vířivý anemostat;čelní deska čtyřhranná, čelní deska bez difuzoru, připojení svislé, odvod vzduchu, bez regulační klapky;Mandík;VAPM 160 C/-/S/O;http://www.mandik.cz/produktova-rada/distribucni-elementy/anemostaty/vapm
VAPM 200 C/-/S/O;200;160;1;0;0;0;0;1;0;0;Vířivý anemostat;čelní deska čtyřhranná, čelní deska bez difuzoru, připojení svislé, odvod vzduchu, bez regulační klapky;Mandík;VAPM 200 C/-/S/O;http://www.mandik.cz/produktova-rada/distribucni-elementy/anemostaty/vapm
VAPM 250 C/-/S/O;250;200;1;0;0;0;0;1;0;0;Vířivý anemostat;čelní deska čtyřhranná, čelní deska bez difuzoru, připojení svislé, odvod vzduchu, bez regulační klapky;Mandík;VAPM 250 C/-/S/O;http://www.mandik.cz/produktova-rada/distribucni-elementy/anemostaty/vapm
VAPM 315 C/-/S/O;315;250;1;0;0;0;0;1;0;0;Vířivý anemostat;čelní deska čtyřhranná, čelní deska bez difuzoru, připojení svislé, odvod vzduchu, bez regulační klapky;Mandík;VAPM 315 C/-/S/O;http://www.mandik.cz/produktova-rada/distribucni-elementy/anemostaty/vapm
VAPM 400 C/-/S/O;400;315;1;0;0;0;0;1;0;0;Vířivý anemostat;čelní deska čtyřhranná, čelní deska bez difuzoru, připojení svislé, odvod vzduchu, bez regulační klapky;Mandík;VAPM 400 C/-/S/O;http://www.mandik.cz/produktova-rada/distribucni-elementy/anemostaty/vapm
VAPM 125 C/-/T/O/R;125;100;1;0;0;0;1;0;1;1;Vířivý anemostat;čelní deska čtyřhranná, čelní deska bez difuzoru, připojení vodorovné (zapuštěná čelní deska), odvod vzduchu, s regulační klapkou;Mandík;VAPM 125 C/-/T/O/R;http://www.mandik.cz/produktova-rada/distribucni-elementy/anemostaty/vapm
VAPM 160 C/-/T/O/R;160;125;1;0;0;0;1;0;1;1;Vířivý anemostat;čelní deska čtyřhranná, čelní deska bez difuzoru, připojení vodorovné (zapuštěná čelní deska), odvod vzduchu, s regulační klapkou;Mandík;VAPM 160 C/-/T/O/R;http://www.mandik.cz/produktova-rada/distribucni-elementy/anemostaty/vapm
VAPM 200 C/-/T/O/R;200;160;1;0;0;0;1;0;1;1;Vířivý anemostat;čelní deska čtyřhranná, čelní deska bez difuzoru, připojení vodorovné (zapuštěná čelní deska), odvod vzduchu, s regulační klapkou;Mandík;VAPM 200 C/-/T/O/R;http://www.mandik.cz/produktova-rada/distribucni-elementy/anemostaty/vapm
VAPM 250 C/-/T/O/R;250;200;1;0;0;0;1;0;1;1;Vířivý anemostat;čelní deska čtyřhranná, čelní deska bez difuzoru, připojení vodorovné (zapuštěná čelní deska), odvod vzduchu, s regulační klapkou;Mandík;VAPM 250 C/-/T/O/R;http://www.mandik.cz/produktova-rada/distribucni-elementy/anemostaty/vapm
VAPM 315 C/-/T/O/R;315;250;1;0;0;0;1;0;1;1;Vířivý anemostat;čelní deska čtyřhranná, čelní deska bez difuzoru, připojení vodorovné (zapuštěná čelní deska), odvod vzduchu, s regulační klapkou;Mandík;VAPM 315 C/-/T/O/R;http://www.mandik.cz/produktova-rada/distribucni-elementy/anemostaty/vapm
VAPM 400 C/-/T/O/R;400;315;1;0;0;0;1;0;1;1;Vířivý anemostat;čelní deska čtyřhranná, čelní deska bez difuzoru, připojení vodorovné (zapuštěná čelní deska), odvod vzduchu, s regulační klapkou;Mandík;VAPM 400 C/-/T/O/R;http://www.mandik.cz/produktova-rada/distribucni-elementy/anemostaty/vapm
VAPM 125 C/-/T/O;125;100;1;0;0;0;1;0;1;0;Vířivý anemostat;čelní deska čtyřhranná, čelní deska bez difuzoru, připojení vodorovné (zapuštěná čelní deska), odvod vzduchu, bez regulační klapky;Mandík;VAPM 125 C/-/T/O;http://www.mandik.cz/produktova-rada/distribucni-elementy/anemostaty/vapm
VAPM 160 C/-/T/O;160;125;1;0;0;0;1;0;1;0;Vířivý anemostat;čelní deska čtyřhranná, čelní deska bez difuzoru, připojení vodorovné (zapuštěná čelní deska), odvod vzduchu, bez regulační klapky;Mandík;VAPM 160 C/-/T/O;http://www.mandik.cz/produktova-rada/distribucni-elementy/anemostaty/vapm
VAPM 200 C/-/T/O;200;160;1;0;0;0;1;0;1;0;Vířivý anemostat;čelní deska čtyřhranná, čelní deska bez difuzoru, připojení vodorovné (zapuštěná čelní deska), odvod vzduchu, bez regulační klapky;Mandík;VAPM 200 C/-/T/O;http://www.mandik.cz/produktova-rada/distribucni-elementy/anemostaty/vapm
VAPM 250 C/-/T/O;250;200;1;0;0;0;1;0;1;0;Vířivý anemostat;čelní deska čtyřhranná, čelní deska bez difuzoru, připojení vodorovné (zapuštěná čelní deska), odvod vzduchu, bez regulační klapky;Mandík;VAPM 250 C/-/T/O;http://www.mandik.cz/produktova-rada/distribucni-elementy/anemostaty/vapm
VAPM 315 C/-/T/O;315;250;1;0;0;0;1;0;1;0;Vířivý anemostat;čelní deska čtyřhranná, čelní deska bez difuzoru, připojení vodorovné (zapuštěná čelní deska), odvod vzduchu, bez regulační klapky;Mandík;VAPM 315 C/-/T/O;http://www.mandik.cz/produktova-rada/distribucni-elementy/anemostaty/vapm
VAPM 400 C/-/T/O;400;315;1;0;0;0;1;0;1;0;Vířivý anemostat;čelní deska čtyřhranná, čelní deska bez difuzoru, připojení vodorovné (zapuštěná čelní deska), odvod vzduchu, bez regulační klapky;Mandík;VAPM 400 C/-/T/O;http://www.mandik.cz/produktova-rada/distribucni-elementy/anemostaty/vapm
VAPM 160 K/D;160;125;0;1;1;1;0;0;0;0;Vířivý anemostat;samostatná čelní deska kruhová, čelní deska s difuzorem;Mandík;VAPM 160 K/D;http://www.mandik.cz/produktova-rada/distribucni-elementy/anemostaty/vapm
VAPM 200 K/D;200;160;0;1;1;1;0;0;0;0;Vířivý anemostat;samostatná čelní deska kruhová, čelní deska s difuzorem;Mandík;VAPM 200 K/D;http://www.mandik.cz/produktova-rada/distribucni-elementy/anemostaty/vapm
VAPM 250 K/D;250;200;0;1;1;1;0;0;0;0;Vířivý anemostat;samostatná čelní deska kruhová, čelní deska s difuzorem;Mandík;VAPM 250 K/D;http://www.mandik.cz/produktova-rada/distribucni-elementy/anemostaty/vapm
VAPM 315 K/D;315;250;0;1;1;1;0;0;0;0;Vířivý anemostat;samostatná čelní deska kruhová, čelní deska s difuzorem;Mandík;VAPM 315 K/D;http://www.mandik.cz/produktova-rada/distribucni-elementy/anemostaty/vapm
VAPM 160 K/-;160;125;0;1;1;0;0;0;0;0;Vířivý anemostat;samostatná čelní deska kruhová, čelní deska bez difuzoru;Mandík;VAPM 160 K/-;http://www.mandik.cz/produktova-rada/distribucni-elementy/anemostaty/vapm
VAPM 200 K/-;200;160;0;1;1;0;0;0;0;0;Vířivý anemostat;samostatná čelní deska kruhová, čelní deska bez difuzoru;Mandík;VAPM 200 K/-;http://www.mandik.cz/produktova-rada/distribucni-elementy/anemostaty/vapm
VAPM 250 K/-;250;200;0;1;1;0;0;0;0;0;Vířivý anemostat;samostatná čelní deska kruhová, čelní deska bez difuzoru;Mandík;VAPM 250 K/-;http://www.mandik.cz/produktova-rada/distribucni-elementy/anemostaty/vapm
VAPM 315 K/-;315;250;0;1;1;0;0;0;0;0;Vířivý anemostat;samostatná čelní deska kruhová, čelní deska bez difuzoru;Mandík;VAPM 315 K/-;http://www.mandik.cz/produktova-rada/distribucni-elementy/anemostaty/vapm
VAPM 160 C/D;160;125;1;0;1;1;0;0;0;0;Vířivý anemostat;samostatná čelní deska čtyřhranná, čelní deska s difuzorem;Mandík;VAPM 160 C/D;http://www.mandik.cz/produktova-rada/distribucni-elementy/anemostaty/vapm
VAPM 200 C/D;200;160;1;0;1;1;0;0;0;0;Vířivý anemostat;samostatná čelní deska čtyřhranná, čelní deska s difuzorem;Mandík;VAPM 200 C/D;http://www.mandik.cz/produktova-rada/distribucni-elementy/anemostaty/vapm
VAPM 250 C/D;250;200;1;0;1;1;0;0;0;0;Vířivý anemostat;samostatná čelní deska čtyřhranná, čelní deska s difuzorem;Mandík;VAPM 250 C/D;http://www.mandik.cz/produktova-rada/distribucni-elementy/anemostaty/vapm
VAPM 315 C/D;315;250;1;0;1;1;0;0;0;0;Vířivý anemostat;samostatná čelní deska čtyřhranná, čelní deska s difuzorem;Mandík;VAPM 315 C/D;http://www.mandik.cz/produktova-rada/distribucni-elementy/anemostaty/vapm
VAPM 160 C/-;160;125;1;0;1;0;0;0;0;0;Vířivý anemostat;samostatná čelní deska čtyřhranná, čelní deska bez difuzoru;Mandík;VAPM 160 C/-;http://www.mandik.cz/produktova-rada/distribucni-elementy/anemostaty/vapm
VAPM 200 C/-;200;160;1;0;1;0;0;0;0;0;Vířivý anemostat;samostatná čelní deska čtyřhranná, čelní deska bez difuzoru;Mandík;VAPM 200 C/-;http://www.mandik.cz/produktova-rada/distribucni-elementy/anemostaty/vapm
VAPM 250 C/-;250;200;1;0;1;0;0;0;0;0;Vířivý anemostat;samostatná čelní deska čtyřhranná, čelní deska bez difuzoru;Mandík;VAPM 250 C/-;http://www.mandik.cz/produktova-rada/distribucni-elementy/anemostaty/vapm
VAPM 315 C/-;315;250;1;0;1;0;0;0;0;0;Vířivý anemostat;samostatná čelní deska čtyřhranná, čelní deska bez difuzoru;Mandík;VAPM 315 C/-;http://www.mandik.cz/produktova-rada/distribucni-elementy/anemostaty/vapm
