;LEITUNG_DURCHMESSER##HVAC_DUCT_SIZE##MILLIMETERS;LEITUNG_DURCHMESSER 2##HVAC_DUCT_SIZE##MILLIMETERS;Kv##OTHER##;Dv##OTHER##;Null##OTHER##;Vv##OTHER##;Sv##OTHER##;SxV##OTHER##;Rk##OTHER##;Beschreibung##OTHER##;Typenkommentare##OTHER##;Hersteller##OTHER##;Modell##OTHER##;URL##OTHER##
VAPM-V 160 K/D/V/P/R;160;125;1;1;0;1;0;0;1;Durchlass mit Wirbel-Luftauslass;runde Frontplatte, Frontplatte mit Diffusor, horizontale Verbindung, Zuluft, mit Regulierklappe;Mandík;VAPM-V 160 K/D/V/P/R;https://www.mandik.cz/produktreihe/luftdurchlasse/anemostate/vapm
VAPM-V 200 K/D/V/P/R;200;160;1;1;0;1;0;0;1;Durchlass mit Wirbel-Luftauslass;runde Frontplatte, Frontplatte mit Diffusor, horizontale Verbindung, Zuluft, mit Regulierklappe;Mandík;VAPM-V 200 K/D/V/P/R;https://www.mandik.cz/produktreihe/luftdurchlasse/anemostate/vapm
VAPM-V 250 K/D/V/P/R;250;200;1;1;0;1;0;0;1;Durchlass mit Wirbel-Luftauslass;runde Frontplatte, Frontplatte mit Diffusor, horizontale Verbindung, Zuluft, mit Regulierklappe;Mandík;VAPM-V 250 K/D/V/P/R;https://www.mandik.cz/produktreihe/luftdurchlasse/anemostate/vapm
VAPM-V 315 K/D/V/P/R;315;250;1;1;0;1;0;0;1;Durchlass mit Wirbel-Luftauslass;runde Frontplatte, Frontplatte mit Diffusor, horizontale Verbindung, Zuluft, mit Regulierklappe;Mandík;VAPM-V 315 K/D/V/P/R;https://www.mandik.cz/produktreihe/luftdurchlasse/anemostate/vapm
VAPM-V 160 K/D/V/P;160;125;1;1;0;1;0;0;0;Durchlass mit Wirbel-Luftauslass;runde Frontplatte, Frontplatte mit Diffusor, horizontale Verbindung, Zuluft, ohnr Regulierklappe;Mandík;VAPM-V 160 K/D/V/P;https://www.mandik.cz/produktreihe/luftdurchlasse/anemostate/vapm
VAPM-V 200 K/D/V/P;200;160;1;1;0;1;0;0;0;Durchlass mit Wirbel-Luftauslass;runde Frontplatte, Frontplatte mit Diffusor, horizontale Verbindung, Zuluft, ohnr Regulierklappe;Mandík;VAPM-V 200 K/D/V/P;https://www.mandik.cz/produktreihe/luftdurchlasse/anemostate/vapm
VAPM-V 250 K/D/V/P;250;200;1;1;0;1;0;0;0;Durchlass mit Wirbel-Luftauslass;runde Frontplatte, Frontplatte mit Diffusor, horizontale Verbindung, Zuluft, ohnr Regulierklappe;Mandík;VAPM-V 250 K/D/V/P;https://www.mandik.cz/produktreihe/luftdurchlasse/anemostate/vapm
VAPM-V 315 K/D/V/P;315;250;1;1;0;1;0;0;0;Durchlass mit Wirbel-Luftauslass;runde Frontplatte, Frontplatte mit Diffusor, horizontale Verbindung, Zuluft, ohnr Regulierklappe;Mandík;VAPM-V 315 K/D/V/P;https://www.mandik.cz/produktreihe/luftdurchlasse/anemostate/vapm
VAPM-V 160 K/D/S/P/R;160;125;1;1;0;0;1;1;1;Durchlass mit Wirbel-Luftauslass;runde Frontplatte, Frontplatte mit Diffusor, vertikaler Verbindung, Zuluft, mit Regulierklappe;Mandík;VAPM-V 160 K/D/S/P/R;https://www.mandik.cz/produktreihe/luftdurchlasse/anemostate/vapm
VAPM-V 200 K/D/S/P/R;200;160;1;1;0;0;1;1;1;Durchlass mit Wirbel-Luftauslass;runde Frontplatte, Frontplatte mit Diffusor, vertikaler Verbindung, Zuluft, mit Regulierklappe;Mandík;VAPM-V 200 K/D/S/P/R;https://www.mandik.cz/produktreihe/luftdurchlasse/anemostate/vapm
VAPM-V 250 K/D/S/P/R;250;200;1;1;0;0;1;1;1;Durchlass mit Wirbel-Luftauslass;runde Frontplatte, Frontplatte mit Diffusor, vertikaler Verbindung, Zuluft, mit Regulierklappe;Mandík;VAPM-V 250 K/D/S/P/R;https://www.mandik.cz/produktreihe/luftdurchlasse/anemostate/vapm
VAPM-V 315 K/D/S/P/R;315;250;1;1;0;0;1;1;1;Durchlass mit Wirbel-Luftauslass;runde Frontplatte, Frontplatte mit Diffusor, vertikaler Verbindung, Zuluft, mit Regulierklappe;Mandík;VAPM-V 315 K/D/S/P/R;https://www.mandik.cz/produktreihe/luftdurchlasse/anemostate/vapm
VAPM-V 160 K/D/S/P;160;125;1;1;0;0;1;1;0;Durchlass mit Wirbel-Luftauslass;runde Frontplatte, Frontplatte mit Diffusor, vertikaler Verbindung, Zuluft, ohnr Regulierklappe;Mandík;VAPM-V 160 K/D/S/P;https://www.mandik.cz/produktreihe/luftdurchlasse/anemostate/vapm
VAPM-V 200 K/D/S/P;200;160;1;1;0;0;1;1;0;Durchlass mit Wirbel-Luftauslass;runde Frontplatte, Frontplatte mit Diffusor, vertikaler Verbindung, Zuluft, ohnr Regulierklappe;Mandík;VAPM-V 200 K/D/S/P;https://www.mandik.cz/produktreihe/luftdurchlasse/anemostate/vapm
VAPM-V 250 K/D/S/P;250;200;1;1;0;0;1;1;0;Durchlass mit Wirbel-Luftauslass;runde Frontplatte, Frontplatte mit Diffusor, vertikaler Verbindung, Zuluft, ohnr Regulierklappe;Mandík;VAPM-V 250 K/D/S/P;https://www.mandik.cz/produktreihe/luftdurchlasse/anemostate/vapm
VAPM-V 315 K/D/S/P;315;250;1;1;0;0;1;1;0;Durchlass mit Wirbel-Luftauslass;runde Frontplatte, Frontplatte mit Diffusor, vertikaler Verbindung, Zuluft, ohnr Regulierklappe;Mandík;VAPM-V 315 K/D/S/P;https://www.mandik.cz/produktreihe/luftdurchlasse/anemostate/vapm
VAPM-V 160 K/D;160;160;1;1;1;0;0;1;0;Durchlass mit Wirbel-Luftauslass;nur runde Frontplatte, Frontplatte mit Diffusor;Mandík;VAPM-V 160 K/D;https://www.mandik.cz/produktreihe/luftdurchlasse/anemostate/vapm
VAPM-V 200 K/D;200;200;1;1;1;0;0;1;0;Durchlass mit Wirbel-Luftauslass;nur runde Frontplatte, Frontplatte mit Diffusor;Mandík;VAPM-V 200 K/D;https://www.mandik.cz/produktreihe/luftdurchlasse/anemostate/vapm
VAPM-V 250 K/D;250;250;1;1;1;0;0;1;0;Durchlass mit Wirbel-Luftauslass;nur runde Frontplatte, Frontplatte mit Diffusor;Mandík;VAPM-V 250 K/D;https://www.mandik.cz/produktreihe/luftdurchlasse/anemostate/vapm
VAPM-V 315 K/D;315;315;1;1;1;0;0;1;0;Durchlass mit Wirbel-Luftauslass;nur runde Frontplatte, Frontplatte mit Diffusor;Mandík;VAPM-V 315 K/D;https://www.mandik.cz/produktreihe/luftdurchlasse/anemostate/vapm
