;LEITUNG_DURCHMESSER##HVAC_DUCT_SIZE##MILLIMETERS;LEITUNG_DURCHMESSER 2##HVAC_DUCT_SIZE##MILLIMETERS;Eckig##OTHER##;Kv##OTHER##;Null##OTHER##;Dv##OTHER##;Vv##OTHER##;Sv##OTHER##;Tv##OTHER##;Rk##OTHER##;Beschreibung##OTHER##;Typenkommentare##OTHER##;Hersteller##OTHER##;Modell##OTHER##;URL##OTHER##
VAPM 125 K/D/V/O/R;125;100;0;1;0;1;1;0;0;1;Durchlass mit Wirbel-Luftauslass;runde Frontplatte, Frontplatte mit Diffusor, horizontaler Anschluss, Abluft, mit Regulierklappe;Mandík;VAPM 125 K/D/V/O/R;https://www.mandik.cz/produktreihe/luftdurchlasse/anemostate/vapm
VAPM 160 K/D/V/O/R;160;125;0;1;0;1;1;0;0;1;Durchlass mit Wirbel-Luftauslass;runde Frontplatte, Frontplatte mit Diffusor, horizontaler Anschluss, Abluft, mit Regulierklappe;Mandík;VAPM 160 K/D/V/O/R;https://www.mandik.cz/produktreihe/luftdurchlasse/anemostate/vapm
VAPM 200 K/D/V/O/R;200;160;0;1;0;1;1;0;0;1;Durchlass mit Wirbel-Luftauslass;runde Frontplatte, Frontplatte mit Diffusor, horizontaler Anschluss, Abluft, mit Regulierklappe;Mandík;VAPM 200 K/D/V/O/R;https://www.mandik.cz/produktreihe/luftdurchlasse/anemostate/vapm
VAPM 250 K/D/V/O/R;250;200;0;1;0;1;1;0;0;1;Durchlass mit Wirbel-Luftauslass;runde Frontplatte, Frontplatte mit Diffusor, horizontaler Anschluss, Abluft, mit Regulierklappe;Mandík;VAPM 250 K/D/V/O/R;https://www.mandik.cz/produktreihe/luftdurchlasse/anemostate/vapm
VAPM 315 K/D/V/O/R;315;250;0;1;0;1;1;0;0;1;Durchlass mit Wirbel-Luftauslass;runde Frontplatte, Frontplatte mit Diffusor, horizontaler Anschluss, Abluft, mit Regulierklappe;Mandík;VAPM 315 K/D/V/O/R;https://www.mandik.cz/produktreihe/luftdurchlasse/anemostate/vapm
VAPM 400 K/D/V/O/R;400;315;0;1;0;1;1;0;0;1;Durchlass mit Wirbel-Luftauslass;runde Frontplatte, Frontplatte mit Diffusor, horizontaler Anschluss, Abluft, mit Regulierklappe;Mandík;VAPM 400 K/D/V/O/R;https://www.mandik.cz/produktreihe/luftdurchlasse/anemostate/vapm
VAPM 125 K/D/V/O;125;100;0;1;0;1;1;0;0;0;Durchlass mit Wirbel-Luftauslass;runde Frontplatte, Frontplatte mit Diffusor, horizontaler Anschluss, Abluft, ohne Regulierklappe;Mandík;VAPM 125 K/D/V/O;https://www.mandik.cz/produktreihe/luftdurchlasse/anemostate/vapm
VAPM 160 K/D/V/O;160;125;0;1;0;1;1;0;0;0;Durchlass mit Wirbel-Luftauslass;runde Frontplatte, Frontplatte mit Diffusor, horizontaler Anschluss, Abluft, ohne Regulierklappe;Mandík;VAPM 160 K/D/V/O;https://www.mandik.cz/produktreihe/luftdurchlasse/anemostate/vapm
VAPM 200 K/D/V/O;200;160;0;1;0;1;1;0;0;0;Durchlass mit Wirbel-Luftauslass;runde Frontplatte, Frontplatte mit Diffusor, horizontaler Anschluss, Abluft, ohne Regulierklappe;Mandík;VAPM 200 K/D/V/O;https://www.mandik.cz/produktreihe/luftdurchlasse/anemostate/vapm
VAPM 250 K/D/V/O;250;200;0;1;0;1;1;0;0;0;Durchlass mit Wirbel-Luftauslass;runde Frontplatte, Frontplatte mit Diffusor, horizontaler Anschluss, Abluft, ohne Regulierklappe;Mandík;VAPM 250 K/D/V/O;https://www.mandik.cz/produktreihe/luftdurchlasse/anemostate/vapm
VAPM 315 K/D/V/O;315;250;0;1;0;1;1;0;0;0;Durchlass mit Wirbel-Luftauslass;runde Frontplatte, Frontplatte mit Diffusor, horizontaler Anschluss, Abluft, ohne Regulierklappe;Mandík;VAPM 315 K/D/V/O;https://www.mandik.cz/produktreihe/luftdurchlasse/anemostate/vapm
VAPM 400 K/D/V/O;400;315;0;1;0;1;1;0;0;0;Durchlass mit Wirbel-Luftauslass;runde Frontplatte, Frontplatte mit Diffusor, horizontaler Anschluss, Abluft, ohne Regulierklappe;Mandík;VAPM 400 K/D/V/O;https://www.mandik.cz/produktreihe/luftdurchlasse/anemostate/vapm
VAPM 125 K/D/S/O/R;125;100;0;1;0;1;0;1;0;1;Durchlass mit Wirbel-Luftauslass;runde Frontplatte, Frontplatte mit Diffusor, vertikaler Anschluss, Abluft, mit Regulierklappe;Mandík;VAPM 125 K/D/S/O/R;https://www.mandik.cz/produktreihe/luftdurchlasse/anemostate/vapm
VAPM 160 K/D/S/O/R;160;125;0;1;0;1;0;1;0;1;Durchlass mit Wirbel-Luftauslass;runde Frontplatte, Frontplatte mit Diffusor, vertikaler Anschluss, Abluft, mit Regulierklappe;Mandík;VAPM 160 K/D/S/O/R;https://www.mandik.cz/produktreihe/luftdurchlasse/anemostate/vapm
VAPM 200 K/D/S/O/R;200;160;0;1;0;1;0;1;0;1;Durchlass mit Wirbel-Luftauslass;runde Frontplatte, Frontplatte mit Diffusor, vertikaler Anschluss, Abluft, mit Regulierklappe;Mandík;VAPM 200 K/D/S/O/R;https://www.mandik.cz/produktreihe/luftdurchlasse/anemostate/vapm
VAPM 250 K/D/S/O/R;250;200;0;1;0;1;0;1;0;1;Durchlass mit Wirbel-Luftauslass;runde Frontplatte, Frontplatte mit Diffusor, vertikaler Anschluss, Abluft, mit Regulierklappe;Mandík;VAPM 250 K/D/S/O/R;https://www.mandik.cz/produktreihe/luftdurchlasse/anemostate/vapm
VAPM 315 K/D/S/O/R;315;250;0;1;0;1;0;1;0;1;Durchlass mit Wirbel-Luftauslass;runde Frontplatte, Frontplatte mit Diffusor, vertikaler Anschluss, Abluft, mit Regulierklappe;Mandík;VAPM 315 K/D/S/O/R;https://www.mandik.cz/produktreihe/luftdurchlasse/anemostate/vapm
VAPM 400 K/D/S/O/R;400;315;0;1;0;1;0;1;0;1;Durchlass mit Wirbel-Luftauslass;runde Frontplatte, Frontplatte mit Diffusor, vertikaler Anschluss, Abluft, mit Regulierklappe;Mandík;VAPM 400 K/D/S/O/R;https://www.mandik.cz/produktreihe/luftdurchlasse/anemostate/vapm
VAPM 125 K/D/S/O;125;100;0;1;0;1;0;1;0;0;Durchlass mit Wirbel-Luftauslass;runde Frontplatte, Frontplatte mit Diffusor, vertikaler Anschluss, Abluft, ohne Regulierklappe;Mandík;VAPM 125 K/D/S/O;https://www.mandik.cz/produktreihe/luftdurchlasse/anemostate/vapm
VAPM 160 K/D/S/O;160;125;0;1;0;1;0;1;0;0;Durchlass mit Wirbel-Luftauslass;runde Frontplatte, Frontplatte mit Diffusor, vertikaler Anschluss, Abluft, ohne Regulierklappe;Mandík;VAPM 160 K/D/S/O;https://www.mandik.cz/produktreihe/luftdurchlasse/anemostate/vapm
VAPM 200 K/D/S/O;200;160;0;1;0;1;0;1;0;0;Durchlass mit Wirbel-Luftauslass;runde Frontplatte, Frontplatte mit Diffusor, vertikaler Anschluss, Abluft, ohne Regulierklappe;Mandík;VAPM 200 K/D/S/O;https://www.mandik.cz/produktreihe/luftdurchlasse/anemostate/vapm
VAPM 250 K/D/S/O;250;200;0;1;0;1;0;1;0;0;Durchlass mit Wirbel-Luftauslass;runde Frontplatte, Frontplatte mit Diffusor, vertikaler Anschluss, Abluft, ohne Regulierklappe;Mandík;VAPM 250 K/D/S/O;https://www.mandik.cz/produktreihe/luftdurchlasse/anemostate/vapm
VAPM 315 K/D/S/O;315;250;0;1;0;1;0;1;0;0;Durchlass mit Wirbel-Luftauslass;runde Frontplatte, Frontplatte mit Diffusor, vertikaler Anschluss, Abluft, ohne Regulierklappe;Mandík;VAPM 315 K/D/S/O;https://www.mandik.cz/produktreihe/luftdurchlasse/anemostate/vapm
VAPM 400 K/D/S/O;400;315;0;1;0;1;0;1;0;0;Durchlass mit Wirbel-Luftauslass;runde Frontplatte, Frontplatte mit Diffusor, vertikaler Anschluss, Abluft, ohne Regulierklappe;Mandík;VAPM 400 K/D/S/O;https://www.mandik.cz/produktreihe/luftdurchlasse/anemostate/vapm
VAPM 125 K/D/T/O/R;125;100;0;1;0;1;1;0;1;1;Durchlass mit Wirbel-Luftauslass;runde Frontplatte, Frontplatte mit Diffusor, horizontaler Anschluss (versetzte Frontplatte), Abluft, mit Regulierklappe;Mandík;VAPM 125 K/D/T/O/R;https://www.mandik.cz/produktreihe/luftdurchlasse/anemostate/vapm
VAPM 160 K/D/T/O/R;160;125;0;1;0;1;1;0;1;1;Durchlass mit Wirbel-Luftauslass;runde Frontplatte, Frontplatte mit Diffusor, horizontaler Anschluss (versetzte Frontplatte), Abluft, mit Regulierklappe;Mandík;VAPM 160 K/D/T/O/R;https://www.mandik.cz/produktreihe/luftdurchlasse/anemostate/vapm
VAPM 200 K/D/T/O/R;200;160;0;1;0;1;1;0;1;1;Durchlass mit Wirbel-Luftauslass;runde Frontplatte, Frontplatte mit Diffusor, horizontaler Anschluss (versetzte Frontplatte), Abluft, mit Regulierklappe;Mandík;VAPM 200 K/D/T/O/R;https://www.mandik.cz/produktreihe/luftdurchlasse/anemostate/vapm
VAPM 250 K/D/T/O/R;250;200;0;1;0;1;1;0;1;1;Durchlass mit Wirbel-Luftauslass;runde Frontplatte, Frontplatte mit Diffusor, horizontaler Anschluss (versetzte Frontplatte), Abluft, mit Regulierklappe;Mandík;VAPM 250 K/D/T/O/R;https://www.mandik.cz/produktreihe/luftdurchlasse/anemostate/vapm
VAPM 315 K/D/T/O/R;315;250;0;1;0;1;1;0;1;1;Durchlass mit Wirbel-Luftauslass;runde Frontplatte, Frontplatte mit Diffusor, horizontaler Anschluss (versetzte Frontplatte), Abluft, mit Regulierklappe;Mandík;VAPM 315 K/D/T/O/R;https://www.mandik.cz/produktreihe/luftdurchlasse/anemostate/vapm
VAPM 400 K/D/T/O/R;400;315;0;1;0;1;1;0;1;1;Durchlass mit Wirbel-Luftauslass;runde Frontplatte, Frontplatte mit Diffusor, horizontaler Anschluss (versetzte Frontplatte), Abluft, mit Regulierklappe;Mandík;VAPM 400 K/D/T/O/R;https://www.mandik.cz/produktreihe/luftdurchlasse/anemostate/vapm
VAPM 125 K/D/T/O;125;100;0;1;0;1;1;0;1;0;Durchlass mit Wirbel-Luftauslass;runde Frontplatte, Frontplatte mit Diffusor, horizontaler Anschluss (versetzte Frontplatte), Abluft, ohne Regulierklappe;Mandík;VAPM 125 K/D/T/O;https://www.mandik.cz/produktreihe/luftdurchlasse/anemostate/vapm
VAPM 160 K/D/T/O;160;125;0;1;0;1;1;0;1;0;Durchlass mit Wirbel-Luftauslass;runde Frontplatte, Frontplatte mit Diffusor, horizontaler Anschluss (versetzte Frontplatte), Abluft, ohne Regulierklappe;Mandík;VAPM 160 K/D/T/O;https://www.mandik.cz/produktreihe/luftdurchlasse/anemostate/vapm
VAPM 200 K/D/T/O;200;160;0;1;0;1;1;0;1;0;Durchlass mit Wirbel-Luftauslass;runde Frontplatte, Frontplatte mit Diffusor, horizontaler Anschluss (versetzte Frontplatte), Abluft, ohne Regulierklappe;Mandík;VAPM 200 K/D/T/O;https://www.mandik.cz/produktreihe/luftdurchlasse/anemostate/vapm
VAPM 250 K/D/T/O;250;200;0;1;0;1;1;0;1;0;Durchlass mit Wirbel-Luftauslass;runde Frontplatte, Frontplatte mit Diffusor, horizontaler Anschluss (versetzte Frontplatte), Abluft, ohne Regulierklappe;Mandík;VAPM 250 K/D/T/O;https://www.mandik.cz/produktreihe/luftdurchlasse/anemostate/vapm
VAPM 315 K/D/T/O;315;250;0;1;0;1;1;0;1;0;Durchlass mit Wirbel-Luftauslass;runde Frontplatte, Frontplatte mit Diffusor, horizontaler Anschluss (versetzte Frontplatte), Abluft, ohne Regulierklappe;Mandík;VAPM 315 K/D/T/O;https://www.mandik.cz/produktreihe/luftdurchlasse/anemostate/vapm
VAPM 400 K/D/T/O;400;315;0;1;0;1;1;0;1;0;Durchlass mit Wirbel-Luftauslass;runde Frontplatte, Frontplatte mit Diffusor, horizontaler Anschluss (versetzte Frontplatte), Abluft, ohne Regulierklappe;Mandík;VAPM 400 K/D/T/O;https://www.mandik.cz/produktreihe/luftdurchlasse/anemostate/vapm
VAPM 125 K/-/V/O/R;125;100;0;1;0;0;1;0;0;1;Durchlass mit Wirbel-Luftauslass;runde Frontplatte, Frontplatte ohne Diffusor, horizontaler Anschluss, Abluft, mit Regulierklappe;Mandík;VAPM 125 K/-/V/O/R;https://www.mandik.cz/produktreihe/luftdurchlasse/anemostate/vapm
VAPM 160 K/-/V/O/R;160;125;0;1;0;0;1;0;0;1;Durchlass mit Wirbel-Luftauslass;runde Frontplatte, Frontplatte ohne Diffusor, horizontaler Anschluss, Abluft, mit Regulierklappe;Mandík;VAPM 160 K/-/V/O/R;https://www.mandik.cz/produktreihe/luftdurchlasse/anemostate/vapm
VAPM 200 K/-/V/O/R;200;160;0;1;0;0;1;0;0;1;Durchlass mit Wirbel-Luftauslass;runde Frontplatte, Frontplatte ohne Diffusor, horizontaler Anschluss, Abluft, mit Regulierklappe;Mandík;VAPM 200 K/-/V/O/R;https://www.mandik.cz/produktreihe/luftdurchlasse/anemostate/vapm
VAPM 250 K/-/V/O/R;250;200;0;1;0;0;1;0;0;1;Durchlass mit Wirbel-Luftauslass;runde Frontplatte, Frontplatte ohne Diffusor, horizontaler Anschluss, Abluft, mit Regulierklappe;Mandík;VAPM 250 K/-/V/O/R;https://www.mandik.cz/produktreihe/luftdurchlasse/anemostate/vapm
VAPM 315 K/-/V/O/R;315;250;0;1;0;0;1;0;0;1;Durchlass mit Wirbel-Luftauslass;runde Frontplatte, Frontplatte ohne Diffusor, horizontaler Anschluss, Abluft, mit Regulierklappe;Mandík;VAPM 315 K/-/V/O/R;https://www.mandik.cz/produktreihe/luftdurchlasse/anemostate/vapm
VAPM 400 K/-/V/O/R;400;315;0;1;0;0;1;0;0;1;Durchlass mit Wirbel-Luftauslass;runde Frontplatte, Frontplatte ohne Diffusor, horizontaler Anschluss, Abluft, mit Regulierklappe;Mandík;VAPM 400 K/-/V/O/R;https://www.mandik.cz/produktreihe/luftdurchlasse/anemostate/vapm
VAPM 125 K/-/V/O;125;100;0;1;0;0;1;0;0;0;Durchlass mit Wirbel-Luftauslass;runde Frontplatte, Frontplatte ohne Diffusor, horizontaler Anschluss, Abluft, ohne Regulierklappe;Mandík;VAPM 125 K/-/V/O;https://www.mandik.cz/produktreihe/luftdurchlasse/anemostate/vapm
VAPM 160 K/-/V/O;160;125;0;1;0;0;1;0;0;0;Durchlass mit Wirbel-Luftauslass;runde Frontplatte, Frontplatte ohne Diffusor, horizontaler Anschluss, Abluft, ohne Regulierklappe;Mandík;VAPM 160 K/-/V/O;https://www.mandik.cz/produktreihe/luftdurchlasse/anemostate/vapm
VAPM 200 K/-/V/O;200;160;0;1;0;0;1;0;0;0;Durchlass mit Wirbel-Luftauslass;runde Frontplatte, Frontplatte ohne Diffusor, horizontaler Anschluss, Abluft, ohne Regulierklappe;Mandík;VAPM 200 K/-/V/O;https://www.mandik.cz/produktreihe/luftdurchlasse/anemostate/vapm
VAPM 250 K/-/V/O;250;200;0;1;0;0;1;0;0;0;Durchlass mit Wirbel-Luftauslass;runde Frontplatte, Frontplatte ohne Diffusor, horizontaler Anschluss, Abluft, ohne Regulierklappe;Mandík;VAPM 250 K/-/V/O;https://www.mandik.cz/produktreihe/luftdurchlasse/anemostate/vapm
VAPM 315 K/-/V/O;315;250;0;1;0;0;1;0;0;0;Durchlass mit Wirbel-Luftauslass;runde Frontplatte, Frontplatte ohne Diffusor, horizontaler Anschluss, Abluft, ohne Regulierklappe;Mandík;VAPM 315 K/-/V/O;https://www.mandik.cz/produktreihe/luftdurchlasse/anemostate/vapm
VAPM 400 K/-/V/O;400;315;0;1;0;0;1;0;0;0;Durchlass mit Wirbel-Luftauslass;runde Frontplatte, Frontplatte ohne Diffusor, horizontaler Anschluss, Abluft, ohne Regulierklappe;Mandík;VAPM 400 K/-/V/O;https://www.mandik.cz/produktreihe/luftdurchlasse/anemostate/vapm
VAPM 125 K/-/S/O/R;125;100;0;1;0;0;0;1;0;1;Durchlass mit Wirbel-Luftauslass;runde Frontplatte, Frontplatte ohne Diffusor, vertikaler Anschluss, Abluft, mit Regulierklappe;Mandík;VAPM 125 K/-/S/O/R;https://www.mandik.cz/produktreihe/luftdurchlasse/anemostate/vapm
VAPM 160 K/-/S/O/R;160;125;0;1;0;0;0;1;0;1;Durchlass mit Wirbel-Luftauslass;runde Frontplatte, Frontplatte ohne Diffusor, vertikaler Anschluss, Abluft, mit Regulierklappe;Mandík;VAPM 160 K/-/S/O/R;https://www.mandik.cz/produktreihe/luftdurchlasse/anemostate/vapm
VAPM 200 K/-/S/O/R;200;160;0;1;0;0;0;1;0;1;Durchlass mit Wirbel-Luftauslass;runde Frontplatte, Frontplatte ohne Diffusor, vertikaler Anschluss, Abluft, mit Regulierklappe;Mandík;VAPM 200 K/-/S/O/R;https://www.mandik.cz/produktreihe/luftdurchlasse/anemostate/vapm
VAPM 250 K/-/S/O/R;250;200;0;1;0;0;0;1;0;1;Durchlass mit Wirbel-Luftauslass;runde Frontplatte, Frontplatte ohne Diffusor, vertikaler Anschluss, Abluft, mit Regulierklappe;Mandík;VAPM 250 K/-/S/O/R;https://www.mandik.cz/produktreihe/luftdurchlasse/anemostate/vapm
VAPM 315 K/-/S/O/R;315;250;0;1;0;0;0;1;0;1;Durchlass mit Wirbel-Luftauslass;runde Frontplatte, Frontplatte ohne Diffusor, vertikaler Anschluss, Abluft, mit Regulierklappe;Mandík;VAPM 315 K/-/S/O/R;https://www.mandik.cz/produktreihe/luftdurchlasse/anemostate/vapm
VAPM 400 K/-/S/O/R;400;315;0;1;0;0;0;1;0;1;Durchlass mit Wirbel-Luftauslass;runde Frontplatte, Frontplatte ohne Diffusor, vertikaler Anschluss, Abluft, mit Regulierklappe;Mandík;VAPM 400 K/-/S/O/R;https://www.mandik.cz/produktreihe/luftdurchlasse/anemostate/vapm
VAPM 125 K/-/S/O;125;100;0;1;0;0;0;1;0;0;Durchlass mit Wirbel-Luftauslass;runde Frontplatte, Frontplatte ohne Diffusor, vertikaler Anschluss, Abluft, ohne Regulierklappe;Mandík;VAPM 125 K/-/S/O;https://www.mandik.cz/produktreihe/luftdurchlasse/anemostate/vapm
VAPM 160 K/-/S/O;160;125;0;1;0;0;0;1;0;0;Durchlass mit Wirbel-Luftauslass;runde Frontplatte, Frontplatte ohne Diffusor, vertikaler Anschluss, Abluft, ohne Regulierklappe;Mandík;VAPM 160 K/-/S/O;https://www.mandik.cz/produktreihe/luftdurchlasse/anemostate/vapm
VAPM 200 K/-/S/O;200;160;0;1;0;0;0;1;0;0;Durchlass mit Wirbel-Luftauslass;runde Frontplatte, Frontplatte ohne Diffusor, vertikaler Anschluss, Abluft, ohne Regulierklappe;Mandík;VAPM 200 K/-/S/O;https://www.mandik.cz/produktreihe/luftdurchlasse/anemostate/vapm
VAPM 250 K/-/S/O;250;200;0;1;0;0;0;1;0;0;Durchlass mit Wirbel-Luftauslass;runde Frontplatte, Frontplatte ohne Diffusor, vertikaler Anschluss, Abluft, ohne Regulierklappe;Mandík;VAPM 250 K/-/S/O;https://www.mandik.cz/produktreihe/luftdurchlasse/anemostate/vapm
VAPM 315 K/-/S/O;315;250;0;1;0;0;0;1;0;0;Durchlass mit Wirbel-Luftauslass;runde Frontplatte, Frontplatte ohne Diffusor, vertikaler Anschluss, Abluft, ohne Regulierklappe;Mandík;VAPM 315 K/-/S/O;https://www.mandik.cz/produktreihe/luftdurchlasse/anemostate/vapm
VAPM 400 K/-/S/O;400;315;0;1;0;0;0;1;0;0;Durchlass mit Wirbel-Luftauslass;runde Frontplatte, Frontplatte ohne Diffusor, vertikaler Anschluss, Abluft, ohne Regulierklappe;Mandík;VAPM 400 K/-/S/O;https://www.mandik.cz/produktreihe/luftdurchlasse/anemostate/vapm
VAPM 125 K/-/T/O/R;125;100;0;1;0;0;1;0;1;1;Durchlass mit Wirbel-Luftauslass;runde Frontplatte, Frontplatte ohne Diffusor, horizontaler Anschluss (versetzte Frontplatte), Abluft, mit Regulierklappe;Mandík;VAPM 125 K/-/T/O/R;https://www.mandik.cz/produktreihe/luftdurchlasse/anemostate/vapm
VAPM 160 K/-/T/O/R;160;125;0;1;0;0;1;0;1;1;Durchlass mit Wirbel-Luftauslass;runde Frontplatte, Frontplatte ohne Diffusor, horizontaler Anschluss (versetzte Frontplatte), Abluft, mit Regulierklappe;Mandík;VAPM 160 K/-/T/O/R;https://www.mandik.cz/produktreihe/luftdurchlasse/anemostate/vapm
VAPM 200 K/-/T/O/R;200;160;0;1;0;0;1;0;1;1;Durchlass mit Wirbel-Luftauslass;runde Frontplatte, Frontplatte ohne Diffusor, horizontaler Anschluss (versetzte Frontplatte), Abluft, mit Regulierklappe;Mandík;VAPM 200 K/-/T/O/R;https://www.mandik.cz/produktreihe/luftdurchlasse/anemostate/vapm
VAPM 250 K/-/T/O/R;250;200;0;1;0;0;1;0;1;1;Durchlass mit Wirbel-Luftauslass;runde Frontplatte, Frontplatte ohne Diffusor, horizontaler Anschluss (versetzte Frontplatte), Abluft, mit Regulierklappe;Mandík;VAPM 250 K/-/T/O/R;https://www.mandik.cz/produktreihe/luftdurchlasse/anemostate/vapm
VAPM 315 K/-/T/O/R;315;250;0;1;0;0;1;0;1;1;Durchlass mit Wirbel-Luftauslass;runde Frontplatte, Frontplatte ohne Diffusor, horizontaler Anschluss (versetzte Frontplatte), Abluft, mit Regulierklappe;Mandík;VAPM 315 K/-/T/O/R;https://www.mandik.cz/produktreihe/luftdurchlasse/anemostate/vapm
VAPM 400 K/-/T/O/R;400;315;0;1;0;0;1;0;1;1;Durchlass mit Wirbel-Luftauslass;runde Frontplatte, Frontplatte ohne Diffusor, horizontaler Anschluss (versetzte Frontplatte), Abluft, mit Regulierklappe;Mandík;VAPM 400 K/-/T/O/R;https://www.mandik.cz/produktreihe/luftdurchlasse/anemostate/vapm
VAPM 125 K/-/T/O;125;100;0;1;0;0;1;0;1;0;Durchlass mit Wirbel-Luftauslass;runde Frontplatte, Frontplatte ohne Diffusor, horizontaler Anschluss (versetzte Frontplatte), Abluft, ohne Regulierklappe;Mandík;VAPM 125 K/-/T/O;https://www.mandik.cz/produktreihe/luftdurchlasse/anemostate/vapm
VAPM 160 K/-/T/O;160;125;0;1;0;0;1;0;1;0;Durchlass mit Wirbel-Luftauslass;runde Frontplatte, Frontplatte ohne Diffusor, horizontaler Anschluss (versetzte Frontplatte), Abluft, ohne Regulierklappe;Mandík;VAPM 160 K/-/T/O;https://www.mandik.cz/produktreihe/luftdurchlasse/anemostate/vapm
VAPM 200 K/-/T/O;200;160;0;1;0;0;1;0;1;0;Durchlass mit Wirbel-Luftauslass;runde Frontplatte, Frontplatte ohne Diffusor, horizontaler Anschluss (versetzte Frontplatte), Abluft, ohne Regulierklappe;Mandík;VAPM 200 K/-/T/O;https://www.mandik.cz/produktreihe/luftdurchlasse/anemostate/vapm
VAPM 250 K/-/T/O;250;200;0;1;0;0;1;0;1;0;Durchlass mit Wirbel-Luftauslass;runde Frontplatte, Frontplatte ohne Diffusor, horizontaler Anschluss (versetzte Frontplatte), Abluft, ohne Regulierklappe;Mandík;VAPM 250 K/-/T/O;https://www.mandik.cz/produktreihe/luftdurchlasse/anemostate/vapm
VAPM 315 K/-/T/O;315;250;0;1;0;0;1;0;1;0;Durchlass mit Wirbel-Luftauslass;runde Frontplatte, Frontplatte ohne Diffusor, horizontaler Anschluss (versetzte Frontplatte), Abluft, ohne Regulierklappe;Mandík;VAPM 315 K/-/T/O;https://www.mandik.cz/produktreihe/luftdurchlasse/anemostate/vapm
VAPM 400 K/-/T/O;400;315;0;1;0;0;1;0;1;0;Durchlass mit Wirbel-Luftauslass;runde Frontplatte, Frontplatte ohne Diffusor, horizontaler Anschluss (versetzte Frontplatte), Abluft, ohne Regulierklappe;Mandík;VAPM 400 K/-/T/O;https://www.mandik.cz/produktreihe/luftdurchlasse/anemostate/vapm
VAPM 125 C/D/V/O/R;125;100;1;0;0;1;1;0;0;1;Durchlass mit Wirbel-Luftauslass;eckige Frontplatte, Frontplatte mit Diffusor, horizontaler Anschluss, Abluft, mit Regulierklappe;Mandík;VAPM 125 C/D/V/O/R;https://www.mandik.cz/produktreihe/luftdurchlasse/anemostate/vapm
VAPM 160 C/D/V/O/R;160;125;1;0;0;1;1;0;0;1;Durchlass mit Wirbel-Luftauslass;eckige Frontplatte, Frontplatte mit Diffusor, horizontaler Anschluss, Abluft, mit Regulierklappe;Mandík;VAPM 160 C/D/V/O/R;https://www.mandik.cz/produktreihe/luftdurchlasse/anemostate/vapm
VAPM 200 C/D/V/O/R;200;160;1;0;0;1;1;0;0;1;Durchlass mit Wirbel-Luftauslass;eckige Frontplatte, Frontplatte mit Diffusor, horizontaler Anschluss, Abluft, mit Regulierklappe;Mandík;VAPM 200 C/D/V/O/R;https://www.mandik.cz/produktreihe/luftdurchlasse/anemostate/vapm
VAPM 250 C/D/V/O/R;250;200;1;0;0;1;1;0;0;1;Durchlass mit Wirbel-Luftauslass;eckige Frontplatte, Frontplatte mit Diffusor, horizontaler Anschluss, Abluft, mit Regulierklappe;Mandík;VAPM 250 C/D/V/O/R;https://www.mandik.cz/produktreihe/luftdurchlasse/anemostate/vapm
VAPM 315 C/D/V/O/R;315;250;1;0;0;1;1;0;0;1;Durchlass mit Wirbel-Luftauslass;eckige Frontplatte, Frontplatte mit Diffusor, horizontaler Anschluss, Abluft, mit Regulierklappe;Mandík;VAPM 315 C/D/V/O/R;https://www.mandik.cz/produktreihe/luftdurchlasse/anemostate/vapm
VAPM 400 C/D/V/O/R;400;315;1;0;0;1;1;0;0;1;Durchlass mit Wirbel-Luftauslass;eckige Frontplatte, Frontplatte mit Diffusor, horizontaler Anschluss, Abluft, mit Regulierklappe;Mandík;VAPM 400 C/D/V/O/R;https://www.mandik.cz/produktreihe/luftdurchlasse/anemostate/vapm
VAPM 125 C/D/V/O;125;100;1;0;0;1;1;0;0;0;Durchlass mit Wirbel-Luftauslass;eckige Frontplatte, Frontplatte mit Diffusor, horizontaler Anschluss, Abluft, ohne Regulierklappe;Mandík;VAPM 125 C/D/V/O;https://www.mandik.cz/produktreihe/luftdurchlasse/anemostate/vapm
VAPM 160 C/D/V/O;160;125;1;0;0;1;1;0;0;0;Durchlass mit Wirbel-Luftauslass;eckige Frontplatte, Frontplatte mit Diffusor, horizontaler Anschluss, Abluft, ohne Regulierklappe;Mandík;VAPM 160 C/D/V/O;https://www.mandik.cz/produktreihe/luftdurchlasse/anemostate/vapm
VAPM 200 C/D/V/O;200;160;1;0;0;1;1;0;0;0;Durchlass mit Wirbel-Luftauslass;eckige Frontplatte, Frontplatte mit Diffusor, horizontaler Anschluss, Abluft, ohne Regulierklappe;Mandík;VAPM 200 C/D/V/O;https://www.mandik.cz/produktreihe/luftdurchlasse/anemostate/vapm
VAPM 250 C/D/V/O;250;200;1;0;0;1;1;0;0;0;Durchlass mit Wirbel-Luftauslass;eckige Frontplatte, Frontplatte mit Diffusor, horizontaler Anschluss, Abluft, ohne Regulierklappe;Mandík;VAPM 250 C/D/V/O;https://www.mandik.cz/produktreihe/luftdurchlasse/anemostate/vapm
VAPM 315 C/D/V/O;315;250;1;0;0;1;1;0;0;0;Durchlass mit Wirbel-Luftauslass;eckige Frontplatte, Frontplatte mit Diffusor, horizontaler Anschluss, Abluft, ohne Regulierklappe;Mandík;VAPM 315 C/D/V/O;https://www.mandik.cz/produktreihe/luftdurchlasse/anemostate/vapm
VAPM 400 C/D/V/O;400;315;1;0;0;1;1;0;0;0;Durchlass mit Wirbel-Luftauslass;eckige Frontplatte, Frontplatte mit Diffusor, horizontaler Anschluss, Abluft, ohne Regulierklappe;Mandík;VAPM 400 C/D/V/O;https://www.mandik.cz/produktreihe/luftdurchlasse/anemostate/vapm
VAPM 125 C/D/S/O/R;125;100;1;0;0;1;0;1;0;1;Durchlass mit Wirbel-Luftauslass;eckige Frontplatte, Frontplatte mit Diffusor, vertikaler Anschluss, Abluft, mit Regulierklappe;Mandík;VAPM 125 C/D/S/O/R;https://www.mandik.cz/produktreihe/luftdurchlasse/anemostate/vapm
VAPM 160 C/D/S/O/R;160;125;1;0;0;1;0;1;0;1;Durchlass mit Wirbel-Luftauslass;eckige Frontplatte, Frontplatte mit Diffusor, vertikaler Anschluss, Abluft, mit Regulierklappe;Mandík;VAPM 160 C/D/S/O/R;https://www.mandik.cz/produktreihe/luftdurchlasse/anemostate/vapm
VAPM 200 C/D/S/O/R;200;160;1;0;0;1;0;1;0;1;Durchlass mit Wirbel-Luftauslass;eckige Frontplatte, Frontplatte mit Diffusor, vertikaler Anschluss, Abluft, mit Regulierklappe;Mandík;VAPM 200 C/D/S/O/R;https://www.mandik.cz/produktreihe/luftdurchlasse/anemostate/vapm
VAPM 250 C/D/S/O/R;250;200;1;0;0;1;0;1;0;1;Durchlass mit Wirbel-Luftauslass;eckige Frontplatte, Frontplatte mit Diffusor, vertikaler Anschluss, Abluft, mit Regulierklappe;Mandík;VAPM 250 C/D/S/O/R;https://www.mandik.cz/produktreihe/luftdurchlasse/anemostate/vapm
VAPM 315 C/D/S/O/R;315;250;1;0;0;1;0;1;0;1;Durchlass mit Wirbel-Luftauslass;eckige Frontplatte, Frontplatte mit Diffusor, vertikaler Anschluss, Abluft, mit Regulierklappe;Mandík;VAPM 315 C/D/S/O/R;https://www.mandik.cz/produktreihe/luftdurchlasse/anemostate/vapm
VAPM 400 C/D/S/O/R;400;315;1;0;0;1;0;1;0;1;Durchlass mit Wirbel-Luftauslass;eckige Frontplatte, Frontplatte mit Diffusor, vertikaler Anschluss, Abluft, mit Regulierklappe;Mandík;VAPM 400 C/D/S/O/R;https://www.mandik.cz/produktreihe/luftdurchlasse/anemostate/vapm
VAPM 125 C/D/S/O;125;100;1;0;0;1;0;1;0;0;Durchlass mit Wirbel-Luftauslass;eckige Frontplatte, Frontplatte mit Diffusor, vertikaler Anschluss, Abluft, ohne Regulierklappe;Mandík;VAPM 125 C/D/S/O;https://www.mandik.cz/produktreihe/luftdurchlasse/anemostate/vapm
VAPM 160 C/D/S/O;160;125;1;0;0;1;0;1;0;0;Durchlass mit Wirbel-Luftauslass;eckige Frontplatte, Frontplatte mit Diffusor, vertikaler Anschluss, Abluft, ohne Regulierklappe;Mandík;VAPM 160 C/D/S/O;https://www.mandik.cz/produktreihe/luftdurchlasse/anemostate/vapm
VAPM 200 C/D/S/O;200;160;1;0;0;1;0;1;0;0;Durchlass mit Wirbel-Luftauslass;eckige Frontplatte, Frontplatte mit Diffusor, vertikaler Anschluss, Abluft, ohne Regulierklappe;Mandík;VAPM 200 C/D/S/O;https://www.mandik.cz/produktreihe/luftdurchlasse/anemostate/vapm
VAPM 250 C/D/S/O;250;200;1;0;0;1;0;1;0;0;Durchlass mit Wirbel-Luftauslass;eckige Frontplatte, Frontplatte mit Diffusor, vertikaler Anschluss, Abluft, ohne Regulierklappe;Mandík;VAPM 250 C/D/S/O;https://www.mandik.cz/produktreihe/luftdurchlasse/anemostate/vapm
VAPM 315 C/D/S/O;315;250;1;0;0;1;0;1;0;0;Durchlass mit Wirbel-Luftauslass;eckige Frontplatte, Frontplatte mit Diffusor, vertikaler Anschluss, Abluft, ohne Regulierklappe;Mandík;VAPM 315 C/D/S/O;https://www.mandik.cz/produktreihe/luftdurchlasse/anemostate/vapm
VAPM 400 C/D/S/O;400;315;1;0;0;1;0;1;0;0;Durchlass mit Wirbel-Luftauslass;eckige Frontplatte, Frontplatte mit Diffusor, vertikaler Anschluss, Abluft, ohne Regulierklappe;Mandík;VAPM 400 C/D/S/O;https://www.mandik.cz/produktreihe/luftdurchlasse/anemostate/vapm
VAPM 125 C/D/T/O/R;125;100;1;0;0;1;1;0;1;1;Durchlass mit Wirbel-Luftauslass;eckige Frontplatte, Frontplatte mit Diffusor, horizontaler Anschluss (versetzte Frontplatte), Abluft, mit Regulierklappe;Mandík;VAPM 125 C/D/T/O/R;https://www.mandik.cz/produktreihe/luftdurchlasse/anemostate/vapm
VAPM 160 C/D/T/O/R;160;125;1;0;0;1;1;0;1;1;Durchlass mit Wirbel-Luftauslass;eckige Frontplatte, Frontplatte mit Diffusor, horizontaler Anschluss (versetzte Frontplatte), Abluft, mit Regulierklappe;Mandík;VAPM 160 C/D/T/O/R;https://www.mandik.cz/produktreihe/luftdurchlasse/anemostate/vapm
VAPM 200 C/D/T/O/R;200;160;1;0;0;1;1;0;1;1;Durchlass mit Wirbel-Luftauslass;eckige Frontplatte, Frontplatte mit Diffusor, horizontaler Anschluss (versetzte Frontplatte), Abluft, mit Regulierklappe;Mandík;VAPM 200 C/D/T/O/R;https://www.mandik.cz/produktreihe/luftdurchlasse/anemostate/vapm
VAPM 250 C/D/T/O/R;250;200;1;0;0;1;1;0;1;1;Durchlass mit Wirbel-Luftauslass;eckige Frontplatte, Frontplatte mit Diffusor, horizontaler Anschluss (versetzte Frontplatte), Abluft, mit Regulierklappe;Mandík;VAPM 250 C/D/T/O/R;https://www.mandik.cz/produktreihe/luftdurchlasse/anemostate/vapm
VAPM 315 C/D/T/O/R;315;250;1;0;0;1;1;0;1;1;Durchlass mit Wirbel-Luftauslass;eckige Frontplatte, Frontplatte mit Diffusor, horizontaler Anschluss (versetzte Frontplatte), Abluft, mit Regulierklappe;Mandík;VAPM 315 C/D/T/O/R;https://www.mandik.cz/produktreihe/luftdurchlasse/anemostate/vapm
VAPM 400 C/D/T/O/R;400;315;1;0;0;1;1;0;1;1;Durchlass mit Wirbel-Luftauslass;eckige Frontplatte, Frontplatte mit Diffusor, horizontaler Anschluss (versetzte Frontplatte), Abluft, mit Regulierklappe;Mandík;VAPM 400 C/D/T/O/R;https://www.mandik.cz/produktreihe/luftdurchlasse/anemostate/vapm
VAPM 125 C/D/T/O;125;100;1;0;0;1;1;0;1;0;Durchlass mit Wirbel-Luftauslass;eckige Frontplatte, Frontplatte mit Diffusor, horizontaler Anschluss (versetzte Frontplatte), Abluft, ohne Regulierklappe;Mandík;VAPM 125 C/D/T/O;https://www.mandik.cz/produktreihe/luftdurchlasse/anemostate/vapm
VAPM 160 C/D/T/O;160;125;1;0;0;1;1;0;1;0;Durchlass mit Wirbel-Luftauslass;eckige Frontplatte, Frontplatte mit Diffusor, horizontaler Anschluss (versetzte Frontplatte), Abluft, ohne Regulierklappe;Mandík;VAPM 160 C/D/T/O;https://www.mandik.cz/produktreihe/luftdurchlasse/anemostate/vapm
VAPM 200 C/D/T/O;200;160;1;0;0;1;1;0;1;0;Durchlass mit Wirbel-Luftauslass;eckige Frontplatte, Frontplatte mit Diffusor, horizontaler Anschluss (versetzte Frontplatte), Abluft, ohne Regulierklappe;Mandík;VAPM 200 C/D/T/O;https://www.mandik.cz/produktreihe/luftdurchlasse/anemostate/vapm
VAPM 250 C/D/T/O;250;200;1;0;0;1;1;0;1;0;Durchlass mit Wirbel-Luftauslass;eckige Frontplatte, Frontplatte mit Diffusor, horizontaler Anschluss (versetzte Frontplatte), Abluft, ohne Regulierklappe;Mandík;VAPM 250 C/D/T/O;https://www.mandik.cz/produktreihe/luftdurchlasse/anemostate/vapm
VAPM 315 C/D/T/O;315;250;1;0;0;1;1;0;1;0;Durchlass mit Wirbel-Luftauslass;eckige Frontplatte, Frontplatte mit Diffusor, horizontaler Anschluss (versetzte Frontplatte), Abluft, ohne Regulierklappe;Mandík;VAPM 315 C/D/T/O;https://www.mandik.cz/produktreihe/luftdurchlasse/anemostate/vapm
VAPM 400 C/D/T/O;400;315;1;0;0;1;1;0;1;0;Durchlass mit Wirbel-Luftauslass;eckige Frontplatte, Frontplatte mit Diffusor, horizontaler Anschluss (versetzte Frontplatte), Abluft, ohne Regulierklappe;Mandík;VAPM 400 C/D/T/O;https://www.mandik.cz/produktreihe/luftdurchlasse/anemostate/vapm
VAPM 125 C/-/V/O/R;125;100;1;0;0;0;1;0;0;1;Durchlass mit Wirbel-Luftauslass;eckige Frontplatte, Frontplatte ohne Diffusor, horizontaler Anschluss, Abluft, mit Regulierklappe;Mandík;VAPM 125 C/-/V/O/R;https://www.mandik.cz/produktreihe/luftdurchlasse/anemostate/vapm
VAPM 160 C/-/V/O/R;160;125;1;0;0;0;1;0;0;1;Durchlass mit Wirbel-Luftauslass;eckige Frontplatte, Frontplatte ohne Diffusor, horizontaler Anschluss, Abluft, mit Regulierklappe;Mandík;VAPM 160 C/-/V/O/R;https://www.mandik.cz/produktreihe/luftdurchlasse/anemostate/vapm
VAPM 200 C/-/V/O/R;200;160;1;0;0;0;1;0;0;1;Durchlass mit Wirbel-Luftauslass;eckige Frontplatte, Frontplatte ohne Diffusor, horizontaler Anschluss, Abluft, mit Regulierklappe;Mandík;VAPM 200 C/-/V/O/R;https://www.mandik.cz/produktreihe/luftdurchlasse/anemostate/vapm
VAPM 250 C/-/V/O/R;250;200;1;0;0;0;1;0;0;1;Durchlass mit Wirbel-Luftauslass;eckige Frontplatte, Frontplatte ohne Diffusor, horizontaler Anschluss, Abluft, mit Regulierklappe;Mandík;VAPM 250 C/-/V/O/R;https://www.mandik.cz/produktreihe/luftdurchlasse/anemostate/vapm
VAPM 315 C/-/V/O/R;315;250;1;0;0;0;1;0;0;1;Durchlass mit Wirbel-Luftauslass;eckige Frontplatte, Frontplatte ohne Diffusor, horizontaler Anschluss, Abluft, mit Regulierklappe;Mandík;VAPM 315 C/-/V/O/R;https://www.mandik.cz/produktreihe/luftdurchlasse/anemostate/vapm
VAPM 400 C/-/V/O/R;400;315;1;0;0;0;1;0;0;1;Durchlass mit Wirbel-Luftauslass;eckige Frontplatte, Frontplatte ohne Diffusor, horizontaler Anschluss, Abluft, mit Regulierklappe;Mandík;VAPM 400 C/-/V/O/R;https://www.mandik.cz/produktreihe/luftdurchlasse/anemostate/vapm
VAPM 125 C/-/V/O;125;100;1;0;0;0;1;0;0;0;Durchlass mit Wirbel-Luftauslass;eckige Frontplatte, Frontplatte ohne Diffusor, horizontaler Anschluss, Abluft, ohne Regulierklappe;Mandík;VAPM 125 C/-/V/O;https://www.mandik.cz/produktreihe/luftdurchlasse/anemostate/vapm
VAPM 160 C/-/V/O;160;125;1;0;0;0;1;0;0;0;Durchlass mit Wirbel-Luftauslass;eckige Frontplatte, Frontplatte ohne Diffusor, horizontaler Anschluss, Abluft, ohne Regulierklappe;Mandík;VAPM 160 C/-/V/O;https://www.mandik.cz/produktreihe/luftdurchlasse/anemostate/vapm
VAPM 200 C/-/V/O;200;160;1;0;0;0;1;0;0;0;Durchlass mit Wirbel-Luftauslass;eckige Frontplatte, Frontplatte ohne Diffusor, horizontaler Anschluss, Abluft, ohne Regulierklappe;Mandík;VAPM 200 C/-/V/O;https://www.mandik.cz/produktreihe/luftdurchlasse/anemostate/vapm
VAPM 250 C/-/V/O;250;200;1;0;0;0;1;0;0;0;Durchlass mit Wirbel-Luftauslass;eckige Frontplatte, Frontplatte ohne Diffusor, horizontaler Anschluss, Abluft, ohne Regulierklappe;Mandík;VAPM 250 C/-/V/O;https://www.mandik.cz/produktreihe/luftdurchlasse/anemostate/vapm
VAPM 315 C/-/V/O;315;250;1;0;0;0;1;0;0;0;Durchlass mit Wirbel-Luftauslass;eckige Frontplatte, Frontplatte ohne Diffusor, horizontaler Anschluss, Abluft, ohne Regulierklappe;Mandík;VAPM 315 C/-/V/O;https://www.mandik.cz/produktreihe/luftdurchlasse/anemostate/vapm
VAPM 400 C/-/V/O;400;315;1;0;0;0;1;0;0;0;Durchlass mit Wirbel-Luftauslass;eckige Frontplatte, Frontplatte ohne Diffusor, horizontaler Anschluss, Abluft, ohne Regulierklappe;Mandík;VAPM 400 C/-/V/O;https://www.mandik.cz/produktreihe/luftdurchlasse/anemostate/vapm
VAPM 125 C/-/S/O/R;125;100;1;0;0;0;0;1;0;1;Durchlass mit Wirbel-Luftauslass;eckige Frontplatte, Frontplatte ohne Diffusor, vertikaler Anschluss, Abluft, mit Regulierklappe;Mandík;VAPM 125 C/-/S/O/R;https://www.mandik.cz/produktreihe/luftdurchlasse/anemostate/vapm
VAPM 160 C/-/S/O/R;160;125;1;0;0;0;0;1;0;1;Durchlass mit Wirbel-Luftauslass;eckige Frontplatte, Frontplatte ohne Diffusor, vertikaler Anschluss, Abluft, mit Regulierklappe;Mandík;VAPM 160 C/-/S/O/R;https://www.mandik.cz/produktreihe/luftdurchlasse/anemostate/vapm
VAPM 200 C/-/S/O/R;200;160;1;0;0;0;0;1;0;1;Durchlass mit Wirbel-Luftauslass;eckige Frontplatte, Frontplatte ohne Diffusor, vertikaler Anschluss, Abluft, mit Regulierklappe;Mandík;VAPM 200 C/-/S/O/R;https://www.mandik.cz/produktreihe/luftdurchlasse/anemostate/vapm
VAPM 250 C/-/S/O/R;250;200;1;0;0;0;0;1;0;1;Durchlass mit Wirbel-Luftauslass;eckige Frontplatte, Frontplatte ohne Diffusor, vertikaler Anschluss, Abluft, mit Regulierklappe;Mandík;VAPM 250 C/-/S/O/R;https://www.mandik.cz/produktreihe/luftdurchlasse/anemostate/vapm
VAPM 315 C/-/S/O/R;315;250;1;0;0;0;0;1;0;1;Durchlass mit Wirbel-Luftauslass;eckige Frontplatte, Frontplatte ohne Diffusor, vertikaler Anschluss, Abluft, mit Regulierklappe;Mandík;VAPM 315 C/-/S/O/R;https://www.mandik.cz/produktreihe/luftdurchlasse/anemostate/vapm
VAPM 400 C/-/S/O/R;400;315;1;0;0;0;0;1;0;1;Durchlass mit Wirbel-Luftauslass;eckige Frontplatte, Frontplatte ohne Diffusor, vertikaler Anschluss, Abluft, mit Regulierklappe;Mandík;VAPM 400 C/-/S/O/R;https://www.mandik.cz/produktreihe/luftdurchlasse/anemostate/vapm
VAPM 125 C/-/S/O;125;100;1;0;0;0;0;1;0;0;Durchlass mit Wirbel-Luftauslass;eckige Frontplatte, Frontplatte ohne Diffusor, vertikaler Anschluss, Abluft, ohne Regulierklappe;Mandík;VAPM 125 C/-/S/O;https://www.mandik.cz/produktreihe/luftdurchlasse/anemostate/vapm
VAPM 160 C/-/S/O;160;125;1;0;0;0;0;1;0;0;Durchlass mit Wirbel-Luftauslass;eckige Frontplatte, Frontplatte ohne Diffusor, vertikaler Anschluss, Abluft, ohne Regulierklappe;Mandík;VAPM 160 C/-/S/O;https://www.mandik.cz/produktreihe/luftdurchlasse/anemostate/vapm
VAPM 200 C/-/S/O;200;160;1;0;0;0;0;1;0;0;Durchlass mit Wirbel-Luftauslass;eckige Frontplatte, Frontplatte ohne Diffusor, vertikaler Anschluss, Abluft, ohne Regulierklappe;Mandík;VAPM 200 C/-/S/O;https://www.mandik.cz/produktreihe/luftdurchlasse/anemostate/vapm
VAPM 250 C/-/S/O;250;200;1;0;0;0;0;1;0;0;Durchlass mit Wirbel-Luftauslass;eckige Frontplatte, Frontplatte ohne Diffusor, vertikaler Anschluss, Abluft, ohne Regulierklappe;Mandík;VAPM 250 C/-/S/O;https://www.mandik.cz/produktreihe/luftdurchlasse/anemostate/vapm
VAPM 315 C/-/S/O;315;250;1;0;0;0;0;1;0;0;Durchlass mit Wirbel-Luftauslass;eckige Frontplatte, Frontplatte ohne Diffusor, vertikaler Anschluss, Abluft, ohne Regulierklappe;Mandík;VAPM 315 C/-/S/O;https://www.mandik.cz/produktreihe/luftdurchlasse/anemostate/vapm
VAPM 400 C/-/S/O;400;315;1;0;0;0;0;1;0;0;Durchlass mit Wirbel-Luftauslass;eckige Frontplatte, Frontplatte ohne Diffusor, vertikaler Anschluss, Abluft, ohne Regulierklappe;Mandík;VAPM 400 C/-/S/O;https://www.mandik.cz/produktreihe/luftdurchlasse/anemostate/vapm
VAPM 125 C/-/T/O/R;125;100;1;0;0;0;1;0;1;1;Durchlass mit Wirbel-Luftauslass;eckige Frontplatte, Frontplatte ohne Diffusor, horizontaler Anschluss (versetzte Frontplatte), Abluft, mit Regulierklappe;Mandík;VAPM 125 C/-/T/O/R;https://www.mandik.cz/produktreihe/luftdurchlasse/anemostate/vapm
VAPM 160 C/-/T/O/R;160;125;1;0;0;0;1;0;1;1;Durchlass mit Wirbel-Luftauslass;eckige Frontplatte, Frontplatte ohne Diffusor, horizontaler Anschluss (versetzte Frontplatte), Abluft, mit Regulierklappe;Mandík;VAPM 160 C/-/T/O/R;https://www.mandik.cz/produktreihe/luftdurchlasse/anemostate/vapm
VAPM 200 C/-/T/O/R;200;160;1;0;0;0;1;0;1;1;Durchlass mit Wirbel-Luftauslass;eckige Frontplatte, Frontplatte ohne Diffusor, horizontaler Anschluss (versetzte Frontplatte), Abluft, mit Regulierklappe;Mandík;VAPM 200 C/-/T/O/R;https://www.mandik.cz/produktreihe/luftdurchlasse/anemostate/vapm
VAPM 250 C/-/T/O/R;250;200;1;0;0;0;1;0;1;1;Durchlass mit Wirbel-Luftauslass;eckige Frontplatte, Frontplatte ohne Diffusor, horizontaler Anschluss (versetzte Frontplatte), Abluft, mit Regulierklappe;Mandík;VAPM 250 C/-/T/O/R;https://www.mandik.cz/produktreihe/luftdurchlasse/anemostate/vapm
VAPM 315 C/-/T/O/R;315;250;1;0;0;0;1;0;1;1;Durchlass mit Wirbel-Luftauslass;eckige Frontplatte, Frontplatte ohne Diffusor, horizontaler Anschluss (versetzte Frontplatte), Abluft, mit Regulierklappe;Mandík;VAPM 315 C/-/T/O/R;https://www.mandik.cz/produktreihe/luftdurchlasse/anemostate/vapm
VAPM 400 C/-/T/O/R;400;315;1;0;0;0;1;0;1;1;Durchlass mit Wirbel-Luftauslass;eckige Frontplatte, Frontplatte ohne Diffusor, horizontaler Anschluss (versetzte Frontplatte), Abluft, mit Regulierklappe;Mandík;VAPM 400 C/-/T/O/R;https://www.mandik.cz/produktreihe/luftdurchlasse/anemostate/vapm
VAPM 125 C/-/T/O;125;100;1;0;0;0;1;0;1;0;Durchlass mit Wirbel-Luftauslass;eckige Frontplatte, Frontplatte ohne Diffusor, horizontaler Anschluss (versetzte Frontplatte), Abluft, ohne Regulierklappe;Mandík;VAPM 125 C/-/T/O;https://www.mandik.cz/produktreihe/luftdurchlasse/anemostate/vapm
VAPM 160 C/-/T/O;160;125;1;0;0;0;1;0;1;0;Durchlass mit Wirbel-Luftauslass;eckige Frontplatte, Frontplatte ohne Diffusor, horizontaler Anschluss (versetzte Frontplatte), Abluft, ohne Regulierklappe;Mandík;VAPM 160 C/-/T/O;https://www.mandik.cz/produktreihe/luftdurchlasse/anemostate/vapm
VAPM 200 C/-/T/O;200;160;1;0;0;0;1;0;1;0;Durchlass mit Wirbel-Luftauslass;eckige Frontplatte, Frontplatte ohne Diffusor, horizontaler Anschluss (versetzte Frontplatte), Abluft, ohne Regulierklappe;Mandík;VAPM 200 C/-/T/O;https://www.mandik.cz/produktreihe/luftdurchlasse/anemostate/vapm
VAPM 250 C/-/T/O;250;200;1;0;0;0;1;0;1;0;Durchlass mit Wirbel-Luftauslass;eckige Frontplatte, Frontplatte ohne Diffusor, horizontaler Anschluss (versetzte Frontplatte), Abluft, ohne Regulierklappe;Mandík;VAPM 250 C/-/T/O;https://www.mandik.cz/produktreihe/luftdurchlasse/anemostate/vapm
VAPM 315 C/-/T/O;315;250;1;0;0;0;1;0;1;0;Durchlass mit Wirbel-Luftauslass;eckige Frontplatte, Frontplatte ohne Diffusor, horizontaler Anschluss (versetzte Frontplatte), Abluft, ohne Regulierklappe;Mandík;VAPM 315 C/-/T/O;https://www.mandik.cz/produktreihe/luftdurchlasse/anemostate/vapm
VAPM 400 C/-/T/O;400;315;1;0;0;0;1;0;1;0;Durchlass mit Wirbel-Luftauslass;eckige Frontplatte, Frontplatte ohne Diffusor, horizontaler Anschluss (versetzte Frontplatte), Abluft, ohne Regulierklappe;Mandík;VAPM 400 C/-/T/O;https://www.mandik.cz/produktreihe/luftdurchlasse/anemostate/vapm
VAPM 160 K/D;160;125;0;1;1;1;0;0;0;0;Durchlass mit Wirbel-Luftauslass;nur runde Frontplatte, Frontplatte mit Diffusor;Mandík;VAPM 160 K/D;https://www.mandik.cz/produktreihe/luftdurchlasse/anemostate/vapm
VAPM 200 K/D;200;160;0;1;1;1;0;0;0;0;Durchlass mit Wirbel-Luftauslass;nur runde Frontplatte, Frontplatte mit Diffusor;Mandík;VAPM 200 K/D;https://www.mandik.cz/produktreihe/luftdurchlasse/anemostate/vapm
VAPM 250 K/D;250;200;0;1;1;1;0;0;0;0;Durchlass mit Wirbel-Luftauslass;nur runde Frontplatte, Frontplatte mit Diffusor;Mandík;VAPM 250 K/D;https://www.mandik.cz/produktreihe/luftdurchlasse/anemostate/vapm
VAPM 315 K/D;315;250;0;1;1;1;0;0;0;0;Durchlass mit Wirbel-Luftauslass;nur runde Frontplatte, Frontplatte mit Diffusor;Mandík;VAPM 315 K/D;https://www.mandik.cz/produktreihe/luftdurchlasse/anemostate/vapm
VAPM 160 K/-;160;125;0;1;1;0;0;0;0;0;Durchlass mit Wirbel-Luftauslass;nur runde Frontplatte, Frontplatte ohne Diffusor;Mandík;VAPM 160 K/-;https://www.mandik.cz/produktreihe/luftdurchlasse/anemostate/vapm
VAPM 200 K/-;200;160;0;1;1;0;0;0;0;0;Durchlass mit Wirbel-Luftauslass;nur runde Frontplatte, Frontplatte ohne Diffusor;Mandík;VAPM 200 K/-;https://www.mandik.cz/produktreihe/luftdurchlasse/anemostate/vapm
VAPM 250 K/-;250;200;0;1;1;0;0;0;0;0;Durchlass mit Wirbel-Luftauslass;nur runde Frontplatte, Frontplatte ohne Diffusor;Mandík;VAPM 250 K/-;https://www.mandik.cz/produktreihe/luftdurchlasse/anemostate/vapm
VAPM 315 K/-;315;250;0;1;1;0;0;0;0;0;Durchlass mit Wirbel-Luftauslass;nur runde Frontplatte, Frontplatte ohne Diffusor;Mandík;VAPM 315 K/-;https://www.mandik.cz/produktreihe/luftdurchlasse/anemostate/vapm
VAPM 160 C/D;160;125;1;0;1;1;0;0;0;0;Durchlass mit Wirbel-Luftauslass;nur eckige Frontplatte, Frontplatte mit Diffusor;Mandík;VAPM 160 C/D;https://www.mandik.cz/produktreihe/luftdurchlasse/anemostate/vapm
VAPM 200 C/D;200;160;1;0;1;1;0;0;0;0;Durchlass mit Wirbel-Luftauslass;nur eckige Frontplatte, Frontplatte mit Diffusor;Mandík;VAPM 200 C/D;https://www.mandik.cz/produktreihe/luftdurchlasse/anemostate/vapm
VAPM 250 C/D;250;200;1;0;1;1;0;0;0;0;Durchlass mit Wirbel-Luftauslass;nur eckige Frontplatte, Frontplatte mit Diffusor;Mandík;VAPM 250 C/D;https://www.mandik.cz/produktreihe/luftdurchlasse/anemostate/vapm
VAPM 315 C/D;315;250;1;0;1;1;0;0;0;0;Durchlass mit Wirbel-Luftauslass;nur eckige Frontplatte, Frontplatte mit Diffusor;Mandík;VAPM 315 C/D;https://www.mandik.cz/produktreihe/luftdurchlasse/anemostate/vapm
VAPM 160 C/-;160;125;1;0;1;0;0;0;0;0;Durchlass mit Wirbel-Luftauslass;nur eckige Frontplatte, Frontplatte ohne Diffusor;Mandík;VAPM 160 C/-;https://www.mandik.cz/produktreihe/luftdurchlasse/anemostate/vapm
VAPM 200 C/-;200;160;1;0;1;0;0;0;0;0;Durchlass mit Wirbel-Luftauslass;nur eckige Frontplatte, Frontplatte ohne Diffusor;Mandík;VAPM 200 C/-;https://www.mandik.cz/produktreihe/luftdurchlasse/anemostate/vapm
VAPM 250 C/-;250;200;1;0;1;0;0;0;0;0;Durchlass mit Wirbel-Luftauslass;nur eckige Frontplatte, Frontplatte ohne Diffusor;Mandík;VAPM 250 C/-;https://www.mandik.cz/produktreihe/luftdurchlasse/anemostate/vapm
VAPM 315 C/-;315;250;1;0;1;0;0;0;0;0;Durchlass mit Wirbel-Luftauslass;nur eckige Frontplatte, Frontplatte ohne Diffusor;Mandík;VAPM 315 C/-;https://www.mandik.cz/produktreihe/luftdurchlasse/anemostate/vapm
