;Jmenovitý rozměr##LENGTH##MILLIMETERS;POTRUBÍ_PRŮMĚR##HVAC_DUCT_SIZE##MILLIMETERS;Popis##OTHER##;Komentáře k typům##OTHER##;Výrobce##OTHER##;Model##OTHER##;URL##OTHER##;Čelní deska##OTHER##;Připojení shora##OTHER##;Čelní deska hranatá##OTHER##
VVPM 300/K/V/O;300;160;Anemostat;čelní deska kruhová, 300mm,  připojení vodorovné, odvod vzduchu, bez regulační klapky;MANDÍK;VVPM 300/K/V/O;http://mandik.cz/produktova-rada/distribucni-elementy/anemostaty/vvpm;0;0;0
VVPM 300/K/V/O/R;300;160;Anemostat;čelní deska kruhová, 300mm,  připojení vodorovné, odvod vzduchu, s regulační klapkou;MANDÍK;VVPM 300/K/V/O/R;http://mandik.cz/produktova-rada/distribucni-elementy/anemostaty/vvpm;0;0;0
VVPM 300/K/S/O;300;160;Anemostat;čelní deska kruhová, 300mm,  připojení svislé, odvod vzduchu, bez regulační klapky;MANDÍK;VVPM 300/K/S/O;http://mandik.cz/produktova-rada/distribucni-elementy/anemostaty/vvpm;0;1;0
VVPM 300/K/S/O/R;300;160;Anemostat;čelní deska kruhová, 300mm,  připojení svislé, odvod vzduchu, s regulační klapkou;MANDÍK;VVPM 300/K/S/O/R;http://mandik.cz/produktova-rada/distribucni-elementy/anemostaty/vvpm;0;1;0
VVPM 400/K/V/O;400;200;Anemostat;čelní deska kruhová, 400mm,  připojení vodorovné, odvod vzduchu, bez regulační klapky;MANDÍK;VVPM 400/K/V/O;http://mandik.cz/produktova-rada/distribucni-elementy/anemostaty/vvpm;0;0;0
VVPM 400/K/V/O/R;400;200;Anemostat;čelní deska kruhová, 400mm,  připojení vodorovné, odvod vzduchu, s regulační klapkou;MANDÍK;VVPM 400/K/V/O/R;http://mandik.cz/produktova-rada/distribucni-elementy/anemostaty/vvpm;0;0;0
VVPM 400/K/S/O;400;200;Anemostat;čelní deska kruhová, 400mm,  připojení svislé, odvod vzduchu, bez regulační klapky;MANDÍK;VVPM 400/K/S/O;http://mandik.cz/produktova-rada/distribucni-elementy/anemostaty/vvpm;0;1;0
VVPM 400/K/S/O/R;400;200;Anemostat;čelní deska kruhová, 400mm,  připojení svislé, odvod vzduchu, s regulační klapkou;MANDÍK;VVPM 400/K/S/O/R;http://mandik.cz/produktova-rada/distribucni-elementy/anemostaty/vvpm;0;1;0
VVPM 500/K/V/O;500;200;Anemostat;čelní deska kruhová, 500mm,  připojení vodorovné, odvod vzduchu, bez regulační klapky;MANDÍK;VVPM 500/K/V/O;http://mandik.cz/produktova-rada/distribucni-elementy/anemostaty/vvpm;0;0;0
VVPM 500/K/V/O/R;500;200;Anemostat;čelní deska kruhová, 500mm,  připojení vodorovné, odvod vzduchu, s regulační klapkou;MANDÍK;VVPM 500/K/V/O/R;http://mandik.cz/produktova-rada/distribucni-elementy/anemostaty/vvpm;0;0;0
VVPM 500/K/S/O;500;200;Anemostat;čelní deska kruhová, 500mm,  připojení svislé, odvod vzduchu, bez regulační klapky;MANDÍK;VVPM 500/K/S/O;http://mandik.cz/produktova-rada/distribucni-elementy/anemostaty/vvpm;0;1;0
VVPM 500/K/S/O/R;500;200;Anemostat;čelní deska kruhová, 500mm,  připojení svislé, odvod vzduchu, s regulační klapkou;MANDÍK;VVPM 500/K/S/O/R;http://mandik.cz/produktova-rada/distribucni-elementy/anemostaty/vvpm;0;1;0
VVPM 600/K/V/O;600;250;Anemostat;čelní deska kruhová, 600mm,  připojení vodorovné, odvod vzduchu, bez regulační klapky;MANDÍK;VVPM 600/K/V/O;http://mandik.cz/produktova-rada/distribucni-elementy/anemostaty/vvpm;0;0;0
VVPM 600/K/V/O/R;600;250;Anemostat;čelní deska kruhová, 600mm,  připojení vodorovné, odvod vzduchu, s regulační klapkou;MANDÍK;VVPM 600/K/V/O/R;http://mandik.cz/produktova-rada/distribucni-elementy/anemostaty/vvpm;0;0;0
VVPM 600/K/S/O;600;250;Anemostat;čelní deska kruhová, 600mm,  připojení svislé, odvod vzduchu, bez regulační klapky;MANDÍK;VVPM 600/K/S/O;http://mandik.cz/produktova-rada/distribucni-elementy/anemostaty/vvpm;0;1;0
VVPM 600/K/S/O/R;600;250;Anemostat;čelní deska kruhová, 600mm,  připojení svislé, odvod vzduchu, s regulační klapkou;MANDÍK;VVPM 600/K/S/O/R;http://mandik.cz/produktova-rada/distribucni-elementy/anemostaty/vvpm;0;1;0
VVPM 625/K/V/O;625;250;Anemostat;čelní deska kruhová, 625mm,  připojení vodorovné, odvod vzduchu, bez regulační klapky;MANDÍK;VVPM 625/K/V/O;http://mandik.cz/produktova-rada/distribucni-elementy/anemostaty/vvpm;0;0;0
VVPM 625/K/V/O/R;625;250;Anemostat;čelní deska kruhová, 625mm,  připojení vodorovné, odvod vzduchu, s regulační klapkou;MANDÍK;VVPM 625/K/V/O/R;http://mandik.cz/produktova-rada/distribucni-elementy/anemostaty/vvpm;0;0;0
VVPM 625/K/S/O;625;250;Anemostat;čelní deska kruhová, 625mm,  připojení svislé, odvod vzduchu, bez regulační klapky;MANDÍK;VVPM 625/K/S/O;http://mandik.cz/produktova-rada/distribucni-elementy/anemostaty/vvpm;0;1;0
VVPM 625/K/S/O/R;625;250;Anemostat;čelní deska kruhová, 625mm,  připojení svislé, odvod vzduchu, s regulační klapkou;MANDÍK;VVPM 625/K/S/O/R;http://mandik.cz/produktova-rada/distribucni-elementy/anemostaty/vvpm;0;1;0
VVPM 300/C čd odvod;300;160;Anemostat;čelní deska čtvercová, 300mm, bez regulační klapky;MANDÍK;VVPM 300/C čd odvod čd odvod;http://mandik.cz/produktova-rada/distribucni-elementy/anemostaty/vvpm;1;1;1
VVPM 400/C čd odvod;400;200;Anemostat;čelní deska čtvercová, 400mm, bez regulační klapky;MANDÍK;VVPM 400/C čd odvod čd odvod;http://mandik.cz/produktova-rada/distribucni-elementy/anemostaty/vvpm;1;1;1
VVPM 500/C čd odvod;500;200;Anemostat;čelní deska čtvercová, 500mm, bez regulační klapky;MANDÍK;VVPM 500/C čd odvod čd odvod;http://mandik.cz/produktova-rada/distribucni-elementy/anemostaty/vvpm;1;1;1
VVPM 600/C čd odvod;600;250;Anemostat;čelní deska čtvercová, 600mm, bez regulační klapky;MANDÍK;VVPM 600/C čd odvod čd odvod;http://mandik.cz/produktova-rada/distribucni-elementy/anemostaty/vvpm;1;1;1
VVPM 625/C čd odvod;625;250;Anemostat;čelní deska čtvercová, 625mm, bez regulační klapky;MANDÍK;VVPM 625/C čd odvod čd odvod;http://mandik.cz/produktova-rada/distribucni-elementy/anemostaty/vvpm;1;1;1
VVPM 300/C/V/O;300;160;Anemostat;čelní deska čtvercová, 300mm,  připojení vodorovné, odvod vzduchu, bez regulační klapky;MANDÍK;VVPM 300/C/V/O;http://mandik.cz/produktova-rada/distribucni-elementy/anemostaty/vvpm;0;0;1
VVPM 300/C/V/O/R;300;160;Anemostat;čelní deska čtvercová, 300mm,  připojení vodorovné, odvod vzduchu, s regulační klapkou;MANDÍK;VVPM 300/C/V/O/R;http://mandik.cz/produktova-rada/distribucni-elementy/anemostaty/vvpm;0;0;1
VVPM 300/C/S/O;300;160;Anemostat;čelní deska čtvercová, 300mm,  připojení svislé, odvod vzduchu, bez regulační klapky;MANDÍK;VVPM 300/C/S/O;http://mandik.cz/produktova-rada/distribucni-elementy/anemostaty/vvpm;0;1;1
VVPM 300/C/S/O/R;300;160;Anemostat;čelní deska čtvercová, 300mm,  připojení svislé, odvod vzduchu, s regulační klapkou;MANDÍK;VVPM 300/C/S/O/R;http://mandik.cz/produktova-rada/distribucni-elementy/anemostaty/vvpm;0;1;1
VVPM 400/C/V/O;400;200;Anemostat;čelní deska čtvercová, 400mm,  připojení vodorovné, odvod vzduchu, bez regulační klapky;MANDÍK;VVPM 400/C/V/O;http://mandik.cz/produktova-rada/distribucni-elementy/anemostaty/vvpm;0;0;1
VVPM 400/C/V/O/R;400;200;Anemostat;čelní deska čtvercová, 400mm,  připojení vodorovné, odvod vzduchu, s regulační klapkou;MANDÍK;VVPM 400/C/V/O/R;http://mandik.cz/produktova-rada/distribucni-elementy/anemostaty/vvpm;0;0;1
VVPM 400/C/S/O;400;200;Anemostat;čelní deska čtvercová, 400mm,  připojení svislé, odvod vzduchu, bez regulační klapky;MANDÍK;VVPM 400/C/S/O;http://mandik.cz/produktova-rada/distribucni-elementy/anemostaty/vvpm;0;1;1
VVPM 400/C/S/O/R;400;200;Anemostat;čelní deska čtvercová, 400mm,  připojení svislé, odvod vzduchu, s regulační klapkou;MANDÍK;VVPM 400/C/S/O/R;http://mandik.cz/produktova-rada/distribucni-elementy/anemostaty/vvpm;0;1;1
VVPM 500/C/V/O;500;200;Anemostat;čelní deska čtvercová, 500mm,  připojení vodorovné, odvod vzduchu, bez regulační klapky;MANDÍK;VVPM 500/C/V/O;http://mandik.cz/produktova-rada/distribucni-elementy/anemostaty/vvpm;0;0;1
VVPM 500/C/V/O/R;500;200;Anemostat;čelní deska čtvercová, 500mm,  připojení vodorovné, odvod vzduchu, s regulační klapkou;MANDÍK;VVPM 500/C/V/O/R;http://mandik.cz/produktova-rada/distribucni-elementy/anemostaty/vvpm;0;0;1
VVPM 500/C/S/O;500;200;Anemostat;čelní deska čtvercová, 500mm,  připojení svislé, odvod vzduchu, bez regulační klapky;MANDÍK;VVPM 500/C/S/O;http://mandik.cz/produktova-rada/distribucni-elementy/anemostaty/vvpm;0;1;1
VVPM 500/C/S/O/R;500;200;Anemostat;čelní deska čtvercová, 500mm,  připojení svislé, odvod vzduchu, s regulační klapkou;MANDÍK;VVPM 500/C/S/O/R;http://mandik.cz/produktova-rada/distribucni-elementy/anemostaty/vvpm;0;1;1
VVPM 600/C/V/O;600;250;Anemostat;čelní deska čtvercová, 600mm,  připojení vodorovné, odvod vzduchu, bez regulační klapky;MANDÍK;VVPM 600/C/V/O;http://mandik.cz/produktova-rada/distribucni-elementy/anemostaty/vvpm;0;0;1
VVPM 600/C/V/O/R;600;250;Anemostat;čelní deska čtvercová, 600mm,  připojení vodorovné, odvod vzduchu, s regulační klapkou;MANDÍK;VVPM 600/C/V/O/R;http://mandik.cz/produktova-rada/distribucni-elementy/anemostaty/vvpm;0;0;1
VVPM 600/C/S/O;600;250;Anemostat;čelní deska čtvercová, 600mm,  připojení svislé, odvod vzduchu, bez regulační klapky;MANDÍK;VVPM 600/C/S/O;http://mandik.cz/produktova-rada/distribucni-elementy/anemostaty/vvpm;0;1;1
VVPM 600/C/S/O/R;600;250;Anemostat;čelní deska čtvercová, 600mm,  připojení svislé, odvod vzduchu, s regulační klapkou;MANDÍK;VVPM 600/C/S/O/R;http://mandik.cz/produktova-rada/distribucni-elementy/anemostaty/vvpm;0;1;1
VVPM 625/C/V/O;625;250;Anemostat;čelní deska čtvercová, 625mm,  připojení vodorovné, odvod vzduchu, bez regulační klapky;MANDÍK;VVPM 625/C/V/O;http://mandik.cz/produktova-rada/distribucni-elementy/anemostaty/vvpm;0;0;1
VVPM 625/C/V/O/R;625;250;Anemostat;čelní deska čtvercová, 625mm,  připojení vodorovné, odvod vzduchu, s regulační klapkou;MANDÍK;VVPM 625/C/V/O/R;http://mandik.cz/produktova-rada/distribucni-elementy/anemostaty/vvpm;0;0;1
VVPM 625/C/S/O;625;250;Anemostat;čelní deska čtvercová, 625mm,  připojení svislé, odvod vzduchu, bez regulační klapky;MANDÍK;VVPM 625/C/S/O;http://mandik.cz/produktova-rada/distribucni-elementy/anemostaty/vvpm;0;1;1
VVPM 625/C/S/O/R;625;250;Anemostat;čelní deska čtvercová, 625mm,  připojení svislé, odvod vzduchu, s regulační klapkou;MANDÍK;VVPM 625/C/S/O/R;http://mandik.cz/produktova-rada/distribucni-elementy/anemostaty/vvpm;0;1;1
VVPM 300/K čd odvod;300;160;Anemostat;čelní deska kruhová, 300mm, bez regulační klapky;MANDÍK;VVPM 300/K čd odvod čd odvod;http://mandik.cz/produktova-rada/distribucni-elementy/anemostaty/vvpm;1;1;0
VVPM 400/K čd odvod;400;200;Anemostat;čelní deska kruhová, 400mm, bez regulační klapky;MANDÍK;VVPM 400/K čd odvod čd odvod;http://mandik.cz/produktova-rada/distribucni-elementy/anemostaty/vvpm;1;1;0
VVPM 500/K čd odvod;500;200;Anemostat;čelní deska kruhová, 500mm, bez regulační klapky;MANDÍK;VVPM 500/K čd odvod čd odvod;http://mandik.cz/produktova-rada/distribucni-elementy/anemostaty/vvpm;1;1;0
VVPM 600/K čd odvod;600;250;Anemostat;čelní deska kruhová, 600mm, bez regulační klapky;MANDÍK;VVPM 600/K čd odvod čd odvod;http://mandik.cz/produktova-rada/distribucni-elementy/anemostaty/vvpm;1;1;0
VVPM 625/K čd odvod;625;250;Anemostat;čelní deska kruhová, 625mm, bez regulační klapky;MANDÍK;VVPM 625/K čd odvod čd odvod;http://mandik.cz/produktova-rada/distribucni-elementy/anemostaty/vvpm;1;1;0
