;POTRUBÍ_PRŮMĚR##HVAC_DUCT_SIZE##MILLIMETERS;Jmenovitý rozměr##LENGTH##MILLIMETERS;Počet lamel##LENGTH##MILLIMETERS;Popis##OTHER##;Komentáře k typům##OTHER##;Výrobce##OTHER##;Model##OTHER##;URL##OTHER##;Čelní deska##OTHER##;Čelní deska hranatá##OTHER##;Připojení shora##OTHER##
VVM 300 C/V/P/8;160;300;8;Anemostat;čelní deska čtvercová, 300mm, připojení vodorovné, počet lamel 8, přívod vzduchu, bez regulační klapky;MANDÍK;VVM 300 C/V/P/8;http://mandik.cz/produktova-rada/distribucni-elementy/anemostaty/vvm;0;1;0
VVM 300 C/V/P/8/R;160;300;8;Anemostat;čelní deska čtvercová, 300mm, připojení vodorovné, počet lamel 8, přívod vzduchu, s regulační klapkou;MANDÍK;VVM 300 C/V/P/8/R;http://mandik.cz/produktova-rada/distribucni-elementy/anemostaty/vvm;0;1;0
VVM 300 C/S/P/8;160;300;8;Anemostat;čelní deska čtvercová, 300mm, připojení svislé, počet lamel 8, přívod vzduchu, bez regulační klapky;MANDÍK;VVM 300 C/S/P/8;http://mandik.cz/produktova-rada/distribucni-elementy/anemostaty/vvm;0;1;1
VVM 300 C/S/P/8/R;160;300;8;Anemostat;čelní deska čtvercová, 300mm, připojení svislé, počet lamel 8, přívod vzduchu, s regulační klapkou;MANDÍK;VVM 300 C/S/P/8/R;http://mandik.cz/produktova-rada/distribucni-elementy/anemostaty/vvm;0;1;1
VVM 400 C/V/P/16;200;400;16;Anemostat;čelní deska čtvercová, 400mm, připojení vodorovné, počet lamel 16, přívod vzduchu, bez regulační klapky;MANDÍK;VVM 400 C/V/P/16;http://mandik.cz/produktova-rada/distribucni-elementy/anemostaty/vvm;0;1;0
VVM 400 C/V/P/16/R;200;400;16;Anemostat;čelní deska čtvercová, 400mm, připojení vodorovné, počet lamel 16, přívod vzduchu, s regulační klapkou;MANDÍK;VVM 400 C/V/P/16/R;http://mandik.cz/produktova-rada/distribucni-elementy/anemostaty/vvm;0;1;0
VVM 400 C/S/P/16;200;400;16;Anemostat;čelní deska čtvercová, 400mm, připojení svislé, počet lamel 16, přívod vzduchu, bez regulační klapky;MANDÍK;VVM 400 C/S/P/16;http://mandik.cz/produktova-rada/distribucni-elementy/anemostaty/vvm;0;1;1
VVM 400 C/S/P/16/R;200;400;16;Anemostat;čelní deska čtvercová, 400mm, připojení svislé, počet lamel 16, přívod vzduchu, s regulační klapkou;MANDÍK;VVM 400 C/S/P/16/R;http://mandik.cz/produktova-rada/distribucni-elementy/anemostaty/vvm;0;1;1
VVM 500 C/V/P/16;200;500;16;Anemostat;čelní deska čtvercová, 500mm, připojení vodorovné, počet lamel 16, přívod vzduchu, bez regulační klapky;MANDÍK;VVM 500 C/V/P/16;http://mandik.cz/produktova-rada/distribucni-elementy/anemostaty/vvm;0;1;0
VVM 500 C/V/P/24;200;500;24;Anemostat;čelní deska čtvercová, 500mm, připojení vodorovné, počet lamel 24, přívod vzduchu, bez regulační klapky;MANDÍK;VVM 500 C/V/P/24;http://mandik.cz/produktova-rada/distribucni-elementy/anemostaty/vvm;0;1;0
VVM 500 C/V/P/16/R;200;500;16;Anemostat;čelní deska čtvercová, 500mm, připojení vodorovné, počet lamel 16, přívod vzduchu, s regulační klapkou;MANDÍK;VVM 500 C/V/P/16/R;http://mandik.cz/produktova-rada/distribucni-elementy/anemostaty/vvm;0;1;0
VVM 500 C/V/P/24/R;200;500;24;Anemostat;čelní deska čtvercová, 500mm, připojení vodorovné, počet lamel 24, přívod vzduchu, s regulační klapkou;MANDÍK;VVM 500 C/V/P/24/R;http://mandik.cz/produktova-rada/distribucni-elementy/anemostaty/vvm;0;1;0
VVM 500 C/S/P/16;200;500;16;Anemostat;čelní deska čtvercová, 500mm, připojení svislé, počet lamel 16, přívod vzduchu, bez regulační klapky;MANDÍK;VVM 500 C/S/P/16;http://mandik.cz/produktova-rada/distribucni-elementy/anemostaty/vvm;0;1;1
VVM 500 C/S/P/24;200;500;24;Anemostat;čelní deska čtvercová, 500mm, připojení svislé, počet lamel 24, přívod vzduchu, bez regulační klapky;MANDÍK;VVM 500 C/S/P/24;http://mandik.cz/produktova-rada/distribucni-elementy/anemostaty/vvm;0;1;1
VVM 500 C/S/P/16/R;200;500;16;Anemostat;čelní deska čtvercová, 500mm, připojení svislé, počet lamel 16, přívod vzduchu, s regulační klapkou;MANDÍK;VVM 500 C/S/P/16/R;http://mandik.cz/produktova-rada/distribucni-elementy/anemostaty/vvm;0;1;1
VVM 500 C/S/P/24/R;200;500;24;Anemostat;čelní deska čtvercová, 500mm, připojení svislé, počet lamel 24, přívod vzduchu, s regulační klapkou;MANDÍK;VVM 500 C/S/P/24/R;http://mandik.cz/produktova-rada/distribucni-elementy/anemostaty/vvm;0;1;1
VVM 600 C/V/P/16;200;600;16;Anemostat;čelní deska čtvercová, 600mm, připojení vodorovné, počet lamel 16, přívod vzduchu, bez regulační klapky;MANDÍK;VVM 600 C/V/P/16;http://mandik.cz/produktova-rada/distribucni-elementy/anemostaty/vvm;0;1;0
VVM 600 C/V/P/24;250;600;24;Anemostat;čelní deska čtvercová, 600mm, připojení vodorovné, počet lamel 24, přívod vzduchu, bez regulační klapky;MANDÍK;VVM 600 C/V/P/24;http://mandik.cz/produktova-rada/distribucni-elementy/anemostaty/vvm;0;1;0
VVM 600 C/V/P/48;250;600;48;Anemostat;čelní deska čtvercová, 600mm, připojení vodorovné, počet lamel 48, přívod vzduchu, bez regulační klapky;MANDÍK;VVM 600 C/V/P/48;http://mandik.cz/produktova-rada/distribucni-elementy/anemostaty/vvm;0;1;0
VVM 600 C/V/P/16/R;200;600;16;Anemostat;čelní deska čtvercová, 600mm, připojení vodorovné, počet lamel 16, přívod vzduchu, s regulační klapkou;MANDÍK;VVM 600 C/V/P/16/R;http://mandik.cz/produktova-rada/distribucni-elementy/anemostaty/vvm;0;1;0
VVM 600 C/V/P/24/R;250;600;24;Anemostat;čelní deska čtvercová, 600mm, připojení vodorovné, počet lamel 24, přívod vzduchu, s regulační klapkou;MANDÍK;VVM 600 C/V/P/24/R;http://mandik.cz/produktova-rada/distribucni-elementy/anemostaty/vvm;0;1;0
VVM 600 C/V/P/48/R;250;600;48;Anemostat;čelní deska čtvercová, 600mm, připojení vodorovné, počet lamel 48, přívod vzduchu, s regulační klapkou;MANDÍK;VVM 600 C/V/P/48/R;http://mandik.cz/produktova-rada/distribucni-elementy/anemostaty/vvm;0;1;0
VVM 600 C/S/P/16;200;600;16;Anemostat;čelní deska čtvercová, 600mm, připojení svislé, počet lamel 16, přívod vzduchu, bez regulační klapky;MANDÍK;VVM 600 C/S/P/16;http://mandik.cz/produktova-rada/distribucni-elementy/anemostaty/vvm;0;1;1
VVM 600 C/S/P/24;250;600;24;Anemostat;čelní deska čtvercová, 600mm, připojení svislé, počet lamel 24, přívod vzduchu, bez regulační klapky;MANDÍK;VVM 600 C/S/P/24;http://mandik.cz/produktova-rada/distribucni-elementy/anemostaty/vvm;0;1;1
VVM 600 C/S/P/48;250;600;48;Anemostat;čelní deska čtvercová, 600mm, připojení svislé, počet lamel 48, přívod vzduchu, bez regulační klapky;MANDÍK;VVM 600 C/S/P/48;http://mandik.cz/produktova-rada/distribucni-elementy/anemostaty/vvm;0;1;1
VVM 600 C/S/P/16/R;200;600;16;Anemostat;čelní deska čtvercová, 600mm, připojení svislé, počet lamel 16, přívod vzduchu, s regulační klapkou;MANDÍK;VVM 600 C/S/P/16/R;http://mandik.cz/produktova-rada/distribucni-elementy/anemostaty/vvm;0;1;1
VVM 600 C/S/P/24/R;250;600;24;Anemostat;čelní deska čtvercová, 600mm, připojení svislé, počet lamel 24, přívod vzduchu, s regulační klapkou;MANDÍK;VVM 600 C/S/P/24/R;http://mandik.cz/produktova-rada/distribucni-elementy/anemostaty/vvm;0;1;1
VVM 600 C/S/P/48/R;250;600;48;Anemostat;čelní deska čtvercová, 600mm, připojení svislé, počet lamel 48, přívod vzduchu, s regulační klapkou;MANDÍK;VVM 600 C/S/P/48/R;http://mandik.cz/produktova-rada/distribucni-elementy/anemostaty/vvm;0;1;1
VVM 625 C/V/P/16;200;625;16;Anemostat;čelní deska čtvercová, 625mm, připojení vodorovné, počet lamel 16, přívod vzduchu, bez regulační klapky;MANDÍK;VVM 625 C/V/P/16;http://mandik.cz/produktova-rada/distribucni-elementy/anemostaty/vvm;0;1;0
VVM 625 C/V/P/24;250;625;24;Anemostat;čelní deska čtvercová, 625mm, připojení vodorovné, počet lamel 24, přívod vzduchu, bez regulační klapky;MANDÍK;VVM 625 C/V/P/24;http://mandik.cz/produktova-rada/distribucni-elementy/anemostaty/vvm;0;1;0
VVM 625 C/V/P/48;250;625;48;Anemostat;čelní deska čtvercová, 625mm, připojení vodorovné, počet lamel 48, přívod vzduchu, bez regulační klapky;MANDÍK;VVM 625 C/V/P/48;http://mandik.cz/produktova-rada/distribucni-elementy/anemostaty/vvm;0;1;0
VVM 625 C/V/P/16/R;200;625;16;Anemostat;čelní deska čtvercová, 625mm, připojení vodorovné, počet lamel 16, přívod vzduchu, s regulační klapkou;MANDÍK;VVM 625 C/V/P/16/R;http://mandik.cz/produktova-rada/distribucni-elementy/anemostaty/vvm;0;1;0
VVM 625 C/V/P/24/R;250;625;24;Anemostat;čelní deska čtvercová, 625mm, připojení vodorovné, počet lamel 24, přívod vzduchu, s regulační klapkou;MANDÍK;VVM 625 C/V/P/24/R;http://mandik.cz/produktova-rada/distribucni-elementy/anemostaty/vvm;0;1;0
VVM 625 C/V/P/48/R;250;625;48;Anemostat;čelní deska čtvercová, 625mm, připojení vodorovné, počet lamel 48, přívod vzduchu, s regulační klapkou;MANDÍK;VVM 625 C/V/P/48/R;http://mandik.cz/produktova-rada/distribucni-elementy/anemostaty/vvm;0;1;0
VVM 625 C/S/P/16;200;625;16;Anemostat;čelní deska čtvercová, 625mm, připojení svislé, počet lamel 16, přívod vzduchu, bez regulační klapky;MANDÍK;VVM 625 C/S/P/16;http://mandik.cz/produktova-rada/distribucni-elementy/anemostaty/vvm;0;1;1
VVM 625 C/S/P/24;250;625;24;Anemostat;čelní deska čtvercová, 625mm, připojení svislé, počet lamel 24, přívod vzduchu, bez regulační klapky;MANDÍK;VVM 625 C/S/P/24;http://mandik.cz/produktova-rada/distribucni-elementy/anemostaty/vvm;0;1;1
VVM 625 C/S/P/48;250;625;48;Anemostat;čelní deska čtvercová, 625mm, připojení svislé, počet lamel 48, přívod vzduchu, bez regulační klapky;MANDÍK;VVM 625 C/S/P/48;http://mandik.cz/produktova-rada/distribucni-elementy/anemostaty/vvm;0;1;1
VVM 625 C/S/P/16/R;200;625;16;Anemostat;čelní deska čtvercová, 625mm, připojení svislé, počet lamel 16, přívod vzduchu, s regulační klapkou;MANDÍK;VVM 625 C/S/P/16/R;http://mandik.cz/produktova-rada/distribucni-elementy/anemostaty/vvm;0;1;1
VVM 625 C/S/P/24/R;250;625;24;Anemostat;čelní deska čtvercová, 625mm, připojení svislé, počet lamel 24, přívod vzduchu, s regulační klapkou;MANDÍK;VVM 625 C/S/P/24/R;http://mandik.cz/produktova-rada/distribucni-elementy/anemostaty/vvm;0;1;1
VVM 625 C/S/P/48/R;250;625;48;Anemostat;čelní deska čtvercová, 625mm, připojení svislé, počet lamel 48, přívod vzduchu, s regulační klapkou;MANDÍK;VVM 625 C/S/P/48/R;http://mandik.cz/produktova-rada/distribucni-elementy/anemostaty/vvm;0;1;1
VVM 825 C/V/P/72;315;825;72;Anemostat;čelní deska čtvercová, 825mm, připojení vodorovné, počet lamel 72, přívod vzduchu, bez regulační klapky;MANDÍK;VVM 825 C/V/P/72;http://mandik.cz/produktova-rada/distribucni-elementy/anemostaty/vvm;0;1;0
VVM 825 C/V/P/72/R;315;825;72;Anemostat;čelní deska čtvercová, 825mm, připojení vodorovné, počet lamel 72, přívod vzduchu, s regulační klapkou;MANDÍK;VVM 825 C/V/P/72/R;http://mandik.cz/produktova-rada/distribucni-elementy/anemostaty/vvm;0;1;0
VVM 825 C/S/P/72;315;825;72;Anemostat;čelní deska čtvercová, 825mm, připojení svislé, počet lamel 72, přívod vzduchu, bez regulační klapky;MANDÍK;VVM 825 C/S/P/72;http://mandik.cz/produktova-rada/distribucni-elementy/anemostaty/vvm;0;1;1
VVM 825 C/S/P/72/R;315;825;72;Anemostat;čelní deska čtvercová, 825mm, připojení svislé, počet lamel 72, přívod vzduchu, s regulační klapkou;MANDÍK;VVM 825 C/S/P/72/R;http://mandik.cz/produktova-rada/distribucni-elementy/anemostaty/vvm;0;1;1
VVM 300 C/8 čd přívod;160;300;8;Anemostat;čelní deska čtvercová, 300mm, počet lamel 8, bez regulační klapky;MANDÍK;VVM 300 C/8 čd přívod;http://mandik.cz/produktova-rada/distribucni-elementy/anemostaty/vvm;1;1;1
VVM 400 C/16 čd přívod;200;400;16;Anemostat;čelní deska čtvercová, 400mm, počet lamel 16, bez regulační klapky;MANDÍK;VVM 400 C/16 čd přívod;http://mandik.cz/produktova-rada/distribucni-elementy/anemostaty/vvm;1;1;1
VVM 500 C/16 čd přívod;200;500;16;Anemostat;čelní deska čtvercová, 500mm, počet lamel 16, bez regulační klapky;MANDÍK;VVM 500 C/16 čd přívod;http://mandik.cz/produktova-rada/distribucni-elementy/anemostaty/vvm;1;1;1
VVM 600 C/16 čd přívod;200;600;16;Anemostat;čelní deska čtvercová, 600mm, počet lamel 16, bez regulační klapky;MANDÍK;VVM 600 C/16 čd přívod;http://mandik.cz/produktova-rada/distribucni-elementy/anemostaty/vvm;1;1;1
VVM 625 C/16 čd přívod;200;625;16;Anemostat;čelní deska čtvercová, 625mm, počet lamel 16, bez regulační klapky;MANDÍK;VVM 625 C/16 čd přívod;http://mandik.cz/produktova-rada/distribucni-elementy/anemostaty/vvm;1;1;1
VVM 500 C/24 čd přívod;200;500;24;Anemostat;čelní deska čtvercová, 500mm, počet lamel 24, bez regulační klapky;MANDÍK;VVM 500 C/24 čd přívod;http://mandik.cz/produktova-rada/distribucni-elementy/anemostaty/vvm;1;1;1
VVM 600 C/24 čd přívod;250;600;24;Anemostat;čelní deska čtvercová, 600mm, počet lamel 24, bez regulační klapky;MANDÍK;VVM 600 C/24 čd přívod;http://mandik.cz/produktova-rada/distribucni-elementy/anemostaty/vvm;1;1;1
VVM 625 C/24 čd přívod;250;625;24;Anemostat;čelní deska čtvercová, 625mm, počet lamel 24, bez regulační klapky;MANDÍK;VVM 625 C/24 čd přívod;http://mandik.cz/produktova-rada/distribucni-elementy/anemostaty/vvm;1;1;1
VVM 600 C/48 čd přívod;250;600;48;Anemostat;čelní deska čtvercová, 600mm, počet lamel 48, bez regulační klapky;MANDÍK;VVM 600 C/48 čd přívod;http://mandik.cz/produktova-rada/distribucni-elementy/anemostaty/vvm;1;1;1
VVM 625 C/48 čd přívod;250;625;48;Anemostat;čelní deska čtvercová, 625mm, počet lamel 48, bez regulační klapky;MANDÍK;VVM 625 C/48 čd přívod;http://mandik.cz/produktova-rada/distribucni-elementy/anemostaty/vvm;1;1;1
VVM 825 C/72 čd přívod;315;825;72;Anemostat;čelní deska čtvercová, 825mm, počet lamel 72, bez regulační klapky;MANDÍK;VVM 825 C/72 čd přívod;http://mandik.cz/produktova-rada/distribucni-elementy/anemostaty/vvm;1;1;1
VVM 300 K/V/P/8;160;300;8;Anemostat;čelní deska kruhová, 300mm, připojení vodorovné, počet lamel 8, přívod vzduchu, bez regulační klapky;MANDÍK;VVM 300 K/V/P/8;http://mandik.cz/produktova-rada/distribucni-elementy/anemostaty/vvm;0;0;0
VVM 300 K/V/P/8/R;160;300;8;Anemostat;čelní deska kruhová, 300mm, připojení vodorovné, počet lamel 8, přívod vzduchu, s regulační klapkou;MANDÍK;VVM 300 K/V/P/8/R;http://mandik.cz/produktova-rada/distribucni-elementy/anemostaty/vvm;0;0;0
VVM 300 K/S/P/8;160;300;8;Anemostat;čelní deska kruhová, 300mm, připojení svislé, počet lamel 8, přívod vzduchu, bez regulační klapky;MANDÍK;VVM 300 K/S/P/8;http://mandik.cz/produktova-rada/distribucni-elementy/anemostaty/vvm;0;0;1
VVM 300 K/S/P/8/R;160;300;8;Anemostat;čelní deska kruhová, 300mm, připojení svislé, počet lamel 8, přívod vzduchu, s regulační klapkou;MANDÍK;VVM 300 K/S/P/8/R;http://mandik.cz/produktova-rada/distribucni-elementy/anemostaty/vvm;0;0;1
VVM 400 K/V/P/16;200;400;16;Anemostat;čelní deska kruhová, 400mm, připojení vodorovné, počet lamel 16, přívod vzduchu, bez regulační klapky;MANDÍK;VVM 400 K/V/P/16;http://mandik.cz/produktova-rada/distribucni-elementy/anemostaty/vvm;0;0;0
VVM 400 K/V/P/16/R;200;400;16;Anemostat;čelní deska kruhová, 400mm, připojení vodorovné, počet lamel 16, přívod vzduchu, s regulační klapkou;MANDÍK;VVM 400 K/V/P/16/R;http://mandik.cz/produktova-rada/distribucni-elementy/anemostaty/vvm;0;0;0
VVM 400 K/S/P/16;200;400;16;Anemostat;čelní deska kruhová, 400mm, připojení svislé, počet lamel 16, přívod vzduchu, bez regulační klapky;MANDÍK;VVM 400 K/S/P/16;http://mandik.cz/produktova-rada/distribucni-elementy/anemostaty/vvm;0;0;1
VVM 400 K/S/P/16/R;200;400;16;Anemostat;čelní deska kruhová, 400mm, připojení svislé, počet lamel 16, přívod vzduchu, s regulační klapkou;MANDÍK;VVM 400 K/S/P/16/R;http://mandik.cz/produktova-rada/distribucni-elementy/anemostaty/vvm;0;0;1
VVM 500 K/V/P/16;200;500;16;Anemostat;čelní deska kruhová, 500mm, připojení vodorovné, počet lamel 16, přívod vzduchu, bez regulační klapky;MANDÍK;VVM 500 K/V/P/16;http://mandik.cz/produktova-rada/distribucni-elementy/anemostaty/vvm;0;0;0
VVM 500 K/V/P/24;200;500;24;Anemostat;čelní deska kruhová, 500mm, připojení vodorovné, počet lamel 24, přívod vzduchu, bez regulační klapky;MANDÍK;VVM 500 K/V/P/24;http://mandik.cz/produktova-rada/distribucni-elementy/anemostaty/vvm;0;0;0
VVM 500 K/V/P/16/R;200;500;16;Anemostat;čelní deska kruhová, 500mm, připojení vodorovné, počet lamel 16, přívod vzduchu, s regulační klapkou;MANDÍK;VVM 500 K/V/P/16/R;http://mandik.cz/produktova-rada/distribucni-elementy/anemostaty/vvm;0;0;0
VVM 500 K/V/P/24/R;200;500;24;Anemostat;čelní deska kruhová, 500mm, připojení vodorovné, počet lamel 24, přívod vzduchu, s regulační klapkou;MANDÍK;VVM 500 K/V/P/24/R;http://mandik.cz/produktova-rada/distribucni-elementy/anemostaty/vvm;0;0;0
VVM 500 K/S/P/16;200;500;16;Anemostat;čelní deska kruhová, 500mm, připojení svislé, počet lamel 16, přívod vzduchu, bez regulační klapky;MANDÍK;VVM 500 K/S/P/16;http://mandik.cz/produktova-rada/distribucni-elementy/anemostaty/vvm;0;0;1
VVM 500 K/S/P/24;200;500;24;Anemostat;čelní deska kruhová, 500mm, připojení svislé, počet lamel 24, přívod vzduchu, bez regulační klapky;MANDÍK;VVM 500 K/S/P/24;http://mandik.cz/produktova-rada/distribucni-elementy/anemostaty/vvm;0;0;1
VVM 500 K/S/P/16/R;200;500;16;Anemostat;čelní deska kruhová, 500mm, připojení svislé, počet lamel 16, přívod vzduchu, s regulační klapkou;MANDÍK;VVM 500 K/S/P/16/R;http://mandik.cz/produktova-rada/distribucni-elementy/anemostaty/vvm;0;0;1
VVM 500 K/S/P/24/R;200;500;24;Anemostat;čelní deska kruhová, 500mm, připojení svislé, počet lamel 24, přívod vzduchu, s regulační klapkou;MANDÍK;VVM 500 K/S/P/24/R;http://mandik.cz/produktova-rada/distribucni-elementy/anemostaty/vvm;0;0;1
VVM 600 K/V/P/16;200;600;16;Anemostat;čelní deska kruhová, 600mm, připojení vodorovné, počet lamel 16, přívod vzduchu, bez regulační klapky;MANDÍK;VVM 600 K/V/P/16;http://mandik.cz/produktova-rada/distribucni-elementy/anemostaty/vvm;0;0;0
VVM 600 K/V/P/24;250;600;24;Anemostat;čelní deska kruhová, 600mm, připojení vodorovné, počet lamel 24, přívod vzduchu, bez regulační klapky;MANDÍK;VVM 600 K/V/P/24;http://mandik.cz/produktova-rada/distribucni-elementy/anemostaty/vvm;0;0;0
VVM 600 K/V/P/48;250;600;48;Anemostat;čelní deska kruhová, 600mm, připojení vodorovné, počet lamel 48, přívod vzduchu, bez regulační klapky;MANDÍK;VVM 600 K/V/P/48;http://mandik.cz/produktova-rada/distribucni-elementy/anemostaty/vvm;0;0;0
VVM 600 K/V/P/16/R;200;600;16;Anemostat;čelní deska kruhová, 600mm, připojení vodorovné, počet lamel 16, přívod vzduchu, s regulační klapkou;MANDÍK;VVM 600 K/V/P/16/R;http://mandik.cz/produktova-rada/distribucni-elementy/anemostaty/vvm;0;0;0
VVM 600 K/V/P/24/R;250;600;24;Anemostat;čelní deska kruhová, 600mm, připojení vodorovné, počet lamel 24, přívod vzduchu, s regulační klapkou;MANDÍK;VVM 600 K/V/P/24/R;http://mandik.cz/produktova-rada/distribucni-elementy/anemostaty/vvm;0;0;0
VVM 600 K/V/P/48/R;250;600;48;Anemostat;čelní deska kruhová, 600mm, připojení vodorovné, počet lamel 48, přívod vzduchu, s regulační klapkou;MANDÍK;VVM 600 K/V/P/48/R;http://mandik.cz/produktova-rada/distribucni-elementy/anemostaty/vvm;0;0;0
VVM 600 K/S/P/16;200;600;16;Anemostat;čelní deska kruhová, 600mm, připojení svislé, počet lamel 16, přívod vzduchu, bez regulační klapky;MANDÍK;VVM 600 K/S/P/16;http://mandik.cz/produktova-rada/distribucni-elementy/anemostaty/vvm;0;0;1
VVM 600 K/S/P/24;250;600;24;Anemostat;čelní deska kruhová, 600mm, připojení svislé, počet lamel 24, přívod vzduchu, bez regulační klapky;MANDÍK;VVM 600 K/S/P/24;http://mandik.cz/produktova-rada/distribucni-elementy/anemostaty/vvm;0;0;1
VVM 600 K/S/P/48;250;600;48;Anemostat;čelní deska kruhová, 600mm, připojení svislé, počet lamel 48, přívod vzduchu, bez regulační klapky;MANDÍK;VVM 600 K/S/P/48;http://mandik.cz/produktova-rada/distribucni-elementy/anemostaty/vvm;0;0;1
VVM 600 K/S/P/16/R;200;600;16;Anemostat;čelní deska kruhová, 600mm, připojení svislé, počet lamel 16, přívod vzduchu, s regulační klapkou;MANDÍK;VVM 600 K/S/P/16/R;http://mandik.cz/produktova-rada/distribucni-elementy/anemostaty/vvm;0;0;1
VVM 600 K/S/P/24/R;250;600;24;Anemostat;čelní deska kruhová, 600mm, připojení svislé, počet lamel 24, přívod vzduchu, s regulační klapkou;MANDÍK;VVM 600 K/S/P/24/R;http://mandik.cz/produktova-rada/distribucni-elementy/anemostaty/vvm;0;0;1
VVM 600 K/S/P/48/R;250;600;48;Anemostat;čelní deska kruhová, 600mm, připojení svislé, počet lamel 48, přívod vzduchu, s regulační klapkou;MANDÍK;VVM 600 K/S/P/48/R;http://mandik.cz/produktova-rada/distribucni-elementy/anemostaty/vvm;0;0;1
VVM 625 K/V/P/16;200;625;16;Anemostat;čelní deska kruhová, 625mm, připojení vodorovné, počet lamel 16, přívod vzduchu, bez regulační klapky;MANDÍK;VVM 625 K/V/P/16;http://mandik.cz/produktova-rada/distribucni-elementy/anemostaty/vvm;0;0;0
VVM 625 K/V/P/24;250;625;24;Anemostat;čelní deska kruhová, 625mm, připojení vodorovné, počet lamel 24, přívod vzduchu, bez regulační klapky;MANDÍK;VVM 625 K/V/P/24;http://mandik.cz/produktova-rada/distribucni-elementy/anemostaty/vvm;0;0;0
VVM 625 K/V/P/48;250;625;48;Anemostat;čelní deska kruhová, 625mm, připojení vodorovné, počet lamel 48, přívod vzduchu, bez regulační klapky;MANDÍK;VVM 625 K/V/P/48;http://mandik.cz/produktova-rada/distribucni-elementy/anemostaty/vvm;0;0;0
VVM 625 K/V/P/16/R;200;625;16;Anemostat;čelní deska kruhová, 625mm, připojení vodorovné, počet lamel 16, přívod vzduchu, s regulační klapkou;MANDÍK;VVM 625 K/V/P/16/R;http://mandik.cz/produktova-rada/distribucni-elementy/anemostaty/vvm;0;0;0
VVM 625 K/V/P/24/R;250;625;24;Anemostat;čelní deska kruhová, 625mm, připojení vodorovné, počet lamel 24, přívod vzduchu, s regulační klapkou;MANDÍK;VVM 625 K/V/P/24/R;http://mandik.cz/produktova-rada/distribucni-elementy/anemostaty/vvm;0;0;0
VVM 625 K/V/P/48/R;250;625;48;Anemostat;čelní deska kruhová, 625mm, připojení vodorovné, počet lamel 48, přívod vzduchu, s regulační klapkou;MANDÍK;VVM 625 K/V/P/48/R;http://mandik.cz/produktova-rada/distribucni-elementy/anemostaty/vvm;0;0;0
VVM 625 K/S/P/16;200;625;16;Anemostat;čelní deska kruhová, 625mm, připojení svislé, počet lamel 16, přívod vzduchu, bez regulační klapky;MANDÍK;VVM 625 K/S/P/16;http://mandik.cz/produktova-rada/distribucni-elementy/anemostaty/vvm;0;0;1
VVM 625 K/S/P/24;250;625;24;Anemostat;čelní deska kruhová, 625mm, připojení svislé, počet lamel 24, přívod vzduchu, bez regulační klapky;MANDÍK;VVM 625 K/S/P/24;http://mandik.cz/produktova-rada/distribucni-elementy/anemostaty/vvm;0;0;1
VVM 625 K/S/P/48;250;625;48;Anemostat;čelní deska kruhová, 625mm, připojení svislé, počet lamel 48, přívod vzduchu, bez regulační klapky;MANDÍK;VVM 625 K/S/P/48;http://mandik.cz/produktova-rada/distribucni-elementy/anemostaty/vvm;0;0;1
VVM 625 K/S/P/16/R;200;625;16;Anemostat;čelní deska kruhová, 625mm, připojení svislé, počet lamel 16, přívod vzduchu, s regulační klapkou;MANDÍK;VVM 625 K/S/P/16/R;http://mandik.cz/produktova-rada/distribucni-elementy/anemostaty/vvm;0;0;1
VVM 625 K/S/P/24/R;250;625;24;Anemostat;čelní deska kruhová, 625mm, připojení svislé, počet lamel 24, přívod vzduchu, s regulační klapkou;MANDÍK;VVM 625 K/S/P/24/R;http://mandik.cz/produktova-rada/distribucni-elementy/anemostaty/vvm;0;0;1
VVM 625 K/S/P/48/R;250;625;48;Anemostat;čelní deska kruhová, 625mm, připojení svislé, počet lamel 48, přívod vzduchu, s regulační klapkou;MANDÍK;VVM 625 K/S/P/48/R;http://mandik.cz/produktova-rada/distribucni-elementy/anemostaty/vvm;0;0;1
VVM 825 K/V/P/72;315;825;72;Anemostat;čelní deska kruhová, 825mm, připojení vodorovné, počet lamel 72, přívod vzduchu, bez regulační klapky;MANDÍK;VVM 825 K/V/P/72;http://mandik.cz/produktova-rada/distribucni-elementy/anemostaty/vvm;0;0;0
VVM 825 K/V/P/72/R;315;825;72;Anemostat;čelní deska kruhová, 825mm, připojení vodorovné, počet lamel 72, přívod vzduchu, s regulační klapkou;MANDÍK;VVM 825 K/V/P/72/R;http://mandik.cz/produktova-rada/distribucni-elementy/anemostaty/vvm;0;0;0
VVM 825 K/S/P/72;315;825;72;Anemostat;čelní deska kruhová, 825mm, připojení svislé, počet lamel 72, přívod vzduchu, bez regulační klapky;MANDÍK;VVM 825 K/S/P/72;http://mandik.cz/produktova-rada/distribucni-elementy/anemostaty/vvm;0;0;1
VVM 825 K/S/P/72/R;315;825;72;Anemostat;čelní deska kruhová, 825mm, připojení svislé, počet lamel 72, přívod vzduchu, s regulační klapkou;MANDÍK;VVM 825 K/S/P/72/R;http://mandik.cz/produktova-rada/distribucni-elementy/anemostaty/vvm;0;0;1
VVM 300 K/8 čd přívod;160;300;8;Anemostat;čelní deska kruhová, 300mm, počet lamel 8, bez regulační klapky;MANDÍK;VVM 300 K/8 čd přívod;http://mandik.cz/produktova-rada/distribucni-elementy/anemostaty/vvm;1;0;1
VVM 400 K/16 čd přívod;200;400;16;Anemostat;čelní deska kruhová, 400mm, počet lamel 16, bez regulační klapky;MANDÍK;VVM 400 K/16 čd přívod;http://mandik.cz/produktova-rada/distribucni-elementy/anemostaty/vvm;1;0;1
VVM 500 K/16 čd přívod;200;500;16;Anemostat;čelní deska kruhová, 500mm, počet lamel 16, bez regulační klapky;MANDÍK;VVM 500 K/16 čd přívod;http://mandik.cz/produktova-rada/distribucni-elementy/anemostaty/vvm;1;0;1
VVM 600 K/16 čd přívod;200;600;16;Anemostat;čelní deska kruhová, 600mm, počet lamel 16, bez regulační klapky;MANDÍK;VVM 600 K/16 čd přívod;http://mandik.cz/produktova-rada/distribucni-elementy/anemostaty/vvm;1;0;1
VVM 625 K/16 čd přívod;200;625;16;Anemostat;čelní deska kruhová, 625mm, počet lamel 16, bez regulační klapky;MANDÍK;VVM 625 K/16 čd přívod;http://mandik.cz/produktova-rada/distribucni-elementy/anemostaty/vvm;1;0;1
VVM 500 K/24 čd přívod;200;500;24;Anemostat;čelní deska kruhová, 500mm, počet lamel 24, bez regulační klapky;MANDÍK;VVM 500 K/24 čd přívod;http://mandik.cz/produktova-rada/distribucni-elementy/anemostaty/vvm;1;0;1
VVM 600 K/24 čd přívod;250;600;24;Anemostat;čelní deska kruhová, 600mm, počet lamel 24, bez regulační klapky;MANDÍK;VVM 600 K/24 čd přívod;http://mandik.cz/produktova-rada/distribucni-elementy/anemostaty/vvm;1;0;1
VVM 625 K/24 čd přívod;250;625;24;Anemostat;čelní deska kruhová, 625mm, počet lamel 24, bez regulační klapky;MANDÍK;VVM 625 K/24 čd přívod;http://mandik.cz/produktova-rada/distribucni-elementy/anemostaty/vvm;1;0;1
VVM 600 K/48 čd přívod;250;600;48;Anemostat;čelní deska kruhová, 600mm, počet lamel 48, bez regulační klapky;MANDÍK;VVM 600 K/48 čd přívod;http://mandik.cz/produktova-rada/distribucni-elementy/anemostaty/vvm;1;0;1
VVM 625 K/48 čd přívod;250;625;48;Anemostat;čelní deska kruhová, 625mm, počet lamel 48, bez regulační klapky;MANDÍK;VVM 625 K/48 čd přívod;http://mandik.cz/produktova-rada/distribucni-elementy/anemostaty/vvm;1;0;1
VVM 825 K/72 čd přívod;315;825;72;Anemostat;čelní deska kruhová, 825mm, počet lamel 72, bez regulační klapky;MANDÍK;VVM 825 K/72 čd přívod;http://mandik.cz/produktova-rada/distribucni-elementy/anemostaty/vvm;1;0;1
