;Number of outlets##OTHER##;Description##OTHER##;Type Comments##OTHER##;Manufacturer##OTHER##;Model##OTHER##;URL##OTHER##
VAPM-L 1;1;Anemostat;without dispersion feature, screw hole without countersunk indentation, size 1;MANDÍK;VAPM-L 1;https://www.mandik.cz/product-line/distribution-elements/anemostats/vapm-l
VAPM-L 1 P;1;Anemostat;with dispersion feature, screw hole without countersunk indentation, size 1;MANDÍK;VAPM-L 1 P;https://www.mandik.cz/product-line/distribution-elements/anemostats/vapm-l
VAPM-L 1 O ;1;Anemostat;without dispersion feature, countersunk screw indentation in front panel, size 1;MANDÍK;VAPM-L 1 O ;https://www.mandik.cz/product-line/distribution-elements/anemostats/vapm-l
VAPM-L 1 O/P;1;Anemostat;with dispersion feature, countersunk screw indentation in front panel, size 1;MANDÍK;VAPM-L 1 O/P;https://www.mandik.cz/product-line/distribution-elements/anemostats/vapm-l
