;Jmenovitý rozměr##LENGTH##MILLIMETERS;Popis##OTHER##;Komentáře k typům##OTHER##;Výrobce##OTHER##;Model##OTHER##;URL##OTHER##;Připojení shora##OTHER##;Připojení zboku##OTHER##;Čelní deska##OTHER##
ALKM 500 V/P;500;Anemostat;připojení svislé, 500mm, bez regulační klapky, přívod vzduchu;MANDÍK;ALKM 500 V/P;http://mandik.cz/produktova-rada/distribucni-elementy/anemostaty/ALKM;0;1;0
ALKM 500 V/P/R;500;Anemostat;připojení svislé, 500mm, s regulační klapkou, přívod vzduchu;MANDÍK;ALKM 500 V/P/R;http://mandik.cz/produktova-rada/distribucni-elementy/anemostaty/ALKM;0;1;0
ALKM 500 S/P;500;Anemostat;připojení svislé, 500mm, bez regulační klapky, přívod vzduchu;MANDÍK;ALKM 500 S/P;http://mandik.cz/produktova-rada/distribucni-elementy/anemostaty/ALKM;1;0;0
ALKM 500 S/P/R;500;Anemostat;připojení svislé, 500mm, s regulační klapkou, přívod vzduchu;MANDÍK;ALKM 500 S/P/R;http://mandik.cz/produktova-rada/distribucni-elementy/anemostaty/ALKM;1;0;0
ALKM 600 V/P;600;Anemostat;připojení svislé, 600mm, bez regulační klapky, přívod vzduchu;MANDÍK;ALKM 600 V/P;http://mandik.cz/produktova-rada/distribucni-elementy/anemostaty/ALKM;0;1;0
ALKM 600 V/P/R;600;Anemostat;připojení svislé, 600mm, s regulační klapkou, přívod vzduchu;MANDÍK;ALKM 600 V/P/R;http://mandik.cz/produktova-rada/distribucni-elementy/anemostaty/ALKM;0;1;0
ALKM 600 S/P;600;Anemostat;připojení svislé, 600mm, bez regulační klapky, přívod vzduchu;MANDÍK;ALKM 600 S/P;http://mandik.cz/produktova-rada/distribucni-elementy/anemostaty/ALKM;1;0;0
ALKM 600 S/P/R;600;Anemostat;připojení svislé, 600mm, s regulační klapkou, přívod vzduchu;MANDÍK;ALKM 600 S/P/R;http://mandik.cz/produktova-rada/distribucni-elementy/anemostaty/ALKM;1;0;0
ALKM 250 čd přívod;250;Anemostat;čelní deska, 250mm, bez regulační klapky;MANDÍK;ALKM 250 čd přívod;http://mandik.cz/produktova-rada/distribucni-elementy/anemostaty/ALKM;0;1;1
ALKM 300 čd přívod;300;Anemostat;čelní deska, 300mm, bez regulační klapky;MANDÍK;ALKM 300 čd přívod;http://mandik.cz/produktova-rada/distribucni-elementy/anemostaty/ALKM;0;1;1
ALKM 400 čd přívod;400;Anemostat;čelní deska, 400mm, bez regulační klapky;MANDÍK;ALKM 400 čd přívod;http://mandik.cz/produktova-rada/distribucni-elementy/anemostaty/ALKM;0;1;1
ALKM 500 čd přívod;500;Anemostat;čelní deska, 500mm, bez regulační klapky;MANDÍK;ALKM 500 čd přívod;http://mandik.cz/produktova-rada/distribucni-elementy/anemostaty/ALKM;0;1;1
ALKM 600 čd přívod;600;Anemostat;čelní deska, 600mm, bez regulační klapky;MANDÍK;ALKM 600 čd přívod;http://mandik.cz/produktova-rada/distribucni-elementy/anemostaty/ALKM;0;1;1
ALKM 400 S/P/R;400;Anemostat;připojení svislé, 400mm, s regulační klapkou, přívod vzduchu;MANDÍK;ALKM 400 S/P/R;http://mandik.cz/produktova-rada/distribucni-elementy/anemostaty/ALKM;1;0;0
ALKM 400 S/P;400;Anemostat;připojení svislé, 400mm, bez regulační klapky, přívod vzduchu;MANDÍK;ALKM 400 S/P;http://mandik.cz/produktova-rada/distribucni-elementy/anemostaty/ALKM;1;0;0
ALKM 400 V/P/R;400;Anemostat;připojení svislé, 400mm, s regulační klapkou, přívod vzduchu;MANDÍK;ALKM 400 V/P/R;http://mandik.cz/produktova-rada/distribucni-elementy/anemostaty/ALKM;0;1;0
ALKM 400 V/P;400;Anemostat;připojení svislé, 400mm, bez regulační klapky, přívod vzduchu;MANDÍK;ALKM 400 V/P;http://mandik.cz/produktova-rada/distribucni-elementy/anemostaty/ALKM;0;1;0
ALKM 300 S/P/R;300;Anemostat;připojení svislé, 300mm, s regulační klapkou, přívod vzduchu;MANDÍK;ALKM 300 S/P/R;http://mandik.cz/produktova-rada/distribucni-elementy/anemostaty/ALKM;1;0;0
ALKM 300 S/P;300;Anemostat;připojení svislé, 300mm, bez regulační klapky, přívod vzduchu;MANDÍK;ALKM 300 S/P;http://mandik.cz/produktova-rada/distribucni-elementy/anemostaty/ALKM;1;0;0
ALKM 300 V/P/R;300;Anemostat;připojení svislé, 300mm, s regulační klapkou, přívod vzduchu;MANDÍK;ALKM 300 V/P/R;http://mandik.cz/produktova-rada/distribucni-elementy/anemostaty/ALKM;0;1;0
ALKM 300 V/P;300;Anemostat;připojení svislé, 300mm, bez regulační klapky, přívod vzduchu;MANDÍK;ALKM 300 V/P;http://mandik.cz/produktova-rada/distribucni-elementy/anemostaty/ALKM;0;1;0
ALKM 250 S/P/R;250;Anemostat;připojení svislé, 250mm, s regulační klapkou, přívod vzduchu;MANDÍK;ALKM 250 S/P/R;http://mandik.cz/produktova-rada/distribucni-elementy/anemostaty/ALKM;1;0;0
ALKM 250 S/P;250;Anemostat;připojení svislé, 250mm, bez regulační klapky, přívod vzduchu;MANDÍK;ALKM 250 S/P;http://mandik.cz/produktova-rada/distribucni-elementy/anemostaty/ALKM;1;0;0
ALKM 250 V/P/R;250;Anemostat;připojení svislé, 250mm, s regulační klapkou, přívod vzduchu;MANDÍK;ALKM 250 V/P/R;http://mandik.cz/produktova-rada/distribucni-elementy/anemostaty/ALKM;0;1;0
ALKM 250 V/P;250;Anemostat;připojení svislé, 250mm, bez regulační klapky, přívod vzduchu;MANDÍK;ALKM 250 V/P;http://mandik.cz/produktova-rada/distribucni-elementy/anemostaty/ALKM;0;1;0
