;Jmenovitý rozměr##LENGTH##MILLIMETERS;Popis##OTHER##;Komentáře k typům##OTHER##;Výrobce##OTHER##;Model##OTHER##;URL##OTHER##;Připojení shora##OTHER##;Připojení zboku##OTHER##;Čelní deska##OTHER##
ALKM 400 S/O/R;400;Anemostat;připojení svislé, 400mm, s regulační klapkou, odvod vzduchu;MANDÍK;ALKM 400 S/O/R;http://mandik.cz/produktova-rada/distribucni-elementy/anemostaty/ALKM;1;0;0
ALKM 500 V/O;500;Anemostat;připojení svislé, 500mm, bez regulační klapky, odvod vzduchu;MANDÍK;ALKM 500 V/O;http://mandik.cz/produktova-rada/distribucni-elementy/anemostaty/ALKM;0;1;0
ALKM 500 V/O/R;500;Anemostat;připojení svislé, 500mm, s regulační klapkou, odvod vzduchu;MANDÍK;ALKM 500 V/O/R;http://mandik.cz/produktova-rada/distribucni-elementy/anemostaty/ALKM;0;1;0
ALKM 500 S/O;500;Anemostat;připojení svislé, 500mm, bez regulační klapky, odvod vzduchu;MANDÍK;ALKM 500 S/O;http://mandik.cz/produktova-rada/distribucni-elementy/anemostaty/ALKM;1;0;0
ALKM 500 S/O/R;500;Anemostat;připojení svislé, 500mm, s regulační klapkou, odvod vzduchu;MANDÍK;ALKM 500 S/O/R;http://mandik.cz/produktova-rada/distribucni-elementy/anemostaty/ALKM;1;0;0
ALKM 600 V/O;600;Anemostat;připojení svislé, 600mm, bez regulační klapky, odvod vzduchu;MANDÍK;ALKM 600 V/O;http://mandik.cz/produktova-rada/distribucni-elementy/anemostaty/ALKM;0;1;0
ALKM 600 V/O/R;600;Anemostat;připojení svislé, 600mm, s regulační klapkou, odvod vzduchu;MANDÍK;ALKM 600 V/O/R;http://mandik.cz/produktova-rada/distribucni-elementy/anemostaty/ALKM;0;1;0
ALKM 600 S/O;600;Anemostat;připojení svislé, 600mm, bez regulační klapky, odvod vzduchu;MANDÍK;ALKM 600 S/O;http://mandik.cz/produktova-rada/distribucni-elementy/anemostaty/ALKM;1;0;0
ALKM 600 S/O/R;600;Anemostat;připojení svislé, 600mm, s regulační klapkou, odvod vzduchu;MANDÍK;ALKM 600 S/O/R;http://mandik.cz/produktova-rada/distribucni-elementy/anemostaty/ALKM;1;0;0
ALKM 250 čd odvod;250;Anemostat;čelní deska, 250mm, bez regulační klapky;MANDÍK;ALKM 250 čd odvod;http://mandik.cz/produktova-rada/distribucni-elementy/anemostaty/ALKM;0;1;1
ALKM 300 čd odvod;300;Anemostat;čelní deska, 300mm, bez regulační klapky;MANDÍK;ALKM 300 čd odvod;http://mandik.cz/produktova-rada/distribucni-elementy/anemostaty/ALKM;0;1;1
ALKM 400 čd odvod;400;Anemostat;čelní deska, 400mm, bez regulační klapky;MANDÍK;ALKM 400 čd odvod;http://mandik.cz/produktova-rada/distribucni-elementy/anemostaty/ALKM;0;1;1
ALKM 500 čd odvod;500;Anemostat;čelní deska, 500mm, bez regulační klapky;MANDÍK;ALKM 500 čd odvod;http://mandik.cz/produktova-rada/distribucni-elementy/anemostaty/ALKM;0;1;1
ALKM 600 čd odvod;600;Anemostat;čelní deska, 600mm, bez regulační klapky;MANDÍK;ALKM 600 čd odvod;http://mandik.cz/produktova-rada/distribucni-elementy/anemostaty/ALKM;0;1;1
ALKM 400 S/O;400;Anemostat;připojení svislé, 400mm, bez regulační klapky, odvod vzduchu;MANDÍK;ALKM 400 S/O;http://mandik.cz/produktova-rada/distribucni-elementy/anemostaty/ALKM;1;0;0
ALKM 400 V/O/R;400;Anemostat;připojení svislé, 400mm, s regulační klapkou, odvod vzduchu;MANDÍK;ALKM 400 V/O/R;http://mandik.cz/produktova-rada/distribucni-elementy/anemostaty/ALKM;0;1;0
ALKM 400 V/O;400;Anemostat;připojení svislé, 400mm, bez regulační klapky, odvod vzduchu;MANDÍK;ALKM 400 V/O;http://mandik.cz/produktova-rada/distribucni-elementy/anemostaty/ALKM;0;1;0
ALKM 300 S/O/R;300;Anemostat;připojení svislé, 300mm, s regulační klapkou, odvod vzduchu;MANDÍK;ALKM 300 S/O/R;http://mandik.cz/produktova-rada/distribucni-elementy/anemostaty/ALKM;1;0;0
ALKM 300 S/O;300;Anemostat;připojení svislé, 300mm, bez regulační klapky, odvod vzduchu;MANDÍK;ALKM 300 S/O;http://mandik.cz/produktova-rada/distribucni-elementy/anemostaty/ALKM;1;0;0
ALKM 300 V/O/R;300;Anemostat;připojení svislé, 300mm, s regulační klapkou, odvod vzduchu;MANDÍK;ALKM 300 V/O/R;http://mandik.cz/produktova-rada/distribucni-elementy/anemostaty/ALKM;0;1;0
ALKM 300 V/O;300;Anemostat;připojení svislé, 300mm, bez regulační klapky, odvod vzduchu;MANDÍK;ALKM 300 V/O;http://mandik.cz/produktova-rada/distribucni-elementy/anemostaty/ALKM;0;1;0
ALKM 250 S/O/R;250;Anemostat;připojení svislé, 250mm, s regulační klapkou, odvod vzduchu;MANDÍK;ALKM 250 S/O/R;http://mandik.cz/produktova-rada/distribucni-elementy/anemostaty/ALKM;1;0;0
ALKM 250 S/O;250;Anemostat;připojení svislé, 250mm, bez regulační klapky, odvod vzduchu;MANDÍK;ALKM 250 S/O;http://mandik.cz/produktova-rada/distribucni-elementy/anemostaty/ALKM;1;0;0
ALKM 250 V/O/R;250;Anemostat;připojení svislé, 250mm, s regulační klapkou, odvod vzduchu;MANDÍK;ALKM 250 V/O/R;http://mandik.cz/produktova-rada/distribucni-elementy/anemostaty/ALKM;0;1;0
ALKM 250 V/O;250;Anemostat;připojení svislé, 250mm, bez regulační klapky, odvod vzduchu;MANDÍK;ALKM 250 V/O;http://mandik.cz/produktova-rada/distribucni-elementy/anemostaty/ALKM;0;1;0
