;Jmenovitá šířka##LENGTH##MILLIMETERS;Jmenovitá výška##LENGTH##MILLIMETERS;Provedení##OTHER##;Regulace##OTHER##;Popis##OTHER##;Komentáře k typům##OTHER##;Výrobce##OTHER##;Model##OTHER##;URL##OTHER##
RAG45 200x75 UR/S;200;75;UR;0;Vyústka;s pevnými lamelami pod úhlem 45°, jmenovitý rozměr 200x75, s upevňovacím rámem UR, uchycení šrouby;MANDÍK;RAG45 200x75 UR/S;http://www.mandik.cz/produktova-rada/distribucni-elementy/mrizky-a-vyustky/rag45
RAG45 200x80 UR/S;200;80;UR;0;Vyústka;s pevnými lamelami pod úhlem 45°, jmenovitý rozměr 200x80, s upevňovacím rámem UR, uchycení šrouby;MANDÍK;RAG45 200x80 UR/S;http://www.mandik.cz/produktova-rada/distribucni-elementy/mrizky-a-vyustky/rag45
RAG45 200x100 UR/S;200;100;UR;0;Vyústka;s pevnými lamelami pod úhlem 45°, jmenovitý rozměr 200x100, s upevňovacím rámem UR, uchycení šrouby;MANDÍK;RAG45 200x100 UR/S;http://www.mandik.cz/produktova-rada/distribucni-elementy/mrizky-a-vyustky/rag45
RAG45 200x120 UR/S;200;120;UR;0;Vyústka;s pevnými lamelami pod úhlem 45°, jmenovitý rozměr 200x120, s upevňovacím rámem UR, uchycení šrouby;MANDÍK;RAG45 200x120 UR/S;http://www.mandik.cz/produktova-rada/distribucni-elementy/mrizky-a-vyustky/rag45
RAG45 200x125 UR/S;200;125;UR;0;Vyústka;s pevnými lamelami pod úhlem 45°, jmenovitý rozměr 200x125, s upevňovacím rámem UR, uchycení šrouby;MANDÍK;RAG45 200x125 UR/S;http://www.mandik.cz/produktova-rada/distribucni-elementy/mrizky-a-vyustky/rag45
RAG45 200x140 UR/S;200;140;UR;0;Vyústka;s pevnými lamelami pod úhlem 45°, jmenovitý rozměr 200x140, s upevňovacím rámem UR, uchycení šrouby;MANDÍK;RAG45 200x140 UR/S;http://www.mandik.cz/produktova-rada/distribucni-elementy/mrizky-a-vyustky/rag45
RAG45 200x200 UR/S;200;200;UR;0;Vyústka;s pevnými lamelami pod úhlem 45°, jmenovitý rozměr 200x200, s upevňovacím rámem UR, uchycení šrouby;MANDÍK;RAG45 200x200 UR/S;http://www.mandik.cz/produktova-rada/distribucni-elementy/mrizky-a-vyustky/rag45
RAG45 200x220 UR/S;200;220;UR;0;Vyústka;s pevnými lamelami pod úhlem 45°, jmenovitý rozměr 200x220, s upevňovacím rámem UR, uchycení šrouby;MANDÍK;RAG45 200x220 UR/S;http://www.mandik.cz/produktova-rada/distribucni-elementy/mrizky-a-vyustky/rag45
RAG45 200x225 UR/S;200;225;UR;0;Vyústka;s pevnými lamelami pod úhlem 45°, jmenovitý rozměr 200x225, s upevňovacím rámem UR, uchycení šrouby;MANDÍK;RAG45 200x225 UR/S;http://www.mandik.cz/produktova-rada/distribucni-elementy/mrizky-a-vyustky/rag45
RAG45 200x280 UR/S;200;280;UR;0;Vyústka;s pevnými lamelami pod úhlem 45°, jmenovitý rozměr 200x280, s upevňovacím rámem UR, uchycení šrouby;MANDÍK;RAG45 200x280 UR/S;http://www.mandik.cz/produktova-rada/distribucni-elementy/mrizky-a-vyustky/rag45
RAG45 200x320 UR/S;200;320;UR;0;Vyústka;s pevnými lamelami pod úhlem 45°, jmenovitý rozměr 200x320, s upevňovacím rámem UR, uchycení šrouby;MANDÍK;RAG45 200x320 UR/S;http://www.mandik.cz/produktova-rada/distribucni-elementy/mrizky-a-vyustky/rag45
RAG45 200x325 UR/S;200;325;UR;0;Vyústka;s pevnými lamelami pod úhlem 45°, jmenovitý rozměr 200x325, s upevňovacím rámem UR, uchycení šrouby;MANDÍK;RAG45 200x325 UR/S;http://www.mandik.cz/produktova-rada/distribucni-elementy/mrizky-a-vyustky/rag45
RAG45 200x425 UR/S;200;425;UR;0;Vyústka;s pevnými lamelami pod úhlem 45°, jmenovitý rozměr 200x425, s upevňovacím rámem UR, uchycení šrouby;MANDÍK;RAG45 200x425 UR/S;http://www.mandik.cz/produktova-rada/distribucni-elementy/mrizky-a-vyustky/rag45
RAG45 200x525 UR/S;200;525;UR;0;Vyústka;s pevnými lamelami pod úhlem 45°, jmenovitý rozměr 200x525, s upevňovacím rámem UR, uchycení šrouby;MANDÍK;RAG45 200x525 UR/S;http://www.mandik.cz/produktova-rada/distribucni-elementy/mrizky-a-vyustky/rag45
RAG45 220x75 UR/S;220;75;UR;0;Vyústka;s pevnými lamelami pod úhlem 45°, jmenovitý rozměr 220x75, s upevňovacím rámem UR, uchycení šrouby;MANDÍK;RAG45 220x75 UR/S;http://www.mandik.cz/produktova-rada/distribucni-elementy/mrizky-a-vyustky/rag45
RAG45 220x80 UR/S;220;80;UR;0;Vyústka;s pevnými lamelami pod úhlem 45°, jmenovitý rozměr 220x80, s upevňovacím rámem UR, uchycení šrouby;MANDÍK;RAG45 220x80 UR/S;http://www.mandik.cz/produktova-rada/distribucni-elementy/mrizky-a-vyustky/rag45
RAG45 220x100 UR/S;220;100;UR;0;Vyústka;s pevnými lamelami pod úhlem 45°, jmenovitý rozměr 220x100, s upevňovacím rámem UR, uchycení šrouby;MANDÍK;RAG45 220x100 UR/S;http://www.mandik.cz/produktova-rada/distribucni-elementy/mrizky-a-vyustky/rag45
RAG45 220x120 UR/S;220;120;UR;0;Vyústka;s pevnými lamelami pod úhlem 45°, jmenovitý rozměr 220x120, s upevňovacím rámem UR, uchycení šrouby;MANDÍK;RAG45 220x120 UR/S;http://www.mandik.cz/produktova-rada/distribucni-elementy/mrizky-a-vyustky/rag45
RAG45 220x125 UR/S;220;125;UR;0;Vyústka;s pevnými lamelami pod úhlem 45°, jmenovitý rozměr 220x125, s upevňovacím rámem UR, uchycení šrouby;MANDÍK;RAG45 220x125 UR/S;http://www.mandik.cz/produktova-rada/distribucni-elementy/mrizky-a-vyustky/rag45
RAG45 220x140 UR/S;220;140;UR;0;Vyústka;s pevnými lamelami pod úhlem 45°, jmenovitý rozměr 220x140, s upevňovacím rámem UR, uchycení šrouby;MANDÍK;RAG45 220x140 UR/S;http://www.mandik.cz/produktova-rada/distribucni-elementy/mrizky-a-vyustky/rag45
RAG45 220x200 UR/S;220;200;UR;0;Vyústka;s pevnými lamelami pod úhlem 45°, jmenovitý rozměr 220x200, s upevňovacím rámem UR, uchycení šrouby;MANDÍK;RAG45 220x200 UR/S;http://www.mandik.cz/produktova-rada/distribucni-elementy/mrizky-a-vyustky/rag45
RAG45 220x220 UR/S;220;220;UR;0;Vyústka;s pevnými lamelami pod úhlem 45°, jmenovitý rozměr 220x220, s upevňovacím rámem UR, uchycení šrouby;MANDÍK;RAG45 220x220 UR/S;http://www.mandik.cz/produktova-rada/distribucni-elementy/mrizky-a-vyustky/rag45
RAG45 220x225 UR/S;220;225;UR;0;Vyústka;s pevnými lamelami pod úhlem 45°, jmenovitý rozměr 220x225, s upevňovacím rámem UR, uchycení šrouby;MANDÍK;RAG45 220x225 UR/S;http://www.mandik.cz/produktova-rada/distribucni-elementy/mrizky-a-vyustky/rag45
RAG45 220x280 UR/S;220;280;UR;0;Vyústka;s pevnými lamelami pod úhlem 45°, jmenovitý rozměr 220x280, s upevňovacím rámem UR, uchycení šrouby;MANDÍK;RAG45 220x280 UR/S;http://www.mandik.cz/produktova-rada/distribucni-elementy/mrizky-a-vyustky/rag45
RAG45 220x320 UR/S;220;320;UR;0;Vyústka;s pevnými lamelami pod úhlem 45°, jmenovitý rozměr 220x320, s upevňovacím rámem UR, uchycení šrouby;MANDÍK;RAG45 220x320 UR/S;http://www.mandik.cz/produktova-rada/distribucni-elementy/mrizky-a-vyustky/rag45
RAG45 220x325 UR/S;220;325;UR;0;Vyústka;s pevnými lamelami pod úhlem 45°, jmenovitý rozměr 220x325, s upevňovacím rámem UR, uchycení šrouby;MANDÍK;RAG45 220x325 UR/S;http://www.mandik.cz/produktova-rada/distribucni-elementy/mrizky-a-vyustky/rag45
RAG45 220x425 UR/S;220;425;UR;0;Vyústka;s pevnými lamelami pod úhlem 45°, jmenovitý rozměr 220x425, s upevňovacím rámem UR, uchycení šrouby;MANDÍK;RAG45 220x425 UR/S;http://www.mandik.cz/produktova-rada/distribucni-elementy/mrizky-a-vyustky/rag45
RAG45 220x525 UR/S;220;525;UR;0;Vyústka;s pevnými lamelami pod úhlem 45°, jmenovitý rozměr 220x525, s upevňovacím rámem UR, uchycení šrouby;MANDÍK;RAG45 220x525 UR/S;http://www.mandik.cz/produktova-rada/distribucni-elementy/mrizky-a-vyustky/rag45
RAG45 225x75 UR/S;225;75;UR;0;Vyústka;s pevnými lamelami pod úhlem 45°, jmenovitý rozměr 225x75, s upevňovacím rámem UR, uchycení šrouby;MANDÍK;RAG45 225x75 UR/S;http://www.mandik.cz/produktova-rada/distribucni-elementy/mrizky-a-vyustky/rag45
RAG45 225x80 UR/S;225;80;UR;0;Vyústka;s pevnými lamelami pod úhlem 45°, jmenovitý rozměr 225x80, s upevňovacím rámem UR, uchycení šrouby;MANDÍK;RAG45 225x80 UR/S;http://www.mandik.cz/produktova-rada/distribucni-elementy/mrizky-a-vyustky/rag45
RAG45 225x100 UR/S;225;100;UR;0;Vyústka;s pevnými lamelami pod úhlem 45°, jmenovitý rozměr 225x100, s upevňovacím rámem UR, uchycení šrouby;MANDÍK;RAG45 225x100 UR/S;http://www.mandik.cz/produktova-rada/distribucni-elementy/mrizky-a-vyustky/rag45
RAG45 225x120 UR/S;225;120;UR;0;Vyústka;s pevnými lamelami pod úhlem 45°, jmenovitý rozměr 225x120, s upevňovacím rámem UR, uchycení šrouby;MANDÍK;RAG45 225x120 UR/S;http://www.mandik.cz/produktova-rada/distribucni-elementy/mrizky-a-vyustky/rag45
RAG45 225x125 UR/S;225;125;UR;0;Vyústka;s pevnými lamelami pod úhlem 45°, jmenovitý rozměr 225x125, s upevňovacím rámem UR, uchycení šrouby;MANDÍK;RAG45 225x125 UR/S;http://www.mandik.cz/produktova-rada/distribucni-elementy/mrizky-a-vyustky/rag45
RAG45 225x140 UR/S;225;140;UR;0;Vyústka;s pevnými lamelami pod úhlem 45°, jmenovitý rozměr 225x140, s upevňovacím rámem UR, uchycení šrouby;MANDÍK;RAG45 225x140 UR/S;http://www.mandik.cz/produktova-rada/distribucni-elementy/mrizky-a-vyustky/rag45
RAG45 225x200 UR/S;225;200;UR;0;Vyústka;s pevnými lamelami pod úhlem 45°, jmenovitý rozměr 225x200, s upevňovacím rámem UR, uchycení šrouby;MANDÍK;RAG45 225x200 UR/S;http://www.mandik.cz/produktova-rada/distribucni-elementy/mrizky-a-vyustky/rag45
RAG45 225x220 UR/S;225;220;UR;0;Vyústka;s pevnými lamelami pod úhlem 45°, jmenovitý rozměr 225x220, s upevňovacím rámem UR, uchycení šrouby;MANDÍK;RAG45 225x220 UR/S;http://www.mandik.cz/produktova-rada/distribucni-elementy/mrizky-a-vyustky/rag45
RAG45 225x225 UR/S;225;225;UR;0;Vyústka;s pevnými lamelami pod úhlem 45°, jmenovitý rozměr 225x225, s upevňovacím rámem UR, uchycení šrouby;MANDÍK;RAG45 225x225 UR/S;http://www.mandik.cz/produktova-rada/distribucni-elementy/mrizky-a-vyustky/rag45
RAG45 225x280 UR/S;225;280;UR;0;Vyústka;s pevnými lamelami pod úhlem 45°, jmenovitý rozměr 225x280, s upevňovacím rámem UR, uchycení šrouby;MANDÍK;RAG45 225x280 UR/S;http://www.mandik.cz/produktova-rada/distribucni-elementy/mrizky-a-vyustky/rag45
RAG45 225x320 UR/S;225;320;UR;0;Vyústka;s pevnými lamelami pod úhlem 45°, jmenovitý rozměr 225x320, s upevňovacím rámem UR, uchycení šrouby;MANDÍK;RAG45 225x320 UR/S;http://www.mandik.cz/produktova-rada/distribucni-elementy/mrizky-a-vyustky/rag45
RAG45 225x325 UR/S;225;325;UR;0;Vyústka;s pevnými lamelami pod úhlem 45°, jmenovitý rozměr 225x325, s upevňovacím rámem UR, uchycení šrouby;MANDÍK;RAG45 225x325 UR/S;http://www.mandik.cz/produktova-rada/distribucni-elementy/mrizky-a-vyustky/rag45
RAG45 225x425 UR/S;225;425;UR;0;Vyústka;s pevnými lamelami pod úhlem 45°, jmenovitý rozměr 225x425, s upevňovacím rámem UR, uchycení šrouby;MANDÍK;RAG45 225x425 UR/S;http://www.mandik.cz/produktova-rada/distribucni-elementy/mrizky-a-vyustky/rag45
RAG45 225x525 UR/S;225;525;UR;0;Vyústka;s pevnými lamelami pod úhlem 45°, jmenovitý rozměr 225x525, s upevňovacím rámem UR, uchycení šrouby;MANDÍK;RAG45 225x525 UR/S;http://www.mandik.cz/produktova-rada/distribucni-elementy/mrizky-a-vyustky/rag45
RAG45 280x75 UR/S;280;75;UR;0;Vyústka;s pevnými lamelami pod úhlem 45°, jmenovitý rozměr 280x75, s upevňovacím rámem UR, uchycení šrouby;MANDÍK;RAG45 280x75 UR/S;http://www.mandik.cz/produktova-rada/distribucni-elementy/mrizky-a-vyustky/rag45
RAG45 280x80 UR/S;280;80;UR;0;Vyústka;s pevnými lamelami pod úhlem 45°, jmenovitý rozměr 280x80, s upevňovacím rámem UR, uchycení šrouby;MANDÍK;RAG45 280x80 UR/S;http://www.mandik.cz/produktova-rada/distribucni-elementy/mrizky-a-vyustky/rag45
RAG45 280x100 UR/S;280;100;UR;0;Vyústka;s pevnými lamelami pod úhlem 45°, jmenovitý rozměr 280x100, s upevňovacím rámem UR, uchycení šrouby;MANDÍK;RAG45 280x100 UR/S;http://www.mandik.cz/produktova-rada/distribucni-elementy/mrizky-a-vyustky/rag45
RAG45 280x120 UR/S;280;120;UR;0;Vyústka;s pevnými lamelami pod úhlem 45°, jmenovitý rozměr 280x120, s upevňovacím rámem UR, uchycení šrouby;MANDÍK;RAG45 280x120 UR/S;http://www.mandik.cz/produktova-rada/distribucni-elementy/mrizky-a-vyustky/rag45
RAG45 280x125 UR/S;280;125;UR;0;Vyústka;s pevnými lamelami pod úhlem 45°, jmenovitý rozměr 280x125, s upevňovacím rámem UR, uchycení šrouby;MANDÍK;RAG45 280x125 UR/S;http://www.mandik.cz/produktova-rada/distribucni-elementy/mrizky-a-vyustky/rag45
RAG45 280x140 UR/S;280;140;UR;0;Vyústka;s pevnými lamelami pod úhlem 45°, jmenovitý rozměr 280x140, s upevňovacím rámem UR, uchycení šrouby;MANDÍK;RAG45 280x140 UR/S;http://www.mandik.cz/produktova-rada/distribucni-elementy/mrizky-a-vyustky/rag45
RAG45 280x200 UR/S;280;200;UR;0;Vyústka;s pevnými lamelami pod úhlem 45°, jmenovitý rozměr 280x200, s upevňovacím rámem UR, uchycení šrouby;MANDÍK;RAG45 280x200 UR/S;http://www.mandik.cz/produktova-rada/distribucni-elementy/mrizky-a-vyustky/rag45
RAG45 280x220 UR/S;280;220;UR;0;Vyústka;s pevnými lamelami pod úhlem 45°, jmenovitý rozměr 280x220, s upevňovacím rámem UR, uchycení šrouby;MANDÍK;RAG45 280x220 UR/S;http://www.mandik.cz/produktova-rada/distribucni-elementy/mrizky-a-vyustky/rag45
RAG45 280x225 UR/S;280;225;UR;0;Vyústka;s pevnými lamelami pod úhlem 45°, jmenovitý rozměr 280x225, s upevňovacím rámem UR, uchycení šrouby;MANDÍK;RAG45 280x225 UR/S;http://www.mandik.cz/produktova-rada/distribucni-elementy/mrizky-a-vyustky/rag45
RAG45 280x280 UR/S;280;280;UR;0;Vyústka;s pevnými lamelami pod úhlem 45°, jmenovitý rozměr 280x280, s upevňovacím rámem UR, uchycení šrouby;MANDÍK;RAG45 280x280 UR/S;http://www.mandik.cz/produktova-rada/distribucni-elementy/mrizky-a-vyustky/rag45
RAG45 280x320 UR/S;280;320;UR;0;Vyústka;s pevnými lamelami pod úhlem 45°, jmenovitý rozměr 280x320, s upevňovacím rámem UR, uchycení šrouby;MANDÍK;RAG45 280x320 UR/S;http://www.mandik.cz/produktova-rada/distribucni-elementy/mrizky-a-vyustky/rag45
RAG45 280x325 UR/S;280;325;UR;0;Vyústka;s pevnými lamelami pod úhlem 45°, jmenovitý rozměr 280x325, s upevňovacím rámem UR, uchycení šrouby;MANDÍK;RAG45 280x325 UR/S;http://www.mandik.cz/produktova-rada/distribucni-elementy/mrizky-a-vyustky/rag45
RAG45 280x425 UR/S;280;425;UR;0;Vyústka;s pevnými lamelami pod úhlem 45°, jmenovitý rozměr 280x425, s upevňovacím rámem UR, uchycení šrouby;MANDÍK;RAG45 280x425 UR/S;http://www.mandik.cz/produktova-rada/distribucni-elementy/mrizky-a-vyustky/rag45
RAG45 280x525 UR/S;280;525;UR;0;Vyústka;s pevnými lamelami pod úhlem 45°, jmenovitý rozměr 280x525, s upevňovacím rámem UR, uchycení šrouby;MANDÍK;RAG45 280x525 UR/S;http://www.mandik.cz/produktova-rada/distribucni-elementy/mrizky-a-vyustky/rag45
RAG45 320x75 UR/S;320;75;UR;0;Vyústka;s pevnými lamelami pod úhlem 45°, jmenovitý rozměr 320x75, s upevňovacím rámem UR, uchycení šrouby;MANDÍK;RAG45 320x75 UR/S;http://www.mandik.cz/produktova-rada/distribucni-elementy/mrizky-a-vyustky/rag45
RAG45 320x80 UR/S;320;80;UR;0;Vyústka;s pevnými lamelami pod úhlem 45°, jmenovitý rozměr 320x80, s upevňovacím rámem UR, uchycení šrouby;MANDÍK;RAG45 320x80 UR/S;http://www.mandik.cz/produktova-rada/distribucni-elementy/mrizky-a-vyustky/rag45
RAG45 320x100 UR/S;320;100;UR;0;Vyústka;s pevnými lamelami pod úhlem 45°, jmenovitý rozměr 320x100, s upevňovacím rámem UR, uchycení šrouby;MANDÍK;RAG45 320x100 UR/S;http://www.mandik.cz/produktova-rada/distribucni-elementy/mrizky-a-vyustky/rag45
RAG45 320x120 UR/S;320;120;UR;0;Vyústka;s pevnými lamelami pod úhlem 45°, jmenovitý rozměr 320x120, s upevňovacím rámem UR, uchycení šrouby;MANDÍK;RAG45 320x120 UR/S;http://www.mandik.cz/produktova-rada/distribucni-elementy/mrizky-a-vyustky/rag45
RAG45 320x125 UR/S;320;125;UR;0;Vyústka;s pevnými lamelami pod úhlem 45°, jmenovitý rozměr 320x125, s upevňovacím rámem UR, uchycení šrouby;MANDÍK;RAG45 320x125 UR/S;http://www.mandik.cz/produktova-rada/distribucni-elementy/mrizky-a-vyustky/rag45
RAG45 320x140 UR/S;320;140;UR;0;Vyústka;s pevnými lamelami pod úhlem 45°, jmenovitý rozměr 320x140, s upevňovacím rámem UR, uchycení šrouby;MANDÍK;RAG45 320x140 UR/S;http://www.mandik.cz/produktova-rada/distribucni-elementy/mrizky-a-vyustky/rag45
RAG45 320x200 UR/S;320;200;UR;0;Vyústka;s pevnými lamelami pod úhlem 45°, jmenovitý rozměr 320x200, s upevňovacím rámem UR, uchycení šrouby;MANDÍK;RAG45 320x200 UR/S;http://www.mandik.cz/produktova-rada/distribucni-elementy/mrizky-a-vyustky/rag45
RAG45 320x220 UR/S;320;220;UR;0;Vyústka;s pevnými lamelami pod úhlem 45°, jmenovitý rozměr 320x220, s upevňovacím rámem UR, uchycení šrouby;MANDÍK;RAG45 320x220 UR/S;http://www.mandik.cz/produktova-rada/distribucni-elementy/mrizky-a-vyustky/rag45
RAG45 320x225 UR/S;320;225;UR;0;Vyústka;s pevnými lamelami pod úhlem 45°, jmenovitý rozměr 320x225, s upevňovacím rámem UR, uchycení šrouby;MANDÍK;RAG45 320x225 UR/S;http://www.mandik.cz/produktova-rada/distribucni-elementy/mrizky-a-vyustky/rag45
RAG45 320x280 UR/S;320;280;UR;0;Vyústka;s pevnými lamelami pod úhlem 45°, jmenovitý rozměr 320x280, s upevňovacím rámem UR, uchycení šrouby;MANDÍK;RAG45 320x280 UR/S;http://www.mandik.cz/produktova-rada/distribucni-elementy/mrizky-a-vyustky/rag45
RAG45 320x320 UR/S;320;320;UR;0;Vyústka;s pevnými lamelami pod úhlem 45°, jmenovitý rozměr 320x320, s upevňovacím rámem UR, uchycení šrouby;MANDÍK;RAG45 320x320 UR/S;http://www.mandik.cz/produktova-rada/distribucni-elementy/mrizky-a-vyustky/rag45
RAG45 320x325 UR/S;320;325;UR;0;Vyústka;s pevnými lamelami pod úhlem 45°, jmenovitý rozměr 320x325, s upevňovacím rámem UR, uchycení šrouby;MANDÍK;RAG45 320x325 UR/S;http://www.mandik.cz/produktova-rada/distribucni-elementy/mrizky-a-vyustky/rag45
RAG45 320x425 UR/S;320;425;UR;0;Vyústka;s pevnými lamelami pod úhlem 45°, jmenovitý rozměr 320x425, s upevňovacím rámem UR, uchycení šrouby;MANDÍK;RAG45 320x425 UR/S;http://www.mandik.cz/produktova-rada/distribucni-elementy/mrizky-a-vyustky/rag45
RAG45 320x525 UR/S;320;525;UR;0;Vyústka;s pevnými lamelami pod úhlem 45°, jmenovitý rozměr 320x525, s upevňovacím rámem UR, uchycení šrouby;MANDÍK;RAG45 320x525 UR/S;http://www.mandik.cz/produktova-rada/distribucni-elementy/mrizky-a-vyustky/rag45
RAG45 325x75 UR/S;325;75;UR;0;Vyústka;s pevnými lamelami pod úhlem 45°, jmenovitý rozměr 325x75, s upevňovacím rámem UR, uchycení šrouby;MANDÍK;RAG45 325x75 UR/S;http://www.mandik.cz/produktova-rada/distribucni-elementy/mrizky-a-vyustky/rag45
RAG45 325x80 UR/S;325;80;UR;0;Vyústka;s pevnými lamelami pod úhlem 45°, jmenovitý rozměr 325x80, s upevňovacím rámem UR, uchycení šrouby;MANDÍK;RAG45 325x80 UR/S;http://www.mandik.cz/produktova-rada/distribucni-elementy/mrizky-a-vyustky/rag45
RAG45 325x100 UR/S;325;100;UR;0;Vyústka;s pevnými lamelami pod úhlem 45°, jmenovitý rozměr 325x100, s upevňovacím rámem UR, uchycení šrouby;MANDÍK;RAG45 325x100 UR/S;http://www.mandik.cz/produktova-rada/distribucni-elementy/mrizky-a-vyustky/rag45
RAG45 325x120 UR/S;325;120;UR;0;Vyústka;s pevnými lamelami pod úhlem 45°, jmenovitý rozměr 325x120, s upevňovacím rámem UR, uchycení šrouby;MANDÍK;RAG45 325x120 UR/S;http://www.mandik.cz/produktova-rada/distribucni-elementy/mrizky-a-vyustky/rag45
RAG45 325x125 UR/S;325;125;UR;0;Vyústka;s pevnými lamelami pod úhlem 45°, jmenovitý rozměr 325x125, s upevňovacím rámem UR, uchycení šrouby;MANDÍK;RAG45 325x125 UR/S;http://www.mandik.cz/produktova-rada/distribucni-elementy/mrizky-a-vyustky/rag45
RAG45 325x140 UR/S;325;140;UR;0;Vyústka;s pevnými lamelami pod úhlem 45°, jmenovitý rozměr 325x140, s upevňovacím rámem UR, uchycení šrouby;MANDÍK;RAG45 325x140 UR/S;http://www.mandik.cz/produktova-rada/distribucni-elementy/mrizky-a-vyustky/rag45
RAG45 325x200 UR/S;325;200;UR;0;Vyústka;s pevnými lamelami pod úhlem 45°, jmenovitý rozměr 325x200, s upevňovacím rámem UR, uchycení šrouby;MANDÍK;RAG45 325x200 UR/S;http://www.mandik.cz/produktova-rada/distribucni-elementy/mrizky-a-vyustky/rag45
RAG45 325x220 UR/S;325;220;UR;0;Vyústka;s pevnými lamelami pod úhlem 45°, jmenovitý rozměr 325x220, s upevňovacím rámem UR, uchycení šrouby;MANDÍK;RAG45 325x220 UR/S;http://www.mandik.cz/produktova-rada/distribucni-elementy/mrizky-a-vyustky/rag45
RAG45 325x225 UR/S;325;225;UR;0;Vyústka;s pevnými lamelami pod úhlem 45°, jmenovitý rozměr 325x225, s upevňovacím rámem UR, uchycení šrouby;MANDÍK;RAG45 325x225 UR/S;http://www.mandik.cz/produktova-rada/distribucni-elementy/mrizky-a-vyustky/rag45
RAG45 325x280 UR/S;325;280;UR;0;Vyústka;s pevnými lamelami pod úhlem 45°, jmenovitý rozměr 325x280, s upevňovacím rámem UR, uchycení šrouby;MANDÍK;RAG45 325x280 UR/S;http://www.mandik.cz/produktova-rada/distribucni-elementy/mrizky-a-vyustky/rag45
RAG45 325x320 UR/S;325;320;UR;0;Vyústka;s pevnými lamelami pod úhlem 45°, jmenovitý rozměr 325x320, s upevňovacím rámem UR, uchycení šrouby;MANDÍK;RAG45 325x320 UR/S;http://www.mandik.cz/produktova-rada/distribucni-elementy/mrizky-a-vyustky/rag45
RAG45 325x325 UR/S;325;325;UR;0;Vyústka;s pevnými lamelami pod úhlem 45°, jmenovitý rozměr 325x325, s upevňovacím rámem UR, uchycení šrouby;MANDÍK;RAG45 325x325 UR/S;http://www.mandik.cz/produktova-rada/distribucni-elementy/mrizky-a-vyustky/rag45
RAG45 325x425 UR/S;325;425;UR;0;Vyústka;s pevnými lamelami pod úhlem 45°, jmenovitý rozměr 325x425, s upevňovacím rámem UR, uchycení šrouby;MANDÍK;RAG45 325x425 UR/S;http://www.mandik.cz/produktova-rada/distribucni-elementy/mrizky-a-vyustky/rag45
RAG45 325x525 UR/S;325;525;UR;0;Vyústka;s pevnými lamelami pod úhlem 45°, jmenovitý rozměr 325x525, s upevňovacím rámem UR, uchycení šrouby;MANDÍK;RAG45 325x525 UR/S;http://www.mandik.cz/produktova-rada/distribucni-elementy/mrizky-a-vyustky/rag45
RAG45 400x75 UR/S;400;75;UR;0;Vyústka;s pevnými lamelami pod úhlem 45°, jmenovitý rozměr 400x75, s upevňovacím rámem UR, uchycení šrouby;MANDÍK;RAG45 400x75 UR/S;http://www.mandik.cz/produktova-rada/distribucni-elementy/mrizky-a-vyustky/rag45
RAG45 400x80 UR/S;400;80;UR;0;Vyústka;s pevnými lamelami pod úhlem 45°, jmenovitý rozměr 400x80, s upevňovacím rámem UR, uchycení šrouby;MANDÍK;RAG45 400x80 UR/S;http://www.mandik.cz/produktova-rada/distribucni-elementy/mrizky-a-vyustky/rag45
RAG45 400x100 UR/S;400;100;UR;0;Vyústka;s pevnými lamelami pod úhlem 45°, jmenovitý rozměr 400x100, s upevňovacím rámem UR, uchycení šrouby;MANDÍK;RAG45 400x100 UR/S;http://www.mandik.cz/produktova-rada/distribucni-elementy/mrizky-a-vyustky/rag45
RAG45 400x120 UR/S;400;120;UR;0;Vyústka;s pevnými lamelami pod úhlem 45°, jmenovitý rozměr 400x120, s upevňovacím rámem UR, uchycení šrouby;MANDÍK;RAG45 400x120 UR/S;http://www.mandik.cz/produktova-rada/distribucni-elementy/mrizky-a-vyustky/rag45
RAG45 400x125 UR/S;400;125;UR;0;Vyústka;s pevnými lamelami pod úhlem 45°, jmenovitý rozměr 400x125, s upevňovacím rámem UR, uchycení šrouby;MANDÍK;RAG45 400x125 UR/S;http://www.mandik.cz/produktova-rada/distribucni-elementy/mrizky-a-vyustky/rag45
RAG45 400x140 UR/S;400;140;UR;0;Vyústka;s pevnými lamelami pod úhlem 45°, jmenovitý rozměr 400x140, s upevňovacím rámem UR, uchycení šrouby;MANDÍK;RAG45 400x140 UR/S;http://www.mandik.cz/produktova-rada/distribucni-elementy/mrizky-a-vyustky/rag45
RAG45 400x200 UR/S;400;200;UR;0;Vyústka;s pevnými lamelami pod úhlem 45°, jmenovitý rozměr 400x200, s upevňovacím rámem UR, uchycení šrouby;MANDÍK;RAG45 400x200 UR/S;http://www.mandik.cz/produktova-rada/distribucni-elementy/mrizky-a-vyustky/rag45
RAG45 400x220 UR/S;400;220;UR;0;Vyústka;s pevnými lamelami pod úhlem 45°, jmenovitý rozměr 400x220, s upevňovacím rámem UR, uchycení šrouby;MANDÍK;RAG45 400x220 UR/S;http://www.mandik.cz/produktova-rada/distribucni-elementy/mrizky-a-vyustky/rag45
RAG45 400x225 UR/S;400;225;UR;0;Vyústka;s pevnými lamelami pod úhlem 45°, jmenovitý rozměr 400x225, s upevňovacím rámem UR, uchycení šrouby;MANDÍK;RAG45 400x225 UR/S;http://www.mandik.cz/produktova-rada/distribucni-elementy/mrizky-a-vyustky/rag45
RAG45 400x280 UR/S;400;280;UR;0;Vyústka;s pevnými lamelami pod úhlem 45°, jmenovitý rozměr 400x280, s upevňovacím rámem UR, uchycení šrouby;MANDÍK;RAG45 400x280 UR/S;http://www.mandik.cz/produktova-rada/distribucni-elementy/mrizky-a-vyustky/rag45
RAG45 400x320 UR/S;400;320;UR;0;Vyústka;s pevnými lamelami pod úhlem 45°, jmenovitý rozměr 400x320, s upevňovacím rámem UR, uchycení šrouby;MANDÍK;RAG45 400x320 UR/S;http://www.mandik.cz/produktova-rada/distribucni-elementy/mrizky-a-vyustky/rag45
RAG45 400x325 UR/S;400;325;UR;0;Vyústka;s pevnými lamelami pod úhlem 45°, jmenovitý rozměr 400x325, s upevňovacím rámem UR, uchycení šrouby;MANDÍK;RAG45 400x325 UR/S;http://www.mandik.cz/produktova-rada/distribucni-elementy/mrizky-a-vyustky/rag45
RAG45 400x425 UR/S;400;425;UR;0;Vyústka;s pevnými lamelami pod úhlem 45°, jmenovitý rozměr 400x425, s upevňovacím rámem UR, uchycení šrouby;MANDÍK;RAG45 400x425 UR/S;http://www.mandik.cz/produktova-rada/distribucni-elementy/mrizky-a-vyustky/rag45
RAG45 400x525 UR/S;400;525;UR;0;Vyústka;s pevnými lamelami pod úhlem 45°, jmenovitý rozměr 400x525, s upevňovacím rámem UR, uchycení šrouby;MANDÍK;RAG45 400x525 UR/S;http://www.mandik.cz/produktova-rada/distribucni-elementy/mrizky-a-vyustky/rag45
RAG45 420x75 UR/S;420;75;UR;0;Vyústka;s pevnými lamelami pod úhlem 45°, jmenovitý rozměr 420x75, s upevňovacím rámem UR, uchycení šrouby;MANDÍK;RAG45 420x75 UR/S;http://www.mandik.cz/produktova-rada/distribucni-elementy/mrizky-a-vyustky/rag45
RAG45 420x80 UR/S;420;80;UR;0;Vyústka;s pevnými lamelami pod úhlem 45°, jmenovitý rozměr 420x80, s upevňovacím rámem UR, uchycení šrouby;MANDÍK;RAG45 420x80 UR/S;http://www.mandik.cz/produktova-rada/distribucni-elementy/mrizky-a-vyustky/rag45
RAG45 420x100 UR/S;420;100;UR;0;Vyústka;s pevnými lamelami pod úhlem 45°, jmenovitý rozměr 420x100, s upevňovacím rámem UR, uchycení šrouby;MANDÍK;RAG45 420x100 UR/S;http://www.mandik.cz/produktova-rada/distribucni-elementy/mrizky-a-vyustky/rag45
RAG45 420x120 UR/S;420;120;UR;0;Vyústka;s pevnými lamelami pod úhlem 45°, jmenovitý rozměr 420x120, s upevňovacím rámem UR, uchycení šrouby;MANDÍK;RAG45 420x120 UR/S;http://www.mandik.cz/produktova-rada/distribucni-elementy/mrizky-a-vyustky/rag45
RAG45 420x125 UR/S;420;125;UR;0;Vyústka;s pevnými lamelami pod úhlem 45°, jmenovitý rozměr 420x125, s upevňovacím rámem UR, uchycení šrouby;MANDÍK;RAG45 420x125 UR/S;http://www.mandik.cz/produktova-rada/distribucni-elementy/mrizky-a-vyustky/rag45
RAG45 420x140 UR/S;420;140;UR;0;Vyústka;s pevnými lamelami pod úhlem 45°, jmenovitý rozměr 420x140, s upevňovacím rámem UR, uchycení šrouby;MANDÍK;RAG45 420x140 UR/S;http://www.mandik.cz/produktova-rada/distribucni-elementy/mrizky-a-vyustky/rag45
RAG45 420x200 UR/S;420;200;UR;0;Vyústka;s pevnými lamelami pod úhlem 45°, jmenovitý rozměr 420x200, s upevňovacím rámem UR, uchycení šrouby;MANDÍK;RAG45 420x200 UR/S;http://www.mandik.cz/produktova-rada/distribucni-elementy/mrizky-a-vyustky/rag45
RAG45 420x220 UR/S;420;220;UR;0;Vyústka;s pevnými lamelami pod úhlem 45°, jmenovitý rozměr 420x220, s upevňovacím rámem UR, uchycení šrouby;MANDÍK;RAG45 420x220 UR/S;http://www.mandik.cz/produktova-rada/distribucni-elementy/mrizky-a-vyustky/rag45
RAG45 420x225 UR/S;420;225;UR;0;Vyústka;s pevnými lamelami pod úhlem 45°, jmenovitý rozměr 420x225, s upevňovacím rámem UR, uchycení šrouby;MANDÍK;RAG45 420x225 UR/S;http://www.mandik.cz/produktova-rada/distribucni-elementy/mrizky-a-vyustky/rag45
RAG45 420x280 UR/S;420;280;UR;0;Vyústka;s pevnými lamelami pod úhlem 45°, jmenovitý rozměr 420x280, s upevňovacím rámem UR, uchycení šrouby;MANDÍK;RAG45 420x280 UR/S;http://www.mandik.cz/produktova-rada/distribucni-elementy/mrizky-a-vyustky/rag45
RAG45 420x320 UR/S;420;320;UR;0;Vyústka;s pevnými lamelami pod úhlem 45°, jmenovitý rozměr 420x320, s upevňovacím rámem UR, uchycení šrouby;MANDÍK;RAG45 420x320 UR/S;http://www.mandik.cz/produktova-rada/distribucni-elementy/mrizky-a-vyustky/rag45
RAG45 420x325 UR/S;420;325;UR;0;Vyústka;s pevnými lamelami pod úhlem 45°, jmenovitý rozměr 420x325, s upevňovacím rámem UR, uchycení šrouby;MANDÍK;RAG45 420x325 UR/S;http://www.mandik.cz/produktova-rada/distribucni-elementy/mrizky-a-vyustky/rag45
RAG45 420x425 UR/S;420;425;UR;0;Vyústka;s pevnými lamelami pod úhlem 45°, jmenovitý rozměr 420x425, s upevňovacím rámem UR, uchycení šrouby;MANDÍK;RAG45 420x425 UR/S;http://www.mandik.cz/produktova-rada/distribucni-elementy/mrizky-a-vyustky/rag45
RAG45 420x525 UR/S;420;525;UR;0;Vyústka;s pevnými lamelami pod úhlem 45°, jmenovitý rozměr 420x525, s upevňovacím rámem UR, uchycení šrouby;MANDÍK;RAG45 420x525 UR/S;http://www.mandik.cz/produktova-rada/distribucni-elementy/mrizky-a-vyustky/rag45
RAG45 425x75 UR/S;425;75;UR;0;Vyústka;s pevnými lamelami pod úhlem 45°, jmenovitý rozměr 425x75, s upevňovacím rámem UR, uchycení šrouby;MANDÍK;RAG45 425x75 UR/S;http://www.mandik.cz/produktova-rada/distribucni-elementy/mrizky-a-vyustky/rag45
RAG45 425x80 UR/S;425;80;UR;0;Vyústka;s pevnými lamelami pod úhlem 45°, jmenovitý rozměr 425x80, s upevňovacím rámem UR, uchycení šrouby;MANDÍK;RAG45 425x80 UR/S;http://www.mandik.cz/produktova-rada/distribucni-elementy/mrizky-a-vyustky/rag45
RAG45 425x100 UR/S;425;100;UR;0;Vyústka;s pevnými lamelami pod úhlem 45°, jmenovitý rozměr 425x100, s upevňovacím rámem UR, uchycení šrouby;MANDÍK;RAG45 425x100 UR/S;http://www.mandik.cz/produktova-rada/distribucni-elementy/mrizky-a-vyustky/rag45
RAG45 425x120 UR/S;425;120;UR;0;Vyústka;s pevnými lamelami pod úhlem 45°, jmenovitý rozměr 425x120, s upevňovacím rámem UR, uchycení šrouby;MANDÍK;RAG45 425x120 UR/S;http://www.mandik.cz/produktova-rada/distribucni-elementy/mrizky-a-vyustky/rag45
RAG45 425x125 UR/S;425;125;UR;0;Vyústka;s pevnými lamelami pod úhlem 45°, jmenovitý rozměr 425x125, s upevňovacím rámem UR, uchycení šrouby;MANDÍK;RAG45 425x125 UR/S;http://www.mandik.cz/produktova-rada/distribucni-elementy/mrizky-a-vyustky/rag45
RAG45 425x140 UR/S;425;140;UR;0;Vyústka;s pevnými lamelami pod úhlem 45°, jmenovitý rozměr 425x140, s upevňovacím rámem UR, uchycení šrouby;MANDÍK;RAG45 425x140 UR/S;http://www.mandik.cz/produktova-rada/distribucni-elementy/mrizky-a-vyustky/rag45
RAG45 425x200 UR/S;425;200;UR;0;Vyústka;s pevnými lamelami pod úhlem 45°, jmenovitý rozměr 425x200, s upevňovacím rámem UR, uchycení šrouby;MANDÍK;RAG45 425x200 UR/S;http://www.mandik.cz/produktova-rada/distribucni-elementy/mrizky-a-vyustky/rag45
RAG45 425x220 UR/S;425;220;UR;0;Vyústka;s pevnými lamelami pod úhlem 45°, jmenovitý rozměr 425x220, s upevňovacím rámem UR, uchycení šrouby;MANDÍK;RAG45 425x220 UR/S;http://www.mandik.cz/produktova-rada/distribucni-elementy/mrizky-a-vyustky/rag45
RAG45 425x225 UR/S;425;225;UR;0;Vyústka;s pevnými lamelami pod úhlem 45°, jmenovitý rozměr 425x225, s upevňovacím rámem UR, uchycení šrouby;MANDÍK;RAG45 425x225 UR/S;http://www.mandik.cz/produktova-rada/distribucni-elementy/mrizky-a-vyustky/rag45
RAG45 425x280 UR/S;425;280;UR;0;Vyústka;s pevnými lamelami pod úhlem 45°, jmenovitý rozměr 425x280, s upevňovacím rámem UR, uchycení šrouby;MANDÍK;RAG45 425x280 UR/S;http://www.mandik.cz/produktova-rada/distribucni-elementy/mrizky-a-vyustky/rag45
RAG45 425x320 UR/S;425;320;UR;0;Vyústka;s pevnými lamelami pod úhlem 45°, jmenovitý rozměr 425x320, s upevňovacím rámem UR, uchycení šrouby;MANDÍK;RAG45 425x320 UR/S;http://www.mandik.cz/produktova-rada/distribucni-elementy/mrizky-a-vyustky/rag45
RAG45 425x325 UR/S;425;325;UR;0;Vyústka;s pevnými lamelami pod úhlem 45°, jmenovitý rozměr 425x325, s upevňovacím rámem UR, uchycení šrouby;MANDÍK;RAG45 425x325 UR/S;http://www.mandik.cz/produktova-rada/distribucni-elementy/mrizky-a-vyustky/rag45
RAG45 425x425 UR/S;425;425;UR;0;Vyústka;s pevnými lamelami pod úhlem 45°, jmenovitý rozměr 425x425, s upevňovacím rámem UR, uchycení šrouby;MANDÍK;RAG45 425x425 UR/S;http://www.mandik.cz/produktova-rada/distribucni-elementy/mrizky-a-vyustky/rag45
RAG45 425x525 UR/S;425;525;UR;0;Vyústka;s pevnými lamelami pod úhlem 45°, jmenovitý rozměr 425x525, s upevňovacím rámem UR, uchycení šrouby;MANDÍK;RAG45 425x525 UR/S;http://www.mandik.cz/produktova-rada/distribucni-elementy/mrizky-a-vyustky/rag45
RAG45 520x75 UR/S;520;75;UR;0;Vyústka;s pevnými lamelami pod úhlem 45°, jmenovitý rozměr 520x75, s upevňovacím rámem UR, uchycení šrouby;MANDÍK;RAG45 520x75 UR/S;http://www.mandik.cz/produktova-rada/distribucni-elementy/mrizky-a-vyustky/rag45
RAG45 520x80 UR/S;520;80;UR;0;Vyústka;s pevnými lamelami pod úhlem 45°, jmenovitý rozměr 520x80, s upevňovacím rámem UR, uchycení šrouby;MANDÍK;RAG45 520x80 UR/S;http://www.mandik.cz/produktova-rada/distribucni-elementy/mrizky-a-vyustky/rag45
RAG45 520x100 UR/S;520;100;UR;0;Vyústka;s pevnými lamelami pod úhlem 45°, jmenovitý rozměr 520x100, s upevňovacím rámem UR, uchycení šrouby;MANDÍK;RAG45 520x100 UR/S;http://www.mandik.cz/produktova-rada/distribucni-elementy/mrizky-a-vyustky/rag45
RAG45 520x120 UR/S;520;120;UR;0;Vyústka;s pevnými lamelami pod úhlem 45°, jmenovitý rozměr 520x120, s upevňovacím rámem UR, uchycení šrouby;MANDÍK;RAG45 520x120 UR/S;http://www.mandik.cz/produktova-rada/distribucni-elementy/mrizky-a-vyustky/rag45
RAG45 520x125 UR/S;520;125;UR;0;Vyústka;s pevnými lamelami pod úhlem 45°, jmenovitý rozměr 520x125, s upevňovacím rámem UR, uchycení šrouby;MANDÍK;RAG45 520x125 UR/S;http://www.mandik.cz/produktova-rada/distribucni-elementy/mrizky-a-vyustky/rag45
RAG45 520x140 UR/S;520;140;UR;0;Vyústka;s pevnými lamelami pod úhlem 45°, jmenovitý rozměr 520x140, s upevňovacím rámem UR, uchycení šrouby;MANDÍK;RAG45 520x140 UR/S;http://www.mandik.cz/produktova-rada/distribucni-elementy/mrizky-a-vyustky/rag45
RAG45 520x200 UR/S;520;200;UR;0;Vyústka;s pevnými lamelami pod úhlem 45°, jmenovitý rozměr 520x200, s upevňovacím rámem UR, uchycení šrouby;MANDÍK;RAG45 520x200 UR/S;http://www.mandik.cz/produktova-rada/distribucni-elementy/mrizky-a-vyustky/rag45
RAG45 520x220 UR/S;520;220;UR;0;Vyústka;s pevnými lamelami pod úhlem 45°, jmenovitý rozměr 520x220, s upevňovacím rámem UR, uchycení šrouby;MANDÍK;RAG45 520x220 UR/S;http://www.mandik.cz/produktova-rada/distribucni-elementy/mrizky-a-vyustky/rag45
RAG45 520x225 UR/S;520;225;UR;0;Vyústka;s pevnými lamelami pod úhlem 45°, jmenovitý rozměr 520x225, s upevňovacím rámem UR, uchycení šrouby;MANDÍK;RAG45 520x225 UR/S;http://www.mandik.cz/produktova-rada/distribucni-elementy/mrizky-a-vyustky/rag45
RAG45 520x280 UR/S;520;280;UR;0;Vyústka;s pevnými lamelami pod úhlem 45°, jmenovitý rozměr 520x280, s upevňovacím rámem UR, uchycení šrouby;MANDÍK;RAG45 520x280 UR/S;http://www.mandik.cz/produktova-rada/distribucni-elementy/mrizky-a-vyustky/rag45
RAG45 520x320 UR/S;520;320;UR;0;Vyústka;s pevnými lamelami pod úhlem 45°, jmenovitý rozměr 520x320, s upevňovacím rámem UR, uchycení šrouby;MANDÍK;RAG45 520x320 UR/S;http://www.mandik.cz/produktova-rada/distribucni-elementy/mrizky-a-vyustky/rag45
RAG45 520x325 UR/S;520;325;UR;0;Vyústka;s pevnými lamelami pod úhlem 45°, jmenovitý rozměr 520x325, s upevňovacím rámem UR, uchycení šrouby;MANDÍK;RAG45 520x325 UR/S;http://www.mandik.cz/produktova-rada/distribucni-elementy/mrizky-a-vyustky/rag45
RAG45 520x425 UR/S;520;425;UR;0;Vyústka;s pevnými lamelami pod úhlem 45°, jmenovitý rozměr 520x425, s upevňovacím rámem UR, uchycení šrouby;MANDÍK;RAG45 520x425 UR/S;http://www.mandik.cz/produktova-rada/distribucni-elementy/mrizky-a-vyustky/rag45
RAG45 520x525 UR/S;520;525;UR;0;Vyústka;s pevnými lamelami pod úhlem 45°, jmenovitý rozměr 520x525, s upevňovacím rámem UR, uchycení šrouby;MANDÍK;RAG45 520x525 UR/S;http://www.mandik.cz/produktova-rada/distribucni-elementy/mrizky-a-vyustky/rag45
RAG45 525x75 UR/S;525;75;UR;0;Vyústka;s pevnými lamelami pod úhlem 45°, jmenovitý rozměr 525x75, s upevňovacím rámem UR, uchycení šrouby;MANDÍK;RAG45 525x75 UR/S;http://www.mandik.cz/produktova-rada/distribucni-elementy/mrizky-a-vyustky/rag45
RAG45 525x80 UR/S;525;80;UR;0;Vyústka;s pevnými lamelami pod úhlem 45°, jmenovitý rozměr 525x80, s upevňovacím rámem UR, uchycení šrouby;MANDÍK;RAG45 525x80 UR/S;http://www.mandik.cz/produktova-rada/distribucni-elementy/mrizky-a-vyustky/rag45
RAG45 525x100 UR/S;525;100;UR;0;Vyústka;s pevnými lamelami pod úhlem 45°, jmenovitý rozměr 525x100, s upevňovacím rámem UR, uchycení šrouby;MANDÍK;RAG45 525x100 UR/S;http://www.mandik.cz/produktova-rada/distribucni-elementy/mrizky-a-vyustky/rag45
RAG45 525x120 UR/S;525;120;UR;0;Vyústka;s pevnými lamelami pod úhlem 45°, jmenovitý rozměr 525x120, s upevňovacím rámem UR, uchycení šrouby;MANDÍK;RAG45 525x120 UR/S;http://www.mandik.cz/produktova-rada/distribucni-elementy/mrizky-a-vyustky/rag45
RAG45 525x125 UR/S;525;125;UR;0;Vyústka;s pevnými lamelami pod úhlem 45°, jmenovitý rozměr 525x125, s upevňovacím rámem UR, uchycení šrouby;MANDÍK;RAG45 525x125 UR/S;http://www.mandik.cz/produktova-rada/distribucni-elementy/mrizky-a-vyustky/rag45
RAG45 525x140 UR/S;525;140;UR;0;Vyústka;s pevnými lamelami pod úhlem 45°, jmenovitý rozměr 525x140, s upevňovacím rámem UR, uchycení šrouby;MANDÍK;RAG45 525x140 UR/S;http://www.mandik.cz/produktova-rada/distribucni-elementy/mrizky-a-vyustky/rag45
RAG45 525x200 UR/S;525;200;UR;0;Vyústka;s pevnými lamelami pod úhlem 45°, jmenovitý rozměr 525x200, s upevňovacím rámem UR, uchycení šrouby;MANDÍK;RAG45 525x200 UR/S;http://www.mandik.cz/produktova-rada/distribucni-elementy/mrizky-a-vyustky/rag45
RAG45 525x220 UR/S;525;220;UR;0;Vyústka;s pevnými lamelami pod úhlem 45°, jmenovitý rozměr 525x220, s upevňovacím rámem UR, uchycení šrouby;MANDÍK;RAG45 525x220 UR/S;http://www.mandik.cz/produktova-rada/distribucni-elementy/mrizky-a-vyustky/rag45
RAG45 525x225 UR/S;525;225;UR;0;Vyústka;s pevnými lamelami pod úhlem 45°, jmenovitý rozměr 525x225, s upevňovacím rámem UR, uchycení šrouby;MANDÍK;RAG45 525x225 UR/S;http://www.mandik.cz/produktova-rada/distribucni-elementy/mrizky-a-vyustky/rag45
RAG45 525x280 UR/S;525;280;UR;0;Vyústka;s pevnými lamelami pod úhlem 45°, jmenovitý rozměr 525x280, s upevňovacím rámem UR, uchycení šrouby;MANDÍK;RAG45 525x280 UR/S;http://www.mandik.cz/produktova-rada/distribucni-elementy/mrizky-a-vyustky/rag45
RAG45 525x320 UR/S;525;320;UR;0;Vyústka;s pevnými lamelami pod úhlem 45°, jmenovitý rozměr 525x320, s upevňovacím rámem UR, uchycení šrouby;MANDÍK;RAG45 525x320 UR/S;http://www.mandik.cz/produktova-rada/distribucni-elementy/mrizky-a-vyustky/rag45
RAG45 525x325 UR/S;525;325;UR;0;Vyústka;s pevnými lamelami pod úhlem 45°, jmenovitý rozměr 525x325, s upevňovacím rámem UR, uchycení šrouby;MANDÍK;RAG45 525x325 UR/S;http://www.mandik.cz/produktova-rada/distribucni-elementy/mrizky-a-vyustky/rag45
RAG45 525x425 UR/S;525;425;UR;0;Vyústka;s pevnými lamelami pod úhlem 45°, jmenovitý rozměr 525x425, s upevňovacím rámem UR, uchycení šrouby;MANDÍK;RAG45 525x425 UR/S;http://www.mandik.cz/produktova-rada/distribucni-elementy/mrizky-a-vyustky/rag45
RAG45 525x525 UR/S;525;525;UR;0;Vyústka;s pevnými lamelami pod úhlem 45°, jmenovitý rozměr 525x525, s upevňovacím rámem UR, uchycení šrouby;MANDÍK;RAG45 525x525 UR/S;http://www.mandik.cz/produktova-rada/distribucni-elementy/mrizky-a-vyustky/rag45
RAG45 560x75 UR/S;560;75;UR;0;Vyústka;s pevnými lamelami pod úhlem 45°, jmenovitý rozměr 560x75, s upevňovacím rámem UR, uchycení šrouby;MANDÍK;RAG45 560x75 UR/S;http://www.mandik.cz/produktova-rada/distribucni-elementy/mrizky-a-vyustky/rag45
RAG45 560x80 UR/S;560;80;UR;0;Vyústka;s pevnými lamelami pod úhlem 45°, jmenovitý rozměr 560x80, s upevňovacím rámem UR, uchycení šrouby;MANDÍK;RAG45 560x80 UR/S;http://www.mandik.cz/produktova-rada/distribucni-elementy/mrizky-a-vyustky/rag45
RAG45 560x100 UR/S;560;100;UR;0;Vyústka;s pevnými lamelami pod úhlem 45°, jmenovitý rozměr 560x100, s upevňovacím rámem UR, uchycení šrouby;MANDÍK;RAG45 560x100 UR/S;http://www.mandik.cz/produktova-rada/distribucni-elementy/mrizky-a-vyustky/rag45
RAG45 560x120 UR/S;560;120;UR;0;Vyústka;s pevnými lamelami pod úhlem 45°, jmenovitý rozměr 560x120, s upevňovacím rámem UR, uchycení šrouby;MANDÍK;RAG45 560x120 UR/S;http://www.mandik.cz/produktova-rada/distribucni-elementy/mrizky-a-vyustky/rag45
RAG45 560x125 UR/S;560;125;UR;0;Vyústka;s pevnými lamelami pod úhlem 45°, jmenovitý rozměr 560x125, s upevňovacím rámem UR, uchycení šrouby;MANDÍK;RAG45 560x125 UR/S;http://www.mandik.cz/produktova-rada/distribucni-elementy/mrizky-a-vyustky/rag45
RAG45 560x140 UR/S;560;140;UR;0;Vyústka;s pevnými lamelami pod úhlem 45°, jmenovitý rozměr 560x140, s upevňovacím rámem UR, uchycení šrouby;MANDÍK;RAG45 560x140 UR/S;http://www.mandik.cz/produktova-rada/distribucni-elementy/mrizky-a-vyustky/rag45
RAG45 560x200 UR/S;560;200;UR;0;Vyústka;s pevnými lamelami pod úhlem 45°, jmenovitý rozměr 560x200, s upevňovacím rámem UR, uchycení šrouby;MANDÍK;RAG45 560x200 UR/S;http://www.mandik.cz/produktova-rada/distribucni-elementy/mrizky-a-vyustky/rag45
RAG45 560x220 UR/S;560;220;UR;0;Vyústka;s pevnými lamelami pod úhlem 45°, jmenovitý rozměr 560x220, s upevňovacím rámem UR, uchycení šrouby;MANDÍK;RAG45 560x220 UR/S;http://www.mandik.cz/produktova-rada/distribucni-elementy/mrizky-a-vyustky/rag45
RAG45 560x225 UR/S;560;225;UR;0;Vyústka;s pevnými lamelami pod úhlem 45°, jmenovitý rozměr 560x225, s upevňovacím rámem UR, uchycení šrouby;MANDÍK;RAG45 560x225 UR/S;http://www.mandik.cz/produktova-rada/distribucni-elementy/mrizky-a-vyustky/rag45
RAG45 560x280 UR/S;560;280;UR;0;Vyústka;s pevnými lamelami pod úhlem 45°, jmenovitý rozměr 560x280, s upevňovacím rámem UR, uchycení šrouby;MANDÍK;RAG45 560x280 UR/S;http://www.mandik.cz/produktova-rada/distribucni-elementy/mrizky-a-vyustky/rag45
RAG45 560x320 UR/S;560;320;UR;0;Vyústka;s pevnými lamelami pod úhlem 45°, jmenovitý rozměr 560x320, s upevňovacím rámem UR, uchycení šrouby;MANDÍK;RAG45 560x320 UR/S;http://www.mandik.cz/produktova-rada/distribucni-elementy/mrizky-a-vyustky/rag45
RAG45 560x325 UR/S;560;325;UR;0;Vyústka;s pevnými lamelami pod úhlem 45°, jmenovitý rozměr 560x325, s upevňovacím rámem UR, uchycení šrouby;MANDÍK;RAG45 560x325 UR/S;http://www.mandik.cz/produktova-rada/distribucni-elementy/mrizky-a-vyustky/rag45
RAG45 560x425 UR/S;560;425;UR;0;Vyústka;s pevnými lamelami pod úhlem 45°, jmenovitý rozměr 560x425, s upevňovacím rámem UR, uchycení šrouby;MANDÍK;RAG45 560x425 UR/S;http://www.mandik.cz/produktova-rada/distribucni-elementy/mrizky-a-vyustky/rag45
RAG45 560x525 UR/S;560;525;UR;0;Vyústka;s pevnými lamelami pod úhlem 45°, jmenovitý rozměr 560x525, s upevňovacím rámem UR, uchycení šrouby;MANDÍK;RAG45 560x525 UR/S;http://www.mandik.cz/produktova-rada/distribucni-elementy/mrizky-a-vyustky/rag45
RAG45 620x75 UR/S;620;75;UR;0;Vyústka;s pevnými lamelami pod úhlem 45°, jmenovitý rozměr 620x75, s upevňovacím rámem UR, uchycení šrouby;MANDÍK;RAG45 620x75 UR/S;http://www.mandik.cz/produktova-rada/distribucni-elementy/mrizky-a-vyustky/rag45
RAG45 620x80 UR/S;620;80;UR;0;Vyústka;s pevnými lamelami pod úhlem 45°, jmenovitý rozměr 620x80, s upevňovacím rámem UR, uchycení šrouby;MANDÍK;RAG45 620x80 UR/S;http://www.mandik.cz/produktova-rada/distribucni-elementy/mrizky-a-vyustky/rag45
RAG45 620x100 UR/S;620;100;UR;0;Vyústka;s pevnými lamelami pod úhlem 45°, jmenovitý rozměr 620x100, s upevňovacím rámem UR, uchycení šrouby;MANDÍK;RAG45 620x100 UR/S;http://www.mandik.cz/produktova-rada/distribucni-elementy/mrizky-a-vyustky/rag45
RAG45 620x120 UR/S;620;120;UR;0;Vyústka;s pevnými lamelami pod úhlem 45°, jmenovitý rozměr 620x120, s upevňovacím rámem UR, uchycení šrouby;MANDÍK;RAG45 620x120 UR/S;http://www.mandik.cz/produktova-rada/distribucni-elementy/mrizky-a-vyustky/rag45
RAG45 620x125 UR/S;620;125;UR;0;Vyústka;s pevnými lamelami pod úhlem 45°, jmenovitý rozměr 620x125, s upevňovacím rámem UR, uchycení šrouby;MANDÍK;RAG45 620x125 UR/S;http://www.mandik.cz/produktova-rada/distribucni-elementy/mrizky-a-vyustky/rag45
RAG45 620x140 UR/S;620;140;UR;0;Vyústka;s pevnými lamelami pod úhlem 45°, jmenovitý rozměr 620x140, s upevňovacím rámem UR, uchycení šrouby;MANDÍK;RAG45 620x140 UR/S;http://www.mandik.cz/produktova-rada/distribucni-elementy/mrizky-a-vyustky/rag45
RAG45 620x200 UR/S;620;200;UR;0;Vyústka;s pevnými lamelami pod úhlem 45°, jmenovitý rozměr 620x200, s upevňovacím rámem UR, uchycení šrouby;MANDÍK;RAG45 620x200 UR/S;http://www.mandik.cz/produktova-rada/distribucni-elementy/mrizky-a-vyustky/rag45
RAG45 620x220 UR/S;620;220;UR;0;Vyústka;s pevnými lamelami pod úhlem 45°, jmenovitý rozměr 620x220, s upevňovacím rámem UR, uchycení šrouby;MANDÍK;RAG45 620x220 UR/S;http://www.mandik.cz/produktova-rada/distribucni-elementy/mrizky-a-vyustky/rag45
RAG45 620x225 UR/S;620;225;UR;0;Vyústka;s pevnými lamelami pod úhlem 45°, jmenovitý rozměr 620x225, s upevňovacím rámem UR, uchycení šrouby;MANDÍK;RAG45 620x225 UR/S;http://www.mandik.cz/produktova-rada/distribucni-elementy/mrizky-a-vyustky/rag45
RAG45 620x280 UR/S;620;280;UR;0;Vyústka;s pevnými lamelami pod úhlem 45°, jmenovitý rozměr 620x280, s upevňovacím rámem UR, uchycení šrouby;MANDÍK;RAG45 620x280 UR/S;http://www.mandik.cz/produktova-rada/distribucni-elementy/mrizky-a-vyustky/rag45
RAG45 620x320 UR/S;620;320;UR;0;Vyústka;s pevnými lamelami pod úhlem 45°, jmenovitý rozměr 620x320, s upevňovacím rámem UR, uchycení šrouby;MANDÍK;RAG45 620x320 UR/S;http://www.mandik.cz/produktova-rada/distribucni-elementy/mrizky-a-vyustky/rag45
RAG45 620x325 UR/S;620;325;UR;0;Vyústka;s pevnými lamelami pod úhlem 45°, jmenovitý rozměr 620x325, s upevňovacím rámem UR, uchycení šrouby;MANDÍK;RAG45 620x325 UR/S;http://www.mandik.cz/produktova-rada/distribucni-elementy/mrizky-a-vyustky/rag45
RAG45 620x425 UR/S;620;425;UR;0;Vyústka;s pevnými lamelami pod úhlem 45°, jmenovitý rozměr 620x425, s upevňovacím rámem UR, uchycení šrouby;MANDÍK;RAG45 620x425 UR/S;http://www.mandik.cz/produktova-rada/distribucni-elementy/mrizky-a-vyustky/rag45
RAG45 620x525 UR/S;620;525;UR;0;Vyústka;s pevnými lamelami pod úhlem 45°, jmenovitý rozměr 620x525, s upevňovacím rámem UR, uchycení šrouby;MANDÍK;RAG45 620x525 UR/S;http://www.mandik.cz/produktova-rada/distribucni-elementy/mrizky-a-vyustky/rag45
RAG45 625x75 UR/S;625;75;UR;0;Vyústka;s pevnými lamelami pod úhlem 45°, jmenovitý rozměr 625x75, s upevňovacím rámem UR, uchycení šrouby;MANDÍK;RAG45 625x75 UR/S;http://www.mandik.cz/produktova-rada/distribucni-elementy/mrizky-a-vyustky/rag45
RAG45 625x80 UR/S;625;80;UR;0;Vyústka;s pevnými lamelami pod úhlem 45°, jmenovitý rozměr 625x80, s upevňovacím rámem UR, uchycení šrouby;MANDÍK;RAG45 625x80 UR/S;http://www.mandik.cz/produktova-rada/distribucni-elementy/mrizky-a-vyustky/rag45
RAG45 625x100 UR/S;625;100;UR;0;Vyústka;s pevnými lamelami pod úhlem 45°, jmenovitý rozměr 625x100, s upevňovacím rámem UR, uchycení šrouby;MANDÍK;RAG45 625x100 UR/S;http://www.mandik.cz/produktova-rada/distribucni-elementy/mrizky-a-vyustky/rag45
RAG45 625x120 UR/S;625;120;UR;0;Vyústka;s pevnými lamelami pod úhlem 45°, jmenovitý rozměr 625x120, s upevňovacím rámem UR, uchycení šrouby;MANDÍK;RAG45 625x120 UR/S;http://www.mandik.cz/produktova-rada/distribucni-elementy/mrizky-a-vyustky/rag45
RAG45 625x125 UR/S;625;125;UR;0;Vyústka;s pevnými lamelami pod úhlem 45°, jmenovitý rozměr 625x125, s upevňovacím rámem UR, uchycení šrouby;MANDÍK;RAG45 625x125 UR/S;http://www.mandik.cz/produktova-rada/distribucni-elementy/mrizky-a-vyustky/rag45
RAG45 625x140 UR/S;625;140;UR;0;Vyústka;s pevnými lamelami pod úhlem 45°, jmenovitý rozměr 625x140, s upevňovacím rámem UR, uchycení šrouby;MANDÍK;RAG45 625x140 UR/S;http://www.mandik.cz/produktova-rada/distribucni-elementy/mrizky-a-vyustky/rag45
RAG45 625x200 UR/S;625;200;UR;0;Vyústka;s pevnými lamelami pod úhlem 45°, jmenovitý rozměr 625x200, s upevňovacím rámem UR, uchycení šrouby;MANDÍK;RAG45 625x200 UR/S;http://www.mandik.cz/produktova-rada/distribucni-elementy/mrizky-a-vyustky/rag45
RAG45 625x220 UR/S;625;220;UR;0;Vyústka;s pevnými lamelami pod úhlem 45°, jmenovitý rozměr 625x220, s upevňovacím rámem UR, uchycení šrouby;MANDÍK;RAG45 625x220 UR/S;http://www.mandik.cz/produktova-rada/distribucni-elementy/mrizky-a-vyustky/rag45
RAG45 625x225 UR/S;625;225;UR;0;Vyústka;s pevnými lamelami pod úhlem 45°, jmenovitý rozměr 625x225, s upevňovacím rámem UR, uchycení šrouby;MANDÍK;RAG45 625x225 UR/S;http://www.mandik.cz/produktova-rada/distribucni-elementy/mrizky-a-vyustky/rag45
RAG45 625x280 UR/S;625;280;UR;0;Vyústka;s pevnými lamelami pod úhlem 45°, jmenovitý rozměr 625x280, s upevňovacím rámem UR, uchycení šrouby;MANDÍK;RAG45 625x280 UR/S;http://www.mandik.cz/produktova-rada/distribucni-elementy/mrizky-a-vyustky/rag45
RAG45 625x320 UR/S;625;320;UR;0;Vyústka;s pevnými lamelami pod úhlem 45°, jmenovitý rozměr 625x320, s upevňovacím rámem UR, uchycení šrouby;MANDÍK;RAG45 625x320 UR/S;http://www.mandik.cz/produktova-rada/distribucni-elementy/mrizky-a-vyustky/rag45
RAG45 625x325 UR/S;625;325;UR;0;Vyústka;s pevnými lamelami pod úhlem 45°, jmenovitý rozměr 625x325, s upevňovacím rámem UR, uchycení šrouby;MANDÍK;RAG45 625x325 UR/S;http://www.mandik.cz/produktova-rada/distribucni-elementy/mrizky-a-vyustky/rag45
RAG45 625x425 UR/S;625;425;UR;0;Vyústka;s pevnými lamelami pod úhlem 45°, jmenovitý rozměr 625x425, s upevňovacím rámem UR, uchycení šrouby;MANDÍK;RAG45 625x425 UR/S;http://www.mandik.cz/produktova-rada/distribucni-elementy/mrizky-a-vyustky/rag45
RAG45 625x525 UR/S;625;525;UR;0;Vyústka;s pevnými lamelami pod úhlem 45°, jmenovitý rozměr 625x525, s upevňovacím rámem UR, uchycení šrouby;MANDÍK;RAG45 625x525 UR/S;http://www.mandik.cz/produktova-rada/distribucni-elementy/mrizky-a-vyustky/rag45
RAG45 720x75 UR/S;720;75;UR;0;Vyústka;s pevnými lamelami pod úhlem 45°, jmenovitý rozměr 720x75, s upevňovacím rámem UR, uchycení šrouby;MANDÍK;RAG45 720x75 UR/S;http://www.mandik.cz/produktova-rada/distribucni-elementy/mrizky-a-vyustky/rag45
RAG45 720x80 UR/S;720;80;UR;0;Vyústka;s pevnými lamelami pod úhlem 45°, jmenovitý rozměr 720x80, s upevňovacím rámem UR, uchycení šrouby;MANDÍK;RAG45 720x80 UR/S;http://www.mandik.cz/produktova-rada/distribucni-elementy/mrizky-a-vyustky/rag45
RAG45 720x100 UR/S;720;100;UR;0;Vyústka;s pevnými lamelami pod úhlem 45°, jmenovitý rozměr 720x100, s upevňovacím rámem UR, uchycení šrouby;MANDÍK;RAG45 720x100 UR/S;http://www.mandik.cz/produktova-rada/distribucni-elementy/mrizky-a-vyustky/rag45
RAG45 720x120 UR/S;720;120;UR;0;Vyústka;s pevnými lamelami pod úhlem 45°, jmenovitý rozměr 720x120, s upevňovacím rámem UR, uchycení šrouby;MANDÍK;RAG45 720x120 UR/S;http://www.mandik.cz/produktova-rada/distribucni-elementy/mrizky-a-vyustky/rag45
RAG45 720x125 UR/S;720;125;UR;0;Vyústka;s pevnými lamelami pod úhlem 45°, jmenovitý rozměr 720x125, s upevňovacím rámem UR, uchycení šrouby;MANDÍK;RAG45 720x125 UR/S;http://www.mandik.cz/produktova-rada/distribucni-elementy/mrizky-a-vyustky/rag45
RAG45 720x140 UR/S;720;140;UR;0;Vyústka;s pevnými lamelami pod úhlem 45°, jmenovitý rozměr 720x140, s upevňovacím rámem UR, uchycení šrouby;MANDÍK;RAG45 720x140 UR/S;http://www.mandik.cz/produktova-rada/distribucni-elementy/mrizky-a-vyustky/rag45
RAG45 720x200 UR/S;720;200;UR;0;Vyústka;s pevnými lamelami pod úhlem 45°, jmenovitý rozměr 720x200, s upevňovacím rámem UR, uchycení šrouby;MANDÍK;RAG45 720x200 UR/S;http://www.mandik.cz/produktova-rada/distribucni-elementy/mrizky-a-vyustky/rag45
RAG45 720x220 UR/S;720;220;UR;0;Vyústka;s pevnými lamelami pod úhlem 45°, jmenovitý rozměr 720x220, s upevňovacím rámem UR, uchycení šrouby;MANDÍK;RAG45 720x220 UR/S;http://www.mandik.cz/produktova-rada/distribucni-elementy/mrizky-a-vyustky/rag45
RAG45 720x225 UR/S;720;225;UR;0;Vyústka;s pevnými lamelami pod úhlem 45°, jmenovitý rozměr 720x225, s upevňovacím rámem UR, uchycení šrouby;MANDÍK;RAG45 720x225 UR/S;http://www.mandik.cz/produktova-rada/distribucni-elementy/mrizky-a-vyustky/rag45
RAG45 720x280 UR/S;720;280;UR;0;Vyústka;s pevnými lamelami pod úhlem 45°, jmenovitý rozměr 720x280, s upevňovacím rámem UR, uchycení šrouby;MANDÍK;RAG45 720x280 UR/S;http://www.mandik.cz/produktova-rada/distribucni-elementy/mrizky-a-vyustky/rag45
RAG45 720x320 UR/S;720;320;UR;0;Vyústka;s pevnými lamelami pod úhlem 45°, jmenovitý rozměr 720x320, s upevňovacím rámem UR, uchycení šrouby;MANDÍK;RAG45 720x320 UR/S;http://www.mandik.cz/produktova-rada/distribucni-elementy/mrizky-a-vyustky/rag45
RAG45 720x325 UR/S;720;325;UR;0;Vyústka;s pevnými lamelami pod úhlem 45°, jmenovitý rozměr 720x325, s upevňovacím rámem UR, uchycení šrouby;MANDÍK;RAG45 720x325 UR/S;http://www.mandik.cz/produktova-rada/distribucni-elementy/mrizky-a-vyustky/rag45
RAG45 720x425 UR/S;720;425;UR;0;Vyústka;s pevnými lamelami pod úhlem 45°, jmenovitý rozměr 720x425, s upevňovacím rámem UR, uchycení šrouby;MANDÍK;RAG45 720x425 UR/S;http://www.mandik.cz/produktova-rada/distribucni-elementy/mrizky-a-vyustky/rag45
RAG45 720x525 UR/S;720;525;UR;0;Vyústka;s pevnými lamelami pod úhlem 45°, jmenovitý rozměr 720x525, s upevňovacím rámem UR, uchycení šrouby;MANDÍK;RAG45 720x525 UR/S;http://www.mandik.cz/produktova-rada/distribucni-elementy/mrizky-a-vyustky/rag45
RAG45 725x75 UR/S;725;75;UR;0;Vyústka;s pevnými lamelami pod úhlem 45°, jmenovitý rozměr 725x75, s upevňovacím rámem UR, uchycení šrouby;MANDÍK;RAG45 725x75 UR/S;http://www.mandik.cz/produktova-rada/distribucni-elementy/mrizky-a-vyustky/rag45
RAG45 725x80 UR/S;725;80;UR;0;Vyústka;s pevnými lamelami pod úhlem 45°, jmenovitý rozměr 725x80, s upevňovacím rámem UR, uchycení šrouby;MANDÍK;RAG45 725x80 UR/S;http://www.mandik.cz/produktova-rada/distribucni-elementy/mrizky-a-vyustky/rag45
RAG45 725x100 UR/S;725;100;UR;0;Vyústka;s pevnými lamelami pod úhlem 45°, jmenovitý rozměr 725x100, s upevňovacím rámem UR, uchycení šrouby;MANDÍK;RAG45 725x100 UR/S;http://www.mandik.cz/produktova-rada/distribucni-elementy/mrizky-a-vyustky/rag45
RAG45 725x120 UR/S;725;120;UR;0;Vyústka;s pevnými lamelami pod úhlem 45°, jmenovitý rozměr 725x120, s upevňovacím rámem UR, uchycení šrouby;MANDÍK;RAG45 725x120 UR/S;http://www.mandik.cz/produktova-rada/distribucni-elementy/mrizky-a-vyustky/rag45
RAG45 725x125 UR/S;725;125;UR;0;Vyústka;s pevnými lamelami pod úhlem 45°, jmenovitý rozměr 725x125, s upevňovacím rámem UR, uchycení šrouby;MANDÍK;RAG45 725x125 UR/S;http://www.mandik.cz/produktova-rada/distribucni-elementy/mrizky-a-vyustky/rag45
RAG45 725x140 UR/S;725;140;UR;0;Vyústka;s pevnými lamelami pod úhlem 45°, jmenovitý rozměr 725x140, s upevňovacím rámem UR, uchycení šrouby;MANDÍK;RAG45 725x140 UR/S;http://www.mandik.cz/produktova-rada/distribucni-elementy/mrizky-a-vyustky/rag45
RAG45 725x200 UR/S;725;200;UR;0;Vyústka;s pevnými lamelami pod úhlem 45°, jmenovitý rozměr 725x200, s upevňovacím rámem UR, uchycení šrouby;MANDÍK;RAG45 725x200 UR/S;http://www.mandik.cz/produktova-rada/distribucni-elementy/mrizky-a-vyustky/rag45
RAG45 725x220 UR/S;725;220;UR;0;Vyústka;s pevnými lamelami pod úhlem 45°, jmenovitý rozměr 725x220, s upevňovacím rámem UR, uchycení šrouby;MANDÍK;RAG45 725x220 UR/S;http://www.mandik.cz/produktova-rada/distribucni-elementy/mrizky-a-vyustky/rag45
RAG45 725x225 UR/S;725;225;UR;0;Vyústka;s pevnými lamelami pod úhlem 45°, jmenovitý rozměr 725x225, s upevňovacím rámem UR, uchycení šrouby;MANDÍK;RAG45 725x225 UR/S;http://www.mandik.cz/produktova-rada/distribucni-elementy/mrizky-a-vyustky/rag45
RAG45 725x280 UR/S;725;280;UR;0;Vyústka;s pevnými lamelami pod úhlem 45°, jmenovitý rozměr 725x280, s upevňovacím rámem UR, uchycení šrouby;MANDÍK;RAG45 725x280 UR/S;http://www.mandik.cz/produktova-rada/distribucni-elementy/mrizky-a-vyustky/rag45
RAG45 725x320 UR/S;725;320;UR;0;Vyústka;s pevnými lamelami pod úhlem 45°, jmenovitý rozměr 725x320, s upevňovacím rámem UR, uchycení šrouby;MANDÍK;RAG45 725x320 UR/S;http://www.mandik.cz/produktova-rada/distribucni-elementy/mrizky-a-vyustky/rag45
RAG45 725x325 UR/S;725;325;UR;0;Vyústka;s pevnými lamelami pod úhlem 45°, jmenovitý rozměr 725x325, s upevňovacím rámem UR, uchycení šrouby;MANDÍK;RAG45 725x325 UR/S;http://www.mandik.cz/produktova-rada/distribucni-elementy/mrizky-a-vyustky/rag45
RAG45 725x425 UR/S;725;425;UR;0;Vyústka;s pevnými lamelami pod úhlem 45°, jmenovitý rozměr 725x425, s upevňovacím rámem UR, uchycení šrouby;MANDÍK;RAG45 725x425 UR/S;http://www.mandik.cz/produktova-rada/distribucni-elementy/mrizky-a-vyustky/rag45
RAG45 725x525 UR/S;725;525;UR;0;Vyústka;s pevnými lamelami pod úhlem 45°, jmenovitý rozměr 725x525, s upevňovacím rámem UR, uchycení šrouby;MANDÍK;RAG45 725x525 UR/S;http://www.mandik.cz/produktova-rada/distribucni-elementy/mrizky-a-vyustky/rag45
RAG45 820x75 UR/S;820;75;UR;0;Vyústka;s pevnými lamelami pod úhlem 45°, jmenovitý rozměr 820x75, s upevňovacím rámem UR, uchycení šrouby;MANDÍK;RAG45 820x75 UR/S;http://www.mandik.cz/produktova-rada/distribucni-elementy/mrizky-a-vyustky/rag45
RAG45 820x80 UR/S;820;80;UR;0;Vyústka;s pevnými lamelami pod úhlem 45°, jmenovitý rozměr 820x80, s upevňovacím rámem UR, uchycení šrouby;MANDÍK;RAG45 820x80 UR/S;http://www.mandik.cz/produktova-rada/distribucni-elementy/mrizky-a-vyustky/rag45
RAG45 820x100 UR/S;820;100;UR;0;Vyústka;s pevnými lamelami pod úhlem 45°, jmenovitý rozměr 820x100, s upevňovacím rámem UR, uchycení šrouby;MANDÍK;RAG45 820x100 UR/S;http://www.mandik.cz/produktova-rada/distribucni-elementy/mrizky-a-vyustky/rag45
RAG45 820x120 UR/S;820;120;UR;0;Vyústka;s pevnými lamelami pod úhlem 45°, jmenovitý rozměr 820x120, s upevňovacím rámem UR, uchycení šrouby;MANDÍK;RAG45 820x120 UR/S;http://www.mandik.cz/produktova-rada/distribucni-elementy/mrizky-a-vyustky/rag45
RAG45 820x125 UR/S;820;125;UR;0;Vyústka;s pevnými lamelami pod úhlem 45°, jmenovitý rozměr 820x125, s upevňovacím rámem UR, uchycení šrouby;MANDÍK;RAG45 820x125 UR/S;http://www.mandik.cz/produktova-rada/distribucni-elementy/mrizky-a-vyustky/rag45
RAG45 820x140 UR/S;820;140;UR;0;Vyústka;s pevnými lamelami pod úhlem 45°, jmenovitý rozměr 820x140, s upevňovacím rámem UR, uchycení šrouby;MANDÍK;RAG45 820x140 UR/S;http://www.mandik.cz/produktova-rada/distribucni-elementy/mrizky-a-vyustky/rag45
RAG45 820x200 UR/S;820;200;UR;0;Vyústka;s pevnými lamelami pod úhlem 45°, jmenovitý rozměr 820x200, s upevňovacím rámem UR, uchycení šrouby;MANDÍK;RAG45 820x200 UR/S;http://www.mandik.cz/produktova-rada/distribucni-elementy/mrizky-a-vyustky/rag45
RAG45 820x220 UR/S;820;220;UR;0;Vyústka;s pevnými lamelami pod úhlem 45°, jmenovitý rozměr 820x220, s upevňovacím rámem UR, uchycení šrouby;MANDÍK;RAG45 820x220 UR/S;http://www.mandik.cz/produktova-rada/distribucni-elementy/mrizky-a-vyustky/rag45
RAG45 820x225 UR/S;820;225;UR;0;Vyústka;s pevnými lamelami pod úhlem 45°, jmenovitý rozměr 820x225, s upevňovacím rámem UR, uchycení šrouby;MANDÍK;RAG45 820x225 UR/S;http://www.mandik.cz/produktova-rada/distribucni-elementy/mrizky-a-vyustky/rag45
RAG45 820x280 UR/S;820;280;UR;0;Vyústka;s pevnými lamelami pod úhlem 45°, jmenovitý rozměr 820x280, s upevňovacím rámem UR, uchycení šrouby;MANDÍK;RAG45 820x280 UR/S;http://www.mandik.cz/produktova-rada/distribucni-elementy/mrizky-a-vyustky/rag45
RAG45 820x320 UR/S;820;320;UR;0;Vyústka;s pevnými lamelami pod úhlem 45°, jmenovitý rozměr 820x320, s upevňovacím rámem UR, uchycení šrouby;MANDÍK;RAG45 820x320 UR/S;http://www.mandik.cz/produktova-rada/distribucni-elementy/mrizky-a-vyustky/rag45
RAG45 820x325 UR/S;820;325;UR;0;Vyústka;s pevnými lamelami pod úhlem 45°, jmenovitý rozměr 820x325, s upevňovacím rámem UR, uchycení šrouby;MANDÍK;RAG45 820x325 UR/S;http://www.mandik.cz/produktova-rada/distribucni-elementy/mrizky-a-vyustky/rag45
RAG45 820x425 UR/S;820;425;UR;0;Vyústka;s pevnými lamelami pod úhlem 45°, jmenovitý rozměr 820x425, s upevňovacím rámem UR, uchycení šrouby;MANDÍK;RAG45 820x425 UR/S;http://www.mandik.cz/produktova-rada/distribucni-elementy/mrizky-a-vyustky/rag45
RAG45 820x525 UR/S;820;525;UR;0;Vyústka;s pevnými lamelami pod úhlem 45°, jmenovitý rozměr 820x525, s upevňovacím rámem UR, uchycení šrouby;MANDÍK;RAG45 820x525 UR/S;http://www.mandik.cz/produktova-rada/distribucni-elementy/mrizky-a-vyustky/rag45
RAG45 825x75 UR/S;825;75;UR;0;Vyústka;s pevnými lamelami pod úhlem 45°, jmenovitý rozměr 825x75, s upevňovacím rámem UR, uchycení šrouby;MANDÍK;RAG45 825x75 UR/S;http://www.mandik.cz/produktova-rada/distribucni-elementy/mrizky-a-vyustky/rag45
RAG45 825x80 UR/S;825;80;UR;0;Vyústka;s pevnými lamelami pod úhlem 45°, jmenovitý rozměr 825x80, s upevňovacím rámem UR, uchycení šrouby;MANDÍK;RAG45 825x80 UR/S;http://www.mandik.cz/produktova-rada/distribucni-elementy/mrizky-a-vyustky/rag45
RAG45 825x100 UR/S;825;100;UR;0;Vyústka;s pevnými lamelami pod úhlem 45°, jmenovitý rozměr 825x100, s upevňovacím rámem UR, uchycení šrouby;MANDÍK;RAG45 825x100 UR/S;http://www.mandik.cz/produktova-rada/distribucni-elementy/mrizky-a-vyustky/rag45
RAG45 825x120 UR/S;825;120;UR;0;Vyústka;s pevnými lamelami pod úhlem 45°, jmenovitý rozměr 825x120, s upevňovacím rámem UR, uchycení šrouby;MANDÍK;RAG45 825x120 UR/S;http://www.mandik.cz/produktova-rada/distribucni-elementy/mrizky-a-vyustky/rag45
RAG45 825x125 UR/S;825;125;UR;0;Vyústka;s pevnými lamelami pod úhlem 45°, jmenovitý rozměr 825x125, s upevňovacím rámem UR, uchycení šrouby;MANDÍK;RAG45 825x125 UR/S;http://www.mandik.cz/produktova-rada/distribucni-elementy/mrizky-a-vyustky/rag45
RAG45 825x140 UR/S;825;140;UR;0;Vyústka;s pevnými lamelami pod úhlem 45°, jmenovitý rozměr 825x140, s upevňovacím rámem UR, uchycení šrouby;MANDÍK;RAG45 825x140 UR/S;http://www.mandik.cz/produktova-rada/distribucni-elementy/mrizky-a-vyustky/rag45
RAG45 825x200 UR/S;825;200;UR;0;Vyústka;s pevnými lamelami pod úhlem 45°, jmenovitý rozměr 825x200, s upevňovacím rámem UR, uchycení šrouby;MANDÍK;RAG45 825x200 UR/S;http://www.mandik.cz/produktova-rada/distribucni-elementy/mrizky-a-vyustky/rag45
RAG45 825x220 UR/S;825;220;UR;0;Vyústka;s pevnými lamelami pod úhlem 45°, jmenovitý rozměr 825x220, s upevňovacím rámem UR, uchycení šrouby;MANDÍK;RAG45 825x220 UR/S;http://www.mandik.cz/produktova-rada/distribucni-elementy/mrizky-a-vyustky/rag45
RAG45 825x225 UR/S;825;225;UR;0;Vyústka;s pevnými lamelami pod úhlem 45°, jmenovitý rozměr 825x225, s upevňovacím rámem UR, uchycení šrouby;MANDÍK;RAG45 825x225 UR/S;http://www.mandik.cz/produktova-rada/distribucni-elementy/mrizky-a-vyustky/rag45
RAG45 825x280 UR/S;825;280;UR;0;Vyústka;s pevnými lamelami pod úhlem 45°, jmenovitý rozměr 825x280, s upevňovacím rámem UR, uchycení šrouby;MANDÍK;RAG45 825x280 UR/S;http://www.mandik.cz/produktova-rada/distribucni-elementy/mrizky-a-vyustky/rag45
RAG45 825x320 UR/S;825;320;UR;0;Vyústka;s pevnými lamelami pod úhlem 45°, jmenovitý rozměr 825x320, s upevňovacím rámem UR, uchycení šrouby;MANDÍK;RAG45 825x320 UR/S;http://www.mandik.cz/produktova-rada/distribucni-elementy/mrizky-a-vyustky/rag45
RAG45 825x325 UR/S;825;325;UR;0;Vyústka;s pevnými lamelami pod úhlem 45°, jmenovitý rozměr 825x325, s upevňovacím rámem UR, uchycení šrouby;MANDÍK;RAG45 825x325 UR/S;http://www.mandik.cz/produktova-rada/distribucni-elementy/mrizky-a-vyustky/rag45
RAG45 825x425 UR/S;825;425;UR;0;Vyústka;s pevnými lamelami pod úhlem 45°, jmenovitý rozměr 825x425, s upevňovacím rámem UR, uchycení šrouby;MANDÍK;RAG45 825x425 UR/S;http://www.mandik.cz/produktova-rada/distribucni-elementy/mrizky-a-vyustky/rag45
RAG45 825x525 UR/S;825;525;UR;0;Vyústka;s pevnými lamelami pod úhlem 45°, jmenovitý rozměr 825x525, s upevňovacím rámem UR, uchycení šrouby;MANDÍK;RAG45 825x525 UR/S;http://www.mandik.cz/produktova-rada/distribucni-elementy/mrizky-a-vyustky/rag45
RAG45 1020x75 UR/S;1020;75;UR;0;Vyústka;s pevnými lamelami pod úhlem 45°, jmenovitý rozměr 1020x75, s upevňovacím rámem UR, uchycení šrouby;MANDÍK;RAG45 1020x75 UR/S;http://www.mandik.cz/produktova-rada/distribucni-elementy/mrizky-a-vyustky/rag45
RAG45 1020x80 UR/S;1020;80;UR;0;Vyústka;s pevnými lamelami pod úhlem 45°, jmenovitý rozměr 1020x80, s upevňovacím rámem UR, uchycení šrouby;MANDÍK;RAG45 1020x80 UR/S;http://www.mandik.cz/produktova-rada/distribucni-elementy/mrizky-a-vyustky/rag45
RAG45 1020x100 UR/S;1020;100;UR;0;Vyústka;s pevnými lamelami pod úhlem 45°, jmenovitý rozměr 1020x100, s upevňovacím rámem UR, uchycení šrouby;MANDÍK;RAG45 1020x100 UR/S;http://www.mandik.cz/produktova-rada/distribucni-elementy/mrizky-a-vyustky/rag45
RAG45 1020x120 UR/S;1020;120;UR;0;Vyústka;s pevnými lamelami pod úhlem 45°, jmenovitý rozměr 1020x120, s upevňovacím rámem UR, uchycení šrouby;MANDÍK;RAG45 1020x120 UR/S;http://www.mandik.cz/produktova-rada/distribucni-elementy/mrizky-a-vyustky/rag45
RAG45 1020x125 UR/S;1020;125;UR;0;Vyústka;s pevnými lamelami pod úhlem 45°, jmenovitý rozměr 1020x125, s upevňovacím rámem UR, uchycení šrouby;MANDÍK;RAG45 1020x125 UR/S;http://www.mandik.cz/produktova-rada/distribucni-elementy/mrizky-a-vyustky/rag45
RAG45 1020x140 UR/S;1020;140;UR;0;Vyústka;s pevnými lamelami pod úhlem 45°, jmenovitý rozměr 1020x140, s upevňovacím rámem UR, uchycení šrouby;MANDÍK;RAG45 1020x140 UR/S;http://www.mandik.cz/produktova-rada/distribucni-elementy/mrizky-a-vyustky/rag45
RAG45 1020x200 UR/S;1020;200;UR;0;Vyústka;s pevnými lamelami pod úhlem 45°, jmenovitý rozměr 1020x200, s upevňovacím rámem UR, uchycení šrouby;MANDÍK;RAG45 1020x200 UR/S;http://www.mandik.cz/produktova-rada/distribucni-elementy/mrizky-a-vyustky/rag45
RAG45 1020x220 UR/S;1020;220;UR;0;Vyústka;s pevnými lamelami pod úhlem 45°, jmenovitý rozměr 1020x220, s upevňovacím rámem UR, uchycení šrouby;MANDÍK;RAG45 1020x220 UR/S;http://www.mandik.cz/produktova-rada/distribucni-elementy/mrizky-a-vyustky/rag45
RAG45 1020x225 UR/S;1020;225;UR;0;Vyústka;s pevnými lamelami pod úhlem 45°, jmenovitý rozměr 1020x225, s upevňovacím rámem UR, uchycení šrouby;MANDÍK;RAG45 1020x225 UR/S;http://www.mandik.cz/produktova-rada/distribucni-elementy/mrizky-a-vyustky/rag45
RAG45 1020x280 UR/S;1020;280;UR;0;Vyústka;s pevnými lamelami pod úhlem 45°, jmenovitý rozměr 1020x280, s upevňovacím rámem UR, uchycení šrouby;MANDÍK;RAG45 1020x280 UR/S;http://www.mandik.cz/produktova-rada/distribucni-elementy/mrizky-a-vyustky/rag45
RAG45 1020x320 UR/S;1020;320;UR;0;Vyústka;s pevnými lamelami pod úhlem 45°, jmenovitý rozměr 1020x320, s upevňovacím rámem UR, uchycení šrouby;MANDÍK;RAG45 1020x320 UR/S;http://www.mandik.cz/produktova-rada/distribucni-elementy/mrizky-a-vyustky/rag45
RAG45 1020x325 UR/S;1020;325;UR;0;Vyústka;s pevnými lamelami pod úhlem 45°, jmenovitý rozměr 1020x325, s upevňovacím rámem UR, uchycení šrouby;MANDÍK;RAG45 1020x325 UR/S;http://www.mandik.cz/produktova-rada/distribucni-elementy/mrizky-a-vyustky/rag45
RAG45 1020x425 UR/S;1020;425;UR;0;Vyústka;s pevnými lamelami pod úhlem 45°, jmenovitý rozměr 1020x425, s upevňovacím rámem UR, uchycení šrouby;MANDÍK;RAG45 1020x425 UR/S;http://www.mandik.cz/produktova-rada/distribucni-elementy/mrizky-a-vyustky/rag45
RAG45 1020x525 UR/S;1020;525;UR;0;Vyústka;s pevnými lamelami pod úhlem 45°, jmenovitý rozměr 1020x525, s upevňovacím rámem UR, uchycení šrouby;MANDÍK;RAG45 1020x525 UR/S;http://www.mandik.cz/produktova-rada/distribucni-elementy/mrizky-a-vyustky/rag45
RAG45 1225x75 UR/S;1225;75;UR;0;Vyústka;s pevnými lamelami pod úhlem 45°, jmenovitý rozměr 1225x75, s upevňovacím rámem UR, uchycení šrouby;MANDÍK;RAG45 1225x75 UR/S;http://www.mandik.cz/produktova-rada/distribucni-elementy/mrizky-a-vyustky/rag45
RAG45 1225x80 UR/S;1225;80;UR;0;Vyústka;s pevnými lamelami pod úhlem 45°, jmenovitý rozměr 1225x80, s upevňovacím rámem UR, uchycení šrouby;MANDÍK;RAG45 1225x80 UR/S;http://www.mandik.cz/produktova-rada/distribucni-elementy/mrizky-a-vyustky/rag45
RAG45 1225x100 UR/S;1225;100;UR;0;Vyústka;s pevnými lamelami pod úhlem 45°, jmenovitý rozměr 1225x100, s upevňovacím rámem UR, uchycení šrouby;MANDÍK;RAG45 1225x100 UR/S;http://www.mandik.cz/produktova-rada/distribucni-elementy/mrizky-a-vyustky/rag45
RAG45 1225x120 UR/S;1225;120;UR;0;Vyústka;s pevnými lamelami pod úhlem 45°, jmenovitý rozměr 1225x120, s upevňovacím rámem UR, uchycení šrouby;MANDÍK;RAG45 1225x120 UR/S;http://www.mandik.cz/produktova-rada/distribucni-elementy/mrizky-a-vyustky/rag45
RAG45 1225x125 UR/S;1225;125;UR;0;Vyústka;s pevnými lamelami pod úhlem 45°, jmenovitý rozměr 1225x125, s upevňovacím rámem UR, uchycení šrouby;MANDÍK;RAG45 1225x125 UR/S;http://www.mandik.cz/produktova-rada/distribucni-elementy/mrizky-a-vyustky/rag45
RAG45 1225x140 UR/S;1225;140;UR;0;Vyústka;s pevnými lamelami pod úhlem 45°, jmenovitý rozměr 1225x140, s upevňovacím rámem UR, uchycení šrouby;MANDÍK;RAG45 1225x140 UR/S;http://www.mandik.cz/produktova-rada/distribucni-elementy/mrizky-a-vyustky/rag45
RAG45 1225x200 UR/S;1225;200;UR;0;Vyústka;s pevnými lamelami pod úhlem 45°, jmenovitý rozměr 1225x200, s upevňovacím rámem UR, uchycení šrouby;MANDÍK;RAG45 1225x200 UR/S;http://www.mandik.cz/produktova-rada/distribucni-elementy/mrizky-a-vyustky/rag45
RAG45 1225x220 UR/S;1225;220;UR;0;Vyústka;s pevnými lamelami pod úhlem 45°, jmenovitý rozměr 1225x220, s upevňovacím rámem UR, uchycení šrouby;MANDÍK;RAG45 1225x220 UR/S;http://www.mandik.cz/produktova-rada/distribucni-elementy/mrizky-a-vyustky/rag45
RAG45 1225x225 UR/S;1225;225;UR;0;Vyústka;s pevnými lamelami pod úhlem 45°, jmenovitý rozměr 1225x225, s upevňovacím rámem UR, uchycení šrouby;MANDÍK;RAG45 1225x225 UR/S;http://www.mandik.cz/produktova-rada/distribucni-elementy/mrizky-a-vyustky/rag45
RAG45 1225x280 UR/S;1225;280;UR;0;Vyústka;s pevnými lamelami pod úhlem 45°, jmenovitý rozměr 1225x280, s upevňovacím rámem UR, uchycení šrouby;MANDÍK;RAG45 1225x280 UR/S;http://www.mandik.cz/produktova-rada/distribucni-elementy/mrizky-a-vyustky/rag45
RAG45 1225x320 UR/S;1225;320;UR;0;Vyústka;s pevnými lamelami pod úhlem 45°, jmenovitý rozměr 1225x320, s upevňovacím rámem UR, uchycení šrouby;MANDÍK;RAG45 1225x320 UR/S;http://www.mandik.cz/produktova-rada/distribucni-elementy/mrizky-a-vyustky/rag45
RAG45 1225x325 UR/S;1225;325;UR;0;Vyústka;s pevnými lamelami pod úhlem 45°, jmenovitý rozměr 1225x325, s upevňovacím rámem UR, uchycení šrouby;MANDÍK;RAG45 1225x325 UR/S;http://www.mandik.cz/produktova-rada/distribucni-elementy/mrizky-a-vyustky/rag45
RAG45 1225x425 UR/S;1225;425;UR;0;Vyústka;s pevnými lamelami pod úhlem 45°, jmenovitý rozměr 1225x425, s upevňovacím rámem UR, uchycení šrouby;MANDÍK;RAG45 1225x425 UR/S;http://www.mandik.cz/produktova-rada/distribucni-elementy/mrizky-a-vyustky/rag45
RAG45 1225x525 UR/S;1225;525;UR;0;Vyústka;s pevnými lamelami pod úhlem 45°, jmenovitý rozměr 1225x525, s upevňovacím rámem UR, uchycení šrouby;MANDÍK;RAG45 1225x525 UR/S;http://www.mandik.cz/produktova-rada/distribucni-elementy/mrizky-a-vyustky/rag45
RAG45 200x75 R1/S;200;75;R1;1;Vyústka;s pevnými lamelami pod úhlem 45°, jmenovitý rozměr 200x75, s regulací R1, uchycení šrouby;MANDÍK;RAG45 200x75 R1/S;http://www.mandik.cz/produktova-rada/distribucni-elementy/mrizky-a-vyustky/rag45
RAG45 200x80 R1/S;200;80;R1;1;Vyústka;s pevnými lamelami pod úhlem 45°, jmenovitý rozměr 200x80, s regulací R1, uchycení šrouby;MANDÍK;RAG45 200x80 R1/S;http://www.mandik.cz/produktova-rada/distribucni-elementy/mrizky-a-vyustky/rag45
RAG45 200x100 R1/S;200;100;R1;1;Vyústka;s pevnými lamelami pod úhlem 45°, jmenovitý rozměr 200x100, s regulací R1, uchycení šrouby;MANDÍK;RAG45 200x100 R1/S;http://www.mandik.cz/produktova-rada/distribucni-elementy/mrizky-a-vyustky/rag45
RAG45 200x120 R1/S;200;120;R1;1;Vyústka;s pevnými lamelami pod úhlem 45°, jmenovitý rozměr 200x120, s regulací R1, uchycení šrouby;MANDÍK;RAG45 200x120 R1/S;http://www.mandik.cz/produktova-rada/distribucni-elementy/mrizky-a-vyustky/rag45
RAG45 200x125 R1/S;200;125;R1;1;Vyústka;s pevnými lamelami pod úhlem 45°, jmenovitý rozměr 200x125, s regulací R1, uchycení šrouby;MANDÍK;RAG45 200x125 R1/S;http://www.mandik.cz/produktova-rada/distribucni-elementy/mrizky-a-vyustky/rag45
RAG45 200x140 R1/S;200;140;R1;1;Vyústka;s pevnými lamelami pod úhlem 45°, jmenovitý rozměr 200x140, s regulací R1, uchycení šrouby;MANDÍK;RAG45 200x140 R1/S;http://www.mandik.cz/produktova-rada/distribucni-elementy/mrizky-a-vyustky/rag45
RAG45 200x200 R1/S;200;200;R1;1;Vyústka;s pevnými lamelami pod úhlem 45°, jmenovitý rozměr 200x200, s regulací R1, uchycení šrouby;MANDÍK;RAG45 200x200 R1/S;http://www.mandik.cz/produktova-rada/distribucni-elementy/mrizky-a-vyustky/rag45
RAG45 200x220 R1/S;200;220;R1;1;Vyústka;s pevnými lamelami pod úhlem 45°, jmenovitý rozměr 200x220, s regulací R1, uchycení šrouby;MANDÍK;RAG45 200x220 R1/S;http://www.mandik.cz/produktova-rada/distribucni-elementy/mrizky-a-vyustky/rag45
RAG45 200x225 R1/S;200;225;R1;1;Vyústka;s pevnými lamelami pod úhlem 45°, jmenovitý rozměr 200x225, s regulací R1, uchycení šrouby;MANDÍK;RAG45 200x225 R1/S;http://www.mandik.cz/produktova-rada/distribucni-elementy/mrizky-a-vyustky/rag45
RAG45 200x280 R1/S;200;280;R1;1;Vyústka;s pevnými lamelami pod úhlem 45°, jmenovitý rozměr 200x280, s regulací R1, uchycení šrouby;MANDÍK;RAG45 200x280 R1/S;http://www.mandik.cz/produktova-rada/distribucni-elementy/mrizky-a-vyustky/rag45
RAG45 200x320 R1/S;200;320;R1;1;Vyústka;s pevnými lamelami pod úhlem 45°, jmenovitý rozměr 200x320, s regulací R1, uchycení šrouby;MANDÍK;RAG45 200x320 R1/S;http://www.mandik.cz/produktova-rada/distribucni-elementy/mrizky-a-vyustky/rag45
RAG45 200x325 R1/S;200;325;R1;1;Vyústka;s pevnými lamelami pod úhlem 45°, jmenovitý rozměr 200x325, s regulací R1, uchycení šrouby;MANDÍK;RAG45 200x325 R1/S;http://www.mandik.cz/produktova-rada/distribucni-elementy/mrizky-a-vyustky/rag45
RAG45 200x425 R1/S;200;425;R1;1;Vyústka;s pevnými lamelami pod úhlem 45°, jmenovitý rozměr 200x425, s regulací R1, uchycení šrouby;MANDÍK;RAG45 200x425 R1/S;http://www.mandik.cz/produktova-rada/distribucni-elementy/mrizky-a-vyustky/rag45
RAG45 200x525 R1/S;200;525;R1;1;Vyústka;s pevnými lamelami pod úhlem 45°, jmenovitý rozměr 200x525, s regulací R1, uchycení šrouby;MANDÍK;RAG45 200x525 R1/S;http://www.mandik.cz/produktova-rada/distribucni-elementy/mrizky-a-vyustky/rag45
RAG45 220x75 R1/S;220;75;R1;1;Vyústka;s pevnými lamelami pod úhlem 45°, jmenovitý rozměr 220x75, s regulací R1, uchycení šrouby;MANDÍK;RAG45 220x75 R1/S;http://www.mandik.cz/produktova-rada/distribucni-elementy/mrizky-a-vyustky/rag45
RAG45 220x80 R1/S;220;80;R1;1;Vyústka;s pevnými lamelami pod úhlem 45°, jmenovitý rozměr 220x80, s regulací R1, uchycení šrouby;MANDÍK;RAG45 220x80 R1/S;http://www.mandik.cz/produktova-rada/distribucni-elementy/mrizky-a-vyustky/rag45
RAG45 220x100 R1/S;220;100;R1;1;Vyústka;s pevnými lamelami pod úhlem 45°, jmenovitý rozměr 220x100, s regulací R1, uchycení šrouby;MANDÍK;RAG45 220x100 R1/S;http://www.mandik.cz/produktova-rada/distribucni-elementy/mrizky-a-vyustky/rag45
RAG45 220x120 R1/S;220;120;R1;1;Vyústka;s pevnými lamelami pod úhlem 45°, jmenovitý rozměr 220x120, s regulací R1, uchycení šrouby;MANDÍK;RAG45 220x120 R1/S;http://www.mandik.cz/produktova-rada/distribucni-elementy/mrizky-a-vyustky/rag45
RAG45 220x125 R1/S;220;125;R1;1;Vyústka;s pevnými lamelami pod úhlem 45°, jmenovitý rozměr 220x125, s regulací R1, uchycení šrouby;MANDÍK;RAG45 220x125 R1/S;http://www.mandik.cz/produktova-rada/distribucni-elementy/mrizky-a-vyustky/rag45
RAG45 220x140 R1/S;220;140;R1;1;Vyústka;s pevnými lamelami pod úhlem 45°, jmenovitý rozměr 220x140, s regulací R1, uchycení šrouby;MANDÍK;RAG45 220x140 R1/S;http://www.mandik.cz/produktova-rada/distribucni-elementy/mrizky-a-vyustky/rag45
RAG45 220x200 R1/S;220;200;R1;1;Vyústka;s pevnými lamelami pod úhlem 45°, jmenovitý rozměr 220x200, s regulací R1, uchycení šrouby;MANDÍK;RAG45 220x200 R1/S;http://www.mandik.cz/produktova-rada/distribucni-elementy/mrizky-a-vyustky/rag45
RAG45 220x220 R1/S;220;220;R1;1;Vyústka;s pevnými lamelami pod úhlem 45°, jmenovitý rozměr 220x220, s regulací R1, uchycení šrouby;MANDÍK;RAG45 220x220 R1/S;http://www.mandik.cz/produktova-rada/distribucni-elementy/mrizky-a-vyustky/rag45
RAG45 220x225 R1/S;220;225;R1;1;Vyústka;s pevnými lamelami pod úhlem 45°, jmenovitý rozměr 220x225, s regulací R1, uchycení šrouby;MANDÍK;RAG45 220x225 R1/S;http://www.mandik.cz/produktova-rada/distribucni-elementy/mrizky-a-vyustky/rag45
RAG45 220x280 R1/S;220;280;R1;1;Vyústka;s pevnými lamelami pod úhlem 45°, jmenovitý rozměr 220x280, s regulací R1, uchycení šrouby;MANDÍK;RAG45 220x280 R1/S;http://www.mandik.cz/produktova-rada/distribucni-elementy/mrizky-a-vyustky/rag45
RAG45 220x320 R1/S;220;320;R1;1;Vyústka;s pevnými lamelami pod úhlem 45°, jmenovitý rozměr 220x320, s regulací R1, uchycení šrouby;MANDÍK;RAG45 220x320 R1/S;http://www.mandik.cz/produktova-rada/distribucni-elementy/mrizky-a-vyustky/rag45
RAG45 220x325 R1/S;220;325;R1;1;Vyústka;s pevnými lamelami pod úhlem 45°, jmenovitý rozměr 220x325, s regulací R1, uchycení šrouby;MANDÍK;RAG45 220x325 R1/S;http://www.mandik.cz/produktova-rada/distribucni-elementy/mrizky-a-vyustky/rag45
RAG45 220x425 R1/S;220;425;R1;1;Vyústka;s pevnými lamelami pod úhlem 45°, jmenovitý rozměr 220x425, s regulací R1, uchycení šrouby;MANDÍK;RAG45 220x425 R1/S;http://www.mandik.cz/produktova-rada/distribucni-elementy/mrizky-a-vyustky/rag45
RAG45 220x525 R1/S;220;525;R1;1;Vyústka;s pevnými lamelami pod úhlem 45°, jmenovitý rozměr 220x525, s regulací R1, uchycení šrouby;MANDÍK;RAG45 220x525 R1/S;http://www.mandik.cz/produktova-rada/distribucni-elementy/mrizky-a-vyustky/rag45
RAG45 225x75 R1/S;225;75;R1;1;Vyústka;s pevnými lamelami pod úhlem 45°, jmenovitý rozměr 225x75, s regulací R1, uchycení šrouby;MANDÍK;RAG45 225x75 R1/S;http://www.mandik.cz/produktova-rada/distribucni-elementy/mrizky-a-vyustky/rag45
RAG45 225x80 R1/S;225;80;R1;1;Vyústka;s pevnými lamelami pod úhlem 45°, jmenovitý rozměr 225x80, s regulací R1, uchycení šrouby;MANDÍK;RAG45 225x80 R1/S;http://www.mandik.cz/produktova-rada/distribucni-elementy/mrizky-a-vyustky/rag45
RAG45 225x100 R1/S;225;100;R1;1;Vyústka;s pevnými lamelami pod úhlem 45°, jmenovitý rozměr 225x100, s regulací R1, uchycení šrouby;MANDÍK;RAG45 225x100 R1/S;http://www.mandik.cz/produktova-rada/distribucni-elementy/mrizky-a-vyustky/rag45
RAG45 225x120 R1/S;225;120;R1;1;Vyústka;s pevnými lamelami pod úhlem 45°, jmenovitý rozměr 225x120, s regulací R1, uchycení šrouby;MANDÍK;RAG45 225x120 R1/S;http://www.mandik.cz/produktova-rada/distribucni-elementy/mrizky-a-vyustky/rag45
RAG45 225x125 R1/S;225;125;R1;1;Vyústka;s pevnými lamelami pod úhlem 45°, jmenovitý rozměr 225x125, s regulací R1, uchycení šrouby;MANDÍK;RAG45 225x125 R1/S;http://www.mandik.cz/produktova-rada/distribucni-elementy/mrizky-a-vyustky/rag45
RAG45 225x140 R1/S;225;140;R1;1;Vyústka;s pevnými lamelami pod úhlem 45°, jmenovitý rozměr 225x140, s regulací R1, uchycení šrouby;MANDÍK;RAG45 225x140 R1/S;http://www.mandik.cz/produktova-rada/distribucni-elementy/mrizky-a-vyustky/rag45
RAG45 225x200 R1/S;225;200;R1;1;Vyústka;s pevnými lamelami pod úhlem 45°, jmenovitý rozměr 225x200, s regulací R1, uchycení šrouby;MANDÍK;RAG45 225x200 R1/S;http://www.mandik.cz/produktova-rada/distribucni-elementy/mrizky-a-vyustky/rag45
RAG45 225x220 R1/S;225;220;R1;1;Vyústka;s pevnými lamelami pod úhlem 45°, jmenovitý rozměr 225x220, s regulací R1, uchycení šrouby;MANDÍK;RAG45 225x220 R1/S;http://www.mandik.cz/produktova-rada/distribucni-elementy/mrizky-a-vyustky/rag45
RAG45 225x225 R1/S;225;225;R1;1;Vyústka;s pevnými lamelami pod úhlem 45°, jmenovitý rozměr 225x225, s regulací R1, uchycení šrouby;MANDÍK;RAG45 225x225 R1/S;http://www.mandik.cz/produktova-rada/distribucni-elementy/mrizky-a-vyustky/rag45
RAG45 225x280 R1/S;225;280;R1;1;Vyústka;s pevnými lamelami pod úhlem 45°, jmenovitý rozměr 225x280, s regulací R1, uchycení šrouby;MANDÍK;RAG45 225x280 R1/S;http://www.mandik.cz/produktova-rada/distribucni-elementy/mrizky-a-vyustky/rag45
RAG45 225x320 R1/S;225;320;R1;1;Vyústka;s pevnými lamelami pod úhlem 45°, jmenovitý rozměr 225x320, s regulací R1, uchycení šrouby;MANDÍK;RAG45 225x320 R1/S;http://www.mandik.cz/produktova-rada/distribucni-elementy/mrizky-a-vyustky/rag45
RAG45 225x325 R1/S;225;325;R1;1;Vyústka;s pevnými lamelami pod úhlem 45°, jmenovitý rozměr 225x325, s regulací R1, uchycení šrouby;MANDÍK;RAG45 225x325 R1/S;http://www.mandik.cz/produktova-rada/distribucni-elementy/mrizky-a-vyustky/rag45
RAG45 225x425 R1/S;225;425;R1;1;Vyústka;s pevnými lamelami pod úhlem 45°, jmenovitý rozměr 225x425, s regulací R1, uchycení šrouby;MANDÍK;RAG45 225x425 R1/S;http://www.mandik.cz/produktova-rada/distribucni-elementy/mrizky-a-vyustky/rag45
RAG45 225x525 R1/S;225;525;R1;1;Vyústka;s pevnými lamelami pod úhlem 45°, jmenovitý rozměr 225x525, s regulací R1, uchycení šrouby;MANDÍK;RAG45 225x525 R1/S;http://www.mandik.cz/produktova-rada/distribucni-elementy/mrizky-a-vyustky/rag45
RAG45 280x75 R1/S;280;75;R1;1;Vyústka;s pevnými lamelami pod úhlem 45°, jmenovitý rozměr 280x75, s regulací R1, uchycení šrouby;MANDÍK;RAG45 280x75 R1/S;http://www.mandik.cz/produktova-rada/distribucni-elementy/mrizky-a-vyustky/rag45
RAG45 280x80 R1/S;280;80;R1;1;Vyústka;s pevnými lamelami pod úhlem 45°, jmenovitý rozměr 280x80, s regulací R1, uchycení šrouby;MANDÍK;RAG45 280x80 R1/S;http://www.mandik.cz/produktova-rada/distribucni-elementy/mrizky-a-vyustky/rag45
RAG45 280x100 R1/S;280;100;R1;1;Vyústka;s pevnými lamelami pod úhlem 45°, jmenovitý rozměr 280x100, s regulací R1, uchycení šrouby;MANDÍK;RAG45 280x100 R1/S;http://www.mandik.cz/produktova-rada/distribucni-elementy/mrizky-a-vyustky/rag45
RAG45 280x120 R1/S;280;120;R1;1;Vyústka;s pevnými lamelami pod úhlem 45°, jmenovitý rozměr 280x120, s regulací R1, uchycení šrouby;MANDÍK;RAG45 280x120 R1/S;http://www.mandik.cz/produktova-rada/distribucni-elementy/mrizky-a-vyustky/rag45
RAG45 280x125 R1/S;280;125;R1;1;Vyústka;s pevnými lamelami pod úhlem 45°, jmenovitý rozměr 280x125, s regulací R1, uchycení šrouby;MANDÍK;RAG45 280x125 R1/S;http://www.mandik.cz/produktova-rada/distribucni-elementy/mrizky-a-vyustky/rag45
RAG45 280x140 R1/S;280;140;R1;1;Vyústka;s pevnými lamelami pod úhlem 45°, jmenovitý rozměr 280x140, s regulací R1, uchycení šrouby;MANDÍK;RAG45 280x140 R1/S;http://www.mandik.cz/produktova-rada/distribucni-elementy/mrizky-a-vyustky/rag45
RAG45 280x200 R1/S;280;200;R1;1;Vyústka;s pevnými lamelami pod úhlem 45°, jmenovitý rozměr 280x200, s regulací R1, uchycení šrouby;MANDÍK;RAG45 280x200 R1/S;http://www.mandik.cz/produktova-rada/distribucni-elementy/mrizky-a-vyustky/rag45
RAG45 280x220 R1/S;280;220;R1;1;Vyústka;s pevnými lamelami pod úhlem 45°, jmenovitý rozměr 280x220, s regulací R1, uchycení šrouby;MANDÍK;RAG45 280x220 R1/S;http://www.mandik.cz/produktova-rada/distribucni-elementy/mrizky-a-vyustky/rag45
RAG45 280x225 R1/S;280;225;R1;1;Vyústka;s pevnými lamelami pod úhlem 45°, jmenovitý rozměr 280x225, s regulací R1, uchycení šrouby;MANDÍK;RAG45 280x225 R1/S;http://www.mandik.cz/produktova-rada/distribucni-elementy/mrizky-a-vyustky/rag45
RAG45 280x280 R1/S;280;280;R1;1;Vyústka;s pevnými lamelami pod úhlem 45°, jmenovitý rozměr 280x280, s regulací R1, uchycení šrouby;MANDÍK;RAG45 280x280 R1/S;http://www.mandik.cz/produktova-rada/distribucni-elementy/mrizky-a-vyustky/rag45
RAG45 280x320 R1/S;280;320;R1;1;Vyústka;s pevnými lamelami pod úhlem 45°, jmenovitý rozměr 280x320, s regulací R1, uchycení šrouby;MANDÍK;RAG45 280x320 R1/S;http://www.mandik.cz/produktova-rada/distribucni-elementy/mrizky-a-vyustky/rag45
RAG45 280x325 R1/S;280;325;R1;1;Vyústka;s pevnými lamelami pod úhlem 45°, jmenovitý rozměr 280x325, s regulací R1, uchycení šrouby;MANDÍK;RAG45 280x325 R1/S;http://www.mandik.cz/produktova-rada/distribucni-elementy/mrizky-a-vyustky/rag45
RAG45 280x425 R1/S;280;425;R1;1;Vyústka;s pevnými lamelami pod úhlem 45°, jmenovitý rozměr 280x425, s regulací R1, uchycení šrouby;MANDÍK;RAG45 280x425 R1/S;http://www.mandik.cz/produktova-rada/distribucni-elementy/mrizky-a-vyustky/rag45
RAG45 280x525 R1/S;280;525;R1;1;Vyústka;s pevnými lamelami pod úhlem 45°, jmenovitý rozměr 280x525, s regulací R1, uchycení šrouby;MANDÍK;RAG45 280x525 R1/S;http://www.mandik.cz/produktova-rada/distribucni-elementy/mrizky-a-vyustky/rag45
RAG45 320x75 R1/S;320;75;R1;1;Vyústka;s pevnými lamelami pod úhlem 45°, jmenovitý rozměr 320x75, s regulací R1, uchycení šrouby;MANDÍK;RAG45 320x75 R1/S;http://www.mandik.cz/produktova-rada/distribucni-elementy/mrizky-a-vyustky/rag45
RAG45 320x80 R1/S;320;80;R1;1;Vyústka;s pevnými lamelami pod úhlem 45°, jmenovitý rozměr 320x80, s regulací R1, uchycení šrouby;MANDÍK;RAG45 320x80 R1/S;http://www.mandik.cz/produktova-rada/distribucni-elementy/mrizky-a-vyustky/rag45
RAG45 320x100 R1/S;320;100;R1;1;Vyústka;s pevnými lamelami pod úhlem 45°, jmenovitý rozměr 320x100, s regulací R1, uchycení šrouby;MANDÍK;RAG45 320x100 R1/S;http://www.mandik.cz/produktova-rada/distribucni-elementy/mrizky-a-vyustky/rag45
RAG45 320x120 R1/S;320;120;R1;1;Vyústka;s pevnými lamelami pod úhlem 45°, jmenovitý rozměr 320x120, s regulací R1, uchycení šrouby;MANDÍK;RAG45 320x120 R1/S;http://www.mandik.cz/produktova-rada/distribucni-elementy/mrizky-a-vyustky/rag45
RAG45 320x125 R1/S;320;125;R1;1;Vyústka;s pevnými lamelami pod úhlem 45°, jmenovitý rozměr 320x125, s regulací R1, uchycení šrouby;MANDÍK;RAG45 320x125 R1/S;http://www.mandik.cz/produktova-rada/distribucni-elementy/mrizky-a-vyustky/rag45
RAG45 320x140 R1/S;320;140;R1;1;Vyústka;s pevnými lamelami pod úhlem 45°, jmenovitý rozměr 320x140, s regulací R1, uchycení šrouby;MANDÍK;RAG45 320x140 R1/S;http://www.mandik.cz/produktova-rada/distribucni-elementy/mrizky-a-vyustky/rag45
RAG45 320x200 R1/S;320;200;R1;1;Vyústka;s pevnými lamelami pod úhlem 45°, jmenovitý rozměr 320x200, s regulací R1, uchycení šrouby;MANDÍK;RAG45 320x200 R1/S;http://www.mandik.cz/produktova-rada/distribucni-elementy/mrizky-a-vyustky/rag45
RAG45 320x220 R1/S;320;220;R1;1;Vyústka;s pevnými lamelami pod úhlem 45°, jmenovitý rozměr 320x220, s regulací R1, uchycení šrouby;MANDÍK;RAG45 320x220 R1/S;http://www.mandik.cz/produktova-rada/distribucni-elementy/mrizky-a-vyustky/rag45
RAG45 320x225 R1/S;320;225;R1;1;Vyústka;s pevnými lamelami pod úhlem 45°, jmenovitý rozměr 320x225, s regulací R1, uchycení šrouby;MANDÍK;RAG45 320x225 R1/S;http://www.mandik.cz/produktova-rada/distribucni-elementy/mrizky-a-vyustky/rag45
RAG45 320x280 R1/S;320;280;R1;1;Vyústka;s pevnými lamelami pod úhlem 45°, jmenovitý rozměr 320x280, s regulací R1, uchycení šrouby;MANDÍK;RAG45 320x280 R1/S;http://www.mandik.cz/produktova-rada/distribucni-elementy/mrizky-a-vyustky/rag45
RAG45 320x320 R1/S;320;320;R1;1;Vyústka;s pevnými lamelami pod úhlem 45°, jmenovitý rozměr 320x320, s regulací R1, uchycení šrouby;MANDÍK;RAG45 320x320 R1/S;http://www.mandik.cz/produktova-rada/distribucni-elementy/mrizky-a-vyustky/rag45
RAG45 320x325 R1/S;320;325;R1;1;Vyústka;s pevnými lamelami pod úhlem 45°, jmenovitý rozměr 320x325, s regulací R1, uchycení šrouby;MANDÍK;RAG45 320x325 R1/S;http://www.mandik.cz/produktova-rada/distribucni-elementy/mrizky-a-vyustky/rag45
RAG45 320x425 R1/S;320;425;R1;1;Vyústka;s pevnými lamelami pod úhlem 45°, jmenovitý rozměr 320x425, s regulací R1, uchycení šrouby;MANDÍK;RAG45 320x425 R1/S;http://www.mandik.cz/produktova-rada/distribucni-elementy/mrizky-a-vyustky/rag45
RAG45 320x525 R1/S;320;525;R1;1;Vyústka;s pevnými lamelami pod úhlem 45°, jmenovitý rozměr 320x525, s regulací R1, uchycení šrouby;MANDÍK;RAG45 320x525 R1/S;http://www.mandik.cz/produktova-rada/distribucni-elementy/mrizky-a-vyustky/rag45
RAG45 325x75 R1/S;325;75;R1;1;Vyústka;s pevnými lamelami pod úhlem 45°, jmenovitý rozměr 325x75, s regulací R1, uchycení šrouby;MANDÍK;RAG45 325x75 R1/S;http://www.mandik.cz/produktova-rada/distribucni-elementy/mrizky-a-vyustky/rag45
RAG45 325x80 R1/S;325;80;R1;1;Vyústka;s pevnými lamelami pod úhlem 45°, jmenovitý rozměr 325x80, s regulací R1, uchycení šrouby;MANDÍK;RAG45 325x80 R1/S;http://www.mandik.cz/produktova-rada/distribucni-elementy/mrizky-a-vyustky/rag45
RAG45 325x100 R1/S;325;100;R1;1;Vyústka;s pevnými lamelami pod úhlem 45°, jmenovitý rozměr 325x100, s regulací R1, uchycení šrouby;MANDÍK;RAG45 325x100 R1/S;http://www.mandik.cz/produktova-rada/distribucni-elementy/mrizky-a-vyustky/rag45
RAG45 325x120 R1/S;325;120;R1;1;Vyústka;s pevnými lamelami pod úhlem 45°, jmenovitý rozměr 325x120, s regulací R1, uchycení šrouby;MANDÍK;RAG45 325x120 R1/S;http://www.mandik.cz/produktova-rada/distribucni-elementy/mrizky-a-vyustky/rag45
RAG45 325x125 R1/S;325;125;R1;1;Vyústka;s pevnými lamelami pod úhlem 45°, jmenovitý rozměr 325x125, s regulací R1, uchycení šrouby;MANDÍK;RAG45 325x125 R1/S;http://www.mandik.cz/produktova-rada/distribucni-elementy/mrizky-a-vyustky/rag45
RAG45 325x140 R1/S;325;140;R1;1;Vyústka;s pevnými lamelami pod úhlem 45°, jmenovitý rozměr 325x140, s regulací R1, uchycení šrouby;MANDÍK;RAG45 325x140 R1/S;http://www.mandik.cz/produktova-rada/distribucni-elementy/mrizky-a-vyustky/rag45
RAG45 325x200 R1/S;325;200;R1;1;Vyústka;s pevnými lamelami pod úhlem 45°, jmenovitý rozměr 325x200, s regulací R1, uchycení šrouby;MANDÍK;RAG45 325x200 R1/S;http://www.mandik.cz/produktova-rada/distribucni-elementy/mrizky-a-vyustky/rag45
RAG45 325x220 R1/S;325;220;R1;1;Vyústka;s pevnými lamelami pod úhlem 45°, jmenovitý rozměr 325x220, s regulací R1, uchycení šrouby;MANDÍK;RAG45 325x220 R1/S;http://www.mandik.cz/produktova-rada/distribucni-elementy/mrizky-a-vyustky/rag45
RAG45 325x225 R1/S;325;225;R1;1;Vyústka;s pevnými lamelami pod úhlem 45°, jmenovitý rozměr 325x225, s regulací R1, uchycení šrouby;MANDÍK;RAG45 325x225 R1/S;http://www.mandik.cz/produktova-rada/distribucni-elementy/mrizky-a-vyustky/rag45
RAG45 325x280 R1/S;325;280;R1;1;Vyústka;s pevnými lamelami pod úhlem 45°, jmenovitý rozměr 325x280, s regulací R1, uchycení šrouby;MANDÍK;RAG45 325x280 R1/S;http://www.mandik.cz/produktova-rada/distribucni-elementy/mrizky-a-vyustky/rag45
RAG45 325x320 R1/S;325;320;R1;1;Vyústka;s pevnými lamelami pod úhlem 45°, jmenovitý rozměr 325x320, s regulací R1, uchycení šrouby;MANDÍK;RAG45 325x320 R1/S;http://www.mandik.cz/produktova-rada/distribucni-elementy/mrizky-a-vyustky/rag45
RAG45 325x325 R1/S;325;325;R1;1;Vyústka;s pevnými lamelami pod úhlem 45°, jmenovitý rozměr 325x325, s regulací R1, uchycení šrouby;MANDÍK;RAG45 325x325 R1/S;http://www.mandik.cz/produktova-rada/distribucni-elementy/mrizky-a-vyustky/rag45
RAG45 325x425 R1/S;325;425;R1;1;Vyústka;s pevnými lamelami pod úhlem 45°, jmenovitý rozměr 325x425, s regulací R1, uchycení šrouby;MANDÍK;RAG45 325x425 R1/S;http://www.mandik.cz/produktova-rada/distribucni-elementy/mrizky-a-vyustky/rag45
RAG45 325x525 R1/S;325;525;R1;1;Vyústka;s pevnými lamelami pod úhlem 45°, jmenovitý rozměr 325x525, s regulací R1, uchycení šrouby;MANDÍK;RAG45 325x525 R1/S;http://www.mandik.cz/produktova-rada/distribucni-elementy/mrizky-a-vyustky/rag45
RAG45 400x75 R1/S;400;75;R1;1;Vyústka;s pevnými lamelami pod úhlem 45°, jmenovitý rozměr 400x75, s regulací R1, uchycení šrouby;MANDÍK;RAG45 400x75 R1/S;http://www.mandik.cz/produktova-rada/distribucni-elementy/mrizky-a-vyustky/rag45
RAG45 400x80 R1/S;400;80;R1;1;Vyústka;s pevnými lamelami pod úhlem 45°, jmenovitý rozměr 400x80, s regulací R1, uchycení šrouby;MANDÍK;RAG45 400x80 R1/S;http://www.mandik.cz/produktova-rada/distribucni-elementy/mrizky-a-vyustky/rag45
RAG45 400x100 R1/S;400;100;R1;1;Vyústka;s pevnými lamelami pod úhlem 45°, jmenovitý rozměr 400x100, s regulací R1, uchycení šrouby;MANDÍK;RAG45 400x100 R1/S;http://www.mandik.cz/produktova-rada/distribucni-elementy/mrizky-a-vyustky/rag45
RAG45 400x120 R1/S;400;120;R1;1;Vyústka;s pevnými lamelami pod úhlem 45°, jmenovitý rozměr 400x120, s regulací R1, uchycení šrouby;MANDÍK;RAG45 400x120 R1/S;http://www.mandik.cz/produktova-rada/distribucni-elementy/mrizky-a-vyustky/rag45
RAG45 400x125 R1/S;400;125;R1;1;Vyústka;s pevnými lamelami pod úhlem 45°, jmenovitý rozměr 400x125, s regulací R1, uchycení šrouby;MANDÍK;RAG45 400x125 R1/S;http://www.mandik.cz/produktova-rada/distribucni-elementy/mrizky-a-vyustky/rag45
RAG45 400x140 R1/S;400;140;R1;1;Vyústka;s pevnými lamelami pod úhlem 45°, jmenovitý rozměr 400x140, s regulací R1, uchycení šrouby;MANDÍK;RAG45 400x140 R1/S;http://www.mandik.cz/produktova-rada/distribucni-elementy/mrizky-a-vyustky/rag45
RAG45 400x200 R1/S;400;200;R1;1;Vyústka;s pevnými lamelami pod úhlem 45°, jmenovitý rozměr 400x200, s regulací R1, uchycení šrouby;MANDÍK;RAG45 400x200 R1/S;http://www.mandik.cz/produktova-rada/distribucni-elementy/mrizky-a-vyustky/rag45
RAG45 400x220 R1/S;400;220;R1;1;Vyústka;s pevnými lamelami pod úhlem 45°, jmenovitý rozměr 400x220, s regulací R1, uchycení šrouby;MANDÍK;RAG45 400x220 R1/S;http://www.mandik.cz/produktova-rada/distribucni-elementy/mrizky-a-vyustky/rag45
RAG45 400x225 R1/S;400;225;R1;1;Vyústka;s pevnými lamelami pod úhlem 45°, jmenovitý rozměr 400x225, s regulací R1, uchycení šrouby;MANDÍK;RAG45 400x225 R1/S;http://www.mandik.cz/produktova-rada/distribucni-elementy/mrizky-a-vyustky/rag45
RAG45 400x280 R1/S;400;280;R1;1;Vyústka;s pevnými lamelami pod úhlem 45°, jmenovitý rozměr 400x280, s regulací R1, uchycení šrouby;MANDÍK;RAG45 400x280 R1/S;http://www.mandik.cz/produktova-rada/distribucni-elementy/mrizky-a-vyustky/rag45
RAG45 400x320 R1/S;400;320;R1;1;Vyústka;s pevnými lamelami pod úhlem 45°, jmenovitý rozměr 400x320, s regulací R1, uchycení šrouby;MANDÍK;RAG45 400x320 R1/S;http://www.mandik.cz/produktova-rada/distribucni-elementy/mrizky-a-vyustky/rag45
RAG45 400x325 R1/S;400;325;R1;1;Vyústka;s pevnými lamelami pod úhlem 45°, jmenovitý rozměr 400x325, s regulací R1, uchycení šrouby;MANDÍK;RAG45 400x325 R1/S;http://www.mandik.cz/produktova-rada/distribucni-elementy/mrizky-a-vyustky/rag45
RAG45 400x425 R1/S;400;425;R1;1;Vyústka;s pevnými lamelami pod úhlem 45°, jmenovitý rozměr 400x425, s regulací R1, uchycení šrouby;MANDÍK;RAG45 400x425 R1/S;http://www.mandik.cz/produktova-rada/distribucni-elementy/mrizky-a-vyustky/rag45
RAG45 400x525 R1/S;400;525;R1;1;Vyústka;s pevnými lamelami pod úhlem 45°, jmenovitý rozměr 400x525, s regulací R1, uchycení šrouby;MANDÍK;RAG45 400x525 R1/S;http://www.mandik.cz/produktova-rada/distribucni-elementy/mrizky-a-vyustky/rag45
RAG45 420x75 R1/S;420;75;R1;1;Vyústka;s pevnými lamelami pod úhlem 45°, jmenovitý rozměr 420x75, s regulací R1, uchycení šrouby;MANDÍK;RAG45 420x75 R1/S;http://www.mandik.cz/produktova-rada/distribucni-elementy/mrizky-a-vyustky/rag45
RAG45 420x80 R1/S;420;80;R1;1;Vyústka;s pevnými lamelami pod úhlem 45°, jmenovitý rozměr 420x80, s regulací R1, uchycení šrouby;MANDÍK;RAG45 420x80 R1/S;http://www.mandik.cz/produktova-rada/distribucni-elementy/mrizky-a-vyustky/rag45
RAG45 420x100 R1/S;420;100;R1;1;Vyústka;s pevnými lamelami pod úhlem 45°, jmenovitý rozměr 420x100, s regulací R1, uchycení šrouby;MANDÍK;RAG45 420x100 R1/S;http://www.mandik.cz/produktova-rada/distribucni-elementy/mrizky-a-vyustky/rag45
RAG45 420x120 R1/S;420;120;R1;1;Vyústka;s pevnými lamelami pod úhlem 45°, jmenovitý rozměr 420x120, s regulací R1, uchycení šrouby;MANDÍK;RAG45 420x120 R1/S;http://www.mandik.cz/produktova-rada/distribucni-elementy/mrizky-a-vyustky/rag45
RAG45 420x125 R1/S;420;125;R1;1;Vyústka;s pevnými lamelami pod úhlem 45°, jmenovitý rozměr 420x125, s regulací R1, uchycení šrouby;MANDÍK;RAG45 420x125 R1/S;http://www.mandik.cz/produktova-rada/distribucni-elementy/mrizky-a-vyustky/rag45
RAG45 420x140 R1/S;420;140;R1;1;Vyústka;s pevnými lamelami pod úhlem 45°, jmenovitý rozměr 420x140, s regulací R1, uchycení šrouby;MANDÍK;RAG45 420x140 R1/S;http://www.mandik.cz/produktova-rada/distribucni-elementy/mrizky-a-vyustky/rag45
RAG45 420x200 R1/S;420;200;R1;1;Vyústka;s pevnými lamelami pod úhlem 45°, jmenovitý rozměr 420x200, s regulací R1, uchycení šrouby;MANDÍK;RAG45 420x200 R1/S;http://www.mandik.cz/produktova-rada/distribucni-elementy/mrizky-a-vyustky/rag45
RAG45 420x220 R1/S;420;220;R1;1;Vyústka;s pevnými lamelami pod úhlem 45°, jmenovitý rozměr 420x220, s regulací R1, uchycení šrouby;MANDÍK;RAG45 420x220 R1/S;http://www.mandik.cz/produktova-rada/distribucni-elementy/mrizky-a-vyustky/rag45
RAG45 420x225 R1/S;420;225;R1;1;Vyústka;s pevnými lamelami pod úhlem 45°, jmenovitý rozměr 420x225, s regulací R1, uchycení šrouby;MANDÍK;RAG45 420x225 R1/S;http://www.mandik.cz/produktova-rada/distribucni-elementy/mrizky-a-vyustky/rag45
RAG45 420x280 R1/S;420;280;R1;1;Vyústka;s pevnými lamelami pod úhlem 45°, jmenovitý rozměr 420x280, s regulací R1, uchycení šrouby;MANDÍK;RAG45 420x280 R1/S;http://www.mandik.cz/produktova-rada/distribucni-elementy/mrizky-a-vyustky/rag45
RAG45 420x320 R1/S;420;320;R1;1;Vyústka;s pevnými lamelami pod úhlem 45°, jmenovitý rozměr 420x320, s regulací R1, uchycení šrouby;MANDÍK;RAG45 420x320 R1/S;http://www.mandik.cz/produktova-rada/distribucni-elementy/mrizky-a-vyustky/rag45
RAG45 420x325 R1/S;420;325;R1;1;Vyústka;s pevnými lamelami pod úhlem 45°, jmenovitý rozměr 420x325, s regulací R1, uchycení šrouby;MANDÍK;RAG45 420x325 R1/S;http://www.mandik.cz/produktova-rada/distribucni-elementy/mrizky-a-vyustky/rag45
RAG45 420x425 R1/S;420;425;R1;1;Vyústka;s pevnými lamelami pod úhlem 45°, jmenovitý rozměr 420x425, s regulací R1, uchycení šrouby;MANDÍK;RAG45 420x425 R1/S;http://www.mandik.cz/produktova-rada/distribucni-elementy/mrizky-a-vyustky/rag45
RAG45 420x525 R1/S;420;525;R1;1;Vyústka;s pevnými lamelami pod úhlem 45°, jmenovitý rozměr 420x525, s regulací R1, uchycení šrouby;MANDÍK;RAG45 420x525 R1/S;http://www.mandik.cz/produktova-rada/distribucni-elementy/mrizky-a-vyustky/rag45
RAG45 425x75 R1/S;425;75;R1;1;Vyústka;s pevnými lamelami pod úhlem 45°, jmenovitý rozměr 425x75, s regulací R1, uchycení šrouby;MANDÍK;RAG45 425x75 R1/S;http://www.mandik.cz/produktova-rada/distribucni-elementy/mrizky-a-vyustky/rag45
RAG45 425x80 R1/S;425;80;R1;1;Vyústka;s pevnými lamelami pod úhlem 45°, jmenovitý rozměr 425x80, s regulací R1, uchycení šrouby;MANDÍK;RAG45 425x80 R1/S;http://www.mandik.cz/produktova-rada/distribucni-elementy/mrizky-a-vyustky/rag45
RAG45 425x100 R1/S;425;100;R1;1;Vyústka;s pevnými lamelami pod úhlem 45°, jmenovitý rozměr 425x100, s regulací R1, uchycení šrouby;MANDÍK;RAG45 425x100 R1/S;http://www.mandik.cz/produktova-rada/distribucni-elementy/mrizky-a-vyustky/rag45
RAG45 425x120 R1/S;425;120;R1;1;Vyústka;s pevnými lamelami pod úhlem 45°, jmenovitý rozměr 425x120, s regulací R1, uchycení šrouby;MANDÍK;RAG45 425x120 R1/S;http://www.mandik.cz/produktova-rada/distribucni-elementy/mrizky-a-vyustky/rag45
RAG45 425x125 R1/S;425;125;R1;1;Vyústka;s pevnými lamelami pod úhlem 45°, jmenovitý rozměr 425x125, s regulací R1, uchycení šrouby;MANDÍK;RAG45 425x125 R1/S;http://www.mandik.cz/produktova-rada/distribucni-elementy/mrizky-a-vyustky/rag45
RAG45 425x140 R1/S;425;140;R1;1;Vyústka;s pevnými lamelami pod úhlem 45°, jmenovitý rozměr 425x140, s regulací R1, uchycení šrouby;MANDÍK;RAG45 425x140 R1/S;http://www.mandik.cz/produktova-rada/distribucni-elementy/mrizky-a-vyustky/rag45
RAG45 425x200 R1/S;425;200;R1;1;Vyústka;s pevnými lamelami pod úhlem 45°, jmenovitý rozměr 425x200, s regulací R1, uchycení šrouby;MANDÍK;RAG45 425x200 R1/S;http://www.mandik.cz/produktova-rada/distribucni-elementy/mrizky-a-vyustky/rag45
RAG45 425x220 R1/S;425;220;R1;1;Vyústka;s pevnými lamelami pod úhlem 45°, jmenovitý rozměr 425x220, s regulací R1, uchycení šrouby;MANDÍK;RAG45 425x220 R1/S;http://www.mandik.cz/produktova-rada/distribucni-elementy/mrizky-a-vyustky/rag45
RAG45 425x225 R1/S;425;225;R1;1;Vyústka;s pevnými lamelami pod úhlem 45°, jmenovitý rozměr 425x225, s regulací R1, uchycení šrouby;MANDÍK;RAG45 425x225 R1/S;http://www.mandik.cz/produktova-rada/distribucni-elementy/mrizky-a-vyustky/rag45
RAG45 425x280 R1/S;425;280;R1;1;Vyústka;s pevnými lamelami pod úhlem 45°, jmenovitý rozměr 425x280, s regulací R1, uchycení šrouby;MANDÍK;RAG45 425x280 R1/S;http://www.mandik.cz/produktova-rada/distribucni-elementy/mrizky-a-vyustky/rag45
RAG45 425x320 R1/S;425;320;R1;1;Vyústka;s pevnými lamelami pod úhlem 45°, jmenovitý rozměr 425x320, s regulací R1, uchycení šrouby;MANDÍK;RAG45 425x320 R1/S;http://www.mandik.cz/produktova-rada/distribucni-elementy/mrizky-a-vyustky/rag45
RAG45 425x325 R1/S;425;325;R1;1;Vyústka;s pevnými lamelami pod úhlem 45°, jmenovitý rozměr 425x325, s regulací R1, uchycení šrouby;MANDÍK;RAG45 425x325 R1/S;http://www.mandik.cz/produktova-rada/distribucni-elementy/mrizky-a-vyustky/rag45
RAG45 425x425 R1/S;425;425;R1;1;Vyústka;s pevnými lamelami pod úhlem 45°, jmenovitý rozměr 425x425, s regulací R1, uchycení šrouby;MANDÍK;RAG45 425x425 R1/S;http://www.mandik.cz/produktova-rada/distribucni-elementy/mrizky-a-vyustky/rag45
RAG45 425x525 R1/S;425;525;R1;1;Vyústka;s pevnými lamelami pod úhlem 45°, jmenovitý rozměr 425x525, s regulací R1, uchycení šrouby;MANDÍK;RAG45 425x525 R1/S;http://www.mandik.cz/produktova-rada/distribucni-elementy/mrizky-a-vyustky/rag45
RAG45 520x75 R1/S;520;75;R1;1;Vyústka;s pevnými lamelami pod úhlem 45°, jmenovitý rozměr 520x75, s regulací R1, uchycení šrouby;MANDÍK;RAG45 520x75 R1/S;http://www.mandik.cz/produktova-rada/distribucni-elementy/mrizky-a-vyustky/rag45
RAG45 520x80 R1/S;520;80;R1;1;Vyústka;s pevnými lamelami pod úhlem 45°, jmenovitý rozměr 520x80, s regulací R1, uchycení šrouby;MANDÍK;RAG45 520x80 R1/S;http://www.mandik.cz/produktova-rada/distribucni-elementy/mrizky-a-vyustky/rag45
RAG45 520x100 R1/S;520;100;R1;1;Vyústka;s pevnými lamelami pod úhlem 45°, jmenovitý rozměr 520x100, s regulací R1, uchycení šrouby;MANDÍK;RAG45 520x100 R1/S;http://www.mandik.cz/produktova-rada/distribucni-elementy/mrizky-a-vyustky/rag45
RAG45 520x120 R1/S;520;120;R1;1;Vyústka;s pevnými lamelami pod úhlem 45°, jmenovitý rozměr 520x120, s regulací R1, uchycení šrouby;MANDÍK;RAG45 520x120 R1/S;http://www.mandik.cz/produktova-rada/distribucni-elementy/mrizky-a-vyustky/rag45
RAG45 520x125 R1/S;520;125;R1;1;Vyústka;s pevnými lamelami pod úhlem 45°, jmenovitý rozměr 520x125, s regulací R1, uchycení šrouby;MANDÍK;RAG45 520x125 R1/S;http://www.mandik.cz/produktova-rada/distribucni-elementy/mrizky-a-vyustky/rag45
RAG45 520x140 R1/S;520;140;R1;1;Vyústka;s pevnými lamelami pod úhlem 45°, jmenovitý rozměr 520x140, s regulací R1, uchycení šrouby;MANDÍK;RAG45 520x140 R1/S;http://www.mandik.cz/produktova-rada/distribucni-elementy/mrizky-a-vyustky/rag45
RAG45 520x200 R1/S;520;200;R1;1;Vyústka;s pevnými lamelami pod úhlem 45°, jmenovitý rozměr 520x200, s regulací R1, uchycení šrouby;MANDÍK;RAG45 520x200 R1/S;http://www.mandik.cz/produktova-rada/distribucni-elementy/mrizky-a-vyustky/rag45
RAG45 520x220 R1/S;520;220;R1;1;Vyústka;s pevnými lamelami pod úhlem 45°, jmenovitý rozměr 520x220, s regulací R1, uchycení šrouby;MANDÍK;RAG45 520x220 R1/S;http://www.mandik.cz/produktova-rada/distribucni-elementy/mrizky-a-vyustky/rag45
RAG45 520x225 R1/S;520;225;R1;1;Vyústka;s pevnými lamelami pod úhlem 45°, jmenovitý rozměr 520x225, s regulací R1, uchycení šrouby;MANDÍK;RAG45 520x225 R1/S;http://www.mandik.cz/produktova-rada/distribucni-elementy/mrizky-a-vyustky/rag45
RAG45 520x280 R1/S;520;280;R1;1;Vyústka;s pevnými lamelami pod úhlem 45°, jmenovitý rozměr 520x280, s regulací R1, uchycení šrouby;MANDÍK;RAG45 520x280 R1/S;http://www.mandik.cz/produktova-rada/distribucni-elementy/mrizky-a-vyustky/rag45
RAG45 520x320 R1/S;520;320;R1;1;Vyústka;s pevnými lamelami pod úhlem 45°, jmenovitý rozměr 520x320, s regulací R1, uchycení šrouby;MANDÍK;RAG45 520x320 R1/S;http://www.mandik.cz/produktova-rada/distribucni-elementy/mrizky-a-vyustky/rag45
RAG45 520x325 R1/S;520;325;R1;1;Vyústka;s pevnými lamelami pod úhlem 45°, jmenovitý rozměr 520x325, s regulací R1, uchycení šrouby;MANDÍK;RAG45 520x325 R1/S;http://www.mandik.cz/produktova-rada/distribucni-elementy/mrizky-a-vyustky/rag45
RAG45 520x425 R1/S;520;425;R1;1;Vyústka;s pevnými lamelami pod úhlem 45°, jmenovitý rozměr 520x425, s regulací R1, uchycení šrouby;MANDÍK;RAG45 520x425 R1/S;http://www.mandik.cz/produktova-rada/distribucni-elementy/mrizky-a-vyustky/rag45
RAG45 520x525 R1/S;520;525;R1;1;Vyústka;s pevnými lamelami pod úhlem 45°, jmenovitý rozměr 520x525, s regulací R1, uchycení šrouby;MANDÍK;RAG45 520x525 R1/S;http://www.mandik.cz/produktova-rada/distribucni-elementy/mrizky-a-vyustky/rag45
RAG45 525x75 R1/S;525;75;R1;1;Vyústka;s pevnými lamelami pod úhlem 45°, jmenovitý rozměr 525x75, s regulací R1, uchycení šrouby;MANDÍK;RAG45 525x75 R1/S;http://www.mandik.cz/produktova-rada/distribucni-elementy/mrizky-a-vyustky/rag45
RAG45 525x80 R1/S;525;80;R1;1;Vyústka;s pevnými lamelami pod úhlem 45°, jmenovitý rozměr 525x80, s regulací R1, uchycení šrouby;MANDÍK;RAG45 525x80 R1/S;http://www.mandik.cz/produktova-rada/distribucni-elementy/mrizky-a-vyustky/rag45
RAG45 525x100 R1/S;525;100;R1;1;Vyústka;s pevnými lamelami pod úhlem 45°, jmenovitý rozměr 525x100, s regulací R1, uchycení šrouby;MANDÍK;RAG45 525x100 R1/S;http://www.mandik.cz/produktova-rada/distribucni-elementy/mrizky-a-vyustky/rag45
RAG45 525x120 R1/S;525;120;R1;1;Vyústka;s pevnými lamelami pod úhlem 45°, jmenovitý rozměr 525x120, s regulací R1, uchycení šrouby;MANDÍK;RAG45 525x120 R1/S;http://www.mandik.cz/produktova-rada/distribucni-elementy/mrizky-a-vyustky/rag45
RAG45 525x125 R1/S;525;125;R1;1;Vyústka;s pevnými lamelami pod úhlem 45°, jmenovitý rozměr 525x125, s regulací R1, uchycení šrouby;MANDÍK;RAG45 525x125 R1/S;http://www.mandik.cz/produktova-rada/distribucni-elementy/mrizky-a-vyustky/rag45
RAG45 525x140 R1/S;525;140;R1;1;Vyústka;s pevnými lamelami pod úhlem 45°, jmenovitý rozměr 525x140, s regulací R1, uchycení šrouby;MANDÍK;RAG45 525x140 R1/S;http://www.mandik.cz/produktova-rada/distribucni-elementy/mrizky-a-vyustky/rag45
RAG45 525x200 R1/S;525;200;R1;1;Vyústka;s pevnými lamelami pod úhlem 45°, jmenovitý rozměr 525x200, s regulací R1, uchycení šrouby;MANDÍK;RAG45 525x200 R1/S;http://www.mandik.cz/produktova-rada/distribucni-elementy/mrizky-a-vyustky/rag45
RAG45 525x220 R1/S;525;220;R1;1;Vyústka;s pevnými lamelami pod úhlem 45°, jmenovitý rozměr 525x220, s regulací R1, uchycení šrouby;MANDÍK;RAG45 525x220 R1/S;http://www.mandik.cz/produktova-rada/distribucni-elementy/mrizky-a-vyustky/rag45
RAG45 525x225 R1/S;525;225;R1;1;Vyústka;s pevnými lamelami pod úhlem 45°, jmenovitý rozměr 525x225, s regulací R1, uchycení šrouby;MANDÍK;RAG45 525x225 R1/S;http://www.mandik.cz/produktova-rada/distribucni-elementy/mrizky-a-vyustky/rag45
RAG45 525x280 R1/S;525;280;R1;1;Vyústka;s pevnými lamelami pod úhlem 45°, jmenovitý rozměr 525x280, s regulací R1, uchycení šrouby;MANDÍK;RAG45 525x280 R1/S;http://www.mandik.cz/produktova-rada/distribucni-elementy/mrizky-a-vyustky/rag45
RAG45 525x320 R1/S;525;320;R1;1;Vyústka;s pevnými lamelami pod úhlem 45°, jmenovitý rozměr 525x320, s regulací R1, uchycení šrouby;MANDÍK;RAG45 525x320 R1/S;http://www.mandik.cz/produktova-rada/distribucni-elementy/mrizky-a-vyustky/rag45
RAG45 525x325 R1/S;525;325;R1;1;Vyústka;s pevnými lamelami pod úhlem 45°, jmenovitý rozměr 525x325, s regulací R1, uchycení šrouby;MANDÍK;RAG45 525x325 R1/S;http://www.mandik.cz/produktova-rada/distribucni-elementy/mrizky-a-vyustky/rag45
RAG45 525x425 R1/S;525;425;R1;1;Vyústka;s pevnými lamelami pod úhlem 45°, jmenovitý rozměr 525x425, s regulací R1, uchycení šrouby;MANDÍK;RAG45 525x425 R1/S;http://www.mandik.cz/produktova-rada/distribucni-elementy/mrizky-a-vyustky/rag45
RAG45 525x525 R1/S;525;525;R1;1;Vyústka;s pevnými lamelami pod úhlem 45°, jmenovitý rozměr 525x525, s regulací R1, uchycení šrouby;MANDÍK;RAG45 525x525 R1/S;http://www.mandik.cz/produktova-rada/distribucni-elementy/mrizky-a-vyustky/rag45
RAG45 560x75 R1/S;560;75;R1;1;Vyústka;s pevnými lamelami pod úhlem 45°, jmenovitý rozměr 560x75, s regulací R1, uchycení šrouby;MANDÍK;RAG45 560x75 R1/S;http://www.mandik.cz/produktova-rada/distribucni-elementy/mrizky-a-vyustky/rag45
RAG45 560x80 R1/S;560;80;R1;1;Vyústka;s pevnými lamelami pod úhlem 45°, jmenovitý rozměr 560x80, s regulací R1, uchycení šrouby;MANDÍK;RAG45 560x80 R1/S;http://www.mandik.cz/produktova-rada/distribucni-elementy/mrizky-a-vyustky/rag45
RAG45 560x100 R1/S;560;100;R1;1;Vyústka;s pevnými lamelami pod úhlem 45°, jmenovitý rozměr 560x100, s regulací R1, uchycení šrouby;MANDÍK;RAG45 560x100 R1/S;http://www.mandik.cz/produktova-rada/distribucni-elementy/mrizky-a-vyustky/rag45
RAG45 560x120 R1/S;560;120;R1;1;Vyústka;s pevnými lamelami pod úhlem 45°, jmenovitý rozměr 560x120, s regulací R1, uchycení šrouby;MANDÍK;RAG45 560x120 R1/S;http://www.mandik.cz/produktova-rada/distribucni-elementy/mrizky-a-vyustky/rag45
RAG45 560x125 R1/S;560;125;R1;1;Vyústka;s pevnými lamelami pod úhlem 45°, jmenovitý rozměr 560x125, s regulací R1, uchycení šrouby;MANDÍK;RAG45 560x125 R1/S;http://www.mandik.cz/produktova-rada/distribucni-elementy/mrizky-a-vyustky/rag45
RAG45 560x140 R1/S;560;140;R1;1;Vyústka;s pevnými lamelami pod úhlem 45°, jmenovitý rozměr 560x140, s regulací R1, uchycení šrouby;MANDÍK;RAG45 560x140 R1/S;http://www.mandik.cz/produktova-rada/distribucni-elementy/mrizky-a-vyustky/rag45
RAG45 560x200 R1/S;560;200;R1;1;Vyústka;s pevnými lamelami pod úhlem 45°, jmenovitý rozměr 560x200, s regulací R1, uchycení šrouby;MANDÍK;RAG45 560x200 R1/S;http://www.mandik.cz/produktova-rada/distribucni-elementy/mrizky-a-vyustky/rag45
RAG45 560x220 R1/S;560;220;R1;1;Vyústka;s pevnými lamelami pod úhlem 45°, jmenovitý rozměr 560x220, s regulací R1, uchycení šrouby;MANDÍK;RAG45 560x220 R1/S;http://www.mandik.cz/produktova-rada/distribucni-elementy/mrizky-a-vyustky/rag45
RAG45 560x225 R1/S;560;225;R1;1;Vyústka;s pevnými lamelami pod úhlem 45°, jmenovitý rozměr 560x225, s regulací R1, uchycení šrouby;MANDÍK;RAG45 560x225 R1/S;http://www.mandik.cz/produktova-rada/distribucni-elementy/mrizky-a-vyustky/rag45
RAG45 560x280 R1/S;560;280;R1;1;Vyústka;s pevnými lamelami pod úhlem 45°, jmenovitý rozměr 560x280, s regulací R1, uchycení šrouby;MANDÍK;RAG45 560x280 R1/S;http://www.mandik.cz/produktova-rada/distribucni-elementy/mrizky-a-vyustky/rag45
RAG45 560x320 R1/S;560;320;R1;1;Vyústka;s pevnými lamelami pod úhlem 45°, jmenovitý rozměr 560x320, s regulací R1, uchycení šrouby;MANDÍK;RAG45 560x320 R1/S;http://www.mandik.cz/produktova-rada/distribucni-elementy/mrizky-a-vyustky/rag45
RAG45 560x325 R1/S;560;325;R1;1;Vyústka;s pevnými lamelami pod úhlem 45°, jmenovitý rozměr 560x325, s regulací R1, uchycení šrouby;MANDÍK;RAG45 560x325 R1/S;http://www.mandik.cz/produktova-rada/distribucni-elementy/mrizky-a-vyustky/rag45
RAG45 560x425 R1/S;560;425;R1;1;Vyústka;s pevnými lamelami pod úhlem 45°, jmenovitý rozměr 560x425, s regulací R1, uchycení šrouby;MANDÍK;RAG45 560x425 R1/S;http://www.mandik.cz/produktova-rada/distribucni-elementy/mrizky-a-vyustky/rag45
RAG45 560x525 R1/S;560;525;R1;1;Vyústka;s pevnými lamelami pod úhlem 45°, jmenovitý rozměr 560x525, s regulací R1, uchycení šrouby;MANDÍK;RAG45 560x525 R1/S;http://www.mandik.cz/produktova-rada/distribucni-elementy/mrizky-a-vyustky/rag45
RAG45 620x75 R1/S;620;75;R1;1;Vyústka;s pevnými lamelami pod úhlem 45°, jmenovitý rozměr 620x75, s regulací R1, uchycení šrouby;MANDÍK;RAG45 620x75 R1/S;http://www.mandik.cz/produktova-rada/distribucni-elementy/mrizky-a-vyustky/rag45
RAG45 620x80 R1/S;620;80;R1;1;Vyústka;s pevnými lamelami pod úhlem 45°, jmenovitý rozměr 620x80, s regulací R1, uchycení šrouby;MANDÍK;RAG45 620x80 R1/S;http://www.mandik.cz/produktova-rada/distribucni-elementy/mrizky-a-vyustky/rag45
RAG45 620x100 R1/S;620;100;R1;1;Vyústka;s pevnými lamelami pod úhlem 45°, jmenovitý rozměr 620x100, s regulací R1, uchycení šrouby;MANDÍK;RAG45 620x100 R1/S;http://www.mandik.cz/produktova-rada/distribucni-elementy/mrizky-a-vyustky/rag45
RAG45 620x120 R1/S;620;120;R1;1;Vyústka;s pevnými lamelami pod úhlem 45°, jmenovitý rozměr 620x120, s regulací R1, uchycení šrouby;MANDÍK;RAG45 620x120 R1/S;http://www.mandik.cz/produktova-rada/distribucni-elementy/mrizky-a-vyustky/rag45
RAG45 620x125 R1/S;620;125;R1;1;Vyústka;s pevnými lamelami pod úhlem 45°, jmenovitý rozměr 620x125, s regulací R1, uchycení šrouby;MANDÍK;RAG45 620x125 R1/S;http://www.mandik.cz/produktova-rada/distribucni-elementy/mrizky-a-vyustky/rag45
RAG45 620x140 R1/S;620;140;R1;1;Vyústka;s pevnými lamelami pod úhlem 45°, jmenovitý rozměr 620x140, s regulací R1, uchycení šrouby;MANDÍK;RAG45 620x140 R1/S;http://www.mandik.cz/produktova-rada/distribucni-elementy/mrizky-a-vyustky/rag45
RAG45 620x200 R1/S;620;200;R1;1;Vyústka;s pevnými lamelami pod úhlem 45°, jmenovitý rozměr 620x200, s regulací R1, uchycení šrouby;MANDÍK;RAG45 620x200 R1/S;http://www.mandik.cz/produktova-rada/distribucni-elementy/mrizky-a-vyustky/rag45
RAG45 620x220 R1/S;620;220;R1;1;Vyústka;s pevnými lamelami pod úhlem 45°, jmenovitý rozměr 620x220, s regulací R1, uchycení šrouby;MANDÍK;RAG45 620x220 R1/S;http://www.mandik.cz/produktova-rada/distribucni-elementy/mrizky-a-vyustky/rag45
RAG45 620x225 R1/S;620;225;R1;1;Vyústka;s pevnými lamelami pod úhlem 45°, jmenovitý rozměr 620x225, s regulací R1, uchycení šrouby;MANDÍK;RAG45 620x225 R1/S;http://www.mandik.cz/produktova-rada/distribucni-elementy/mrizky-a-vyustky/rag45
RAG45 620x280 R1/S;620;280;R1;1;Vyústka;s pevnými lamelami pod úhlem 45°, jmenovitý rozměr 620x280, s regulací R1, uchycení šrouby;MANDÍK;RAG45 620x280 R1/S;http://www.mandik.cz/produktova-rada/distribucni-elementy/mrizky-a-vyustky/rag45
RAG45 620x320 R1/S;620;320;R1;1;Vyústka;s pevnými lamelami pod úhlem 45°, jmenovitý rozměr 620x320, s regulací R1, uchycení šrouby;MANDÍK;RAG45 620x320 R1/S;http://www.mandik.cz/produktova-rada/distribucni-elementy/mrizky-a-vyustky/rag45
RAG45 620x325 R1/S;620;325;R1;1;Vyústka;s pevnými lamelami pod úhlem 45°, jmenovitý rozměr 620x325, s regulací R1, uchycení šrouby;MANDÍK;RAG45 620x325 R1/S;http://www.mandik.cz/produktova-rada/distribucni-elementy/mrizky-a-vyustky/rag45
RAG45 620x425 R1/S;620;425;R1;1;Vyústka;s pevnými lamelami pod úhlem 45°, jmenovitý rozměr 620x425, s regulací R1, uchycení šrouby;MANDÍK;RAG45 620x425 R1/S;http://www.mandik.cz/produktova-rada/distribucni-elementy/mrizky-a-vyustky/rag45
RAG45 620x525 R1/S;620;525;R1;1;Vyústka;s pevnými lamelami pod úhlem 45°, jmenovitý rozměr 620x525, s regulací R1, uchycení šrouby;MANDÍK;RAG45 620x525 R1/S;http://www.mandik.cz/produktova-rada/distribucni-elementy/mrizky-a-vyustky/rag45
RAG45 625x75 R1/S;625;75;R1;1;Vyústka;s pevnými lamelami pod úhlem 45°, jmenovitý rozměr 625x75, s regulací R1, uchycení šrouby;MANDÍK;RAG45 625x75 R1/S;http://www.mandik.cz/produktova-rada/distribucni-elementy/mrizky-a-vyustky/rag45
RAG45 625x80 R1/S;625;80;R1;1;Vyústka;s pevnými lamelami pod úhlem 45°, jmenovitý rozměr 625x80, s regulací R1, uchycení šrouby;MANDÍK;RAG45 625x80 R1/S;http://www.mandik.cz/produktova-rada/distribucni-elementy/mrizky-a-vyustky/rag45
RAG45 625x100 R1/S;625;100;R1;1;Vyústka;s pevnými lamelami pod úhlem 45°, jmenovitý rozměr 625x100, s regulací R1, uchycení šrouby;MANDÍK;RAG45 625x100 R1/S;http://www.mandik.cz/produktova-rada/distribucni-elementy/mrizky-a-vyustky/rag45
RAG45 625x120 R1/S;625;120;R1;1;Vyústka;s pevnými lamelami pod úhlem 45°, jmenovitý rozměr 625x120, s regulací R1, uchycení šrouby;MANDÍK;RAG45 625x120 R1/S;http://www.mandik.cz/produktova-rada/distribucni-elementy/mrizky-a-vyustky/rag45
RAG45 625x125 R1/S;625;125;R1;1;Vyústka;s pevnými lamelami pod úhlem 45°, jmenovitý rozměr 625x125, s regulací R1, uchycení šrouby;MANDÍK;RAG45 625x125 R1/S;http://www.mandik.cz/produktova-rada/distribucni-elementy/mrizky-a-vyustky/rag45
RAG45 625x140 R1/S;625;140;R1;1;Vyústka;s pevnými lamelami pod úhlem 45°, jmenovitý rozměr 625x140, s regulací R1, uchycení šrouby;MANDÍK;RAG45 625x140 R1/S;http://www.mandik.cz/produktova-rada/distribucni-elementy/mrizky-a-vyustky/rag45
RAG45 625x200 R1/S;625;200;R1;1;Vyústka;s pevnými lamelami pod úhlem 45°, jmenovitý rozměr 625x200, s regulací R1, uchycení šrouby;MANDÍK;RAG45 625x200 R1/S;http://www.mandik.cz/produktova-rada/distribucni-elementy/mrizky-a-vyustky/rag45
RAG45 625x220 R1/S;625;220;R1;1;Vyústka;s pevnými lamelami pod úhlem 45°, jmenovitý rozměr 625x220, s regulací R1, uchycení šrouby;MANDÍK;RAG45 625x220 R1/S;http://www.mandik.cz/produktova-rada/distribucni-elementy/mrizky-a-vyustky/rag45
RAG45 625x225 R1/S;625;225;R1;1;Vyústka;s pevnými lamelami pod úhlem 45°, jmenovitý rozměr 625x225, s regulací R1, uchycení šrouby;MANDÍK;RAG45 625x225 R1/S;http://www.mandik.cz/produktova-rada/distribucni-elementy/mrizky-a-vyustky/rag45
RAG45 625x280 R1/S;625;280;R1;1;Vyústka;s pevnými lamelami pod úhlem 45°, jmenovitý rozměr 625x280, s regulací R1, uchycení šrouby;MANDÍK;RAG45 625x280 R1/S;http://www.mandik.cz/produktova-rada/distribucni-elementy/mrizky-a-vyustky/rag45
RAG45 625x320 R1/S;625;320;R1;1;Vyústka;s pevnými lamelami pod úhlem 45°, jmenovitý rozměr 625x320, s regulací R1, uchycení šrouby;MANDÍK;RAG45 625x320 R1/S;http://www.mandik.cz/produktova-rada/distribucni-elementy/mrizky-a-vyustky/rag45
RAG45 625x325 R1/S;625;325;R1;1;Vyústka;s pevnými lamelami pod úhlem 45°, jmenovitý rozměr 625x325, s regulací R1, uchycení šrouby;MANDÍK;RAG45 625x325 R1/S;http://www.mandik.cz/produktova-rada/distribucni-elementy/mrizky-a-vyustky/rag45
RAG45 625x425 R1/S;625;425;R1;1;Vyústka;s pevnými lamelami pod úhlem 45°, jmenovitý rozměr 625x425, s regulací R1, uchycení šrouby;MANDÍK;RAG45 625x425 R1/S;http://www.mandik.cz/produktova-rada/distribucni-elementy/mrizky-a-vyustky/rag45
RAG45 625x525 R1/S;625;525;R1;1;Vyústka;s pevnými lamelami pod úhlem 45°, jmenovitý rozměr 625x525, s regulací R1, uchycení šrouby;MANDÍK;RAG45 625x525 R1/S;http://www.mandik.cz/produktova-rada/distribucni-elementy/mrizky-a-vyustky/rag45
RAG45 720x75 R1/S;720;75;R1;1;Vyústka;s pevnými lamelami pod úhlem 45°, jmenovitý rozměr 720x75, s regulací R1, uchycení šrouby;MANDÍK;RAG45 720x75 R1/S;http://www.mandik.cz/produktova-rada/distribucni-elementy/mrizky-a-vyustky/rag45
RAG45 720x80 R1/S;720;80;R1;1;Vyústka;s pevnými lamelami pod úhlem 45°, jmenovitý rozměr 720x80, s regulací R1, uchycení šrouby;MANDÍK;RAG45 720x80 R1/S;http://www.mandik.cz/produktova-rada/distribucni-elementy/mrizky-a-vyustky/rag45
RAG45 720x100 R1/S;720;100;R1;1;Vyústka;s pevnými lamelami pod úhlem 45°, jmenovitý rozměr 720x100, s regulací R1, uchycení šrouby;MANDÍK;RAG45 720x100 R1/S;http://www.mandik.cz/produktova-rada/distribucni-elementy/mrizky-a-vyustky/rag45
RAG45 720x120 R1/S;720;120;R1;1;Vyústka;s pevnými lamelami pod úhlem 45°, jmenovitý rozměr 720x120, s regulací R1, uchycení šrouby;MANDÍK;RAG45 720x120 R1/S;http://www.mandik.cz/produktova-rada/distribucni-elementy/mrizky-a-vyustky/rag45
RAG45 720x125 R1/S;720;125;R1;1;Vyústka;s pevnými lamelami pod úhlem 45°, jmenovitý rozměr 720x125, s regulací R1, uchycení šrouby;MANDÍK;RAG45 720x125 R1/S;http://www.mandik.cz/produktova-rada/distribucni-elementy/mrizky-a-vyustky/rag45
RAG45 720x140 R1/S;720;140;R1;1;Vyústka;s pevnými lamelami pod úhlem 45°, jmenovitý rozměr 720x140, s regulací R1, uchycení šrouby;MANDÍK;RAG45 720x140 R1/S;http://www.mandik.cz/produktova-rada/distribucni-elementy/mrizky-a-vyustky/rag45
RAG45 720x200 R1/S;720;200;R1;1;Vyústka;s pevnými lamelami pod úhlem 45°, jmenovitý rozměr 720x200, s regulací R1, uchycení šrouby;MANDÍK;RAG45 720x200 R1/S;http://www.mandik.cz/produktova-rada/distribucni-elementy/mrizky-a-vyustky/rag45
RAG45 720x220 R1/S;720;220;R1;1;Vyústka;s pevnými lamelami pod úhlem 45°, jmenovitý rozměr 720x220, s regulací R1, uchycení šrouby;MANDÍK;RAG45 720x220 R1/S;http://www.mandik.cz/produktova-rada/distribucni-elementy/mrizky-a-vyustky/rag45
RAG45 720x225 R1/S;720;225;R1;1;Vyústka;s pevnými lamelami pod úhlem 45°, jmenovitý rozměr 720x225, s regulací R1, uchycení šrouby;MANDÍK;RAG45 720x225 R1/S;http://www.mandik.cz/produktova-rada/distribucni-elementy/mrizky-a-vyustky/rag45
RAG45 720x280 R1/S;720;280;R1;1;Vyústka;s pevnými lamelami pod úhlem 45°, jmenovitý rozměr 720x280, s regulací R1, uchycení šrouby;MANDÍK;RAG45 720x280 R1/S;http://www.mandik.cz/produktova-rada/distribucni-elementy/mrizky-a-vyustky/rag45
RAG45 720x320 R1/S;720;320;R1;1;Vyústka;s pevnými lamelami pod úhlem 45°, jmenovitý rozměr 720x320, s regulací R1, uchycení šrouby;MANDÍK;RAG45 720x320 R1/S;http://www.mandik.cz/produktova-rada/distribucni-elementy/mrizky-a-vyustky/rag45
RAG45 720x325 R1/S;720;325;R1;1;Vyústka;s pevnými lamelami pod úhlem 45°, jmenovitý rozměr 720x325, s regulací R1, uchycení šrouby;MANDÍK;RAG45 720x325 R1/S;http://www.mandik.cz/produktova-rada/distribucni-elementy/mrizky-a-vyustky/rag45
RAG45 720x425 R1/S;720;425;R1;1;Vyústka;s pevnými lamelami pod úhlem 45°, jmenovitý rozměr 720x425, s regulací R1, uchycení šrouby;MANDÍK;RAG45 720x425 R1/S;http://www.mandik.cz/produktova-rada/distribucni-elementy/mrizky-a-vyustky/rag45
RAG45 720x525 R1/S;720;525;R1;1;Vyústka;s pevnými lamelami pod úhlem 45°, jmenovitý rozměr 720x525, s regulací R1, uchycení šrouby;MANDÍK;RAG45 720x525 R1/S;http://www.mandik.cz/produktova-rada/distribucni-elementy/mrizky-a-vyustky/rag45
RAG45 725x75 R1/S;725;75;R1;1;Vyústka;s pevnými lamelami pod úhlem 45°, jmenovitý rozměr 725x75, s regulací R1, uchycení šrouby;MANDÍK;RAG45 725x75 R1/S;http://www.mandik.cz/produktova-rada/distribucni-elementy/mrizky-a-vyustky/rag45
RAG45 725x80 R1/S;725;80;R1;1;Vyústka;s pevnými lamelami pod úhlem 45°, jmenovitý rozměr 725x80, s regulací R1, uchycení šrouby;MANDÍK;RAG45 725x80 R1/S;http://www.mandik.cz/produktova-rada/distribucni-elementy/mrizky-a-vyustky/rag45
RAG45 725x100 R1/S;725;100;R1;1;Vyústka;s pevnými lamelami pod úhlem 45°, jmenovitý rozměr 725x100, s regulací R1, uchycení šrouby;MANDÍK;RAG45 725x100 R1/S;http://www.mandik.cz/produktova-rada/distribucni-elementy/mrizky-a-vyustky/rag45
RAG45 725x120 R1/S;725;120;R1;1;Vyústka;s pevnými lamelami pod úhlem 45°, jmenovitý rozměr 725x120, s regulací R1, uchycení šrouby;MANDÍK;RAG45 725x120 R1/S;http://www.mandik.cz/produktova-rada/distribucni-elementy/mrizky-a-vyustky/rag45
RAG45 725x125 R1/S;725;125;R1;1;Vyústka;s pevnými lamelami pod úhlem 45°, jmenovitý rozměr 725x125, s regulací R1, uchycení šrouby;MANDÍK;RAG45 725x125 R1/S;http://www.mandik.cz/produktova-rada/distribucni-elementy/mrizky-a-vyustky/rag45
RAG45 725x140 R1/S;725;140;R1;1;Vyústka;s pevnými lamelami pod úhlem 45°, jmenovitý rozměr 725x140, s regulací R1, uchycení šrouby;MANDÍK;RAG45 725x140 R1/S;http://www.mandik.cz/produktova-rada/distribucni-elementy/mrizky-a-vyustky/rag45
RAG45 725x200 R1/S;725;200;R1;1;Vyústka;s pevnými lamelami pod úhlem 45°, jmenovitý rozměr 725x200, s regulací R1, uchycení šrouby;MANDÍK;RAG45 725x200 R1/S;http://www.mandik.cz/produktova-rada/distribucni-elementy/mrizky-a-vyustky/rag45
RAG45 725x220 R1/S;725;220;R1;1;Vyústka;s pevnými lamelami pod úhlem 45°, jmenovitý rozměr 725x220, s regulací R1, uchycení šrouby;MANDÍK;RAG45 725x220 R1/S;http://www.mandik.cz/produktova-rada/distribucni-elementy/mrizky-a-vyustky/rag45
RAG45 725x225 R1/S;725;225;R1;1;Vyústka;s pevnými lamelami pod úhlem 45°, jmenovitý rozměr 725x225, s regulací R1, uchycení šrouby;MANDÍK;RAG45 725x225 R1/S;http://www.mandik.cz/produktova-rada/distribucni-elementy/mrizky-a-vyustky/rag45
RAG45 725x280 R1/S;725;280;R1;1;Vyústka;s pevnými lamelami pod úhlem 45°, jmenovitý rozměr 725x280, s regulací R1, uchycení šrouby;MANDÍK;RAG45 725x280 R1/S;http://www.mandik.cz/produktova-rada/distribucni-elementy/mrizky-a-vyustky/rag45
RAG45 725x320 R1/S;725;320;R1;1;Vyústka;s pevnými lamelami pod úhlem 45°, jmenovitý rozměr 725x320, s regulací R1, uchycení šrouby;MANDÍK;RAG45 725x320 R1/S;http://www.mandik.cz/produktova-rada/distribucni-elementy/mrizky-a-vyustky/rag45
RAG45 725x325 R1/S;725;325;R1;1;Vyústka;s pevnými lamelami pod úhlem 45°, jmenovitý rozměr 725x325, s regulací R1, uchycení šrouby;MANDÍK;RAG45 725x325 R1/S;http://www.mandik.cz/produktova-rada/distribucni-elementy/mrizky-a-vyustky/rag45
RAG45 725x425 R1/S;725;425;R1;1;Vyústka;s pevnými lamelami pod úhlem 45°, jmenovitý rozměr 725x425, s regulací R1, uchycení šrouby;MANDÍK;RAG45 725x425 R1/S;http://www.mandik.cz/produktova-rada/distribucni-elementy/mrizky-a-vyustky/rag45
RAG45 725x525 R1/S;725;525;R1;1;Vyústka;s pevnými lamelami pod úhlem 45°, jmenovitý rozměr 725x525, s regulací R1, uchycení šrouby;MANDÍK;RAG45 725x525 R1/S;http://www.mandik.cz/produktova-rada/distribucni-elementy/mrizky-a-vyustky/rag45
RAG45 820x75 R1/S;820;75;R1;1;Vyústka;s pevnými lamelami pod úhlem 45°, jmenovitý rozměr 820x75, s regulací R1, uchycení šrouby;MANDÍK;RAG45 820x75 R1/S;http://www.mandik.cz/produktova-rada/distribucni-elementy/mrizky-a-vyustky/rag45
RAG45 820x80 R1/S;820;80;R1;1;Vyústka;s pevnými lamelami pod úhlem 45°, jmenovitý rozměr 820x80, s regulací R1, uchycení šrouby;MANDÍK;RAG45 820x80 R1/S;http://www.mandik.cz/produktova-rada/distribucni-elementy/mrizky-a-vyustky/rag45
RAG45 820x100 R1/S;820;100;R1;1;Vyústka;s pevnými lamelami pod úhlem 45°, jmenovitý rozměr 820x100, s regulací R1, uchycení šrouby;MANDÍK;RAG45 820x100 R1/S;http://www.mandik.cz/produktova-rada/distribucni-elementy/mrizky-a-vyustky/rag45
RAG45 820x120 R1/S;820;120;R1;1;Vyústka;s pevnými lamelami pod úhlem 45°, jmenovitý rozměr 820x120, s regulací R1, uchycení šrouby;MANDÍK;RAG45 820x120 R1/S;http://www.mandik.cz/produktova-rada/distribucni-elementy/mrizky-a-vyustky/rag45
RAG45 820x125 R1/S;820;125;R1;1;Vyústka;s pevnými lamelami pod úhlem 45°, jmenovitý rozměr 820x125, s regulací R1, uchycení šrouby;MANDÍK;RAG45 820x125 R1/S;http://www.mandik.cz/produktova-rada/distribucni-elementy/mrizky-a-vyustky/rag45
RAG45 820x140 R1/S;820;140;R1;1;Vyústka;s pevnými lamelami pod úhlem 45°, jmenovitý rozměr 820x140, s regulací R1, uchycení šrouby;MANDÍK;RAG45 820x140 R1/S;http://www.mandik.cz/produktova-rada/distribucni-elementy/mrizky-a-vyustky/rag45
RAG45 820x200 R1/S;820;200;R1;1;Vyústka;s pevnými lamelami pod úhlem 45°, jmenovitý rozměr 820x200, s regulací R1, uchycení šrouby;MANDÍK;RAG45 820x200 R1/S;http://www.mandik.cz/produktova-rada/distribucni-elementy/mrizky-a-vyustky/rag45
RAG45 820x220 R1/S;820;220;R1;1;Vyústka;s pevnými lamelami pod úhlem 45°, jmenovitý rozměr 820x220, s regulací R1, uchycení šrouby;MANDÍK;RAG45 820x220 R1/S;http://www.mandik.cz/produktova-rada/distribucni-elementy/mrizky-a-vyustky/rag45
RAG45 820x225 R1/S;820;225;R1;1;Vyústka;s pevnými lamelami pod úhlem 45°, jmenovitý rozměr 820x225, s regulací R1, uchycení šrouby;MANDÍK;RAG45 820x225 R1/S;http://www.mandik.cz/produktova-rada/distribucni-elementy/mrizky-a-vyustky/rag45
RAG45 820x280 R1/S;820;280;R1;1;Vyústka;s pevnými lamelami pod úhlem 45°, jmenovitý rozměr 820x280, s regulací R1, uchycení šrouby;MANDÍK;RAG45 820x280 R1/S;http://www.mandik.cz/produktova-rada/distribucni-elementy/mrizky-a-vyustky/rag45
RAG45 820x320 R1/S;820;320;R1;1;Vyústka;s pevnými lamelami pod úhlem 45°, jmenovitý rozměr 820x320, s regulací R1, uchycení šrouby;MANDÍK;RAG45 820x320 R1/S;http://www.mandik.cz/produktova-rada/distribucni-elementy/mrizky-a-vyustky/rag45
RAG45 820x325 R1/S;820;325;R1;1;Vyústka;s pevnými lamelami pod úhlem 45°, jmenovitý rozměr 820x325, s regulací R1, uchycení šrouby;MANDÍK;RAG45 820x325 R1/S;http://www.mandik.cz/produktova-rada/distribucni-elementy/mrizky-a-vyustky/rag45
RAG45 820x425 R1/S;820;425;R1;1;Vyústka;s pevnými lamelami pod úhlem 45°, jmenovitý rozměr 820x425, s regulací R1, uchycení šrouby;MANDÍK;RAG45 820x425 R1/S;http://www.mandik.cz/produktova-rada/distribucni-elementy/mrizky-a-vyustky/rag45
RAG45 820x525 R1/S;820;525;R1;1;Vyústka;s pevnými lamelami pod úhlem 45°, jmenovitý rozměr 820x525, s regulací R1, uchycení šrouby;MANDÍK;RAG45 820x525 R1/S;http://www.mandik.cz/produktova-rada/distribucni-elementy/mrizky-a-vyustky/rag45
RAG45 825x75 R1/S;825;75;R1;1;Vyústka;s pevnými lamelami pod úhlem 45°, jmenovitý rozměr 825x75, s regulací R1, uchycení šrouby;MANDÍK;RAG45 825x75 R1/S;http://www.mandik.cz/produktova-rada/distribucni-elementy/mrizky-a-vyustky/rag45
RAG45 825x80 R1/S;825;80;R1;1;Vyústka;s pevnými lamelami pod úhlem 45°, jmenovitý rozměr 825x80, s regulací R1, uchycení šrouby;MANDÍK;RAG45 825x80 R1/S;http://www.mandik.cz/produktova-rada/distribucni-elementy/mrizky-a-vyustky/rag45
RAG45 825x100 R1/S;825;100;R1;1;Vyústka;s pevnými lamelami pod úhlem 45°, jmenovitý rozměr 825x100, s regulací R1, uchycení šrouby;MANDÍK;RAG45 825x100 R1/S;http://www.mandik.cz/produktova-rada/distribucni-elementy/mrizky-a-vyustky/rag45
RAG45 825x120 R1/S;825;120;R1;1;Vyústka;s pevnými lamelami pod úhlem 45°, jmenovitý rozměr 825x120, s regulací R1, uchycení šrouby;MANDÍK;RAG45 825x120 R1/S;http://www.mandik.cz/produktova-rada/distribucni-elementy/mrizky-a-vyustky/rag45
RAG45 825x125 R1/S;825;125;R1;1;Vyústka;s pevnými lamelami pod úhlem 45°, jmenovitý rozměr 825x125, s regulací R1, uchycení šrouby;MANDÍK;RAG45 825x125 R1/S;http://www.mandik.cz/produktova-rada/distribucni-elementy/mrizky-a-vyustky/rag45
RAG45 825x140 R1/S;825;140;R1;1;Vyústka;s pevnými lamelami pod úhlem 45°, jmenovitý rozměr 825x140, s regulací R1, uchycení šrouby;MANDÍK;RAG45 825x140 R1/S;http://www.mandik.cz/produktova-rada/distribucni-elementy/mrizky-a-vyustky/rag45
RAG45 825x200 R1/S;825;200;R1;1;Vyústka;s pevnými lamelami pod úhlem 45°, jmenovitý rozměr 825x200, s regulací R1, uchycení šrouby;MANDÍK;RAG45 825x200 R1/S;http://www.mandik.cz/produktova-rada/distribucni-elementy/mrizky-a-vyustky/rag45
RAG45 825x220 R1/S;825;220;R1;1;Vyústka;s pevnými lamelami pod úhlem 45°, jmenovitý rozměr 825x220, s regulací R1, uchycení šrouby;MANDÍK;RAG45 825x220 R1/S;http://www.mandik.cz/produktova-rada/distribucni-elementy/mrizky-a-vyustky/rag45
RAG45 825x225 R1/S;825;225;R1;1;Vyústka;s pevnými lamelami pod úhlem 45°, jmenovitý rozměr 825x225, s regulací R1, uchycení šrouby;MANDÍK;RAG45 825x225 R1/S;http://www.mandik.cz/produktova-rada/distribucni-elementy/mrizky-a-vyustky/rag45
RAG45 825x280 R1/S;825;280;R1;1;Vyústka;s pevnými lamelami pod úhlem 45°, jmenovitý rozměr 825x280, s regulací R1, uchycení šrouby;MANDÍK;RAG45 825x280 R1/S;http://www.mandik.cz/produktova-rada/distribucni-elementy/mrizky-a-vyustky/rag45
RAG45 825x320 R1/S;825;320;R1;1;Vyústka;s pevnými lamelami pod úhlem 45°, jmenovitý rozměr 825x320, s regulací R1, uchycení šrouby;MANDÍK;RAG45 825x320 R1/S;http://www.mandik.cz/produktova-rada/distribucni-elementy/mrizky-a-vyustky/rag45
RAG45 825x325 R1/S;825;325;R1;1;Vyústka;s pevnými lamelami pod úhlem 45°, jmenovitý rozměr 825x325, s regulací R1, uchycení šrouby;MANDÍK;RAG45 825x325 R1/S;http://www.mandik.cz/produktova-rada/distribucni-elementy/mrizky-a-vyustky/rag45
RAG45 825x425 R1/S;825;425;R1;1;Vyústka;s pevnými lamelami pod úhlem 45°, jmenovitý rozměr 825x425, s regulací R1, uchycení šrouby;MANDÍK;RAG45 825x425 R1/S;http://www.mandik.cz/produktova-rada/distribucni-elementy/mrizky-a-vyustky/rag45
RAG45 825x525 R1/S;825;525;R1;1;Vyústka;s pevnými lamelami pod úhlem 45°, jmenovitý rozměr 825x525, s regulací R1, uchycení šrouby;MANDÍK;RAG45 825x525 R1/S;http://www.mandik.cz/produktova-rada/distribucni-elementy/mrizky-a-vyustky/rag45
RAG45 1020x75 R1/S;1020;75;R1;1;Vyústka;s pevnými lamelami pod úhlem 45°, jmenovitý rozměr 1020x75, s regulací R1, uchycení šrouby;MANDÍK;RAG45 1020x75 R1/S;http://www.mandik.cz/produktova-rada/distribucni-elementy/mrizky-a-vyustky/rag45
RAG45 1020x80 R1/S;1020;80;R1;1;Vyústka;s pevnými lamelami pod úhlem 45°, jmenovitý rozměr 1020x80, s regulací R1, uchycení šrouby;MANDÍK;RAG45 1020x80 R1/S;http://www.mandik.cz/produktova-rada/distribucni-elementy/mrizky-a-vyustky/rag45
RAG45 1020x100 R1/S;1020;100;R1;1;Vyústka;s pevnými lamelami pod úhlem 45°, jmenovitý rozměr 1020x100, s regulací R1, uchycení šrouby;MANDÍK;RAG45 1020x100 R1/S;http://www.mandik.cz/produktova-rada/distribucni-elementy/mrizky-a-vyustky/rag45
RAG45 1020x120 R1/S;1020;120;R1;1;Vyústka;s pevnými lamelami pod úhlem 45°, jmenovitý rozměr 1020x120, s regulací R1, uchycení šrouby;MANDÍK;RAG45 1020x120 R1/S;http://www.mandik.cz/produktova-rada/distribucni-elementy/mrizky-a-vyustky/rag45
RAG45 1020x125 R1/S;1020;125;R1;1;Vyústka;s pevnými lamelami pod úhlem 45°, jmenovitý rozměr 1020x125, s regulací R1, uchycení šrouby;MANDÍK;RAG45 1020x125 R1/S;http://www.mandik.cz/produktova-rada/distribucni-elementy/mrizky-a-vyustky/rag45
RAG45 1020x140 R1/S;1020;140;R1;1;Vyústka;s pevnými lamelami pod úhlem 45°, jmenovitý rozměr 1020x140, s regulací R1, uchycení šrouby;MANDÍK;RAG45 1020x140 R1/S;http://www.mandik.cz/produktova-rada/distribucni-elementy/mrizky-a-vyustky/rag45
RAG45 1020x200 R1/S;1020;200;R1;1;Vyústka;s pevnými lamelami pod úhlem 45°, jmenovitý rozměr 1020x200, s regulací R1, uchycení šrouby;MANDÍK;RAG45 1020x200 R1/S;http://www.mandik.cz/produktova-rada/distribucni-elementy/mrizky-a-vyustky/rag45
RAG45 1020x220 R1/S;1020;220;R1;1;Vyústka;s pevnými lamelami pod úhlem 45°, jmenovitý rozměr 1020x220, s regulací R1, uchycení šrouby;MANDÍK;RAG45 1020x220 R1/S;http://www.mandik.cz/produktova-rada/distribucni-elementy/mrizky-a-vyustky/rag45
RAG45 1020x225 R1/S;1020;225;R1;1;Vyústka;s pevnými lamelami pod úhlem 45°, jmenovitý rozměr 1020x225, s regulací R1, uchycení šrouby;MANDÍK;RAG45 1020x225 R1/S;http://www.mandik.cz/produktova-rada/distribucni-elementy/mrizky-a-vyustky/rag45
RAG45 1020x280 R1/S;1020;280;R1;1;Vyústka;s pevnými lamelami pod úhlem 45°, jmenovitý rozměr 1020x280, s regulací R1, uchycení šrouby;MANDÍK;RAG45 1020x280 R1/S;http://www.mandik.cz/produktova-rada/distribucni-elementy/mrizky-a-vyustky/rag45
RAG45 1020x320 R1/S;1020;320;R1;1;Vyústka;s pevnými lamelami pod úhlem 45°, jmenovitý rozměr 1020x320, s regulací R1, uchycení šrouby;MANDÍK;RAG45 1020x320 R1/S;http://www.mandik.cz/produktova-rada/distribucni-elementy/mrizky-a-vyustky/rag45
RAG45 1020x325 R1/S;1020;325;R1;1;Vyústka;s pevnými lamelami pod úhlem 45°, jmenovitý rozměr 1020x325, s regulací R1, uchycení šrouby;MANDÍK;RAG45 1020x325 R1/S;http://www.mandik.cz/produktova-rada/distribucni-elementy/mrizky-a-vyustky/rag45
RAG45 1020x425 R1/S;1020;425;R1;1;Vyústka;s pevnými lamelami pod úhlem 45°, jmenovitý rozměr 1020x425, s regulací R1, uchycení šrouby;MANDÍK;RAG45 1020x425 R1/S;http://www.mandik.cz/produktova-rada/distribucni-elementy/mrizky-a-vyustky/rag45
RAG45 1020x525 R1/S;1020;525;R1;1;Vyústka;s pevnými lamelami pod úhlem 45°, jmenovitý rozměr 1020x525, s regulací R1, uchycení šrouby;MANDÍK;RAG45 1020x525 R1/S;http://www.mandik.cz/produktova-rada/distribucni-elementy/mrizky-a-vyustky/rag45
RAG45 1225x75 R1/S;1225;75;R1;1;Vyústka;s pevnými lamelami pod úhlem 45°, jmenovitý rozměr 1225x75, s regulací R1, uchycení šrouby;MANDÍK;RAG45 1225x75 R1/S;http://www.mandik.cz/produktova-rada/distribucni-elementy/mrizky-a-vyustky/rag45
RAG45 1225x80 R1/S;1225;80;R1;1;Vyústka;s pevnými lamelami pod úhlem 45°, jmenovitý rozměr 1225x80, s regulací R1, uchycení šrouby;MANDÍK;RAG45 1225x80 R1/S;http://www.mandik.cz/produktova-rada/distribucni-elementy/mrizky-a-vyustky/rag45
RAG45 1225x100 R1/S;1225;100;R1;1;Vyústka;s pevnými lamelami pod úhlem 45°, jmenovitý rozměr 1225x100, s regulací R1, uchycení šrouby;MANDÍK;RAG45 1225x100 R1/S;http://www.mandik.cz/produktova-rada/distribucni-elementy/mrizky-a-vyustky/rag45
RAG45 1225x120 R1/S;1225;120;R1;1;Vyústka;s pevnými lamelami pod úhlem 45°, jmenovitý rozměr 1225x120, s regulací R1, uchycení šrouby;MANDÍK;RAG45 1225x120 R1/S;http://www.mandik.cz/produktova-rada/distribucni-elementy/mrizky-a-vyustky/rag45
RAG45 1225x125 R1/S;1225;125;R1;1;Vyústka;s pevnými lamelami pod úhlem 45°, jmenovitý rozměr 1225x125, s regulací R1, uchycení šrouby;MANDÍK;RAG45 1225x125 R1/S;http://www.mandik.cz/produktova-rada/distribucni-elementy/mrizky-a-vyustky/rag45
RAG45 1225x140 R1/S;1225;140;R1;1;Vyústka;s pevnými lamelami pod úhlem 45°, jmenovitý rozměr 1225x140, s regulací R1, uchycení šrouby;MANDÍK;RAG45 1225x140 R1/S;http://www.mandik.cz/produktova-rada/distribucni-elementy/mrizky-a-vyustky/rag45
RAG45 1225x200 R1/S;1225;200;R1;1;Vyústka;s pevnými lamelami pod úhlem 45°, jmenovitý rozměr 1225x200, s regulací R1, uchycení šrouby;MANDÍK;RAG45 1225x200 R1/S;http://www.mandik.cz/produktova-rada/distribucni-elementy/mrizky-a-vyustky/rag45
RAG45 1225x220 R1/S;1225;220;R1;1;Vyústka;s pevnými lamelami pod úhlem 45°, jmenovitý rozměr 1225x220, s regulací R1, uchycení šrouby;MANDÍK;RAG45 1225x220 R1/S;http://www.mandik.cz/produktova-rada/distribucni-elementy/mrizky-a-vyustky/rag45
RAG45 1225x225 R1/S;1225;225;R1;1;Vyústka;s pevnými lamelami pod úhlem 45°, jmenovitý rozměr 1225x225, s regulací R1, uchycení šrouby;MANDÍK;RAG45 1225x225 R1/S;http://www.mandik.cz/produktova-rada/distribucni-elementy/mrizky-a-vyustky/rag45
RAG45 1225x280 R1/S;1225;280;R1;1;Vyústka;s pevnými lamelami pod úhlem 45°, jmenovitý rozměr 1225x280, s regulací R1, uchycení šrouby;MANDÍK;RAG45 1225x280 R1/S;http://www.mandik.cz/produktova-rada/distribucni-elementy/mrizky-a-vyustky/rag45
RAG45 1225x320 R1/S;1225;320;R1;1;Vyústka;s pevnými lamelami pod úhlem 45°, jmenovitý rozměr 1225x320, s regulací R1, uchycení šrouby;MANDÍK;RAG45 1225x320 R1/S;http://www.mandik.cz/produktova-rada/distribucni-elementy/mrizky-a-vyustky/rag45
RAG45 1225x325 R1/S;1225;325;R1;1;Vyústka;s pevnými lamelami pod úhlem 45°, jmenovitý rozměr 1225x325, s regulací R1, uchycení šrouby;MANDÍK;RAG45 1225x325 R1/S;http://www.mandik.cz/produktova-rada/distribucni-elementy/mrizky-a-vyustky/rag45
RAG45 1225x425 R1/S;1225;425;R1;1;Vyústka;s pevnými lamelami pod úhlem 45°, jmenovitý rozměr 1225x425, s regulací R1, uchycení šrouby;MANDÍK;RAG45 1225x425 R1/S;http://www.mandik.cz/produktova-rada/distribucni-elementy/mrizky-a-vyustky/rag45
RAG45 1225x525 R1/S;1225;525;R1;1;Vyústka;s pevnými lamelami pod úhlem 45°, jmenovitý rozměr 1225x525, s regulací R1, uchycení šrouby;MANDÍK;RAG45 1225x525 R1/S;http://www.mandik.cz/produktova-rada/distribucni-elementy/mrizky-a-vyustky/rag45
RAG45 200x75 R2/S;200;75;R2;1;Vyústka;s pevnými lamelami pod úhlem 45°, jmenovitý rozměr 200x75, s regulací R2, uchycení šrouby;MANDÍK;RAG45 200x75 R2/S;http://www.mandik.cz/produktova-rada/distribucni-elementy/mrizky-a-vyustky/rag45
RAG45 200x80 R2/S;200;80;R2;1;Vyústka;s pevnými lamelami pod úhlem 45°, jmenovitý rozměr 200x80, s regulací R2, uchycení šrouby;MANDÍK;RAG45 200x80 R2/S;http://www.mandik.cz/produktova-rada/distribucni-elementy/mrizky-a-vyustky/rag45
RAG45 200x100 R2/S;200;100;R2;1;Vyústka;s pevnými lamelami pod úhlem 45°, jmenovitý rozměr 200x100, s regulací R2, uchycení šrouby;MANDÍK;RAG45 200x100 R2/S;http://www.mandik.cz/produktova-rada/distribucni-elementy/mrizky-a-vyustky/rag45
RAG45 200x120 R2/S;200;120;R2;1;Vyústka;s pevnými lamelami pod úhlem 45°, jmenovitý rozměr 200x120, s regulací R2, uchycení šrouby;MANDÍK;RAG45 200x120 R2/S;http://www.mandik.cz/produktova-rada/distribucni-elementy/mrizky-a-vyustky/rag45
RAG45 200x125 R2/S;200;125;R2;1;Vyústka;s pevnými lamelami pod úhlem 45°, jmenovitý rozměr 200x125, s regulací R2, uchycení šrouby;MANDÍK;RAG45 200x125 R2/S;http://www.mandik.cz/produktova-rada/distribucni-elementy/mrizky-a-vyustky/rag45
RAG45 200x140 R2/S;200;140;R2;1;Vyústka;s pevnými lamelami pod úhlem 45°, jmenovitý rozměr 200x140, s regulací R2, uchycení šrouby;MANDÍK;RAG45 200x140 R2/S;http://www.mandik.cz/produktova-rada/distribucni-elementy/mrizky-a-vyustky/rag45
RAG45 200x200 R2/S;200;200;R2;1;Vyústka;s pevnými lamelami pod úhlem 45°, jmenovitý rozměr 200x200, s regulací R2, uchycení šrouby;MANDÍK;RAG45 200x200 R2/S;http://www.mandik.cz/produktova-rada/distribucni-elementy/mrizky-a-vyustky/rag45
RAG45 200x220 R2/S;200;220;R2;1;Vyústka;s pevnými lamelami pod úhlem 45°, jmenovitý rozměr 200x220, s regulací R2, uchycení šrouby;MANDÍK;RAG45 200x220 R2/S;http://www.mandik.cz/produktova-rada/distribucni-elementy/mrizky-a-vyustky/rag45
RAG45 200x225 R2/S;200;225;R2;1;Vyústka;s pevnými lamelami pod úhlem 45°, jmenovitý rozměr 200x225, s regulací R2, uchycení šrouby;MANDÍK;RAG45 200x225 R2/S;http://www.mandik.cz/produktova-rada/distribucni-elementy/mrizky-a-vyustky/rag45
RAG45 200x280 R2/S;200;280;R2;1;Vyústka;s pevnými lamelami pod úhlem 45°, jmenovitý rozměr 200x280, s regulací R2, uchycení šrouby;MANDÍK;RAG45 200x280 R2/S;http://www.mandik.cz/produktova-rada/distribucni-elementy/mrizky-a-vyustky/rag45
RAG45 200x320 R2/S;200;320;R2;1;Vyústka;s pevnými lamelami pod úhlem 45°, jmenovitý rozměr 200x320, s regulací R2, uchycení šrouby;MANDÍK;RAG45 200x320 R2/S;http://www.mandik.cz/produktova-rada/distribucni-elementy/mrizky-a-vyustky/rag45
RAG45 200x325 R2/S;200;325;R2;1;Vyústka;s pevnými lamelami pod úhlem 45°, jmenovitý rozměr 200x325, s regulací R2, uchycení šrouby;MANDÍK;RAG45 200x325 R2/S;http://www.mandik.cz/produktova-rada/distribucni-elementy/mrizky-a-vyustky/rag45
RAG45 200x425 R2/S;200;425;R2;1;Vyústka;s pevnými lamelami pod úhlem 45°, jmenovitý rozměr 200x425, s regulací R2, uchycení šrouby;MANDÍK;RAG45 200x425 R2/S;http://www.mandik.cz/produktova-rada/distribucni-elementy/mrizky-a-vyustky/rag45
RAG45 200x525 R2/S;200;525;R2;1;Vyústka;s pevnými lamelami pod úhlem 45°, jmenovitý rozměr 200x525, s regulací R2, uchycení šrouby;MANDÍK;RAG45 200x525 R2/S;http://www.mandik.cz/produktova-rada/distribucni-elementy/mrizky-a-vyustky/rag45
RAG45 220x75 R2/S;220;75;R2;1;Vyústka;s pevnými lamelami pod úhlem 45°, jmenovitý rozměr 220x75, s regulací R2, uchycení šrouby;MANDÍK;RAG45 220x75 R2/S;http://www.mandik.cz/produktova-rada/distribucni-elementy/mrizky-a-vyustky/rag45
RAG45 220x80 R2/S;220;80;R2;1;Vyústka;s pevnými lamelami pod úhlem 45°, jmenovitý rozměr 220x80, s regulací R2, uchycení šrouby;MANDÍK;RAG45 220x80 R2/S;http://www.mandik.cz/produktova-rada/distribucni-elementy/mrizky-a-vyustky/rag45
RAG45 220x100 R2/S;220;100;R2;1;Vyústka;s pevnými lamelami pod úhlem 45°, jmenovitý rozměr 220x100, s regulací R2, uchycení šrouby;MANDÍK;RAG45 220x100 R2/S;http://www.mandik.cz/produktova-rada/distribucni-elementy/mrizky-a-vyustky/rag45
RAG45 220x120 R2/S;220;120;R2;1;Vyústka;s pevnými lamelami pod úhlem 45°, jmenovitý rozměr 220x120, s regulací R2, uchycení šrouby;MANDÍK;RAG45 220x120 R2/S;http://www.mandik.cz/produktova-rada/distribucni-elementy/mrizky-a-vyustky/rag45
RAG45 220x125 R2/S;220;125;R2;1;Vyústka;s pevnými lamelami pod úhlem 45°, jmenovitý rozměr 220x125, s regulací R2, uchycení šrouby;MANDÍK;RAG45 220x125 R2/S;http://www.mandik.cz/produktova-rada/distribucni-elementy/mrizky-a-vyustky/rag45
RAG45 220x140 R2/S;220;140;R2;1;Vyústka;s pevnými lamelami pod úhlem 45°, jmenovitý rozměr 220x140, s regulací R2, uchycení šrouby;MANDÍK;RAG45 220x140 R2/S;http://www.mandik.cz/produktova-rada/distribucni-elementy/mrizky-a-vyustky/rag45
RAG45 220x200 R2/S;220;200;R2;1;Vyústka;s pevnými lamelami pod úhlem 45°, jmenovitý rozměr 220x200, s regulací R2, uchycení šrouby;MANDÍK;RAG45 220x200 R2/S;http://www.mandik.cz/produktova-rada/distribucni-elementy/mrizky-a-vyustky/rag45
RAG45 220x220 R2/S;220;220;R2;1;Vyústka;s pevnými lamelami pod úhlem 45°, jmenovitý rozměr 220x220, s regulací R2, uchycení šrouby;MANDÍK;RAG45 220x220 R2/S;http://www.mandik.cz/produktova-rada/distribucni-elementy/mrizky-a-vyustky/rag45
RAG45 220x225 R2/S;220;225;R2;1;Vyústka;s pevnými lamelami pod úhlem 45°, jmenovitý rozměr 220x225, s regulací R2, uchycení šrouby;MANDÍK;RAG45 220x225 R2/S;http://www.mandik.cz/produktova-rada/distribucni-elementy/mrizky-a-vyustky/rag45
RAG45 220x280 R2/S;220;280;R2;1;Vyústka;s pevnými lamelami pod úhlem 45°, jmenovitý rozměr 220x280, s regulací R2, uchycení šrouby;MANDÍK;RAG45 220x280 R2/S;http://www.mandik.cz/produktova-rada/distribucni-elementy/mrizky-a-vyustky/rag45
RAG45 220x320 R2/S;220;320;R2;1;Vyústka;s pevnými lamelami pod úhlem 45°, jmenovitý rozměr 220x320, s regulací R2, uchycení šrouby;MANDÍK;RAG45 220x320 R2/S;http://www.mandik.cz/produktova-rada/distribucni-elementy/mrizky-a-vyustky/rag45
RAG45 220x325 R2/S;220;325;R2;1;Vyústka;s pevnými lamelami pod úhlem 45°, jmenovitý rozměr 220x325, s regulací R2, uchycení šrouby;MANDÍK;RAG45 220x325 R2/S;http://www.mandik.cz/produktova-rada/distribucni-elementy/mrizky-a-vyustky/rag45
RAG45 220x425 R2/S;220;425;R2;1;Vyústka;s pevnými lamelami pod úhlem 45°, jmenovitý rozměr 220x425, s regulací R2, uchycení šrouby;MANDÍK;RAG45 220x425 R2/S;http://www.mandik.cz/produktova-rada/distribucni-elementy/mrizky-a-vyustky/rag45
RAG45 220x525 R2/S;220;525;R2;1;Vyústka;s pevnými lamelami pod úhlem 45°, jmenovitý rozměr 220x525, s regulací R2, uchycení šrouby;MANDÍK;RAG45 220x525 R2/S;http://www.mandik.cz/produktova-rada/distribucni-elementy/mrizky-a-vyustky/rag45
RAG45 225x75 R2/S;225;75;R2;1;Vyústka;s pevnými lamelami pod úhlem 45°, jmenovitý rozměr 225x75, s regulací R2, uchycení šrouby;MANDÍK;RAG45 225x75 R2/S;http://www.mandik.cz/produktova-rada/distribucni-elementy/mrizky-a-vyustky/rag45
RAG45 225x80 R2/S;225;80;R2;1;Vyústka;s pevnými lamelami pod úhlem 45°, jmenovitý rozměr 225x80, s regulací R2, uchycení šrouby;MANDÍK;RAG45 225x80 R2/S;http://www.mandik.cz/produktova-rada/distribucni-elementy/mrizky-a-vyustky/rag45
RAG45 225x100 R2/S;225;100;R2;1;Vyústka;s pevnými lamelami pod úhlem 45°, jmenovitý rozměr 225x100, s regulací R2, uchycení šrouby;MANDÍK;RAG45 225x100 R2/S;http://www.mandik.cz/produktova-rada/distribucni-elementy/mrizky-a-vyustky/rag45
RAG45 225x120 R2/S;225;120;R2;1;Vyústka;s pevnými lamelami pod úhlem 45°, jmenovitý rozměr 225x120, s regulací R2, uchycení šrouby;MANDÍK;RAG45 225x120 R2/S;http://www.mandik.cz/produktova-rada/distribucni-elementy/mrizky-a-vyustky/rag45
RAG45 225x125 R2/S;225;125;R2;1;Vyústka;s pevnými lamelami pod úhlem 45°, jmenovitý rozměr 225x125, s regulací R2, uchycení šrouby;MANDÍK;RAG45 225x125 R2/S;http://www.mandik.cz/produktova-rada/distribucni-elementy/mrizky-a-vyustky/rag45
RAG45 225x140 R2/S;225;140;R2;1;Vyústka;s pevnými lamelami pod úhlem 45°, jmenovitý rozměr 225x140, s regulací R2, uchycení šrouby;MANDÍK;RAG45 225x140 R2/S;http://www.mandik.cz/produktova-rada/distribucni-elementy/mrizky-a-vyustky/rag45
RAG45 225x200 R2/S;225;200;R2;1;Vyústka;s pevnými lamelami pod úhlem 45°, jmenovitý rozměr 225x200, s regulací R2, uchycení šrouby;MANDÍK;RAG45 225x200 R2/S;http://www.mandik.cz/produktova-rada/distribucni-elementy/mrizky-a-vyustky/rag45
RAG45 225x220 R2/S;225;220;R2;1;Vyústka;s pevnými lamelami pod úhlem 45°, jmenovitý rozměr 225x220, s regulací R2, uchycení šrouby;MANDÍK;RAG45 225x220 R2/S;http://www.mandik.cz/produktova-rada/distribucni-elementy/mrizky-a-vyustky/rag45
RAG45 225x225 R2/S;225;225;R2;1;Vyústka;s pevnými lamelami pod úhlem 45°, jmenovitý rozměr 225x225, s regulací R2, uchycení šrouby;MANDÍK;RAG45 225x225 R2/S;http://www.mandik.cz/produktova-rada/distribucni-elementy/mrizky-a-vyustky/rag45
RAG45 225x280 R2/S;225;280;R2;1;Vyústka;s pevnými lamelami pod úhlem 45°, jmenovitý rozměr 225x280, s regulací R2, uchycení šrouby;MANDÍK;RAG45 225x280 R2/S;http://www.mandik.cz/produktova-rada/distribucni-elementy/mrizky-a-vyustky/rag45
RAG45 225x320 R2/S;225;320;R2;1;Vyústka;s pevnými lamelami pod úhlem 45°, jmenovitý rozměr 225x320, s regulací R2, uchycení šrouby;MANDÍK;RAG45 225x320 R2/S;http://www.mandik.cz/produktova-rada/distribucni-elementy/mrizky-a-vyustky/rag45
RAG45 225x325 R2/S;225;325;R2;1;Vyústka;s pevnými lamelami pod úhlem 45°, jmenovitý rozměr 225x325, s regulací R2, uchycení šrouby;MANDÍK;RAG45 225x325 R2/S;http://www.mandik.cz/produktova-rada/distribucni-elementy/mrizky-a-vyustky/rag45
RAG45 225x425 R2/S;225;425;R2;1;Vyústka;s pevnými lamelami pod úhlem 45°, jmenovitý rozměr 225x425, s regulací R2, uchycení šrouby;MANDÍK;RAG45 225x425 R2/S;http://www.mandik.cz/produktova-rada/distribucni-elementy/mrizky-a-vyustky/rag45
RAG45 225x525 R2/S;225;525;R2;1;Vyústka;s pevnými lamelami pod úhlem 45°, jmenovitý rozměr 225x525, s regulací R2, uchycení šrouby;MANDÍK;RAG45 225x525 R2/S;http://www.mandik.cz/produktova-rada/distribucni-elementy/mrizky-a-vyustky/rag45
RAG45 280x75 R2/S;280;75;R2;1;Vyústka;s pevnými lamelami pod úhlem 45°, jmenovitý rozměr 280x75, s regulací R2, uchycení šrouby;MANDÍK;RAG45 280x75 R2/S;http://www.mandik.cz/produktova-rada/distribucni-elementy/mrizky-a-vyustky/rag45
RAG45 280x80 R2/S;280;80;R2;1;Vyústka;s pevnými lamelami pod úhlem 45°, jmenovitý rozměr 280x80, s regulací R2, uchycení šrouby;MANDÍK;RAG45 280x80 R2/S;http://www.mandik.cz/produktova-rada/distribucni-elementy/mrizky-a-vyustky/rag45
RAG45 280x100 R2/S;280;100;R2;1;Vyústka;s pevnými lamelami pod úhlem 45°, jmenovitý rozměr 280x100, s regulací R2, uchycení šrouby;MANDÍK;RAG45 280x100 R2/S;http://www.mandik.cz/produktova-rada/distribucni-elementy/mrizky-a-vyustky/rag45
RAG45 280x120 R2/S;280;120;R2;1;Vyústka;s pevnými lamelami pod úhlem 45°, jmenovitý rozměr 280x120, s regulací R2, uchycení šrouby;MANDÍK;RAG45 280x120 R2/S;http://www.mandik.cz/produktova-rada/distribucni-elementy/mrizky-a-vyustky/rag45
RAG45 280x125 R2/S;280;125;R2;1;Vyústka;s pevnými lamelami pod úhlem 45°, jmenovitý rozměr 280x125, s regulací R2, uchycení šrouby;MANDÍK;RAG45 280x125 R2/S;http://www.mandik.cz/produktova-rada/distribucni-elementy/mrizky-a-vyustky/rag45
RAG45 280x140 R2/S;280;140;R2;1;Vyústka;s pevnými lamelami pod úhlem 45°, jmenovitý rozměr 280x140, s regulací R2, uchycení šrouby;MANDÍK;RAG45 280x140 R2/S;http://www.mandik.cz/produktova-rada/distribucni-elementy/mrizky-a-vyustky/rag45
RAG45 280x200 R2/S;280;200;R2;1;Vyústka;s pevnými lamelami pod úhlem 45°, jmenovitý rozměr 280x200, s regulací R2, uchycení šrouby;MANDÍK;RAG45 280x200 R2/S;http://www.mandik.cz/produktova-rada/distribucni-elementy/mrizky-a-vyustky/rag45
RAG45 280x220 R2/S;280;220;R2;1;Vyústka;s pevnými lamelami pod úhlem 45°, jmenovitý rozměr 280x220, s regulací R2, uchycení šrouby;MANDÍK;RAG45 280x220 R2/S;http://www.mandik.cz/produktova-rada/distribucni-elementy/mrizky-a-vyustky/rag45
RAG45 280x225 R2/S;280;225;R2;1;Vyústka;s pevnými lamelami pod úhlem 45°, jmenovitý rozměr 280x225, s regulací R2, uchycení šrouby;MANDÍK;RAG45 280x225 R2/S;http://www.mandik.cz/produktova-rada/distribucni-elementy/mrizky-a-vyustky/rag45
RAG45 280x280 R2/S;280;280;R2;1;Vyústka;s pevnými lamelami pod úhlem 45°, jmenovitý rozměr 280x280, s regulací R2, uchycení šrouby;MANDÍK;RAG45 280x280 R2/S;http://www.mandik.cz/produktova-rada/distribucni-elementy/mrizky-a-vyustky/rag45
RAG45 280x320 R2/S;280;320;R2;1;Vyústka;s pevnými lamelami pod úhlem 45°, jmenovitý rozměr 280x320, s regulací R2, uchycení šrouby;MANDÍK;RAG45 280x320 R2/S;http://www.mandik.cz/produktova-rada/distribucni-elementy/mrizky-a-vyustky/rag45
RAG45 280x325 R2/S;280;325;R2;1;Vyústka;s pevnými lamelami pod úhlem 45°, jmenovitý rozměr 280x325, s regulací R2, uchycení šrouby;MANDÍK;RAG45 280x325 R2/S;http://www.mandik.cz/produktova-rada/distribucni-elementy/mrizky-a-vyustky/rag45
RAG45 280x425 R2/S;280;425;R2;1;Vyústka;s pevnými lamelami pod úhlem 45°, jmenovitý rozměr 280x425, s regulací R2, uchycení šrouby;MANDÍK;RAG45 280x425 R2/S;http://www.mandik.cz/produktova-rada/distribucni-elementy/mrizky-a-vyustky/rag45
RAG45 280x525 R2/S;280;525;R2;1;Vyústka;s pevnými lamelami pod úhlem 45°, jmenovitý rozměr 280x525, s regulací R2, uchycení šrouby;MANDÍK;RAG45 280x525 R2/S;http://www.mandik.cz/produktova-rada/distribucni-elementy/mrizky-a-vyustky/rag45
RAG45 320x75 R2/S;320;75;R2;1;Vyústka;s pevnými lamelami pod úhlem 45°, jmenovitý rozměr 320x75, s regulací R2, uchycení šrouby;MANDÍK;RAG45 320x75 R2/S;http://www.mandik.cz/produktova-rada/distribucni-elementy/mrizky-a-vyustky/rag45
RAG45 320x80 R2/S;320;80;R2;1;Vyústka;s pevnými lamelami pod úhlem 45°, jmenovitý rozměr 320x80, s regulací R2, uchycení šrouby;MANDÍK;RAG45 320x80 R2/S;http://www.mandik.cz/produktova-rada/distribucni-elementy/mrizky-a-vyustky/rag45
RAG45 320x100 R2/S;320;100;R2;1;Vyústka;s pevnými lamelami pod úhlem 45°, jmenovitý rozměr 320x100, s regulací R2, uchycení šrouby;MANDÍK;RAG45 320x100 R2/S;http://www.mandik.cz/produktova-rada/distribucni-elementy/mrizky-a-vyustky/rag45
RAG45 320x120 R2/S;320;120;R2;1;Vyústka;s pevnými lamelami pod úhlem 45°, jmenovitý rozměr 320x120, s regulací R2, uchycení šrouby;MANDÍK;RAG45 320x120 R2/S;http://www.mandik.cz/produktova-rada/distribucni-elementy/mrizky-a-vyustky/rag45
RAG45 320x125 R2/S;320;125;R2;1;Vyústka;s pevnými lamelami pod úhlem 45°, jmenovitý rozměr 320x125, s regulací R2, uchycení šrouby;MANDÍK;RAG45 320x125 R2/S;http://www.mandik.cz/produktova-rada/distribucni-elementy/mrizky-a-vyustky/rag45
RAG45 320x140 R2/S;320;140;R2;1;Vyústka;s pevnými lamelami pod úhlem 45°, jmenovitý rozměr 320x140, s regulací R2, uchycení šrouby;MANDÍK;RAG45 320x140 R2/S;http://www.mandik.cz/produktova-rada/distribucni-elementy/mrizky-a-vyustky/rag45
RAG45 320x200 R2/S;320;200;R2;1;Vyústka;s pevnými lamelami pod úhlem 45°, jmenovitý rozměr 320x200, s regulací R2, uchycení šrouby;MANDÍK;RAG45 320x200 R2/S;http://www.mandik.cz/produktova-rada/distribucni-elementy/mrizky-a-vyustky/rag45
RAG45 320x220 R2/S;320;220;R2;1;Vyústka;s pevnými lamelami pod úhlem 45°, jmenovitý rozměr 320x220, s regulací R2, uchycení šrouby;MANDÍK;RAG45 320x220 R2/S;http://www.mandik.cz/produktova-rada/distribucni-elementy/mrizky-a-vyustky/rag45
RAG45 320x225 R2/S;320;225;R2;1;Vyústka;s pevnými lamelami pod úhlem 45°, jmenovitý rozměr 320x225, s regulací R2, uchycení šrouby;MANDÍK;RAG45 320x225 R2/S;http://www.mandik.cz/produktova-rada/distribucni-elementy/mrizky-a-vyustky/rag45
RAG45 320x280 R2/S;320;280;R2;1;Vyústka;s pevnými lamelami pod úhlem 45°, jmenovitý rozměr 320x280, s regulací R2, uchycení šrouby;MANDÍK;RAG45 320x280 R2/S;http://www.mandik.cz/produktova-rada/distribucni-elementy/mrizky-a-vyustky/rag45
RAG45 320x320 R2/S;320;320;R2;1;Vyústka;s pevnými lamelami pod úhlem 45°, jmenovitý rozměr 320x320, s regulací R2, uchycení šrouby;MANDÍK;RAG45 320x320 R2/S;http://www.mandik.cz/produktova-rada/distribucni-elementy/mrizky-a-vyustky/rag45
RAG45 320x325 R2/S;320;325;R2;1;Vyústka;s pevnými lamelami pod úhlem 45°, jmenovitý rozměr 320x325, s regulací R2, uchycení šrouby;MANDÍK;RAG45 320x325 R2/S;http://www.mandik.cz/produktova-rada/distribucni-elementy/mrizky-a-vyustky/rag45
RAG45 320x425 R2/S;320;425;R2;1;Vyústka;s pevnými lamelami pod úhlem 45°, jmenovitý rozměr 320x425, s regulací R2, uchycení šrouby;MANDÍK;RAG45 320x425 R2/S;http://www.mandik.cz/produktova-rada/distribucni-elementy/mrizky-a-vyustky/rag45
RAG45 320x525 R2/S;320;525;R2;1;Vyústka;s pevnými lamelami pod úhlem 45°, jmenovitý rozměr 320x525, s regulací R2, uchycení šrouby;MANDÍK;RAG45 320x525 R2/S;http://www.mandik.cz/produktova-rada/distribucni-elementy/mrizky-a-vyustky/rag45
RAG45 325x75 R2/S;325;75;R2;1;Vyústka;s pevnými lamelami pod úhlem 45°, jmenovitý rozměr 325x75, s regulací R2, uchycení šrouby;MANDÍK;RAG45 325x75 R2/S;http://www.mandik.cz/produktova-rada/distribucni-elementy/mrizky-a-vyustky/rag45
RAG45 325x80 R2/S;325;80;R2;1;Vyústka;s pevnými lamelami pod úhlem 45°, jmenovitý rozměr 325x80, s regulací R2, uchycení šrouby;MANDÍK;RAG45 325x80 R2/S;http://www.mandik.cz/produktova-rada/distribucni-elementy/mrizky-a-vyustky/rag45
RAG45 325x100 R2/S;325;100;R2;1;Vyústka;s pevnými lamelami pod úhlem 45°, jmenovitý rozměr 325x100, s regulací R2, uchycení šrouby;MANDÍK;RAG45 325x100 R2/S;http://www.mandik.cz/produktova-rada/distribucni-elementy/mrizky-a-vyustky/rag45
RAG45 325x120 R2/S;325;120;R2;1;Vyústka;s pevnými lamelami pod úhlem 45°, jmenovitý rozměr 325x120, s regulací R2, uchycení šrouby;MANDÍK;RAG45 325x120 R2/S;http://www.mandik.cz/produktova-rada/distribucni-elementy/mrizky-a-vyustky/rag45
RAG45 325x125 R2/S;325;125;R2;1;Vyústka;s pevnými lamelami pod úhlem 45°, jmenovitý rozměr 325x125, s regulací R2, uchycení šrouby;MANDÍK;RAG45 325x125 R2/S;http://www.mandik.cz/produktova-rada/distribucni-elementy/mrizky-a-vyustky/rag45
RAG45 325x140 R2/S;325;140;R2;1;Vyústka;s pevnými lamelami pod úhlem 45°, jmenovitý rozměr 325x140, s regulací R2, uchycení šrouby;MANDÍK;RAG45 325x140 R2/S;http://www.mandik.cz/produktova-rada/distribucni-elementy/mrizky-a-vyustky/rag45
RAG45 325x200 R2/S;325;200;R2;1;Vyústka;s pevnými lamelami pod úhlem 45°, jmenovitý rozměr 325x200, s regulací R2, uchycení šrouby;MANDÍK;RAG45 325x200 R2/S;http://www.mandik.cz/produktova-rada/distribucni-elementy/mrizky-a-vyustky/rag45
RAG45 325x220 R2/S;325;220;R2;1;Vyústka;s pevnými lamelami pod úhlem 45°, jmenovitý rozměr 325x220, s regulací R2, uchycení šrouby;MANDÍK;RAG45 325x220 R2/S;http://www.mandik.cz/produktova-rada/distribucni-elementy/mrizky-a-vyustky/rag45
RAG45 325x225 R2/S;325;225;R2;1;Vyústka;s pevnými lamelami pod úhlem 45°, jmenovitý rozměr 325x225, s regulací R2, uchycení šrouby;MANDÍK;RAG45 325x225 R2/S;http://www.mandik.cz/produktova-rada/distribucni-elementy/mrizky-a-vyustky/rag45
RAG45 325x280 R2/S;325;280;R2;1;Vyústka;s pevnými lamelami pod úhlem 45°, jmenovitý rozměr 325x280, s regulací R2, uchycení šrouby;MANDÍK;RAG45 325x280 R2/S;http://www.mandik.cz/produktova-rada/distribucni-elementy/mrizky-a-vyustky/rag45
RAG45 325x320 R2/S;325;320;R2;1;Vyústka;s pevnými lamelami pod úhlem 45°, jmenovitý rozměr 325x320, s regulací R2, uchycení šrouby;MANDÍK;RAG45 325x320 R2/S;http://www.mandik.cz/produktova-rada/distribucni-elementy/mrizky-a-vyustky/rag45
RAG45 325x325 R2/S;325;325;R2;1;Vyústka;s pevnými lamelami pod úhlem 45°, jmenovitý rozměr 325x325, s regulací R2, uchycení šrouby;MANDÍK;RAG45 325x325 R2/S;http://www.mandik.cz/produktova-rada/distribucni-elementy/mrizky-a-vyustky/rag45
RAG45 325x425 R2/S;325;425;R2;1;Vyústka;s pevnými lamelami pod úhlem 45°, jmenovitý rozměr 325x425, s regulací R2, uchycení šrouby;MANDÍK;RAG45 325x425 R2/S;http://www.mandik.cz/produktova-rada/distribucni-elementy/mrizky-a-vyustky/rag45
RAG45 325x525 R2/S;325;525;R2;1;Vyústka;s pevnými lamelami pod úhlem 45°, jmenovitý rozměr 325x525, s regulací R2, uchycení šrouby;MANDÍK;RAG45 325x525 R2/S;http://www.mandik.cz/produktova-rada/distribucni-elementy/mrizky-a-vyustky/rag45
RAG45 400x75 R2/S;400;75;R2;1;Vyústka;s pevnými lamelami pod úhlem 45°, jmenovitý rozměr 400x75, s regulací R2, uchycení šrouby;MANDÍK;RAG45 400x75 R2/S;http://www.mandik.cz/produktova-rada/distribucni-elementy/mrizky-a-vyustky/rag45
RAG45 400x80 R2/S;400;80;R2;1;Vyústka;s pevnými lamelami pod úhlem 45°, jmenovitý rozměr 400x80, s regulací R2, uchycení šrouby;MANDÍK;RAG45 400x80 R2/S;http://www.mandik.cz/produktova-rada/distribucni-elementy/mrizky-a-vyustky/rag45
RAG45 400x100 R2/S;400;100;R2;1;Vyústka;s pevnými lamelami pod úhlem 45°, jmenovitý rozměr 400x100, s regulací R2, uchycení šrouby;MANDÍK;RAG45 400x100 R2/S;http://www.mandik.cz/produktova-rada/distribucni-elementy/mrizky-a-vyustky/rag45
RAG45 400x120 R2/S;400;120;R2;1;Vyústka;s pevnými lamelami pod úhlem 45°, jmenovitý rozměr 400x120, s regulací R2, uchycení šrouby;MANDÍK;RAG45 400x120 R2/S;http://www.mandik.cz/produktova-rada/distribucni-elementy/mrizky-a-vyustky/rag45
RAG45 400x125 R2/S;400;125;R2;1;Vyústka;s pevnými lamelami pod úhlem 45°, jmenovitý rozměr 400x125, s regulací R2, uchycení šrouby;MANDÍK;RAG45 400x125 R2/S;http://www.mandik.cz/produktova-rada/distribucni-elementy/mrizky-a-vyustky/rag45
RAG45 400x140 R2/S;400;140;R2;1;Vyústka;s pevnými lamelami pod úhlem 45°, jmenovitý rozměr 400x140, s regulací R2, uchycení šrouby;MANDÍK;RAG45 400x140 R2/S;http://www.mandik.cz/produktova-rada/distribucni-elementy/mrizky-a-vyustky/rag45
RAG45 400x200 R2/S;400;200;R2;1;Vyústka;s pevnými lamelami pod úhlem 45°, jmenovitý rozměr 400x200, s regulací R2, uchycení šrouby;MANDÍK;RAG45 400x200 R2/S;http://www.mandik.cz/produktova-rada/distribucni-elementy/mrizky-a-vyustky/rag45
RAG45 400x220 R2/S;400;220;R2;1;Vyústka;s pevnými lamelami pod úhlem 45°, jmenovitý rozměr 400x220, s regulací R2, uchycení šrouby;MANDÍK;RAG45 400x220 R2/S;http://www.mandik.cz/produktova-rada/distribucni-elementy/mrizky-a-vyustky/rag45
RAG45 400x225 R2/S;400;225;R2;1;Vyústka;s pevnými lamelami pod úhlem 45°, jmenovitý rozměr 400x225, s regulací R2, uchycení šrouby;MANDÍK;RAG45 400x225 R2/S;http://www.mandik.cz/produktova-rada/distribucni-elementy/mrizky-a-vyustky/rag45
RAG45 400x280 R2/S;400;280;R2;1;Vyústka;s pevnými lamelami pod úhlem 45°, jmenovitý rozměr 400x280, s regulací R2, uchycení šrouby;MANDÍK;RAG45 400x280 R2/S;http://www.mandik.cz/produktova-rada/distribucni-elementy/mrizky-a-vyustky/rag45
RAG45 400x320 R2/S;400;320;R2;1;Vyústka;s pevnými lamelami pod úhlem 45°, jmenovitý rozměr 400x320, s regulací R2, uchycení šrouby;MANDÍK;RAG45 400x320 R2/S;http://www.mandik.cz/produktova-rada/distribucni-elementy/mrizky-a-vyustky/rag45
RAG45 400x325 R2/S;400;325;R2;1;Vyústka;s pevnými lamelami pod úhlem 45°, jmenovitý rozměr 400x325, s regulací R2, uchycení šrouby;MANDÍK;RAG45 400x325 R2/S;http://www.mandik.cz/produktova-rada/distribucni-elementy/mrizky-a-vyustky/rag45
RAG45 400x425 R2/S;400;425;R2;1;Vyústka;s pevnými lamelami pod úhlem 45°, jmenovitý rozměr 400x425, s regulací R2, uchycení šrouby;MANDÍK;RAG45 400x425 R2/S;http://www.mandik.cz/produktova-rada/distribucni-elementy/mrizky-a-vyustky/rag45
RAG45 400x525 R2/S;400;525;R2;1;Vyústka;s pevnými lamelami pod úhlem 45°, jmenovitý rozměr 400x525, s regulací R2, uchycení šrouby;MANDÍK;RAG45 400x525 R2/S;http://www.mandik.cz/produktova-rada/distribucni-elementy/mrizky-a-vyustky/rag45
RAG45 420x75 R2/S;420;75;R2;1;Vyústka;s pevnými lamelami pod úhlem 45°, jmenovitý rozměr 420x75, s regulací R2, uchycení šrouby;MANDÍK;RAG45 420x75 R2/S;http://www.mandik.cz/produktova-rada/distribucni-elementy/mrizky-a-vyustky/rag45
RAG45 420x80 R2/S;420;80;R2;1;Vyústka;s pevnými lamelami pod úhlem 45°, jmenovitý rozměr 420x80, s regulací R2, uchycení šrouby;MANDÍK;RAG45 420x80 R2/S;http://www.mandik.cz/produktova-rada/distribucni-elementy/mrizky-a-vyustky/rag45
RAG45 420x100 R2/S;420;100;R2;1;Vyústka;s pevnými lamelami pod úhlem 45°, jmenovitý rozměr 420x100, s regulací R2, uchycení šrouby;MANDÍK;RAG45 420x100 R2/S;http://www.mandik.cz/produktova-rada/distribucni-elementy/mrizky-a-vyustky/rag45
RAG45 420x120 R2/S;420;120;R2;1;Vyústka;s pevnými lamelami pod úhlem 45°, jmenovitý rozměr 420x120, s regulací R2, uchycení šrouby;MANDÍK;RAG45 420x120 R2/S;http://www.mandik.cz/produktova-rada/distribucni-elementy/mrizky-a-vyustky/rag45
RAG45 420x125 R2/S;420;125;R2;1;Vyústka;s pevnými lamelami pod úhlem 45°, jmenovitý rozměr 420x125, s regulací R2, uchycení šrouby;MANDÍK;RAG45 420x125 R2/S;http://www.mandik.cz/produktova-rada/distribucni-elementy/mrizky-a-vyustky/rag45
RAG45 420x140 R2/S;420;140;R2;1;Vyústka;s pevnými lamelami pod úhlem 45°, jmenovitý rozměr 420x140, s regulací R2, uchycení šrouby;MANDÍK;RAG45 420x140 R2/S;http://www.mandik.cz/produktova-rada/distribucni-elementy/mrizky-a-vyustky/rag45
RAG45 420x200 R2/S;420;200;R2;1;Vyústka;s pevnými lamelami pod úhlem 45°, jmenovitý rozměr 420x200, s regulací R2, uchycení šrouby;MANDÍK;RAG45 420x200 R2/S;http://www.mandik.cz/produktova-rada/distribucni-elementy/mrizky-a-vyustky/rag45
RAG45 420x220 R2/S;420;220;R2;1;Vyústka;s pevnými lamelami pod úhlem 45°, jmenovitý rozměr 420x220, s regulací R2, uchycení šrouby;MANDÍK;RAG45 420x220 R2/S;http://www.mandik.cz/produktova-rada/distribucni-elementy/mrizky-a-vyustky/rag45
RAG45 420x225 R2/S;420;225;R2;1;Vyústka;s pevnými lamelami pod úhlem 45°, jmenovitý rozměr 420x225, s regulací R2, uchycení šrouby;MANDÍK;RAG45 420x225 R2/S;http://www.mandik.cz/produktova-rada/distribucni-elementy/mrizky-a-vyustky/rag45
RAG45 420x280 R2/S;420;280;R2;1;Vyústka;s pevnými lamelami pod úhlem 45°, jmenovitý rozměr 420x280, s regulací R2, uchycení šrouby;MANDÍK;RAG45 420x280 R2/S;http://www.mandik.cz/produktova-rada/distribucni-elementy/mrizky-a-vyustky/rag45
RAG45 420x320 R2/S;420;320;R2;1;Vyústka;s pevnými lamelami pod úhlem 45°, jmenovitý rozměr 420x320, s regulací R2, uchycení šrouby;MANDÍK;RAG45 420x320 R2/S;http://www.mandik.cz/produktova-rada/distribucni-elementy/mrizky-a-vyustky/rag45
RAG45 420x325 R2/S;420;325;R2;1;Vyústka;s pevnými lamelami pod úhlem 45°, jmenovitý rozměr 420x325, s regulací R2, uchycení šrouby;MANDÍK;RAG45 420x325 R2/S;http://www.mandik.cz/produktova-rada/distribucni-elementy/mrizky-a-vyustky/rag45
RAG45 420x425 R2/S;420;425;R2;1;Vyústka;s pevnými lamelami pod úhlem 45°, jmenovitý rozměr 420x425, s regulací R2, uchycení šrouby;MANDÍK;RAG45 420x425 R2/S;http://www.mandik.cz/produktova-rada/distribucni-elementy/mrizky-a-vyustky/rag45
RAG45 420x525 R2/S;420;525;R2;1;Vyústka;s pevnými lamelami pod úhlem 45°, jmenovitý rozměr 420x525, s regulací R2, uchycení šrouby;MANDÍK;RAG45 420x525 R2/S;http://www.mandik.cz/produktova-rada/distribucni-elementy/mrizky-a-vyustky/rag45
RAG45 425x75 R2/S;425;75;R2;1;Vyústka;s pevnými lamelami pod úhlem 45°, jmenovitý rozměr 425x75, s regulací R2, uchycení šrouby;MANDÍK;RAG45 425x75 R2/S;http://www.mandik.cz/produktova-rada/distribucni-elementy/mrizky-a-vyustky/rag45
RAG45 425x80 R2/S;425;80;R2;1;Vyústka;s pevnými lamelami pod úhlem 45°, jmenovitý rozměr 425x80, s regulací R2, uchycení šrouby;MANDÍK;RAG45 425x80 R2/S;http://www.mandik.cz/produktova-rada/distribucni-elementy/mrizky-a-vyustky/rag45
RAG45 425x100 R2/S;425;100;R2;1;Vyústka;s pevnými lamelami pod úhlem 45°, jmenovitý rozměr 425x100, s regulací R2, uchycení šrouby;MANDÍK;RAG45 425x100 R2/S;http://www.mandik.cz/produktova-rada/distribucni-elementy/mrizky-a-vyustky/rag45
RAG45 425x120 R2/S;425;120;R2;1;Vyústka;s pevnými lamelami pod úhlem 45°, jmenovitý rozměr 425x120, s regulací R2, uchycení šrouby;MANDÍK;RAG45 425x120 R2/S;http://www.mandik.cz/produktova-rada/distribucni-elementy/mrizky-a-vyustky/rag45
RAG45 425x125 R2/S;425;125;R2;1;Vyústka;s pevnými lamelami pod úhlem 45°, jmenovitý rozměr 425x125, s regulací R2, uchycení šrouby;MANDÍK;RAG45 425x125 R2/S;http://www.mandik.cz/produktova-rada/distribucni-elementy/mrizky-a-vyustky/rag45
RAG45 425x140 R2/S;425;140;R2;1;Vyústka;s pevnými lamelami pod úhlem 45°, jmenovitý rozměr 425x140, s regulací R2, uchycení šrouby;MANDÍK;RAG45 425x140 R2/S;http://www.mandik.cz/produktova-rada/distribucni-elementy/mrizky-a-vyustky/rag45
RAG45 425x200 R2/S;425;200;R2;1;Vyústka;s pevnými lamelami pod úhlem 45°, jmenovitý rozměr 425x200, s regulací R2, uchycení šrouby;MANDÍK;RAG45 425x200 R2/S;http://www.mandik.cz/produktova-rada/distribucni-elementy/mrizky-a-vyustky/rag45
RAG45 425x220 R2/S;425;220;R2;1;Vyústka;s pevnými lamelami pod úhlem 45°, jmenovitý rozměr 425x220, s regulací R2, uchycení šrouby;MANDÍK;RAG45 425x220 R2/S;http://www.mandik.cz/produktova-rada/distribucni-elementy/mrizky-a-vyustky/rag45
RAG45 425x225 R2/S;425;225;R2;1;Vyústka;s pevnými lamelami pod úhlem 45°, jmenovitý rozměr 425x225, s regulací R2, uchycení šrouby;MANDÍK;RAG45 425x225 R2/S;http://www.mandik.cz/produktova-rada/distribucni-elementy/mrizky-a-vyustky/rag45
RAG45 425x280 R2/S;425;280;R2;1;Vyústka;s pevnými lamelami pod úhlem 45°, jmenovitý rozměr 425x280, s regulací R2, uchycení šrouby;MANDÍK;RAG45 425x280 R2/S;http://www.mandik.cz/produktova-rada/distribucni-elementy/mrizky-a-vyustky/rag45
RAG45 425x320 R2/S;425;320;R2;1;Vyústka;s pevnými lamelami pod úhlem 45°, jmenovitý rozměr 425x320, s regulací R2, uchycení šrouby;MANDÍK;RAG45 425x320 R2/S;http://www.mandik.cz/produktova-rada/distribucni-elementy/mrizky-a-vyustky/rag45
RAG45 425x325 R2/S;425;325;R2;1;Vyústka;s pevnými lamelami pod úhlem 45°, jmenovitý rozměr 425x325, s regulací R2, uchycení šrouby;MANDÍK;RAG45 425x325 R2/S;http://www.mandik.cz/produktova-rada/distribucni-elementy/mrizky-a-vyustky/rag45
RAG45 425x425 R2/S;425;425;R2;1;Vyústka;s pevnými lamelami pod úhlem 45°, jmenovitý rozměr 425x425, s regulací R2, uchycení šrouby;MANDÍK;RAG45 425x425 R2/S;http://www.mandik.cz/produktova-rada/distribucni-elementy/mrizky-a-vyustky/rag45
RAG45 425x525 R2/S;425;525;R2;1;Vyústka;s pevnými lamelami pod úhlem 45°, jmenovitý rozměr 425x525, s regulací R2, uchycení šrouby;MANDÍK;RAG45 425x525 R2/S;http://www.mandik.cz/produktova-rada/distribucni-elementy/mrizky-a-vyustky/rag45
RAG45 520x75 R2/S;520;75;R2;1;Vyústka;s pevnými lamelami pod úhlem 45°, jmenovitý rozměr 520x75, s regulací R2, uchycení šrouby;MANDÍK;RAG45 520x75 R2/S;http://www.mandik.cz/produktova-rada/distribucni-elementy/mrizky-a-vyustky/rag45
RAG45 520x80 R2/S;520;80;R2;1;Vyústka;s pevnými lamelami pod úhlem 45°, jmenovitý rozměr 520x80, s regulací R2, uchycení šrouby;MANDÍK;RAG45 520x80 R2/S;http://www.mandik.cz/produktova-rada/distribucni-elementy/mrizky-a-vyustky/rag45
RAG45 520x100 R2/S;520;100;R2;1;Vyústka;s pevnými lamelami pod úhlem 45°, jmenovitý rozměr 520x100, s regulací R2, uchycení šrouby;MANDÍK;RAG45 520x100 R2/S;http://www.mandik.cz/produktova-rada/distribucni-elementy/mrizky-a-vyustky/rag45
RAG45 520x120 R2/S;520;120;R2;1;Vyústka;s pevnými lamelami pod úhlem 45°, jmenovitý rozměr 520x120, s regulací R2, uchycení šrouby;MANDÍK;RAG45 520x120 R2/S;http://www.mandik.cz/produktova-rada/distribucni-elementy/mrizky-a-vyustky/rag45
RAG45 520x125 R2/S;520;125;R2;1;Vyústka;s pevnými lamelami pod úhlem 45°, jmenovitý rozměr 520x125, s regulací R2, uchycení šrouby;MANDÍK;RAG45 520x125 R2/S;http://www.mandik.cz/produktova-rada/distribucni-elementy/mrizky-a-vyustky/rag45
RAG45 520x140 R2/S;520;140;R2;1;Vyústka;s pevnými lamelami pod úhlem 45°, jmenovitý rozměr 520x140, s regulací R2, uchycení šrouby;MANDÍK;RAG45 520x140 R2/S;http://www.mandik.cz/produktova-rada/distribucni-elementy/mrizky-a-vyustky/rag45
RAG45 520x200 R2/S;520;200;R2;1;Vyústka;s pevnými lamelami pod úhlem 45°, jmenovitý rozměr 520x200, s regulací R2, uchycení šrouby;MANDÍK;RAG45 520x200 R2/S;http://www.mandik.cz/produktova-rada/distribucni-elementy/mrizky-a-vyustky/rag45
RAG45 520x220 R2/S;520;220;R2;1;Vyústka;s pevnými lamelami pod úhlem 45°, jmenovitý rozměr 520x220, s regulací R2, uchycení šrouby;MANDÍK;RAG45 520x220 R2/S;http://www.mandik.cz/produktova-rada/distribucni-elementy/mrizky-a-vyustky/rag45
RAG45 520x225 R2/S;520;225;R2;1;Vyústka;s pevnými lamelami pod úhlem 45°, jmenovitý rozměr 520x225, s regulací R2, uchycení šrouby;MANDÍK;RAG45 520x225 R2/S;http://www.mandik.cz/produktova-rada/distribucni-elementy/mrizky-a-vyustky/rag45
RAG45 520x280 R2/S;520;280;R2;1;Vyústka;s pevnými lamelami pod úhlem 45°, jmenovitý rozměr 520x280, s regulací R2, uchycení šrouby;MANDÍK;RAG45 520x280 R2/S;http://www.mandik.cz/produktova-rada/distribucni-elementy/mrizky-a-vyustky/rag45
RAG45 520x320 R2/S;520;320;R2;1;Vyústka;s pevnými lamelami pod úhlem 45°, jmenovitý rozměr 520x320, s regulací R2, uchycení šrouby;MANDÍK;RAG45 520x320 R2/S;http://www.mandik.cz/produktova-rada/distribucni-elementy/mrizky-a-vyustky/rag45
RAG45 520x325 R2/S;520;325;R2;1;Vyústka;s pevnými lamelami pod úhlem 45°, jmenovitý rozměr 520x325, s regulací R2, uchycení šrouby;MANDÍK;RAG45 520x325 R2/S;http://www.mandik.cz/produktova-rada/distribucni-elementy/mrizky-a-vyustky/rag45
RAG45 520x425 R2/S;520;425;R2;1;Vyústka;s pevnými lamelami pod úhlem 45°, jmenovitý rozměr 520x425, s regulací R2, uchycení šrouby;MANDÍK;RAG45 520x425 R2/S;http://www.mandik.cz/produktova-rada/distribucni-elementy/mrizky-a-vyustky/rag45
RAG45 520x525 R2/S;520;525;R2;1;Vyústka;s pevnými lamelami pod úhlem 45°, jmenovitý rozměr 520x525, s regulací R2, uchycení šrouby;MANDÍK;RAG45 520x525 R2/S;http://www.mandik.cz/produktova-rada/distribucni-elementy/mrizky-a-vyustky/rag45
RAG45 525x75 R2/S;525;75;R2;1;Vyústka;s pevnými lamelami pod úhlem 45°, jmenovitý rozměr 525x75, s regulací R2, uchycení šrouby;MANDÍK;RAG45 525x75 R2/S;http://www.mandik.cz/produktova-rada/distribucni-elementy/mrizky-a-vyustky/rag45
RAG45 525x80 R2/S;525;80;R2;1;Vyústka;s pevnými lamelami pod úhlem 45°, jmenovitý rozměr 525x80, s regulací R2, uchycení šrouby;MANDÍK;RAG45 525x80 R2/S;http://www.mandik.cz/produktova-rada/distribucni-elementy/mrizky-a-vyustky/rag45
RAG45 525x100 R2/S;525;100;R2;1;Vyústka;s pevnými lamelami pod úhlem 45°, jmenovitý rozměr 525x100, s regulací R2, uchycení šrouby;MANDÍK;RAG45 525x100 R2/S;http://www.mandik.cz/produktova-rada/distribucni-elementy/mrizky-a-vyustky/rag45
RAG45 525x120 R2/S;525;120;R2;1;Vyústka;s pevnými lamelami pod úhlem 45°, jmenovitý rozměr 525x120, s regulací R2, uchycení šrouby;MANDÍK;RAG45 525x120 R2/S;http://www.mandik.cz/produktova-rada/distribucni-elementy/mrizky-a-vyustky/rag45
RAG45 525x125 R2/S;525;125;R2;1;Vyústka;s pevnými lamelami pod úhlem 45°, jmenovitý rozměr 525x125, s regulací R2, uchycení šrouby;MANDÍK;RAG45 525x125 R2/S;http://www.mandik.cz/produktova-rada/distribucni-elementy/mrizky-a-vyustky/rag45
RAG45 525x140 R2/S;525;140;R2;1;Vyústka;s pevnými lamelami pod úhlem 45°, jmenovitý rozměr 525x140, s regulací R2, uchycení šrouby;MANDÍK;RAG45 525x140 R2/S;http://www.mandik.cz/produktova-rada/distribucni-elementy/mrizky-a-vyustky/rag45
RAG45 525x200 R2/S;525;200;R2;1;Vyústka;s pevnými lamelami pod úhlem 45°, jmenovitý rozměr 525x200, s regulací R2, uchycení šrouby;MANDÍK;RAG45 525x200 R2/S;http://www.mandik.cz/produktova-rada/distribucni-elementy/mrizky-a-vyustky/rag45
RAG45 525x220 R2/S;525;220;R2;1;Vyústka;s pevnými lamelami pod úhlem 45°, jmenovitý rozměr 525x220, s regulací R2, uchycení šrouby;MANDÍK;RAG45 525x220 R2/S;http://www.mandik.cz/produktova-rada/distribucni-elementy/mrizky-a-vyustky/rag45
RAG45 525x225 R2/S;525;225;R2;1;Vyústka;s pevnými lamelami pod úhlem 45°, jmenovitý rozměr 525x225, s regulací R2, uchycení šrouby;MANDÍK;RAG45 525x225 R2/S;http://www.mandik.cz/produktova-rada/distribucni-elementy/mrizky-a-vyustky/rag45
RAG45 525x280 R2/S;525;280;R2;1;Vyústka;s pevnými lamelami pod úhlem 45°, jmenovitý rozměr 525x280, s regulací R2, uchycení šrouby;MANDÍK;RAG45 525x280 R2/S;http://www.mandik.cz/produktova-rada/distribucni-elementy/mrizky-a-vyustky/rag45
RAG45 525x320 R2/S;525;320;R2;1;Vyústka;s pevnými lamelami pod úhlem 45°, jmenovitý rozměr 525x320, s regulací R2, uchycení šrouby;MANDÍK;RAG45 525x320 R2/S;http://www.mandik.cz/produktova-rada/distribucni-elementy/mrizky-a-vyustky/rag45
RAG45 525x325 R2/S;525;325;R2;1;Vyústka;s pevnými lamelami pod úhlem 45°, jmenovitý rozměr 525x325, s regulací R2, uchycení šrouby;MANDÍK;RAG45 525x325 R2/S;http://www.mandik.cz/produktova-rada/distribucni-elementy/mrizky-a-vyustky/rag45
RAG45 525x425 R2/S;525;425;R2;1;Vyústka;s pevnými lamelami pod úhlem 45°, jmenovitý rozměr 525x425, s regulací R2, uchycení šrouby;MANDÍK;RAG45 525x425 R2/S;http://www.mandik.cz/produktova-rada/distribucni-elementy/mrizky-a-vyustky/rag45
RAG45 525x525 R2/S;525;525;R2;1;Vyústka;s pevnými lamelami pod úhlem 45°, jmenovitý rozměr 525x525, s regulací R2, uchycení šrouby;MANDÍK;RAG45 525x525 R2/S;http://www.mandik.cz/produktova-rada/distribucni-elementy/mrizky-a-vyustky/rag45
RAG45 560x75 R2/S;560;75;R2;1;Vyústka;s pevnými lamelami pod úhlem 45°, jmenovitý rozměr 560x75, s regulací R2, uchycení šrouby;MANDÍK;RAG45 560x75 R2/S;http://www.mandik.cz/produktova-rada/distribucni-elementy/mrizky-a-vyustky/rag45
RAG45 560x80 R2/S;560;80;R2;1;Vyústka;s pevnými lamelami pod úhlem 45°, jmenovitý rozměr 560x80, s regulací R2, uchycení šrouby;MANDÍK;RAG45 560x80 R2/S;http://www.mandik.cz/produktova-rada/distribucni-elementy/mrizky-a-vyustky/rag45
RAG45 560x100 R2/S;560;100;R2;1;Vyústka;s pevnými lamelami pod úhlem 45°, jmenovitý rozměr 560x100, s regulací R2, uchycení šrouby;MANDÍK;RAG45 560x100 R2/S;http://www.mandik.cz/produktova-rada/distribucni-elementy/mrizky-a-vyustky/rag45
RAG45 560x120 R2/S;560;120;R2;1;Vyústka;s pevnými lamelami pod úhlem 45°, jmenovitý rozměr 560x120, s regulací R2, uchycení šrouby;MANDÍK;RAG45 560x120 R2/S;http://www.mandik.cz/produktova-rada/distribucni-elementy/mrizky-a-vyustky/rag45
RAG45 560x125 R2/S;560;125;R2;1;Vyústka;s pevnými lamelami pod úhlem 45°, jmenovitý rozměr 560x125, s regulací R2, uchycení šrouby;MANDÍK;RAG45 560x125 R2/S;http://www.mandik.cz/produktova-rada/distribucni-elementy/mrizky-a-vyustky/rag45
RAG45 560x140 R2/S;560;140;R2;1;Vyústka;s pevnými lamelami pod úhlem 45°, jmenovitý rozměr 560x140, s regulací R2, uchycení šrouby;MANDÍK;RAG45 560x140 R2/S;http://www.mandik.cz/produktova-rada/distribucni-elementy/mrizky-a-vyustky/rag45
RAG45 560x200 R2/S;560;200;R2;1;Vyústka;s pevnými lamelami pod úhlem 45°, jmenovitý rozměr 560x200, s regulací R2, uchycení šrouby;MANDÍK;RAG45 560x200 R2/S;http://www.mandik.cz/produktova-rada/distribucni-elementy/mrizky-a-vyustky/rag45
RAG45 560x220 R2/S;560;220;R2;1;Vyústka;s pevnými lamelami pod úhlem 45°, jmenovitý rozměr 560x220, s regulací R2, uchycení šrouby;MANDÍK;RAG45 560x220 R2/S;http://www.mandik.cz/produktova-rada/distribucni-elementy/mrizky-a-vyustky/rag45
RAG45 560x225 R2/S;560;225;R2;1;Vyústka;s pevnými lamelami pod úhlem 45°, jmenovitý rozměr 560x225, s regulací R2, uchycení šrouby;MANDÍK;RAG45 560x225 R2/S;http://www.mandik.cz/produktova-rada/distribucni-elementy/mrizky-a-vyustky/rag45
RAG45 560x280 R2/S;560;280;R2;1;Vyústka;s pevnými lamelami pod úhlem 45°, jmenovitý rozměr 560x280, s regulací R2, uchycení šrouby;MANDÍK;RAG45 560x280 R2/S;http://www.mandik.cz/produktova-rada/distribucni-elementy/mrizky-a-vyustky/rag45
RAG45 560x320 R2/S;560;320;R2;1;Vyústka;s pevnými lamelami pod úhlem 45°, jmenovitý rozměr 560x320, s regulací R2, uchycení šrouby;MANDÍK;RAG45 560x320 R2/S;http://www.mandik.cz/produktova-rada/distribucni-elementy/mrizky-a-vyustky/rag45
RAG45 560x325 R2/S;560;325;R2;1;Vyústka;s pevnými lamelami pod úhlem 45°, jmenovitý rozměr 560x325, s regulací R2, uchycení šrouby;MANDÍK;RAG45 560x325 R2/S;http://www.mandik.cz/produktova-rada/distribucni-elementy/mrizky-a-vyustky/rag45
RAG45 560x425 R2/S;560;425;R2;1;Vyústka;s pevnými lamelami pod úhlem 45°, jmenovitý rozměr 560x425, s regulací R2, uchycení šrouby;MANDÍK;RAG45 560x425 R2/S;http://www.mandik.cz/produktova-rada/distribucni-elementy/mrizky-a-vyustky/rag45
RAG45 560x525 R2/S;560;525;R2;1;Vyústka;s pevnými lamelami pod úhlem 45°, jmenovitý rozměr 560x525, s regulací R2, uchycení šrouby;MANDÍK;RAG45 560x525 R2/S;http://www.mandik.cz/produktova-rada/distribucni-elementy/mrizky-a-vyustky/rag45
RAG45 620x75 R2/S;620;75;R2;1;Vyústka;s pevnými lamelami pod úhlem 45°, jmenovitý rozměr 620x75, s regulací R2, uchycení šrouby;MANDÍK;RAG45 620x75 R2/S;http://www.mandik.cz/produktova-rada/distribucni-elementy/mrizky-a-vyustky/rag45
RAG45 620x80 R2/S;620;80;R2;1;Vyústka;s pevnými lamelami pod úhlem 45°, jmenovitý rozměr 620x80, s regulací R2, uchycení šrouby;MANDÍK;RAG45 620x80 R2/S;http://www.mandik.cz/produktova-rada/distribucni-elementy/mrizky-a-vyustky/rag45
RAG45 620x100 R2/S;620;100;R2;1;Vyústka;s pevnými lamelami pod úhlem 45°, jmenovitý rozměr 620x100, s regulací R2, uchycení šrouby;MANDÍK;RAG45 620x100 R2/S;http://www.mandik.cz/produktova-rada/distribucni-elementy/mrizky-a-vyustky/rag45
RAG45 620x120 R2/S;620;120;R2;1;Vyústka;s pevnými lamelami pod úhlem 45°, jmenovitý rozměr 620x120, s regulací R2, uchycení šrouby;MANDÍK;RAG45 620x120 R2/S;http://www.mandik.cz/produktova-rada/distribucni-elementy/mrizky-a-vyustky/rag45
RAG45 620x125 R2/S;620;125;R2;1;Vyústka;s pevnými lamelami pod úhlem 45°, jmenovitý rozměr 620x125, s regulací R2, uchycení šrouby;MANDÍK;RAG45 620x125 R2/S;http://www.mandik.cz/produktova-rada/distribucni-elementy/mrizky-a-vyustky/rag45
RAG45 620x140 R2/S;620;140;R2;1;Vyústka;s pevnými lamelami pod úhlem 45°, jmenovitý rozměr 620x140, s regulací R2, uchycení šrouby;MANDÍK;RAG45 620x140 R2/S;http://www.mandik.cz/produktova-rada/distribucni-elementy/mrizky-a-vyustky/rag45
RAG45 620x200 R2/S;620;200;R2;1;Vyústka;s pevnými lamelami pod úhlem 45°, jmenovitý rozměr 620x200, s regulací R2, uchycení šrouby;MANDÍK;RAG45 620x200 R2/S;http://www.mandik.cz/produktova-rada/distribucni-elementy/mrizky-a-vyustky/rag45
RAG45 620x220 R2/S;620;220;R2;1;Vyústka;s pevnými lamelami pod úhlem 45°, jmenovitý rozměr 620x220, s regulací R2, uchycení šrouby;MANDÍK;RAG45 620x220 R2/S;http://www.mandik.cz/produktova-rada/distribucni-elementy/mrizky-a-vyustky/rag45
RAG45 620x225 R2/S;620;225;R2;1;Vyústka;s pevnými lamelami pod úhlem 45°, jmenovitý rozměr 620x225, s regulací R2, uchycení šrouby;MANDÍK;RAG45 620x225 R2/S;http://www.mandik.cz/produktova-rada/distribucni-elementy/mrizky-a-vyustky/rag45
RAG45 620x280 R2/S;620;280;R2;1;Vyústka;s pevnými lamelami pod úhlem 45°, jmenovitý rozměr 620x280, s regulací R2, uchycení šrouby;MANDÍK;RAG45 620x280 R2/S;http://www.mandik.cz/produktova-rada/distribucni-elementy/mrizky-a-vyustky/rag45
RAG45 620x320 R2/S;620;320;R2;1;Vyústka;s pevnými lamelami pod úhlem 45°, jmenovitý rozměr 620x320, s regulací R2, uchycení šrouby;MANDÍK;RAG45 620x320 R2/S;http://www.mandik.cz/produktova-rada/distribucni-elementy/mrizky-a-vyustky/rag45
RAG45 620x325 R2/S;620;325;R2;1;Vyústka;s pevnými lamelami pod úhlem 45°, jmenovitý rozměr 620x325, s regulací R2, uchycení šrouby;MANDÍK;RAG45 620x325 R2/S;http://www.mandik.cz/produktova-rada/distribucni-elementy/mrizky-a-vyustky/rag45
RAG45 620x425 R2/S;620;425;R2;1;Vyústka;s pevnými lamelami pod úhlem 45°, jmenovitý rozměr 620x425, s regulací R2, uchycení šrouby;MANDÍK;RAG45 620x425 R2/S;http://www.mandik.cz/produktova-rada/distribucni-elementy/mrizky-a-vyustky/rag45
RAG45 620x525 R2/S;620;525;R2;1;Vyústka;s pevnými lamelami pod úhlem 45°, jmenovitý rozměr 620x525, s regulací R2, uchycení šrouby;MANDÍK;RAG45 620x525 R2/S;http://www.mandik.cz/produktova-rada/distribucni-elementy/mrizky-a-vyustky/rag45
RAG45 625x75 R2/S;625;75;R2;1;Vyústka;s pevnými lamelami pod úhlem 45°, jmenovitý rozměr 625x75, s regulací R2, uchycení šrouby;MANDÍK;RAG45 625x75 R2/S;http://www.mandik.cz/produktova-rada/distribucni-elementy/mrizky-a-vyustky/rag45
RAG45 625x80 R2/S;625;80;R2;1;Vyústka;s pevnými lamelami pod úhlem 45°, jmenovitý rozměr 625x80, s regulací R2, uchycení šrouby;MANDÍK;RAG45 625x80 R2/S;http://www.mandik.cz/produktova-rada/distribucni-elementy/mrizky-a-vyustky/rag45
RAG45 625x100 R2/S;625;100;R2;1;Vyústka;s pevnými lamelami pod úhlem 45°, jmenovitý rozměr 625x100, s regulací R2, uchycení šrouby;MANDÍK;RAG45 625x100 R2/S;http://www.mandik.cz/produktova-rada/distribucni-elementy/mrizky-a-vyustky/rag45
RAG45 625x120 R2/S;625;120;R2;1;Vyústka;s pevnými lamelami pod úhlem 45°, jmenovitý rozměr 625x120, s regulací R2, uchycení šrouby;MANDÍK;RAG45 625x120 R2/S;http://www.mandik.cz/produktova-rada/distribucni-elementy/mrizky-a-vyustky/rag45
RAG45 625x125 R2/S;625;125;R2;1;Vyústka;s pevnými lamelami pod úhlem 45°, jmenovitý rozměr 625x125, s regulací R2, uchycení šrouby;MANDÍK;RAG45 625x125 R2/S;http://www.mandik.cz/produktova-rada/distribucni-elementy/mrizky-a-vyustky/rag45
RAG45 625x140 R2/S;625;140;R2;1;Vyústka;s pevnými lamelami pod úhlem 45°, jmenovitý rozměr 625x140, s regulací R2, uchycení šrouby;MANDÍK;RAG45 625x140 R2/S;http://www.mandik.cz/produktova-rada/distribucni-elementy/mrizky-a-vyustky/rag45
RAG45 625x200 R2/S;625;200;R2;1;Vyústka;s pevnými lamelami pod úhlem 45°, jmenovitý rozměr 625x200, s regulací R2, uchycení šrouby;MANDÍK;RAG45 625x200 R2/S;http://www.mandik.cz/produktova-rada/distribucni-elementy/mrizky-a-vyustky/rag45
RAG45 625x220 R2/S;625;220;R2;1;Vyústka;s pevnými lamelami pod úhlem 45°, jmenovitý rozměr 625x220, s regulací R2, uchycení šrouby;MANDÍK;RAG45 625x220 R2/S;http://www.mandik.cz/produktova-rada/distribucni-elementy/mrizky-a-vyustky/rag45
RAG45 625x225 R2/S;625;225;R2;1;Vyústka;s pevnými lamelami pod úhlem 45°, jmenovitý rozměr 625x225, s regulací R2, uchycení šrouby;MANDÍK;RAG45 625x225 R2/S;http://www.mandik.cz/produktova-rada/distribucni-elementy/mrizky-a-vyustky/rag45
RAG45 625x280 R2/S;625;280;R2;1;Vyústka;s pevnými lamelami pod úhlem 45°, jmenovitý rozměr 625x280, s regulací R2, uchycení šrouby;MANDÍK;RAG45 625x280 R2/S;http://www.mandik.cz/produktova-rada/distribucni-elementy/mrizky-a-vyustky/rag45
RAG45 625x320 R2/S;625;320;R2;1;Vyústka;s pevnými lamelami pod úhlem 45°, jmenovitý rozměr 625x320, s regulací R2, uchycení šrouby;MANDÍK;RAG45 625x320 R2/S;http://www.mandik.cz/produktova-rada/distribucni-elementy/mrizky-a-vyustky/rag45
RAG45 625x325 R2/S;625;325;R2;1;Vyústka;s pevnými lamelami pod úhlem 45°, jmenovitý rozměr 625x325, s regulací R2, uchycení šrouby;MANDÍK;RAG45 625x325 R2/S;http://www.mandik.cz/produktova-rada/distribucni-elementy/mrizky-a-vyustky/rag45
RAG45 625x425 R2/S;625;425;R2;1;Vyústka;s pevnými lamelami pod úhlem 45°, jmenovitý rozměr 625x425, s regulací R2, uchycení šrouby;MANDÍK;RAG45 625x425 R2/S;http://www.mandik.cz/produktova-rada/distribucni-elementy/mrizky-a-vyustky/rag45
RAG45 625x525 R2/S;625;525;R2;1;Vyústka;s pevnými lamelami pod úhlem 45°, jmenovitý rozměr 625x525, s regulací R2, uchycení šrouby;MANDÍK;RAG45 625x525 R2/S;http://www.mandik.cz/produktova-rada/distribucni-elementy/mrizky-a-vyustky/rag45
RAG45 720x75 R2/S;720;75;R2;1;Vyústka;s pevnými lamelami pod úhlem 45°, jmenovitý rozměr 720x75, s regulací R2, uchycení šrouby;MANDÍK;RAG45 720x75 R2/S;http://www.mandik.cz/produktova-rada/distribucni-elementy/mrizky-a-vyustky/rag45
RAG45 720x80 R2/S;720;80;R2;1;Vyústka;s pevnými lamelami pod úhlem 45°, jmenovitý rozměr 720x80, s regulací R2, uchycení šrouby;MANDÍK;RAG45 720x80 R2/S;http://www.mandik.cz/produktova-rada/distribucni-elementy/mrizky-a-vyustky/rag45
RAG45 720x100 R2/S;720;100;R2;1;Vyústka;s pevnými lamelami pod úhlem 45°, jmenovitý rozměr 720x100, s regulací R2, uchycení šrouby;MANDÍK;RAG45 720x100 R2/S;http://www.mandik.cz/produktova-rada/distribucni-elementy/mrizky-a-vyustky/rag45
RAG45 720x120 R2/S;720;120;R2;1;Vyústka;s pevnými lamelami pod úhlem 45°, jmenovitý rozměr 720x120, s regulací R2, uchycení šrouby;MANDÍK;RAG45 720x120 R2/S;http://www.mandik.cz/produktova-rada/distribucni-elementy/mrizky-a-vyustky/rag45
RAG45 720x125 R2/S;720;125;R2;1;Vyústka;s pevnými lamelami pod úhlem 45°, jmenovitý rozměr 720x125, s regulací R2, uchycení šrouby;MANDÍK;RAG45 720x125 R2/S;http://www.mandik.cz/produktova-rada/distribucni-elementy/mrizky-a-vyustky/rag45
RAG45 720x140 R2/S;720;140;R2;1;Vyústka;s pevnými lamelami pod úhlem 45°, jmenovitý rozměr 720x140, s regulací R2, uchycení šrouby;MANDÍK;RAG45 720x140 R2/S;http://www.mandik.cz/produktova-rada/distribucni-elementy/mrizky-a-vyustky/rag45
RAG45 720x200 R2/S;720;200;R2;1;Vyústka;s pevnými lamelami pod úhlem 45°, jmenovitý rozměr 720x200, s regulací R2, uchycení šrouby;MANDÍK;RAG45 720x200 R2/S;http://www.mandik.cz/produktova-rada/distribucni-elementy/mrizky-a-vyustky/rag45
RAG45 720x220 R2/S;720;220;R2;1;Vyústka;s pevnými lamelami pod úhlem 45°, jmenovitý rozměr 720x220, s regulací R2, uchycení šrouby;MANDÍK;RAG45 720x220 R2/S;http://www.mandik.cz/produktova-rada/distribucni-elementy/mrizky-a-vyustky/rag45
RAG45 720x225 R2/S;720;225;R2;1;Vyústka;s pevnými lamelami pod úhlem 45°, jmenovitý rozměr 720x225, s regulací R2, uchycení šrouby;MANDÍK;RAG45 720x225 R2/S;http://www.mandik.cz/produktova-rada/distribucni-elementy/mrizky-a-vyustky/rag45
RAG45 720x280 R2/S;720;280;R2;1;Vyústka;s pevnými lamelami pod úhlem 45°, jmenovitý rozměr 720x280, s regulací R2, uchycení šrouby;MANDÍK;RAG45 720x280 R2/S;http://www.mandik.cz/produktova-rada/distribucni-elementy/mrizky-a-vyustky/rag45
RAG45 720x320 R2/S;720;320;R2;1;Vyústka;s pevnými lamelami pod úhlem 45°, jmenovitý rozměr 720x320, s regulací R2, uchycení šrouby;MANDÍK;RAG45 720x320 R2/S;http://www.mandik.cz/produktova-rada/distribucni-elementy/mrizky-a-vyustky/rag45
RAG45 720x325 R2/S;720;325;R2;1;Vyústka;s pevnými lamelami pod úhlem 45°, jmenovitý rozměr 720x325, s regulací R2, uchycení šrouby;MANDÍK;RAG45 720x325 R2/S;http://www.mandik.cz/produktova-rada/distribucni-elementy/mrizky-a-vyustky/rag45
RAG45 720x425 R2/S;720;425;R2;1;Vyústka;s pevnými lamelami pod úhlem 45°, jmenovitý rozměr 720x425, s regulací R2, uchycení šrouby;MANDÍK;RAG45 720x425 R2/S;http://www.mandik.cz/produktova-rada/distribucni-elementy/mrizky-a-vyustky/rag45
RAG45 720x525 R2/S;720;525;R2;1;Vyústka;s pevnými lamelami pod úhlem 45°, jmenovitý rozměr 720x525, s regulací R2, uchycení šrouby;MANDÍK;RAG45 720x525 R2/S;http://www.mandik.cz/produktova-rada/distribucni-elementy/mrizky-a-vyustky/rag45
RAG45 725x75 R2/S;725;75;R2;1;Vyústka;s pevnými lamelami pod úhlem 45°, jmenovitý rozměr 725x75, s regulací R2, uchycení šrouby;MANDÍK;RAG45 725x75 R2/S;http://www.mandik.cz/produktova-rada/distribucni-elementy/mrizky-a-vyustky/rag45
RAG45 725x80 R2/S;725;80;R2;1;Vyústka;s pevnými lamelami pod úhlem 45°, jmenovitý rozměr 725x80, s regulací R2, uchycení šrouby;MANDÍK;RAG45 725x80 R2/S;http://www.mandik.cz/produktova-rada/distribucni-elementy/mrizky-a-vyustky/rag45
RAG45 725x100 R2/S;725;100;R2;1;Vyústka;s pevnými lamelami pod úhlem 45°, jmenovitý rozměr 725x100, s regulací R2, uchycení šrouby;MANDÍK;RAG45 725x100 R2/S;http://www.mandik.cz/produktova-rada/distribucni-elementy/mrizky-a-vyustky/rag45
RAG45 725x120 R2/S;725;120;R2;1;Vyústka;s pevnými lamelami pod úhlem 45°, jmenovitý rozměr 725x120, s regulací R2, uchycení šrouby;MANDÍK;RAG45 725x120 R2/S;http://www.mandik.cz/produktova-rada/distribucni-elementy/mrizky-a-vyustky/rag45
RAG45 725x125 R2/S;725;125;R2;1;Vyústka;s pevnými lamelami pod úhlem 45°, jmenovitý rozměr 725x125, s regulací R2, uchycení šrouby;MANDÍK;RAG45 725x125 R2/S;http://www.mandik.cz/produktova-rada/distribucni-elementy/mrizky-a-vyustky/rag45
RAG45 725x140 R2/S;725;140;R2;1;Vyústka;s pevnými lamelami pod úhlem 45°, jmenovitý rozměr 725x140, s regulací R2, uchycení šrouby;MANDÍK;RAG45 725x140 R2/S;http://www.mandik.cz/produktova-rada/distribucni-elementy/mrizky-a-vyustky/rag45
RAG45 725x200 R2/S;725;200;R2;1;Vyústka;s pevnými lamelami pod úhlem 45°, jmenovitý rozměr 725x200, s regulací R2, uchycení šrouby;MANDÍK;RAG45 725x200 R2/S;http://www.mandik.cz/produktova-rada/distribucni-elementy/mrizky-a-vyustky/rag45
RAG45 725x220 R2/S;725;220;R2;1;Vyústka;s pevnými lamelami pod úhlem 45°, jmenovitý rozměr 725x220, s regulací R2, uchycení šrouby;MANDÍK;RAG45 725x220 R2/S;http://www.mandik.cz/produktova-rada/distribucni-elementy/mrizky-a-vyustky/rag45
RAG45 725x225 R2/S;725;225;R2;1;Vyústka;s pevnými lamelami pod úhlem 45°, jmenovitý rozměr 725x225, s regulací R2, uchycení šrouby;MANDÍK;RAG45 725x225 R2/S;http://www.mandik.cz/produktova-rada/distribucni-elementy/mrizky-a-vyustky/rag45
RAG45 725x280 R2/S;725;280;R2;1;Vyústka;s pevnými lamelami pod úhlem 45°, jmenovitý rozměr 725x280, s regulací R2, uchycení šrouby;MANDÍK;RAG45 725x280 R2/S;http://www.mandik.cz/produktova-rada/distribucni-elementy/mrizky-a-vyustky/rag45
RAG45 725x320 R2/S;725;320;R2;1;Vyústka;s pevnými lamelami pod úhlem 45°, jmenovitý rozměr 725x320, s regulací R2, uchycení šrouby;MANDÍK;RAG45 725x320 R2/S;http://www.mandik.cz/produktova-rada/distribucni-elementy/mrizky-a-vyustky/rag45
RAG45 725x325 R2/S;725;325;R2;1;Vyústka;s pevnými lamelami pod úhlem 45°, jmenovitý rozměr 725x325, s regulací R2, uchycení šrouby;MANDÍK;RAG45 725x325 R2/S;http://www.mandik.cz/produktova-rada/distribucni-elementy/mrizky-a-vyustky/rag45
RAG45 725x425 R2/S;725;425;R2;1;Vyústka;s pevnými lamelami pod úhlem 45°, jmenovitý rozměr 725x425, s regulací R2, uchycení šrouby;MANDÍK;RAG45 725x425 R2/S;http://www.mandik.cz/produktova-rada/distribucni-elementy/mrizky-a-vyustky/rag45
RAG45 725x525 R2/S;725;525;R2;1;Vyústka;s pevnými lamelami pod úhlem 45°, jmenovitý rozměr 725x525, s regulací R2, uchycení šrouby;MANDÍK;RAG45 725x525 R2/S;http://www.mandik.cz/produktova-rada/distribucni-elementy/mrizky-a-vyustky/rag45
RAG45 820x75 R2/S;820;75;R2;1;Vyústka;s pevnými lamelami pod úhlem 45°, jmenovitý rozměr 820x75, s regulací R2, uchycení šrouby;MANDÍK;RAG45 820x75 R2/S;http://www.mandik.cz/produktova-rada/distribucni-elementy/mrizky-a-vyustky/rag45
RAG45 820x80 R2/S;820;80;R2;1;Vyústka;s pevnými lamelami pod úhlem 45°, jmenovitý rozměr 820x80, s regulací R2, uchycení šrouby;MANDÍK;RAG45 820x80 R2/S;http://www.mandik.cz/produktova-rada/distribucni-elementy/mrizky-a-vyustky/rag45
RAG45 820x100 R2/S;820;100;R2;1;Vyústka;s pevnými lamelami pod úhlem 45°, jmenovitý rozměr 820x100, s regulací R2, uchycení šrouby;MANDÍK;RAG45 820x100 R2/S;http://www.mandik.cz/produktova-rada/distribucni-elementy/mrizky-a-vyustky/rag45
RAG45 820x120 R2/S;820;120;R2;1;Vyústka;s pevnými lamelami pod úhlem 45°, jmenovitý rozměr 820x120, s regulací R2, uchycení šrouby;MANDÍK;RAG45 820x120 R2/S;http://www.mandik.cz/produktova-rada/distribucni-elementy/mrizky-a-vyustky/rag45
RAG45 820x125 R2/S;820;125;R2;1;Vyústka;s pevnými lamelami pod úhlem 45°, jmenovitý rozměr 820x125, s regulací R2, uchycení šrouby;MANDÍK;RAG45 820x125 R2/S;http://www.mandik.cz/produktova-rada/distribucni-elementy/mrizky-a-vyustky/rag45
RAG45 820x140 R2/S;820;140;R2;1;Vyústka;s pevnými lamelami pod úhlem 45°, jmenovitý rozměr 820x140, s regulací R2, uchycení šrouby;MANDÍK;RAG45 820x140 R2/S;http://www.mandik.cz/produktova-rada/distribucni-elementy/mrizky-a-vyustky/rag45
RAG45 820x200 R2/S;820;200;R2;1;Vyústka;s pevnými lamelami pod úhlem 45°, jmenovitý rozměr 820x200, s regulací R2, uchycení šrouby;MANDÍK;RAG45 820x200 R2/S;http://www.mandik.cz/produktova-rada/distribucni-elementy/mrizky-a-vyustky/rag45
RAG45 820x220 R2/S;820;220;R2;1;Vyústka;s pevnými lamelami pod úhlem 45°, jmenovitý rozměr 820x220, s regulací R2, uchycení šrouby;MANDÍK;RAG45 820x220 R2/S;http://www.mandik.cz/produktova-rada/distribucni-elementy/mrizky-a-vyustky/rag45
RAG45 820x225 R2/S;820;225;R2;1;Vyústka;s pevnými lamelami pod úhlem 45°, jmenovitý rozměr 820x225, s regulací R2, uchycení šrouby;MANDÍK;RAG45 820x225 R2/S;http://www.mandik.cz/produktova-rada/distribucni-elementy/mrizky-a-vyustky/rag45
RAG45 820x280 R2/S;820;280;R2;1;Vyústka;s pevnými lamelami pod úhlem 45°, jmenovitý rozměr 820x280, s regulací R2, uchycení šrouby;MANDÍK;RAG45 820x280 R2/S;http://www.mandik.cz/produktova-rada/distribucni-elementy/mrizky-a-vyustky/rag45
RAG45 820x320 R2/S;820;320;R2;1;Vyústka;s pevnými lamelami pod úhlem 45°, jmenovitý rozměr 820x320, s regulací R2, uchycení šrouby;MANDÍK;RAG45 820x320 R2/S;http://www.mandik.cz/produktova-rada/distribucni-elementy/mrizky-a-vyustky/rag45
RAG45 820x325 R2/S;820;325;R2;1;Vyústka;s pevnými lamelami pod úhlem 45°, jmenovitý rozměr 820x325, s regulací R2, uchycení šrouby;MANDÍK;RAG45 820x325 R2/S;http://www.mandik.cz/produktova-rada/distribucni-elementy/mrizky-a-vyustky/rag45
RAG45 820x425 R2/S;820;425;R2;1;Vyústka;s pevnými lamelami pod úhlem 45°, jmenovitý rozměr 820x425, s regulací R2, uchycení šrouby;MANDÍK;RAG45 820x425 R2/S;http://www.mandik.cz/produktova-rada/distribucni-elementy/mrizky-a-vyustky/rag45
RAG45 820x525 R2/S;820;525;R2;1;Vyústka;s pevnými lamelami pod úhlem 45°, jmenovitý rozměr 820x525, s regulací R2, uchycení šrouby;MANDÍK;RAG45 820x525 R2/S;http://www.mandik.cz/produktova-rada/distribucni-elementy/mrizky-a-vyustky/rag45
RAG45 825x75 R2/S;825;75;R2;1;Vyústka;s pevnými lamelami pod úhlem 45°, jmenovitý rozměr 825x75, s regulací R2, uchycení šrouby;MANDÍK;RAG45 825x75 R2/S;http://www.mandik.cz/produktova-rada/distribucni-elementy/mrizky-a-vyustky/rag45
RAG45 825x80 R2/S;825;80;R2;1;Vyústka;s pevnými lamelami pod úhlem 45°, jmenovitý rozměr 825x80, s regulací R2, uchycení šrouby;MANDÍK;RAG45 825x80 R2/S;http://www.mandik.cz/produktova-rada/distribucni-elementy/mrizky-a-vyustky/rag45
RAG45 825x100 R2/S;825;100;R2;1;Vyústka;s pevnými lamelami pod úhlem 45°, jmenovitý rozměr 825x100, s regulací R2, uchycení šrouby;MANDÍK;RAG45 825x100 R2/S;http://www.mandik.cz/produktova-rada/distribucni-elementy/mrizky-a-vyustky/rag45
RAG45 825x120 R2/S;825;120;R2;1;Vyústka;s pevnými lamelami pod úhlem 45°, jmenovitý rozměr 825x120, s regulací R2, uchycení šrouby;MANDÍK;RAG45 825x120 R2/S;http://www.mandik.cz/produktova-rada/distribucni-elementy/mrizky-a-vyustky/rag45
RAG45 825x125 R2/S;825;125;R2;1;Vyústka;s pevnými lamelami pod úhlem 45°, jmenovitý rozměr 825x125, s regulací R2, uchycení šrouby;MANDÍK;RAG45 825x125 R2/S;http://www.mandik.cz/produktova-rada/distribucni-elementy/mrizky-a-vyustky/rag45
RAG45 825x140 R2/S;825;140;R2;1;Vyústka;s pevnými lamelami pod úhlem 45°, jmenovitý rozměr 825x140, s regulací R2, uchycení šrouby;MANDÍK;RAG45 825x140 R2/S;http://www.mandik.cz/produktova-rada/distribucni-elementy/mrizky-a-vyustky/rag45
RAG45 825x200 R2/S;825;200;R2;1;Vyústka;s pevnými lamelami pod úhlem 45°, jmenovitý rozměr 825x200, s regulací R2, uchycení šrouby;MANDÍK;RAG45 825x200 R2/S;http://www.mandik.cz/produktova-rada/distribucni-elementy/mrizky-a-vyustky/rag45
RAG45 825x220 R2/S;825;220;R2;1;Vyústka;s pevnými lamelami pod úhlem 45°, jmenovitý rozměr 825x220, s regulací R2, uchycení šrouby;MANDÍK;RAG45 825x220 R2/S;http://www.mandik.cz/produktova-rada/distribucni-elementy/mrizky-a-vyustky/rag45
RAG45 825x225 R2/S;825;225;R2;1;Vyústka;s pevnými lamelami pod úhlem 45°, jmenovitý rozměr 825x225, s regulací R2, uchycení šrouby;MANDÍK;RAG45 825x225 R2/S;http://www.mandik.cz/produktova-rada/distribucni-elementy/mrizky-a-vyustky/rag45
RAG45 825x280 R2/S;825;280;R2;1;Vyústka;s pevnými lamelami pod úhlem 45°, jmenovitý rozměr 825x280, s regulací R2, uchycení šrouby;MANDÍK;RAG45 825x280 R2/S;http://www.mandik.cz/produktova-rada/distribucni-elementy/mrizky-a-vyustky/rag45
RAG45 825x320 R2/S;825;320;R2;1;Vyústka;s pevnými lamelami pod úhlem 45°, jmenovitý rozměr 825x320, s regulací R2, uchycení šrouby;MANDÍK;RAG45 825x320 R2/S;http://www.mandik.cz/produktova-rada/distribucni-elementy/mrizky-a-vyustky/rag45
RAG45 825x325 R2/S;825;325;R2;1;Vyústka;s pevnými lamelami pod úhlem 45°, jmenovitý rozměr 825x325, s regulací R2, uchycení šrouby;MANDÍK;RAG45 825x325 R2/S;http://www.mandik.cz/produktova-rada/distribucni-elementy/mrizky-a-vyustky/rag45
RAG45 825x425 R2/S;825;425;R2;1;Vyústka;s pevnými lamelami pod úhlem 45°, jmenovitý rozměr 825x425, s regulací R2, uchycení šrouby;MANDÍK;RAG45 825x425 R2/S;http://www.mandik.cz/produktova-rada/distribucni-elementy/mrizky-a-vyustky/rag45
RAG45 825x525 R2/S;825;525;R2;1;Vyústka;s pevnými lamelami pod úhlem 45°, jmenovitý rozměr 825x525, s regulací R2, uchycení šrouby;MANDÍK;RAG45 825x525 R2/S;http://www.mandik.cz/produktova-rada/distribucni-elementy/mrizky-a-vyustky/rag45
RAG45 1020x75 R2/S;1020;75;R2;1;Vyústka;s pevnými lamelami pod úhlem 45°, jmenovitý rozměr 1020x75, s regulací R2, uchycení šrouby;MANDÍK;RAG45 1020x75 R2/S;http://www.mandik.cz/produktova-rada/distribucni-elementy/mrizky-a-vyustky/rag45
RAG45 1020x80 R2/S;1020;80;R2;1;Vyústka;s pevnými lamelami pod úhlem 45°, jmenovitý rozměr 1020x80, s regulací R2, uchycení šrouby;MANDÍK;RAG45 1020x80 R2/S;http://www.mandik.cz/produktova-rada/distribucni-elementy/mrizky-a-vyustky/rag45
RAG45 1020x100 R2/S;1020;100;R2;1;Vyústka;s pevnými lamelami pod úhlem 45°, jmenovitý rozměr 1020x100, s regulací R2, uchycení šrouby;MANDÍK;RAG45 1020x100 R2/S;http://www.mandik.cz/produktova-rada/distribucni-elementy/mrizky-a-vyustky/rag45
RAG45 1020x120 R2/S;1020;120;R2;1;Vyústka;s pevnými lamelami pod úhlem 45°, jmenovitý rozměr 1020x120, s regulací R2, uchycení šrouby;MANDÍK;RAG45 1020x120 R2/S;http://www.mandik.cz/produktova-rada/distribucni-elementy/mrizky-a-vyustky/rag45
RAG45 1020x125 R2/S;1020;125;R2;1;Vyústka;s pevnými lamelami pod úhlem 45°, jmenovitý rozměr 1020x125, s regulací R2, uchycení šrouby;MANDÍK;RAG45 1020x125 R2/S;http://www.mandik.cz/produktova-rada/distribucni-elementy/mrizky-a-vyustky/rag45
RAG45 1020x140 R2/S;1020;140;R2;1;Vyústka;s pevnými lamelami pod úhlem 45°, jmenovitý rozměr 1020x140, s regulací R2, uchycení šrouby;MANDÍK;RAG45 1020x140 R2/S;http://www.mandik.cz/produktova-rada/distribucni-elementy/mrizky-a-vyustky/rag45
RAG45 1020x200 R2/S;1020;200;R2;1;Vyústka;s pevnými lamelami pod úhlem 45°, jmenovitý rozměr 1020x200, s regulací R2, uchycení šrouby;MANDÍK;RAG45 1020x200 R2/S;http://www.mandik.cz/produktova-rada/distribucni-elementy/mrizky-a-vyustky/rag45
RAG45 1020x220 R2/S;1020;220;R2;1;Vyústka;s pevnými lamelami pod úhlem 45°, jmenovitý rozměr 1020x220, s regulací R2, uchycení šrouby;MANDÍK;RAG45 1020x220 R2/S;http://www.mandik.cz/produktova-rada/distribucni-elementy/mrizky-a-vyustky/rag45
RAG45 1020x225 R2/S;1020;225;R2;1;Vyústka;s pevnými lamelami pod úhlem 45°, jmenovitý rozměr 1020x225, s regulací R2, uchycení šrouby;MANDÍK;RAG45 1020x225 R2/S;http://www.mandik.cz/produktova-rada/distribucni-elementy/mrizky-a-vyustky/rag45
RAG45 1020x280 R2/S;1020;280;R2;1;Vyústka;s pevnými lamelami pod úhlem 45°, jmenovitý rozměr 1020x280, s regulací R2, uchycení šrouby;MANDÍK;RAG45 1020x280 R2/S;http://www.mandik.cz/produktova-rada/distribucni-elementy/mrizky-a-vyustky/rag45
RAG45 1020x320 R2/S;1020;320;R2;1;Vyústka;s pevnými lamelami pod úhlem 45°, jmenovitý rozměr 1020x320, s regulací R2, uchycení šrouby;MANDÍK;RAG45 1020x320 R2/S;http://www.mandik.cz/produktova-rada/distribucni-elementy/mrizky-a-vyustky/rag45
RAG45 1020x325 R2/S;1020;325;R2;1;Vyústka;s pevnými lamelami pod úhlem 45°, jmenovitý rozměr 1020x325, s regulací R2, uchycení šrouby;MANDÍK;RAG45 1020x325 R2/S;http://www.mandik.cz/produktova-rada/distribucni-elementy/mrizky-a-vyustky/rag45
RAG45 1020x425 R2/S;1020;425;R2;1;Vyústka;s pevnými lamelami pod úhlem 45°, jmenovitý rozměr 1020x425, s regulací R2, uchycení šrouby;MANDÍK;RAG45 1020x425 R2/S;http://www.mandik.cz/produktova-rada/distribucni-elementy/mrizky-a-vyustky/rag45
RAG45 1020x525 R2/S;1020;525;R2;1;Vyústka;s pevnými lamelami pod úhlem 45°, jmenovitý rozměr 1020x525, s regulací R2, uchycení šrouby;MANDÍK;RAG45 1020x525 R2/S;http://www.mandik.cz/produktova-rada/distribucni-elementy/mrizky-a-vyustky/rag45
RAG45 1225x75 R2/S;1225;75;R2;1;Vyústka;s pevnými lamelami pod úhlem 45°, jmenovitý rozměr 1225x75, s regulací R2, uchycení šrouby;MANDÍK;RAG45 1225x75 R2/S;http://www.mandik.cz/produktova-rada/distribucni-elementy/mrizky-a-vyustky/rag45
RAG45 1225x80 R2/S;1225;80;R2;1;Vyústka;s pevnými lamelami pod úhlem 45°, jmenovitý rozměr 1225x80, s regulací R2, uchycení šrouby;MANDÍK;RAG45 1225x80 R2/S;http://www.mandik.cz/produktova-rada/distribucni-elementy/mrizky-a-vyustky/rag45
RAG45 1225x100 R2/S;1225;100;R2;1;Vyústka;s pevnými lamelami pod úhlem 45°, jmenovitý rozměr 1225x100, s regulací R2, uchycení šrouby;MANDÍK;RAG45 1225x100 R2/S;http://www.mandik.cz/produktova-rada/distribucni-elementy/mrizky-a-vyustky/rag45
RAG45 1225x120 R2/S;1225;120;R2;1;Vyústka;s pevnými lamelami pod úhlem 45°, jmenovitý rozměr 1225x120, s regulací R2, uchycení šrouby;MANDÍK;RAG45 1225x120 R2/S;http://www.mandik.cz/produktova-rada/distribucni-elementy/mrizky-a-vyustky/rag45
RAG45 1225x125 R2/S;1225;125;R2;1;Vyústka;s pevnými lamelami pod úhlem 45°, jmenovitý rozměr 1225x125, s regulací R2, uchycení šrouby;MANDÍK;RAG45 1225x125 R2/S;http://www.mandik.cz/produktova-rada/distribucni-elementy/mrizky-a-vyustky/rag45
RAG45 1225x140 R2/S;1225;140;R2;1;Vyústka;s pevnými lamelami pod úhlem 45°, jmenovitý rozměr 1225x140, s regulací R2, uchycení šrouby;MANDÍK;RAG45 1225x140 R2/S;http://www.mandik.cz/produktova-rada/distribucni-elementy/mrizky-a-vyustky/rag45
RAG45 1225x200 R2/S;1225;200;R2;1;Vyústka;s pevnými lamelami pod úhlem 45°, jmenovitý rozměr 1225x200, s regulací R2, uchycení šrouby;MANDÍK;RAG45 1225x200 R2/S;http://www.mandik.cz/produktova-rada/distribucni-elementy/mrizky-a-vyustky/rag45
RAG45 1225x220 R2/S;1225;220;R2;1;Vyústka;s pevnými lamelami pod úhlem 45°, jmenovitý rozměr 1225x220, s regulací R2, uchycení šrouby;MANDÍK;RAG45 1225x220 R2/S;http://www.mandik.cz/produktova-rada/distribucni-elementy/mrizky-a-vyustky/rag45
RAG45 1225x225 R2/S;1225;225;R2;1;Vyústka;s pevnými lamelami pod úhlem 45°, jmenovitý rozměr 1225x225, s regulací R2, uchycení šrouby;MANDÍK;RAG45 1225x225 R2/S;http://www.mandik.cz/produktova-rada/distribucni-elementy/mrizky-a-vyustky/rag45
RAG45 1225x280 R2/S;1225;280;R2;1;Vyústka;s pevnými lamelami pod úhlem 45°, jmenovitý rozměr 1225x280, s regulací R2, uchycení šrouby;MANDÍK;RAG45 1225x280 R2/S;http://www.mandik.cz/produktova-rada/distribucni-elementy/mrizky-a-vyustky/rag45
RAG45 1225x320 R2/S;1225;320;R2;1;Vyústka;s pevnými lamelami pod úhlem 45°, jmenovitý rozměr 1225x320, s regulací R2, uchycení šrouby;MANDÍK;RAG45 1225x320 R2/S;http://www.mandik.cz/produktova-rada/distribucni-elementy/mrizky-a-vyustky/rag45
RAG45 1225x325 R2/S;1225;325;R2;1;Vyústka;s pevnými lamelami pod úhlem 45°, jmenovitý rozměr 1225x325, s regulací R2, uchycení šrouby;MANDÍK;RAG45 1225x325 R2/S;http://www.mandik.cz/produktova-rada/distribucni-elementy/mrizky-a-vyustky/rag45
RAG45 1225x425 R2/S;1225;425;R2;1;Vyústka;s pevnými lamelami pod úhlem 45°, jmenovitý rozměr 1225x425, s regulací R2, uchycení šrouby;MANDÍK;RAG45 1225x425 R2/S;http://www.mandik.cz/produktova-rada/distribucni-elementy/mrizky-a-vyustky/rag45
RAG45 1225x525 R2/S;1225;525;R2;1;Vyústka;s pevnými lamelami pod úhlem 45°, jmenovitý rozměr 1225x525, s regulací R2, uchycení šrouby;MANDÍK;RAG45 1225x525 R2/S;http://www.mandik.cz/produktova-rada/distribucni-elementy/mrizky-a-vyustky/rag45
RAG45 200x75 R3/S;200;75;R3;1;Vyústka;s pevnými lamelami pod úhlem 45°, jmenovitý rozměr 200x75, s regulací R3, uchycení šrouby;MANDÍK;RAG45 200x75 R3/S;http://www.mandik.cz/produktova-rada/distribucni-elementy/mrizky-a-vyustky/rag45
RAG45 200x80 R3/S;200;80;R3;1;Vyústka;s pevnými lamelami pod úhlem 45°, jmenovitý rozměr 200x80, s regulací R3, uchycení šrouby;MANDÍK;RAG45 200x80 R3/S;http://www.mandik.cz/produktova-rada/distribucni-elementy/mrizky-a-vyustky/rag45
RAG45 200x100 R3/S;200;100;R3;1;Vyústka;s pevnými lamelami pod úhlem 45°, jmenovitý rozměr 200x100, s regulací R3, uchycení šrouby;MANDÍK;RAG45 200x100 R3/S;http://www.mandik.cz/produktova-rada/distribucni-elementy/mrizky-a-vyustky/rag45
RAG45 200x120 R3/S;200;120;R3;1;Vyústka;s pevnými lamelami pod úhlem 45°, jmenovitý rozměr 200x120, s regulací R3, uchycení šrouby;MANDÍK;RAG45 200x120 R3/S;http://www.mandik.cz/produktova-rada/distribucni-elementy/mrizky-a-vyustky/rag45
RAG45 200x125 R3/S;200;125;R3;1;Vyústka;s pevnými lamelami pod úhlem 45°, jmenovitý rozměr 200x125, s regulací R3, uchycení šrouby;MANDÍK;RAG45 200x125 R3/S;http://www.mandik.cz/produktova-rada/distribucni-elementy/mrizky-a-vyustky/rag45
RAG45 200x140 R3/S;200;140;R3;1;Vyústka;s pevnými lamelami pod úhlem 45°, jmenovitý rozměr 200x140, s regulací R3, uchycení šrouby;MANDÍK;RAG45 200x140 R3/S;http://www.mandik.cz/produktova-rada/distribucni-elementy/mrizky-a-vyustky/rag45
RAG45 200x200 R3/S;200;200;R3;1;Vyústka;s pevnými lamelami pod úhlem 45°, jmenovitý rozměr 200x200, s regulací R3, uchycení šrouby;MANDÍK;RAG45 200x200 R3/S;http://www.mandik.cz/produktova-rada/distribucni-elementy/mrizky-a-vyustky/rag45
RAG45 200x220 R3/S;200;220;R3;1;Vyústka;s pevnými lamelami pod úhlem 45°, jmenovitý rozměr 200x220, s regulací R3, uchycení šrouby;MANDÍK;RAG45 200x220 R3/S;http://www.mandik.cz/produktova-rada/distribucni-elementy/mrizky-a-vyustky/rag45
RAG45 200x225 R3/S;200;225;R3;1;Vyústka;s pevnými lamelami pod úhlem 45°, jmenovitý rozměr 200x225, s regulací R3, uchycení šrouby;MANDÍK;RAG45 200x225 R3/S;http://www.mandik.cz/produktova-rada/distribucni-elementy/mrizky-a-vyustky/rag45
RAG45 200x280 R3/S;200;280;R3;1;Vyústka;s pevnými lamelami pod úhlem 45°, jmenovitý rozměr 200x280, s regulací R3, uchycení šrouby;MANDÍK;RAG45 200x280 R3/S;http://www.mandik.cz/produktova-rada/distribucni-elementy/mrizky-a-vyustky/rag45
RAG45 200x320 R3/S;200;320;R3;1;Vyústka;s pevnými lamelami pod úhlem 45°, jmenovitý rozměr 200x320, s regulací R3, uchycení šrouby;MANDÍK;RAG45 200x320 R3/S;http://www.mandik.cz/produktova-rada/distribucni-elementy/mrizky-a-vyustky/rag45
RAG45 200x325 R3/S;200;325;R3;1;Vyústka;s pevnými lamelami pod úhlem 45°, jmenovitý rozměr 200x325, s regulací R3, uchycení šrouby;MANDÍK;RAG45 200x325 R3/S;http://www.mandik.cz/produktova-rada/distribucni-elementy/mrizky-a-vyustky/rag45
RAG45 200x425 R3/S;200;425;R3;1;Vyústka;s pevnými lamelami pod úhlem 45°, jmenovitý rozměr 200x425, s regulací R3, uchycení šrouby;MANDÍK;RAG45 200x425 R3/S;http://www.mandik.cz/produktova-rada/distribucni-elementy/mrizky-a-vyustky/rag45
RAG45 200x525 R3/S;200;525;R3;1;Vyústka;s pevnými lamelami pod úhlem 45°, jmenovitý rozměr 200x525, s regulací R3, uchycení šrouby;MANDÍK;RAG45 200x525 R3/S;http://www.mandik.cz/produktova-rada/distribucni-elementy/mrizky-a-vyustky/rag45
RAG45 220x75 R3/S;220;75;R3;1;Vyústka;s pevnými lamelami pod úhlem 45°, jmenovitý rozměr 220x75, s regulací R3, uchycení šrouby;MANDÍK;RAG45 220x75 R3/S;http://www.mandik.cz/produktova-rada/distribucni-elementy/mrizky-a-vyustky/rag45
RAG45 220x80 R3/S;220;80;R3;1;Vyústka;s pevnými lamelami pod úhlem 45°, jmenovitý rozměr 220x80, s regulací R3, uchycení šrouby;MANDÍK;RAG45 220x80 R3/S;http://www.mandik.cz/produktova-rada/distribucni-elementy/mrizky-a-vyustky/rag45
RAG45 220x100 R3/S;220;100;R3;1;Vyústka;s pevnými lamelami pod úhlem 45°, jmenovitý rozměr 220x100, s regulací R3, uchycení šrouby;MANDÍK;RAG45 220x100 R3/S;http://www.mandik.cz/produktova-rada/distribucni-elementy/mrizky-a-vyustky/rag45
RAG45 220x120 R3/S;220;120;R3;1;Vyústka;s pevnými lamelami pod úhlem 45°, jmenovitý rozměr 220x120, s regulací R3, uchycení šrouby;MANDÍK;RAG45 220x120 R3/S;http://www.mandik.cz/produktova-rada/distribucni-elementy/mrizky-a-vyustky/rag45
RAG45 220x125 R3/S;220;125;R3;1;Vyústka;s pevnými lamelami pod úhlem 45°, jmenovitý rozměr 220x125, s regulací R3, uchycení šrouby;MANDÍK;RAG45 220x125 R3/S;http://www.mandik.cz/produktova-rada/distribucni-elementy/mrizky-a-vyustky/rag45
RAG45 220x140 R3/S;220;140;R3;1;Vyústka;s pevnými lamelami pod úhlem 45°, jmenovitý rozměr 220x140, s regulací R3, uchycení šrouby;MANDÍK;RAG45 220x140 R3/S;http://www.mandik.cz/produktova-rada/distribucni-elementy/mrizky-a-vyustky/rag45
RAG45 220x200 R3/S;220;200;R3;1;Vyústka;s pevnými lamelami pod úhlem 45°, jmenovitý rozměr 220x200, s regulací R3, uchycení šrouby;MANDÍK;RAG45 220x200 R3/S;http://www.mandik.cz/produktova-rada/distribucni-elementy/mrizky-a-vyustky/rag45
RAG45 220x220 R3/S;220;220;R3;1;Vyústka;s pevnými lamelami pod úhlem 45°, jmenovitý rozměr 220x220, s regulací R3, uchycení šrouby;MANDÍK;RAG45 220x220 R3/S;http://www.mandik.cz/produktova-rada/distribucni-elementy/mrizky-a-vyustky/rag45
RAG45 220x225 R3/S;220;225;R3;1;Vyústka;s pevnými lamelami pod úhlem 45°, jmenovitý rozměr 220x225, s regulací R3, uchycení šrouby;MANDÍK;RAG45 220x225 R3/S;http://www.mandik.cz/produktova-rada/distribucni-elementy/mrizky-a-vyustky/rag45
RAG45 220x280 R3/S;220;280;R3;1;Vyústka;s pevnými lamelami pod úhlem 45°, jmenovitý rozměr 220x280, s regulací R3, uchycení šrouby;MANDÍK;RAG45 220x280 R3/S;http://www.mandik.cz/produktova-rada/distribucni-elementy/mrizky-a-vyustky/rag45
RAG45 220x320 R3/S;220;320;R3;1;Vyústka;s pevnými lamelami pod úhlem 45°, jmenovitý rozměr 220x320, s regulací R3, uchycení šrouby;MANDÍK;RAG45 220x320 R3/S;http://www.mandik.cz/produktova-rada/distribucni-elementy/mrizky-a-vyustky/rag45
RAG45 220x325 R3/S;220;325;R3;1;Vyústka;s pevnými lamelami pod úhlem 45°, jmenovitý rozměr 220x325, s regulací R3, uchycení šrouby;MANDÍK;RAG45 220x325 R3/S;http://www.mandik.cz/produktova-rada/distribucni-elementy/mrizky-a-vyustky/rag45
RAG45 220x425 R3/S;220;425;R3;1;Vyústka;s pevnými lamelami pod úhlem 45°, jmenovitý rozměr 220x425, s regulací R3, uchycení šrouby;MANDÍK;RAG45 220x425 R3/S;http://www.mandik.cz/produktova-rada/distribucni-elementy/mrizky-a-vyustky/rag45
RAG45 220x525 R3/S;220;525;R3;1;Vyústka;s pevnými lamelami pod úhlem 45°, jmenovitý rozměr 220x525, s regulací R3, uchycení šrouby;MANDÍK;RAG45 220x525 R3/S;http://www.mandik.cz/produktova-rada/distribucni-elementy/mrizky-a-vyustky/rag45
RAG45 225x75 R3/S;225;75;R3;1;Vyústka;s pevnými lamelami pod úhlem 45°, jmenovitý rozměr 225x75, s regulací R3, uchycení šrouby;MANDÍK;RAG45 225x75 R3/S;http://www.mandik.cz/produktova-rada/distribucni-elementy/mrizky-a-vyustky/rag45
RAG45 225x80 R3/S;225;80;R3;1;Vyústka;s pevnými lamelami pod úhlem 45°, jmenovitý rozměr 225x80, s regulací R3, uchycení šrouby;MANDÍK;RAG45 225x80 R3/S;http://www.mandik.cz/produktova-rada/distribucni-elementy/mrizky-a-vyustky/rag45
RAG45 225x100 R3/S;225;100;R3;1;Vyústka;s pevnými lamelami pod úhlem 45°, jmenovitý rozměr 225x100, s regulací R3, uchycení šrouby;MANDÍK;RAG45 225x100 R3/S;http://www.mandik.cz/produktova-rada/distribucni-elementy/mrizky-a-vyustky/rag45
RAG45 225x120 R3/S;225;120;R3;1;Vyústka;s pevnými lamelami pod úhlem 45°, jmenovitý rozměr 225x120, s regulací R3, uchycení šrouby;MANDÍK;RAG45 225x120 R3/S;http://www.mandik.cz/produktova-rada/distribucni-elementy/mrizky-a-vyustky/rag45
RAG45 225x125 R3/S;225;125;R3;1;Vyústka;s pevnými lamelami pod úhlem 45°, jmenovitý rozměr 225x125, s regulací R3, uchycení šrouby;MANDÍK;RAG45 225x125 R3/S;http://www.mandik.cz/produktova-rada/distribucni-elementy/mrizky-a-vyustky/rag45
RAG45 225x140 R3/S;225;140;R3;1;Vyústka;s pevnými lamelami pod úhlem 45°, jmenovitý rozměr 225x140, s regulací R3, uchycení šrouby;MANDÍK;RAG45 225x140 R3/S;http://www.mandik.cz/produktova-rada/distribucni-elementy/mrizky-a-vyustky/rag45
RAG45 225x200 R3/S;225;200;R3;1;Vyústka;s pevnými lamelami pod úhlem 45°, jmenovitý rozměr 225x200, s regulací R3, uchycení šrouby;MANDÍK;RAG45 225x200 R3/S;http://www.mandik.cz/produktova-rada/distribucni-elementy/mrizky-a-vyustky/rag45
RAG45 225x220 R3/S;225;220;R3;1;Vyústka;s pevnými lamelami pod úhlem 45°, jmenovitý rozměr 225x220, s regulací R3, uchycení šrouby;MANDÍK;RAG45 225x220 R3/S;http://www.mandik.cz/produktova-rada/distribucni-elementy/mrizky-a-vyustky/rag45
RAG45 225x225 R3/S;225;225;R3;1;Vyústka;s pevnými lamelami pod úhlem 45°, jmenovitý rozměr 225x225, s regulací R3, uchycení šrouby;MANDÍK;RAG45 225x225 R3/S;http://www.mandik.cz/produktova-rada/distribucni-elementy/mrizky-a-vyustky/rag45
RAG45 225x280 R3/S;225;280;R3;1;Vyústka;s pevnými lamelami pod úhlem 45°, jmenovitý rozměr 225x280, s regulací R3, uchycení šrouby;MANDÍK;RAG45 225x280 R3/S;http://www.mandik.cz/produktova-rada/distribucni-elementy/mrizky-a-vyustky/rag45
RAG45 225x320 R3/S;225;320;R3;1;Vyústka;s pevnými lamelami pod úhlem 45°, jmenovitý rozměr 225x320, s regulací R3, uchycení šrouby;MANDÍK;RAG45 225x320 R3/S;http://www.mandik.cz/produktova-rada/distribucni-elementy/mrizky-a-vyustky/rag45
RAG45 225x325 R3/S;225;325;R3;1;Vyústka;s pevnými lamelami pod úhlem 45°, jmenovitý rozměr 225x325, s regulací R3, uchycení šrouby;MANDÍK;RAG45 225x325 R3/S;http://www.mandik.cz/produktova-rada/distribucni-elementy/mrizky-a-vyustky/rag45
RAG45 225x425 R3/S;225;425;R3;1;Vyústka;s pevnými lamelami pod úhlem 45°, jmenovitý rozměr 225x425, s regulací R3, uchycení šrouby;MANDÍK;RAG45 225x425 R3/S;http://www.mandik.cz/produktova-rada/distribucni-elementy/mrizky-a-vyustky/rag45
RAG45 225x525 R3/S;225;525;R3;1;Vyústka;s pevnými lamelami pod úhlem 45°, jmenovitý rozměr 225x525, s regulací R3, uchycení šrouby;MANDÍK;RAG45 225x525 R3/S;http://www.mandik.cz/produktova-rada/distribucni-elementy/mrizky-a-vyustky/rag45
RAG45 280x75 R3/S;280;75;R3;1;Vyústka;s pevnými lamelami pod úhlem 45°, jmenovitý rozměr 280x75, s regulací R3, uchycení šrouby;MANDÍK;RAG45 280x75 R3/S;http://www.mandik.cz/produktova-rada/distribucni-elementy/mrizky-a-vyustky/rag45
RAG45 280x80 R3/S;280;80;R3;1;Vyústka;s pevnými lamelami pod úhlem 45°, jmenovitý rozměr 280x80, s regulací R3, uchycení šrouby;MANDÍK;RAG45 280x80 R3/S;http://www.mandik.cz/produktova-rada/distribucni-elementy/mrizky-a-vyustky/rag45
RAG45 280x100 R3/S;280;100;R3;1;Vyústka;s pevnými lamelami pod úhlem 45°, jmenovitý rozměr 280x100, s regulací R3, uchycení šrouby;MANDÍK;RAG45 280x100 R3/S;http://www.mandik.cz/produktova-rada/distribucni-elementy/mrizky-a-vyustky/rag45
RAG45 280x120 R3/S;280;120;R3;1;Vyústka;s pevnými lamelami pod úhlem 45°, jmenovitý rozměr 280x120, s regulací R3, uchycení šrouby;MANDÍK;RAG45 280x120 R3/S;http://www.mandik.cz/produktova-rada/distribucni-elementy/mrizky-a-vyustky/rag45
RAG45 280x125 R3/S;280;125;R3;1;Vyústka;s pevnými lamelami pod úhlem 45°, jmenovitý rozměr 280x125, s regulací R3, uchycení šrouby;MANDÍK;RAG45 280x125 R3/S;http://www.mandik.cz/produktova-rada/distribucni-elementy/mrizky-a-vyustky/rag45
RAG45 280x140 R3/S;280;140;R3;1;Vyústka;s pevnými lamelami pod úhlem 45°, jmenovitý rozměr 280x140, s regulací R3, uchycení šrouby;MANDÍK;RAG45 280x140 R3/S;http://www.mandik.cz/produktova-rada/distribucni-elementy/mrizky-a-vyustky/rag45
RAG45 280x200 R3/S;280;200;R3;1;Vyústka;s pevnými lamelami pod úhlem 45°, jmenovitý rozměr 280x200, s regulací R3, uchycení šrouby;MANDÍK;RAG45 280x200 R3/S;http://www.mandik.cz/produktova-rada/distribucni-elementy/mrizky-a-vyustky/rag45
RAG45 280x220 R3/S;280;220;R3;1;Vyústka;s pevnými lamelami pod úhlem 45°, jmenovitý rozměr 280x220, s regulací R3, uchycení šrouby;MANDÍK;RAG45 280x220 R3/S;http://www.mandik.cz/produktova-rada/distribucni-elementy/mrizky-a-vyustky/rag45
RAG45 280x225 R3/S;280;225;R3;1;Vyústka;s pevnými lamelami pod úhlem 45°, jmenovitý rozměr 280x225, s regulací R3, uchycení šrouby;MANDÍK;RAG45 280x225 R3/S;http://www.mandik.cz/produktova-rada/distribucni-elementy/mrizky-a-vyustky/rag45
RAG45 280x280 R3/S;280;280;R3;1;Vyústka;s pevnými lamelami pod úhlem 45°, jmenovitý rozměr 280x280, s regulací R3, uchycení šrouby;MANDÍK;RAG45 280x280 R3/S;http://www.mandik.cz/produktova-rada/distribucni-elementy/mrizky-a-vyustky/rag45
RAG45 280x320 R3/S;280;320;R3;1;Vyústka;s pevnými lamelami pod úhlem 45°, jmenovitý rozměr 280x320, s regulací R3, uchycení šrouby;MANDÍK;RAG45 280x320 R3/S;http://www.mandik.cz/produktova-rada/distribucni-elementy/mrizky-a-vyustky/rag45
RAG45 280x325 R3/S;280;325;R3;1;Vyústka;s pevnými lamelami pod úhlem 45°, jmenovitý rozměr 280x325, s regulací R3, uchycení šrouby;MANDÍK;RAG45 280x325 R3/S;http://www.mandik.cz/produktova-rada/distribucni-elementy/mrizky-a-vyustky/rag45
RAG45 280x425 R3/S;280;425;R3;1;Vyústka;s pevnými lamelami pod úhlem 45°, jmenovitý rozměr 280x425, s regulací R3, uchycení šrouby;MANDÍK;RAG45 280x425 R3/S;http://www.mandik.cz/produktova-rada/distribucni-elementy/mrizky-a-vyustky/rag45
RAG45 280x525 R3/S;280;525;R3;1;Vyústka;s pevnými lamelami pod úhlem 45°, jmenovitý rozměr 280x525, s regulací R3, uchycení šrouby;MANDÍK;RAG45 280x525 R3/S;http://www.mandik.cz/produktova-rada/distribucni-elementy/mrizky-a-vyustky/rag45
RAG45 320x75 R3/S;320;75;R3;1;Vyústka;s pevnými lamelami pod úhlem 45°, jmenovitý rozměr 320x75, s regulací R3, uchycení šrouby;MANDÍK;RAG45 320x75 R3/S;http://www.mandik.cz/produktova-rada/distribucni-elementy/mrizky-a-vyustky/rag45
RAG45 320x80 R3/S;320;80;R3;1;Vyústka;s pevnými lamelami pod úhlem 45°, jmenovitý rozměr 320x80, s regulací R3, uchycení šrouby;MANDÍK;RAG45 320x80 R3/S;http://www.mandik.cz/produktova-rada/distribucni-elementy/mrizky-a-vyustky/rag45
RAG45 320x100 R3/S;320;100;R3;1;Vyústka;s pevnými lamelami pod úhlem 45°, jmenovitý rozměr 320x100, s regulací R3, uchycení šrouby;MANDÍK;RAG45 320x100 R3/S;http://www.mandik.cz/produktova-rada/distribucni-elementy/mrizky-a-vyustky/rag45
RAG45 320x120 R3/S;320;120;R3;1;Vyústka;s pevnými lamelami pod úhlem 45°, jmenovitý rozměr 320x120, s regulací R3, uchycení šrouby;MANDÍK;RAG45 320x120 R3/S;http://www.mandik.cz/produktova-rada/distribucni-elementy/mrizky-a-vyustky/rag45
RAG45 320x125 R3/S;320;125;R3;1;Vyústka;s pevnými lamelami pod úhlem 45°, jmenovitý rozměr 320x125, s regulací R3, uchycení šrouby;MANDÍK;RAG45 320x125 R3/S;http://www.mandik.cz/produktova-rada/distribucni-elementy/mrizky-a-vyustky/rag45
RAG45 320x140 R3/S;320;140;R3;1;Vyústka;s pevnými lamelami pod úhlem 45°, jmenovitý rozměr 320x140, s regulací R3, uchycení šrouby;MANDÍK;RAG45 320x140 R3/S;http://www.mandik.cz/produktova-rada/distribucni-elementy/mrizky-a-vyustky/rag45
RAG45 320x200 R3/S;320;200;R3;1;Vyústka;s pevnými lamelami pod úhlem 45°, jmenovitý rozměr 320x200, s regulací R3, uchycení šrouby;MANDÍK;RAG45 320x200 R3/S;http://www.mandik.cz/produktova-rada/distribucni-elementy/mrizky-a-vyustky/rag45
RAG45 320x220 R3/S;320;220;R3;1;Vyústka;s pevnými lamelami pod úhlem 45°, jmenovitý rozměr 320x220, s regulací R3, uchycení šrouby;MANDÍK;RAG45 320x220 R3/S;http://www.mandik.cz/produktova-rada/distribucni-elementy/mrizky-a-vyustky/rag45
RAG45 320x225 R3/S;320;225;R3;1;Vyústka;s pevnými lamelami pod úhlem 45°, jmenovitý rozměr 320x225, s regulací R3, uchycení šrouby;MANDÍK;RAG45 320x225 R3/S;http://www.mandik.cz/produktova-rada/distribucni-elementy/mrizky-a-vyustky/rag45
RAG45 320x280 R3/S;320;280;R3;1;Vyústka;s pevnými lamelami pod úhlem 45°, jmenovitý rozměr 320x280, s regulací R3, uchycení šrouby;MANDÍK;RAG45 320x280 R3/S;http://www.mandik.cz/produktova-rada/distribucni-elementy/mrizky-a-vyustky/rag45
RAG45 320x320 R3/S;320;320;R3;1;Vyústka;s pevnými lamelami pod úhlem 45°, jmenovitý rozměr 320x320, s regulací R3, uchycení šrouby;MANDÍK;RAG45 320x320 R3/S;http://www.mandik.cz/produktova-rada/distribucni-elementy/mrizky-a-vyustky/rag45
RAG45 320x325 R3/S;320;325;R3;1;Vyústka;s pevnými lamelami pod úhlem 45°, jmenovitý rozměr 320x325, s regulací R3, uchycení šrouby;MANDÍK;RAG45 320x325 R3/S;http://www.mandik.cz/produktova-rada/distribucni-elementy/mrizky-a-vyustky/rag45
RAG45 320x425 R3/S;320;425;R3;1;Vyústka;s pevnými lamelami pod úhlem 45°, jmenovitý rozměr 320x425, s regulací R3, uchycení šrouby;MANDÍK;RAG45 320x425 R3/S;http://www.mandik.cz/produktova-rada/distribucni-elementy/mrizky-a-vyustky/rag45
RAG45 320x525 R3/S;320;525;R3;1;Vyústka;s pevnými lamelami pod úhlem 45°, jmenovitý rozměr 320x525, s regulací R3, uchycení šrouby;MANDÍK;RAG45 320x525 R3/S;http://www.mandik.cz/produktova-rada/distribucni-elementy/mrizky-a-vyustky/rag45
RAG45 325x75 R3/S;325;75;R3;1;Vyústka;s pevnými lamelami pod úhlem 45°, jmenovitý rozměr 325x75, s regulací R3, uchycení šrouby;MANDÍK;RAG45 325x75 R3/S;http://www.mandik.cz/produktova-rada/distribucni-elementy/mrizky-a-vyustky/rag45
RAG45 325x80 R3/S;325;80;R3;1;Vyústka;s pevnými lamelami pod úhlem 45°, jmenovitý rozměr 325x80, s regulací R3, uchycení šrouby;MANDÍK;RAG45 325x80 R3/S;http://www.mandik.cz/produktova-rada/distribucni-elementy/mrizky-a-vyustky/rag45
RAG45 325x100 R3/S;325;100;R3;1;Vyústka;s pevnými lamelami pod úhlem 45°, jmenovitý rozměr 325x100, s regulací R3, uchycení šrouby;MANDÍK;RAG45 325x100 R3/S;http://www.mandik.cz/produktova-rada/distribucni-elementy/mrizky-a-vyustky/rag45
RAG45 325x120 R3/S;325;120;R3;1;Vyústka;s pevnými lamelami pod úhlem 45°, jmenovitý rozměr 325x120, s regulací R3, uchycení šrouby;MANDÍK;RAG45 325x120 R3/S;http://www.mandik.cz/produktova-rada/distribucni-elementy/mrizky-a-vyustky/rag45
RAG45 325x125 R3/S;325;125;R3;1;Vyústka;s pevnými lamelami pod úhlem 45°, jmenovitý rozměr 325x125, s regulací R3, uchycení šrouby;MANDÍK;RAG45 325x125 R3/S;http://www.mandik.cz/produktova-rada/distribucni-elementy/mrizky-a-vyustky/rag45
RAG45 325x140 R3/S;325;140;R3;1;Vyústka;s pevnými lamelami pod úhlem 45°, jmenovitý rozměr 325x140, s regulací R3, uchycení šrouby;MANDÍK;RAG45 325x140 R3/S;http://www.mandik.cz/produktova-rada/distribucni-elementy/mrizky-a-vyustky/rag45
RAG45 325x200 R3/S;325;200;R3;1;Vyústka;s pevnými lamelami pod úhlem 45°, jmenovitý rozměr 325x200, s regulací R3, uchycení šrouby;MANDÍK;RAG45 325x200 R3/S;http://www.mandik.cz/produktova-rada/distribucni-elementy/mrizky-a-vyustky/rag45
RAG45 325x220 R3/S;325;220;R3;1;Vyústka;s pevnými lamelami pod úhlem 45°, jmenovitý rozměr 325x220, s regulací R3, uchycení šrouby;MANDÍK;RAG45 325x220 R3/S;http://www.mandik.cz/produktova-rada/distribucni-elementy/mrizky-a-vyustky/rag45
RAG45 325x225 R3/S;325;225;R3;1;Vyústka;s pevnými lamelami pod úhlem 45°, jmenovitý rozměr 325x225, s regulací R3, uchycení šrouby;MANDÍK;RAG45 325x225 R3/S;http://www.mandik.cz/produktova-rada/distribucni-elementy/mrizky-a-vyustky/rag45
RAG45 325x280 R3/S;325;280;R3;1;Vyústka;s pevnými lamelami pod úhlem 45°, jmenovitý rozměr 325x280, s regulací R3, uchycení šrouby;MANDÍK;RAG45 325x280 R3/S;http://www.mandik.cz/produktova-rada/distribucni-elementy/mrizky-a-vyustky/rag45
RAG45 325x320 R3/S;325;320;R3;1;Vyústka;s pevnými lamelami pod úhlem 45°, jmenovitý rozměr 325x320, s regulací R3, uchycení šrouby;MANDÍK;RAG45 325x320 R3/S;http://www.mandik.cz/produktova-rada/distribucni-elementy/mrizky-a-vyustky/rag45
RAG45 325x325 R3/S;325;325;R3;1;Vyústka;s pevnými lamelami pod úhlem 45°, jmenovitý rozměr 325x325, s regulací R3, uchycení šrouby;MANDÍK;RAG45 325x325 R3/S;http://www.mandik.cz/produktova-rada/distribucni-elementy/mrizky-a-vyustky/rag45
RAG45 325x425 R3/S;325;425;R3;1;Vyústka;s pevnými lamelami pod úhlem 45°, jmenovitý rozměr 325x425, s regulací R3, uchycení šrouby;MANDÍK;RAG45 325x425 R3/S;http://www.mandik.cz/produktova-rada/distribucni-elementy/mrizky-a-vyustky/rag45
RAG45 325x525 R3/S;325;525;R3;1;Vyústka;s pevnými lamelami pod úhlem 45°, jmenovitý rozměr 325x525, s regulací R3, uchycení šrouby;MANDÍK;RAG45 325x525 R3/S;http://www.mandik.cz/produktova-rada/distribucni-elementy/mrizky-a-vyustky/rag45
RAG45 400x75 R3/S;400;75;R3;1;Vyústka;s pevnými lamelami pod úhlem 45°, jmenovitý rozměr 400x75, s regulací R3, uchycení šrouby;MANDÍK;RAG45 400x75 R3/S;http://www.mandik.cz/produktova-rada/distribucni-elementy/mrizky-a-vyustky/rag45
RAG45 400x80 R3/S;400;80;R3;1;Vyústka;s pevnými lamelami pod úhlem 45°, jmenovitý rozměr 400x80, s regulací R3, uchycení šrouby;MANDÍK;RAG45 400x80 R3/S;http://www.mandik.cz/produktova-rada/distribucni-elementy/mrizky-a-vyustky/rag45
RAG45 400x100 R3/S;400;100;R3;1;Vyústka;s pevnými lamelami pod úhlem 45°, jmenovitý rozměr 400x100, s regulací R3, uchycení šrouby;MANDÍK;RAG45 400x100 R3/S;http://www.mandik.cz/produktova-rada/distribucni-elementy/mrizky-a-vyustky/rag45
RAG45 400x120 R3/S;400;120;R3;1;Vyústka;s pevnými lamelami pod úhlem 45°, jmenovitý rozměr 400x120, s regulací R3, uchycení šrouby;MANDÍK;RAG45 400x120 R3/S;http://www.mandik.cz/produktova-rada/distribucni-elementy/mrizky-a-vyustky/rag45
RAG45 400x125 R3/S;400;125;R3;1;Vyústka;s pevnými lamelami pod úhlem 45°, jmenovitý rozměr 400x125, s regulací R3, uchycení šrouby;MANDÍK;RAG45 400x125 R3/S;http://www.mandik.cz/produktova-rada/distribucni-elementy/mrizky-a-vyustky/rag45
RAG45 400x140 R3/S;400;140;R3;1;Vyústka;s pevnými lamelami pod úhlem 45°, jmenovitý rozměr 400x140, s regulací R3, uchycení šrouby;MANDÍK;RAG45 400x140 R3/S;http://www.mandik.cz/produktova-rada/distribucni-elementy/mrizky-a-vyustky/rag45
RAG45 400x200 R3/S;400;200;R3;1;Vyústka;s pevnými lamelami pod úhlem 45°, jmenovitý rozměr 400x200, s regulací R3, uchycení šrouby;MANDÍK;RAG45 400x200 R3/S;http://www.mandik.cz/produktova-rada/distribucni-elementy/mrizky-a-vyustky/rag45
RAG45 400x220 R3/S;400;220;R3;1;Vyústka;s pevnými lamelami pod úhlem 45°, jmenovitý rozměr 400x220, s regulací R3, uchycení šrouby;MANDÍK;RAG45 400x220 R3/S;http://www.mandik.cz/produktova-rada/distribucni-elementy/mrizky-a-vyustky/rag45
RAG45 400x225 R3/S;400;225;R3;1;Vyústka;s pevnými lamelami pod úhlem 45°, jmenovitý rozměr 400x225, s regulací R3, uchycení šrouby;MANDÍK;RAG45 400x225 R3/S;http://www.mandik.cz/produktova-rada/distribucni-elementy/mrizky-a-vyustky/rag45
RAG45 400x280 R3/S;400;280;R3;1;Vyústka;s pevnými lamelami pod úhlem 45°, jmenovitý rozměr 400x280, s regulací R3, uchycení šrouby;MANDÍK;RAG45 400x280 R3/S;http://www.mandik.cz/produktova-rada/distribucni-elementy/mrizky-a-vyustky/rag45
RAG45 400x320 R3/S;400;320;R3;1;Vyústka;s pevnými lamelami pod úhlem 45°, jmenovitý rozměr 400x320, s regulací R3, uchycení šrouby;MANDÍK;RAG45 400x320 R3/S;http://www.mandik.cz/produktova-rada/distribucni-elementy/mrizky-a-vyustky/rag45
RAG45 400x325 R3/S;400;325;R3;1;Vyústka;s pevnými lamelami pod úhlem 45°, jmenovitý rozměr 400x325, s regulací R3, uchycení šrouby;MANDÍK;RAG45 400x325 R3/S;http://www.mandik.cz/produktova-rada/distribucni-elementy/mrizky-a-vyustky/rag45
RAG45 400x425 R3/S;400;425;R3;1;Vyústka;s pevnými lamelami pod úhlem 45°, jmenovitý rozměr 400x425, s regulací R3, uchycení šrouby;MANDÍK;RAG45 400x425 R3/S;http://www.mandik.cz/produktova-rada/distribucni-elementy/mrizky-a-vyustky/rag45
RAG45 400x525 R3/S;400;525;R3;1;Vyústka;s pevnými lamelami pod úhlem 45°, jmenovitý rozměr 400x525, s regulací R3, uchycení šrouby;MANDÍK;RAG45 400x525 R3/S;http://www.mandik.cz/produktova-rada/distribucni-elementy/mrizky-a-vyustky/rag45
RAG45 420x75 R3/S;420;75;R3;1;Vyústka;s pevnými lamelami pod úhlem 45°, jmenovitý rozměr 420x75, s regulací R3, uchycení šrouby;MANDÍK;RAG45 420x75 R3/S;http://www.mandik.cz/produktova-rada/distribucni-elementy/mrizky-a-vyustky/rag45
RAG45 420x80 R3/S;420;80;R3;1;Vyústka;s pevnými lamelami pod úhlem 45°, jmenovitý rozměr 420x80, s regulací R3, uchycení šrouby;MANDÍK;RAG45 420x80 R3/S;http://www.mandik.cz/produktova-rada/distribucni-elementy/mrizky-a-vyustky/rag45
RAG45 420x100 R3/S;420;100;R3;1;Vyústka;s pevnými lamelami pod úhlem 45°, jmenovitý rozměr 420x100, s regulací R3, uchycení šrouby;MANDÍK;RAG45 420x100 R3/S;http://www.mandik.cz/produktova-rada/distribucni-elementy/mrizky-a-vyustky/rag45
RAG45 420x120 R3/S;420;120;R3;1;Vyústka;s pevnými lamelami pod úhlem 45°, jmenovitý rozměr 420x120, s regulací R3, uchycení šrouby;MANDÍK;RAG45 420x120 R3/S;http://www.mandik.cz/produktova-rada/distribucni-elementy/mrizky-a-vyustky/rag45
RAG45 420x125 R3/S;420;125;R3;1;Vyústka;s pevnými lamelami pod úhlem 45°, jmenovitý rozměr 420x125, s regulací R3, uchycení šrouby;MANDÍK;RAG45 420x125 R3/S;http://www.mandik.cz/produktova-rada/distribucni-elementy/mrizky-a-vyustky/rag45
RAG45 420x140 R3/S;420;140;R3;1;Vyústka;s pevnými lamelami pod úhlem 45°, jmenovitý rozměr 420x140, s regulací R3, uchycení šrouby;MANDÍK;RAG45 420x140 R3/S;http://www.mandik.cz/produktova-rada/distribucni-elementy/mrizky-a-vyustky/rag45
RAG45 420x200 R3/S;420;200;R3;1;Vyústka;s pevnými lamelami pod úhlem 45°, jmenovitý rozměr 420x200, s regulací R3, uchycení šrouby;MANDÍK;RAG45 420x200 R3/S;http://www.mandik.cz/produktova-rada/distribucni-elementy/mrizky-a-vyustky/rag45
RAG45 420x220 R3/S;420;220;R3;1;Vyústka;s pevnými lamelami pod úhlem 45°, jmenovitý rozměr 420x220, s regulací R3, uchycení šrouby;MANDÍK;RAG45 420x220 R3/S;http://www.mandik.cz/produktova-rada/distribucni-elementy/mrizky-a-vyustky/rag45
RAG45 420x225 R3/S;420;225;R3;1;Vyústka;s pevnými lamelami pod úhlem 45°, jmenovitý rozměr 420x225, s regulací R3, uchycení šrouby;MANDÍK;RAG45 420x225 R3/S;http://www.mandik.cz/produktova-rada/distribucni-elementy/mrizky-a-vyustky/rag45
RAG45 420x280 R3/S;420;280;R3;1;Vyústka;s pevnými lamelami pod úhlem 45°, jmenovitý rozměr 420x280, s regulací R3, uchycení šrouby;MANDÍK;RAG45 420x280 R3/S;http://www.mandik.cz/produktova-rada/distribucni-elementy/mrizky-a-vyustky/rag45
RAG45 420x320 R3/S;420;320;R3;1;Vyústka;s pevnými lamelami pod úhlem 45°, jmenovitý rozměr 420x320, s regulací R3, uchycení šrouby;MANDÍK;RAG45 420x320 R3/S;http://www.mandik.cz/produktova-rada/distribucni-elementy/mrizky-a-vyustky/rag45
RAG45 420x325 R3/S;420;325;R3;1;Vyústka;s pevnými lamelami pod úhlem 45°, jmenovitý rozměr 420x325, s regulací R3, uchycení šrouby;MANDÍK;RAG45 420x325 R3/S;http://www.mandik.cz/produktova-rada/distribucni-elementy/mrizky-a-vyustky/rag45
RAG45 420x425 R3/S;420;425;R3;1;Vyústka;s pevnými lamelami pod úhlem 45°, jmenovitý rozměr 420x425, s regulací R3, uchycení šrouby;MANDÍK;RAG45 420x425 R3/S;http://www.mandik.cz/produktova-rada/distribucni-elementy/mrizky-a-vyustky/rag45
RAG45 420x525 R3/S;420;525;R3;1;Vyústka;s pevnými lamelami pod úhlem 45°, jmenovitý rozměr 420x525, s regulací R3, uchycení šrouby;MANDÍK;RAG45 420x525 R3/S;http://www.mandik.cz/produktova-rada/distribucni-elementy/mrizky-a-vyustky/rag45
RAG45 425x75 R3/S;425;75;R3;1;Vyústka;s pevnými lamelami pod úhlem 45°, jmenovitý rozměr 425x75, s regulací R3, uchycení šrouby;MANDÍK;RAG45 425x75 R3/S;http://www.mandik.cz/produktova-rada/distribucni-elementy/mrizky-a-vyustky/rag45
RAG45 425x80 R3/S;425;80;R3;1;Vyústka;s pevnými lamelami pod úhlem 45°, jmenovitý rozměr 425x80, s regulací R3, uchycení šrouby;MANDÍK;RAG45 425x80 R3/S;http://www.mandik.cz/produktova-rada/distribucni-elementy/mrizky-a-vyustky/rag45
RAG45 425x100 R3/S;425;100;R3;1;Vyústka;s pevnými lamelami pod úhlem 45°, jmenovitý rozměr 425x100, s regulací R3, uchycení šrouby;MANDÍK;RAG45 425x100 R3/S;http://www.mandik.cz/produktova-rada/distribucni-elementy/mrizky-a-vyustky/rag45
RAG45 425x120 R3/S;425;120;R3;1;Vyústka;s pevnými lamelami pod úhlem 45°, jmenovitý rozměr 425x120, s regulací R3, uchycení šrouby;MANDÍK;RAG45 425x120 R3/S;http://www.mandik.cz/produktova-rada/distribucni-elementy/mrizky-a-vyustky/rag45
RAG45 425x125 R3/S;425;125;R3;1;Vyústka;s pevnými lamelami pod úhlem 45°, jmenovitý rozměr 425x125, s regulací R3, uchycení šrouby;MANDÍK;RAG45 425x125 R3/S;http://www.mandik.cz/produktova-rada/distribucni-elementy/mrizky-a-vyustky/rag45
RAG45 425x140 R3/S;425;140;R3;1;Vyústka;s pevnými lamelami pod úhlem 45°, jmenovitý rozměr 425x140, s regulací R3, uchycení šrouby;MANDÍK;RAG45 425x140 R3/S;http://www.mandik.cz/produktova-rada/distribucni-elementy/mrizky-a-vyustky/rag45
RAG45 425x200 R3/S;425;200;R3;1;Vyústka;s pevnými lamelami pod úhlem 45°, jmenovitý rozměr 425x200, s regulací R3, uchycení šrouby;MANDÍK;RAG45 425x200 R3/S;http://www.mandik.cz/produktova-rada/distribucni-elementy/mrizky-a-vyustky/rag45
RAG45 425x220 R3/S;425;220;R3;1;Vyústka;s pevnými lamelami pod úhlem 45°, jmenovitý rozměr 425x220, s regulací R3, uchycení šrouby;MANDÍK;RAG45 425x220 R3/S;http://www.mandik.cz/produktova-rada/distribucni-elementy/mrizky-a-vyustky/rag45
RAG45 425x225 R3/S;425;225;R3;1;Vyústka;s pevnými lamelami pod úhlem 45°, jmenovitý rozměr 425x225, s regulací R3, uchycení šrouby;MANDÍK;RAG45 425x225 R3/S;http://www.mandik.cz/produktova-rada/distribucni-elementy/mrizky-a-vyustky/rag45
RAG45 425x280 R3/S;425;280;R3;1;Vyústka;s pevnými lamelami pod úhlem 45°, jmenovitý rozměr 425x280, s regulací R3, uchycení šrouby;MANDÍK;RAG45 425x280 R3/S;http://www.mandik.cz/produktova-rada/distribucni-elementy/mrizky-a-vyustky/rag45
RAG45 425x320 R3/S;425;320;R3;1;Vyústka;s pevnými lamelami pod úhlem 45°, jmenovitý rozměr 425x320, s regulací R3, uchycení šrouby;MANDÍK;RAG45 425x320 R3/S;http://www.mandik.cz/produktova-rada/distribucni-elementy/mrizky-a-vyustky/rag45
RAG45 425x325 R3/S;425;325;R3;1;Vyústka;s pevnými lamelami pod úhlem 45°, jmenovitý rozměr 425x325, s regulací R3, uchycení šrouby;MANDÍK;RAG45 425x325 R3/S;http://www.mandik.cz/produktova-rada/distribucni-elementy/mrizky-a-vyustky/rag45
RAG45 425x425 R3/S;425;425;R3;1;Vyústka;s pevnými lamelami pod úhlem 45°, jmenovitý rozměr 425x425, s regulací R3, uchycení šrouby;MANDÍK;RAG45 425x425 R3/S;http://www.mandik.cz/produktova-rada/distribucni-elementy/mrizky-a-vyustky/rag45
RAG45 425x525 R3/S;425;525;R3;1;Vyústka;s pevnými lamelami pod úhlem 45°, jmenovitý rozměr 425x525, s regulací R3, uchycení šrouby;MANDÍK;RAG45 425x525 R3/S;http://www.mandik.cz/produktova-rada/distribucni-elementy/mrizky-a-vyustky/rag45
RAG45 520x75 R3/S;520;75;R3;1;Vyústka;s pevnými lamelami pod úhlem 45°, jmenovitý rozměr 520x75, s regulací R3, uchycení šrouby;MANDÍK;RAG45 520x75 R3/S;http://www.mandik.cz/produktova-rada/distribucni-elementy/mrizky-a-vyustky/rag45
RAG45 520x80 R3/S;520;80;R3;1;Vyústka;s pevnými lamelami pod úhlem 45°, jmenovitý rozměr 520x80, s regulací R3, uchycení šrouby;MANDÍK;RAG45 520x80 R3/S;http://www.mandik.cz/produktova-rada/distribucni-elementy/mrizky-a-vyustky/rag45
RAG45 520x100 R3/S;520;100;R3;1;Vyústka;s pevnými lamelami pod úhlem 45°, jmenovitý rozměr 520x100, s regulací R3, uchycení šrouby;MANDÍK;RAG45 520x100 R3/S;http://www.mandik.cz/produktova-rada/distribucni-elementy/mrizky-a-vyustky/rag45
RAG45 520x120 R3/S;520;120;R3;1;Vyústka;s pevnými lamelami pod úhlem 45°, jmenovitý rozměr 520x120, s regulací R3, uchycení šrouby;MANDÍK;RAG45 520x120 R3/S;http://www.mandik.cz/produktova-rada/distribucni-elementy/mrizky-a-vyustky/rag45
RAG45 520x125 R3/S;520;125;R3;1;Vyústka;s pevnými lamelami pod úhlem 45°, jmenovitý rozměr 520x125, s regulací R3, uchycení šrouby;MANDÍK;RAG45 520x125 R3/S;http://www.mandik.cz/produktova-rada/distribucni-elementy/mrizky-a-vyustky/rag45
RAG45 520x140 R3/S;520;140;R3;1;Vyústka;s pevnými lamelami pod úhlem 45°, jmenovitý rozměr 520x140, s regulací R3, uchycení šrouby;MANDÍK;RAG45 520x140 R3/S;http://www.mandik.cz/produktova-rada/distribucni-elementy/mrizky-a-vyustky/rag45
RAG45 520x200 R3/S;520;200;R3;1;Vyústka;s pevnými lamelami pod úhlem 45°, jmenovitý rozměr 520x200, s regulací R3, uchycení šrouby;MANDÍK;RAG45 520x200 R3/S;http://www.mandik.cz/produktova-rada/distribucni-elementy/mrizky-a-vyustky/rag45
RAG45 520x220 R3/S;520;220;R3;1;Vyústka;s pevnými lamelami pod úhlem 45°, jmenovitý rozměr 520x220, s regulací R3, uchycení šrouby;MANDÍK;RAG45 520x220 R3/S;http://www.mandik.cz/produktova-rada/distribucni-elementy/mrizky-a-vyustky/rag45
RAG45 520x225 R3/S;520;225;R3;1;Vyústka;s pevnými lamelami pod úhlem 45°, jmenovitý rozměr 520x225, s regulací R3, uchycení šrouby;MANDÍK;RAG45 520x225 R3/S;http://www.mandik.cz/produktova-rada/distribucni-elementy/mrizky-a-vyustky/rag45
RAG45 520x280 R3/S;520;280;R3;1;Vyústka;s pevnými lamelami pod úhlem 45°, jmenovitý rozměr 520x280, s regulací R3, uchycení šrouby;MANDÍK;RAG45 520x280 R3/S;http://www.mandik.cz/produktova-rada/distribucni-elementy/mrizky-a-vyustky/rag45
RAG45 520x320 R3/S;520;320;R3;1;Vyústka;s pevnými lamelami pod úhlem 45°, jmenovitý rozměr 520x320, s regulací R3, uchycení šrouby;MANDÍK;RAG45 520x320 R3/S;http://www.mandik.cz/produktova-rada/distribucni-elementy/mrizky-a-vyustky/rag45
RAG45 520x325 R3/S;520;325;R3;1;Vyústka;s pevnými lamelami pod úhlem 45°, jmenovitý rozměr 520x325, s regulací R3, uchycení šrouby;MANDÍK;RAG45 520x325 R3/S;http://www.mandik.cz/produktova-rada/distribucni-elementy/mrizky-a-vyustky/rag45
RAG45 520x425 R3/S;520;425;R3;1;Vyústka;s pevnými lamelami pod úhlem 45°, jmenovitý rozměr 520x425, s regulací R3, uchycení šrouby;MANDÍK;RAG45 520x425 R3/S;http://www.mandik.cz/produktova-rada/distribucni-elementy/mrizky-a-vyustky/rag45
RAG45 520x525 R3/S;520;525;R3;1;Vyústka;s pevnými lamelami pod úhlem 45°, jmenovitý rozměr 520x525, s regulací R3, uchycení šrouby;MANDÍK;RAG45 520x525 R3/S;http://www.mandik.cz/produktova-rada/distribucni-elementy/mrizky-a-vyustky/rag45
RAG45 525x75 R3/S;525;75;R3;1;Vyústka;s pevnými lamelami pod úhlem 45°, jmenovitý rozměr 525x75, s regulací R3, uchycení šrouby;MANDÍK;RAG45 525x75 R3/S;http://www.mandik.cz/produktova-rada/distribucni-elementy/mrizky-a-vyustky/rag45
RAG45 525x80 R3/S;525;80;R3;1;Vyústka;s pevnými lamelami pod úhlem 45°, jmenovitý rozměr 525x80, s regulací R3, uchycení šrouby;MANDÍK;RAG45 525x80 R3/S;http://www.mandik.cz/produktova-rada/distribucni-elementy/mrizky-a-vyustky/rag45
RAG45 525x100 R3/S;525;100;R3;1;Vyústka;s pevnými lamelami pod úhlem 45°, jmenovitý rozměr 525x100, s regulací R3, uchycení šrouby;MANDÍK;RAG45 525x100 R3/S;http://www.mandik.cz/produktova-rada/distribucni-elementy/mrizky-a-vyustky/rag45
RAG45 525x120 R3/S;525;120;R3;1;Vyústka;s pevnými lamelami pod úhlem 45°, jmenovitý rozměr 525x120, s regulací R3, uchycení šrouby;MANDÍK;RAG45 525x120 R3/S;http://www.mandik.cz/produktova-rada/distribucni-elementy/mrizky-a-vyustky/rag45
RAG45 525x125 R3/S;525;125;R3;1;Vyústka;s pevnými lamelami pod úhlem 45°, jmenovitý rozměr 525x125, s regulací R3, uchycení šrouby;MANDÍK;RAG45 525x125 R3/S;http://www.mandik.cz/produktova-rada/distribucni-elementy/mrizky-a-vyustky/rag45
RAG45 525x140 R3/S;525;140;R3;1;Vyústka;s pevnými lamelami pod úhlem 45°, jmenovitý rozměr 525x140, s regulací R3, uchycení šrouby;MANDÍK;RAG45 525x140 R3/S;http://www.mandik.cz/produktova-rada/distribucni-elementy/mrizky-a-vyustky/rag45
RAG45 525x200 R3/S;525;200;R3;1;Vyústka;s pevnými lamelami pod úhlem 45°, jmenovitý rozměr 525x200, s regulací R3, uchycení šrouby;MANDÍK;RAG45 525x200 R3/S;http://www.mandik.cz/produktova-rada/distribucni-elementy/mrizky-a-vyustky/rag45
RAG45 525x220 R3/S;525;220;R3;1;Vyústka;s pevnými lamelami pod úhlem 45°, jmenovitý rozměr 525x220, s regulací R3, uchycení šrouby;MANDÍK;RAG45 525x220 R3/S;http://www.mandik.cz/produktova-rada/distribucni-elementy/mrizky-a-vyustky/rag45
RAG45 525x225 R3/S;525;225;R3;1;Vyústka;s pevnými lamelami pod úhlem 45°, jmenovitý rozměr 525x225, s regulací R3, uchycení šrouby;MANDÍK;RAG45 525x225 R3/S;http://www.mandik.cz/produktova-rada/distribucni-elementy/mrizky-a-vyustky/rag45
RAG45 525x280 R3/S;525;280;R3;1;Vyústka;s pevnými lamelami pod úhlem 45°, jmenovitý rozměr 525x280, s regulací R3, uchycení šrouby;MANDÍK;RAG45 525x280 R3/S;http://www.mandik.cz/produktova-rada/distribucni-elementy/mrizky-a-vyustky/rag45
RAG45 525x320 R3/S;525;320;R3;1;Vyústka;s pevnými lamelami pod úhlem 45°, jmenovitý rozměr 525x320, s regulací R3, uchycení šrouby;MANDÍK;RAG45 525x320 R3/S;http://www.mandik.cz/produktova-rada/distribucni-elementy/mrizky-a-vyustky/rag45
RAG45 525x325 R3/S;525;325;R3;1;Vyústka;s pevnými lamelami pod úhlem 45°, jmenovitý rozměr 525x325, s regulací R3, uchycení šrouby;MANDÍK;RAG45 525x325 R3/S;http://www.mandik.cz/produktova-rada/distribucni-elementy/mrizky-a-vyustky/rag45
RAG45 525x425 R3/S;525;425;R3;1;Vyústka;s pevnými lamelami pod úhlem 45°, jmenovitý rozměr 525x425, s regulací R3, uchycení šrouby;MANDÍK;RAG45 525x425 R3/S;http://www.mandik.cz/produktova-rada/distribucni-elementy/mrizky-a-vyustky/rag45
RAG45 525x525 R3/S;525;525;R3;1;Vyústka;s pevnými lamelami pod úhlem 45°, jmenovitý rozměr 525x525, s regulací R3, uchycení šrouby;MANDÍK;RAG45 525x525 R3/S;http://www.mandik.cz/produktova-rada/distribucni-elementy/mrizky-a-vyustky/rag45
RAG45 560x75 R3/S;560;75;R3;1;Vyústka;s pevnými lamelami pod úhlem 45°, jmenovitý rozměr 560x75, s regulací R3, uchycení šrouby;MANDÍK;RAG45 560x75 R3/S;http://www.mandik.cz/produktova-rada/distribucni-elementy/mrizky-a-vyustky/rag45
RAG45 560x80 R3/S;560;80;R3;1;Vyústka;s pevnými lamelami pod úhlem 45°, jmenovitý rozměr 560x80, s regulací R3, uchycení šrouby;MANDÍK;RAG45 560x80 R3/S;http://www.mandik.cz/produktova-rada/distribucni-elementy/mrizky-a-vyustky/rag45
RAG45 560x100 R3/S;560;100;R3;1;Vyústka;s pevnými lamelami pod úhlem 45°, jmenovitý rozměr 560x100, s regulací R3, uchycení šrouby;MANDÍK;RAG45 560x100 R3/S;http://www.mandik.cz/produktova-rada/distribucni-elementy/mrizky-a-vyustky/rag45
RAG45 560x120 R3/S;560;120;R3;1;Vyústka;s pevnými lamelami pod úhlem 45°, jmenovitý rozměr 560x120, s regulací R3, uchycení šrouby;MANDÍK;RAG45 560x120 R3/S;http://www.mandik.cz/produktova-rada/distribucni-elementy/mrizky-a-vyustky/rag45
RAG45 560x125 R3/S;560;125;R3;1;Vyústka;s pevnými lamelami pod úhlem 45°, jmenovitý rozměr 560x125, s regulací R3, uchycení šrouby;MANDÍK;RAG45 560x125 R3/S;http://www.mandik.cz/produktova-rada/distribucni-elementy/mrizky-a-vyustky/rag45
RAG45 560x140 R3/S;560;140;R3;1;Vyústka;s pevnými lamelami pod úhlem 45°, jmenovitý rozměr 560x140, s regulací R3, uchycení šrouby;MANDÍK;RAG45 560x140 R3/S;http://www.mandik.cz/produktova-rada/distribucni-elementy/mrizky-a-vyustky/rag45
RAG45 560x200 R3/S;560;200;R3;1;Vyústka;s pevnými lamelami pod úhlem 45°, jmenovitý rozměr 560x200, s regulací R3, uchycení šrouby;MANDÍK;RAG45 560x200 R3/S;http://www.mandik.cz/produktova-rada/distribucni-elementy/mrizky-a-vyustky/rag45
RAG45 560x220 R3/S;560;220;R3;1;Vyústka;s pevnými lamelami pod úhlem 45°, jmenovitý rozměr 560x220, s regulací R3, uchycení šrouby;MANDÍK;RAG45 560x220 R3/S;http://www.mandik.cz/produktova-rada/distribucni-elementy/mrizky-a-vyustky/rag45
RAG45 560x225 R3/S;560;225;R3;1;Vyústka;s pevnými lamelami pod úhlem 45°, jmenovitý rozměr 560x225, s regulací R3, uchycení šrouby;MANDÍK;RAG45 560x225 R3/S;http://www.mandik.cz/produktova-rada/distribucni-elementy/mrizky-a-vyustky/rag45
RAG45 560x280 R3/S;560;280;R3;1;Vyústka;s pevnými lamelami pod úhlem 45°, jmenovitý rozměr 560x280, s regulací R3, uchycení šrouby;MANDÍK;RAG45 560x280 R3/S;http://www.mandik.cz/produktova-rada/distribucni-elementy/mrizky-a-vyustky/rag45
RAG45 560x320 R3/S;560;320;R3;1;Vyústka;s pevnými lamelami pod úhlem 45°, jmenovitý rozměr 560x320, s regulací R3, uchycení šrouby;MANDÍK;RAG45 560x320 R3/S;http://www.mandik.cz/produktova-rada/distribucni-elementy/mrizky-a-vyustky/rag45
RAG45 560x325 R3/S;560;325;R3;1;Vyústka;s pevnými lamelami pod úhlem 45°, jmenovitý rozměr 560x325, s regulací R3, uchycení šrouby;MANDÍK;RAG45 560x325 R3/S;http://www.mandik.cz/produktova-rada/distribucni-elementy/mrizky-a-vyustky/rag45
RAG45 560x425 R3/S;560;425;R3;1;Vyústka;s pevnými lamelami pod úhlem 45°, jmenovitý rozměr 560x425, s regulací R3, uchycení šrouby;MANDÍK;RAG45 560x425 R3/S;http://www.mandik.cz/produktova-rada/distribucni-elementy/mrizky-a-vyustky/rag45
RAG45 560x525 R3/S;560;525;R3;1;Vyústka;s pevnými lamelami pod úhlem 45°, jmenovitý rozměr 560x525, s regulací R3, uchycení šrouby;MANDÍK;RAG45 560x525 R3/S;http://www.mandik.cz/produktova-rada/distribucni-elementy/mrizky-a-vyustky/rag45
RAG45 620x75 R3/S;620;75;R3;1;Vyústka;s pevnými lamelami pod úhlem 45°, jmenovitý rozměr 620x75, s regulací R3, uchycení šrouby;MANDÍK;RAG45 620x75 R3/S;http://www.mandik.cz/produktova-rada/distribucni-elementy/mrizky-a-vyustky/rag45
RAG45 620x80 R3/S;620;80;R3;1;Vyústka;s pevnými lamelami pod úhlem 45°, jmenovitý rozměr 620x80, s regulací R3, uchycení šrouby;MANDÍK;RAG45 620x80 R3/S;http://www.mandik.cz/produktova-rada/distribucni-elementy/mrizky-a-vyustky/rag45
RAG45 620x100 R3/S;620;100;R3;1;Vyústka;s pevnými lamelami pod úhlem 45°, jmenovitý rozměr 620x100, s regulací R3, uchycení šrouby;MANDÍK;RAG45 620x100 R3/S;http://www.mandik.cz/produktova-rada/distribucni-elementy/mrizky-a-vyustky/rag45
RAG45 620x120 R3/S;620;120;R3;1;Vyústka;s pevnými lamelami pod úhlem 45°, jmenovitý rozměr 620x120, s regulací R3, uchycení šrouby;MANDÍK;RAG45 620x120 R3/S;http://www.mandik.cz/produktova-rada/distribucni-elementy/mrizky-a-vyustky/rag45
RAG45 620x125 R3/S;620;125;R3;1;Vyústka;s pevnými lamelami pod úhlem 45°, jmenovitý rozměr 620x125, s regulací R3, uchycení šrouby;MANDÍK;RAG45 620x125 R3/S;http://www.mandik.cz/produktova-rada/distribucni-elementy/mrizky-a-vyustky/rag45
RAG45 620x140 R3/S;620;140;R3;1;Vyústka;s pevnými lamelami pod úhlem 45°, jmenovitý rozměr 620x140, s regulací R3, uchycení šrouby;MANDÍK;RAG45 620x140 R3/S;http://www.mandik.cz/produktova-rada/distribucni-elementy/mrizky-a-vyustky/rag45
RAG45 620x200 R3/S;620;200;R3;1;Vyústka;s pevnými lamelami pod úhlem 45°, jmenovitý rozměr 620x200, s regulací R3, uchycení šrouby;MANDÍK;RAG45 620x200 R3/S;http://www.mandik.cz/produktova-rada/distribucni-elementy/mrizky-a-vyustky/rag45
RAG45 620x220 R3/S;620;220;R3;1;Vyústka;s pevnými lamelami pod úhlem 45°, jmenovitý rozměr 620x220, s regulací R3, uchycení šrouby;MANDÍK;RAG45 620x220 R3/S;http://www.mandik.cz/produktova-rada/distribucni-elementy/mrizky-a-vyustky/rag45
RAG45 620x225 R3/S;620;225;R3;1;Vyústka;s pevnými lamelami pod úhlem 45°, jmenovitý rozměr 620x225, s regulací R3, uchycení šrouby;MANDÍK;RAG45 620x225 R3/S;http://www.mandik.cz/produktova-rada/distribucni-elementy/mrizky-a-vyustky/rag45
RAG45 620x280 R3/S;620;280;R3;1;Vyústka;s pevnými lamelami pod úhlem 45°, jmenovitý rozměr 620x280, s regulací R3, uchycení šrouby;MANDÍK;RAG45 620x280 R3/S;http://www.mandik.cz/produktova-rada/distribucni-elementy/mrizky-a-vyustky/rag45
RAG45 620x320 R3/S;620;320;R3;1;Vyústka;s pevnými lamelami pod úhlem 45°, jmenovitý rozměr 620x320, s regulací R3, uchycení šrouby;MANDÍK;RAG45 620x320 R3/S;http://www.mandik.cz/produktova-rada/distribucni-elementy/mrizky-a-vyustky/rag45
RAG45 620x325 R3/S;620;325;R3;1;Vyústka;s pevnými lamelami pod úhlem 45°, jmenovitý rozměr 620x325, s regulací R3, uchycení šrouby;MANDÍK;RAG45 620x325 R3/S;http://www.mandik.cz/produktova-rada/distribucni-elementy/mrizky-a-vyustky/rag45
RAG45 620x425 R3/S;620;425;R3;1;Vyústka;s pevnými lamelami pod úhlem 45°, jmenovitý rozměr 620x425, s regulací R3, uchycení šrouby;MANDÍK;RAG45 620x425 R3/S;http://www.mandik.cz/produktova-rada/distribucni-elementy/mrizky-a-vyustky/rag45
RAG45 620x525 R3/S;620;525;R3;1;Vyústka;s pevnými lamelami pod úhlem 45°, jmenovitý rozměr 620x525, s regulací R3, uchycení šrouby;MANDÍK;RAG45 620x525 R3/S;http://www.mandik.cz/produktova-rada/distribucni-elementy/mrizky-a-vyustky/rag45
RAG45 625x75 R3/S;625;75;R3;1;Vyústka;s pevnými lamelami pod úhlem 45°, jmenovitý rozměr 625x75, s regulací R3, uchycení šrouby;MANDÍK;RAG45 625x75 R3/S;http://www.mandik.cz/produktova-rada/distribucni-elementy/mrizky-a-vyustky/rag45
RAG45 625x80 R3/S;625;80;R3;1;Vyústka;s pevnými lamelami pod úhlem 45°, jmenovitý rozměr 625x80, s regulací R3, uchycení šrouby;MANDÍK;RAG45 625x80 R3/S;http://www.mandik.cz/produktova-rada/distribucni-elementy/mrizky-a-vyustky/rag45
RAG45 625x100 R3/S;625;100;R3;1;Vyústka;s pevnými lamelami pod úhlem 45°, jmenovitý rozměr 625x100, s regulací R3, uchycení šrouby;MANDÍK;RAG45 625x100 R3/S;http://www.mandik.cz/produktova-rada/distribucni-elementy/mrizky-a-vyustky/rag45
RAG45 625x120 R3/S;625;120;R3;1;Vyústka;s pevnými lamelami pod úhlem 45°, jmenovitý rozměr 625x120, s regulací R3, uchycení šrouby;MANDÍK;RAG45 625x120 R3/S;http://www.mandik.cz/produktova-rada/distribucni-elementy/mrizky-a-vyustky/rag45
RAG45 625x125 R3/S;625;125;R3;1;Vyústka;s pevnými lamelami pod úhlem 45°, jmenovitý rozměr 625x125, s regulací R3, uchycení šrouby;MANDÍK;RAG45 625x125 R3/S;http://www.mandik.cz/produktova-rada/distribucni-elementy/mrizky-a-vyustky/rag45
RAG45 625x140 R3/S;625;140;R3;1;Vyústka;s pevnými lamelami pod úhlem 45°, jmenovitý rozměr 625x140, s regulací R3, uchycení šrouby;MANDÍK;RAG45 625x140 R3/S;http://www.mandik.cz/produktova-rada/distribucni-elementy/mrizky-a-vyustky/rag45
RAG45 625x200 R3/S;625;200;R3;1;Vyústka;s pevnými lamelami pod úhlem 45°, jmenovitý rozměr 625x200, s regulací R3, uchycení šrouby;MANDÍK;RAG45 625x200 R3/S;http://www.mandik.cz/produktova-rada/distribucni-elementy/mrizky-a-vyustky/rag45
RAG45 625x220 R3/S;625;220;R3;1;Vyústka;s pevnými lamelami pod úhlem 45°, jmenovitý rozměr 625x220, s regulací R3, uchycení šrouby;MANDÍK;RAG45 625x220 R3/S;http://www.mandik.cz/produktova-rada/distribucni-elementy/mrizky-a-vyustky/rag45
RAG45 625x225 R3/S;625;225;R3;1;Vyústka;s pevnými lamelami pod úhlem 45°, jmenovitý rozměr 625x225, s regulací R3, uchycení šrouby;MANDÍK;RAG45 625x225 R3/S;http://www.mandik.cz/produktova-rada/distribucni-elementy/mrizky-a-vyustky/rag45
RAG45 625x280 R3/S;625;280;R3;1;Vyústka;s pevnými lamelami pod úhlem 45°, jmenovitý rozměr 625x280, s regulací R3, uchycení šrouby;MANDÍK;RAG45 625x280 R3/S;http://www.mandik.cz/produktova-rada/distribucni-elementy/mrizky-a-vyustky/rag45
RAG45 625x320 R3/S;625;320;R3;1;Vyústka;s pevnými lamelami pod úhlem 45°, jmenovitý rozměr 625x320, s regulací R3, uchycení šrouby;MANDÍK;RAG45 625x320 R3/S;http://www.mandik.cz/produktova-rada/distribucni-elementy/mrizky-a-vyustky/rag45
RAG45 625x325 R3/S;625;325;R3;1;Vyústka;s pevnými lamelami pod úhlem 45°, jmenovitý rozměr 625x325, s regulací R3, uchycení šrouby;MANDÍK;RAG45 625x325 R3/S;http://www.mandik.cz/produktova-rada/distribucni-elementy/mrizky-a-vyustky/rag45
RAG45 625x425 R3/S;625;425;R3;1;Vyústka;s pevnými lamelami pod úhlem 45°, jmenovitý rozměr 625x425, s regulací R3, uchycení šrouby;MANDÍK;RAG45 625x425 R3/S;http://www.mandik.cz/produktova-rada/distribucni-elementy/mrizky-a-vyustky/rag45
RAG45 625x525 R3/S;625;525;R3;1;Vyústka;s pevnými lamelami pod úhlem 45°, jmenovitý rozměr 625x525, s regulací R3, uchycení šrouby;MANDÍK;RAG45 625x525 R3/S;http://www.mandik.cz/produktova-rada/distribucni-elementy/mrizky-a-vyustky/rag45
RAG45 720x75 R3/S;720;75;R3;1;Vyústka;s pevnými lamelami pod úhlem 45°, jmenovitý rozměr 720x75, s regulací R3, uchycení šrouby;MANDÍK;RAG45 720x75 R3/S;http://www.mandik.cz/produktova-rada/distribucni-elementy/mrizky-a-vyustky/rag45
RAG45 720x80 R3/S;720;80;R3;1;Vyústka;s pevnými lamelami pod úhlem 45°, jmenovitý rozměr 720x80, s regulací R3, uchycení šrouby;MANDÍK;RAG45 720x80 R3/S;http://www.mandik.cz/produktova-rada/distribucni-elementy/mrizky-a-vyustky/rag45
RAG45 720x100 R3/S;720;100;R3;1;Vyústka;s pevnými lamelami pod úhlem 45°, jmenovitý rozměr 720x100, s regulací R3, uchycení šrouby;MANDÍK;RAG45 720x100 R3/S;http://www.mandik.cz/produktova-rada/distribucni-elementy/mrizky-a-vyustky/rag45
RAG45 720x120 R3/S;720;120;R3;1;Vyústka;s pevnými lamelami pod úhlem 45°, jmenovitý rozměr 720x120, s regulací R3, uchycení šrouby;MANDÍK;RAG45 720x120 R3/S;http://www.mandik.cz/produktova-rada/distribucni-elementy/mrizky-a-vyustky/rag45
RAG45 720x125 R3/S;720;125;R3;1;Vyústka;s pevnými lamelami pod úhlem 45°, jmenovitý rozměr 720x125, s regulací R3, uchycení šrouby;MANDÍK;RAG45 720x125 R3/S;http://www.mandik.cz/produktova-rada/distribucni-elementy/mrizky-a-vyustky/rag45
RAG45 720x140 R3/S;720;140;R3;1;Vyústka;s pevnými lamelami pod úhlem 45°, jmenovitý rozměr 720x140, s regulací R3, uchycení šrouby;MANDÍK;RAG45 720x140 R3/S;http://www.mandik.cz/produktova-rada/distribucni-elementy/mrizky-a-vyustky/rag45
RAG45 720x200 R3/S;720;200;R3;1;Vyústka;s pevnými lamelami pod úhlem 45°, jmenovitý rozměr 720x200, s regulací R3, uchycení šrouby;MANDÍK;RAG45 720x200 R3/S;http://www.mandik.cz/produktova-rada/distribucni-elementy/mrizky-a-vyustky/rag45
RAG45 720x220 R3/S;720;220;R3;1;Vyústka;s pevnými lamelami pod úhlem 45°, jmenovitý rozměr 720x220, s regulací R3, uchycení šrouby;MANDÍK;RAG45 720x220 R3/S;http://www.mandik.cz/produktova-rada/distribucni-elementy/mrizky-a-vyustky/rag45
RAG45 720x225 R3/S;720;225;R3;1;Vyústka;s pevnými lamelami pod úhlem 45°, jmenovitý rozměr 720x225, s regulací R3, uchycení šrouby;MANDÍK;RAG45 720x225 R3/S;http://www.mandik.cz/produktova-rada/distribucni-elementy/mrizky-a-vyustky/rag45
RAG45 720x280 R3/S;720;280;R3;1;Vyústka;s pevnými lamelami pod úhlem 45°, jmenovitý rozměr 720x280, s regulací R3, uchycení šrouby;MANDÍK;RAG45 720x280 R3/S;http://www.mandik.cz/produktova-rada/distribucni-elementy/mrizky-a-vyustky/rag45
RAG45 720x320 R3/S;720;320;R3;1;Vyústka;s pevnými lamelami pod úhlem 45°, jmenovitý rozměr 720x320, s regulací R3, uchycení šrouby;MANDÍK;RAG45 720x320 R3/S;http://www.mandik.cz/produktova-rada/distribucni-elementy/mrizky-a-vyustky/rag45
RAG45 720x325 R3/S;720;325;R3;1;Vyústka;s pevnými lamelami pod úhlem 45°, jmenovitý rozměr 720x325, s regulací R3, uchycení šrouby;MANDÍK;RAG45 720x325 R3/S;http://www.mandik.cz/produktova-rada/distribucni-elementy/mrizky-a-vyustky/rag45
RAG45 720x425 R3/S;720;425;R3;1;Vyústka;s pevnými lamelami pod úhlem 45°, jmenovitý rozměr 720x425, s regulací R3, uchycení šrouby;MANDÍK;RAG45 720x425 R3/S;http://www.mandik.cz/produktova-rada/distribucni-elementy/mrizky-a-vyustky/rag45
RAG45 720x525 R3/S;720;525;R3;1;Vyústka;s pevnými lamelami pod úhlem 45°, jmenovitý rozměr 720x525, s regulací R3, uchycení šrouby;MANDÍK;RAG45 720x525 R3/S;http://www.mandik.cz/produktova-rada/distribucni-elementy/mrizky-a-vyustky/rag45
RAG45 725x75 R3/S;725;75;R3;1;Vyústka;s pevnými lamelami pod úhlem 45°, jmenovitý rozměr 725x75, s regulací R3, uchycení šrouby;MANDÍK;RAG45 725x75 R3/S;http://www.mandik.cz/produktova-rada/distribucni-elementy/mrizky-a-vyustky/rag45
RAG45 725x80 R3/S;725;80;R3;1;Vyústka;s pevnými lamelami pod úhlem 45°, jmenovitý rozměr 725x80, s regulací R3, uchycení šrouby;MANDÍK;RAG45 725x80 R3/S;http://www.mandik.cz/produktova-rada/distribucni-elementy/mrizky-a-vyustky/rag45
RAG45 725x100 R3/S;725;100;R3;1;Vyústka;s pevnými lamelami pod úhlem 45°, jmenovitý rozměr 725x100, s regulací R3, uchycení šrouby;MANDÍK;RAG45 725x100 R3/S;http://www.mandik.cz/produktova-rada/distribucni-elementy/mrizky-a-vyustky/rag45
RAG45 725x120 R3/S;725;120;R3;1;Vyústka;s pevnými lamelami pod úhlem 45°, jmenovitý rozměr 725x120, s regulací R3, uchycení šrouby;MANDÍK;RAG45 725x120 R3/S;http://www.mandik.cz/produktova-rada/distribucni-elementy/mrizky-a-vyustky/rag45
RAG45 725x125 R3/S;725;125;R3;1;Vyústka;s pevnými lamelami pod úhlem 45°, jmenovitý rozměr 725x125, s regulací R3, uchycení šrouby;MANDÍK;RAG45 725x125 R3/S;http://www.mandik.cz/produktova-rada/distribucni-elementy/mrizky-a-vyustky/rag45
RAG45 725x140 R3/S;725;140;R3;1;Vyústka;s pevnými lamelami pod úhlem 45°, jmenovitý rozměr 725x140, s regulací R3, uchycení šrouby;MANDÍK;RAG45 725x140 R3/S;http://www.mandik.cz/produktova-rada/distribucni-elementy/mrizky-a-vyustky/rag45
RAG45 725x200 R3/S;725;200;R3;1;Vyústka;s pevnými lamelami pod úhlem 45°, jmenovitý rozměr 725x200, s regulací R3, uchycení šrouby;MANDÍK;RAG45 725x200 R3/S;http://www.mandik.cz/produktova-rada/distribucni-elementy/mrizky-a-vyustky/rag45
RAG45 725x220 R3/S;725;220;R3;1;Vyústka;s pevnými lamelami pod úhlem 45°, jmenovitý rozměr 725x220, s regulací R3, uchycení šrouby;MANDÍK;RAG45 725x220 R3/S;http://www.mandik.cz/produktova-rada/distribucni-elementy/mrizky-a-vyustky/rag45
RAG45 725x225 R3/S;725;225;R3;1;Vyústka;s pevnými lamelami pod úhlem 45°, jmenovitý rozměr 725x225, s regulací R3, uchycení šrouby;MANDÍK;RAG45 725x225 R3/S;http://www.mandik.cz/produktova-rada/distribucni-elementy/mrizky-a-vyustky/rag45
RAG45 725x280 R3/S;725;280;R3;1;Vyústka;s pevnými lamelami pod úhlem 45°, jmenovitý rozměr 725x280, s regulací R3, uchycení šrouby;MANDÍK;RAG45 725x280 R3/S;http://www.mandik.cz/produktova-rada/distribucni-elementy/mrizky-a-vyustky/rag45
RAG45 725x320 R3/S;725;320;R3;1;Vyústka;s pevnými lamelami pod úhlem 45°, jmenovitý rozměr 725x320, s regulací R3, uchycení šrouby;MANDÍK;RAG45 725x320 R3/S;http://www.mandik.cz/produktova-rada/distribucni-elementy/mrizky-a-vyustky/rag45
RAG45 725x325 R3/S;725;325;R3;1;Vyústka;s pevnými lamelami pod úhlem 45°, jmenovitý rozměr 725x325, s regulací R3, uchycení šrouby;MANDÍK;RAG45 725x325 R3/S;http://www.mandik.cz/produktova-rada/distribucni-elementy/mrizky-a-vyustky/rag45
RAG45 725x425 R3/S;725;425;R3;1;Vyústka;s pevnými lamelami pod úhlem 45°, jmenovitý rozměr 725x425, s regulací R3, uchycení šrouby;MANDÍK;RAG45 725x425 R3/S;http://www.mandik.cz/produktova-rada/distribucni-elementy/mrizky-a-vyustky/rag45
RAG45 725x525 R3/S;725;525;R3;1;Vyústka;s pevnými lamelami pod úhlem 45°, jmenovitý rozměr 725x525, s regulací R3, uchycení šrouby;MANDÍK;RAG45 725x525 R3/S;http://www.mandik.cz/produktova-rada/distribucni-elementy/mrizky-a-vyustky/rag45
RAG45 820x75 R3/S;820;75;R3;1;Vyústka;s pevnými lamelami pod úhlem 45°, jmenovitý rozměr 820x75, s regulací R3, uchycení šrouby;MANDÍK;RAG45 820x75 R3/S;http://www.mandik.cz/produktova-rada/distribucni-elementy/mrizky-a-vyustky/rag45
RAG45 820x80 R3/S;820;80;R3;1;Vyústka;s pevnými lamelami pod úhlem 45°, jmenovitý rozměr 820x80, s regulací R3, uchycení šrouby;MANDÍK;RAG45 820x80 R3/S;http://www.mandik.cz/produktova-rada/distribucni-elementy/mrizky-a-vyustky/rag45
RAG45 820x100 R3/S;820;100;R3;1;Vyústka;s pevnými lamelami pod úhlem 45°, jmenovitý rozměr 820x100, s regulací R3, uchycení šrouby;MANDÍK;RAG45 820x100 R3/S;http://www.mandik.cz/produktova-rada/distribucni-elementy/mrizky-a-vyustky/rag45
RAG45 820x120 R3/S;820;120;R3;1;Vyústka;s pevnými lamelami pod úhlem 45°, jmenovitý rozměr 820x120, s regulací R3, uchycení šrouby;MANDÍK;RAG45 820x120 R3/S;http://www.mandik.cz/produktova-rada/distribucni-elementy/mrizky-a-vyustky/rag45
RAG45 820x125 R3/S;820;125;R3;1;Vyústka;s pevnými lamelami pod úhlem 45°, jmenovitý rozměr 820x125, s regulací R3, uchycení šrouby;MANDÍK;RAG45 820x125 R3/S;http://www.mandik.cz/produktova-rada/distribucni-elementy/mrizky-a-vyustky/rag45
RAG45 820x140 R3/S;820;140;R3;1;Vyústka;s pevnými lamelami pod úhlem 45°, jmenovitý rozměr 820x140, s regulací R3, uchycení šrouby;MANDÍK;RAG45 820x140 R3/S;http://www.mandik.cz/produktova-rada/distribucni-elementy/mrizky-a-vyustky/rag45
RAG45 820x200 R3/S;820;200;R3;1;Vyústka;s pevnými lamelami pod úhlem 45°, jmenovitý rozměr 820x200, s regulací R3, uchycení šrouby;MANDÍK;RAG45 820x200 R3/S;http://www.mandik.cz/produktova-rada/distribucni-elementy/mrizky-a-vyustky/rag45
RAG45 820x220 R3/S;820;220;R3;1;Vyústka;s pevnými lamelami pod úhlem 45°, jmenovitý rozměr 820x220, s regulací R3, uchycení šrouby;MANDÍK;RAG45 820x220 R3/S;http://www.mandik.cz/produktova-rada/distribucni-elementy/mrizky-a-vyustky/rag45
RAG45 820x225 R3/S;820;225;R3;1;Vyústka;s pevnými lamelami pod úhlem 45°, jmenovitý rozměr 820x225, s regulací R3, uchycení šrouby;MANDÍK;RAG45 820x225 R3/S;http://www.mandik.cz/produktova-rada/distribucni-elementy/mrizky-a-vyustky/rag45
RAG45 820x280 R3/S;820;280;R3;1;Vyústka;s pevnými lamelami pod úhlem 45°, jmenovitý rozměr 820x280, s regulací R3, uchycení šrouby;MANDÍK;RAG45 820x280 R3/S;http://www.mandik.cz/produktova-rada/distribucni-elementy/mrizky-a-vyustky/rag45
RAG45 820x320 R3/S;820;320;R3;1;Vyústka;s pevnými lamelami pod úhlem 45°, jmenovitý rozměr 820x320, s regulací R3, uchycení šrouby;MANDÍK;RAG45 820x320 R3/S;http://www.mandik.cz/produktova-rada/distribucni-elementy/mrizky-a-vyustky/rag45
RAG45 820x325 R3/S;820;325;R3;1;Vyústka;s pevnými lamelami pod úhlem 45°, jmenovitý rozměr 820x325, s regulací R3, uchycení šrouby;MANDÍK;RAG45 820x325 R3/S;http://www.mandik.cz/produktova-rada/distribucni-elementy/mrizky-a-vyustky/rag45
RAG45 820x425 R3/S;820;425;R3;1;Vyústka;s pevnými lamelami pod úhlem 45°, jmenovitý rozměr 820x425, s regulací R3, uchycení šrouby;MANDÍK;RAG45 820x425 R3/S;http://www.mandik.cz/produktova-rada/distribucni-elementy/mrizky-a-vyustky/rag45
RAG45 820x525 R3/S;820;525;R3;1;Vyústka;s pevnými lamelami pod úhlem 45°, jmenovitý rozměr 820x525, s regulací R3, uchycení šrouby;MANDÍK;RAG45 820x525 R3/S;http://www.mandik.cz/produktova-rada/distribucni-elementy/mrizky-a-vyustky/rag45
RAG45 825x75 R3/S;825;75;R3;1;Vyústka;s pevnými lamelami pod úhlem 45°, jmenovitý rozměr 825x75, s regulací R3, uchycení šrouby;MANDÍK;RAG45 825x75 R3/S;http://www.mandik.cz/produktova-rada/distribucni-elementy/mrizky-a-vyustky/rag45
RAG45 825x80 R3/S;825;80;R3;1;Vyústka;s pevnými lamelami pod úhlem 45°, jmenovitý rozměr 825x80, s regulací R3, uchycení šrouby;MANDÍK;RAG45 825x80 R3/S;http://www.mandik.cz/produktova-rada/distribucni-elementy/mrizky-a-vyustky/rag45
RAG45 825x100 R3/S;825;100;R3;1;Vyústka;s pevnými lamelami pod úhlem 45°, jmenovitý rozměr 825x100, s regulací R3, uchycení šrouby;MANDÍK;RAG45 825x100 R3/S;http://www.mandik.cz/produktova-rada/distribucni-elementy/mrizky-a-vyustky/rag45
RAG45 825x120 R3/S;825;120;R3;1;Vyústka;s pevnými lamelami pod úhlem 45°, jmenovitý rozměr 825x120, s regulací R3, uchycení šrouby;MANDÍK;RAG45 825x120 R3/S;http://www.mandik.cz/produktova-rada/distribucni-elementy/mrizky-a-vyustky/rag45
RAG45 825x125 R3/S;825;125;R3;1;Vyústka;s pevnými lamelami pod úhlem 45°, jmenovitý rozměr 825x125, s regulací R3, uchycení šrouby;MANDÍK;RAG45 825x125 R3/S;http://www.mandik.cz/produktova-rada/distribucni-elementy/mrizky-a-vyustky/rag45
RAG45 825x140 R3/S;825;140;R3;1;Vyústka;s pevnými lamelami pod úhlem 45°, jmenovitý rozměr 825x140, s regulací R3, uchycení šrouby;MANDÍK;RAG45 825x140 R3/S;http://www.mandik.cz/produktova-rada/distribucni-elementy/mrizky-a-vyustky/rag45
RAG45 825x200 R3/S;825;200;R3;1;Vyústka;s pevnými lamelami pod úhlem 45°, jmenovitý rozměr 825x200, s regulací R3, uchycení šrouby;MANDÍK;RAG45 825x200 R3/S;http://www.mandik.cz/produktova-rada/distribucni-elementy/mrizky-a-vyustky/rag45
RAG45 825x220 R3/S;825;220;R3;1;Vyústka;s pevnými lamelami pod úhlem 45°, jmenovitý rozměr 825x220, s regulací R3, uchycení šrouby;MANDÍK;RAG45 825x220 R3/S;http://www.mandik.cz/produktova-rada/distribucni-elementy/mrizky-a-vyustky/rag45
RAG45 825x225 R3/S;825;225;R3;1;Vyústka;s pevnými lamelami pod úhlem 45°, jmenovitý rozměr 825x225, s regulací R3, uchycení šrouby;MANDÍK;RAG45 825x225 R3/S;http://www.mandik.cz/produktova-rada/distribucni-elementy/mrizky-a-vyustky/rag45
RAG45 825x280 R3/S;825;280;R3;1;Vyústka;s pevnými lamelami pod úhlem 45°, jmenovitý rozměr 825x280, s regulací R3, uchycení šrouby;MANDÍK;RAG45 825x280 R3/S;http://www.mandik.cz/produktova-rada/distribucni-elementy/mrizky-a-vyustky/rag45
RAG45 825x320 R3/S;825;320;R3;1;Vyústka;s pevnými lamelami pod úhlem 45°, jmenovitý rozměr 825x320, s regulací R3, uchycení šrouby;MANDÍK;RAG45 825x320 R3/S;http://www.mandik.cz/produktova-rada/distribucni-elementy/mrizky-a-vyustky/rag45
RAG45 825x325 R3/S;825;325;R3;1;Vyústka;s pevnými lamelami pod úhlem 45°, jmenovitý rozměr 825x325, s regulací R3, uchycení šrouby;MANDÍK;RAG45 825x325 R3/S;http://www.mandik.cz/produktova-rada/distribucni-elementy/mrizky-a-vyustky/rag45
RAG45 825x425 R3/S;825;425;R3;1;Vyústka;s pevnými lamelami pod úhlem 45°, jmenovitý rozměr 825x425, s regulací R3, uchycení šrouby;MANDÍK;RAG45 825x425 R3/S;http://www.mandik.cz/produktova-rada/distribucni-elementy/mrizky-a-vyustky/rag45
RAG45 825x525 R3/S;825;525;R3;1;Vyústka;s pevnými lamelami pod úhlem 45°, jmenovitý rozměr 825x525, s regulací R3, uchycení šrouby;MANDÍK;RAG45 825x525 R3/S;http://www.mandik.cz/produktova-rada/distribucni-elementy/mrizky-a-vyustky/rag45
RAG45 1020x75 R3/S;1020;75;R3;1;Vyústka;s pevnými lamelami pod úhlem 45°, jmenovitý rozměr 1020x75, s regulací R3, uchycení šrouby;MANDÍK;RAG45 1020x75 R3/S;http://www.mandik.cz/produktova-rada/distribucni-elementy/mrizky-a-vyustky/rag45
RAG45 1020x80 R3/S;1020;80;R3;1;Vyústka;s pevnými lamelami pod úhlem 45°, jmenovitý rozměr 1020x80, s regulací R3, uchycení šrouby;MANDÍK;RAG45 1020x80 R3/S;http://www.mandik.cz/produktova-rada/distribucni-elementy/mrizky-a-vyustky/rag45
RAG45 1020x100 R3/S;1020;100;R3;1;Vyústka;s pevnými lamelami pod úhlem 45°, jmenovitý rozměr 1020x100, s regulací R3, uchycení šrouby;MANDÍK;RAG45 1020x100 R3/S;http://www.mandik.cz/produktova-rada/distribucni-elementy/mrizky-a-vyustky/rag45
RAG45 1020x120 R3/S;1020;120;R3;1;Vyústka;s pevnými lamelami pod úhlem 45°, jmenovitý rozměr 1020x120, s regulací R3, uchycení šrouby;MANDÍK;RAG45 1020x120 R3/S;http://www.mandik.cz/produktova-rada/distribucni-elementy/mrizky-a-vyustky/rag45
RAG45 1020x125 R3/S;1020;125;R3;1;Vyústka;s pevnými lamelami pod úhlem 45°, jmenovitý rozměr 1020x125, s regulací R3, uchycení šrouby;MANDÍK;RAG45 1020x125 R3/S;http://www.mandik.cz/produktova-rada/distribucni-elementy/mrizky-a-vyustky/rag45
RAG45 1020x140 R3/S;1020;140;R3;1;Vyústka;s pevnými lamelami pod úhlem 45°, jmenovitý rozměr 1020x140, s regulací R3, uchycení šrouby;MANDÍK;RAG45 1020x140 R3/S;http://www.mandik.cz/produktova-rada/distribucni-elementy/mrizky-a-vyustky/rag45
RAG45 1020x200 R3/S;1020;200;R3;1;Vyústka;s pevnými lamelami pod úhlem 45°, jmenovitý rozměr 1020x200, s regulací R3, uchycení šrouby;MANDÍK;RAG45 1020x200 R3/S;http://www.mandik.cz/produktova-rada/distribucni-elementy/mrizky-a-vyustky/rag45
RAG45 1020x220 R3/S;1020;220;R3;1;Vyústka;s pevnými lamelami pod úhlem 45°, jmenovitý rozměr 1020x220, s regulací R3, uchycení šrouby;MANDÍK;RAG45 1020x220 R3/S;http://www.mandik.cz/produktova-rada/distribucni-elementy/mrizky-a-vyustky/rag45
RAG45 1020x225 R3/S;1020;225;R3;1;Vyústka;s pevnými lamelami pod úhlem 45°, jmenovitý rozměr 1020x225, s regulací R3, uchycení šrouby;MANDÍK;RAG45 1020x225 R3/S;http://www.mandik.cz/produktova-rada/distribucni-elementy/mrizky-a-vyustky/rag45
RAG45 1020x280 R3/S;1020;280;R3;1;Vyústka;s pevnými lamelami pod úhlem 45°, jmenovitý rozměr 1020x280, s regulací R3, uchycení šrouby;MANDÍK;RAG45 1020x280 R3/S;http://www.mandik.cz/produktova-rada/distribucni-elementy/mrizky-a-vyustky/rag45
RAG45 1020x320 R3/S;1020;320;R3;1;Vyústka;s pevnými lamelami pod úhlem 45°, jmenovitý rozměr 1020x320, s regulací R3, uchycení šrouby;MANDÍK;RAG45 1020x320 R3/S;http://www.mandik.cz/produktova-rada/distribucni-elementy/mrizky-a-vyustky/rag45
RAG45 1020x325 R3/S;1020;325;R3;1;Vyústka;s pevnými lamelami pod úhlem 45°, jmenovitý rozměr 1020x325, s regulací R3, uchycení šrouby;MANDÍK;RAG45 1020x325 R3/S;http://www.mandik.cz/produktova-rada/distribucni-elementy/mrizky-a-vyustky/rag45
RAG45 1020x425 R3/S;1020;425;R3;1;Vyústka;s pevnými lamelami pod úhlem 45°, jmenovitý rozměr 1020x425, s regulací R3, uchycení šrouby;MANDÍK;RAG45 1020x425 R3/S;http://www.mandik.cz/produktova-rada/distribucni-elementy/mrizky-a-vyustky/rag45
RAG45 1020x525 R3/S;1020;525;R3;1;Vyústka;s pevnými lamelami pod úhlem 45°, jmenovitý rozměr 1020x525, s regulací R3, uchycení šrouby;MANDÍK;RAG45 1020x525 R3/S;http://www.mandik.cz/produktova-rada/distribucni-elementy/mrizky-a-vyustky/rag45
RAG45 1225x75 R3/S;1225;75;R3;1;Vyústka;s pevnými lamelami pod úhlem 45°, jmenovitý rozměr 1225x75, s regulací R3, uchycení šrouby;MANDÍK;RAG45 1225x75 R3/S;http://www.mandik.cz/produktova-rada/distribucni-elementy/mrizky-a-vyustky/rag45
RAG45 1225x80 R3/S;1225;80;R3;1;Vyústka;s pevnými lamelami pod úhlem 45°, jmenovitý rozměr 1225x80, s regulací R3, uchycení šrouby;MANDÍK;RAG45 1225x80 R3/S;http://www.mandik.cz/produktova-rada/distribucni-elementy/mrizky-a-vyustky/rag45
RAG45 1225x100 R3/S;1225;100;R3;1;Vyústka;s pevnými lamelami pod úhlem 45°, jmenovitý rozměr 1225x100, s regulací R3, uchycení šrouby;MANDÍK;RAG45 1225x100 R3/S;http://www.mandik.cz/produktova-rada/distribucni-elementy/mrizky-a-vyustky/rag45
RAG45 1225x120 R3/S;1225;120;R3;1;Vyústka;s pevnými lamelami pod úhlem 45°, jmenovitý rozměr 1225x120, s regulací R3, uchycení šrouby;MANDÍK;RAG45 1225x120 R3/S;http://www.mandik.cz/produktova-rada/distribucni-elementy/mrizky-a-vyustky/rag45
RAG45 1225x125 R3/S;1225;125;R3;1;Vyústka;s pevnými lamelami pod úhlem 45°, jmenovitý rozměr 1225x125, s regulací R3, uchycení šrouby;MANDÍK;RAG45 1225x125 R3/S;http://www.mandik.cz/produktova-rada/distribucni-elementy/mrizky-a-vyustky/rag45
RAG45 1225x140 R3/S;1225;140;R3;1;Vyústka;s pevnými lamelami pod úhlem 45°, jmenovitý rozměr 1225x140, s regulací R3, uchycení šrouby;MANDÍK;RAG45 1225x140 R3/S;http://www.mandik.cz/produktova-rada/distribucni-elementy/mrizky-a-vyustky/rag45
RAG45 1225x200 R3/S;1225;200;R3;1;Vyústka;s pevnými lamelami pod úhlem 45°, jmenovitý rozměr 1225x200, s regulací R3, uchycení šrouby;MANDÍK;RAG45 1225x200 R3/S;http://www.mandik.cz/produktova-rada/distribucni-elementy/mrizky-a-vyustky/rag45
RAG45 1225x220 R3/S;1225;220;R3;1;Vyústka;s pevnými lamelami pod úhlem 45°, jmenovitý rozměr 1225x220, s regulací R3, uchycení šrouby;MANDÍK;RAG45 1225x220 R3/S;http://www.mandik.cz/produktova-rada/distribucni-elementy/mrizky-a-vyustky/rag45
RAG45 1225x225 R3/S;1225;225;R3;1;Vyústka;s pevnými lamelami pod úhlem 45°, jmenovitý rozměr 1225x225, s regulací R3, uchycení šrouby;MANDÍK;RAG45 1225x225 R3/S;http://www.mandik.cz/produktova-rada/distribucni-elementy/mrizky-a-vyustky/rag45
RAG45 1225x280 R3/S;1225;280;R3;1;Vyústka;s pevnými lamelami pod úhlem 45°, jmenovitý rozměr 1225x280, s regulací R3, uchycení šrouby;MANDÍK;RAG45 1225x280 R3/S;http://www.mandik.cz/produktova-rada/distribucni-elementy/mrizky-a-vyustky/rag45
RAG45 1225x320 R3/S;1225;320;R3;1;Vyústka;s pevnými lamelami pod úhlem 45°, jmenovitý rozměr 1225x320, s regulací R3, uchycení šrouby;MANDÍK;RAG45 1225x320 R3/S;http://www.mandik.cz/produktova-rada/distribucni-elementy/mrizky-a-vyustky/rag45
RAG45 1225x325 R3/S;1225;325;R3;1;Vyústka;s pevnými lamelami pod úhlem 45°, jmenovitý rozměr 1225x325, s regulací R3, uchycení šrouby;MANDÍK;RAG45 1225x325 R3/S;http://www.mandik.cz/produktova-rada/distribucni-elementy/mrizky-a-vyustky/rag45
RAG45 1225x425 R3/S;1225;425;R3;1;Vyústka;s pevnými lamelami pod úhlem 45°, jmenovitý rozměr 1225x425, s regulací R3, uchycení šrouby;MANDÍK;RAG45 1225x425 R3/S;http://www.mandik.cz/produktova-rada/distribucni-elementy/mrizky-a-vyustky/rag45
RAG45 1225x525 R3/S;1225;525;R3;1;Vyústka;s pevnými lamelami pod úhlem 45°, jmenovitý rozměr 1225x525, s regulací R3, uchycení šrouby;MANDÍK;RAG45 1225x525 R3/S;http://www.mandik.cz/produktova-rada/distribucni-elementy/mrizky-a-vyustky/rag45
RAG45 200x75 R4/S;200;75;R4;1;Vyústka;s pevnými lamelami pod úhlem 45°, jmenovitý rozměr 200x75, s regulací R4, uchycení šrouby;MANDÍK;RAG45 200x75 R4/S;http://www.mandik.cz/produktova-rada/distribucni-elementy/mrizky-a-vyustky/rag45
RAG45 200x80 R4/S;200;80;R4;1;Vyústka;s pevnými lamelami pod úhlem 45°, jmenovitý rozměr 200x80, s regulací R4, uchycení šrouby;MANDÍK;RAG45 200x80 R4/S;http://www.mandik.cz/produktova-rada/distribucni-elementy/mrizky-a-vyustky/rag45
RAG45 200x100 R4/S;200;100;R4;1;Vyústka;s pevnými lamelami pod úhlem 45°, jmenovitý rozměr 200x100, s regulací R4, uchycení šrouby;MANDÍK;RAG45 200x100 R4/S;http://www.mandik.cz/produktova-rada/distribucni-elementy/mrizky-a-vyustky/rag45
RAG45 200x120 R4/S;200;120;R4;1;Vyústka;s pevnými lamelami pod úhlem 45°, jmenovitý rozměr 200x120, s regulací R4, uchycení šrouby;MANDÍK;RAG45 200x120 R4/S;http://www.mandik.cz/produktova-rada/distribucni-elementy/mrizky-a-vyustky/rag45
RAG45 200x125 R4/S;200;125;R4;1;Vyústka;s pevnými lamelami pod úhlem 45°, jmenovitý rozměr 200x125, s regulací R4, uchycení šrouby;MANDÍK;RAG45 200x125 R4/S;http://www.mandik.cz/produktova-rada/distribucni-elementy/mrizky-a-vyustky/rag45
RAG45 200x140 R4/S;200;140;R4;1;Vyústka;s pevnými lamelami pod úhlem 45°, jmenovitý rozměr 200x140, s regulací R4, uchycení šrouby;MANDÍK;RAG45 200x140 R4/S;http://www.mandik.cz/produktova-rada/distribucni-elementy/mrizky-a-vyustky/rag45
RAG45 200x200 R4/S;200;200;R4;1;Vyústka;s pevnými lamelami pod úhlem 45°, jmenovitý rozměr 200x200, s regulací R4, uchycení šrouby;MANDÍK;RAG45 200x200 R4/S;http://www.mandik.cz/produktova-rada/distribucni-elementy/mrizky-a-vyustky/rag45
RAG45 200x220 R4/S;200;220;R4;1;Vyústka;s pevnými lamelami pod úhlem 45°, jmenovitý rozměr 200x220, s regulací R4, uchycení šrouby;MANDÍK;RAG45 200x220 R4/S;http://www.mandik.cz/produktova-rada/distribucni-elementy/mrizky-a-vyustky/rag45
RAG45 200x225 R4/S;200;225;R4;1;Vyústka;s pevnými lamelami pod úhlem 45°, jmenovitý rozměr 200x225, s regulací R4, uchycení šrouby;MANDÍK;RAG45 200x225 R4/S;http://www.mandik.cz/produktova-rada/distribucni-elementy/mrizky-a-vyustky/rag45
RAG45 200x280 R4/S;200;280;R4;1;Vyústka;s pevnými lamelami pod úhlem 45°, jmenovitý rozměr 200x280, s regulací R4, uchycení šrouby;MANDÍK;RAG45 200x280 R4/S;http://www.mandik.cz/produktova-rada/distribucni-elementy/mrizky-a-vyustky/rag45
RAG45 200x320 R4/S;200;320;R4;1;Vyústka;s pevnými lamelami pod úhlem 45°, jmenovitý rozměr 200x320, s regulací R4, uchycení šrouby;MANDÍK;RAG45 200x320 R4/S;http://www.mandik.cz/produktova-rada/distribucni-elementy/mrizky-a-vyustky/rag45
RAG45 200x325 R4/S;200;325;R4;1;Vyústka;s pevnými lamelami pod úhlem 45°, jmenovitý rozměr 200x325, s regulací R4, uchycení šrouby;MANDÍK;RAG45 200x325 R4/S;http://www.mandik.cz/produktova-rada/distribucni-elementy/mrizky-a-vyustky/rag45
RAG45 200x425 R4/S;200;425;R4;1;Vyústka;s pevnými lamelami pod úhlem 45°, jmenovitý rozměr 200x425, s regulací R4, uchycení šrouby;MANDÍK;RAG45 200x425 R4/S;http://www.mandik.cz/produktova-rada/distribucni-elementy/mrizky-a-vyustky/rag45
RAG45 200x525 R4/S;200;525;R4;1;Vyústka;s pevnými lamelami pod úhlem 45°, jmenovitý rozměr 200x525, s regulací R4, uchycení šrouby;MANDÍK;RAG45 200x525 R4/S;http://www.mandik.cz/produktova-rada/distribucni-elementy/mrizky-a-vyustky/rag45
RAG45 220x75 R4/S;220;75;R4;1;Vyústka;s pevnými lamelami pod úhlem 45°, jmenovitý rozměr 220x75, s regulací R4, uchycení šrouby;MANDÍK;RAG45 220x75 R4/S;http://www.mandik.cz/produktova-rada/distribucni-elementy/mrizky-a-vyustky/rag45
RAG45 220x80 R4/S;220;80;R4;1;Vyústka;s pevnými lamelami pod úhlem 45°, jmenovitý rozměr 220x80, s regulací R4, uchycení šrouby;MANDÍK;RAG45 220x80 R4/S;http://www.mandik.cz/produktova-rada/distribucni-elementy/mrizky-a-vyustky/rag45
RAG45 220x100 R4/S;220;100;R4;1;Vyústka;s pevnými lamelami pod úhlem 45°, jmenovitý rozměr 220x100, s regulací R4, uchycení šrouby;MANDÍK;RAG45 220x100 R4/S;http://www.mandik.cz/produktova-rada/distribucni-elementy/mrizky-a-vyustky/rag45
RAG45 220x120 R4/S;220;120;R4;1;Vyústka;s pevnými lamelami pod úhlem 45°, jmenovitý rozměr 220x120, s regulací R4, uchycení šrouby;MANDÍK;RAG45 220x120 R4/S;http://www.mandik.cz/produktova-rada/distribucni-elementy/mrizky-a-vyustky/rag45
RAG45 220x125 R4/S;220;125;R4;1;Vyústka;s pevnými lamelami pod úhlem 45°, jmenovitý rozměr 220x125, s regulací R4, uchycení šrouby;MANDÍK;RAG45 220x125 R4/S;http://www.mandik.cz/produktova-rada/distribucni-elementy/mrizky-a-vyustky/rag45
RAG45 220x140 R4/S;220;140;R4;1;Vyústka;s pevnými lamelami pod úhlem 45°, jmenovitý rozměr 220x140, s regulací R4, uchycení šrouby;MANDÍK;RAG45 220x140 R4/S;http://www.mandik.cz/produktova-rada/distribucni-elementy/mrizky-a-vyustky/rag45
RAG45 220x200 R4/S;220;200;R4;1;Vyústka;s pevnými lamelami pod úhlem 45°, jmenovitý rozměr 220x200, s regulací R4, uchycení šrouby;MANDÍK;RAG45 220x200 R4/S;http://www.mandik.cz/produktova-rada/distribucni-elementy/mrizky-a-vyustky/rag45
RAG45 220x220 R4/S;220;220;R4;1;Vyústka;s pevnými lamelami pod úhlem 45°, jmenovitý rozměr 220x220, s regulací R4, uchycení šrouby;MANDÍK;RAG45 220x220 R4/S;http://www.mandik.cz/produktova-rada/distribucni-elementy/mrizky-a-vyustky/rag45
RAG45 220x225 R4/S;220;225;R4;1;Vyústka;s pevnými lamelami pod úhlem 45°, jmenovitý rozměr 220x225, s regulací R4, uchycení šrouby;MANDÍK;RAG45 220x225 R4/S;http://www.mandik.cz/produktova-rada/distribucni-elementy/mrizky-a-vyustky/rag45
RAG45 220x280 R4/S;220;280;R4;1;Vyústka;s pevnými lamelami pod úhlem 45°, jmenovitý rozměr 220x280, s regulací R4, uchycení šrouby;MANDÍK;RAG45 220x280 R4/S;http://www.mandik.cz/produktova-rada/distribucni-elementy/mrizky-a-vyustky/rag45
RAG45 220x320 R4/S;220;320;R4;1;Vyústka;s pevnými lamelami pod úhlem 45°, jmenovitý rozměr 220x320, s regulací R4, uchycení šrouby;MANDÍK;RAG45 220x320 R4/S;http://www.mandik.cz/produktova-rada/distribucni-elementy/mrizky-a-vyustky/rag45
RAG45 220x325 R4/S;220;325;R4;1;Vyústka;s pevnými lamelami pod úhlem 45°, jmenovitý rozměr 220x325, s regulací R4, uchycení šrouby;MANDÍK;RAG45 220x325 R4/S;http://www.mandik.cz/produktova-rada/distribucni-elementy/mrizky-a-vyustky/rag45
RAG45 220x425 R4/S;220;425;R4;1;Vyústka;s pevnými lamelami pod úhlem 45°, jmenovitý rozměr 220x425, s regulací R4, uchycení šrouby;MANDÍK;RAG45 220x425 R4/S;http://www.mandik.cz/produktova-rada/distribucni-elementy/mrizky-a-vyustky/rag45
RAG45 220x525 R4/S;220;525;R4;1;Vyústka;s pevnými lamelami pod úhlem 45°, jmenovitý rozměr 220x525, s regulací R4, uchycení šrouby;MANDÍK;RAG45 220x525 R4/S;http://www.mandik.cz/produktova-rada/distribucni-elementy/mrizky-a-vyustky/rag45
RAG45 225x75 R4/S;225;75;R4;1;Vyústka;s pevnými lamelami pod úhlem 45°, jmenovitý rozměr 225x75, s regulací R4, uchycení šrouby;MANDÍK;RAG45 225x75 R4/S;http://www.mandik.cz/produktova-rada/distribucni-elementy/mrizky-a-vyustky/rag45
RAG45 225x80 R4/S;225;80;R4;1;Vyústka;s pevnými lamelami pod úhlem 45°, jmenovitý rozměr 225x80, s regulací R4, uchycení šrouby;MANDÍK;RAG45 225x80 R4/S;http://www.mandik.cz/produktova-rada/distribucni-elementy/mrizky-a-vyustky/rag45
RAG45 225x100 R4/S;225;100;R4;1;Vyústka;s pevnými lamelami pod úhlem 45°, jmenovitý rozměr 225x100, s regulací R4, uchycení šrouby;MANDÍK;RAG45 225x100 R4/S;http://www.mandik.cz/produktova-rada/distribucni-elementy/mrizky-a-vyustky/rag45
RAG45 225x120 R4/S;225;120;R4;1;Vyústka;s pevnými lamelami pod úhlem 45°, jmenovitý rozměr 225x120, s regulací R4, uchycení šrouby;MANDÍK;RAG45 225x120 R4/S;http://www.mandik.cz/produktova-rada/distribucni-elementy/mrizky-a-vyustky/rag45
RAG45 225x125 R4/S;225;125;R4;1;Vyústka;s pevnými lamelami pod úhlem 45°, jmenovitý rozměr 225x125, s regulací R4, uchycení šrouby;MANDÍK;RAG45 225x125 R4/S;http://www.mandik.cz/produktova-rada/distribucni-elementy/mrizky-a-vyustky/rag45
RAG45 225x140 R4/S;225;140;R4;1;Vyústka;s pevnými lamelami pod úhlem 45°, jmenovitý rozměr 225x140, s regulací R4, uchycení šrouby;MANDÍK;RAG45 225x140 R4/S;http://www.mandik.cz/produktova-rada/distribucni-elementy/mrizky-a-vyustky/rag45
RAG45 225x200 R4/S;225;200;R4;1;Vyústka;s pevnými lamelami pod úhlem 45°, jmenovitý rozměr 225x200, s regulací R4, uchycení šrouby;MANDÍK;RAG45 225x200 R4/S;http://www.mandik.cz/produktova-rada/distribucni-elementy/mrizky-a-vyustky/rag45
RAG45 225x220 R4/S;225;220;R4;1;Vyústka;s pevnými lamelami pod úhlem 45°, jmenovitý rozměr 225x220, s regulací R4, uchycení šrouby;MANDÍK;RAG45 225x220 R4/S;http://www.mandik.cz/produktova-rada/distribucni-elementy/mrizky-a-vyustky/rag45
RAG45 225x225 R4/S;225;225;R4;1;Vyústka;s pevnými lamelami pod úhlem 45°, jmenovitý rozměr 225x225, s regulací R4, uchycení šrouby;MANDÍK;RAG45 225x225 R4/S;http://www.mandik.cz/produktova-rada/distribucni-elementy/mrizky-a-vyustky/rag45
RAG45 225x280 R4/S;225;280;R4;1;Vyústka;s pevnými lamelami pod úhlem 45°, jmenovitý rozměr 225x280, s regulací R4, uchycení šrouby;MANDÍK;RAG45 225x280 R4/S;http://www.mandik.cz/produktova-rada/distribucni-elementy/mrizky-a-vyustky/rag45
RAG45 225x320 R4/S;225;320;R4;1;Vyústka;s pevnými lamelami pod úhlem 45°, jmenovitý rozměr 225x320, s regulací R4, uchycení šrouby;MANDÍK;RAG45 225x320 R4/S;http://www.mandik.cz/produktova-rada/distribucni-elementy/mrizky-a-vyustky/rag45
RAG45 225x325 R4/S;225;325;R4;1;Vyústka;s pevnými lamelami pod úhlem 45°, jmenovitý rozměr 225x325, s regulací R4, uchycení šrouby;MANDÍK;RAG45 225x325 R4/S;http://www.mandik.cz/produktova-rada/distribucni-elementy/mrizky-a-vyustky/rag45
RAG45 225x425 R4/S;225;425;R4;1;Vyústka;s pevnými lamelami pod úhlem 45°, jmenovitý rozměr 225x425, s regulací R4, uchycení šrouby;MANDÍK;RAG45 225x425 R4/S;http://www.mandik.cz/produktova-rada/distribucni-elementy/mrizky-a-vyustky/rag45
RAG45 225x525 R4/S;225;525;R4;1;Vyústka;s pevnými lamelami pod úhlem 45°, jmenovitý rozměr 225x525, s regulací R4, uchycení šrouby;MANDÍK;RAG45 225x525 R4/S;http://www.mandik.cz/produktova-rada/distribucni-elementy/mrizky-a-vyustky/rag45
RAG45 280x75 R4/S;280;75;R4;1;Vyústka;s pevnými lamelami pod úhlem 45°, jmenovitý rozměr 280x75, s regulací R4, uchycení šrouby;MANDÍK;RAG45 280x75 R4/S;http://www.mandik.cz/produktova-rada/distribucni-elementy/mrizky-a-vyustky/rag45
RAG45 280x80 R4/S;280;80;R4;1;Vyústka;s pevnými lamelami pod úhlem 45°, jmenovitý rozměr 280x80, s regulací R4, uchycení šrouby;MANDÍK;RAG45 280x80 R4/S;http://www.mandik.cz/produktova-rada/distribucni-elementy/mrizky-a-vyustky/rag45
RAG45 280x100 R4/S;280;100;R4;1;Vyústka;s pevnými lamelami pod úhlem 45°, jmenovitý rozměr 280x100, s regulací R4, uchycení šrouby;MANDÍK;RAG45 280x100 R4/S;http://www.mandik.cz/produktova-rada/distribucni-elementy/mrizky-a-vyustky/rag45
RAG45 280x120 R4/S;280;120;R4;1;Vyústka;s pevnými lamelami pod úhlem 45°, jmenovitý rozměr 280x120, s regulací R4, uchycení šrouby;MANDÍK;RAG45 280x120 R4/S;http://www.mandik.cz/produktova-rada/distribucni-elementy/mrizky-a-vyustky/rag45
RAG45 280x125 R4/S;280;125;R4;1;Vyústka;s pevnými lamelami pod úhlem 45°, jmenovitý rozměr 280x125, s regulací R4, uchycení šrouby;MANDÍK;RAG45 280x125 R4/S;http://www.mandik.cz/produktova-rada/distribucni-elementy/mrizky-a-vyustky/rag45
RAG45 280x140 R4/S;280;140;R4;1;Vyústka;s pevnými lamelami pod úhlem 45°, jmenovitý rozměr 280x140, s regulací R4, uchycení šrouby;MANDÍK;RAG45 280x140 R4/S;http://www.mandik.cz/produktova-rada/distribucni-elementy/mrizky-a-vyustky/rag45
RAG45 280x200 R4/S;280;200;R4;1;Vyústka;s pevnými lamelami pod úhlem 45°, jmenovitý rozměr 280x200, s regulací R4, uchycení šrouby;MANDÍK;RAG45 280x200 R4/S;http://www.mandik.cz/produktova-rada/distribucni-elementy/mrizky-a-vyustky/rag45
RAG45 280x220 R4/S;280;220;R4;1;Vyústka;s pevnými lamelami pod úhlem 45°, jmenovitý rozměr 280x220, s regulací R4, uchycení šrouby;MANDÍK;RAG45 280x220 R4/S;http://www.mandik.cz/produktova-rada/distribucni-elementy/mrizky-a-vyustky/rag45
RAG45 280x225 R4/S;280;225;R4;1;Vyústka;s pevnými lamelami pod úhlem 45°, jmenovitý rozměr 280x225, s regulací R4, uchycení šrouby;MANDÍK;RAG45 280x225 R4/S;http://www.mandik.cz/produktova-rada/distribucni-elementy/mrizky-a-vyustky/rag45
RAG45 280x280 R4/S;280;280;R4;1;Vyústka;s pevnými lamelami pod úhlem 45°, jmenovitý rozměr 280x280, s regulací R4, uchycení šrouby;MANDÍK;RAG45 280x280 R4/S;http://www.mandik.cz/produktova-rada/distribucni-elementy/mrizky-a-vyustky/rag45
RAG45 280x320 R4/S;280;320;R4;1;Vyústka;s pevnými lamelami pod úhlem 45°, jmenovitý rozměr 280x320, s regulací R4, uchycení šrouby;MANDÍK;RAG45 280x320 R4/S;http://www.mandik.cz/produktova-rada/distribucni-elementy/mrizky-a-vyustky/rag45
RAG45 280x325 R4/S;280;325;R4;1;Vyústka;s pevnými lamelami pod úhlem 45°, jmenovitý rozměr 280x325, s regulací R4, uchycení šrouby;MANDÍK;RAG45 280x325 R4/S;http://www.mandik.cz/produktova-rada/distribucni-elementy/mrizky-a-vyustky/rag45
RAG45 280x425 R4/S;280;425;R4;1;Vyústka;s pevnými lamelami pod úhlem 45°, jmenovitý rozměr 280x425, s regulací R4, uchycení šrouby;MANDÍK;RAG45 280x425 R4/S;http://www.mandik.cz/produktova-rada/distribucni-elementy/mrizky-a-vyustky/rag45
RAG45 280x525 R4/S;280;525;R4;1;Vyústka;s pevnými lamelami pod úhlem 45°, jmenovitý rozměr 280x525, s regulací R4, uchycení šrouby;MANDÍK;RAG45 280x525 R4/S;http://www.mandik.cz/produktova-rada/distribucni-elementy/mrizky-a-vyustky/rag45
RAG45 320x75 R4/S;320;75;R4;1;Vyústka;s pevnými lamelami pod úhlem 45°, jmenovitý rozměr 320x75, s regulací R4, uchycení šrouby;MANDÍK;RAG45 320x75 R4/S;http://www.mandik.cz/produktova-rada/distribucni-elementy/mrizky-a-vyustky/rag45
RAG45 320x80 R4/S;320;80;R4;1;Vyústka;s pevnými lamelami pod úhlem 45°, jmenovitý rozměr 320x80, s regulací R4, uchycení šrouby;MANDÍK;RAG45 320x80 R4/S;http://www.mandik.cz/produktova-rada/distribucni-elementy/mrizky-a-vyustky/rag45
RAG45 320x100 R4/S;320;100;R4;1;Vyústka;s pevnými lamelami pod úhlem 45°, jmenovitý rozměr 320x100, s regulací R4, uchycení šrouby;MANDÍK;RAG45 320x100 R4/S;http://www.mandik.cz/produktova-rada/distribucni-elementy/mrizky-a-vyustky/rag45
RAG45 320x120 R4/S;320;120;R4;1;Vyústka;s pevnými lamelami pod úhlem 45°, jmenovitý rozměr 320x120, s regulací R4, uchycení šrouby;MANDÍK;RAG45 320x120 R4/S;http://www.mandik.cz/produktova-rada/distribucni-elementy/mrizky-a-vyustky/rag45
RAG45 320x125 R4/S;320;125;R4;1;Vyústka;s pevnými lamelami pod úhlem 45°, jmenovitý rozměr 320x125, s regulací R4, uchycení šrouby;MANDÍK;RAG45 320x125 R4/S;http://www.mandik.cz/produktova-rada/distribucni-elementy/mrizky-a-vyustky/rag45
RAG45 320x140 R4/S;320;140;R4;1;Vyústka;s pevnými lamelami pod úhlem 45°, jmenovitý rozměr 320x140, s regulací R4, uchycení šrouby;MANDÍK;RAG45 320x140 R4/S;http://www.mandik.cz/produktova-rada/distribucni-elementy/mrizky-a-vyustky/rag45
RAG45 320x200 R4/S;320;200;R4;1;Vyústka;s pevnými lamelami pod úhlem 45°, jmenovitý rozměr 320x200, s regulací R4, uchycení šrouby;MANDÍK;RAG45 320x200 R4/S;http://www.mandik.cz/produktova-rada/distribucni-elementy/mrizky-a-vyustky/rag45
RAG45 320x220 R4/S;320;220;R4;1;Vyústka;s pevnými lamelami pod úhlem 45°, jmenovitý rozměr 320x220, s regulací R4, uchycení šrouby;MANDÍK;RAG45 320x220 R4/S;http://www.mandik.cz/produktova-rada/distribucni-elementy/mrizky-a-vyustky/rag45
RAG45 320x225 R4/S;320;225;R4;1;Vyústka;s pevnými lamelami pod úhlem 45°, jmenovitý rozměr 320x225, s regulací R4, uchycení šrouby;MANDÍK;RAG45 320x225 R4/S;http://www.mandik.cz/produktova-rada/distribucni-elementy/mrizky-a-vyustky/rag45
RAG45 320x280 R4/S;320;280;R4;1;Vyústka;s pevnými lamelami pod úhlem 45°, jmenovitý rozměr 320x280, s regulací R4, uchycení šrouby;MANDÍK;RAG45 320x280 R4/S;http://www.mandik.cz/produktova-rada/distribucni-elementy/mrizky-a-vyustky/rag45
RAG45 320x320 R4/S;320;320;R4;1;Vyústka;s pevnými lamelami pod úhlem 45°, jmenovitý rozměr 320x320, s regulací R4, uchycení šrouby;MANDÍK;RAG45 320x320 R4/S;http://www.mandik.cz/produktova-rada/distribucni-elementy/mrizky-a-vyustky/rag45
RAG45 320x325 R4/S;320;325;R4;1;Vyústka;s pevnými lamelami pod úhlem 45°, jmenovitý rozměr 320x325, s regulací R4, uchycení šrouby;MANDÍK;RAG45 320x325 R4/S;http://www.mandik.cz/produktova-rada/distribucni-elementy/mrizky-a-vyustky/rag45
RAG45 320x425 R4/S;320;425;R4;1;Vyústka;s pevnými lamelami pod úhlem 45°, jmenovitý rozměr 320x425, s regulací R4, uchycení šrouby;MANDÍK;RAG45 320x425 R4/S;http://www.mandik.cz/produktova-rada/distribucni-elementy/mrizky-a-vyustky/rag45
RAG45 320x525 R4/S;320;525;R4;1;Vyústka;s pevnými lamelami pod úhlem 45°, jmenovitý rozměr 320x525, s regulací R4, uchycení šrouby;MANDÍK;RAG45 320x525 R4/S;http://www.mandik.cz/produktova-rada/distribucni-elementy/mrizky-a-vyustky/rag45
RAG45 325x75 R4/S;325;75;R4;1;Vyústka;s pevnými lamelami pod úhlem 45°, jmenovitý rozměr 325x75, s regulací R4, uchycení šrouby;MANDÍK;RAG45 325x75 R4/S;http://www.mandik.cz/produktova-rada/distribucni-elementy/mrizky-a-vyustky/rag45
RAG45 325x80 R4/S;325;80;R4;1;Vyústka;s pevnými lamelami pod úhlem 45°, jmenovitý rozměr 325x80, s regulací R4, uchycení šrouby;MANDÍK;RAG45 325x80 R4/S;http://www.mandik.cz/produktova-rada/distribucni-elementy/mrizky-a-vyustky/rag45
RAG45 325x100 R4/S;325;100;R4;1;Vyústka;s pevnými lamelami pod úhlem 45°, jmenovitý rozměr 325x100, s regulací R4, uchycení šrouby;MANDÍK;RAG45 325x100 R4/S;http://www.mandik.cz/produktova-rada/distribucni-elementy/mrizky-a-vyustky/rag45
RAG45 325x120 R4/S;325;120;R4;1;Vyústka;s pevnými lamelami pod úhlem 45°, jmenovitý rozměr 325x120, s regulací R4, uchycení šrouby;MANDÍK;RAG45 325x120 R4/S;http://www.mandik.cz/produktova-rada/distribucni-elementy/mrizky-a-vyustky/rag45
RAG45 325x125 R4/S;325;125;R4;1;Vyústka;s pevnými lamelami pod úhlem 45°, jmenovitý rozměr 325x125, s regulací R4, uchycení šrouby;MANDÍK;RAG45 325x125 R4/S;http://www.mandik.cz/produktova-rada/distribucni-elementy/mrizky-a-vyustky/rag45
RAG45 325x140 R4/S;325;140;R4;1;Vyústka;s pevnými lamelami pod úhlem 45°, jmenovitý rozměr 325x140, s regulací R4, uchycení šrouby;MANDÍK;RAG45 325x140 R4/S;http://www.mandik.cz/produktova-rada/distribucni-elementy/mrizky-a-vyustky/rag45
RAG45 325x200 R4/S;325;200;R4;1;Vyústka;s pevnými lamelami pod úhlem 45°, jmenovitý rozměr 325x200, s regulací R4, uchycení šrouby;MANDÍK;RAG45 325x200 R4/S;http://www.mandik.cz/produktova-rada/distribucni-elementy/mrizky-a-vyustky/rag45
RAG45 325x220 R4/S;325;220;R4;1;Vyústka;s pevnými lamelami pod úhlem 45°, jmenovitý rozměr 325x220, s regulací R4, uchycení šrouby;MANDÍK;RAG45 325x220 R4/S;http://www.mandik.cz/produktova-rada/distribucni-elementy/mrizky-a-vyustky/rag45
RAG45 325x225 R4/S;325;225;R4;1;Vyústka;s pevnými lamelami pod úhlem 45°, jmenovitý rozměr 325x225, s regulací R4, uchycení šrouby;MANDÍK;RAG45 325x225 R4/S;http://www.mandik.cz/produktova-rada/distribucni-elementy/mrizky-a-vyustky/rag45
RAG45 325x280 R4/S;325;280;R4;1;Vyústka;s pevnými lamelami pod úhlem 45°, jmenovitý rozměr 325x280, s regulací R4, uchycení šrouby;MANDÍK;RAG45 325x280 R4/S;http://www.mandik.cz/produktova-rada/distribucni-elementy/mrizky-a-vyustky/rag45
RAG45 325x320 R4/S;325;320;R4;1;Vyústka;s pevnými lamelami pod úhlem 45°, jmenovitý rozměr 325x320, s regulací R4, uchycení šrouby;MANDÍK;RAG45 325x320 R4/S;http://www.mandik.cz/produktova-rada/distribucni-elementy/mrizky-a-vyustky/rag45
RAG45 325x325 R4/S;325;325;R4;1;Vyústka;s pevnými lamelami pod úhlem 45°, jmenovitý rozměr 325x325, s regulací R4, uchycení šrouby;MANDÍK;RAG45 325x325 R4/S;http://www.mandik.cz/produktova-rada/distribucni-elementy/mrizky-a-vyustky/rag45
RAG45 325x425 R4/S;325;425;R4;1;Vyústka;s pevnými lamelami pod úhlem 45°, jmenovitý rozměr 325x425, s regulací R4, uchycení šrouby;MANDÍK;RAG45 325x425 R4/S;http://www.mandik.cz/produktova-rada/distribucni-elementy/mrizky-a-vyustky/rag45
RAG45 325x525 R4/S;325;525;R4;1;Vyústka;s pevnými lamelami pod úhlem 45°, jmenovitý rozměr 325x525, s regulací R4, uchycení šrouby;MANDÍK;RAG45 325x525 R4/S;http://www.mandik.cz/produktova-rada/distribucni-elementy/mrizky-a-vyustky/rag45
RAG45 400x75 R4/S;400;75;R4;1;Vyústka;s pevnými lamelami pod úhlem 45°, jmenovitý rozměr 400x75, s regulací R4, uchycení šrouby;MANDÍK;RAG45 400x75 R4/S;http://www.mandik.cz/produktova-rada/distribucni-elementy/mrizky-a-vyustky/rag45
RAG45 400x80 R4/S;400;80;R4;1;Vyústka;s pevnými lamelami pod úhlem 45°, jmenovitý rozměr 400x80, s regulací R4, uchycení šrouby;MANDÍK;RAG45 400x80 R4/S;http://www.mandik.cz/produktova-rada/distribucni-elementy/mrizky-a-vyustky/rag45
RAG45 400x100 R4/S;400;100;R4;1;Vyústka;s pevnými lamelami pod úhlem 45°, jmenovitý rozměr 400x100, s regulací R4, uchycení šrouby;MANDÍK;RAG45 400x100 R4/S;http://www.mandik.cz/produktova-rada/distribucni-elementy/mrizky-a-vyustky/rag45
RAG45 400x120 R4/S;400;120;R4;1;Vyústka;s pevnými lamelami pod úhlem 45°, jmenovitý rozměr 400x120, s regulací R4, uchycení šrouby;MANDÍK;RAG45 400x120 R4/S;http://www.mandik.cz/produktova-rada/distribucni-elementy/mrizky-a-vyustky/rag45
RAG45 400x125 R4/S;400;125;R4;1;Vyústka;s pevnými lamelami pod úhlem 45°, jmenovitý rozměr 400x125, s regulací R4, uchycení šrouby;MANDÍK;RAG45 400x125 R4/S;http://www.mandik.cz/produktova-rada/distribucni-elementy/mrizky-a-vyustky/rag45
RAG45 400x140 R4/S;400;140;R4;1;Vyústka;s pevnými lamelami pod úhlem 45°, jmenovitý rozměr 400x140, s regulací R4, uchycení šrouby;MANDÍK;RAG45 400x140 R4/S;http://www.mandik.cz/produktova-rada/distribucni-elementy/mrizky-a-vyustky/rag45
RAG45 400x200 R4/S;400;200;R4;1;Vyústka;s pevnými lamelami pod úhlem 45°, jmenovitý rozměr 400x200, s regulací R4, uchycení šrouby;MANDÍK;RAG45 400x200 R4/S;http://www.mandik.cz/produktova-rada/distribucni-elementy/mrizky-a-vyustky/rag45
RAG45 400x220 R4/S;400;220;R4;1;Vyústka;s pevnými lamelami pod úhlem 45°, jmenovitý rozměr 400x220, s regulací R4, uchycení šrouby;MANDÍK;RAG45 400x220 R4/S;http://www.mandik.cz/produktova-rada/distribucni-elementy/mrizky-a-vyustky/rag45
RAG45 400x225 R4/S;400;225;R4;1;Vyústka;s pevnými lamelami pod úhlem 45°, jmenovitý rozměr 400x225, s regulací R4, uchycení šrouby;MANDÍK;RAG45 400x225 R4/S;http://www.mandik.cz/produktova-rada/distribucni-elementy/mrizky-a-vyustky/rag45
RAG45 400x280 R4/S;400;280;R4;1;Vyústka;s pevnými lamelami pod úhlem 45°, jmenovitý rozměr 400x280, s regulací R4, uchycení šrouby;MANDÍK;RAG45 400x280 R4/S;http://www.mandik.cz/produktova-rada/distribucni-elementy/mrizky-a-vyustky/rag45
RAG45 400x320 R4/S;400;320;R4;1;Vyústka;s pevnými lamelami pod úhlem 45°, jmenovitý rozměr 400x320, s regulací R4, uchycení šrouby;MANDÍK;RAG45 400x320 R4/S;http://www.mandik.cz/produktova-rada/distribucni-elementy/mrizky-a-vyustky/rag45
RAG45 400x325 R4/S;400;325;R4;1;Vyústka;s pevnými lamelami pod úhlem 45°, jmenovitý rozměr 400x325, s regulací R4, uchycení šrouby;MANDÍK;RAG45 400x325 R4/S;http://www.mandik.cz/produktova-rada/distribucni-elementy/mrizky-a-vyustky/rag45
RAG45 400x425 R4/S;400;425;R4;1;Vyústka;s pevnými lamelami pod úhlem 45°, jmenovitý rozměr 400x425, s regulací R4, uchycení šrouby;MANDÍK;RAG45 400x425 R4/S;http://www.mandik.cz/produktova-rada/distribucni-elementy/mrizky-a-vyustky/rag45
RAG45 400x525 R4/S;400;525;R4;1;Vyústka;s pevnými lamelami pod úhlem 45°, jmenovitý rozměr 400x525, s regulací R4, uchycení šrouby;MANDÍK;RAG45 400x525 R4/S;http://www.mandik.cz/produktova-rada/distribucni-elementy/mrizky-a-vyustky/rag45
RAG45 420x75 R4/S;420;75;R4;1;Vyústka;s pevnými lamelami pod úhlem 45°, jmenovitý rozměr 420x75, s regulací R4, uchycení šrouby;MANDÍK;RAG45 420x75 R4/S;http://www.mandik.cz/produktova-rada/distribucni-elementy/mrizky-a-vyustky/rag45
RAG45 420x80 R4/S;420;80;R4;1;Vyústka;s pevnými lamelami pod úhlem 45°, jmenovitý rozměr 420x80, s regulací R4, uchycení šrouby;MANDÍK;RAG45 420x80 R4/S;http://www.mandik.cz/produktova-rada/distribucni-elementy/mrizky-a-vyustky/rag45
RAG45 420x100 R4/S;420;100;R4;1;Vyústka;s pevnými lamelami pod úhlem 45°, jmenovitý rozměr 420x100, s regulací R4, uchycení šrouby;MANDÍK;RAG45 420x100 R4/S;http://www.mandik.cz/produktova-rada/distribucni-elementy/mrizky-a-vyustky/rag45
RAG45 420x120 R4/S;420;120;R4;1;Vyústka;s pevnými lamelami pod úhlem 45°, jmenovitý rozměr 420x120, s regulací R4, uchycení šrouby;MANDÍK;RAG45 420x120 R4/S;http://www.mandik.cz/produktova-rada/distribucni-elementy/mrizky-a-vyustky/rag45
RAG45 420x125 R4/S;420;125;R4;1;Vyústka;s pevnými lamelami pod úhlem 45°, jmenovitý rozměr 420x125, s regulací R4, uchycení šrouby;MANDÍK;RAG45 420x125 R4/S;http://www.mandik.cz/produktova-rada/distribucni-elementy/mrizky-a-vyustky/rag45
RAG45 420x140 R4/S;420;140;R4;1;Vyústka;s pevnými lamelami pod úhlem 45°, jmenovitý rozměr 420x140, s regulací R4, uchycení šrouby;MANDÍK;RAG45 420x140 R4/S;http://www.mandik.cz/produktova-rada/distribucni-elementy/mrizky-a-vyustky/rag45
RAG45 420x200 R4/S;420;200;R4;1;Vyústka;s pevnými lamelami pod úhlem 45°, jmenovitý rozměr 420x200, s regulací R4, uchycení šrouby;MANDÍK;RAG45 420x200 R4/S;http://www.mandik.cz/produktova-rada/distribucni-elementy/mrizky-a-vyustky/rag45
RAG45 420x220 R4/S;420;220;R4;1;Vyústka;s pevnými lamelami pod úhlem 45°, jmenovitý rozměr 420x220, s regulací R4, uchycení šrouby;MANDÍK;RAG45 420x220 R4/S;http://www.mandik.cz/produktova-rada/distribucni-elementy/mrizky-a-vyustky/rag45
RAG45 420x225 R4/S;420;225;R4;1;Vyústka;s pevnými lamelami pod úhlem 45°, jmenovitý rozměr 420x225, s regulací R4, uchycení šrouby;MANDÍK;RAG45 420x225 R4/S;http://www.mandik.cz/produktova-rada/distribucni-elementy/mrizky-a-vyustky/rag45
RAG45 420x280 R4/S;420;280;R4;1;Vyústka;s pevnými lamelami pod úhlem 45°, jmenovitý rozměr 420x280, s regulací R4, uchycení šrouby;MANDÍK;RAG45 420x280 R4/S;http://www.mandik.cz/produktova-rada/distribucni-elementy/mrizky-a-vyustky/rag45
RAG45 420x320 R4/S;420;320;R4;1;Vyústka;s pevnými lamelami pod úhlem 45°, jmenovitý rozměr 420x320, s regulací R4, uchycení šrouby;MANDÍK;RAG45 420x320 R4/S;http://www.mandik.cz/produktova-rada/distribucni-elementy/mrizky-a-vyustky/rag45
RAG45 420x325 R4/S;420;325;R4;1;Vyústka;s pevnými lamelami pod úhlem 45°, jmenovitý rozměr 420x325, s regulací R4, uchycení šrouby;MANDÍK;RAG45 420x325 R4/S;http://www.mandik.cz/produktova-rada/distribucni-elementy/mrizky-a-vyustky/rag45
RAG45 420x425 R4/S;420;425;R4;1;Vyústka;s pevnými lamelami pod úhlem 45°, jmenovitý rozměr 420x425, s regulací R4, uchycení šrouby;MANDÍK;RAG45 420x425 R4/S;http://www.mandik.cz/produktova-rada/distribucni-elementy/mrizky-a-vyustky/rag45
RAG45 420x525 R4/S;420;525;R4;1;Vyústka;s pevnými lamelami pod úhlem 45°, jmenovitý rozměr 420x525, s regulací R4, uchycení šrouby;MANDÍK;RAG45 420x525 R4/S;http://www.mandik.cz/produktova-rada/distribucni-elementy/mrizky-a-vyustky/rag45
RAG45 425x75 R4/S;425;75;R4;1;Vyústka;s pevnými lamelami pod úhlem 45°, jmenovitý rozměr 425x75, s regulací R4, uchycení šrouby;MANDÍK;RAG45 425x75 R4/S;http://www.mandik.cz/produktova-rada/distribucni-elementy/mrizky-a-vyustky/rag45
RAG45 425x80 R4/S;425;80;R4;1;Vyústka;s pevnými lamelami pod úhlem 45°, jmenovitý rozměr 425x80, s regulací R4, uchycení šrouby;MANDÍK;RAG45 425x80 R4/S;http://www.mandik.cz/produktova-rada/distribucni-elementy/mrizky-a-vyustky/rag45
RAG45 425x100 R4/S;425;100;R4;1;Vyústka;s pevnými lamelami pod úhlem 45°, jmenovitý rozměr 425x100, s regulací R4, uchycení šrouby;MANDÍK;RAG45 425x100 R4/S;http://www.mandik.cz/produktova-rada/distribucni-elementy/mrizky-a-vyustky/rag45
RAG45 425x120 R4/S;425;120;R4;1;Vyústka;s pevnými lamelami pod úhlem 45°, jmenovitý rozměr 425x120, s regulací R4, uchycení šrouby;MANDÍK;RAG45 425x120 R4/S;http://www.mandik.cz/produktova-rada/distribucni-elementy/mrizky-a-vyustky/rag45
RAG45 425x125 R4/S;425;125;R4;1;Vyústka;s pevnými lamelami pod úhlem 45°, jmenovitý rozměr 425x125, s regulací R4, uchycení šrouby;MANDÍK;RAG45 425x125 R4/S;http://www.mandik.cz/produktova-rada/distribucni-elementy/mrizky-a-vyustky/rag45
RAG45 425x140 R4/S;425;140;R4;1;Vyústka;s pevnými lamelami pod úhlem 45°, jmenovitý rozměr 425x140, s regulací R4, uchycení šrouby;MANDÍK;RAG45 425x140 R4/S;http://www.mandik.cz/produktova-rada/distribucni-elementy/mrizky-a-vyustky/rag45
RAG45 425x200 R4/S;425;200;R4;1;Vyústka;s pevnými lamelami pod úhlem 45°, jmenovitý rozměr 425x200, s regulací R4, uchycení šrouby;MANDÍK;RAG45 425x200 R4/S;http://www.mandik.cz/produktova-rada/distribucni-elementy/mrizky-a-vyustky/rag45
RAG45 425x220 R4/S;425;220;R4;1;Vyústka;s pevnými lamelami pod úhlem 45°, jmenovitý rozměr 425x220, s regulací R4, uchycení šrouby;MANDÍK;RAG45 425x220 R4/S;http://www.mandik.cz/produktova-rada/distribucni-elementy/mrizky-a-vyustky/rag45
RAG45 425x225 R4/S;425;225;R4;1;Vyústka;s pevnými lamelami pod úhlem 45°, jmenovitý rozměr 425x225, s regulací R4, uchycení šrouby;MANDÍK;RAG45 425x225 R4/S;http://www.mandik.cz/produktova-rada/distribucni-elementy/mrizky-a-vyustky/rag45
RAG45 425x280 R4/S;425;280;R4;1;Vyústka;s pevnými lamelami pod úhlem 45°, jmenovitý rozměr 425x280, s regulací R4, uchycení šrouby;MANDÍK;RAG45 425x280 R4/S;http://www.mandik.cz/produktova-rada/distribucni-elementy/mrizky-a-vyustky/rag45
RAG45 425x320 R4/S;425;320;R4;1;Vyústka;s pevnými lamelami pod úhlem 45°, jmenovitý rozměr 425x320, s regulací R4, uchycení šrouby;MANDÍK;RAG45 425x320 R4/S;http://www.mandik.cz/produktova-rada/distribucni-elementy/mrizky-a-vyustky/rag45
RAG45 425x325 R4/S;425;325;R4;1;Vyústka;s pevnými lamelami pod úhlem 45°, jmenovitý rozměr 425x325, s regulací R4, uchycení šrouby;MANDÍK;RAG45 425x325 R4/S;http://www.mandik.cz/produktova-rada/distribucni-elementy/mrizky-a-vyustky/rag45
RAG45 425x425 R4/S;425;425;R4;1;Vyústka;s pevnými lamelami pod úhlem 45°, jmenovitý rozměr 425x425, s regulací R4, uchycení šrouby;MANDÍK;RAG45 425x425 R4/S;http://www.mandik.cz/produktova-rada/distribucni-elementy/mrizky-a-vyustky/rag45
RAG45 425x525 R4/S;425;525;R4;1;Vyústka;s pevnými lamelami pod úhlem 45°, jmenovitý rozměr 425x525, s regulací R4, uchycení šrouby;MANDÍK;RAG45 425x525 R4/S;http://www.mandik.cz/produktova-rada/distribucni-elementy/mrizky-a-vyustky/rag45
RAG45 520x75 R4/S;520;75;R4;1;Vyústka;s pevnými lamelami pod úhlem 45°, jmenovitý rozměr 520x75, s regulací R4, uchycení šrouby;MANDÍK;RAG45 520x75 R4/S;http://www.mandik.cz/produktova-rada/distribucni-elementy/mrizky-a-vyustky/rag45
RAG45 520x80 R4/S;520;80;R4;1;Vyústka;s pevnými lamelami pod úhlem 45°, jmenovitý rozměr 520x80, s regulací R4, uchycení šrouby;MANDÍK;RAG45 520x80 R4/S;http://www.mandik.cz/produktova-rada/distribucni-elementy/mrizky-a-vyustky/rag45
RAG45 520x100 R4/S;520;100;R4;1;Vyústka;s pevnými lamelami pod úhlem 45°, jmenovitý rozměr 520x100, s regulací R4, uchycení šrouby;MANDÍK;RAG45 520x100 R4/S;http://www.mandik.cz/produktova-rada/distribucni-elementy/mrizky-a-vyustky/rag45
RAG45 520x120 R4/S;520;120;R4;1;Vyústka;s pevnými lamelami pod úhlem 45°, jmenovitý rozměr 520x120, s regulací R4, uchycení šrouby;MANDÍK;RAG45 520x120 R4/S;http://www.mandik.cz/produktova-rada/distribucni-elementy/mrizky-a-vyustky/rag45
RAG45 520x125 R4/S;520;125;R4;1;Vyústka;s pevnými lamelami pod úhlem 45°, jmenovitý rozměr 520x125, s regulací R4, uchycení šrouby;MANDÍK;RAG45 520x125 R4/S;http://www.mandik.cz/produktova-rada/distribucni-elementy/mrizky-a-vyustky/rag45
RAG45 520x140 R4/S;520;140;R4;1;Vyústka;s pevnými lamelami pod úhlem 45°, jmenovitý rozměr 520x140, s regulací R4, uchycení šrouby;MANDÍK;RAG45 520x140 R4/S;http://www.mandik.cz/produktova-rada/distribucni-elementy/mrizky-a-vyustky/rag45
RAG45 520x200 R4/S;520;200;R4;1;Vyústka;s pevnými lamelami pod úhlem 45°, jmenovitý rozměr 520x200, s regulací R4, uchycení šrouby;MANDÍK;RAG45 520x200 R4/S;http://www.mandik.cz/produktova-rada/distribucni-elementy/mrizky-a-vyustky/rag45
RAG45 520x220 R4/S;520;220;R4;1;Vyústka;s pevnými lamelami pod úhlem 45°, jmenovitý rozměr 520x220, s regulací R4, uchycení šrouby;MANDÍK;RAG45 520x220 R4/S;http://www.mandik.cz/produktova-rada/distribucni-elementy/mrizky-a-vyustky/rag45
RAG45 520x225 R4/S;520;225;R4;1;Vyústka;s pevnými lamelami pod úhlem 45°, jmenovitý rozměr 520x225, s regulací R4, uchycení šrouby;MANDÍK;RAG45 520x225 R4/S;http://www.mandik.cz/produktova-rada/distribucni-elementy/mrizky-a-vyustky/rag45
RAG45 520x280 R4/S;520;280;R4;1;Vyústka;s pevnými lamelami pod úhlem 45°, jmenovitý rozměr 520x280, s regulací R4, uchycení šrouby;MANDÍK;RAG45 520x280 R4/S;http://www.mandik.cz/produktova-rada/distribucni-elementy/mrizky-a-vyustky/rag45
RAG45 520x320 R4/S;520;320;R4;1;Vyústka;s pevnými lamelami pod úhlem 45°, jmenovitý rozměr 520x320, s regulací R4, uchycení šrouby;MANDÍK;RAG45 520x320 R4/S;http://www.mandik.cz/produktova-rada/distribucni-elementy/mrizky-a-vyustky/rag45
RAG45 520x325 R4/S;520;325;R4;1;Vyústka;s pevnými lamelami pod úhlem 45°, jmenovitý rozměr 520x325, s regulací R4, uchycení šrouby;MANDÍK;RAG45 520x325 R4/S;http://www.mandik.cz/produktova-rada/distribucni-elementy/mrizky-a-vyustky/rag45
RAG45 520x425 R4/S;520;425;R4;1;Vyústka;s pevnými lamelami pod úhlem 45°, jmenovitý rozměr 520x425, s regulací R4, uchycení šrouby;MANDÍK;RAG45 520x425 R4/S;http://www.mandik.cz/produktova-rada/distribucni-elementy/mrizky-a-vyustky/rag45
RAG45 520x525 R4/S;520;525;R4;1;Vyústka;s pevnými lamelami pod úhlem 45°, jmenovitý rozměr 520x525, s regulací R4, uchycení šrouby;MANDÍK;RAG45 520x525 R4/S;http://www.mandik.cz/produktova-rada/distribucni-elementy/mrizky-a-vyustky/rag45
RAG45 525x75 R4/S;525;75;R4;1;Vyústka;s pevnými lamelami pod úhlem 45°, jmenovitý rozměr 525x75, s regulací R4, uchycení šrouby;MANDÍK;RAG45 525x75 R4/S;http://www.mandik.cz/produktova-rada/distribucni-elementy/mrizky-a-vyustky/rag45
RAG45 525x80 R4/S;525;80;R4;1;Vyústka;s pevnými lamelami pod úhlem 45°, jmenovitý rozměr 525x80, s regulací R4, uchycení šrouby;MANDÍK;RAG45 525x80 R4/S;http://www.mandik.cz/produktova-rada/distribucni-elementy/mrizky-a-vyustky/rag45
RAG45 525x100 R4/S;525;100;R4;1;Vyústka;s pevnými lamelami pod úhlem 45°, jmenovitý rozměr 525x100, s regulací R4, uchycení šrouby;MANDÍK;RAG45 525x100 R4/S;http://www.mandik.cz/produktova-rada/distribucni-elementy/mrizky-a-vyustky/rag45
RAG45 525x120 R4/S;525;120;R4;1;Vyústka;s pevnými lamelami pod úhlem 45°, jmenovitý rozměr 525x120, s regulací R4, uchycení šrouby;MANDÍK;RAG45 525x120 R4/S;http://www.mandik.cz/produktova-rada/distribucni-elementy/mrizky-a-vyustky/rag45
RAG45 525x125 R4/S;525;125;R4;1;Vyústka;s pevnými lamelami pod úhlem 45°, jmenovitý rozměr 525x125, s regulací R4, uchycení šrouby;MANDÍK;RAG45 525x125 R4/S;http://www.mandik.cz/produktova-rada/distribucni-elementy/mrizky-a-vyustky/rag45
RAG45 525x140 R4/S;525;140;R4;1;Vyústka;s pevnými lamelami pod úhlem 45°, jmenovitý rozměr 525x140, s regulací R4, uchycení šrouby;MANDÍK;RAG45 525x140 R4/S;http://www.mandik.cz/produktova-rada/distribucni-elementy/mrizky-a-vyustky/rag45
RAG45 525x200 R4/S;525;200;R4;1;Vyústka;s pevnými lamelami pod úhlem 45°, jmenovitý rozměr 525x200, s regulací R4, uchycení šrouby;MANDÍK;RAG45 525x200 R4/S;http://www.mandik.cz/produktova-rada/distribucni-elementy/mrizky-a-vyustky/rag45
RAG45 525x220 R4/S;525;220;R4;1;Vyústka;s pevnými lamelami pod úhlem 45°, jmenovitý rozměr 525x220, s regulací R4, uchycení šrouby;MANDÍK;RAG45 525x220 R4/S;http://www.mandik.cz/produktova-rada/distribucni-elementy/mrizky-a-vyustky/rag45
RAG45 525x225 R4/S;525;225;R4;1;Vyústka;s pevnými lamelami pod úhlem 45°, jmenovitý rozměr 525x225, s regulací R4, uchycení šrouby;MANDÍK;RAG45 525x225 R4/S;http://www.mandik.cz/produktova-rada/distribucni-elementy/mrizky-a-vyustky/rag45
RAG45 525x280 R4/S;525;280;R4;1;Vyústka;s pevnými lamelami pod úhlem 45°, jmenovitý rozměr 525x280, s regulací R4, uchycení šrouby;MANDÍK;RAG45 525x280 R4/S;http://www.mandik.cz/produktova-rada/distribucni-elementy/mrizky-a-vyustky/rag45
RAG45 525x320 R4/S;525;320;R4;1;Vyústka;s pevnými lamelami pod úhlem 45°, jmenovitý rozměr 525x320, s regulací R4, uchycení šrouby;MANDÍK;RAG45 525x320 R4/S;http://www.mandik.cz/produktova-rada/distribucni-elementy/mrizky-a-vyustky/rag45
RAG45 525x325 R4/S;525;325;R4;1;Vyústka;s pevnými lamelami pod úhlem 45°, jmenovitý rozměr 525x325, s regulací R4, uchycení šrouby;MANDÍK;RAG45 525x325 R4/S;http://www.mandik.cz/produktova-rada/distribucni-elementy/mrizky-a-vyustky/rag45
RAG45 525x425 R4/S;525;425;R4;1;Vyústka;s pevnými lamelami pod úhlem 45°, jmenovitý rozměr 525x425, s regulací R4, uchycení šrouby;MANDÍK;RAG45 525x425 R4/S;http://www.mandik.cz/produktova-rada/distribucni-elementy/mrizky-a-vyustky/rag45
RAG45 525x525 R4/S;525;525;R4;1;Vyústka;s pevnými lamelami pod úhlem 45°, jmenovitý rozměr 525x525, s regulací R4, uchycení šrouby;MANDÍK;RAG45 525x525 R4/S;http://www.mandik.cz/produktova-rada/distribucni-elementy/mrizky-a-vyustky/rag45
RAG45 560x75 R4/S;560;75;R4;1;Vyústka;s pevnými lamelami pod úhlem 45°, jmenovitý rozměr 560x75, s regulací R4, uchycení šrouby;MANDÍK;RAG45 560x75 R4/S;http://www.mandik.cz/produktova-rada/distribucni-elementy/mrizky-a-vyustky/rag45
RAG45 560x80 R4/S;560;80;R4;1;Vyústka;s pevnými lamelami pod úhlem 45°, jmenovitý rozměr 560x80, s regulací R4, uchycení šrouby;MANDÍK;RAG45 560x80 R4/S;http://www.mandik.cz/produktova-rada/distribucni-elementy/mrizky-a-vyustky/rag45
RAG45 560x100 R4/S;560;100;R4;1;Vyústka;s pevnými lamelami pod úhlem 45°, jmenovitý rozměr 560x100, s regulací R4, uchycení šrouby;MANDÍK;RAG45 560x100 R4/S;http://www.mandik.cz/produktova-rada/distribucni-elementy/mrizky-a-vyustky/rag45
RAG45 560x120 R4/S;560;120;R4;1;Vyústka;s pevnými lamelami pod úhlem 45°, jmenovitý rozměr 560x120, s regulací R4, uchycení šrouby;MANDÍK;RAG45 560x120 R4/S;http://www.mandik.cz/produktova-rada/distribucni-elementy/mrizky-a-vyustky/rag45
RAG45 560x125 R4/S;560;125;R4;1;Vyústka;s pevnými lamelami pod úhlem 45°, jmenovitý rozměr 560x125, s regulací R4, uchycení šrouby;MANDÍK;RAG45 560x125 R4/S;http://www.mandik.cz/produktova-rada/distribucni-elementy/mrizky-a-vyustky/rag45
RAG45 560x140 R4/S;560;140;R4;1;Vyústka;s pevnými lamelami pod úhlem 45°, jmenovitý rozměr 560x140, s regulací R4, uchycení šrouby;MANDÍK;RAG45 560x140 R4/S;http://www.mandik.cz/produktova-rada/distribucni-elementy/mrizky-a-vyustky/rag45
RAG45 560x200 R4/S;560;200;R4;1;Vyústka;s pevnými lamelami pod úhlem 45°, jmenovitý rozměr 560x200, s regulací R4, uchycení šrouby;MANDÍK;RAG45 560x200 R4/S;http://www.mandik.cz/produktova-rada/distribucni-elementy/mrizky-a-vyustky/rag45
RAG45 560x220 R4/S;560;220;R4;1;Vyústka;s pevnými lamelami pod úhlem 45°, jmenovitý rozměr 560x220, s regulací R4, uchycení šrouby;MANDÍK;RAG45 560x220 R4/S;http://www.mandik.cz/produktova-rada/distribucni-elementy/mrizky-a-vyustky/rag45
RAG45 560x225 R4/S;560;225;R4;1;Vyústka;s pevnými lamelami pod úhlem 45°, jmenovitý rozměr 560x225, s regulací R4, uchycení šrouby;MANDÍK;RAG45 560x225 R4/S;http://www.mandik.cz/produktova-rada/distribucni-elementy/mrizky-a-vyustky/rag45
RAG45 560x280 R4/S;560;280;R4;1;Vyústka;s pevnými lamelami pod úhlem 45°, jmenovitý rozměr 560x280, s regulací R4, uchycení šrouby;MANDÍK;RAG45 560x280 R4/S;http://www.mandik.cz/produktova-rada/distribucni-elementy/mrizky-a-vyustky/rag45
RAG45 560x320 R4/S;560;320;R4;1;Vyústka;s pevnými lamelami pod úhlem 45°, jmenovitý rozměr 560x320, s regulací R4, uchycení šrouby;MANDÍK;RAG45 560x320 R4/S;http://www.mandik.cz/produktova-rada/distribucni-elementy/mrizky-a-vyustky/rag45
RAG45 560x325 R4/S;560;325;R4;1;Vyústka;s pevnými lamelami pod úhlem 45°, jmenovitý rozměr 560x325, s regulací R4, uchycení šrouby;MANDÍK;RAG45 560x325 R4/S;http://www.mandik.cz/produktova-rada/distribucni-elementy/mrizky-a-vyustky/rag45
RAG45 560x425 R4/S;560;425;R4;1;Vyústka;s pevnými lamelami pod úhlem 45°, jmenovitý rozměr 560x425, s regulací R4, uchycení šrouby;MANDÍK;RAG45 560x425 R4/S;http://www.mandik.cz/produktova-rada/distribucni-elementy/mrizky-a-vyustky/rag45
RAG45 560x525 R4/S;560;525;R4;1;Vyústka;s pevnými lamelami pod úhlem 45°, jmenovitý rozměr 560x525, s regulací R4, uchycení šrouby;MANDÍK;RAG45 560x525 R4/S;http://www.mandik.cz/produktova-rada/distribucni-elementy/mrizky-a-vyustky/rag45
RAG45 620x75 R4/S;620;75;R4;1;Vyústka;s pevnými lamelami pod úhlem 45°, jmenovitý rozměr 620x75, s regulací R4, uchycení šrouby;MANDÍK;RAG45 620x75 R4/S;http://www.mandik.cz/produktova-rada/distribucni-elementy/mrizky-a-vyustky/rag45
RAG45 620x80 R4/S;620;80;R4;1;Vyústka;s pevnými lamelami pod úhlem 45°, jmenovitý rozměr 620x80, s regulací R4, uchycení šrouby;MANDÍK;RAG45 620x80 R4/S;http://www.mandik.cz/produktova-rada/distribucni-elementy/mrizky-a-vyustky/rag45
RAG45 620x100 R4/S;620;100;R4;1;Vyústka;s pevnými lamelami pod úhlem 45°, jmenovitý rozměr 620x100, s regulací R4, uchycení šrouby;MANDÍK;RAG45 620x100 R4/S;http://www.mandik.cz/produktova-rada/distribucni-elementy/mrizky-a-vyustky/rag45
RAG45 620x120 R4/S;620;120;R4;1;Vyústka;s pevnými lamelami pod úhlem 45°, jmenovitý rozměr 620x120, s regulací R4, uchycení šrouby;MANDÍK;RAG45 620x120 R4/S;http://www.mandik.cz/produktova-rada/distribucni-elementy/mrizky-a-vyustky/rag45
RAG45 620x125 R4/S;620;125;R4;1;Vyústka;s pevnými lamelami pod úhlem 45°, jmenovitý rozměr 620x125, s regulací R4, uchycení šrouby;MANDÍK;RAG45 620x125 R4/S;http://www.mandik.cz/produktova-rada/distribucni-elementy/mrizky-a-vyustky/rag45
RAG45 620x140 R4/S;620;140;R4;1;Vyústka;s pevnými lamelami pod úhlem 45°, jmenovitý rozměr 620x140, s regulací R4, uchycení šrouby;MANDÍK;RAG45 620x140 R4/S;http://www.mandik.cz/produktova-rada/distribucni-elementy/mrizky-a-vyustky/rag45
RAG45 620x200 R4/S;620;200;R4;1;Vyústka;s pevnými lamelami pod úhlem 45°, jmenovitý rozměr 620x200, s regulací R4, uchycení šrouby;MANDÍK;RAG45 620x200 R4/S;http://www.mandik.cz/produktova-rada/distribucni-elementy/mrizky-a-vyustky/rag45
RAG45 620x220 R4/S;620;220;R4;1;Vyústka;s pevnými lamelami pod úhlem 45°, jmenovitý rozměr 620x220, s regulací R4, uchycení šrouby;MANDÍK;RAG45 620x220 R4/S;http://www.mandik.cz/produktova-rada/distribucni-elementy/mrizky-a-vyustky/rag45
RAG45 620x225 R4/S;620;225;R4;1;Vyústka;s pevnými lamelami pod úhlem 45°, jmenovitý rozměr 620x225, s regulací R4, uchycení šrouby;MANDÍK;RAG45 620x225 R4/S;http://www.mandik.cz/produktova-rada/distribucni-elementy/mrizky-a-vyustky/rag45
RAG45 620x280 R4/S;620;280;R4;1;Vyústka;s pevnými lamelami pod úhlem 45°, jmenovitý rozměr 620x280, s regulací R4, uchycení šrouby;MANDÍK;RAG45 620x280 R4/S;http://www.mandik.cz/produktova-rada/distribucni-elementy/mrizky-a-vyustky/rag45
RAG45 620x320 R4/S;620;320;R4;1;Vyústka;s pevnými lamelami pod úhlem 45°, jmenovitý rozměr 620x320, s regulací R4, uchycení šrouby;MANDÍK;RAG45 620x320 R4/S;http://www.mandik.cz/produktova-rada/distribucni-elementy/mrizky-a-vyustky/rag45
RAG45 620x325 R4/S;620;325;R4;1;Vyústka;s pevnými lamelami pod úhlem 45°, jmenovitý rozměr 620x325, s regulací R4, uchycení šrouby;MANDÍK;RAG45 620x325 R4/S;http://www.mandik.cz/produktova-rada/distribucni-elementy/mrizky-a-vyustky/rag45
RAG45 620x425 R4/S;620;425;R4;1;Vyústka;s pevnými lamelami pod úhlem 45°, jmenovitý rozměr 620x425, s regulací R4, uchycení šrouby;MANDÍK;RAG45 620x425 R4/S;http://www.mandik.cz/produktova-rada/distribucni-elementy/mrizky-a-vyustky/rag45
RAG45 620x525 R4/S;620;525;R4;1;Vyústka;s pevnými lamelami pod úhlem 45°, jmenovitý rozměr 620x525, s regulací R4, uchycení šrouby;MANDÍK;RAG45 620x525 R4/S;http://www.mandik.cz/produktova-rada/distribucni-elementy/mrizky-a-vyustky/rag45
RAG45 625x75 R4/S;625;75;R4;1;Vyústka;s pevnými lamelami pod úhlem 45°, jmenovitý rozměr 625x75, s regulací R4, uchycení šrouby;MANDÍK;RAG45 625x75 R4/S;http://www.mandik.cz/produktova-rada/distribucni-elementy/mrizky-a-vyustky/rag45
RAG45 625x80 R4/S;625;80;R4;1;Vyústka;s pevnými lamelami pod úhlem 45°, jmenovitý rozměr 625x80, s regulací R4, uchycení šrouby;MANDÍK;RAG45 625x80 R4/S;http://www.mandik.cz/produktova-rada/distribucni-elementy/mrizky-a-vyustky/rag45
RAG45 625x100 R4/S;625;100;R4;1;Vyústka;s pevnými lamelami pod úhlem 45°, jmenovitý rozměr 625x100, s regulací R4, uchycení šrouby;MANDÍK;RAG45 625x100 R4/S;http://www.mandik.cz/produktova-rada/distribucni-elementy/mrizky-a-vyustky/rag45
RAG45 625x120 R4/S;625;120;R4;1;Vyústka;s pevnými lamelami pod úhlem 45°, jmenovitý rozměr 625x120, s regulací R4, uchycení šrouby;MANDÍK;RAG45 625x120 R4/S;http://www.mandik.cz/produktova-rada/distribucni-elementy/mrizky-a-vyustky/rag45
RAG45 625x125 R4/S;625;125;R4;1;Vyústka;s pevnými lamelami pod úhlem 45°, jmenovitý rozměr 625x125, s regulací R4, uchycení šrouby;MANDÍK;RAG45 625x125 R4/S;http://www.mandik.cz/produktova-rada/distribucni-elementy/mrizky-a-vyustky/rag45
RAG45 625x140 R4/S;625;140;R4;1;Vyústka;s pevnými lamelami pod úhlem 45°, jmenovitý rozměr 625x140, s regulací R4, uchycení šrouby;MANDÍK;RAG45 625x140 R4/S;http://www.mandik.cz/produktova-rada/distribucni-elementy/mrizky-a-vyustky/rag45
RAG45 625x200 R4/S;625;200;R4;1;Vyústka;s pevnými lamelami pod úhlem 45°, jmenovitý rozměr 625x200, s regulací R4, uchycení šrouby;MANDÍK;RAG45 625x200 R4/S;http://www.mandik.cz/produktova-rada/distribucni-elementy/mrizky-a-vyustky/rag45
RAG45 625x220 R4/S;625;220;R4;1;Vyústka;s pevnými lamelami pod úhlem 45°, jmenovitý rozměr 625x220, s regulací R4, uchycení šrouby;MANDÍK;RAG45 625x220 R4/S;http://www.mandik.cz/produktova-rada/distribucni-elementy/mrizky-a-vyustky/rag45
RAG45 625x225 R4/S;625;225;R4;1;Vyústka;s pevnými lamelami pod úhlem 45°, jmenovitý rozměr 625x225, s regulací R4, uchycení šrouby;MANDÍK;RAG45 625x225 R4/S;http://www.mandik.cz/produktova-rada/distribucni-elementy/mrizky-a-vyustky/rag45
RAG45 625x280 R4/S;625;280;R4;1;Vyústka;s pevnými lamelami pod úhlem 45°, jmenovitý rozměr 625x280, s regulací R4, uchycení šrouby;MANDÍK;RAG45 625x280 R4/S;http://www.mandik.cz/produktova-rada/distribucni-elementy/mrizky-a-vyustky/rag45
RAG45 625x320 R4/S;625;320;R4;1;Vyústka;s pevnými lamelami pod úhlem 45°, jmenovitý rozměr 625x320, s regulací R4, uchycení šrouby;MANDÍK;RAG45 625x320 R4/S;http://www.mandik.cz/produktova-rada/distribucni-elementy/mrizky-a-vyustky/rag45
RAG45 625x325 R4/S;625;325;R4;1;Vyústka;s pevnými lamelami pod úhlem 45°, jmenovitý rozměr 625x325, s regulací R4, uchycení šrouby;MANDÍK;RAG45 625x325 R4/S;http://www.mandik.cz/produktova-rada/distribucni-elementy/mrizky-a-vyustky/rag45
RAG45 625x425 R4/S;625;425;R4;1;Vyústka;s pevnými lamelami pod úhlem 45°, jmenovitý rozměr 625x425, s regulací R4, uchycení šrouby;MANDÍK;RAG45 625x425 R4/S;http://www.mandik.cz/produktova-rada/distribucni-elementy/mrizky-a-vyustky/rag45
RAG45 625x525 R4/S;625;525;R4;1;Vyústka;s pevnými lamelami pod úhlem 45°, jmenovitý rozměr 625x525, s regulací R4, uchycení šrouby;MANDÍK;RAG45 625x525 R4/S;http://www.mandik.cz/produktova-rada/distribucni-elementy/mrizky-a-vyustky/rag45
RAG45 720x75 R4/S;720;75;R4;1;Vyústka;s pevnými lamelami pod úhlem 45°, jmenovitý rozměr 720x75, s regulací R4, uchycení šrouby;MANDÍK;RAG45 720x75 R4/S;http://www.mandik.cz/produktova-rada/distribucni-elementy/mrizky-a-vyustky/rag45
RAG45 720x80 R4/S;720;80;R4;1;Vyústka;s pevnými lamelami pod úhlem 45°, jmenovitý rozměr 720x80, s regulací R4, uchycení šrouby;MANDÍK;RAG45 720x80 R4/S;http://www.mandik.cz/produktova-rada/distribucni-elementy/mrizky-a-vyustky/rag45
RAG45 720x100 R4/S;720;100;R4;1;Vyústka;s pevnými lamelami pod úhlem 45°, jmenovitý rozměr 720x100, s regulací R4, uchycení šrouby;MANDÍK;RAG45 720x100 R4/S;http://www.mandik.cz/produktova-rada/distribucni-elementy/mrizky-a-vyustky/rag45
RAG45 720x120 R4/S;720;120;R4;1;Vyústka;s pevnými lamelami pod úhlem 45°, jmenovitý rozměr 720x120, s regulací R4, uchycení šrouby;MANDÍK;RAG45 720x120 R4/S;http://www.mandik.cz/produktova-rada/distribucni-elementy/mrizky-a-vyustky/rag45
RAG45 720x125 R4/S;720;125;R4;1;Vyústka;s pevnými lamelami pod úhlem 45°, jmenovitý rozměr 720x125, s regulací R4, uchycení šrouby;MANDÍK;RAG45 720x125 R4/S;http://www.mandik.cz/produktova-rada/distribucni-elementy/mrizky-a-vyustky/rag45
RAG45 720x140 R4/S;720;140;R4;1;Vyústka;s pevnými lamelami pod úhlem 45°, jmenovitý rozměr 720x140, s regulací R4, uchycení šrouby;MANDÍK;RAG45 720x140 R4/S;http://www.mandik.cz/produktova-rada/distribucni-elementy/mrizky-a-vyustky/rag45
RAG45 720x200 R4/S;720;200;R4;1;Vyústka;s pevnými lamelami pod úhlem 45°, jmenovitý rozměr 720x200, s regulací R4, uchycení šrouby;MANDÍK;RAG45 720x200 R4/S;http://www.mandik.cz/produktova-rada/distribucni-elementy/mrizky-a-vyustky/rag45
RAG45 720x220 R4/S;720;220;R4;1;Vyústka;s pevnými lamelami pod úhlem 45°, jmenovitý rozměr 720x220, s regulací R4, uchycení šrouby;MANDÍK;RAG45 720x220 R4/S;http://www.mandik.cz/produktova-rada/distribucni-elementy/mrizky-a-vyustky/rag45
RAG45 720x225 R4/S;720;225;R4;1;Vyústka;s pevnými lamelami pod úhlem 45°, jmenovitý rozměr 720x225, s regulací R4, uchycení šrouby;MANDÍK;RAG45 720x225 R4/S;http://www.mandik.cz/produktova-rada/distribucni-elementy/mrizky-a-vyustky/rag45
RAG45 720x280 R4/S;720;280;R4;1;Vyústka;s pevnými lamelami pod úhlem 45°, jmenovitý rozměr 720x280, s regulací R4, uchycení šrouby;MANDÍK;RAG45 720x280 R4/S;http://www.mandik.cz/produktova-rada/distribucni-elementy/mrizky-a-vyustky/rag45
RAG45 720x320 R4/S;720;320;R4;1;Vyústka;s pevnými lamelami pod úhlem 45°, jmenovitý rozměr 720x320, s regulací R4, uchycení šrouby;MANDÍK;RAG45 720x320 R4/S;http://www.mandik.cz/produktova-rada/distribucni-elementy/mrizky-a-vyustky/rag45
RAG45 720x325 R4/S;720;325;R4;1;Vyústka;s pevnými lamelami pod úhlem 45°, jmenovitý rozměr 720x325, s regulací R4, uchycení šrouby;MANDÍK;RAG45 720x325 R4/S;http://www.mandik.cz/produktova-rada/distribucni-elementy/mrizky-a-vyustky/rag45
RAG45 720x425 R4/S;720;425;R4;1;Vyústka;s pevnými lamelami pod úhlem 45°, jmenovitý rozměr 720x425, s regulací R4, uchycení šrouby;MANDÍK;RAG45 720x425 R4/S;http://www.mandik.cz/produktova-rada/distribucni-elementy/mrizky-a-vyustky/rag45
RAG45 720x525 R4/S;720;525;R4;1;Vyústka;s pevnými lamelami pod úhlem 45°, jmenovitý rozměr 720x525, s regulací R4, uchycení šrouby;MANDÍK;RAG45 720x525 R4/S;http://www.mandik.cz/produktova-rada/distribucni-elementy/mrizky-a-vyustky/rag45
RAG45 725x75 R4/S;725;75;R4;1;Vyústka;s pevnými lamelami pod úhlem 45°, jmenovitý rozměr 725x75, s regulací R4, uchycení šrouby;MANDÍK;RAG45 725x75 R4/S;http://www.mandik.cz/produktova-rada/distribucni-elementy/mrizky-a-vyustky/rag45
RAG45 725x80 R4/S;725;80;R4;1;Vyústka;s pevnými lamelami pod úhlem 45°, jmenovitý rozměr 725x80, s regulací R4, uchycení šrouby;MANDÍK;RAG45 725x80 R4/S;http://www.mandik.cz/produktova-rada/distribucni-elementy/mrizky-a-vyustky/rag45
RAG45 725x100 R4/S;725;100;R4;1;Vyústka;s pevnými lamelami pod úhlem 45°, jmenovitý rozměr 725x100, s regulací R4, uchycení šrouby;MANDÍK;RAG45 725x100 R4/S;http://www.mandik.cz/produktova-rada/distribucni-elementy/mrizky-a-vyustky/rag45
RAG45 725x120 R4/S;725;120;R4;1;Vyústka;s pevnými lamelami pod úhlem 45°, jmenovitý rozměr 725x120, s regulací R4, uchycení šrouby;MANDÍK;RAG45 725x120 R4/S;http://www.mandik.cz/produktova-rada/distribucni-elementy/mrizky-a-vyustky/rag45
RAG45 725x125 R4/S;725;125;R4;1;Vyústka;s pevnými lamelami pod úhlem 45°, jmenovitý rozměr 725x125, s regulací R4, uchycení šrouby;MANDÍK;RAG45 725x125 R4/S;http://www.mandik.cz/produktova-rada/distribucni-elementy/mrizky-a-vyustky/rag45
RAG45 725x140 R4/S;725;140;R4;1;Vyústka;s pevnými lamelami pod úhlem 45°, jmenovitý rozměr 725x140, s regulací R4, uchycení šrouby;MANDÍK;RAG45 725x140 R4/S;http://www.mandik.cz/produktova-rada/distribucni-elementy/mrizky-a-vyustky/rag45
RAG45 725x200 R4/S;725;200;R4;1;Vyústka;s pevnými lamelami pod úhlem 45°, jmenovitý rozměr 725x200, s regulací R4, uchycení šrouby;MANDÍK;RAG45 725x200 R4/S;http://www.mandik.cz/produktova-rada/distribucni-elementy/mrizky-a-vyustky/rag45
RAG45 725x220 R4/S;725;220;R4;1;Vyústka;s pevnými lamelami pod úhlem 45°, jmenovitý rozměr 725x220, s regulací R4, uchycení šrouby;MANDÍK;RAG45 725x220 R4/S;http://www.mandik.cz/produktova-rada/distribucni-elementy/mrizky-a-vyustky/rag45
RAG45 725x225 R4/S;725;225;R4;1;Vyústka;s pevnými lamelami pod úhlem 45°, jmenovitý rozměr 725x225, s regulací R4, uchycení šrouby;MANDÍK;RAG45 725x225 R4/S;http://www.mandik.cz/produktova-rada/distribucni-elementy/mrizky-a-vyustky/rag45
RAG45 725x280 R4/S;725;280;R4;1;Vyústka;s pevnými lamelami pod úhlem 45°, jmenovitý rozměr 725x280, s regulací R4, uchycení šrouby;MANDÍK;RAG45 725x280 R4/S;http://www.mandik.cz/produktova-rada/distribucni-elementy/mrizky-a-vyustky/rag45
RAG45 725x320 R4/S;725;320;R4;1;Vyústka;s pevnými lamelami pod úhlem 45°, jmenovitý rozměr 725x320, s regulací R4, uchycení šrouby;MANDÍK;RAG45 725x320 R4/S;http://www.mandik.cz/produktova-rada/distribucni-elementy/mrizky-a-vyustky/rag45
RAG45 725x325 R4/S;725;325;R4;1;Vyústka;s pevnými lamelami pod úhlem 45°, jmenovitý rozměr 725x325, s regulací R4, uchycení šrouby;MANDÍK;RAG45 725x325 R4/S;http://www.mandik.cz/produktova-rada/distribucni-elementy/mrizky-a-vyustky/rag45
RAG45 725x425 R4/S;725;425;R4;1;Vyústka;s pevnými lamelami pod úhlem 45°, jmenovitý rozměr 725x425, s regulací R4, uchycení šrouby;MANDÍK;RAG45 725x425 R4/S;http://www.mandik.cz/produktova-rada/distribucni-elementy/mrizky-a-vyustky/rag45
RAG45 725x525 R4/S;725;525;R4;1;Vyústka;s pevnými lamelami pod úhlem 45°, jmenovitý rozměr 725x525, s regulací R4, uchycení šrouby;MANDÍK;RAG45 725x525 R4/S;http://www.mandik.cz/produktova-rada/distribucni-elementy/mrizky-a-vyustky/rag45
RAG45 820x75 R4/S;820;75;R4;1;Vyústka;s pevnými lamelami pod úhlem 45°, jmenovitý rozměr 820x75, s regulací R4, uchycení šrouby;MANDÍK;RAG45 820x75 R4/S;http://www.mandik.cz/produktova-rada/distribucni-elementy/mrizky-a-vyustky/rag45
RAG45 820x80 R4/S;820;80;R4;1;Vyústka;s pevnými lamelami pod úhlem 45°, jmenovitý rozměr 820x80, s regulací R4, uchycení šrouby;MANDÍK;RAG45 820x80 R4/S;http://www.mandik.cz/produktova-rada/distribucni-elementy/mrizky-a-vyustky/rag45
RAG45 820x100 R4/S;820;100;R4;1;Vyústka;s pevnými lamelami pod úhlem 45°, jmenovitý rozměr 820x100, s regulací R4, uchycení šrouby;MANDÍK;RAG45 820x100 R4/S;http://www.mandik.cz/produktova-rada/distribucni-elementy/mrizky-a-vyustky/rag45
RAG45 820x120 R4/S;820;120;R4;1;Vyústka;s pevnými lamelami pod úhlem 45°, jmenovitý rozměr 820x120, s regulací R4, uchycení šrouby;MANDÍK;RAG45 820x120 R4/S;http://www.mandik.cz/produktova-rada/distribucni-elementy/mrizky-a-vyustky/rag45
RAG45 820x125 R4/S;820;125;R4;1;Vyústka;s pevnými lamelami pod úhlem 45°, jmenovitý rozměr 820x125, s regulací R4, uchycení šrouby;MANDÍK;RAG45 820x125 R4/S;http://www.mandik.cz/produktova-rada/distribucni-elementy/mrizky-a-vyustky/rag45
RAG45 820x140 R4/S;820;140;R4;1;Vyústka;s pevnými lamelami pod úhlem 45°, jmenovitý rozměr 820x140, s regulací R4, uchycení šrouby;MANDÍK;RAG45 820x140 R4/S;http://www.mandik.cz/produktova-rada/distribucni-elementy/mrizky-a-vyustky/rag45
RAG45 820x200 R4/S;820;200;R4;1;Vyústka;s pevnými lamelami pod úhlem 45°, jmenovitý rozměr 820x200, s regulací R4, uchycení šrouby;MANDÍK;RAG45 820x200 R4/S;http://www.mandik.cz/produktova-rada/distribucni-elementy/mrizky-a-vyustky/rag45
RAG45 820x220 R4/S;820;220;R4;1;Vyústka;s pevnými lamelami pod úhlem 45°, jmenovitý rozměr 820x220, s regulací R4, uchycení šrouby;MANDÍK;RAG45 820x220 R4/S;http://www.mandik.cz/produktova-rada/distribucni-elementy/mrizky-a-vyustky/rag45
RAG45 820x225 R4/S;820;225;R4;1;Vyústka;s pevnými lamelami pod úhlem 45°, jmenovitý rozměr 820x225, s regulací R4, uchycení šrouby;MANDÍK;RAG45 820x225 R4/S;http://www.mandik.cz/produktova-rada/distribucni-elementy/mrizky-a-vyustky/rag45
RAG45 820x280 R4/S;820;280;R4;1;Vyústka;s pevnými lamelami pod úhlem 45°, jmenovitý rozměr 820x280, s regulací R4, uchycení šrouby;MANDÍK;RAG45 820x280 R4/S;http://www.mandik.cz/produktova-rada/distribucni-elementy/mrizky-a-vyustky/rag45
RAG45 820x320 R4/S;820;320;R4;1;Vyústka;s pevnými lamelami pod úhlem 45°, jmenovitý rozměr 820x320, s regulací R4, uchycení šrouby;MANDÍK;RAG45 820x320 R4/S;http://www.mandik.cz/produktova-rada/distribucni-elementy/mrizky-a-vyustky/rag45
RAG45 820x325 R4/S;820;325;R4;1;Vyústka;s pevnými lamelami pod úhlem 45°, jmenovitý rozměr 820x325, s regulací R4, uchycení šrouby;MANDÍK;RAG45 820x325 R4/S;http://www.mandik.cz/produktova-rada/distribucni-elementy/mrizky-a-vyustky/rag45
RAG45 820x425 R4/S;820;425;R4;1;Vyústka;s pevnými lamelami pod úhlem 45°, jmenovitý rozměr 820x425, s regulací R4, uchycení šrouby;MANDÍK;RAG45 820x425 R4/S;http://www.mandik.cz/produktova-rada/distribucni-elementy/mrizky-a-vyustky/rag45
RAG45 820x525 R4/S;820;525;R4;1;Vyústka;s pevnými lamelami pod úhlem 45°, jmenovitý rozměr 820x525, s regulací R4, uchycení šrouby;MANDÍK;RAG45 820x525 R4/S;http://www.mandik.cz/produktova-rada/distribucni-elementy/mrizky-a-vyustky/rag45
RAG45 825x75 R4/S;825;75;R4;1;Vyústka;s pevnými lamelami pod úhlem 45°, jmenovitý rozměr 825x75, s regulací R4, uchycení šrouby;MANDÍK;RAG45 825x75 R4/S;http://www.mandik.cz/produktova-rada/distribucni-elementy/mrizky-a-vyustky/rag45
RAG45 825x80 R4/S;825;80;R4;1;Vyústka;s pevnými lamelami pod úhlem 45°, jmenovitý rozměr 825x80, s regulací R4, uchycení šrouby;MANDÍK;RAG45 825x80 R4/S;http://www.mandik.cz/produktova-rada/distribucni-elementy/mrizky-a-vyustky/rag45
RAG45 825x100 R4/S;825;100;R4;1;Vyústka;s pevnými lamelami pod úhlem 45°, jmenovitý rozměr 825x100, s regulací R4, uchycení šrouby;MANDÍK;RAG45 825x100 R4/S;http://www.mandik.cz/produktova-rada/distribucni-elementy/mrizky-a-vyustky/rag45
RAG45 825x120 R4/S;825;120;R4;1;Vyústka;s pevnými lamelami pod úhlem 45°, jmenovitý rozměr 825x120, s regulací R4, uchycení šrouby;MANDÍK;RAG45 825x120 R4/S;http://www.mandik.cz/produktova-rada/distribucni-elementy/mrizky-a-vyustky/rag45
RAG45 825x125 R4/S;825;125;R4;1;Vyústka;s pevnými lamelami pod úhlem 45°, jmenovitý rozměr 825x125, s regulací R4, uchycení šrouby;MANDÍK;RAG45 825x125 R4/S;http://www.mandik.cz/produktova-rada/distribucni-elementy/mrizky-a-vyustky/rag45
RAG45 825x140 R4/S;825;140;R4;1;Vyústka;s pevnými lamelami pod úhlem 45°, jmenovitý rozměr 825x140, s regulací R4, uchycení šrouby;MANDÍK;RAG45 825x140 R4/S;http://www.mandik.cz/produktova-rada/distribucni-elementy/mrizky-a-vyustky/rag45
RAG45 825x200 R4/S;825;200;R4;1;Vyústka;s pevnými lamelami pod úhlem 45°, jmenovitý rozměr 825x200, s regulací R4, uchycení šrouby;MANDÍK;RAG45 825x200 R4/S;http://www.mandik.cz/produktova-rada/distribucni-elementy/mrizky-a-vyustky/rag45
RAG45 825x220 R4/S;825;220;R4;1;Vyústka;s pevnými lamelami pod úhlem 45°, jmenovitý rozměr 825x220, s regulací R4, uchycení šrouby;MANDÍK;RAG45 825x220 R4/S;http://www.mandik.cz/produktova-rada/distribucni-elementy/mrizky-a-vyustky/rag45
RAG45 825x225 R4/S;825;225;R4;1;Vyústka;s pevnými lamelami pod úhlem 45°, jmenovitý rozměr 825x225, s regulací R4, uchycení šrouby;MANDÍK;RAG45 825x225 R4/S;http://www.mandik.cz/produktova-rada/distribucni-elementy/mrizky-a-vyustky/rag45
RAG45 825x280 R4/S;825;280;R4;1;Vyústka;s pevnými lamelami pod úhlem 45°, jmenovitý rozměr 825x280, s regulací R4, uchycení šrouby;MANDÍK;RAG45 825x280 R4/S;http://www.mandik.cz/produktova-rada/distribucni-elementy/mrizky-a-vyustky/rag45
RAG45 825x320 R4/S;825;320;R4;1;Vyústka;s pevnými lamelami pod úhlem 45°, jmenovitý rozměr 825x320, s regulací R4, uchycení šrouby;MANDÍK;RAG45 825x320 R4/S;http://www.mandik.cz/produktova-rada/distribucni-elementy/mrizky-a-vyustky/rag45
RAG45 825x325 R4/S;825;325;R4;1;Vyústka;s pevnými lamelami pod úhlem 45°, jmenovitý rozměr 825x325, s regulací R4, uchycení šrouby;MANDÍK;RAG45 825x325 R4/S;http://www.mandik.cz/produktova-rada/distribucni-elementy/mrizky-a-vyustky/rag45
RAG45 825x425 R4/S;825;425;R4;1;Vyústka;s pevnými lamelami pod úhlem 45°, jmenovitý rozměr 825x425, s regulací R4, uchycení šrouby;MANDÍK;RAG45 825x425 R4/S;http://www.mandik.cz/produktova-rada/distribucni-elementy/mrizky-a-vyustky/rag45
RAG45 825x525 R4/S;825;525;R4;1;Vyústka;s pevnými lamelami pod úhlem 45°, jmenovitý rozměr 825x525, s regulací R4, uchycení šrouby;MANDÍK;RAG45 825x525 R4/S;http://www.mandik.cz/produktova-rada/distribucni-elementy/mrizky-a-vyustky/rag45
RAG45 1020x75 R4/S;1020;75;R4;1;Vyústka;s pevnými lamelami pod úhlem 45°, jmenovitý rozměr 1020x75, s regulací R4, uchycení šrouby;MANDÍK;RAG45 1020x75 R4/S;http://www.mandik.cz/produktova-rada/distribucni-elementy/mrizky-a-vyustky/rag45
RAG45 1020x80 R4/S;1020;80;R4;1;Vyústka;s pevnými lamelami pod úhlem 45°, jmenovitý rozměr 1020x80, s regulací R4, uchycení šrouby;MANDÍK;RAG45 1020x80 R4/S;http://www.mandik.cz/produktova-rada/distribucni-elementy/mrizky-a-vyustky/rag45
RAG45 1020x100 R4/S;1020;100;R4;1;Vyústka;s pevnými lamelami pod úhlem 45°, jmenovitý rozměr 1020x100, s regulací R4, uchycení šrouby;MANDÍK;RAG45 1020x100 R4/S;http://www.mandik.cz/produktova-rada/distribucni-elementy/mrizky-a-vyustky/rag45
RAG45 1020x120 R4/S;1020;120;R4;1;Vyústka;s pevnými lamelami pod úhlem 45°, jmenovitý rozměr 1020x120, s regulací R4, uchycení šrouby;MANDÍK;RAG45 1020x120 R4/S;http://www.mandik.cz/produktova-rada/distribucni-elementy/mrizky-a-vyustky/rag45
RAG45 1020x125 R4/S;1020;125;R4;1;Vyústka;s pevnými lamelami pod úhlem 45°, jmenovitý rozměr 1020x125, s regulací R4, uchycení šrouby;MANDÍK;RAG45 1020x125 R4/S;http://www.mandik.cz/produktova-rada/distribucni-elementy/mrizky-a-vyustky/rag45
RAG45 1020x140 R4/S;1020;140;R4;1;Vyústka;s pevnými lamelami pod úhlem 45°, jmenovitý rozměr 1020x140, s regulací R4, uchycení šrouby;MANDÍK;RAG45 1020x140 R4/S;http://www.mandik.cz/produktova-rada/distribucni-elementy/mrizky-a-vyustky/rag45
RAG45 1020x200 R4/S;1020;200;R4;1;Vyústka;s pevnými lamelami pod úhlem 45°, jmenovitý rozměr 1020x200, s regulací R4, uchycení šrouby;MANDÍK;RAG45 1020x200 R4/S;http://www.mandik.cz/produktova-rada/distribucni-elementy/mrizky-a-vyustky/rag45
RAG45 1020x220 R4/S;1020;220;R4;1;Vyústka;s pevnými lamelami pod úhlem 45°, jmenovitý rozměr 1020x220, s regulací R4, uchycení šrouby;MANDÍK;RAG45 1020x220 R4/S;http://www.mandik.cz/produktova-rada/distribucni-elementy/mrizky-a-vyustky/rag45
RAG45 1020x225 R4/S;1020;225;R4;1;Vyústka;s pevnými lamelami pod úhlem 45°, jmenovitý rozměr 1020x225, s regulací R4, uchycení šrouby;MANDÍK;RAG45 1020x225 R4/S;http://www.mandik.cz/produktova-rada/distribucni-elementy/mrizky-a-vyustky/rag45
RAG45 1020x280 R4/S;1020;280;R4;1;Vyústka;s pevnými lamelami pod úhlem 45°, jmenovitý rozměr 1020x280, s regulací R4, uchycení šrouby;MANDÍK;RAG45 1020x280 R4/S;http://www.mandik.cz/produktova-rada/distribucni-elementy/mrizky-a-vyustky/rag45
RAG45 1020x320 R4/S;1020;320;R4;1;Vyústka;s pevnými lamelami pod úhlem 45°, jmenovitý rozměr 1020x320, s regulací R4, uchycení šrouby;MANDÍK;RAG45 1020x320 R4/S;http://www.mandik.cz/produktova-rada/distribucni-elementy/mrizky-a-vyustky/rag45
RAG45 1020x325 R4/S;1020;325;R4;1;Vyústka;s pevnými lamelami pod úhlem 45°, jmenovitý rozměr 1020x325, s regulací R4, uchycení šrouby;MANDÍK;RAG45 1020x325 R4/S;http://www.mandik.cz/produktova-rada/distribucni-elementy/mrizky-a-vyustky/rag45
RAG45 1020x425 R4/S;1020;425;R4;1;Vyústka;s pevnými lamelami pod úhlem 45°, jmenovitý rozměr 1020x425, s regulací R4, uchycení šrouby;MANDÍK;RAG45 1020x425 R4/S;http://www.mandik.cz/produktova-rada/distribucni-elementy/mrizky-a-vyustky/rag45
RAG45 1020x525 R4/S;1020;525;R4;1;Vyústka;s pevnými lamelami pod úhlem 45°, jmenovitý rozměr 1020x525, s regulací R4, uchycení šrouby;MANDÍK;RAG45 1020x525 R4/S;http://www.mandik.cz/produktova-rada/distribucni-elementy/mrizky-a-vyustky/rag45
RAG45 1225x75 R4/S;1225;75;R4;1;Vyústka;s pevnými lamelami pod úhlem 45°, jmenovitý rozměr 1225x75, s regulací R4, uchycení šrouby;MANDÍK;RAG45 1225x75 R4/S;http://www.mandik.cz/produktova-rada/distribucni-elementy/mrizky-a-vyustky/rag45
RAG45 1225x80 R4/S;1225;80;R4;1;Vyústka;s pevnými lamelami pod úhlem 45°, jmenovitý rozměr 1225x80, s regulací R4, uchycení šrouby;MANDÍK;RAG45 1225x80 R4/S;http://www.mandik.cz/produktova-rada/distribucni-elementy/mrizky-a-vyustky/rag45
RAG45 1225x100 R4/S;1225;100;R4;1;Vyústka;s pevnými lamelami pod úhlem 45°, jmenovitý rozměr 1225x100, s regulací R4, uchycení šrouby;MANDÍK;RAG45 1225x100 R4/S;http://www.mandik.cz/produktova-rada/distribucni-elementy/mrizky-a-vyustky/rag45
RAG45 1225x120 R4/S;1225;120;R4;1;Vyústka;s pevnými lamelami pod úhlem 45°, jmenovitý rozměr 1225x120, s regulací R4, uchycení šrouby;MANDÍK;RAG45 1225x120 R4/S;http://www.mandik.cz/produktova-rada/distribucni-elementy/mrizky-a-vyustky/rag45
RAG45 1225x125 R4/S;1225;125;R4;1;Vyústka;s pevnými lamelami pod úhlem 45°, jmenovitý rozměr 1225x125, s regulací R4, uchycení šrouby;MANDÍK;RAG45 1225x125 R4/S;http://www.mandik.cz/produktova-rada/distribucni-elementy/mrizky-a-vyustky/rag45
RAG45 1225x140 R4/S;1225;140;R4;1;Vyústka;s pevnými lamelami pod úhlem 45°, jmenovitý rozměr 1225x140, s regulací R4, uchycení šrouby;MANDÍK;RAG45 1225x140 R4/S;http://www.mandik.cz/produktova-rada/distribucni-elementy/mrizky-a-vyustky/rag45
RAG45 1225x200 R4/S;1225;200;R4;1;Vyústka;s pevnými lamelami pod úhlem 45°, jmenovitý rozměr 1225x200, s regulací R4, uchycení šrouby;MANDÍK;RAG45 1225x200 R4/S;http://www.mandik.cz/produktova-rada/distribucni-elementy/mrizky-a-vyustky/rag45
RAG45 1225x220 R4/S;1225;220;R4;1;Vyústka;s pevnými lamelami pod úhlem 45°, jmenovitý rozměr 1225x220, s regulací R4, uchycení šrouby;MANDÍK;RAG45 1225x220 R4/S;http://www.mandik.cz/produktova-rada/distribucni-elementy/mrizky-a-vyustky/rag45
RAG45 1225x225 R4/S;1225;225;R4;1;Vyústka;s pevnými lamelami pod úhlem 45°, jmenovitý rozměr 1225x225, s regulací R4, uchycení šrouby;MANDÍK;RAG45 1225x225 R4/S;http://www.mandik.cz/produktova-rada/distribucni-elementy/mrizky-a-vyustky/rag45
RAG45 1225x280 R4/S;1225;280;R4;1;Vyústka;s pevnými lamelami pod úhlem 45°, jmenovitý rozměr 1225x280, s regulací R4, uchycení šrouby;MANDÍK;RAG45 1225x280 R4/S;http://www.mandik.cz/produktova-rada/distribucni-elementy/mrizky-a-vyustky/rag45
RAG45 1225x320 R4/S;1225;320;R4;1;Vyústka;s pevnými lamelami pod úhlem 45°, jmenovitý rozměr 1225x320, s regulací R4, uchycení šrouby;MANDÍK;RAG45 1225x320 R4/S;http://www.mandik.cz/produktova-rada/distribucni-elementy/mrizky-a-vyustky/rag45
RAG45 1225x325 R4/S;1225;325;R4;1;Vyústka;s pevnými lamelami pod úhlem 45°, jmenovitý rozměr 1225x325, s regulací R4, uchycení šrouby;MANDÍK;RAG45 1225x325 R4/S;http://www.mandik.cz/produktova-rada/distribucni-elementy/mrizky-a-vyustky/rag45
RAG45 1225x425 R4/S;1225;425;R4;1;Vyústka;s pevnými lamelami pod úhlem 45°, jmenovitý rozměr 1225x425, s regulací R4, uchycení šrouby;MANDÍK;RAG45 1225x425 R4/S;http://www.mandik.cz/produktova-rada/distribucni-elementy/mrizky-a-vyustky/rag45
RAG45 1225x525 R4/S;1225;525;R4;1;Vyústka;s pevnými lamelami pod úhlem 45°, jmenovitý rozměr 1225x525, s regulací R4, uchycení šrouby;MANDÍK;RAG45 1225x525 R4/S;http://www.mandik.cz/produktova-rada/distribucni-elementy/mrizky-a-vyustky/rag45
RAG45 200x75 R5/S;200;75;R5;1;Vyústka;s pevnými lamelami pod úhlem 45°, jmenovitý rozměr 200x75, s regulací R5, uchycení šrouby;MANDÍK;RAG45 200x75 R5/S;http://www.mandik.cz/produktova-rada/distribucni-elementy/mrizky-a-vyustky/rag45
RAG45 200x80 R5/S;200;80;R5;1;Vyústka;s pevnými lamelami pod úhlem 45°, jmenovitý rozměr 200x80, s regulací R5, uchycení šrouby;MANDÍK;RAG45 200x80 R5/S;http://www.mandik.cz/produktova-rada/distribucni-elementy/mrizky-a-vyustky/rag45
RAG45 200x100 R5/S;200;100;R5;1;Vyústka;s pevnými lamelami pod úhlem 45°, jmenovitý rozměr 200x100, s regulací R5, uchycení šrouby;MANDÍK;RAG45 200x100 R5/S;http://www.mandik.cz/produktova-rada/distribucni-elementy/mrizky-a-vyustky/rag45
RAG45 200x120 R5/S;200;120;R5;1;Vyústka;s pevnými lamelami pod úhlem 45°, jmenovitý rozměr 200x120, s regulací R5, uchycení šrouby;MANDÍK;RAG45 200x120 R5/S;http://www.mandik.cz/produktova-rada/distribucni-elementy/mrizky-a-vyustky/rag45
RAG45 200x125 R5/S;200;125;R5;1;Vyústka;s pevnými lamelami pod úhlem 45°, jmenovitý rozměr 200x125, s regulací R5, uchycení šrouby;MANDÍK;RAG45 200x125 R5/S;http://www.mandik.cz/produktova-rada/distribucni-elementy/mrizky-a-vyustky/rag45
RAG45 200x140 R5/S;200;140;R5;1;Vyústka;s pevnými lamelami pod úhlem 45°, jmenovitý rozměr 200x140, s regulací R5, uchycení šrouby;MANDÍK;RAG45 200x140 R5/S;http://www.mandik.cz/produktova-rada/distribucni-elementy/mrizky-a-vyustky/rag45
RAG45 200x200 R5/S;200;200;R5;1;Vyústka;s pevnými lamelami pod úhlem 45°, jmenovitý rozměr 200x200, s regulací R5, uchycení šrouby;MANDÍK;RAG45 200x200 R5/S;http://www.mandik.cz/produktova-rada/distribucni-elementy/mrizky-a-vyustky/rag45
RAG45 200x220 R5/S;200;220;R5;1;Vyústka;s pevnými lamelami pod úhlem 45°, jmenovitý rozměr 200x220, s regulací R5, uchycení šrouby;MANDÍK;RAG45 200x220 R5/S;http://www.mandik.cz/produktova-rada/distribucni-elementy/mrizky-a-vyustky/rag45
RAG45 200x225 R5/S;200;225;R5;1;Vyústka;s pevnými lamelami pod úhlem 45°, jmenovitý rozměr 200x225, s regulací R5, uchycení šrouby;MANDÍK;RAG45 200x225 R5/S;http://www.mandik.cz/produktova-rada/distribucni-elementy/mrizky-a-vyustky/rag45
RAG45 200x280 R5/S;200;280;R5;1;Vyústka;s pevnými lamelami pod úhlem 45°, jmenovitý rozměr 200x280, s regulací R5, uchycení šrouby;MANDÍK;RAG45 200x280 R5/S;http://www.mandik.cz/produktova-rada/distribucni-elementy/mrizky-a-vyustky/rag45
RAG45 200x320 R5/S;200;320;R5;1;Vyústka;s pevnými lamelami pod úhlem 45°, jmenovitý rozměr 200x320, s regulací R5, uchycení šrouby;MANDÍK;RAG45 200x320 R5/S;http://www.mandik.cz/produktova-rada/distribucni-elementy/mrizky-a-vyustky/rag45
RAG45 200x325 R5/S;200;325;R5;1;Vyústka;s pevnými lamelami pod úhlem 45°, jmenovitý rozměr 200x325, s regulací R5, uchycení šrouby;MANDÍK;RAG45 200x325 R5/S;http://www.mandik.cz/produktova-rada/distribucni-elementy/mrizky-a-vyustky/rag45
RAG45 200x425 R5/S;200;425;R5;1;Vyústka;s pevnými lamelami pod úhlem 45°, jmenovitý rozměr 200x425, s regulací R5, uchycení šrouby;MANDÍK;RAG45 200x425 R5/S;http://www.mandik.cz/produktova-rada/distribucni-elementy/mrizky-a-vyustky/rag45
RAG45 200x525 R5/S;200;525;R5;1;Vyústka;s pevnými lamelami pod úhlem 45°, jmenovitý rozměr 200x525, s regulací R5, uchycení šrouby;MANDÍK;RAG45 200x525 R5/S;http://www.mandik.cz/produktova-rada/distribucni-elementy/mrizky-a-vyustky/rag45
RAG45 220x75 R5/S;220;75;R5;1;Vyústka;s pevnými lamelami pod úhlem 45°, jmenovitý rozměr 220x75, s regulací R5, uchycení šrouby;MANDÍK;RAG45 220x75 R5/S;http://www.mandik.cz/produktova-rada/distribucni-elementy/mrizky-a-vyustky/rag45
RAG45 220x80 R5/S;220;80;R5;1;Vyústka;s pevnými lamelami pod úhlem 45°, jmenovitý rozměr 220x80, s regulací R5, uchycení šrouby;MANDÍK;RAG45 220x80 R5/S;http://www.mandik.cz/produktova-rada/distribucni-elementy/mrizky-a-vyustky/rag45
RAG45 220x100 R5/S;220;100;R5;1;Vyústka;s pevnými lamelami pod úhlem 45°, jmenovitý rozměr 220x100, s regulací R5, uchycení šrouby;MANDÍK;RAG45 220x100 R5/S;http://www.mandik.cz/produktova-rada/distribucni-elementy/mrizky-a-vyustky/rag45
RAG45 220x120 R5/S;220;120;R5;1;Vyústka;s pevnými lamelami pod úhlem 45°, jmenovitý rozměr 220x120, s regulací R5, uchycení šrouby;MANDÍK;RAG45 220x120 R5/S;http://www.mandik.cz/produktova-rada/distribucni-elementy/mrizky-a-vyustky/rag45
RAG45 220x125 R5/S;220;125;R5;1;Vyústka;s pevnými lamelami pod úhlem 45°, jmenovitý rozměr 220x125, s regulací R5, uchycení šrouby;MANDÍK;RAG45 220x125 R5/S;http://www.mandik.cz/produktova-rada/distribucni-elementy/mrizky-a-vyustky/rag45
RAG45 220x140 R5/S;220;140;R5;1;Vyústka;s pevnými lamelami pod úhlem 45°, jmenovitý rozměr 220x140, s regulací R5, uchycení šrouby;MANDÍK;RAG45 220x140 R5/S;http://www.mandik.cz/produktova-rada/distribucni-elementy/mrizky-a-vyustky/rag45
RAG45 220x200 R5/S;220;200;R5;1;Vyústka;s pevnými lamelami pod úhlem 45°, jmenovitý rozměr 220x200, s regulací R5, uchycení šrouby;MANDÍK;RAG45 220x200 R5/S;http://www.mandik.cz/produktova-rada/distribucni-elementy/mrizky-a-vyustky/rag45
RAG45 220x220 R5/S;220;220;R5;1;Vyústka;s pevnými lamelami pod úhlem 45°, jmenovitý rozměr 220x220, s regulací R5, uchycení šrouby;MANDÍK;RAG45 220x220 R5/S;http://www.mandik.cz/produktova-rada/distribucni-elementy/mrizky-a-vyustky/rag45
RAG45 220x225 R5/S;220;225;R5;1;Vyústka;s pevnými lamelami pod úhlem 45°, jmenovitý rozměr 220x225, s regulací R5, uchycení šrouby;MANDÍK;RAG45 220x225 R5/S;http://www.mandik.cz/produktova-rada/distribucni-elementy/mrizky-a-vyustky/rag45
RAG45 220x280 R5/S;220;280;R5;1;Vyústka;s pevnými lamelami pod úhlem 45°, jmenovitý rozměr 220x280, s regulací R5, uchycení šrouby;MANDÍK;RAG45 220x280 R5/S;http://www.mandik.cz/produktova-rada/distribucni-elementy/mrizky-a-vyustky/rag45
RAG45 220x320 R5/S;220;320;R5;1;Vyústka;s pevnými lamelami pod úhlem 45°, jmenovitý rozměr 220x320, s regulací R5, uchycení šrouby;MANDÍK;RAG45 220x320 R5/S;http://www.mandik.cz/produktova-rada/distribucni-elementy/mrizky-a-vyustky/rag45
RAG45 220x325 R5/S;220;325;R5;1;Vyústka;s pevnými lamelami pod úhlem 45°, jmenovitý rozměr 220x325, s regulací R5, uchycení šrouby;MANDÍK;RAG45 220x325 R5/S;http://www.mandik.cz/produktova-rada/distribucni-elementy/mrizky-a-vyustky/rag45
RAG45 220x425 R5/S;220;425;R5;1;Vyústka;s pevnými lamelami pod úhlem 45°, jmenovitý rozměr 220x425, s regulací R5, uchycení šrouby;MANDÍK;RAG45 220x425 R5/S;http://www.mandik.cz/produktova-rada/distribucni-elementy/mrizky-a-vyustky/rag45
RAG45 220x525 R5/S;220;525;R5;1;Vyústka;s pevnými lamelami pod úhlem 45°, jmenovitý rozměr 220x525, s regulací R5, uchycení šrouby;MANDÍK;RAG45 220x525 R5/S;http://www.mandik.cz/produktova-rada/distribucni-elementy/mrizky-a-vyustky/rag45
RAG45 225x75 R5/S;225;75;R5;1;Vyústka;s pevnými lamelami pod úhlem 45°, jmenovitý rozměr 225x75, s regulací R5, uchycení šrouby;MANDÍK;RAG45 225x75 R5/S;http://www.mandik.cz/produktova-rada/distribucni-elementy/mrizky-a-vyustky/rag45
RAG45 225x80 R5/S;225;80;R5;1;Vyústka;s pevnými lamelami pod úhlem 45°, jmenovitý rozměr 225x80, s regulací R5, uchycení šrouby;MANDÍK;RAG45 225x80 R5/S;http://www.mandik.cz/produktova-rada/distribucni-elementy/mrizky-a-vyustky/rag45
RAG45 225x100 R5/S;225;100;R5;1;Vyústka;s pevnými lamelami pod úhlem 45°, jmenovitý rozměr 225x100, s regulací R5, uchycení šrouby;MANDÍK;RAG45 225x100 R5/S;http://www.mandik.cz/produktova-rada/distribucni-elementy/mrizky-a-vyustky/rag45
RAG45 225x120 R5/S;225;120;R5;1;Vyústka;s pevnými lamelami pod úhlem 45°, jmenovitý rozměr 225x120, s regulací R5, uchycení šrouby;MANDÍK;RAG45 225x120 R5/S;http://www.mandik.cz/produktova-rada/distribucni-elementy/mrizky-a-vyustky/rag45
RAG45 225x125 R5/S;225;125;R5;1;Vyústka;s pevnými lamelami pod úhlem 45°, jmenovitý rozměr 225x125, s regulací R5, uchycení šrouby;MANDÍK;RAG45 225x125 R5/S;http://www.mandik.cz/produktova-rada/distribucni-elementy/mrizky-a-vyustky/rag45
RAG45 225x140 R5/S;225;140;R5;1;Vyústka;s pevnými lamelami pod úhlem 45°, jmenovitý rozměr 225x140, s regulací R5, uchycení šrouby;MANDÍK;RAG45 225x140 R5/S;http://www.mandik.cz/produktova-rada/distribucni-elementy/mrizky-a-vyustky/rag45
RAG45 225x200 R5/S;225;200;R5;1;Vyústka;s pevnými lamelami pod úhlem 45°, jmenovitý rozměr 225x200, s regulací R5, uchycení šrouby;MANDÍK;RAG45 225x200 R5/S;http://www.mandik.cz/produktova-rada/distribucni-elementy/mrizky-a-vyustky/rag45
RAG45 225x220 R5/S;225;220;R5;1;Vyústka;s pevnými lamelami pod úhlem 45°, jmenovitý rozměr 225x220, s regulací R5, uchycení šrouby;MANDÍK;RAG45 225x220 R5/S;http://www.mandik.cz/produktova-rada/distribucni-elementy/mrizky-a-vyustky/rag45
RAG45 225x225 R5/S;225;225;R5;1;Vyústka;s pevnými lamelami pod úhlem 45°, jmenovitý rozměr 225x225, s regulací R5, uchycení šrouby;MANDÍK;RAG45 225x225 R5/S;http://www.mandik.cz/produktova-rada/distribucni-elementy/mrizky-a-vyustky/rag45
RAG45 225x280 R5/S;225;280;R5;1;Vyústka;s pevnými lamelami pod úhlem 45°, jmenovitý rozměr 225x280, s regulací R5, uchycení šrouby;MANDÍK;RAG45 225x280 R5/S;http://www.mandik.cz/produktova-rada/distribucni-elementy/mrizky-a-vyustky/rag45
RAG45 225x320 R5/S;225;320;R5;1;Vyústka;s pevnými lamelami pod úhlem 45°, jmenovitý rozměr 225x320, s regulací R5, uchycení šrouby;MANDÍK;RAG45 225x320 R5/S;http://www.mandik.cz/produktova-rada/distribucni-elementy/mrizky-a-vyustky/rag45
RAG45 225x325 R5/S;225;325;R5;1;Vyústka;s pevnými lamelami pod úhlem 45°, jmenovitý rozměr 225x325, s regulací R5, uchycení šrouby;MANDÍK;RAG45 225x325 R5/S;http://www.mandik.cz/produktova-rada/distribucni-elementy/mrizky-a-vyustky/rag45
RAG45 225x425 R5/S;225;425;R5;1;Vyústka;s pevnými lamelami pod úhlem 45°, jmenovitý rozměr 225x425, s regulací R5, uchycení šrouby;MANDÍK;RAG45 225x425 R5/S;http://www.mandik.cz/produktova-rada/distribucni-elementy/mrizky-a-vyustky/rag45
RAG45 225x525 R5/S;225;525;R5;1;Vyústka;s pevnými lamelami pod úhlem 45°, jmenovitý rozměr 225x525, s regulací R5, uchycení šrouby;MANDÍK;RAG45 225x525 R5/S;http://www.mandik.cz/produktova-rada/distribucni-elementy/mrizky-a-vyustky/rag45
RAG45 280x75 R5/S;280;75;R5;1;Vyústka;s pevnými lamelami pod úhlem 45°, jmenovitý rozměr 280x75, s regulací R5, uchycení šrouby;MANDÍK;RAG45 280x75 R5/S;http://www.mandik.cz/produktova-rada/distribucni-elementy/mrizky-a-vyustky/rag45
RAG45 280x80 R5/S;280;80;R5;1;Vyústka;s pevnými lamelami pod úhlem 45°, jmenovitý rozměr 280x80, s regulací R5, uchycení šrouby;MANDÍK;RAG45 280x80 R5/S;http://www.mandik.cz/produktova-rada/distribucni-elementy/mrizky-a-vyustky/rag45
RAG45 280x100 R5/S;280;100;R5;1;Vyústka;s pevnými lamelami pod úhlem 45°, jmenovitý rozměr 280x100, s regulací R5, uchycení šrouby;MANDÍK;RAG45 280x100 R5/S;http://www.mandik.cz/produktova-rada/distribucni-elementy/mrizky-a-vyustky/rag45
RAG45 280x120 R5/S;280;120;R5;1;Vyústka;s pevnými lamelami pod úhlem 45°, jmenovitý rozměr 280x120, s regulací R5, uchycení šrouby;MANDÍK;RAG45 280x120 R5/S;http://www.mandik.cz/produktova-rada/distribucni-elementy/mrizky-a-vyustky/rag45
RAG45 280x125 R5/S;280;125;R5;1;Vyústka;s pevnými lamelami pod úhlem 45°, jmenovitý rozměr 280x125, s regulací R5, uchycení šrouby;MANDÍK;RAG45 280x125 R5/S;http://www.mandik.cz/produktova-rada/distribucni-elementy/mrizky-a-vyustky/rag45
RAG45 280x140 R5/S;280;140;R5;1;Vyústka;s pevnými lamelami pod úhlem 45°, jmenovitý rozměr 280x140, s regulací R5, uchycení šrouby;MANDÍK;RAG45 280x140 R5/S;http://www.mandik.cz/produktova-rada/distribucni-elementy/mrizky-a-vyustky/rag45
RAG45 280x200 R5/S;280;200;R5;1;Vyústka;s pevnými lamelami pod úhlem 45°, jmenovitý rozměr 280x200, s regulací R5, uchycení šrouby;MANDÍK;RAG45 280x200 R5/S;http://www.mandik.cz/produktova-rada/distribucni-elementy/mrizky-a-vyustky/rag45
RAG45 280x220 R5/S;280;220;R5;1;Vyústka;s pevnými lamelami pod úhlem 45°, jmenovitý rozměr 280x220, s regulací R5, uchycení šrouby;MANDÍK;RAG45 280x220 R5/S;http://www.mandik.cz/produktova-rada/distribucni-elementy/mrizky-a-vyustky/rag45
RAG45 280x225 R5/S;280;225;R5;1;Vyústka;s pevnými lamelami pod úhlem 45°, jmenovitý rozměr 280x225, s regulací R5, uchycení šrouby;MANDÍK;RAG45 280x225 R5/S;http://www.mandik.cz/produktova-rada/distribucni-elementy/mrizky-a-vyustky/rag45
RAG45 280x280 R5/S;280;280;R5;1;Vyústka;s pevnými lamelami pod úhlem 45°, jmenovitý rozměr 280x280, s regulací R5, uchycení šrouby;MANDÍK;RAG45 280x280 R5/S;http://www.mandik.cz/produktova-rada/distribucni-elementy/mrizky-a-vyustky/rag45
RAG45 280x320 R5/S;280;320;R5;1;Vyústka;s pevnými lamelami pod úhlem 45°, jmenovitý rozměr 280x320, s regulací R5, uchycení šrouby;MANDÍK;RAG45 280x320 R5/S;http://www.mandik.cz/produktova-rada/distribucni-elementy/mrizky-a-vyustky/rag45
RAG45 280x325 R5/S;280;325;R5;1;Vyústka;s pevnými lamelami pod úhlem 45°, jmenovitý rozměr 280x325, s regulací R5, uchycení šrouby;MANDÍK;RAG45 280x325 R5/S;http://www.mandik.cz/produktova-rada/distribucni-elementy/mrizky-a-vyustky/rag45
RAG45 280x425 R5/S;280;425;R5;1;Vyústka;s pevnými lamelami pod úhlem 45°, jmenovitý rozměr 280x425, s regulací R5, uchycení šrouby;MANDÍK;RAG45 280x425 R5/S;http://www.mandik.cz/produktova-rada/distribucni-elementy/mrizky-a-vyustky/rag45
RAG45 280x525 R5/S;280;525;R5;1;Vyústka;s pevnými lamelami pod úhlem 45°, jmenovitý rozměr 280x525, s regulací R5, uchycení šrouby;MANDÍK;RAG45 280x525 R5/S;http://www.mandik.cz/produktova-rada/distribucni-elementy/mrizky-a-vyustky/rag45
RAG45 320x75 R5/S;320;75;R5;1;Vyústka;s pevnými lamelami pod úhlem 45°, jmenovitý rozměr 320x75, s regulací R5, uchycení šrouby;MANDÍK;RAG45 320x75 R5/S;http://www.mandik.cz/produktova-rada/distribucni-elementy/mrizky-a-vyustky/rag45
RAG45 320x80 R5/S;320;80;R5;1;Vyústka;s pevnými lamelami pod úhlem 45°, jmenovitý rozměr 320x80, s regulací R5, uchycení šrouby;MANDÍK;RAG45 320x80 R5/S;http://www.mandik.cz/produktova-rada/distribucni-elementy/mrizky-a-vyustky/rag45
RAG45 320x100 R5/S;320;100;R5;1;Vyústka;s pevnými lamelami pod úhlem 45°, jmenovitý rozměr 320x100, s regulací R5, uchycení šrouby;MANDÍK;RAG45 320x100 R5/S;http://www.mandik.cz/produktova-rada/distribucni-elementy/mrizky-a-vyustky/rag45
RAG45 320x120 R5/S;320;120;R5;1;Vyústka;s pevnými lamelami pod úhlem 45°, jmenovitý rozměr 320x120, s regulací R5, uchycení šrouby;MANDÍK;RAG45 320x120 R5/S;http://www.mandik.cz/produktova-rada/distribucni-elementy/mrizky-a-vyustky/rag45
RAG45 320x125 R5/S;320;125;R5;1;Vyústka;s pevnými lamelami pod úhlem 45°, jmenovitý rozměr 320x125, s regulací R5, uchycení šrouby;MANDÍK;RAG45 320x125 R5/S;http://www.mandik.cz/produktova-rada/distribucni-elementy/mrizky-a-vyustky/rag45
RAG45 320x140 R5/S;320;140;R5;1;Vyústka;s pevnými lamelami pod úhlem 45°, jmenovitý rozměr 320x140, s regulací R5, uchycení šrouby;MANDÍK;RAG45 320x140 R5/S;http://www.mandik.cz/produktova-rada/distribucni-elementy/mrizky-a-vyustky/rag45
RAG45 320x200 R5/S;320;200;R5;1;Vyústka;s pevnými lamelami pod úhlem 45°, jmenovitý rozměr 320x200, s regulací R5, uchycení šrouby;MANDÍK;RAG45 320x200 R5/S;http://www.mandik.cz/produktova-rada/distribucni-elementy/mrizky-a-vyustky/rag45
RAG45 320x220 R5/S;320;220;R5;1;Vyústka;s pevnými lamelami pod úhlem 45°, jmenovitý rozměr 320x220, s regulací R5, uchycení šrouby;MANDÍK;RAG45 320x220 R5/S;http://www.mandik.cz/produktova-rada/distribucni-elementy/mrizky-a-vyustky/rag45
RAG45 320x225 R5/S;320;225;R5;1;Vyústka;s pevnými lamelami pod úhlem 45°, jmenovitý rozměr 320x225, s regulací R5, uchycení šrouby;MANDÍK;RAG45 320x225 R5/S;http://www.mandik.cz/produktova-rada/distribucni-elementy/mrizky-a-vyustky/rag45
RAG45 320x280 R5/S;320;280;R5;1;Vyústka;s pevnými lamelami pod úhlem 45°, jmenovitý rozměr 320x280, s regulací R5, uchycení šrouby;MANDÍK;RAG45 320x280 R5/S;http://www.mandik.cz/produktova-rada/distribucni-elementy/mrizky-a-vyustky/rag45
RAG45 320x320 R5/S;320;320;R5;1;Vyústka;s pevnými lamelami pod úhlem 45°, jmenovitý rozměr 320x320, s regulací R5, uchycení šrouby;MANDÍK;RAG45 320x320 R5/S;http://www.mandik.cz/produktova-rada/distribucni-elementy/mrizky-a-vyustky/rag45
RAG45 320x325 R5/S;320;325;R5;1;Vyústka;s pevnými lamelami pod úhlem 45°, jmenovitý rozměr 320x325, s regulací R5, uchycení šrouby;MANDÍK;RAG45 320x325 R5/S;http://www.mandik.cz/produktova-rada/distribucni-elementy/mrizky-a-vyustky/rag45
RAG45 320x425 R5/S;320;425;R5;1;Vyústka;s pevnými lamelami pod úhlem 45°, jmenovitý rozměr 320x425, s regulací R5, uchycení šrouby;MANDÍK;RAG45 320x425 R5/S;http://www.mandik.cz/produktova-rada/distribucni-elementy/mrizky-a-vyustky/rag45
RAG45 320x525 R5/S;320;525;R5;1;Vyústka;s pevnými lamelami pod úhlem 45°, jmenovitý rozměr 320x525, s regulací R5, uchycení šrouby;MANDÍK;RAG45 320x525 R5/S;http://www.mandik.cz/produktova-rada/distribucni-elementy/mrizky-a-vyustky/rag45
RAG45 325x75 R5/S;325;75;R5;1;Vyústka;s pevnými lamelami pod úhlem 45°, jmenovitý rozměr 325x75, s regulací R5, uchycení šrouby;MANDÍK;RAG45 325x75 R5/S;http://www.mandik.cz/produktova-rada/distribucni-elementy/mrizky-a-vyustky/rag45
RAG45 325x80 R5/S;325;80;R5;1;Vyústka;s pevnými lamelami pod úhlem 45°, jmenovitý rozměr 325x80, s regulací R5, uchycení šrouby;MANDÍK;RAG45 325x80 R5/S;http://www.mandik.cz/produktova-rada/distribucni-elementy/mrizky-a-vyustky/rag45
RAG45 325x100 R5/S;325;100;R5;1;Vyústka;s pevnými lamelami pod úhlem 45°, jmenovitý rozměr 325x100, s regulací R5, uchycení šrouby;MANDÍK;RAG45 325x100 R5/S;http://www.mandik.cz/produktova-rada/distribucni-elementy/mrizky-a-vyustky/rag45
RAG45 325x120 R5/S;325;120;R5;1;Vyústka;s pevnými lamelami pod úhlem 45°, jmenovitý rozměr 325x120, s regulací R5, uchycení šrouby;MANDÍK;RAG45 325x120 R5/S;http://www.mandik.cz/produktova-rada/distribucni-elementy/mrizky-a-vyustky/rag45
RAG45 325x125 R5/S;325;125;R5;1;Vyústka;s pevnými lamelami pod úhlem 45°, jmenovitý rozměr 325x125, s regulací R5, uchycení šrouby;MANDÍK;RAG45 325x125 R5/S;http://www.mandik.cz/produktova-rada/distribucni-elementy/mrizky-a-vyustky/rag45
RAG45 325x140 R5/S;325;140;R5;1;Vyústka;s pevnými lamelami pod úhlem 45°, jmenovitý rozměr 325x140, s regulací R5, uchycení šrouby;MANDÍK;RAG45 325x140 R5/S;http://www.mandik.cz/produktova-rada/distribucni-elementy/mrizky-a-vyustky/rag45
RAG45 325x200 R5/S;325;200;R5;1;Vyústka;s pevnými lamelami pod úhlem 45°, jmenovitý rozměr 325x200, s regulací R5, uchycení šrouby;MANDÍK;RAG45 325x200 R5/S;http://www.mandik.cz/produktova-rada/distribucni-elementy/mrizky-a-vyustky/rag45
RAG45 325x220 R5/S;325;220;R5;1;Vyústka;s pevnými lamelami pod úhlem 45°, jmenovitý rozměr 325x220, s regulací R5, uchycení šrouby;MANDÍK;RAG45 325x220 R5/S;http://www.mandik.cz/produktova-rada/distribucni-elementy/mrizky-a-vyustky/rag45
RAG45 325x225 R5/S;325;225;R5;1;Vyústka;s pevnými lamelami pod úhlem 45°, jmenovitý rozměr 325x225, s regulací R5, uchycení šrouby;MANDÍK;RAG45 325x225 R5/S;http://www.mandik.cz/produktova-rada/distribucni-elementy/mrizky-a-vyustky/rag45
RAG45 325x280 R5/S;325;280;R5;1;Vyústka;s pevnými lamelami pod úhlem 45°, jmenovitý rozměr 325x280, s regulací R5, uchycení šrouby;MANDÍK;RAG45 325x280 R5/S;http://www.mandik.cz/produktova-rada/distribucni-elementy/mrizky-a-vyustky/rag45
RAG45 325x320 R5/S;325;320;R5;1;Vyústka;s pevnými lamelami pod úhlem 45°, jmenovitý rozměr 325x320, s regulací R5, uchycení šrouby;MANDÍK;RAG45 325x320 R5/S;http://www.mandik.cz/produktova-rada/distribucni-elementy/mrizky-a-vyustky/rag45
RAG45 325x325 R5/S;325;325;R5;1;Vyústka;s pevnými lamelami pod úhlem 45°, jmenovitý rozměr 325x325, s regulací R5, uchycení šrouby;MANDÍK;RAG45 325x325 R5/S;http://www.mandik.cz/produktova-rada/distribucni-elementy/mrizky-a-vyustky/rag45
RAG45 325x425 R5/S;325;425;R5;1;Vyústka;s pevnými lamelami pod úhlem 45°, jmenovitý rozměr 325x425, s regulací R5, uchycení šrouby;MANDÍK;RAG45 325x425 R5/S;http://www.mandik.cz/produktova-rada/distribucni-elementy/mrizky-a-vyustky/rag45
RAG45 325x525 R5/S;325;525;R5;1;Vyústka;s pevnými lamelami pod úhlem 45°, jmenovitý rozměr 325x525, s regulací R5, uchycení šrouby;MANDÍK;RAG45 325x525 R5/S;http://www.mandik.cz/produktova-rada/distribucni-elementy/mrizky-a-vyustky/rag45
RAG45 400x75 R5/S;400;75;R5;1;Vyústka;s pevnými lamelami pod úhlem 45°, jmenovitý rozměr 400x75, s regulací R5, uchycení šrouby;MANDÍK;RAG45 400x75 R5/S;http://www.mandik.cz/produktova-rada/distribucni-elementy/mrizky-a-vyustky/rag45
RAG45 400x80 R5/S;400;80;R5;1;Vyústka;s pevnými lamelami pod úhlem 45°, jmenovitý rozměr 400x80, s regulací R5, uchycení šrouby;MANDÍK;RAG45 400x80 R5/S;http://www.mandik.cz/produktova-rada/distribucni-elementy/mrizky-a-vyustky/rag45
RAG45 400x100 R5/S;400;100;R5;1;Vyústka;s pevnými lamelami pod úhlem 45°, jmenovitý rozměr 400x100, s regulací R5, uchycení šrouby;MANDÍK;RAG45 400x100 R5/S;http://www.mandik.cz/produktova-rada/distribucni-elementy/mrizky-a-vyustky/rag45
RAG45 400x120 R5/S;400;120;R5;1;Vyústka;s pevnými lamelami pod úhlem 45°, jmenovitý rozměr 400x120, s regulací R5, uchycení šrouby;MANDÍK;RAG45 400x120 R5/S;http://www.mandik.cz/produktova-rada/distribucni-elementy/mrizky-a-vyustky/rag45
RAG45 400x125 R5/S;400;125;R5;1;Vyústka;s pevnými lamelami pod úhlem 45°, jmenovitý rozměr 400x125, s regulací R5, uchycení šrouby;MANDÍK;RAG45 400x125 R5/S;http://www.mandik.cz/produktova-rada/distribucni-elementy/mrizky-a-vyustky/rag45
RAG45 400x140 R5/S;400;140;R5;1;Vyústka;s pevnými lamelami pod úhlem 45°, jmenovitý rozměr 400x140, s regulací R5, uchycení šrouby;MANDÍK;RAG45 400x140 R5/S;http://www.mandik.cz/produktova-rada/distribucni-elementy/mrizky-a-vyustky/rag45
RAG45 400x200 R5/S;400;200;R5;1;Vyústka;s pevnými lamelami pod úhlem 45°, jmenovitý rozměr 400x200, s regulací R5, uchycení šrouby;MANDÍK;RAG45 400x200 R5/S;http://www.mandik.cz/produktova-rada/distribucni-elementy/mrizky-a-vyustky/rag45
RAG45 400x220 R5/S;400;220;R5;1;Vyústka;s pevnými lamelami pod úhlem 45°, jmenovitý rozměr 400x220, s regulací R5, uchycení šrouby;MANDÍK;RAG45 400x220 R5/S;http://www.mandik.cz/produktova-rada/distribucni-elementy/mrizky-a-vyustky/rag45
RAG45 400x225 R5/S;400;225;R5;1;Vyústka;s pevnými lamelami pod úhlem 45°, jmenovitý rozměr 400x225, s regulací R5, uchycení šrouby;MANDÍK;RAG45 400x225 R5/S;http://www.mandik.cz/produktova-rada/distribucni-elementy/mrizky-a-vyustky/rag45
RAG45 400x280 R5/S;400;280;R5;1;Vyústka;s pevnými lamelami pod úhlem 45°, jmenovitý rozměr 400x280, s regulací R5, uchycení šrouby;MANDÍK;RAG45 400x280 R5/S;http://www.mandik.cz/produktova-rada/distribucni-elementy/mrizky-a-vyustky/rag45
RAG45 400x320 R5/S;400;320;R5;1;Vyústka;s pevnými lamelami pod úhlem 45°, jmenovitý rozměr 400x320, s regulací R5, uchycení šrouby;MANDÍK;RAG45 400x320 R5/S;http://www.mandik.cz/produktova-rada/distribucni-elementy/mrizky-a-vyustky/rag45
RAG45 400x325 R5/S;400;325;R5;1;Vyústka;s pevnými lamelami pod úhlem 45°, jmenovitý rozměr 400x325, s regulací R5, uchycení šrouby;MANDÍK;RAG45 400x325 R5/S;http://www.mandik.cz/produktova-rada/distribucni-elementy/mrizky-a-vyustky/rag45
RAG45 400x425 R5/S;400;425;R5;1;Vyústka;s pevnými lamelami pod úhlem 45°, jmenovitý rozměr 400x425, s regulací R5, uchycení šrouby;MANDÍK;RAG45 400x425 R5/S;http://www.mandik.cz/produktova-rada/distribucni-elementy/mrizky-a-vyustky/rag45
RAG45 400x525 R5/S;400;525;R5;1;Vyústka;s pevnými lamelami pod úhlem 45°, jmenovitý rozměr 400x525, s regulací R5, uchycení šrouby;MANDÍK;RAG45 400x525 R5/S;http://www.mandik.cz/produktova-rada/distribucni-elementy/mrizky-a-vyustky/rag45
RAG45 420x75 R5/S;420;75;R5;1;Vyústka;s pevnými lamelami pod úhlem 45°, jmenovitý rozměr 420x75, s regulací R5, uchycení šrouby;MANDÍK;RAG45 420x75 R5/S;http://www.mandik.cz/produktova-rada/distribucni-elementy/mrizky-a-vyustky/rag45
RAG45 420x80 R5/S;420;80;R5;1;Vyústka;s pevnými lamelami pod úhlem 45°, jmenovitý rozměr 420x80, s regulací R5, uchycení šrouby;MANDÍK;RAG45 420x80 R5/S;http://www.mandik.cz/produktova-rada/distribucni-elementy/mrizky-a-vyustky/rag45
RAG45 420x100 R5/S;420;100;R5;1;Vyústka;s pevnými lamelami pod úhlem 45°, jmenovitý rozměr 420x100, s regulací R5, uchycení šrouby;MANDÍK;RAG45 420x100 R5/S;http://www.mandik.cz/produktova-rada/distribucni-elementy/mrizky-a-vyustky/rag45
RAG45 420x120 R5/S;420;120;R5;1;Vyústka;s pevnými lamelami pod úhlem 45°, jmenovitý rozměr 420x120, s regulací R5, uchycení šrouby;MANDÍK;RAG45 420x120 R5/S;http://www.mandik.cz/produktova-rada/distribucni-elementy/mrizky-a-vyustky/rag45
RAG45 420x125 R5/S;420;125;R5;1;Vyústka;s pevnými lamelami pod úhlem 45°, jmenovitý rozměr 420x125, s regulací R5, uchycení šrouby;MANDÍK;RAG45 420x125 R5/S;http://www.mandik.cz/produktova-rada/distribucni-elementy/mrizky-a-vyustky/rag45
RAG45 420x140 R5/S;420;140;R5;1;Vyústka;s pevnými lamelami pod úhlem 45°, jmenovitý rozměr 420x140, s regulací R5, uchycení šrouby;MANDÍK;RAG45 420x140 R5/S;http://www.mandik.cz/produktova-rada/distribucni-elementy/mrizky-a-vyustky/rag45
RAG45 420x200 R5/S;420;200;R5;1;Vyústka;s pevnými lamelami pod úhlem 45°, jmenovitý rozměr 420x200, s regulací R5, uchycení šrouby;MANDÍK;RAG45 420x200 R5/S;http://www.mandik.cz/produktova-rada/distribucni-elementy/mrizky-a-vyustky/rag45
RAG45 420x220 R5/S;420;220;R5;1;Vyústka;s pevnými lamelami pod úhlem 45°, jmenovitý rozměr 420x220, s regulací R5, uchycení šrouby;MANDÍK;RAG45 420x220 R5/S;http://www.mandik.cz/produktova-rada/distribucni-elementy/mrizky-a-vyustky/rag45
RAG45 420x225 R5/S;420;225;R5;1;Vyústka;s pevnými lamelami pod úhlem 45°, jmenovitý rozměr 420x225, s regulací R5, uchycení šrouby;MANDÍK;RAG45 420x225 R5/S;http://www.mandik.cz/produktova-rada/distribucni-elementy/mrizky-a-vyustky/rag45
RAG45 420x280 R5/S;420;280;R5;1;Vyústka;s pevnými lamelami pod úhlem 45°, jmenovitý rozměr 420x280, s regulací R5, uchycení šrouby;MANDÍK;RAG45 420x280 R5/S;http://www.mandik.cz/produktova-rada/distribucni-elementy/mrizky-a-vyustky/rag45
RAG45 420x320 R5/S;420;320;R5;1;Vyústka;s pevnými lamelami pod úhlem 45°, jmenovitý rozměr 420x320, s regulací R5, uchycení šrouby;MANDÍK;RAG45 420x320 R5/S;http://www.mandik.cz/produktova-rada/distribucni-elementy/mrizky-a-vyustky/rag45
RAG45 420x325 R5/S;420;325;R5;1;Vyústka;s pevnými lamelami pod úhlem 45°, jmenovitý rozměr 420x325, s regulací R5, uchycení šrouby;MANDÍK;RAG45 420x325 R5/S;http://www.mandik.cz/produktova-rada/distribucni-elementy/mrizky-a-vyustky/rag45
RAG45 420x425 R5/S;420;425;R5;1;Vyústka;s pevnými lamelami pod úhlem 45°, jmenovitý rozměr 420x425, s regulací R5, uchycení šrouby;MANDÍK;RAG45 420x425 R5/S;http://www.mandik.cz/produktova-rada/distribucni-elementy/mrizky-a-vyustky/rag45
RAG45 420x525 R5/S;420;525;R5;1;Vyústka;s pevnými lamelami pod úhlem 45°, jmenovitý rozměr 420x525, s regulací R5, uchycení šrouby;MANDÍK;RAG45 420x525 R5/S;http://www.mandik.cz/produktova-rada/distribucni-elementy/mrizky-a-vyustky/rag45
RAG45 425x75 R5/S;425;75;R5;1;Vyústka;s pevnými lamelami pod úhlem 45°, jmenovitý rozměr 425x75, s regulací R5, uchycení šrouby;MANDÍK;RAG45 425x75 R5/S;http://www.mandik.cz/produktova-rada/distribucni-elementy/mrizky-a-vyustky/rag45
RAG45 425x80 R5/S;425;80;R5;1;Vyústka;s pevnými lamelami pod úhlem 45°, jmenovitý rozměr 425x80, s regulací R5, uchycení šrouby;MANDÍK;RAG45 425x80 R5/S;http://www.mandik.cz/produktova-rada/distribucni-elementy/mrizky-a-vyustky/rag45
RAG45 425x100 R5/S;425;100;R5;1;Vyústka;s pevnými lamelami pod úhlem 45°, jmenovitý rozměr 425x100, s regulací R5, uchycení šrouby;MANDÍK;RAG45 425x100 R5/S;http://www.mandik.cz/produktova-rada/distribucni-elementy/mrizky-a-vyustky/rag45
RAG45 425x120 R5/S;425;120;R5;1;Vyústka;s pevnými lamelami pod úhlem 45°, jmenovitý rozměr 425x120, s regulací R5, uchycení šrouby;MANDÍK;RAG45 425x120 R5/S;http://www.mandik.cz/produktova-rada/distribucni-elementy/mrizky-a-vyustky/rag45
RAG45 425x125 R5/S;425;125;R5;1;Vyústka;s pevnými lamelami pod úhlem 45°, jmenovitý rozměr 425x125, s regulací R5, uchycení šrouby;MANDÍK;RAG45 425x125 R5/S;http://www.mandik.cz/produktova-rada/distribucni-elementy/mrizky-a-vyustky/rag45
RAG45 425x140 R5/S;425;140;R5;1;Vyústka;s pevnými lamelami pod úhlem 45°, jmenovitý rozměr 425x140, s regulací R5, uchycení šrouby;MANDÍK;RAG45 425x140 R5/S;http://www.mandik.cz/produktova-rada/distribucni-elementy/mrizky-a-vyustky/rag45
RAG45 425x200 R5/S;425;200;R5;1;Vyústka;s pevnými lamelami pod úhlem 45°, jmenovitý rozměr 425x200, s regulací R5, uchycení šrouby;MANDÍK;RAG45 425x200 R5/S;http://www.mandik.cz/produktova-rada/distribucni-elementy/mrizky-a-vyustky/rag45
RAG45 425x220 R5/S;425;220;R5;1;Vyústka;s pevnými lamelami pod úhlem 45°, jmenovitý rozměr 425x220, s regulací R5, uchycení šrouby;MANDÍK;RAG45 425x220 R5/S;http://www.mandik.cz/produktova-rada/distribucni-elementy/mrizky-a-vyustky/rag45
RAG45 425x225 R5/S;425;225;R5;1;Vyústka;s pevnými lamelami pod úhlem 45°, jmenovitý rozměr 425x225, s regulací R5, uchycení šrouby;MANDÍK;RAG45 425x225 R5/S;http://www.mandik.cz/produktova-rada/distribucni-elementy/mrizky-a-vyustky/rag45
RAG45 425x280 R5/S;425;280;R5;1;Vyústka;s pevnými lamelami pod úhlem 45°, jmenovitý rozměr 425x280, s regulací R5, uchycení šrouby;MANDÍK;RAG45 425x280 R5/S;http://www.mandik.cz/produktova-rada/distribucni-elementy/mrizky-a-vyustky/rag45
RAG45 425x320 R5/S;425;320;R5;1;Vyústka;s pevnými lamelami pod úhlem 45°, jmenovitý rozměr 425x320, s regulací R5, uchycení šrouby;MANDÍK;RAG45 425x320 R5/S;http://www.mandik.cz/produktova-rada/distribucni-elementy/mrizky-a-vyustky/rag45
RAG45 425x325 R5/S;425;325;R5;1;Vyústka;s pevnými lamelami pod úhlem 45°, jmenovitý rozměr 425x325, s regulací R5, uchycení šrouby;MANDÍK;RAG45 425x325 R5/S;http://www.mandik.cz/produktova-rada/distribucni-elementy/mrizky-a-vyustky/rag45
RAG45 425x425 R5/S;425;425;R5;1;Vyústka;s pevnými lamelami pod úhlem 45°, jmenovitý rozměr 425x425, s regulací R5, uchycení šrouby;MANDÍK;RAG45 425x425 R5/S;http://www.mandik.cz/produktova-rada/distribucni-elementy/mrizky-a-vyustky/rag45
RAG45 425x525 R5/S;425;525;R5;1;Vyústka;s pevnými lamelami pod úhlem 45°, jmenovitý rozměr 425x525, s regulací R5, uchycení šrouby;MANDÍK;RAG45 425x525 R5/S;http://www.mandik.cz/produktova-rada/distribucni-elementy/mrizky-a-vyustky/rag45
RAG45 520x75 R5/S;520;75;R5;1;Vyústka;s pevnými lamelami pod úhlem 45°, jmenovitý rozměr 520x75, s regulací R5, uchycení šrouby;MANDÍK;RAG45 520x75 R5/S;http://www.mandik.cz/produktova-rada/distribucni-elementy/mrizky-a-vyustky/rag45
RAG45 520x80 R5/S;520;80;R5;1;Vyústka;s pevnými lamelami pod úhlem 45°, jmenovitý rozměr 520x80, s regulací R5, uchycení šrouby;MANDÍK;RAG45 520x80 R5/S;http://www.mandik.cz/produktova-rada/distribucni-elementy/mrizky-a-vyustky/rag45
RAG45 520x100 R5/S;520;100;R5;1;Vyústka;s pevnými lamelami pod úhlem 45°, jmenovitý rozměr 520x100, s regulací R5, uchycení šrouby;MANDÍK;RAG45 520x100 R5/S;http://www.mandik.cz/produktova-rada/distribucni-elementy/mrizky-a-vyustky/rag45
RAG45 520x120 R5/S;520;120;R5;1;Vyústka;s pevnými lamelami pod úhlem 45°, jmenovitý rozměr 520x120, s regulací R5, uchycení šrouby;MANDÍK;RAG45 520x120 R5/S;http://www.mandik.cz/produktova-rada/distribucni-elementy/mrizky-a-vyustky/rag45
RAG45 520x125 R5/S;520;125;R5;1;Vyústka;s pevnými lamelami pod úhlem 45°, jmenovitý rozměr 520x125, s regulací R5, uchycení šrouby;MANDÍK;RAG45 520x125 R5/S;http://www.mandik.cz/produktova-rada/distribucni-elementy/mrizky-a-vyustky/rag45
RAG45 520x140 R5/S;520;140;R5;1;Vyústka;s pevnými lamelami pod úhlem 45°, jmenovitý rozměr 520x140, s regulací R5, uchycení šrouby;MANDÍK;RAG45 520x140 R5/S;http://www.mandik.cz/produktova-rada/distribucni-elementy/mrizky-a-vyustky/rag45
RAG45 520x200 R5/S;520;200;R5;1;Vyústka;s pevnými lamelami pod úhlem 45°, jmenovitý rozměr 520x200, s regulací R5, uchycení šrouby;MANDÍK;RAG45 520x200 R5/S;http://www.mandik.cz/produktova-rada/distribucni-elementy/mrizky-a-vyustky/rag45
RAG45 520x220 R5/S;520;220;R5;1;Vyústka;s pevnými lamelami pod úhlem 45°, jmenovitý rozměr 520x220, s regulací R5, uchycení šrouby;MANDÍK;RAG45 520x220 R5/S;http://www.mandik.cz/produktova-rada/distribucni-elementy/mrizky-a-vyustky/rag45
RAG45 520x225 R5/S;520;225;R5;1;Vyústka;s pevnými lamelami pod úhlem 45°, jmenovitý rozměr 520x225, s regulací R5, uchycení šrouby;MANDÍK;RAG45 520x225 R5/S;http://www.mandik.cz/produktova-rada/distribucni-elementy/mrizky-a-vyustky/rag45
RAG45 520x280 R5/S;520;280;R5;1;Vyústka;s pevnými lamelami pod úhlem 45°, jmenovitý rozměr 520x280, s regulací R5, uchycení šrouby;MANDÍK;RAG45 520x280 R5/S;http://www.mandik.cz/produktova-rada/distribucni-elementy/mrizky-a-vyustky/rag45
RAG45 520x320 R5/S;520;320;R5;1;Vyústka;s pevnými lamelami pod úhlem 45°, jmenovitý rozměr 520x320, s regulací R5, uchycení šrouby;MANDÍK;RAG45 520x320 R5/S;http://www.mandik.cz/produktova-rada/distribucni-elementy/mrizky-a-vyustky/rag45
RAG45 520x325 R5/S;520;325;R5;1;Vyústka;s pevnými lamelami pod úhlem 45°, jmenovitý rozměr 520x325, s regulací R5, uchycení šrouby;MANDÍK;RAG45 520x325 R5/S;http://www.mandik.cz/produktova-rada/distribucni-elementy/mrizky-a-vyustky/rag45
RAG45 520x425 R5/S;520;425;R5;1;Vyústka;s pevnými lamelami pod úhlem 45°, jmenovitý rozměr 520x425, s regulací R5, uchycení šrouby;MANDÍK;RAG45 520x425 R5/S;http://www.mandik.cz/produktova-rada/distribucni-elementy/mrizky-a-vyustky/rag45
RAG45 520x525 R5/S;520;525;R5;1;Vyústka;s pevnými lamelami pod úhlem 45°, jmenovitý rozměr 520x525, s regulací R5, uchycení šrouby;MANDÍK;RAG45 520x525 R5/S;http://www.mandik.cz/produktova-rada/distribucni-elementy/mrizky-a-vyustky/rag45
RAG45 525x75 R5/S;525;75;R5;1;Vyústka;s pevnými lamelami pod úhlem 45°, jmenovitý rozměr 525x75, s regulací R5, uchycení šrouby;MANDÍK;RAG45 525x75 R5/S;http://www.mandik.cz/produktova-rada/distribucni-elementy/mrizky-a-vyustky/rag45
RAG45 525x80 R5/S;525;80;R5;1;Vyústka;s pevnými lamelami pod úhlem 45°, jmenovitý rozměr 525x80, s regulací R5, uchycení šrouby;MANDÍK;RAG45 525x80 R5/S;http://www.mandik.cz/produktova-rada/distribucni-elementy/mrizky-a-vyustky/rag45
RAG45 525x100 R5/S;525;100;R5;1;Vyústka;s pevnými lamelami pod úhlem 45°, jmenovitý rozměr 525x100, s regulací R5, uchycení šrouby;MANDÍK;RAG45 525x100 R5/S;http://www.mandik.cz/produktova-rada/distribucni-elementy/mrizky-a-vyustky/rag45
RAG45 525x120 R5/S;525;120;R5;1;Vyústka;s pevnými lamelami pod úhlem 45°, jmenovitý rozměr 525x120, s regulací R5, uchycení šrouby;MANDÍK;RAG45 525x120 R5/S;http://www.mandik.cz/produktova-rada/distribucni-elementy/mrizky-a-vyustky/rag45
RAG45 525x125 R5/S;525;125;R5;1;Vyústka;s pevnými lamelami pod úhlem 45°, jmenovitý rozměr 525x125, s regulací R5, uchycení šrouby;MANDÍK;RAG45 525x125 R5/S;http://www.mandik.cz/produktova-rada/distribucni-elementy/mrizky-a-vyustky/rag45
RAG45 525x140 R5/S;525;140;R5;1;Vyústka;s pevnými lamelami pod úhlem 45°, jmenovitý rozměr 525x140, s regulací R5, uchycení šrouby;MANDÍK;RAG45 525x140 R5/S;http://www.mandik.cz/produktova-rada/distribucni-elementy/mrizky-a-vyustky/rag45
RAG45 525x200 R5/S;525;200;R5;1;Vyústka;s pevnými lamelami pod úhlem 45°, jmenovitý rozměr 525x200, s regulací R5, uchycení šrouby;MANDÍK;RAG45 525x200 R5/S;http://www.mandik.cz/produktova-rada/distribucni-elementy/mrizky-a-vyustky/rag45
RAG45 525x220 R5/S;525;220;R5;1;Vyústka;s pevnými lamelami pod úhlem 45°, jmenovitý rozměr 525x220, s regulací R5, uchycení šrouby;MANDÍK;RAG45 525x220 R5/S;http://www.mandik.cz/produktova-rada/distribucni-elementy/mrizky-a-vyustky/rag45
RAG45 525x225 R5/S;525;225;R5;1;Vyústka;s pevnými lamelami pod úhlem 45°, jmenovitý rozměr 525x225, s regulací R5, uchycení šrouby;MANDÍK;RAG45 525x225 R5/S;http://www.mandik.cz/produktova-rada/distribucni-elementy/mrizky-a-vyustky/rag45
RAG45 525x280 R5/S;525;280;R5;1;Vyústka;s pevnými lamelami pod úhlem 45°, jmenovitý rozměr 525x280, s regulací R5, uchycení šrouby;MANDÍK;RAG45 525x280 R5/S;http://www.mandik.cz/produktova-rada/distribucni-elementy/mrizky-a-vyustky/rag45
RAG45 525x320 R5/S;525;320;R5;1;Vyústka;s pevnými lamelami pod úhlem 45°, jmenovitý rozměr 525x320, s regulací R5, uchycení šrouby;MANDÍK;RAG45 525x320 R5/S;http://www.mandik.cz/produktova-rada/distribucni-elementy/mrizky-a-vyustky/rag45
RAG45 525x325 R5/S;525;325;R5;1;Vyústka;s pevnými lamelami pod úhlem 45°, jmenovitý rozměr 525x325, s regulací R5, uchycení šrouby;MANDÍK;RAG45 525x325 R5/S;http://www.mandik.cz/produktova-rada/distribucni-elementy/mrizky-a-vyustky/rag45
RAG45 525x425 R5/S;525;425;R5;1;Vyústka;s pevnými lamelami pod úhlem 45°, jmenovitý rozměr 525x425, s regulací R5, uchycení šrouby;MANDÍK;RAG45 525x425 R5/S;http://www.mandik.cz/produktova-rada/distribucni-elementy/mrizky-a-vyustky/rag45
RAG45 525x525 R5/S;525;525;R5;1;Vyústka;s pevnými lamelami pod úhlem 45°, jmenovitý rozměr 525x525, s regulací R5, uchycení šrouby;MANDÍK;RAG45 525x525 R5/S;http://www.mandik.cz/produktova-rada/distribucni-elementy/mrizky-a-vyustky/rag45
RAG45 560x75 R5/S;560;75;R5;1;Vyústka;s pevnými lamelami pod úhlem 45°, jmenovitý rozměr 560x75, s regulací R5, uchycení šrouby;MANDÍK;RAG45 560x75 R5/S;http://www.mandik.cz/produktova-rada/distribucni-elementy/mrizky-a-vyustky/rag45
RAG45 560x80 R5/S;560;80;R5;1;Vyústka;s pevnými lamelami pod úhlem 45°, jmenovitý rozměr 560x80, s regulací R5, uchycení šrouby;MANDÍK;RAG45 560x80 R5/S;http://www.mandik.cz/produktova-rada/distribucni-elementy/mrizky-a-vyustky/rag45
RAG45 560x100 R5/S;560;100;R5;1;Vyústka;s pevnými lamelami pod úhlem 45°, jmenovitý rozměr 560x100, s regulací R5, uchycení šrouby;MANDÍK;RAG45 560x100 R5/S;http://www.mandik.cz/produktova-rada/distribucni-elementy/mrizky-a-vyustky/rag45
RAG45 560x120 R5/S;560;120;R5;1;Vyústka;s pevnými lamelami pod úhlem 45°, jmenovitý rozměr 560x120, s regulací R5, uchycení šrouby;MANDÍK;RAG45 560x120 R5/S;http://www.mandik.cz/produktova-rada/distribucni-elementy/mrizky-a-vyustky/rag45
RAG45 560x125 R5/S;560;125;R5;1;Vyústka;s pevnými lamelami pod úhlem 45°, jmenovitý rozměr 560x125, s regulací R5, uchycení šrouby;MANDÍK;RAG45 560x125 R5/S;http://www.mandik.cz/produktova-rada/distribucni-elementy/mrizky-a-vyustky/rag45
RAG45 560x140 R5/S;560;140;R5;1;Vyústka;s pevnými lamelami pod úhlem 45°, jmenovitý rozměr 560x140, s regulací R5, uchycení šrouby;MANDÍK;RAG45 560x140 R5/S;http://www.mandik.cz/produktova-rada/distribucni-elementy/mrizky-a-vyustky/rag45
RAG45 560x200 R5/S;560;200;R5;1;Vyústka;s pevnými lamelami pod úhlem 45°, jmenovitý rozměr 560x200, s regulací R5, uchycení šrouby;MANDÍK;RAG45 560x200 R5/S;http://www.mandik.cz/produktova-rada/distribucni-elementy/mrizky-a-vyustky/rag45
RAG45 560x220 R5/S;560;220;R5;1;Vyústka;s pevnými lamelami pod úhlem 45°, jmenovitý rozměr 560x220, s regulací R5, uchycení šrouby;MANDÍK;RAG45 560x220 R5/S;http://www.mandik.cz/produktova-rada/distribucni-elementy/mrizky-a-vyustky/rag45
RAG45 560x225 R5/S;560;225;R5;1;Vyústka;s pevnými lamelami pod úhlem 45°, jmenovitý rozměr 560x225, s regulací R5, uchycení šrouby;MANDÍK;RAG45 560x225 R5/S;http://www.mandik.cz/produktova-rada/distribucni-elementy/mrizky-a-vyustky/rag45
RAG45 560x280 R5/S;560;280;R5;1;Vyústka;s pevnými lamelami pod úhlem 45°, jmenovitý rozměr 560x280, s regulací R5, uchycení šrouby;MANDÍK;RAG45 560x280 R5/S;http://www.mandik.cz/produktova-rada/distribucni-elementy/mrizky-a-vyustky/rag45
RAG45 560x320 R5/S;560;320;R5;1;Vyústka;s pevnými lamelami pod úhlem 45°, jmenovitý rozměr 560x320, s regulací R5, uchycení šrouby;MANDÍK;RAG45 560x320 R5/S;http://www.mandik.cz/produktova-rada/distribucni-elementy/mrizky-a-vyustky/rag45
RAG45 560x325 R5/S;560;325;R5;1;Vyústka;s pevnými lamelami pod úhlem 45°, jmenovitý rozměr 560x325, s regulací R5, uchycení šrouby;MANDÍK;RAG45 560x325 R5/S;http://www.mandik.cz/produktova-rada/distribucni-elementy/mrizky-a-vyustky/rag45
RAG45 560x425 R5/S;560;425;R5;1;Vyústka;s pevnými lamelami pod úhlem 45°, jmenovitý rozměr 560x425, s regulací R5, uchycení šrouby;MANDÍK;RAG45 560x425 R5/S;http://www.mandik.cz/produktova-rada/distribucni-elementy/mrizky-a-vyustky/rag45
RAG45 560x525 R5/S;560;525;R5;1;Vyústka;s pevnými lamelami pod úhlem 45°, jmenovitý rozměr 560x525, s regulací R5, uchycení šrouby;MANDÍK;RAG45 560x525 R5/S;http://www.mandik.cz/produktova-rada/distribucni-elementy/mrizky-a-vyustky/rag45
RAG45 620x75 R5/S;620;75;R5;1;Vyústka;s pevnými lamelami pod úhlem 45°, jmenovitý rozměr 620x75, s regulací R5, uchycení šrouby;MANDÍK;RAG45 620x75 R5/S;http://www.mandik.cz/produktova-rada/distribucni-elementy/mrizky-a-vyustky/rag45
RAG45 620x80 R5/S;620;80;R5;1;Vyústka;s pevnými lamelami pod úhlem 45°, jmenovitý rozměr 620x80, s regulací R5, uchycení šrouby;MANDÍK;RAG45 620x80 R5/S;http://www.mandik.cz/produktova-rada/distribucni-elementy/mrizky-a-vyustky/rag45
RAG45 620x100 R5/S;620;100;R5;1;Vyústka;s pevnými lamelami pod úhlem 45°, jmenovitý rozměr 620x100, s regulací R5, uchycení šrouby;MANDÍK;RAG45 620x100 R5/S;http://www.mandik.cz/produktova-rada/distribucni-elementy/mrizky-a-vyustky/rag45
RAG45 620x120 R5/S;620;120;R5;1;Vyústka;s pevnými lamelami pod úhlem 45°, jmenovitý rozměr 620x120, s regulací R5, uchycení šrouby;MANDÍK;RAG45 620x120 R5/S;http://www.mandik.cz/produktova-rada/distribucni-elementy/mrizky-a-vyustky/rag45
RAG45 620x125 R5/S;620;125;R5;1;Vyústka;s pevnými lamelami pod úhlem 45°, jmenovitý rozměr 620x125, s regulací R5, uchycení šrouby;MANDÍK;RAG45 620x125 R5/S;http://www.mandik.cz/produktova-rada/distribucni-elementy/mrizky-a-vyustky/rag45
RAG45 620x140 R5/S;620;140;R5;1;Vyústka;s pevnými lamelami pod úhlem 45°, jmenovitý rozměr 620x140, s regulací R5, uchycení šrouby;MANDÍK;RAG45 620x140 R5/S;http://www.mandik.cz/produktova-rada/distribucni-elementy/mrizky-a-vyustky/rag45
RAG45 620x200 R5/S;620;200;R5;1;Vyústka;s pevnými lamelami pod úhlem 45°, jmenovitý rozměr 620x200, s regulací R5, uchycení šrouby;MANDÍK;RAG45 620x200 R5/S;http://www.mandik.cz/produktova-rada/distribucni-elementy/mrizky-a-vyustky/rag45
RAG45 620x220 R5/S;620;220;R5;1;Vyústka;s pevnými lamelami pod úhlem 45°, jmenovitý rozměr 620x220, s regulací R5, uchycení šrouby;MANDÍK;RAG45 620x220 R5/S;http://www.mandik.cz/produktova-rada/distribucni-elementy/mrizky-a-vyustky/rag45
RAG45 620x225 R5/S;620;225;R5;1;Vyústka;s pevnými lamelami pod úhlem 45°, jmenovitý rozměr 620x225, s regulací R5, uchycení šrouby;MANDÍK;RAG45 620x225 R5/S;http://www.mandik.cz/produktova-rada/distribucni-elementy/mrizky-a-vyustky/rag45
RAG45 620x280 R5/S;620;280;R5;1;Vyústka;s pevnými lamelami pod úhlem 45°, jmenovitý rozměr 620x280, s regulací R5, uchycení šrouby;MANDÍK;RAG45 620x280 R5/S;http://www.mandik.cz/produktova-rada/distribucni-elementy/mrizky-a-vyustky/rag45
RAG45 620x320 R5/S;620;320;R5;1;Vyústka;s pevnými lamelami pod úhlem 45°, jmenovitý rozměr 620x320, s regulací R5, uchycení šrouby;MANDÍK;RAG45 620x320 R5/S;http://www.mandik.cz/produktova-rada/distribucni-elementy/mrizky-a-vyustky/rag45
RAG45 620x325 R5/S;620;325;R5;1;Vyústka;s pevnými lamelami pod úhlem 45°, jmenovitý rozměr 620x325, s regulací R5, uchycení šrouby;MANDÍK;RAG45 620x325 R5/S;http://www.mandik.cz/produktova-rada/distribucni-elementy/mrizky-a-vyustky/rag45
RAG45 620x425 R5/S;620;425;R5;1;Vyústka;s pevnými lamelami pod úhlem 45°, jmenovitý rozměr 620x425, s regulací R5, uchycení šrouby;MANDÍK;RAG45 620x425 R5/S;http://www.mandik.cz/produktova-rada/distribucni-elementy/mrizky-a-vyustky/rag45
RAG45 620x525 R5/S;620;525;R5;1;Vyústka;s pevnými lamelami pod úhlem 45°, jmenovitý rozměr 620x525, s regulací R5, uchycení šrouby;MANDÍK;RAG45 620x525 R5/S;http://www.mandik.cz/produktova-rada/distribucni-elementy/mrizky-a-vyustky/rag45
RAG45 625x75 R5/S;625;75;R5;1;Vyústka;s pevnými lamelami pod úhlem 45°, jmenovitý rozměr 625x75, s regulací R5, uchycení šrouby;MANDÍK;RAG45 625x75 R5/S;http://www.mandik.cz/produktova-rada/distribucni-elementy/mrizky-a-vyustky/rag45
RAG45 625x80 R5/S;625;80;R5;1;Vyústka;s pevnými lamelami pod úhlem 45°, jmenovitý rozměr 625x80, s regulací R5, uchycení šrouby;MANDÍK;RAG45 625x80 R5/S;http://www.mandik.cz/produktova-rada/distribucni-elementy/mrizky-a-vyustky/rag45
RAG45 625x100 R5/S;625;100;R5;1;Vyústka;s pevnými lamelami pod úhlem 45°, jmenovitý rozměr 625x100, s regulací R5, uchycení šrouby;MANDÍK;RAG45 625x100 R5/S;http://www.mandik.cz/produktova-rada/distribucni-elementy/mrizky-a-vyustky/rag45
RAG45 625x120 R5/S;625;120;R5;1;Vyústka;s pevnými lamelami pod úhlem 45°, jmenovitý rozměr 625x120, s regulací R5, uchycení šrouby;MANDÍK;RAG45 625x120 R5/S;http://www.mandik.cz/produktova-rada/distribucni-elementy/mrizky-a-vyustky/rag45
RAG45 625x125 R5/S;625;125;R5;1;Vyústka;s pevnými lamelami pod úhlem 45°, jmenovitý rozměr 625x125, s regulací R5, uchycení šrouby;MANDÍK;RAG45 625x125 R5/S;http://www.mandik.cz/produktova-rada/distribucni-elementy/mrizky-a-vyustky/rag45
RAG45 625x140 R5/S;625;140;R5;1;Vyústka;s pevnými lamelami pod úhlem 45°, jmenovitý rozměr 625x140, s regulací R5, uchycení šrouby;MANDÍK;RAG45 625x140 R5/S;http://www.mandik.cz/produktova-rada/distribucni-elementy/mrizky-a-vyustky/rag45
RAG45 625x200 R5/S;625;200;R5;1;Vyústka;s pevnými lamelami pod úhlem 45°, jmenovitý rozměr 625x200, s regulací R5, uchycení šrouby;MANDÍK;RAG45 625x200 R5/S;http://www.mandik.cz/produktova-rada/distribucni-elementy/mrizky-a-vyustky/rag45
RAG45 625x220 R5/S;625;220;R5;1;Vyústka;s pevnými lamelami pod úhlem 45°, jmenovitý rozměr 625x220, s regulací R5, uchycení šrouby;MANDÍK;RAG45 625x220 R5/S;http://www.mandik.cz/produktova-rada/distribucni-elementy/mrizky-a-vyustky/rag45
RAG45 625x225 R5/S;625;225;R5;1;Vyústka;s pevnými lamelami pod úhlem 45°, jmenovitý rozměr 625x225, s regulací R5, uchycení šrouby;MANDÍK;RAG45 625x225 R5/S;http://www.mandik.cz/produktova-rada/distribucni-elementy/mrizky-a-vyustky/rag45
RAG45 625x280 R5/S;625;280;R5;1;Vyústka;s pevnými lamelami pod úhlem 45°, jmenovitý rozměr 625x280, s regulací R5, uchycení šrouby;MANDÍK;RAG45 625x280 R5/S;http://www.mandik.cz/produktova-rada/distribucni-elementy/mrizky-a-vyustky/rag45
RAG45 625x320 R5/S;625;320;R5;1;Vyústka;s pevnými lamelami pod úhlem 45°, jmenovitý rozměr 625x320, s regulací R5, uchycení šrouby;MANDÍK;RAG45 625x320 R5/S;http://www.mandik.cz/produktova-rada/distribucni-elementy/mrizky-a-vyustky/rag45
RAG45 625x325 R5/S;625;325;R5;1;Vyústka;s pevnými lamelami pod úhlem 45°, jmenovitý rozměr 625x325, s regulací R5, uchycení šrouby;MANDÍK;RAG45 625x325 R5/S;http://www.mandik.cz/produktova-rada/distribucni-elementy/mrizky-a-vyustky/rag45
RAG45 625x425 R5/S;625;425;R5;1;Vyústka;s pevnými lamelami pod úhlem 45°, jmenovitý rozměr 625x425, s regulací R5, uchycení šrouby;MANDÍK;RAG45 625x425 R5/S;http://www.mandik.cz/produktova-rada/distribucni-elementy/mrizky-a-vyustky/rag45
RAG45 625x525 R5/S;625;525;R5;1;Vyústka;s pevnými lamelami pod úhlem 45°, jmenovitý rozměr 625x525, s regulací R5, uchycení šrouby;MANDÍK;RAG45 625x525 R5/S;http://www.mandik.cz/produktova-rada/distribucni-elementy/mrizky-a-vyustky/rag45
RAG45 720x75 R5/S;720;75;R5;1;Vyústka;s pevnými lamelami pod úhlem 45°, jmenovitý rozměr 720x75, s regulací R5, uchycení šrouby;MANDÍK;RAG45 720x75 R5/S;http://www.mandik.cz/produktova-rada/distribucni-elementy/mrizky-a-vyustky/rag45
RAG45 720x80 R5/S;720;80;R5;1;Vyústka;s pevnými lamelami pod úhlem 45°, jmenovitý rozměr 720x80, s regulací R5, uchycení šrouby;MANDÍK;RAG45 720x80 R5/S;http://www.mandik.cz/produktova-rada/distribucni-elementy/mrizky-a-vyustky/rag45
RAG45 720x100 R5/S;720;100;R5;1;Vyústka;s pevnými lamelami pod úhlem 45°, jmenovitý rozměr 720x100, s regulací R5, uchycení šrouby;MANDÍK;RAG45 720x100 R5/S;http://www.mandik.cz/produktova-rada/distribucni-elementy/mrizky-a-vyustky/rag45
RAG45 720x120 R5/S;720;120;R5;1;Vyústka;s pevnými lamelami pod úhlem 45°, jmenovitý rozměr 720x120, s regulací R5, uchycení šrouby;MANDÍK;RAG45 720x120 R5/S;http://www.mandik.cz/produktova-rada/distribucni-elementy/mrizky-a-vyustky/rag45
RAG45 720x125 R5/S;720;125;R5;1;Vyústka;s pevnými lamelami pod úhlem 45°, jmenovitý rozměr 720x125, s regulací R5, uchycení šrouby;MANDÍK;RAG45 720x125 R5/S;http://www.mandik.cz/produktova-rada/distribucni-elementy/mrizky-a-vyustky/rag45
RAG45 720x140 R5/S;720;140;R5;1;Vyústka;s pevnými lamelami pod úhlem 45°, jmenovitý rozměr 720x140, s regulací R5, uchycení šrouby;MANDÍK;RAG45 720x140 R5/S;http://www.mandik.cz/produktova-rada/distribucni-elementy/mrizky-a-vyustky/rag45
RAG45 720x200 R5/S;720;200;R5;1;Vyústka;s pevnými lamelami pod úhlem 45°, jmenovitý rozměr 720x200, s regulací R5, uchycení šrouby;MANDÍK;RAG45 720x200 R5/S;http://www.mandik.cz/produktova-rada/distribucni-elementy/mrizky-a-vyustky/rag45
RAG45 720x220 R5/S;720;220;R5;1;Vyústka;s pevnými lamelami pod úhlem 45°, jmenovitý rozměr 720x220, s regulací R5, uchycení šrouby;MANDÍK;RAG45 720x220 R5/S;http://www.mandik.cz/produktova-rada/distribucni-elementy/mrizky-a-vyustky/rag45
RAG45 720x225 R5/S;720;225;R5;1;Vyústka;s pevnými lamelami pod úhlem 45°, jmenovitý rozměr 720x225, s regulací R5, uchycení šrouby;MANDÍK;RAG45 720x225 R5/S;http://www.mandik.cz/produktova-rada/distribucni-elementy/mrizky-a-vyustky/rag45
RAG45 720x280 R5/S;720;280;R5;1;Vyústka;s pevnými lamelami pod úhlem 45°, jmenovitý rozměr 720x280, s regulací R5, uchycení šrouby;MANDÍK;RAG45 720x280 R5/S;http://www.mandik.cz/produktova-rada/distribucni-elementy/mrizky-a-vyustky/rag45
RAG45 720x320 R5/S;720;320;R5;1;Vyústka;s pevnými lamelami pod úhlem 45°, jmenovitý rozměr 720x320, s regulací R5, uchycení šrouby;MANDÍK;RAG45 720x320 R5/S;http://www.mandik.cz/produktova-rada/distribucni-elementy/mrizky-a-vyustky/rag45
RAG45 720x325 R5/S;720;325;R5;1;Vyústka;s pevnými lamelami pod úhlem 45°, jmenovitý rozměr 720x325, s regulací R5, uchycení šrouby;MANDÍK;RAG45 720x325 R5/S;http://www.mandik.cz/produktova-rada/distribucni-elementy/mrizky-a-vyustky/rag45
RAG45 720x425 R5/S;720;425;R5;1;Vyústka;s pevnými lamelami pod úhlem 45°, jmenovitý rozměr 720x425, s regulací R5, uchycení šrouby;MANDÍK;RAG45 720x425 R5/S;http://www.mandik.cz/produktova-rada/distribucni-elementy/mrizky-a-vyustky/rag45
RAG45 720x525 R5/S;720;525;R5;1;Vyústka;s pevnými lamelami pod úhlem 45°, jmenovitý rozměr 720x525, s regulací R5, uchycení šrouby;MANDÍK;RAG45 720x525 R5/S;http://www.mandik.cz/produktova-rada/distribucni-elementy/mrizky-a-vyustky/rag45
RAG45 725x75 R5/S;725;75;R5;1;Vyústka;s pevnými lamelami pod úhlem 45°, jmenovitý rozměr 725x75, s regulací R5, uchycení šrouby;MANDÍK;RAG45 725x75 R5/S;http://www.mandik.cz/produktova-rada/distribucni-elementy/mrizky-a-vyustky/rag45
RAG45 725x80 R5/S;725;80;R5;1;Vyústka;s pevnými lamelami pod úhlem 45°, jmenovitý rozměr 725x80, s regulací R5, uchycení šrouby;MANDÍK;RAG45 725x80 R5/S;http://www.mandik.cz/produktova-rada/distribucni-elementy/mrizky-a-vyustky/rag45
RAG45 725x100 R5/S;725;100;R5;1;Vyústka;s pevnými lamelami pod úhlem 45°, jmenovitý rozměr 725x100, s regulací R5, uchycení šrouby;MANDÍK;RAG45 725x100 R5/S;http://www.mandik.cz/produktova-rada/distribucni-elementy/mrizky-a-vyustky/rag45
RAG45 725x120 R5/S;725;120;R5;1;Vyústka;s pevnými lamelami pod úhlem 45°, jmenovitý rozměr 725x120, s regulací R5, uchycení šrouby;MANDÍK;RAG45 725x120 R5/S;http://www.mandik.cz/produktova-rada/distribucni-elementy/mrizky-a-vyustky/rag45
RAG45 725x125 R5/S;725;125;R5;1;Vyústka;s pevnými lamelami pod úhlem 45°, jmenovitý rozměr 725x125, s regulací R5, uchycení šrouby;MANDÍK;RAG45 725x125 R5/S;http://www.mandik.cz/produktova-rada/distribucni-elementy/mrizky-a-vyustky/rag45
RAG45 725x140 R5/S;725;140;R5;1;Vyústka;s pevnými lamelami pod úhlem 45°, jmenovitý rozměr 725x140, s regulací R5, uchycení šrouby;MANDÍK;RAG45 725x140 R5/S;http://www.mandik.cz/produktova-rada/distribucni-elementy/mrizky-a-vyustky/rag45
RAG45 725x200 R5/S;725;200;R5;1;Vyústka;s pevnými lamelami pod úhlem 45°, jmenovitý rozměr 725x200, s regulací R5, uchycení šrouby;MANDÍK;RAG45 725x200 R5/S;http://www.mandik.cz/produktova-rada/distribucni-elementy/mrizky-a-vyustky/rag45
RAG45 725x220 R5/S;725;220;R5;1;Vyústka;s pevnými lamelami pod úhlem 45°, jmenovitý rozměr 725x220, s regulací R5, uchycení šrouby;MANDÍK;RAG45 725x220 R5/S;http://www.mandik.cz/produktova-rada/distribucni-elementy/mrizky-a-vyustky/rag45
RAG45 725x225 R5/S;725;225;R5;1;Vyústka;s pevnými lamelami pod úhlem 45°, jmenovitý rozměr 725x225, s regulací R5, uchycení šrouby;MANDÍK;RAG45 725x225 R5/S;http://www.mandik.cz/produktova-rada/distribucni-elementy/mrizky-a-vyustky/rag45
RAG45 725x280 R5/S;725;280;R5;1;Vyústka;s pevnými lamelami pod úhlem 45°, jmenovitý rozměr 725x280, s regulací R5, uchycení šrouby;MANDÍK;RAG45 725x280 R5/S;http://www.mandik.cz/produktova-rada/distribucni-elementy/mrizky-a-vyustky/rag45
RAG45 725x320 R5/S;725;320;R5;1;Vyústka;s pevnými lamelami pod úhlem 45°, jmenovitý rozměr 725x320, s regulací R5, uchycení šrouby;MANDÍK;RAG45 725x320 R5/S;http://www.mandik.cz/produktova-rada/distribucni-elementy/mrizky-a-vyustky/rag45
RAG45 725x325 R5/S;725;325;R5;1;Vyústka;s pevnými lamelami pod úhlem 45°, jmenovitý rozměr 725x325, s regulací R5, uchycení šrouby;MANDÍK;RAG45 725x325 R5/S;http://www.mandik.cz/produktova-rada/distribucni-elementy/mrizky-a-vyustky/rag45
RAG45 725x425 R5/S;725;425;R5;1;Vyústka;s pevnými lamelami pod úhlem 45°, jmenovitý rozměr 725x425, s regulací R5, uchycení šrouby;MANDÍK;RAG45 725x425 R5/S;http://www.mandik.cz/produktova-rada/distribucni-elementy/mrizky-a-vyustky/rag45
RAG45 725x525 R5/S;725;525;R5;1;Vyústka;s pevnými lamelami pod úhlem 45°, jmenovitý rozměr 725x525, s regulací R5, uchycení šrouby;MANDÍK;RAG45 725x525 R5/S;http://www.mandik.cz/produktova-rada/distribucni-elementy/mrizky-a-vyustky/rag45
RAG45 820x75 R5/S;820;75;R5;1;Vyústka;s pevnými lamelami pod úhlem 45°, jmenovitý rozměr 820x75, s regulací R5, uchycení šrouby;MANDÍK;RAG45 820x75 R5/S;http://www.mandik.cz/produktova-rada/distribucni-elementy/mrizky-a-vyustky/rag45
RAG45 820x80 R5/S;820;80;R5;1;Vyústka;s pevnými lamelami pod úhlem 45°, jmenovitý rozměr 820x80, s regulací R5, uchycení šrouby;MANDÍK;RAG45 820x80 R5/S;http://www.mandik.cz/produktova-rada/distribucni-elementy/mrizky-a-vyustky/rag45
RAG45 820x100 R5/S;820;100;R5;1;Vyústka;s pevnými lamelami pod úhlem 45°, jmenovitý rozměr 820x100, s regulací R5, uchycení šrouby;MANDÍK;RAG45 820x100 R5/S;http://www.mandik.cz/produktova-rada/distribucni-elementy/mrizky-a-vyustky/rag45
RAG45 820x120 R5/S;820;120;R5;1;Vyústka;s pevnými lamelami pod úhlem 45°, jmenovitý rozměr 820x120, s regulací R5, uchycení šrouby;MANDÍK;RAG45 820x120 R5/S;http://www.mandik.cz/produktova-rada/distribucni-elementy/mrizky-a-vyustky/rag45
RAG45 820x125 R5/S;820;125;R5;1;Vyústka;s pevnými lamelami pod úhlem 45°, jmenovitý rozměr 820x125, s regulací R5, uchycení šrouby;MANDÍK;RAG45 820x125 R5/S;http://www.mandik.cz/produktova-rada/distribucni-elementy/mrizky-a-vyustky/rag45
RAG45 820x140 R5/S;820;140;R5;1;Vyústka;s pevnými lamelami pod úhlem 45°, jmenovitý rozměr 820x140, s regulací R5, uchycení šrouby;MANDÍK;RAG45 820x140 R5/S;http://www.mandik.cz/produktova-rada/distribucni-elementy/mrizky-a-vyustky/rag45
RAG45 820x200 R5/S;820;200;R5;1;Vyústka;s pevnými lamelami pod úhlem 45°, jmenovitý rozměr 820x200, s regulací R5, uchycení šrouby;MANDÍK;RAG45 820x200 R5/S;http://www.mandik.cz/produktova-rada/distribucni-elementy/mrizky-a-vyustky/rag45
RAG45 820x220 R5/S;820;220;R5;1;Vyústka;s pevnými lamelami pod úhlem 45°, jmenovitý rozměr 820x220, s regulací R5, uchycení šrouby;MANDÍK;RAG45 820x220 R5/S;http://www.mandik.cz/produktova-rada/distribucni-elementy/mrizky-a-vyustky/rag45
RAG45 820x225 R5/S;820;225;R5;1;Vyústka;s pevnými lamelami pod úhlem 45°, jmenovitý rozměr 820x225, s regulací R5, uchycení šrouby;MANDÍK;RAG45 820x225 R5/S;http://www.mandik.cz/produktova-rada/distribucni-elementy/mrizky-a-vyustky/rag45
RAG45 820x280 R5/S;820;280;R5;1;Vyústka;s pevnými lamelami pod úhlem 45°, jmenovitý rozměr 820x280, s regulací R5, uchycení šrouby;MANDÍK;RAG45 820x280 R5/S;http://www.mandik.cz/produktova-rada/distribucni-elementy/mrizky-a-vyustky/rag45
RAG45 820x320 R5/S;820;320;R5;1;Vyústka;s pevnými lamelami pod úhlem 45°, jmenovitý rozměr 820x320, s regulací R5, uchycení šrouby;MANDÍK;RAG45 820x320 R5/S;http://www.mandik.cz/produktova-rada/distribucni-elementy/mrizky-a-vyustky/rag45
RAG45 820x325 R5/S;820;325;R5;1;Vyústka;s pevnými lamelami pod úhlem 45°, jmenovitý rozměr 820x325, s regulací R5, uchycení šrouby;MANDÍK;RAG45 820x325 R5/S;http://www.mandik.cz/produktova-rada/distribucni-elementy/mrizky-a-vyustky/rag45
RAG45 820x425 R5/S;820;425;R5;1;Vyústka;s pevnými lamelami pod úhlem 45°, jmenovitý rozměr 820x425, s regulací R5, uchycení šrouby;MANDÍK;RAG45 820x425 R5/S;http://www.mandik.cz/produktova-rada/distribucni-elementy/mrizky-a-vyustky/rag45
RAG45 820x525 R5/S;820;525;R5;1;Vyústka;s pevnými lamelami pod úhlem 45°, jmenovitý rozměr 820x525, s regulací R5, uchycení šrouby;MANDÍK;RAG45 820x525 R5/S;http://www.mandik.cz/produktova-rada/distribucni-elementy/mrizky-a-vyustky/rag45
RAG45 825x75 R5/S;825;75;R5;1;Vyústka;s pevnými lamelami pod úhlem 45°, jmenovitý rozměr 825x75, s regulací R5, uchycení šrouby;MANDÍK;RAG45 825x75 R5/S;http://www.mandik.cz/produktova-rada/distribucni-elementy/mrizky-a-vyustky/rag45
RAG45 825x80 R5/S;825;80;R5;1;Vyústka;s pevnými lamelami pod úhlem 45°, jmenovitý rozměr 825x80, s regulací R5, uchycení šrouby;MANDÍK;RAG45 825x80 R5/S;http://www.mandik.cz/produktova-rada/distribucni-elementy/mrizky-a-vyustky/rag45
RAG45 825x100 R5/S;825;100;R5;1;Vyústka;s pevnými lamelami pod úhlem 45°, jmenovitý rozměr 825x100, s regulací R5, uchycení šrouby;MANDÍK;RAG45 825x100 R5/S;http://www.mandik.cz/produktova-rada/distribucni-elementy/mrizky-a-vyustky/rag45
RAG45 825x120 R5/S;825;120;R5;1;Vyústka;s pevnými lamelami pod úhlem 45°, jmenovitý rozměr 825x120, s regulací R5, uchycení šrouby;MANDÍK;RAG45 825x120 R5/S;http://www.mandik.cz/produktova-rada/distribucni-elementy/mrizky-a-vyustky/rag45
RAG45 825x125 R5/S;825;125;R5;1;Vyústka;s pevnými lamelami pod úhlem 45°, jmenovitý rozměr 825x125, s regulací R5, uchycení šrouby;MANDÍK;RAG45 825x125 R5/S;http://www.mandik.cz/produktova-rada/distribucni-elementy/mrizky-a-vyustky/rag45
RAG45 825x140 R5/S;825;140;R5;1;Vyústka;s pevnými lamelami pod úhlem 45°, jmenovitý rozměr 825x140, s regulací R5, uchycení šrouby;MANDÍK;RAG45 825x140 R5/S;http://www.mandik.cz/produktova-rada/distribucni-elementy/mrizky-a-vyustky/rag45
RAG45 825x200 R5/S;825;200;R5;1;Vyústka;s pevnými lamelami pod úhlem 45°, jmenovitý rozměr 825x200, s regulací R5, uchycení šrouby;MANDÍK;RAG45 825x200 R5/S;http://www.mandik.cz/produktova-rada/distribucni-elementy/mrizky-a-vyustky/rag45
RAG45 825x220 R5/S;825;220;R5;1;Vyústka;s pevnými lamelami pod úhlem 45°, jmenovitý rozměr 825x220, s regulací R5, uchycení šrouby;MANDÍK;RAG45 825x220 R5/S;http://www.mandik.cz/produktova-rada/distribucni-elementy/mrizky-a-vyustky/rag45
RAG45 825x225 R5/S;825;225;R5;1;Vyústka;s pevnými lamelami pod úhlem 45°, jmenovitý rozměr 825x225, s regulací R5, uchycení šrouby;MANDÍK;RAG45 825x225 R5/S;http://www.mandik.cz/produktova-rada/distribucni-elementy/mrizky-a-vyustky/rag45
RAG45 825x280 R5/S;825;280;R5;1;Vyústka;s pevnými lamelami pod úhlem 45°, jmenovitý rozměr 825x280, s regulací R5, uchycení šrouby;MANDÍK;RAG45 825x280 R5/S;http://www.mandik.cz/produktova-rada/distribucni-elementy/mrizky-a-vyustky/rag45
RAG45 825x320 R5/S;825;320;R5;1;Vyústka;s pevnými lamelami pod úhlem 45°, jmenovitý rozměr 825x320, s regulací R5, uchycení šrouby;MANDÍK;RAG45 825x320 R5/S;http://www.mandik.cz/produktova-rada/distribucni-elementy/mrizky-a-vyustky/rag45
RAG45 825x325 R5/S;825;325;R5;1;Vyústka;s pevnými lamelami pod úhlem 45°, jmenovitý rozměr 825x325, s regulací R5, uchycení šrouby;MANDÍK;RAG45 825x325 R5/S;http://www.mandik.cz/produktova-rada/distribucni-elementy/mrizky-a-vyustky/rag45
RAG45 825x425 R5/S;825;425;R5;1;Vyústka;s pevnými lamelami pod úhlem 45°, jmenovitý rozměr 825x425, s regulací R5, uchycení šrouby;MANDÍK;RAG45 825x425 R5/S;http://www.mandik.cz/produktova-rada/distribucni-elementy/mrizky-a-vyustky/rag45
RAG45 825x525 R5/S;825;525;R5;1;Vyústka;s pevnými lamelami pod úhlem 45°, jmenovitý rozměr 825x525, s regulací R5, uchycení šrouby;MANDÍK;RAG45 825x525 R5/S;http://www.mandik.cz/produktova-rada/distribucni-elementy/mrizky-a-vyustky/rag45
RAG45 1020x75 R5/S;1020;75;R5;1;Vyústka;s pevnými lamelami pod úhlem 45°, jmenovitý rozměr 1020x75, s regulací R5, uchycení šrouby;MANDÍK;RAG45 1020x75 R5/S;http://www.mandik.cz/produktova-rada/distribucni-elementy/mrizky-a-vyustky/rag45
RAG45 1020x80 R5/S;1020;80;R5;1;Vyústka;s pevnými lamelami pod úhlem 45°, jmenovitý rozměr 1020x80, s regulací R5, uchycení šrouby;MANDÍK;RAG45 1020x80 R5/S;http://www.mandik.cz/produktova-rada/distribucni-elementy/mrizky-a-vyustky/rag45
RAG45 1020x100 R5/S;1020;100;R5;1;Vyústka;s pevnými lamelami pod úhlem 45°, jmenovitý rozměr 1020x100, s regulací R5, uchycení šrouby;MANDÍK;RAG45 1020x100 R5/S;http://www.mandik.cz/produktova-rada/distribucni-elementy/mrizky-a-vyustky/rag45
RAG45 1020x120 R5/S;1020;120;R5;1;Vyústka;s pevnými lamelami pod úhlem 45°, jmenovitý rozměr 1020x120, s regulací R5, uchycení šrouby;MANDÍK;RAG45 1020x120 R5/S;http://www.mandik.cz/produktova-rada/distribucni-elementy/mrizky-a-vyustky/rag45
RAG45 1020x125 R5/S;1020;125;R5;1;Vyústka;s pevnými lamelami pod úhlem 45°, jmenovitý rozměr 1020x125, s regulací R5, uchycení šrouby;MANDÍK;RAG45 1020x125 R5/S;http://www.mandik.cz/produktova-rada/distribucni-elementy/mrizky-a-vyustky/rag45
RAG45 1020x140 R5/S;1020;140;R5;1;Vyústka;s pevnými lamelami pod úhlem 45°, jmenovitý rozměr 1020x140, s regulací R5, uchycení šrouby;MANDÍK;RAG45 1020x140 R5/S;http://www.mandik.cz/produktova-rada/distribucni-elementy/mrizky-a-vyustky/rag45
RAG45 1020x200 R5/S;1020;200;R5;1;Vyústka;s pevnými lamelami pod úhlem 45°, jmenovitý rozměr 1020x200, s regulací R5, uchycení šrouby;MANDÍK;RAG45 1020x200 R5/S;http://www.mandik.cz/produktova-rada/distribucni-elementy/mrizky-a-vyustky/rag45
RAG45 1020x220 R5/S;1020;220;R5;1;Vyústka;s pevnými lamelami pod úhlem 45°, jmenovitý rozměr 1020x220, s regulací R5, uchycení šrouby;MANDÍK;RAG45 1020x220 R5/S;http://www.mandik.cz/produktova-rada/distribucni-elementy/mrizky-a-vyustky/rag45
RAG45 1020x225 R5/S;1020;225;R5;1;Vyústka;s pevnými lamelami pod úhlem 45°, jmenovitý rozměr 1020x225, s regulací R5, uchycení šrouby;MANDÍK;RAG45 1020x225 R5/S;http://www.mandik.cz/produktova-rada/distribucni-elementy/mrizky-a-vyustky/rag45
RAG45 1020x280 R5/S;1020;280;R5;1;Vyústka;s pevnými lamelami pod úhlem 45°, jmenovitý rozměr 1020x280, s regulací R5, uchycení šrouby;MANDÍK;RAG45 1020x280 R5/S;http://www.mandik.cz/produktova-rada/distribucni-elementy/mrizky-a-vyustky/rag45
RAG45 1020x320 R5/S;1020;320;R5;1;Vyústka;s pevnými lamelami pod úhlem 45°, jmenovitý rozměr 1020x320, s regulací R5, uchycení šrouby;MANDÍK;RAG45 1020x320 R5/S;http://www.mandik.cz/produktova-rada/distribucni-elementy/mrizky-a-vyustky/rag45
RAG45 1020x325 R5/S;1020;325;R5;1;Vyústka;s pevnými lamelami pod úhlem 45°, jmenovitý rozměr 1020x325, s regulací R5, uchycení šrouby;MANDÍK;RAG45 1020x325 R5/S;http://www.mandik.cz/produktova-rada/distribucni-elementy/mrizky-a-vyustky/rag45
RAG45 1020x425 R5/S;1020;425;R5;1;Vyústka;s pevnými lamelami pod úhlem 45°, jmenovitý rozměr 1020x425, s regulací R5, uchycení šrouby;MANDÍK;RAG45 1020x425 R5/S;http://www.mandik.cz/produktova-rada/distribucni-elementy/mrizky-a-vyustky/rag45
RAG45 1020x525 R5/S;1020;525;R5;1;Vyústka;s pevnými lamelami pod úhlem 45°, jmenovitý rozměr 1020x525, s regulací R5, uchycení šrouby;MANDÍK;RAG45 1020x525 R5/S;http://www.mandik.cz/produktova-rada/distribucni-elementy/mrizky-a-vyustky/rag45
RAG45 1225x75 R5/S;1225;75;R5;1;Vyústka;s pevnými lamelami pod úhlem 45°, jmenovitý rozměr 1225x75, s regulací R5, uchycení šrouby;MANDÍK;RAG45 1225x75 R5/S;http://www.mandik.cz/produktova-rada/distribucni-elementy/mrizky-a-vyustky/rag45
RAG45 1225x80 R5/S;1225;80;R5;1;Vyústka;s pevnými lamelami pod úhlem 45°, jmenovitý rozměr 1225x80, s regulací R5, uchycení šrouby;MANDÍK;RAG45 1225x80 R5/S;http://www.mandik.cz/produktova-rada/distribucni-elementy/mrizky-a-vyustky/rag45
RAG45 1225x100 R5/S;1225;100;R5;1;Vyústka;s pevnými lamelami pod úhlem 45°, jmenovitý rozměr 1225x100, s regulací R5, uchycení šrouby;MANDÍK;RAG45 1225x100 R5/S;http://www.mandik.cz/produktova-rada/distribucni-elementy/mrizky-a-vyustky/rag45
RAG45 1225x120 R5/S;1225;120;R5;1;Vyústka;s pevnými lamelami pod úhlem 45°, jmenovitý rozměr 1225x120, s regulací R5, uchycení šrouby;MANDÍK;RAG45 1225x120 R5/S;http://www.mandik.cz/produktova-rada/distribucni-elementy/mrizky-a-vyustky/rag45
RAG45 1225x125 R5/S;1225;125;R5;1;Vyústka;s pevnými lamelami pod úhlem 45°, jmenovitý rozměr 1225x125, s regulací R5, uchycení šrouby;MANDÍK;RAG45 1225x125 R5/S;http://www.mandik.cz/produktova-rada/distribucni-elementy/mrizky-a-vyustky/rag45
RAG45 1225x140 R5/S;1225;140;R5;1;Vyústka;s pevnými lamelami pod úhlem 45°, jmenovitý rozměr 1225x140, s regulací R5, uchycení šrouby;MANDÍK;RAG45 1225x140 R5/S;http://www.mandik.cz/produktova-rada/distribucni-elementy/mrizky-a-vyustky/rag45
RAG45 1225x200 R5/S;1225;200;R5;1;Vyústka;s pevnými lamelami pod úhlem 45°, jmenovitý rozměr 1225x200, s regulací R5, uchycení šrouby;MANDÍK;RAG45 1225x200 R5/S;http://www.mandik.cz/produktova-rada/distribucni-elementy/mrizky-a-vyustky/rag45
RAG45 1225x220 R5/S;1225;220;R5;1;Vyústka;s pevnými lamelami pod úhlem 45°, jmenovitý rozměr 1225x220, s regulací R5, uchycení šrouby;MANDÍK;RAG45 1225x220 R5/S;http://www.mandik.cz/produktova-rada/distribucni-elementy/mrizky-a-vyustky/rag45
RAG45 1225x225 R5/S;1225;225;R5;1;Vyústka;s pevnými lamelami pod úhlem 45°, jmenovitý rozměr 1225x225, s regulací R5, uchycení šrouby;MANDÍK;RAG45 1225x225 R5/S;http://www.mandik.cz/produktova-rada/distribucni-elementy/mrizky-a-vyustky/rag45
RAG45 1225x280 R5/S;1225;280;R5;1;Vyústka;s pevnými lamelami pod úhlem 45°, jmenovitý rozměr 1225x280, s regulací R5, uchycení šrouby;MANDÍK;RAG45 1225x280 R5/S;http://www.mandik.cz/produktova-rada/distribucni-elementy/mrizky-a-vyustky/rag45
RAG45 1225x320 R5/S;1225;320;R5;1;Vyústka;s pevnými lamelami pod úhlem 45°, jmenovitý rozměr 1225x320, s regulací R5, uchycení šrouby;MANDÍK;RAG45 1225x320 R5/S;http://www.mandik.cz/produktova-rada/distribucni-elementy/mrizky-a-vyustky/rag45
RAG45 1225x325 R5/S;1225;325;R5;1;Vyústka;s pevnými lamelami pod úhlem 45°, jmenovitý rozměr 1225x325, s regulací R5, uchycení šrouby;MANDÍK;RAG45 1225x325 R5/S;http://www.mandik.cz/produktova-rada/distribucni-elementy/mrizky-a-vyustky/rag45
RAG45 1225x425 R5/S;1225;425;R5;1;Vyústka;s pevnými lamelami pod úhlem 45°, jmenovitý rozměr 1225x425, s regulací R5, uchycení šrouby;MANDÍK;RAG45 1225x425 R5/S;http://www.mandik.cz/produktova-rada/distribucni-elementy/mrizky-a-vyustky/rag45
RAG45 1225x525 R5/S;1225;525;R5;1;Vyústka;s pevnými lamelami pod úhlem 45°, jmenovitý rozměr 1225x525, s regulací R5, uchycení šrouby;MANDÍK;RAG45 1225x525 R5/S;http://www.mandik.cz/produktova-rada/distribucni-elementy/mrizky-a-vyustky/rag45
RAG45 200x75 R6/S;200;75;R6;1;Vyústka;s pevnými lamelami pod úhlem 45°, jmenovitý rozměr 200x75, s regulací R6, uchycení šrouby;MANDÍK;RAG45 200x75 R6/S;http://www.mandik.cz/produktova-rada/distribucni-elementy/mrizky-a-vyustky/rag45
RAG45 200x80 R6/S;200;80;R6;1;Vyústka;s pevnými lamelami pod úhlem 45°, jmenovitý rozměr 200x80, s regulací R6, uchycení šrouby;MANDÍK;RAG45 200x80 R6/S;http://www.mandik.cz/produktova-rada/distribucni-elementy/mrizky-a-vyustky/rag45
RAG45 200x100 R6/S;200;100;R6;1;Vyústka;s pevnými lamelami pod úhlem 45°, jmenovitý rozměr 200x100, s regulací R6, uchycení šrouby;MANDÍK;RAG45 200x100 R6/S;http://www.mandik.cz/produktova-rada/distribucni-elementy/mrizky-a-vyustky/rag45
RAG45 200x120 R6/S;200;120;R6;1;Vyústka;s pevnými lamelami pod úhlem 45°, jmenovitý rozměr 200x120, s regulací R6, uchycení šrouby;MANDÍK;RAG45 200x120 R6/S;http://www.mandik.cz/produktova-rada/distribucni-elementy/mrizky-a-vyustky/rag45
RAG45 200x125 R6/S;200;125;R6;1;Vyústka;s pevnými lamelami pod úhlem 45°, jmenovitý rozměr 200x125, s regulací R6, uchycení šrouby;MANDÍK;RAG45 200x125 R6/S;http://www.mandik.cz/produktova-rada/distribucni-elementy/mrizky-a-vyustky/rag45
RAG45 200x140 R6/S;200;140;R6;1;Vyústka;s pevnými lamelami pod úhlem 45°, jmenovitý rozměr 200x140, s regulací R6, uchycení šrouby;MANDÍK;RAG45 200x140 R6/S;http://www.mandik.cz/produktova-rada/distribucni-elementy/mrizky-a-vyustky/rag45
RAG45 200x200 R6/S;200;200;R6;1;Vyústka;s pevnými lamelami pod úhlem 45°, jmenovitý rozměr 200x200, s regulací R6, uchycení šrouby;MANDÍK;RAG45 200x200 R6/S;http://www.mandik.cz/produktova-rada/distribucni-elementy/mrizky-a-vyustky/rag45
RAG45 200x220 R6/S;200;220;R6;1;Vyústka;s pevnými lamelami pod úhlem 45°, jmenovitý rozměr 200x220, s regulací R6, uchycení šrouby;MANDÍK;RAG45 200x220 R6/S;http://www.mandik.cz/produktova-rada/distribucni-elementy/mrizky-a-vyustky/rag45
RAG45 200x225 R6/S;200;225;R6;1;Vyústka;s pevnými lamelami pod úhlem 45°, jmenovitý rozměr 200x225, s regulací R6, uchycení šrouby;MANDÍK;RAG45 200x225 R6/S;http://www.mandik.cz/produktova-rada/distribucni-elementy/mrizky-a-vyustky/rag45
RAG45 200x280 R6/S;200;280;R6;1;Vyústka;s pevnými lamelami pod úhlem 45°, jmenovitý rozměr 200x280, s regulací R6, uchycení šrouby;MANDÍK;RAG45 200x280 R6/S;http://www.mandik.cz/produktova-rada/distribucni-elementy/mrizky-a-vyustky/rag45
RAG45 200x320 R6/S;200;320;R6;1;Vyústka;s pevnými lamelami pod úhlem 45°, jmenovitý rozměr 200x320, s regulací R6, uchycení šrouby;MANDÍK;RAG45 200x320 R6/S;http://www.mandik.cz/produktova-rada/distribucni-elementy/mrizky-a-vyustky/rag45
RAG45 200x325 R6/S;200;325;R6;1;Vyústka;s pevnými lamelami pod úhlem 45°, jmenovitý rozměr 200x325, s regulací R6, uchycení šrouby;MANDÍK;RAG45 200x325 R6/S;http://www.mandik.cz/produktova-rada/distribucni-elementy/mrizky-a-vyustky/rag45
RAG45 200x425 R6/S;200;425;R6;1;Vyústka;s pevnými lamelami pod úhlem 45°, jmenovitý rozměr 200x425, s regulací R6, uchycení šrouby;MANDÍK;RAG45 200x425 R6/S;http://www.mandik.cz/produktova-rada/distribucni-elementy/mrizky-a-vyustky/rag45
RAG45 200x525 R6/S;200;525;R6;1;Vyústka;s pevnými lamelami pod úhlem 45°, jmenovitý rozměr 200x525, s regulací R6, uchycení šrouby;MANDÍK;RAG45 200x525 R6/S;http://www.mandik.cz/produktova-rada/distribucni-elementy/mrizky-a-vyustky/rag45
RAG45 220x75 R6/S;220;75;R6;1;Vyústka;s pevnými lamelami pod úhlem 45°, jmenovitý rozměr 220x75, s regulací R6, uchycení šrouby;MANDÍK;RAG45 220x75 R6/S;http://www.mandik.cz/produktova-rada/distribucni-elementy/mrizky-a-vyustky/rag45
RAG45 220x80 R6/S;220;80;R6;1;Vyústka;s pevnými lamelami pod úhlem 45°, jmenovitý rozměr 220x80, s regulací R6, uchycení šrouby;MANDÍK;RAG45 220x80 R6/S;http://www.mandik.cz/produktova-rada/distribucni-elementy/mrizky-a-vyustky/rag45
RAG45 220x100 R6/S;220;100;R6;1;Vyústka;s pevnými lamelami pod úhlem 45°, jmenovitý rozměr 220x100, s regulací R6, uchycení šrouby;MANDÍK;RAG45 220x100 R6/S;http://www.mandik.cz/produktova-rada/distribucni-elementy/mrizky-a-vyustky/rag45
RAG45 220x120 R6/S;220;120;R6;1;Vyústka;s pevnými lamelami pod úhlem 45°, jmenovitý rozměr 220x120, s regulací R6, uchycení šrouby;MANDÍK;RAG45 220x120 R6/S;http://www.mandik.cz/produktova-rada/distribucni-elementy/mrizky-a-vyustky/rag45
RAG45 220x125 R6/S;220;125;R6;1;Vyústka;s pevnými lamelami pod úhlem 45°, jmenovitý rozměr 220x125, s regulací R6, uchycení šrouby;MANDÍK;RAG45 220x125 R6/S;http://www.mandik.cz/produktova-rada/distribucni-elementy/mrizky-a-vyustky/rag45
RAG45 220x140 R6/S;220;140;R6;1;Vyústka;s pevnými lamelami pod úhlem 45°, jmenovitý rozměr 220x140, s regulací R6, uchycení šrouby;MANDÍK;RAG45 220x140 R6/S;http://www.mandik.cz/produktova-rada/distribucni-elementy/mrizky-a-vyustky/rag45
RAG45 220x200 R6/S;220;200;R6;1;Vyústka;s pevnými lamelami pod úhlem 45°, jmenovitý rozměr 220x200, s regulací R6, uchycení šrouby;MANDÍK;RAG45 220x200 R6/S;http://www.mandik.cz/produktova-rada/distribucni-elementy/mrizky-a-vyustky/rag45
RAG45 220x220 R6/S;220;220;R6;1;Vyústka;s pevnými lamelami pod úhlem 45°, jmenovitý rozměr 220x220, s regulací R6, uchycení šrouby;MANDÍK;RAG45 220x220 R6/S;http://www.mandik.cz/produktova-rada/distribucni-elementy/mrizky-a-vyustky/rag45
RAG45 220x225 R6/S;220;225;R6;1;Vyústka;s pevnými lamelami pod úhlem 45°, jmenovitý rozměr 220x225, s regulací R6, uchycení šrouby;MANDÍK;RAG45 220x225 R6/S;http://www.mandik.cz/produktova-rada/distribucni-elementy/mrizky-a-vyustky/rag45
RAG45 220x280 R6/S;220;280;R6;1;Vyústka;s pevnými lamelami pod úhlem 45°, jmenovitý rozměr 220x280, s regulací R6, uchycení šrouby;MANDÍK;RAG45 220x280 R6/S;http://www.mandik.cz/produktova-rada/distribucni-elementy/mrizky-a-vyustky/rag45
RAG45 220x320 R6/S;220;320;R6;1;Vyústka;s pevnými lamelami pod úhlem 45°, jmenovitý rozměr 220x320, s regulací R6, uchycení šrouby;MANDÍK;RAG45 220x320 R6/S;http://www.mandik.cz/produktova-rada/distribucni-elementy/mrizky-a-vyustky/rag45
RAG45 220x325 R6/S;220;325;R6;1;Vyústka;s pevnými lamelami pod úhlem 45°, jmenovitý rozměr 220x325, s regulací R6, uchycení šrouby;MANDÍK;RAG45 220x325 R6/S;http://www.mandik.cz/produktova-rada/distribucni-elementy/mrizky-a-vyustky/rag45
RAG45 220x425 R6/S;220;425;R6;1;Vyústka;s pevnými lamelami pod úhlem 45°, jmenovitý rozměr 220x425, s regulací R6, uchycení šrouby;MANDÍK;RAG45 220x425 R6/S;http://www.mandik.cz/produktova-rada/distribucni-elementy/mrizky-a-vyustky/rag45
RAG45 220x525 R6/S;220;525;R6;1;Vyústka;s pevnými lamelami pod úhlem 45°, jmenovitý rozměr 220x525, s regulací R6, uchycení šrouby;MANDÍK;RAG45 220x525 R6/S;http://www.mandik.cz/produktova-rada/distribucni-elementy/mrizky-a-vyustky/rag45
RAG45 225x75 R6/S;225;75;R6;1;Vyústka;s pevnými lamelami pod úhlem 45°, jmenovitý rozměr 225x75, s regulací R6, uchycení šrouby;MANDÍK;RAG45 225x75 R6/S;http://www.mandik.cz/produktova-rada/distribucni-elementy/mrizky-a-vyustky/rag45
RAG45 225x80 R6/S;225;80;R6;1;Vyústka;s pevnými lamelami pod úhlem 45°, jmenovitý rozměr 225x80, s regulací R6, uchycení šrouby;MANDÍK;RAG45 225x80 R6/S;http://www.mandik.cz/produktova-rada/distribucni-elementy/mrizky-a-vyustky/rag45
RAG45 225x100 R6/S;225;100;R6;1;Vyústka;s pevnými lamelami pod úhlem 45°, jmenovitý rozměr 225x100, s regulací R6, uchycení šrouby;MANDÍK;RAG45 225x100 R6/S;http://www.mandik.cz/produktova-rada/distribucni-elementy/mrizky-a-vyustky/rag45
RAG45 225x120 R6/S;225;120;R6;1;Vyústka;s pevnými lamelami pod úhlem 45°, jmenovitý rozměr 225x120, s regulací R6, uchycení šrouby;MANDÍK;RAG45 225x120 R6/S;http://www.mandik.cz/produktova-rada/distribucni-elementy/mrizky-a-vyustky/rag45
RAG45 225x125 R6/S;225;125;R6;1;Vyústka;s pevnými lamelami pod úhlem 45°, jmenovitý rozměr 225x125, s regulací R6, uchycení šrouby;MANDÍK;RAG45 225x125 R6/S;http://www.mandik.cz/produktova-rada/distribucni-elementy/mrizky-a-vyustky/rag45
RAG45 225x140 R6/S;225;140;R6;1;Vyústka;s pevnými lamelami pod úhlem 45°, jmenovitý rozměr 225x140, s regulací R6, uchycení šrouby;MANDÍK;RAG45 225x140 R6/S;http://www.mandik.cz/produktova-rada/distribucni-elementy/mrizky-a-vyustky/rag45
RAG45 225x200 R6/S;225;200;R6;1;Vyústka;s pevnými lamelami pod úhlem 45°, jmenovitý rozměr 225x200, s regulací R6, uchycení šrouby;MANDÍK;RAG45 225x200 R6/S;http://www.mandik.cz/produktova-rada/distribucni-elementy/mrizky-a-vyustky/rag45
RAG45 225x220 R6/S;225;220;R6;1;Vyústka;s pevnými lamelami pod úhlem 45°, jmenovitý rozměr 225x220, s regulací R6, uchycení šrouby;MANDÍK;RAG45 225x220 R6/S;http://www.mandik.cz/produktova-rada/distribucni-elementy/mrizky-a-vyustky/rag45
RAG45 225x225 R6/S;225;225;R6;1;Vyústka;s pevnými lamelami pod úhlem 45°, jmenovitý rozměr 225x225, s regulací R6, uchycení šrouby;MANDÍK;RAG45 225x225 R6/S;http://www.mandik.cz/produktova-rada/distribucni-elementy/mrizky-a-vyustky/rag45
RAG45 225x280 R6/S;225;280;R6;1;Vyústka;s pevnými lamelami pod úhlem 45°, jmenovitý rozměr 225x280, s regulací R6, uchycení šrouby;MANDÍK;RAG45 225x280 R6/S;http://www.mandik.cz/produktova-rada/distribucni-elementy/mrizky-a-vyustky/rag45
RAG45 225x320 R6/S;225;320;R6;1;Vyústka;s pevnými lamelami pod úhlem 45°, jmenovitý rozměr 225x320, s regulací R6, uchycení šrouby;MANDÍK;RAG45 225x320 R6/S;http://www.mandik.cz/produktova-rada/distribucni-elementy/mrizky-a-vyustky/rag45
RAG45 225x325 R6/S;225;325;R6;1;Vyústka;s pevnými lamelami pod úhlem 45°, jmenovitý rozměr 225x325, s regulací R6, uchycení šrouby;MANDÍK;RAG45 225x325 R6/S;http://www.mandik.cz/produktova-rada/distribucni-elementy/mrizky-a-vyustky/rag45
RAG45 225x425 R6/S;225;425;R6;1;Vyústka;s pevnými lamelami pod úhlem 45°, jmenovitý rozměr 225x425, s regulací R6, uchycení šrouby;MANDÍK;RAG45 225x425 R6/S;http://www.mandik.cz/produktova-rada/distribucni-elementy/mrizky-a-vyustky/rag45
RAG45 225x525 R6/S;225;525;R6;1;Vyústka;s pevnými lamelami pod úhlem 45°, jmenovitý rozměr 225x525, s regulací R6, uchycení šrouby;MANDÍK;RAG45 225x525 R6/S;http://www.mandik.cz/produktova-rada/distribucni-elementy/mrizky-a-vyustky/rag45
RAG45 280x75 R6/S;280;75;R6;1;Vyústka;s pevnými lamelami pod úhlem 45°, jmenovitý rozměr 280x75, s regulací R6, uchycení šrouby;MANDÍK;RAG45 280x75 R6/S;http://www.mandik.cz/produktova-rada/distribucni-elementy/mrizky-a-vyustky/rag45
RAG45 280x80 R6/S;280;80;R6;1;Vyústka;s pevnými lamelami pod úhlem 45°, jmenovitý rozměr 280x80, s regulací R6, uchycení šrouby;MANDÍK;RAG45 280x80 R6/S;http://www.mandik.cz/produktova-rada/distribucni-elementy/mrizky-a-vyustky/rag45
RAG45 280x100 R6/S;280;100;R6;1;Vyústka;s pevnými lamelami pod úhlem 45°, jmenovitý rozměr 280x100, s regulací R6, uchycení šrouby;MANDÍK;RAG45 280x100 R6/S;http://www.mandik.cz/produktova-rada/distribucni-elementy/mrizky-a-vyustky/rag45
RAG45 280x120 R6/S;280;120;R6;1;Vyústka;s pevnými lamelami pod úhlem 45°, jmenovitý rozměr 280x120, s regulací R6, uchycení šrouby;MANDÍK;RAG45 280x120 R6/S;http://www.mandik.cz/produktova-rada/distribucni-elementy/mrizky-a-vyustky/rag45
RAG45 280x125 R6/S;280;125;R6;1;Vyústka;s pevnými lamelami pod úhlem 45°, jmenovitý rozměr 280x125, s regulací R6, uchycení šrouby;MANDÍK;RAG45 280x125 R6/S;http://www.mandik.cz/produktova-rada/distribucni-elementy/mrizky-a-vyustky/rag45
RAG45 280x140 R6/S;280;140;R6;1;Vyústka;s pevnými lamelami pod úhlem 45°, jmenovitý rozměr 280x140, s regulací R6, uchycení šrouby;MANDÍK;RAG45 280x140 R6/S;http://www.mandik.cz/produktova-rada/distribucni-elementy/mrizky-a-vyustky/rag45
RAG45 280x200 R6/S;280;200;R6;1;Vyústka;s pevnými lamelami pod úhlem 45°, jmenovitý rozměr 280x200, s regulací R6, uchycení šrouby;MANDÍK;RAG45 280x200 R6/S;http://www.mandik.cz/produktova-rada/distribucni-elementy/mrizky-a-vyustky/rag45
RAG45 280x220 R6/S;280;220;R6;1;Vyústka;s pevnými lamelami pod úhlem 45°, jmenovitý rozměr 280x220, s regulací R6, uchycení šrouby;MANDÍK;RAG45 280x220 R6/S;http://www.mandik.cz/produktova-rada/distribucni-elementy/mrizky-a-vyustky/rag45
RAG45 280x225 R6/S;280;225;R6;1;Vyústka;s pevnými lamelami pod úhlem 45°, jmenovitý rozměr 280x225, s regulací R6, uchycení šrouby;MANDÍK;RAG45 280x225 R6/S;http://www.mandik.cz/produktova-rada/distribucni-elementy/mrizky-a-vyustky/rag45
RAG45 280x280 R6/S;280;280;R6;1;Vyústka;s pevnými lamelami pod úhlem 45°, jmenovitý rozměr 280x280, s regulací R6, uchycení šrouby;MANDÍK;RAG45 280x280 R6/S;http://www.mandik.cz/produktova-rada/distribucni-elementy/mrizky-a-vyustky/rag45
RAG45 280x320 R6/S;280;320;R6;1;Vyústka;s pevnými lamelami pod úhlem 45°, jmenovitý rozměr 280x320, s regulací R6, uchycení šrouby;MANDÍK;RAG45 280x320 R6/S;http://www.mandik.cz/produktova-rada/distribucni-elementy/mrizky-a-vyustky/rag45
RAG45 280x325 R6/S;280;325;R6;1;Vyústka;s pevnými lamelami pod úhlem 45°, jmenovitý rozměr 280x325, s regulací R6, uchycení šrouby;MANDÍK;RAG45 280x325 R6/S;http://www.mandik.cz/produktova-rada/distribucni-elementy/mrizky-a-vyustky/rag45
RAG45 280x425 R6/S;280;425;R6;1;Vyústka;s pevnými lamelami pod úhlem 45°, jmenovitý rozměr 280x425, s regulací R6, uchycení šrouby;MANDÍK;RAG45 280x425 R6/S;http://www.mandik.cz/produktova-rada/distribucni-elementy/mrizky-a-vyustky/rag45
RAG45 280x525 R6/S;280;525;R6;1;Vyústka;s pevnými lamelami pod úhlem 45°, jmenovitý rozměr 280x525, s regulací R6, uchycení šrouby;MANDÍK;RAG45 280x525 R6/S;http://www.mandik.cz/produktova-rada/distribucni-elementy/mrizky-a-vyustky/rag45
RAG45 320x75 R6/S;320;75;R6;1;Vyústka;s pevnými lamelami pod úhlem 45°, jmenovitý rozměr 320x75, s regulací R6, uchycení šrouby;MANDÍK;RAG45 320x75 R6/S;http://www.mandik.cz/produktova-rada/distribucni-elementy/mrizky-a-vyustky/rag45
RAG45 320x80 R6/S;320;80;R6;1;Vyústka;s pevnými lamelami pod úhlem 45°, jmenovitý rozměr 320x80, s regulací R6, uchycení šrouby;MANDÍK;RAG45 320x80 R6/S;http://www.mandik.cz/produktova-rada/distribucni-elementy/mrizky-a-vyustky/rag45
RAG45 320x100 R6/S;320;100;R6;1;Vyústka;s pevnými lamelami pod úhlem 45°, jmenovitý rozměr 320x100, s regulací R6, uchycení šrouby;MANDÍK;RAG45 320x100 R6/S;http://www.mandik.cz/produktova-rada/distribucni-elementy/mrizky-a-vyustky/rag45
RAG45 320x120 R6/S;320;120;R6;1;Vyústka;s pevnými lamelami pod úhlem 45°, jmenovitý rozměr 320x120, s regulací R6, uchycení šrouby;MANDÍK;RAG45 320x120 R6/S;http://www.mandik.cz/produktova-rada/distribucni-elementy/mrizky-a-vyustky/rag45
RAG45 320x125 R6/S;320;125;R6;1;Vyústka;s pevnými lamelami pod úhlem 45°, jmenovitý rozměr 320x125, s regulací R6, uchycení šrouby;MANDÍK;RAG45 320x125 R6/S;http://www.mandik.cz/produktova-rada/distribucni-elementy/mrizky-a-vyustky/rag45
RAG45 320x140 R6/S;320;140;R6;1;Vyústka;s pevnými lamelami pod úhlem 45°, jmenovitý rozměr 320x140, s regulací R6, uchycení šrouby;MANDÍK;RAG45 320x140 R6/S;http://www.mandik.cz/produktova-rada/distribucni-elementy/mrizky-a-vyustky/rag45
RAG45 320x200 R6/S;320;200;R6;1;Vyústka;s pevnými lamelami pod úhlem 45°, jmenovitý rozměr 320x200, s regulací R6, uchycení šrouby;MANDÍK;RAG45 320x200 R6/S;http://www.mandik.cz/produktova-rada/distribucni-elementy/mrizky-a-vyustky/rag45
RAG45 320x220 R6/S;320;220;R6;1;Vyústka;s pevnými lamelami pod úhlem 45°, jmenovitý rozměr 320x220, s regulací R6, uchycení šrouby;MANDÍK;RAG45 320x220 R6/S;http://www.mandik.cz/produktova-rada/distribucni-elementy/mrizky-a-vyustky/rag45
RAG45 320x225 R6/S;320;225;R6;1;Vyústka;s pevnými lamelami pod úhlem 45°, jmenovitý rozměr 320x225, s regulací R6, uchycení šrouby;MANDÍK;RAG45 320x225 R6/S;http://www.mandik.cz/produktova-rada/distribucni-elementy/mrizky-a-vyustky/rag45
RAG45 320x280 R6/S;320;280;R6;1;Vyústka;s pevnými lamelami pod úhlem 45°, jmenovitý rozměr 320x280, s regulací R6, uchycení šrouby;MANDÍK;RAG45 320x280 R6/S;http://www.mandik.cz/produktova-rada/distribucni-elementy/mrizky-a-vyustky/rag45
RAG45 320x320 R6/S;320;320;R6;1;Vyústka;s pevnými lamelami pod úhlem 45°, jmenovitý rozměr 320x320, s regulací R6, uchycení šrouby;MANDÍK;RAG45 320x320 R6/S;http://www.mandik.cz/produktova-rada/distribucni-elementy/mrizky-a-vyustky/rag45
RAG45 320x325 R6/S;320;325;R6;1;Vyústka;s pevnými lamelami pod úhlem 45°, jmenovitý rozměr 320x325, s regulací R6, uchycení šrouby;MANDÍK;RAG45 320x325 R6/S;http://www.mandik.cz/produktova-rada/distribucni-elementy/mrizky-a-vyustky/rag45
RAG45 320x425 R6/S;320;425;R6;1;Vyústka;s pevnými lamelami pod úhlem 45°, jmenovitý rozměr 320x425, s regulací R6, uchycení šrouby;MANDÍK;RAG45 320x425 R6/S;http://www.mandik.cz/produktova-rada/distribucni-elementy/mrizky-a-vyustky/rag45
RAG45 320x525 R6/S;320;525;R6;1;Vyústka;s pevnými lamelami pod úhlem 45°, jmenovitý rozměr 320x525, s regulací R6, uchycení šrouby;MANDÍK;RAG45 320x525 R6/S;http://www.mandik.cz/produktova-rada/distribucni-elementy/mrizky-a-vyustky/rag45
RAG45 325x75 R6/S;325;75;R6;1;Vyústka;s pevnými lamelami pod úhlem 45°, jmenovitý rozměr 325x75, s regulací R6, uchycení šrouby;MANDÍK;RAG45 325x75 R6/S;http://www.mandik.cz/produktova-rada/distribucni-elementy/mrizky-a-vyustky/rag45
RAG45 325x80 R6/S;325;80;R6;1;Vyústka;s pevnými lamelami pod úhlem 45°, jmenovitý rozměr 325x80, s regulací R6, uchycení šrouby;MANDÍK;RAG45 325x80 R6/S;http://www.mandik.cz/produktova-rada/distribucni-elementy/mrizky-a-vyustky/rag45
RAG45 325x100 R6/S;325;100;R6;1;Vyústka;s pevnými lamelami pod úhlem 45°, jmenovitý rozměr 325x100, s regulací R6, uchycení šrouby;MANDÍK;RAG45 325x100 R6/S;http://www.mandik.cz/produktova-rada/distribucni-elementy/mrizky-a-vyustky/rag45
RAG45 325x120 R6/S;325;120;R6;1;Vyústka;s pevnými lamelami pod úhlem 45°, jmenovitý rozměr 325x120, s regulací R6, uchycení šrouby;MANDÍK;RAG45 325x120 R6/S;http://www.mandik.cz/produktova-rada/distribucni-elementy/mrizky-a-vyustky/rag45
RAG45 325x125 R6/S;325;125;R6;1;Vyústka;s pevnými lamelami pod úhlem 45°, jmenovitý rozměr 325x125, s regulací R6, uchycení šrouby;MANDÍK;RAG45 325x125 R6/S;http://www.mandik.cz/produktova-rada/distribucni-elementy/mrizky-a-vyustky/rag45
RAG45 325x140 R6/S;325;140;R6;1;Vyústka;s pevnými lamelami pod úhlem 45°, jmenovitý rozměr 325x140, s regulací R6, uchycení šrouby;MANDÍK;RAG45 325x140 R6/S;http://www.mandik.cz/produktova-rada/distribucni-elementy/mrizky-a-vyustky/rag45
RAG45 325x200 R6/S;325;200;R6;1;Vyústka;s pevnými lamelami pod úhlem 45°, jmenovitý rozměr 325x200, s regulací R6, uchycení šrouby;MANDÍK;RAG45 325x200 R6/S;http://www.mandik.cz/produktova-rada/distribucni-elementy/mrizky-a-vyustky/rag45
RAG45 325x220 R6/S;325;220;R6;1;Vyústka;s pevnými lamelami pod úhlem 45°, jmenovitý rozměr 325x220, s regulací R6, uchycení šrouby;MANDÍK;RAG45 325x220 R6/S;http://www.mandik.cz/produktova-rada/distribucni-elementy/mrizky-a-vyustky/rag45
RAG45 325x225 R6/S;325;225;R6;1;Vyústka;s pevnými lamelami pod úhlem 45°, jmenovitý rozměr 325x225, s regulací R6, uchycení šrouby;MANDÍK;RAG45 325x225 R6/S;http://www.mandik.cz/produktova-rada/distribucni-elementy/mrizky-a-vyustky/rag45
RAG45 325x280 R6/S;325;280;R6;1;Vyústka;s pevnými lamelami pod úhlem 45°, jmenovitý rozměr 325x280, s regulací R6, uchycení šrouby;MANDÍK;RAG45 325x280 R6/S;http://www.mandik.cz/produktova-rada/distribucni-elementy/mrizky-a-vyustky/rag45
RAG45 325x320 R6/S;325;320;R6;1;Vyústka;s pevnými lamelami pod úhlem 45°, jmenovitý rozměr 325x320, s regulací R6, uchycení šrouby;MANDÍK;RAG45 325x320 R6/S;http://www.mandik.cz/produktova-rada/distribucni-elementy/mrizky-a-vyustky/rag45
RAG45 325x325 R6/S;325;325;R6;1;Vyústka;s pevnými lamelami pod úhlem 45°, jmenovitý rozměr 325x325, s regulací R6, uchycení šrouby;MANDÍK;RAG45 325x325 R6/S;http://www.mandik.cz/produktova-rada/distribucni-elementy/mrizky-a-vyustky/rag45
RAG45 325x425 R6/S;325;425;R6;1;Vyústka;s pevnými lamelami pod úhlem 45°, jmenovitý rozměr 325x425, s regulací R6, uchycení šrouby;MANDÍK;RAG45 325x425 R6/S;http://www.mandik.cz/produktova-rada/distribucni-elementy/mrizky-a-vyustky/rag45
RAG45 325x525 R6/S;325;525;R6;1;Vyústka;s pevnými lamelami pod úhlem 45°, jmenovitý rozměr 325x525, s regulací R6, uchycení šrouby;MANDÍK;RAG45 325x525 R6/S;http://www.mandik.cz/produktova-rada/distribucni-elementy/mrizky-a-vyustky/rag45
RAG45 400x75 R6/S;400;75;R6;1;Vyústka;s pevnými lamelami pod úhlem 45°, jmenovitý rozměr 400x75, s regulací R6, uchycení šrouby;MANDÍK;RAG45 400x75 R6/S;http://www.mandik.cz/produktova-rada/distribucni-elementy/mrizky-a-vyustky/rag45
RAG45 400x80 R6/S;400;80;R6;1;Vyústka;s pevnými lamelami pod úhlem 45°, jmenovitý rozměr 400x80, s regulací R6, uchycení šrouby;MANDÍK;RAG45 400x80 R6/S;http://www.mandik.cz/produktova-rada/distribucni-elementy/mrizky-a-vyustky/rag45
RAG45 400x100 R6/S;400;100;R6;1;Vyústka;s pevnými lamelami pod úhlem 45°, jmenovitý rozměr 400x100, s regulací R6, uchycení šrouby;MANDÍK;RAG45 400x100 R6/S;http://www.mandik.cz/produktova-rada/distribucni-elementy/mrizky-a-vyustky/rag45
RAG45 400x120 R6/S;400;120;R6;1;Vyústka;s pevnými lamelami pod úhlem 45°, jmenovitý rozměr 400x120, s regulací R6, uchycení šrouby;MANDÍK;RAG45 400x120 R6/S;http://www.mandik.cz/produktova-rada/distribucni-elementy/mrizky-a-vyustky/rag45
RAG45 400x125 R6/S;400;125;R6;1;Vyústka;s pevnými lamelami pod úhlem 45°, jmenovitý rozměr 400x125, s regulací R6, uchycení šrouby;MANDÍK;RAG45 400x125 R6/S;http://www.mandik.cz/produktova-rada/distribucni-elementy/mrizky-a-vyustky/rag45
RAG45 400x140 R6/S;400;140;R6;1;Vyústka;s pevnými lamelami pod úhlem 45°, jmenovitý rozměr 400x140, s regulací R6, uchycení šrouby;MANDÍK;RAG45 400x140 R6/S;http://www.mandik.cz/produktova-rada/distribucni-elementy/mrizky-a-vyustky/rag45
RAG45 400x200 R6/S;400;200;R6;1;Vyústka;s pevnými lamelami pod úhlem 45°, jmenovitý rozměr 400x200, s regulací R6, uchycení šrouby;MANDÍK;RAG45 400x200 R6/S;http://www.mandik.cz/produktova-rada/distribucni-elementy/mrizky-a-vyustky/rag45
RAG45 400x220 R6/S;400;220;R6;1;Vyústka;s pevnými lamelami pod úhlem 45°, jmenovitý rozměr 400x220, s regulací R6, uchycení šrouby;MANDÍK;RAG45 400x220 R6/S;http://www.mandik.cz/produktova-rada/distribucni-elementy/mrizky-a-vyustky/rag45
RAG45 400x225 R6/S;400;225;R6;1;Vyústka;s pevnými lamelami pod úhlem 45°, jmenovitý rozměr 400x225, s regulací R6, uchycení šrouby;MANDÍK;RAG45 400x225 R6/S;http://www.mandik.cz/produktova-rada/distribucni-elementy/mrizky-a-vyustky/rag45
RAG45 400x280 R6/S;400;280;R6;1;Vyústka;s pevnými lamelami pod úhlem 45°, jmenovitý rozměr 400x280, s regulací R6, uchycení šrouby;MANDÍK;RAG45 400x280 R6/S;http://www.mandik.cz/produktova-rada/distribucni-elementy/mrizky-a-vyustky/rag45
RAG45 400x320 R6/S;400;320;R6;1;Vyústka;s pevnými lamelami pod úhlem 45°, jmenovitý rozměr 400x320, s regulací R6, uchycení šrouby;MANDÍK;RAG45 400x320 R6/S;http://www.mandik.cz/produktova-rada/distribucni-elementy/mrizky-a-vyustky/rag45
RAG45 400x325 R6/S;400;325;R6;1;Vyústka;s pevnými lamelami pod úhlem 45°, jmenovitý rozměr 400x325, s regulací R6, uchycení šrouby;MANDÍK;RAG45 400x325 R6/S;http://www.mandik.cz/produktova-rada/distribucni-elementy/mrizky-a-vyustky/rag45
RAG45 400x425 R6/S;400;425;R6;1;Vyústka;s pevnými lamelami pod úhlem 45°, jmenovitý rozměr 400x425, s regulací R6, uchycení šrouby;MANDÍK;RAG45 400x425 R6/S;http://www.mandik.cz/produktova-rada/distribucni-elementy/mrizky-a-vyustky/rag45
RAG45 400x525 R6/S;400;525;R6;1;Vyústka;s pevnými lamelami pod úhlem 45°, jmenovitý rozměr 400x525, s regulací R6, uchycení šrouby;MANDÍK;RAG45 400x525 R6/S;http://www.mandik.cz/produktova-rada/distribucni-elementy/mrizky-a-vyustky/rag45
RAG45 420x75 R6/S;420;75;R6;1;Vyústka;s pevnými lamelami pod úhlem 45°, jmenovitý rozměr 420x75, s regulací R6, uchycení šrouby;MANDÍK;RAG45 420x75 R6/S;http://www.mandik.cz/produktova-rada/distribucni-elementy/mrizky-a-vyustky/rag45
RAG45 420x80 R6/S;420;80;R6;1;Vyústka;s pevnými lamelami pod úhlem 45°, jmenovitý rozměr 420x80, s regulací R6, uchycení šrouby;MANDÍK;RAG45 420x80 R6/S;http://www.mandik.cz/produktova-rada/distribucni-elementy/mrizky-a-vyustky/rag45
RAG45 420x100 R6/S;420;100;R6;1;Vyústka;s pevnými lamelami pod úhlem 45°, jmenovitý rozměr 420x100, s regulací R6, uchycení šrouby;MANDÍK;RAG45 420x100 R6/S;http://www.mandik.cz/produktova-rada/distribucni-elementy/mrizky-a-vyustky/rag45
RAG45 420x120 R6/S;420;120;R6;1;Vyústka;s pevnými lamelami pod úhlem 45°, jmenovitý rozměr 420x120, s regulací R6, uchycení šrouby;MANDÍK;RAG45 420x120 R6/S;http://www.mandik.cz/produktova-rada/distribucni-elementy/mrizky-a-vyustky/rag45
RAG45 420x125 R6/S;420;125;R6;1;Vyústka;s pevnými lamelami pod úhlem 45°, jmenovitý rozměr 420x125, s regulací R6, uchycení šrouby;MANDÍK;RAG45 420x125 R6/S;http://www.mandik.cz/produktova-rada/distribucni-elementy/mrizky-a-vyustky/rag45
RAG45 420x140 R6/S;420;140;R6;1;Vyústka;s pevnými lamelami pod úhlem 45°, jmenovitý rozměr 420x140, s regulací R6, uchycení šrouby;MANDÍK;RAG45 420x140 R6/S;http://www.mandik.cz/produktova-rada/distribucni-elementy/mrizky-a-vyustky/rag45
RAG45 420x200 R6/S;420;200;R6;1;Vyústka;s pevnými lamelami pod úhlem 45°, jmenovitý rozměr 420x200, s regulací R6, uchycení šrouby;MANDÍK;RAG45 420x200 R6/S;http://www.mandik.cz/produktova-rada/distribucni-elementy/mrizky-a-vyustky/rag45
RAG45 420x220 R6/S;420;220;R6;1;Vyústka;s pevnými lamelami pod úhlem 45°, jmenovitý rozměr 420x220, s regulací R6, uchycení šrouby;MANDÍK;RAG45 420x220 R6/S;http://www.mandik.cz/produktova-rada/distribucni-elementy/mrizky-a-vyustky/rag45
RAG45 420x225 R6/S;420;225;R6;1;Vyústka;s pevnými lamelami pod úhlem 45°, jmenovitý rozměr 420x225, s regulací R6, uchycení šrouby;MANDÍK;RAG45 420x225 R6/S;http://www.mandik.cz/produktova-rada/distribucni-elementy/mrizky-a-vyustky/rag45
RAG45 420x280 R6/S;420;280;R6;1;Vyústka;s pevnými lamelami pod úhlem 45°, jmenovitý rozměr 420x280, s regulací R6, uchycení šrouby;MANDÍK;RAG45 420x280 R6/S;http://www.mandik.cz/produktova-rada/distribucni-elementy/mrizky-a-vyustky/rag45
RAG45 420x320 R6/S;420;320;R6;1;Vyústka;s pevnými lamelami pod úhlem 45°, jmenovitý rozměr 420x320, s regulací R6, uchycení šrouby;MANDÍK;RAG45 420x320 R6/S;http://www.mandik.cz/produktova-rada/distribucni-elementy/mrizky-a-vyustky/rag45
RAG45 420x325 R6/S;420;325;R6;1;Vyústka;s pevnými lamelami pod úhlem 45°, jmenovitý rozměr 420x325, s regulací R6, uchycení šrouby;MANDÍK;RAG45 420x325 R6/S;http://www.mandik.cz/produktova-rada/distribucni-elementy/mrizky-a-vyustky/rag45
RAG45 420x425 R6/S;420;425;R6;1;Vyústka;s pevnými lamelami pod úhlem 45°, jmenovitý rozměr 420x425, s regulací R6, uchycení šrouby;MANDÍK;RAG45 420x425 R6/S;http://www.mandik.cz/produktova-rada/distribucni-elementy/mrizky-a-vyustky/rag45
RAG45 420x525 R6/S;420;525;R6;1;Vyústka;s pevnými lamelami pod úhlem 45°, jmenovitý rozměr 420x525, s regulací R6, uchycení šrouby;MANDÍK;RAG45 420x525 R6/S;http://www.mandik.cz/produktova-rada/distribucni-elementy/mrizky-a-vyustky/rag45
RAG45 425x75 R6/S;425;75;R6;1;Vyústka;s pevnými lamelami pod úhlem 45°, jmenovitý rozměr 425x75, s regulací R6, uchycení šrouby;MANDÍK;RAG45 425x75 R6/S;http://www.mandik.cz/produktova-rada/distribucni-elementy/mrizky-a-vyustky/rag45
RAG45 425x80 R6/S;425;80;R6;1;Vyústka;s pevnými lamelami pod úhlem 45°, jmenovitý rozměr 425x80, s regulací R6, uchycení šrouby;MANDÍK;RAG45 425x80 R6/S;http://www.mandik.cz/produktova-rada/distribucni-elementy/mrizky-a-vyustky/rag45
RAG45 425x100 R6/S;425;100;R6;1;Vyústka;s pevnými lamelami pod úhlem 45°, jmenovitý rozměr 425x100, s regulací R6, uchycení šrouby;MANDÍK;RAG45 425x100 R6/S;http://www.mandik.cz/produktova-rada/distribucni-elementy/mrizky-a-vyustky/rag45
RAG45 425x120 R6/S;425;120;R6;1;Vyústka;s pevnými lamelami pod úhlem 45°, jmenovitý rozměr 425x120, s regulací R6, uchycení šrouby;MANDÍK;RAG45 425x120 R6/S;http://www.mandik.cz/produktova-rada/distribucni-elementy/mrizky-a-vyustky/rag45
RAG45 425x125 R6/S;425;125;R6;1;Vyústka;s pevnými lamelami pod úhlem 45°, jmenovitý rozměr 425x125, s regulací R6, uchycení šrouby;MANDÍK;RAG45 425x125 R6/S;http://www.mandik.cz/produktova-rada/distribucni-elementy/mrizky-a-vyustky/rag45
RAG45 425x140 R6/S;425;140;R6;1;Vyústka;s pevnými lamelami pod úhlem 45°, jmenovitý rozměr 425x140, s regulací R6, uchycení šrouby;MANDÍK;RAG45 425x140 R6/S;http://www.mandik.cz/produktova-rada/distribucni-elementy/mrizky-a-vyustky/rag45
RAG45 425x200 R6/S;425;200;R6;1;Vyústka;s pevnými lamelami pod úhlem 45°, jmenovitý rozměr 425x200, s regulací R6, uchycení šrouby;MANDÍK;RAG45 425x200 R6/S;http://www.mandik.cz/produktova-rada/distribucni-elementy/mrizky-a-vyustky/rag45
RAG45 425x220 R6/S;425;220;R6;1;Vyústka;s pevnými lamelami pod úhlem 45°, jmenovitý rozměr 425x220, s regulací R6, uchycení šrouby;MANDÍK;RAG45 425x220 R6/S;http://www.mandik.cz/produktova-rada/distribucni-elementy/mrizky-a-vyustky/rag45
RAG45 425x225 R6/S;425;225;R6;1;Vyústka;s pevnými lamelami pod úhlem 45°, jmenovitý rozměr 425x225, s regulací R6, uchycení šrouby;MANDÍK;RAG45 425x225 R6/S;http://www.mandik.cz/produktova-rada/distribucni-elementy/mrizky-a-vyustky/rag45
RAG45 425x280 R6/S;425;280;R6;1;Vyústka;s pevnými lamelami pod úhlem 45°, jmenovitý rozměr 425x280, s regulací R6, uchycení šrouby;MANDÍK;RAG45 425x280 R6/S;http://www.mandik.cz/produktova-rada/distribucni-elementy/mrizky-a-vyustky/rag45
RAG45 425x320 R6/S;425;320;R6;1;Vyústka;s pevnými lamelami pod úhlem 45°, jmenovitý rozměr 425x320, s regulací R6, uchycení šrouby;MANDÍK;RAG45 425x320 R6/S;http://www.mandik.cz/produktova-rada/distribucni-elementy/mrizky-a-vyustky/rag45
RAG45 425x325 R6/S;425;325;R6;1;Vyústka;s pevnými lamelami pod úhlem 45°, jmenovitý rozměr 425x325, s regulací R6, uchycení šrouby;MANDÍK;RAG45 425x325 R6/S;http://www.mandik.cz/produktova-rada/distribucni-elementy/mrizky-a-vyustky/rag45
RAG45 425x425 R6/S;425;425;R6;1;Vyústka;s pevnými lamelami pod úhlem 45°, jmenovitý rozměr 425x425, s regulací R6, uchycení šrouby;MANDÍK;RAG45 425x425 R6/S;http://www.mandik.cz/produktova-rada/distribucni-elementy/mrizky-a-vyustky/rag45
RAG45 425x525 R6/S;425;525;R6;1;Vyústka;s pevnými lamelami pod úhlem 45°, jmenovitý rozměr 425x525, s regulací R6, uchycení šrouby;MANDÍK;RAG45 425x525 R6/S;http://www.mandik.cz/produktova-rada/distribucni-elementy/mrizky-a-vyustky/rag45
RAG45 520x75 R6/S;520;75;R6;1;Vyústka;s pevnými lamelami pod úhlem 45°, jmenovitý rozměr 520x75, s regulací R6, uchycení šrouby;MANDÍK;RAG45 520x75 R6/S;http://www.mandik.cz/produktova-rada/distribucni-elementy/mrizky-a-vyustky/rag45
RAG45 520x80 R6/S;520;80;R6;1;Vyústka;s pevnými lamelami pod úhlem 45°, jmenovitý rozměr 520x80, s regulací R6, uchycení šrouby;MANDÍK;RAG45 520x80 R6/S;http://www.mandik.cz/produktova-rada/distribucni-elementy/mrizky-a-vyustky/rag45
RAG45 520x100 R6/S;520;100;R6;1;Vyústka;s pevnými lamelami pod úhlem 45°, jmenovitý rozměr 520x100, s regulací R6, uchycení šrouby;MANDÍK;RAG45 520x100 R6/S;http://www.mandik.cz/produktova-rada/distribucni-elementy/mrizky-a-vyustky/rag45
RAG45 520x120 R6/S;520;120;R6;1;Vyústka;s pevnými lamelami pod úhlem 45°, jmenovitý rozměr 520x120, s regulací R6, uchycení šrouby;MANDÍK;RAG45 520x120 R6/S;http://www.mandik.cz/produktova-rada/distribucni-elementy/mrizky-a-vyustky/rag45
RAG45 520x125 R6/S;520;125;R6;1;Vyústka;s pevnými lamelami pod úhlem 45°, jmenovitý rozměr 520x125, s regulací R6, uchycení šrouby;MANDÍK;RAG45 520x125 R6/S;http://www.mandik.cz/produktova-rada/distribucni-elementy/mrizky-a-vyustky/rag45
RAG45 520x140 R6/S;520;140;R6;1;Vyústka;s pevnými lamelami pod úhlem 45°, jmenovitý rozměr 520x140, s regulací R6, uchycení šrouby;MANDÍK;RAG45 520x140 R6/S;http://www.mandik.cz/produktova-rada/distribucni-elementy/mrizky-a-vyustky/rag45
RAG45 520x200 R6/S;520;200;R6;1;Vyústka;s pevnými lamelami pod úhlem 45°, jmenovitý rozměr 520x200, s regulací R6, uchycení šrouby;MANDÍK;RAG45 520x200 R6/S;http://www.mandik.cz/produktova-rada/distribucni-elementy/mrizky-a-vyustky/rag45
RAG45 520x220 R6/S;520;220;R6;1;Vyústka;s pevnými lamelami pod úhlem 45°, jmenovitý rozměr 520x220, s regulací R6, uchycení šrouby;MANDÍK;RAG45 520x220 R6/S;http://www.mandik.cz/produktova-rada/distribucni-elementy/mrizky-a-vyustky/rag45
RAG45 520x225 R6/S;520;225;R6;1;Vyústka;s pevnými lamelami pod úhlem 45°, jmenovitý rozměr 520x225, s regulací R6, uchycení šrouby;MANDÍK;RAG45 520x225 R6/S;http://www.mandik.cz/produktova-rada/distribucni-elementy/mrizky-a-vyustky/rag45
RAG45 520x280 R6/S;520;280;R6;1;Vyústka;s pevnými lamelami pod úhlem 45°, jmenovitý rozměr 520x280, s regulací R6, uchycení šrouby;MANDÍK;RAG45 520x280 R6/S;http://www.mandik.cz/produktova-rada/distribucni-elementy/mrizky-a-vyustky/rag45
RAG45 520x320 R6/S;520;320;R6;1;Vyústka;s pevnými lamelami pod úhlem 45°, jmenovitý rozměr 520x320, s regulací R6, uchycení šrouby;MANDÍK;RAG45 520x320 R6/S;http://www.mandik.cz/produktova-rada/distribucni-elementy/mrizky-a-vyustky/rag45
RAG45 520x325 R6/S;520;325;R6;1;Vyústka;s pevnými lamelami pod úhlem 45°, jmenovitý rozměr 520x325, s regulací R6, uchycení šrouby;MANDÍK;RAG45 520x325 R6/S;http://www.mandik.cz/produktova-rada/distribucni-elementy/mrizky-a-vyustky/rag45
RAG45 520x425 R6/S;520;425;R6;1;Vyústka;s pevnými lamelami pod úhlem 45°, jmenovitý rozměr 520x425, s regulací R6, uchycení šrouby;MANDÍK;RAG45 520x425 R6/S;http://www.mandik.cz/produktova-rada/distribucni-elementy/mrizky-a-vyustky/rag45
RAG45 520x525 R6/S;520;525;R6;1;Vyústka;s pevnými lamelami pod úhlem 45°, jmenovitý rozměr 520x525, s regulací R6, uchycení šrouby;MANDÍK;RAG45 520x525 R6/S;http://www.mandik.cz/produktova-rada/distribucni-elementy/mrizky-a-vyustky/rag45
RAG45 525x75 R6/S;525;75;R6;1;Vyústka;s pevnými lamelami pod úhlem 45°, jmenovitý rozměr 525x75, s regulací R6, uchycení šrouby;MANDÍK;RAG45 525x75 R6/S;http://www.mandik.cz/produktova-rada/distribucni-elementy/mrizky-a-vyustky/rag45
RAG45 525x80 R6/S;525;80;R6;1;Vyústka;s pevnými lamelami pod úhlem 45°, jmenovitý rozměr 525x80, s regulací R6, uchycení šrouby;MANDÍK;RAG45 525x80 R6/S;http://www.mandik.cz/produktova-rada/distribucni-elementy/mrizky-a-vyustky/rag45
RAG45 525x100 R6/S;525;100;R6;1;Vyústka;s pevnými lamelami pod úhlem 45°, jmenovitý rozměr 525x100, s regulací R6, uchycení šrouby;MANDÍK;RAG45 525x100 R6/S;http://www.mandik.cz/produktova-rada/distribucni-elementy/mrizky-a-vyustky/rag45
RAG45 525x120 R6/S;525;120;R6;1;Vyústka;s pevnými lamelami pod úhlem 45°, jmenovitý rozměr 525x120, s regulací R6, uchycení šrouby;MANDÍK;RAG45 525x120 R6/S;http://www.mandik.cz/produktova-rada/distribucni-elementy/mrizky-a-vyustky/rag45
RAG45 525x125 R6/S;525;125;R6;1;Vyústka;s pevnými lamelami pod úhlem 45°, jmenovitý rozměr 525x125, s regulací R6, uchycení šrouby;MANDÍK;RAG45 525x125 R6/S;http://www.mandik.cz/produktova-rada/distribucni-elementy/mrizky-a-vyustky/rag45
RAG45 525x140 R6/S;525;140;R6;1;Vyústka;s pevnými lamelami pod úhlem 45°, jmenovitý rozměr 525x140, s regulací R6, uchycení šrouby;MANDÍK;RAG45 525x140 R6/S;http://www.mandik.cz/produktova-rada/distribucni-elementy/mrizky-a-vyustky/rag45
RAG45 525x200 R6/S;525;200;R6;1;Vyústka;s pevnými lamelami pod úhlem 45°, jmenovitý rozměr 525x200, s regulací R6, uchycení šrouby;MANDÍK;RAG45 525x200 R6/S;http://www.mandik.cz/produktova-rada/distribucni-elementy/mrizky-a-vyustky/rag45
RAG45 525x220 R6/S;525;220;R6;1;Vyústka;s pevnými lamelami pod úhlem 45°, jmenovitý rozměr 525x220, s regulací R6, uchycení šrouby;MANDÍK;RAG45 525x220 R6/S;http://www.mandik.cz/produktova-rada/distribucni-elementy/mrizky-a-vyustky/rag45
RAG45 525x225 R6/S;525;225;R6;1;Vyústka;s pevnými lamelami pod úhlem 45°, jmenovitý rozměr 525x225, s regulací R6, uchycení šrouby;MANDÍK;RAG45 525x225 R6/S;http://www.mandik.cz/produktova-rada/distribucni-elementy/mrizky-a-vyustky/rag45
RAG45 525x280 R6/S;525;280;R6;1;Vyústka;s pevnými lamelami pod úhlem 45°, jmenovitý rozměr 525x280, s regulací R6, uchycení šrouby;MANDÍK;RAG45 525x280 R6/S;http://www.mandik.cz/produktova-rada/distribucni-elementy/mrizky-a-vyustky/rag45
RAG45 525x320 R6/S;525;320;R6;1;Vyústka;s pevnými lamelami pod úhlem 45°, jmenovitý rozměr 525x320, s regulací R6, uchycení šrouby;MANDÍK;RAG45 525x320 R6/S;http://www.mandik.cz/produktova-rada/distribucni-elementy/mrizky-a-vyustky/rag45
RAG45 525x325 R6/S;525;325;R6;1;Vyústka;s pevnými lamelami pod úhlem 45°, jmenovitý rozměr 525x325, s regulací R6, uchycení šrouby;MANDÍK;RAG45 525x325 R6/S;http://www.mandik.cz/produktova-rada/distribucni-elementy/mrizky-a-vyustky/rag45
RAG45 525x425 R6/S;525;425;R6;1;Vyústka;s pevnými lamelami pod úhlem 45°, jmenovitý rozměr 525x425, s regulací R6, uchycení šrouby;MANDÍK;RAG45 525x425 R6/S;http://www.mandik.cz/produktova-rada/distribucni-elementy/mrizky-a-vyustky/rag45
RAG45 525x525 R6/S;525;525;R6;1;Vyústka;s pevnými lamelami pod úhlem 45°, jmenovitý rozměr 525x525, s regulací R6, uchycení šrouby;MANDÍK;RAG45 525x525 R6/S;http://www.mandik.cz/produktova-rada/distribucni-elementy/mrizky-a-vyustky/rag45
RAG45 560x75 R6/S;560;75;R6;1;Vyústka;s pevnými lamelami pod úhlem 45°, jmenovitý rozměr 560x75, s regulací R6, uchycení šrouby;MANDÍK;RAG45 560x75 R6/S;http://www.mandik.cz/produktova-rada/distribucni-elementy/mrizky-a-vyustky/rag45
RAG45 560x80 R6/S;560;80;R6;1;Vyústka;s pevnými lamelami pod úhlem 45°, jmenovitý rozměr 560x80, s regulací R6, uchycení šrouby;MANDÍK;RAG45 560x80 R6/S;http://www.mandik.cz/produktova-rada/distribucni-elementy/mrizky-a-vyustky/rag45
RAG45 560x100 R6/S;560;100;R6;1;Vyústka;s pevnými lamelami pod úhlem 45°, jmenovitý rozměr 560x100, s regulací R6, uchycení šrouby;MANDÍK;RAG45 560x100 R6/S;http://www.mandik.cz/produktova-rada/distribucni-elementy/mrizky-a-vyustky/rag45
RAG45 560x120 R6/S;560;120;R6;1;Vyústka;s pevnými lamelami pod úhlem 45°, jmenovitý rozměr 560x120, s regulací R6, uchycení šrouby;MANDÍK;RAG45 560x120 R6/S;http://www.mandik.cz/produktova-rada/distribucni-elementy/mrizky-a-vyustky/rag45
RAG45 560x125 R6/S;560;125;R6;1;Vyústka;s pevnými lamelami pod úhlem 45°, jmenovitý rozměr 560x125, s regulací R6, uchycení šrouby;MANDÍK;RAG45 560x125 R6/S;http://www.mandik.cz/produktova-rada/distribucni-elementy/mrizky-a-vyustky/rag45
RAG45 560x140 R6/S;560;140;R6;1;Vyústka;s pevnými lamelami pod úhlem 45°, jmenovitý rozměr 560x140, s regulací R6, uchycení šrouby;MANDÍK;RAG45 560x140 R6/S;http://www.mandik.cz/produktova-rada/distribucni-elementy/mrizky-a-vyustky/rag45
RAG45 560x200 R6/S;560;200;R6;1;Vyústka;s pevnými lamelami pod úhlem 45°, jmenovitý rozměr 560x200, s regulací R6, uchycení šrouby;MANDÍK;RAG45 560x200 R6/S;http://www.mandik.cz/produktova-rada/distribucni-elementy/mrizky-a-vyustky/rag45
RAG45 560x220 R6/S;560;220;R6;1;Vyústka;s pevnými lamelami pod úhlem 45°, jmenovitý rozměr 560x220, s regulací R6, uchycení šrouby;MANDÍK;RAG45 560x220 R6/S;http://www.mandik.cz/produktova-rada/distribucni-elementy/mrizky-a-vyustky/rag45
RAG45 560x225 R6/S;560;225;R6;1;Vyústka;s pevnými lamelami pod úhlem 45°, jmenovitý rozměr 560x225, s regulací R6, uchycení šrouby;MANDÍK;RAG45 560x225 R6/S;http://www.mandik.cz/produktova-rada/distribucni-elementy/mrizky-a-vyustky/rag45
RAG45 560x280 R6/S;560;280;R6;1;Vyústka;s pevnými lamelami pod úhlem 45°, jmenovitý rozměr 560x280, s regulací R6, uchycení šrouby;MANDÍK;RAG45 560x280 R6/S;http://www.mandik.cz/produktova-rada/distribucni-elementy/mrizky-a-vyustky/rag45
RAG45 560x320 R6/S;560;320;R6;1;Vyústka;s pevnými lamelami pod úhlem 45°, jmenovitý rozměr 560x320, s regulací R6, uchycení šrouby;MANDÍK;RAG45 560x320 R6/S;http://www.mandik.cz/produktova-rada/distribucni-elementy/mrizky-a-vyustky/rag45
RAG45 560x325 R6/S;560;325;R6;1;Vyústka;s pevnými lamelami pod úhlem 45°, jmenovitý rozměr 560x325, s regulací R6, uchycení šrouby;MANDÍK;RAG45 560x325 R6/S;http://www.mandik.cz/produktova-rada/distribucni-elementy/mrizky-a-vyustky/rag45
RAG45 560x425 R6/S;560;425;R6;1;Vyústka;s pevnými lamelami pod úhlem 45°, jmenovitý rozměr 560x425, s regulací R6, uchycení šrouby;MANDÍK;RAG45 560x425 R6/S;http://www.mandik.cz/produktova-rada/distribucni-elementy/mrizky-a-vyustky/rag45
RAG45 560x525 R6/S;560;525;R6;1;Vyústka;s pevnými lamelami pod úhlem 45°, jmenovitý rozměr 560x525, s regulací R6, uchycení šrouby;MANDÍK;RAG45 560x525 R6/S;http://www.mandik.cz/produktova-rada/distribucni-elementy/mrizky-a-vyustky/rag45
RAG45 620x75 R6/S;620;75;R6;1;Vyústka;s pevnými lamelami pod úhlem 45°, jmenovitý rozměr 620x75, s regulací R6, uchycení šrouby;MANDÍK;RAG45 620x75 R6/S;http://www.mandik.cz/produktova-rada/distribucni-elementy/mrizky-a-vyustky/rag45
RAG45 620x80 R6/S;620;80;R6;1;Vyústka;s pevnými lamelami pod úhlem 45°, jmenovitý rozměr 620x80, s regulací R6, uchycení šrouby;MANDÍK;RAG45 620x80 R6/S;http://www.mandik.cz/produktova-rada/distribucni-elementy/mrizky-a-vyustky/rag45
RAG45 620x100 R6/S;620;100;R6;1;Vyústka;s pevnými lamelami pod úhlem 45°, jmenovitý rozměr 620x100, s regulací R6, uchycení šrouby;MANDÍK;RAG45 620x100 R6/S;http://www.mandik.cz/produktova-rada/distribucni-elementy/mrizky-a-vyustky/rag45
RAG45 620x120 R6/S;620;120;R6;1;Vyústka;s pevnými lamelami pod úhlem 45°, jmenovitý rozměr 620x120, s regulací R6, uchycení šrouby;MANDÍK;RAG45 620x120 R6/S;http://www.mandik.cz/produktova-rada/distribucni-elementy/mrizky-a-vyustky/rag45
RAG45 620x125 R6/S;620;125;R6;1;Vyústka;s pevnými lamelami pod úhlem 45°, jmenovitý rozměr 620x125, s regulací R6, uchycení šrouby;MANDÍK;RAG45 620x125 R6/S;http://www.mandik.cz/produktova-rada/distribucni-elementy/mrizky-a-vyustky/rag45
RAG45 620x140 R6/S;620;140;R6;1;Vyústka;s pevnými lamelami pod úhlem 45°, jmenovitý rozměr 620x140, s regulací R6, uchycení šrouby;MANDÍK;RAG45 620x140 R6/S;http://www.mandik.cz/produktova-rada/distribucni-elementy/mrizky-a-vyustky/rag45
RAG45 620x200 R6/S;620;200;R6;1;Vyústka;s pevnými lamelami pod úhlem 45°, jmenovitý rozměr 620x200, s regulací R6, uchycení šrouby;MANDÍK;RAG45 620x200 R6/S;http://www.mandik.cz/produktova-rada/distribucni-elementy/mrizky-a-vyustky/rag45
RAG45 620x220 R6/S;620;220;R6;1;Vyústka;s pevnými lamelami pod úhlem 45°, jmenovitý rozměr 620x220, s regulací R6, uchycení šrouby;MANDÍK;RAG45 620x220 R6/S;http://www.mandik.cz/produktova-rada/distribucni-elementy/mrizky-a-vyustky/rag45
RAG45 620x225 R6/S;620;225;R6;1;Vyústka;s pevnými lamelami pod úhlem 45°, jmenovitý rozměr 620x225, s regulací R6, uchycení šrouby;MANDÍK;RAG45 620x225 R6/S;http://www.mandik.cz/produktova-rada/distribucni-elementy/mrizky-a-vyustky/rag45
RAG45 620x280 R6/S;620;280;R6;1;Vyústka;s pevnými lamelami pod úhlem 45°, jmenovitý rozměr 620x280, s regulací R6, uchycení šrouby;MANDÍK;RAG45 620x280 R6/S;http://www.mandik.cz/produktova-rada/distribucni-elementy/mrizky-a-vyustky/rag45
RAG45 620x320 R6/S;620;320;R6;1;Vyústka;s pevnými lamelami pod úhlem 45°, jmenovitý rozměr 620x320, s regulací R6, uchycení šrouby;MANDÍK;RAG45 620x320 R6/S;http://www.mandik.cz/produktova-rada/distribucni-elementy/mrizky-a-vyustky/rag45
RAG45 620x325 R6/S;620;325;R6;1;Vyústka;s pevnými lamelami pod úhlem 45°, jmenovitý rozměr 620x325, s regulací R6, uchycení šrouby;MANDÍK;RAG45 620x325 R6/S;http://www.mandik.cz/produktova-rada/distribucni-elementy/mrizky-a-vyustky/rag45
RAG45 620x425 R6/S;620;425;R6;1;Vyústka;s pevnými lamelami pod úhlem 45°, jmenovitý rozměr 620x425, s regulací R6, uchycení šrouby;MANDÍK;RAG45 620x425 R6/S;http://www.mandik.cz/produktova-rada/distribucni-elementy/mrizky-a-vyustky/rag45
RAG45 620x525 R6/S;620;525;R6;1;Vyústka;s pevnými lamelami pod úhlem 45°, jmenovitý rozměr 620x525, s regulací R6, uchycení šrouby;MANDÍK;RAG45 620x525 R6/S;http://www.mandik.cz/produktova-rada/distribucni-elementy/mrizky-a-vyustky/rag45
RAG45 625x75 R6/S;625;75;R6;1;Vyústka;s pevnými lamelami pod úhlem 45°, jmenovitý rozměr 625x75, s regulací R6, uchycení šrouby;MANDÍK;RAG45 625x75 R6/S;http://www.mandik.cz/produktova-rada/distribucni-elementy/mrizky-a-vyustky/rag45
RAG45 625x80 R6/S;625;80;R6;1;Vyústka;s pevnými lamelami pod úhlem 45°, jmenovitý rozměr 625x80, s regulací R6, uchycení šrouby;MANDÍK;RAG45 625x80 R6/S;http://www.mandik.cz/produktova-rada/distribucni-elementy/mrizky-a-vyustky/rag45
RAG45 625x100 R6/S;625;100;R6;1;Vyústka;s pevnými lamelami pod úhlem 45°, jmenovitý rozměr 625x100, s regulací R6, uchycení šrouby;MANDÍK;RAG45 625x100 R6/S;http://www.mandik.cz/produktova-rada/distribucni-elementy/mrizky-a-vyustky/rag45
RAG45 625x120 R6/S;625;120;R6;1;Vyústka;s pevnými lamelami pod úhlem 45°, jmenovitý rozměr 625x120, s regulací R6, uchycení šrouby;MANDÍK;RAG45 625x120 R6/S;http://www.mandik.cz/produktova-rada/distribucni-elementy/mrizky-a-vyustky/rag45
RAG45 625x125 R6/S;625;125;R6;1;Vyústka;s pevnými lamelami pod úhlem 45°, jmenovitý rozměr 625x125, s regulací R6, uchycení šrouby;MANDÍK;RAG45 625x125 R6/S;http://www.mandik.cz/produktova-rada/distribucni-elementy/mrizky-a-vyustky/rag45
RAG45 625x140 R6/S;625;140;R6;1;Vyústka;s pevnými lamelami pod úhlem 45°, jmenovitý rozměr 625x140, s regulací R6, uchycení šrouby;MANDÍK;RAG45 625x140 R6/S;http://www.mandik.cz/produktova-rada/distribucni-elementy/mrizky-a-vyustky/rag45
RAG45 625x200 R6/S;625;200;R6;1;Vyústka;s pevnými lamelami pod úhlem 45°, jmenovitý rozměr 625x200, s regulací R6, uchycení šrouby;MANDÍK;RAG45 625x200 R6/S;http://www.mandik.cz/produktova-rada/distribucni-elementy/mrizky-a-vyustky/rag45
RAG45 625x220 R6/S;625;220;R6;1;Vyústka;s pevnými lamelami pod úhlem 45°, jmenovitý rozměr 625x220, s regulací R6, uchycení šrouby;MANDÍK;RAG45 625x220 R6/S;http://www.mandik.cz/produktova-rada/distribucni-elementy/mrizky-a-vyustky/rag45
RAG45 625x225 R6/S;625;225;R6;1;Vyústka;s pevnými lamelami pod úhlem 45°, jmenovitý rozměr 625x225, s regulací R6, uchycení šrouby;MANDÍK;RAG45 625x225 R6/S;http://www.mandik.cz/produktova-rada/distribucni-elementy/mrizky-a-vyustky/rag45
RAG45 625x280 R6/S;625;280;R6;1;Vyústka;s pevnými lamelami pod úhlem 45°, jmenovitý rozměr 625x280, s regulací R6, uchycení šrouby;MANDÍK;RAG45 625x280 R6/S;http://www.mandik.cz/produktova-rada/distribucni-elementy/mrizky-a-vyustky/rag45
RAG45 625x320 R6/S;625;320;R6;1;Vyústka;s pevnými lamelami pod úhlem 45°, jmenovitý rozměr 625x320, s regulací R6, uchycení šrouby;MANDÍK;RAG45 625x320 R6/S;http://www.mandik.cz/produktova-rada/distribucni-elementy/mrizky-a-vyustky/rag45
RAG45 625x325 R6/S;625;325;R6;1;Vyústka;s pevnými lamelami pod úhlem 45°, jmenovitý rozměr 625x325, s regulací R6, uchycení šrouby;MANDÍK;RAG45 625x325 R6/S;http://www.mandik.cz/produktova-rada/distribucni-elementy/mrizky-a-vyustky/rag45
RAG45 625x425 R6/S;625;425;R6;1;Vyústka;s pevnými lamelami pod úhlem 45°, jmenovitý rozměr 625x425, s regulací R6, uchycení šrouby;MANDÍK;RAG45 625x425 R6/S;http://www.mandik.cz/produktova-rada/distribucni-elementy/mrizky-a-vyustky/rag45
RAG45 625x525 R6/S;625;525;R6;1;Vyústka;s pevnými lamelami pod úhlem 45°, jmenovitý rozměr 625x525, s regulací R6, uchycení šrouby;MANDÍK;RAG45 625x525 R6/S;http://www.mandik.cz/produktova-rada/distribucni-elementy/mrizky-a-vyustky/rag45
RAG45 720x75 R6/S;720;75;R6;1;Vyústka;s pevnými lamelami pod úhlem 45°, jmenovitý rozměr 720x75, s regulací R6, uchycení šrouby;MANDÍK;RAG45 720x75 R6/S;http://www.mandik.cz/produktova-rada/distribucni-elementy/mrizky-a-vyustky/rag45
RAG45 720x80 R6/S;720;80;R6;1;Vyústka;s pevnými lamelami pod úhlem 45°, jmenovitý rozměr 720x80, s regulací R6, uchycení šrouby;MANDÍK;RAG45 720x80 R6/S;http://www.mandik.cz/produktova-rada/distribucni-elementy/mrizky-a-vyustky/rag45
RAG45 720x100 R6/S;720;100;R6;1;Vyústka;s pevnými lamelami pod úhlem 45°, jmenovitý rozměr 720x100, s regulací R6, uchycení šrouby;MANDÍK;RAG45 720x100 R6/S;http://www.mandik.cz/produktova-rada/distribucni-elementy/mrizky-a-vyustky/rag45
RAG45 720x120 R6/S;720;120;R6;1;Vyústka;s pevnými lamelami pod úhlem 45°, jmenovitý rozměr 720x120, s regulací R6, uchycení šrouby;MANDÍK;RAG45 720x120 R6/S;http://www.mandik.cz/produktova-rada/distribucni-elementy/mrizky-a-vyustky/rag45
RAG45 720x125 R6/S;720;125;R6;1;Vyústka;s pevnými lamelami pod úhlem 45°, jmenovitý rozměr 720x125, s regulací R6, uchycení šrouby;MANDÍK;RAG45 720x125 R6/S;http://www.mandik.cz/produktova-rada/distribucni-elementy/mrizky-a-vyustky/rag45
RAG45 720x140 R6/S;720;140;R6;1;Vyústka;s pevnými lamelami pod úhlem 45°, jmenovitý rozměr 720x140, s regulací R6, uchycení šrouby;MANDÍK;RAG45 720x140 R6/S;http://www.mandik.cz/produktova-rada/distribucni-elementy/mrizky-a-vyustky/rag45
RAG45 720x200 R6/S;720;200;R6;1;Vyústka;s pevnými lamelami pod úhlem 45°, jmenovitý rozměr 720x200, s regulací R6, uchycení šrouby;MANDÍK;RAG45 720x200 R6/S;http://www.mandik.cz/produktova-rada/distribucni-elementy/mrizky-a-vyustky/rag45
RAG45 720x220 R6/S;720;220;R6;1;Vyústka;s pevnými lamelami pod úhlem 45°, jmenovitý rozměr 720x220, s regulací R6, uchycení šrouby;MANDÍK;RAG45 720x220 R6/S;http://www.mandik.cz/produktova-rada/distribucni-elementy/mrizky-a-vyustky/rag45
RAG45 720x225 R6/S;720;225;R6;1;Vyústka;s pevnými lamelami pod úhlem 45°, jmenovitý rozměr 720x225, s regulací R6, uchycení šrouby;MANDÍK;RAG45 720x225 R6/S;http://www.mandik.cz/produktova-rada/distribucni-elementy/mrizky-a-vyustky/rag45
RAG45 720x280 R6/S;720;280;R6;1;Vyústka;s pevnými lamelami pod úhlem 45°, jmenovitý rozměr 720x280, s regulací R6, uchycení šrouby;MANDÍK;RAG45 720x280 R6/S;http://www.mandik.cz/produktova-rada/distribucni-elementy/mrizky-a-vyustky/rag45
RAG45 720x320 R6/S;720;320;R6;1;Vyústka;s pevnými lamelami pod úhlem 45°, jmenovitý rozměr 720x320, s regulací R6, uchycení šrouby;MANDÍK;RAG45 720x320 R6/S;http://www.mandik.cz/produktova-rada/distribucni-elementy/mrizky-a-vyustky/rag45
RAG45 720x325 R6/S;720;325;R6;1;Vyústka;s pevnými lamelami pod úhlem 45°, jmenovitý rozměr 720x325, s regulací R6, uchycení šrouby;MANDÍK;RAG45 720x325 R6/S;http://www.mandik.cz/produktova-rada/distribucni-elementy/mrizky-a-vyustky/rag45
RAG45 720x425 R6/S;720;425;R6;1;Vyústka;s pevnými lamelami pod úhlem 45°, jmenovitý rozměr 720x425, s regulací R6, uchycení šrouby;MANDÍK;RAG45 720x425 R6/S;http://www.mandik.cz/produktova-rada/distribucni-elementy/mrizky-a-vyustky/rag45
RAG45 720x525 R6/S;720;525;R6;1;Vyústka;s pevnými lamelami pod úhlem 45°, jmenovitý rozměr 720x525, s regulací R6, uchycení šrouby;MANDÍK;RAG45 720x525 R6/S;http://www.mandik.cz/produktova-rada/distribucni-elementy/mrizky-a-vyustky/rag45
RAG45 725x75 R6/S;725;75;R6;1;Vyústka;s pevnými lamelami pod úhlem 45°, jmenovitý rozměr 725x75, s regulací R6, uchycení šrouby;MANDÍK;RAG45 725x75 R6/S;http://www.mandik.cz/produktova-rada/distribucni-elementy/mrizky-a-vyustky/rag45
RAG45 725x80 R6/S;725;80;R6;1;Vyústka;s pevnými lamelami pod úhlem 45°, jmenovitý rozměr 725x80, s regulací R6, uchycení šrouby;MANDÍK;RAG45 725x80 R6/S;http://www.mandik.cz/produktova-rada/distribucni-elementy/mrizky-a-vyustky/rag45
RAG45 725x100 R6/S;725;100;R6;1;Vyústka;s pevnými lamelami pod úhlem 45°, jmenovitý rozměr 725x100, s regulací R6, uchycení šrouby;MANDÍK;RAG45 725x100 R6/S;http://www.mandik.cz/produktova-rada/distribucni-elementy/mrizky-a-vyustky/rag45
RAG45 725x120 R6/S;725;120;R6;1;Vyústka;s pevnými lamelami pod úhlem 45°, jmenovitý rozměr 725x120, s regulací R6, uchycení šrouby;MANDÍK;RAG45 725x120 R6/S;http://www.mandik.cz/produktova-rada/distribucni-elementy/mrizky-a-vyustky/rag45
RAG45 725x125 R6/S;725;125;R6;1;Vyústka;s pevnými lamelami pod úhlem 45°, jmenovitý rozměr 725x125, s regulací R6, uchycení šrouby;MANDÍK;RAG45 725x125 R6/S;http://www.mandik.cz/produktova-rada/distribucni-elementy/mrizky-a-vyustky/rag45
RAG45 725x140 R6/S;725;140;R6;1;Vyústka;s pevnými lamelami pod úhlem 45°, jmenovitý rozměr 725x140, s regulací R6, uchycení šrouby;MANDÍK;RAG45 725x140 R6/S;http://www.mandik.cz/produktova-rada/distribucni-elementy/mrizky-a-vyustky/rag45
RAG45 725x200 R6/S;725;200;R6;1;Vyústka;s pevnými lamelami pod úhlem 45°, jmenovitý rozměr 725x200, s regulací R6, uchycení šrouby;MANDÍK;RAG45 725x200 R6/S;http://www.mandik.cz/produktova-rada/distribucni-elementy/mrizky-a-vyustky/rag45
RAG45 725x220 R6/S;725;220;R6;1;Vyústka;s pevnými lamelami pod úhlem 45°, jmenovitý rozměr 725x220, s regulací R6, uchycení šrouby;MANDÍK;RAG45 725x220 R6/S;http://www.mandik.cz/produktova-rada/distribucni-elementy/mrizky-a-vyustky/rag45
RAG45 725x225 R6/S;725;225;R6;1;Vyústka;s pevnými lamelami pod úhlem 45°, jmenovitý rozměr 725x225, s regulací R6, uchycení šrouby;MANDÍK;RAG45 725x225 R6/S;http://www.mandik.cz/produktova-rada/distribucni-elementy/mrizky-a-vyustky/rag45
RAG45 725x280 R6/S;725;280;R6;1;Vyústka;s pevnými lamelami pod úhlem 45°, jmenovitý rozměr 725x280, s regulací R6, uchycení šrouby;MANDÍK;RAG45 725x280 R6/S;http://www.mandik.cz/produktova-rada/distribucni-elementy/mrizky-a-vyustky/rag45
RAG45 725x320 R6/S;725;320;R6;1;Vyústka;s pevnými lamelami pod úhlem 45°, jmenovitý rozměr 725x320, s regulací R6, uchycení šrouby;MANDÍK;RAG45 725x320 R6/S;http://www.mandik.cz/produktova-rada/distribucni-elementy/mrizky-a-vyustky/rag45
RAG45 725x325 R6/S;725;325;R6;1;Vyústka;s pevnými lamelami pod úhlem 45°, jmenovitý rozměr 725x325, s regulací R6, uchycení šrouby;MANDÍK;RAG45 725x325 R6/S;http://www.mandik.cz/produktova-rada/distribucni-elementy/mrizky-a-vyustky/rag45
RAG45 725x425 R6/S;725;425;R6;1;Vyústka;s pevnými lamelami pod úhlem 45°, jmenovitý rozměr 725x425, s regulací R6, uchycení šrouby;MANDÍK;RAG45 725x425 R6/S;http://www.mandik.cz/produktova-rada/distribucni-elementy/mrizky-a-vyustky/rag45
RAG45 725x525 R6/S;725;525;R6;1;Vyústka;s pevnými lamelami pod úhlem 45°, jmenovitý rozměr 725x525, s regulací R6, uchycení šrouby;MANDÍK;RAG45 725x525 R6/S;http://www.mandik.cz/produktova-rada/distribucni-elementy/mrizky-a-vyustky/rag45
RAG45 820x75 R6/S;820;75;R6;1;Vyústka;s pevnými lamelami pod úhlem 45°, jmenovitý rozměr 820x75, s regulací R6, uchycení šrouby;MANDÍK;RAG45 820x75 R6/S;http://www.mandik.cz/produktova-rada/distribucni-elementy/mrizky-a-vyustky/rag45
RAG45 820x80 R6/S;820;80;R6;1;Vyústka;s pevnými lamelami pod úhlem 45°, jmenovitý rozměr 820x80, s regulací R6, uchycení šrouby;MANDÍK;RAG45 820x80 R6/S;http://www.mandik.cz/produktova-rada/distribucni-elementy/mrizky-a-vyustky/rag45
RAG45 820x100 R6/S;820;100;R6;1;Vyústka;s pevnými lamelami pod úhlem 45°, jmenovitý rozměr 820x100, s regulací R6, uchycení šrouby;MANDÍK;RAG45 820x100 R6/S;http://www.mandik.cz/produktova-rada/distribucni-elementy/mrizky-a-vyustky/rag45
RAG45 820x120 R6/S;820;120;R6;1;Vyústka;s pevnými lamelami pod úhlem 45°, jmenovitý rozměr 820x120, s regulací R6, uchycení šrouby;MANDÍK;RAG45 820x120 R6/S;http://www.mandik.cz/produktova-rada/distribucni-elementy/mrizky-a-vyustky/rag45
RAG45 820x125 R6/S;820;125;R6;1;Vyústka;s pevnými lamelami pod úhlem 45°, jmenovitý rozměr 820x125, s regulací R6, uchycení šrouby;MANDÍK;RAG45 820x125 R6/S;http://www.mandik.cz/produktova-rada/distribucni-elementy/mrizky-a-vyustky/rag45
RAG45 820x140 R6/S;820;140;R6;1;Vyústka;s pevnými lamelami pod úhlem 45°, jmenovitý rozměr 820x140, s regulací R6, uchycení šrouby;MANDÍK;RAG45 820x140 R6/S;http://www.mandik.cz/produktova-rada/distribucni-elementy/mrizky-a-vyustky/rag45
RAG45 820x200 R6/S;820;200;R6;1;Vyústka;s pevnými lamelami pod úhlem 45°, jmenovitý rozměr 820x200, s regulací R6, uchycení šrouby;MANDÍK;RAG45 820x200 R6/S;http://www.mandik.cz/produktova-rada/distribucni-elementy/mrizky-a-vyustky/rag45
RAG45 820x220 R6/S;820;220;R6;1;Vyústka;s pevnými lamelami pod úhlem 45°, jmenovitý rozměr 820x220, s regulací R6, uchycení šrouby;MANDÍK;RAG45 820x220 R6/S;http://www.mandik.cz/produktova-rada/distribucni-elementy/mrizky-a-vyustky/rag45
RAG45 820x225 R6/S;820;225;R6;1;Vyústka;s pevnými lamelami pod úhlem 45°, jmenovitý rozměr 820x225, s regulací R6, uchycení šrouby;MANDÍK;RAG45 820x225 R6/S;http://www.mandik.cz/produktova-rada/distribucni-elementy/mrizky-a-vyustky/rag45
RAG45 820x280 R6/S;820;280;R6;1;Vyústka;s pevnými lamelami pod úhlem 45°, jmenovitý rozměr 820x280, s regulací R6, uchycení šrouby;MANDÍK;RAG45 820x280 R6/S;http://www.mandik.cz/produktova-rada/distribucni-elementy/mrizky-a-vyustky/rag45
RAG45 820x320 R6/S;820;320;R6;1;Vyústka;s pevnými lamelami pod úhlem 45°, jmenovitý rozměr 820x320, s regulací R6, uchycení šrouby;MANDÍK;RAG45 820x320 R6/S;http://www.mandik.cz/produktova-rada/distribucni-elementy/mrizky-a-vyustky/rag45
RAG45 820x325 R6/S;820;325;R6;1;Vyústka;s pevnými lamelami pod úhlem 45°, jmenovitý rozměr 820x325, s regulací R6, uchycení šrouby;MANDÍK;RAG45 820x325 R6/S;http://www.mandik.cz/produktova-rada/distribucni-elementy/mrizky-a-vyustky/rag45
RAG45 820x425 R6/S;820;425;R6;1;Vyústka;s pevnými lamelami pod úhlem 45°, jmenovitý rozměr 820x425, s regulací R6, uchycení šrouby;MANDÍK;RAG45 820x425 R6/S;http://www.mandik.cz/produktova-rada/distribucni-elementy/mrizky-a-vyustky/rag45
RAG45 820x525 R6/S;820;525;R6;1;Vyústka;s pevnými lamelami pod úhlem 45°, jmenovitý rozměr 820x525, s regulací R6, uchycení šrouby;MANDÍK;RAG45 820x525 R6/S;http://www.mandik.cz/produktova-rada/distribucni-elementy/mrizky-a-vyustky/rag45
RAG45 825x75 R6/S;825;75;R6;1;Vyústka;s pevnými lamelami pod úhlem 45°, jmenovitý rozměr 825x75, s regulací R6, uchycení šrouby;MANDÍK;RAG45 825x75 R6/S;http://www.mandik.cz/produktova-rada/distribucni-elementy/mrizky-a-vyustky/rag45
RAG45 825x80 R6/S;825;80;R6;1;Vyústka;s pevnými lamelami pod úhlem 45°, jmenovitý rozměr 825x80, s regulací R6, uchycení šrouby;MANDÍK;RAG45 825x80 R6/S;http://www.mandik.cz/produktova-rada/distribucni-elementy/mrizky-a-vyustky/rag45
RAG45 825x100 R6/S;825;100;R6;1;Vyústka;s pevnými lamelami pod úhlem 45°, jmenovitý rozměr 825x100, s regulací R6, uchycení šrouby;MANDÍK;RAG45 825x100 R6/S;http://www.mandik.cz/produktova-rada/distribucni-elementy/mrizky-a-vyustky/rag45
RAG45 825x120 R6/S;825;120;R6;1;Vyústka;s pevnými lamelami pod úhlem 45°, jmenovitý rozměr 825x120, s regulací R6, uchycení šrouby;MANDÍK;RAG45 825x120 R6/S;http://www.mandik.cz/produktova-rada/distribucni-elementy/mrizky-a-vyustky/rag45
RAG45 825x125 R6/S;825;125;R6;1;Vyústka;s pevnými lamelami pod úhlem 45°, jmenovitý rozměr 825x125, s regulací R6, uchycení šrouby;MANDÍK;RAG45 825x125 R6/S;http://www.mandik.cz/produktova-rada/distribucni-elementy/mrizky-a-vyustky/rag45
RAG45 825x140 R6/S;825;140;R6;1;Vyústka;s pevnými lamelami pod úhlem 45°, jmenovitý rozměr 825x140, s regulací R6, uchycení šrouby;MANDÍK;RAG45 825x140 R6/S;http://www.mandik.cz/produktova-rada/distribucni-elementy/mrizky-a-vyustky/rag45
RAG45 825x200 R6/S;825;200;R6;1;Vyústka;s pevnými lamelami pod úhlem 45°, jmenovitý rozměr 825x200, s regulací R6, uchycení šrouby;MANDÍK;RAG45 825x200 R6/S;http://www.mandik.cz/produktova-rada/distribucni-elementy/mrizky-a-vyustky/rag45
RAG45 825x220 R6/S;825;220;R6;1;Vyústka;s pevnými lamelami pod úhlem 45°, jmenovitý rozměr 825x220, s regulací R6, uchycení šrouby;MANDÍK;RAG45 825x220 R6/S;http://www.mandik.cz/produktova-rada/distribucni-elementy/mrizky-a-vyustky/rag45
RAG45 825x225 R6/S;825;225;R6;1;Vyústka;s pevnými lamelami pod úhlem 45°, jmenovitý rozměr 825x225, s regulací R6, uchycení šrouby;MANDÍK;RAG45 825x225 R6/S;http://www.mandik.cz/produktova-rada/distribucni-elementy/mrizky-a-vyustky/rag45
RAG45 825x280 R6/S;825;280;R6;1;Vyústka;s pevnými lamelami pod úhlem 45°, jmenovitý rozměr 825x280, s regulací R6, uchycení šrouby;MANDÍK;RAG45 825x280 R6/S;http://www.mandik.cz/produktova-rada/distribucni-elementy/mrizky-a-vyustky/rag45
RAG45 825x320 R6/S;825;320;R6;1;Vyústka;s pevnými lamelami pod úhlem 45°, jmenovitý rozměr 825x320, s regulací R6, uchycení šrouby;MANDÍK;RAG45 825x320 R6/S;http://www.mandik.cz/produktova-rada/distribucni-elementy/mrizky-a-vyustky/rag45
RAG45 825x325 R6/S;825;325;R6;1;Vyústka;s pevnými lamelami pod úhlem 45°, jmenovitý rozměr 825x325, s regulací R6, uchycení šrouby;MANDÍK;RAG45 825x325 R6/S;http://www.mandik.cz/produktova-rada/distribucni-elementy/mrizky-a-vyustky/rag45
RAG45 825x425 R6/S;825;425;R6;1;Vyústka;s pevnými lamelami pod úhlem 45°, jmenovitý rozměr 825x425, s regulací R6, uchycení šrouby;MANDÍK;RAG45 825x425 R6/S;http://www.mandik.cz/produktova-rada/distribucni-elementy/mrizky-a-vyustky/rag45
RAG45 825x525 R6/S;825;525;R6;1;Vyústka;s pevnými lamelami pod úhlem 45°, jmenovitý rozměr 825x525, s regulací R6, uchycení šrouby;MANDÍK;RAG45 825x525 R6/S;http://www.mandik.cz/produktova-rada/distribucni-elementy/mrizky-a-vyustky/rag45
RAG45 1020x75 R6/S;1020;75;R6;1;Vyústka;s pevnými lamelami pod úhlem 45°, jmenovitý rozměr 1020x75, s regulací R6, uchycení šrouby;MANDÍK;RAG45 1020x75 R6/S;http://www.mandik.cz/produktova-rada/distribucni-elementy/mrizky-a-vyustky/rag45
RAG45 1020x80 R6/S;1020;80;R6;1;Vyústka;s pevnými lamelami pod úhlem 45°, jmenovitý rozměr 1020x80, s regulací R6, uchycení šrouby;MANDÍK;RAG45 1020x80 R6/S;http://www.mandik.cz/produktova-rada/distribucni-elementy/mrizky-a-vyustky/rag45
RAG45 1020x100 R6/S;1020;100;R6;1;Vyústka;s pevnými lamelami pod úhlem 45°, jmenovitý rozměr 1020x100, s regulací R6, uchycení šrouby;MANDÍK;RAG45 1020x100 R6/S;http://www.mandik.cz/produktova-rada/distribucni-elementy/mrizky-a-vyustky/rag45
RAG45 1020x120 R6/S;1020;120;R6;1;Vyústka;s pevnými lamelami pod úhlem 45°, jmenovitý rozměr 1020x120, s regulací R6, uchycení šrouby;MANDÍK;RAG45 1020x120 R6/S;http://www.mandik.cz/produktova-rada/distribucni-elementy/mrizky-a-vyustky/rag45
RAG45 1020x125 R6/S;1020;125;R6;1;Vyústka;s pevnými lamelami pod úhlem 45°, jmenovitý rozměr 1020x125, s regulací R6, uchycení šrouby;MANDÍK;RAG45 1020x125 R6/S;http://www.mandik.cz/produktova-rada/distribucni-elementy/mrizky-a-vyustky/rag45
RAG45 1020x140 R6/S;1020;140;R6;1;Vyústka;s pevnými lamelami pod úhlem 45°, jmenovitý rozměr 1020x140, s regulací R6, uchycení šrouby;MANDÍK;RAG45 1020x140 R6/S;http://www.mandik.cz/produktova-rada/distribucni-elementy/mrizky-a-vyustky/rag45
RAG45 1020x200 R6/S;1020;200;R6;1;Vyústka;s pevnými lamelami pod úhlem 45°, jmenovitý rozměr 1020x200, s regulací R6, uchycení šrouby;MANDÍK;RAG45 1020x200 R6/S;http://www.mandik.cz/produktova-rada/distribucni-elementy/mrizky-a-vyustky/rag45
RAG45 1020x220 R6/S;1020;220;R6;1;Vyústka;s pevnými lamelami pod úhlem 45°, jmenovitý rozměr 1020x220, s regulací R6, uchycení šrouby;MANDÍK;RAG45 1020x220 R6/S;http://www.mandik.cz/produktova-rada/distribucni-elementy/mrizky-a-vyustky/rag45
RAG45 1020x225 R6/S;1020;225;R6;1;Vyústka;s pevnými lamelami pod úhlem 45°, jmenovitý rozměr 1020x225, s regulací R6, uchycení šrouby;MANDÍK;RAG45 1020x225 R6/S;http://www.mandik.cz/produktova-rada/distribucni-elementy/mrizky-a-vyustky/rag45
RAG45 1020x280 R6/S;1020;280;R6;1;Vyústka;s pevnými lamelami pod úhlem 45°, jmenovitý rozměr 1020x280, s regulací R6, uchycení šrouby;MANDÍK;RAG45 1020x280 R6/S;http://www.mandik.cz/produktova-rada/distribucni-elementy/mrizky-a-vyustky/rag45
RAG45 1020x320 R6/S;1020;320;R6;1;Vyústka;s pevnými lamelami pod úhlem 45°, jmenovitý rozměr 1020x320, s regulací R6, uchycení šrouby;MANDÍK;RAG45 1020x320 R6/S;http://www.mandik.cz/produktova-rada/distribucni-elementy/mrizky-a-vyustky/rag45
RAG45 1020x325 R6/S;1020;325;R6;1;Vyústka;s pevnými lamelami pod úhlem 45°, jmenovitý rozměr 1020x325, s regulací R6, uchycení šrouby;MANDÍK;RAG45 1020x325 R6/S;http://www.mandik.cz/produktova-rada/distribucni-elementy/mrizky-a-vyustky/rag45
RAG45 1020x425 R6/S;1020;425;R6;1;Vyústka;s pevnými lamelami pod úhlem 45°, jmenovitý rozměr 1020x425, s regulací R6, uchycení šrouby;MANDÍK;RAG45 1020x425 R6/S;http://www.mandik.cz/produktova-rada/distribucni-elementy/mrizky-a-vyustky/rag45
RAG45 1020x525 R6/S;1020;525;R6;1;Vyústka;s pevnými lamelami pod úhlem 45°, jmenovitý rozměr 1020x525, s regulací R6, uchycení šrouby;MANDÍK;RAG45 1020x525 R6/S;http://www.mandik.cz/produktova-rada/distribucni-elementy/mrizky-a-vyustky/rag45
RAG45 1225x75 R6/S;1225;75;R6;1;Vyústka;s pevnými lamelami pod úhlem 45°, jmenovitý rozměr 1225x75, s regulací R6, uchycení šrouby;MANDÍK;RAG45 1225x75 R6/S;http://www.mandik.cz/produktova-rada/distribucni-elementy/mrizky-a-vyustky/rag45
RAG45 1225x80 R6/S;1225;80;R6;1;Vyústka;s pevnými lamelami pod úhlem 45°, jmenovitý rozměr 1225x80, s regulací R6, uchycení šrouby;MANDÍK;RAG45 1225x80 R6/S;http://www.mandik.cz/produktova-rada/distribucni-elementy/mrizky-a-vyustky/rag45
RAG45 1225x100 R6/S;1225;100;R6;1;Vyústka;s pevnými lamelami pod úhlem 45°, jmenovitý rozměr 1225x100, s regulací R6, uchycení šrouby;MANDÍK;RAG45 1225x100 R6/S;http://www.mandik.cz/produktova-rada/distribucni-elementy/mrizky-a-vyustky/rag45
RAG45 1225x120 R6/S;1225;120;R6;1;Vyústka;s pevnými lamelami pod úhlem 45°, jmenovitý rozměr 1225x120, s regulací R6, uchycení šrouby;MANDÍK;RAG45 1225x120 R6/S;http://www.mandik.cz/produktova-rada/distribucni-elementy/mrizky-a-vyustky/rag45
RAG45 1225x125 R6/S;1225;125;R6;1;Vyústka;s pevnými lamelami pod úhlem 45°, jmenovitý rozměr 1225x125, s regulací R6, uchycení šrouby;MANDÍK;RAG45 1225x125 R6/S;http://www.mandik.cz/produktova-rada/distribucni-elementy/mrizky-a-vyustky/rag45
RAG45 1225x140 R6/S;1225;140;R6;1;Vyústka;s pevnými lamelami pod úhlem 45°, jmenovitý rozměr 1225x140, s regulací R6, uchycení šrouby;MANDÍK;RAG45 1225x140 R6/S;http://www.mandik.cz/produktova-rada/distribucni-elementy/mrizky-a-vyustky/rag45
RAG45 1225x200 R6/S;1225;200;R6;1;Vyústka;s pevnými lamelami pod úhlem 45°, jmenovitý rozměr 1225x200, s regulací R6, uchycení šrouby;MANDÍK;RAG45 1225x200 R6/S;http://www.mandik.cz/produktova-rada/distribucni-elementy/mrizky-a-vyustky/rag45
RAG45 1225x220 R6/S;1225;220;R6;1;Vyústka;s pevnými lamelami pod úhlem 45°, jmenovitý rozměr 1225x220, s regulací R6, uchycení šrouby;MANDÍK;RAG45 1225x220 R6/S;http://www.mandik.cz/produktova-rada/distribucni-elementy/mrizky-a-vyustky/rag45
RAG45 1225x225 R6/S;1225;225;R6;1;Vyústka;s pevnými lamelami pod úhlem 45°, jmenovitý rozměr 1225x225, s regulací R6, uchycení šrouby;MANDÍK;RAG45 1225x225 R6/S;http://www.mandik.cz/produktova-rada/distribucni-elementy/mrizky-a-vyustky/rag45
RAG45 1225x280 R6/S;1225;280;R6;1;Vyústka;s pevnými lamelami pod úhlem 45°, jmenovitý rozměr 1225x280, s regulací R6, uchycení šrouby;MANDÍK;RAG45 1225x280 R6/S;http://www.mandik.cz/produktova-rada/distribucni-elementy/mrizky-a-vyustky/rag45
RAG45 1225x320 R6/S;1225;320;R6;1;Vyústka;s pevnými lamelami pod úhlem 45°, jmenovitý rozměr 1225x320, s regulací R6, uchycení šrouby;MANDÍK;RAG45 1225x320 R6/S;http://www.mandik.cz/produktova-rada/distribucni-elementy/mrizky-a-vyustky/rag45
RAG45 1225x325 R6/S;1225;325;R6;1;Vyústka;s pevnými lamelami pod úhlem 45°, jmenovitý rozměr 1225x325, s regulací R6, uchycení šrouby;MANDÍK;RAG45 1225x325 R6/S;http://www.mandik.cz/produktova-rada/distribucni-elementy/mrizky-a-vyustky/rag45
RAG45 1225x425 R6/S;1225;425;R6;1;Vyústka;s pevnými lamelami pod úhlem 45°, jmenovitý rozměr 1225x425, s regulací R6, uchycení šrouby;MANDÍK;RAG45 1225x425 R6/S;http://www.mandik.cz/produktova-rada/distribucni-elementy/mrizky-a-vyustky/rag45
RAG45 1225x525 R6/S;1225;525;R6;1;Vyústka;s pevnými lamelami pod úhlem 45°, jmenovitý rozměr 1225x525, s regulací R6, uchycení šrouby;MANDÍK;RAG45 1225x525 R6/S;http://www.mandik.cz/produktova-rada/distribucni-elementy/mrizky-a-vyustky/rag45
