;Jmenovitý rozměr##LENGTH##MILLIMETERS;Provedení mřížky##OTHER##;Popis##OTHER##;Komentáře k typům##OTHER##;Výrobce##OTHER##;Model##OTHER##;URL##OTHER##;Čelní deska##OTHER##;Připojení shora##OTHER##;Kompaktní s regulací##OTHER##
ALCM 600 O/R;600;-;Anemostat;odvod, 600mm, s regulační klapkou;MANDÍK;ALCM 600 O/R;http://mandik.cz/produktova-rada/distribucni-elementy/anemostaty/ALCM;0;0;0
ALCM 600 O;600;-;Anemostat;odvod, 600mm, bez regulační klapky;MANDÍK;ALCM 600 O;http://mandik.cz/produktova-rada/distribucni-elementy/anemostaty/ALCM;0;0;0
ALCM 600 R/R1;600;-;Anemostat;kompaktní s regulací R1, 600mm, s regulační klapkou;MANDÍK;ALCM 600 R/R1;http://mandik.cz/produktova-rada/distribucni-elementy/anemostaty/ALCM;0;0;1
ALCM 600 R1;600;-;Anemostat;kompaktní s regulací R1, 600mm, bez regulační klapky;MANDÍK;ALCM 600 R1;http://mandik.cz/produktova-rada/distribucni-elementy/anemostaty/ALCM;0;0;1
ALCM 500 O/R;500;-;Anemostat;odvod, 500mm, s regulační klapkou;MANDÍK;ALCM 500 O/R;http://mandik.cz/produktova-rada/distribucni-elementy/anemostaty/ALCM;0;0;0
ALCM 500 O;500;-;Anemostat;odvod, 500mm, bez regulační klapky;MANDÍK;ALCM 500 O;http://mandik.cz/produktova-rada/distribucni-elementy/anemostaty/ALCM;0;0;0
ALCM 500 R/R1;500;-;Anemostat;kompaktní s regulací R1, 500mm, s regulační klapkou;MANDÍK;ALCM 500 R/R1;http://mandik.cz/produktova-rada/distribucni-elementy/anemostaty/ALCM;0;0;1
ALCM 500 R1;500;-;Anemostat;kompaktní s regulací R1, 500mm, bez regulační klapky;MANDÍK;ALCM 500 R1;http://mandik.cz/produktova-rada/distribucni-elementy/anemostaty/ALCM;0;0;1
ALCM 625 čd odvod;625;-;Anemostat;čelní deska, 625mm, bez regulační klapky;MANDÍK;ALCM 625 čd odvod;http://mandik.cz/produktova-rada/distribucni-elementy/anemostaty/ALCM;1;0;0
ALCM 400 R/R1;400;-;Anemostat;kompaktní s regulací R1, 400mm, s regulační klapkou;MANDÍK;ALCM 400 R/R1;http://mandik.cz/produktova-rada/distribucni-elementy/anemostaty/ALCM;0;0;1
ALCM 400 R1;400;-;Anemostat;kompaktní s regulací R1, 400mm, bez regulační klapky;MANDÍK;ALCM 400 R1;http://mandik.cz/produktova-rada/distribucni-elementy/anemostaty/ALCM;0;0;1
ALCM 400 O/R;400;-;Anemostat;odvod, 400mm, s regulační klapkou;MANDÍK;ALCM 400 O/R;http://mandik.cz/produktova-rada/distribucni-elementy/anemostaty/ALCM;0;0;0
ALCM 400 O;400;-;Anemostat;odvod, 400mm, bez regulační klapky;MANDÍK;ALCM 400 O;http://mandik.cz/produktova-rada/distribucni-elementy/anemostaty/ALCM;0;0;0
ALCM 300 R/R1;300;-;Anemostat;kompaktní s regulací R1, 300mm, s regulační klapkou;MANDÍK;ALCM 300 R/R1;http://mandik.cz/produktova-rada/distribucni-elementy/anemostaty/ALCM;0;0;1
ALCM 300 R1;300;-;Anemostat;kompaktní s regulací R1, 300mm, bez regulační klapky;MANDÍK;ALCM 300 R1;http://mandik.cz/produktova-rada/distribucni-elementy/anemostaty/ALCM;0;0;1
ALCM 300 O/R;300;-;Anemostat;odvod, 300mm, s regulační klapkou;MANDÍK;ALCM 300 O/R;http://mandik.cz/produktova-rada/distribucni-elementy/anemostaty/ALCM;0;0;0
ALCM 300 O;300;-;Anemostat;odvod, 300mm, bez regulační klapky;MANDÍK;ALCM 300 O;http://mandik.cz/produktova-rada/distribucni-elementy/anemostaty/ALCM;0;0;0
ALCM 250 R/R1;250;-;Anemostat;kompaktní s regulací R1, 250mm, s regulační klapkou;MANDÍK;ALCM 250 R/R1;http://mandik.cz/produktova-rada/distribucni-elementy/anemostaty/ALCM;0;0;1
ALCM 250 R1;250;-;Anemostat;kompaktní s regulací R1, 250mm, bez regulační klapky;MANDÍK;ALCM 250 R1;http://mandik.cz/produktova-rada/distribucni-elementy/anemostaty/ALCM;0;0;1
ALCM 250 O/R;250;-;Anemostat;odvod, 250mm, s regulační klapkou;MANDÍK;ALCM 250 O/R;http://mandik.cz/produktova-rada/distribucni-elementy/anemostaty/ALCM;0;0;0
ALCM 250 O;250;-;Anemostat;odvod, 250mm, bez regulační klapky;MANDÍK;ALCM 250 O;http://mandik.cz/produktova-rada/distribucni-elementy/anemostaty/ALCM;0;0;0
ALCM 625 R/R1;625;-;Anemostat;kompaktní s regulací R1, 625mm, s regulační klapkou;MANDÍK;ALCM 625 R/R1;http://mandik.cz/produktova-rada/distribucni-elementy/anemostaty/ALCM;0;0;1
ALCM 625 R1;625;-;Anemostat;kompaktní s regulací R1, 625mm, bez regulační klapky;MANDÍK;ALCM 625 R1;http://mandik.cz/produktova-rada/distribucni-elementy/anemostaty/ALCM;0;0;1
ALCM 625 O;625;-;Anemostat;odvod, 625mm, bez regulační klapky;MANDÍK;ALCM 625 O;http://mandik.cz/produktova-rada/distribucni-elementy/anemostaty/ALCM;0;0;0
ALCM 625 O/R;625;-;Anemostat;odvod, 625mm, s regulační klapkou;MANDÍK;ALCM 625 O/R;http://mandik.cz/produktova-rada/distribucni-elementy/anemostaty/ALCM;0;0;0
ALCM 250 čd odvod;250;-;Anemostat;čelní deska, 250mm, bez regulační klapky;MANDÍK;ALCM 250 čd odvod;http://mandik.cz/produktova-rada/distribucni-elementy/anemostaty/ALCM;1;0;0
ALCM 300 čd odvod;300;-;Anemostat;čelní deska, 300mm, bez regulační klapky;MANDÍK;ALCM 300 čd odvod;http://mandik.cz/produktova-rada/distribucni-elementy/anemostaty/ALCM;1;0;0
ALCM 400 čd odvod;400;-;Anemostat;čelní deska, 400mm, bez regulační klapky;MANDÍK;ALCM 400 čd odvod;http://mandik.cz/produktova-rada/distribucni-elementy/anemostaty/ALCM;1;0;0
ALCM 500 čd odvod;500;-;Anemostat;čelní deska, 500mm, bez regulační klapky;MANDÍK;ALCM 500 čd odvod;http://mandik.cz/produktova-rada/distribucni-elementy/anemostaty/ALCM;1;0;0
ALCM 600 čd odvod;600;-;Anemostat;čelní deska, 600mm, bez regulační klapky;MANDÍK;ALCM 600 čd odvod;http://mandik.cz/produktova-rada/distribucni-elementy/anemostaty/ALCM;1;0;0
ALCM 600 I/O/R;600;I;Anemostat;odvod, 600mm, s regulační klapkou, provedení čelní desky I;MANDÍK;ALCM 600 I/O/R;http://mandik.cz/produktova-rada/distribucni-elementy/anemostaty/ALCM;0;0;0
ALCM 600 I/O;600;I;Anemostat;odvod, 600mm, bez regulační klapky, provedení čelní desky I;MANDÍK;ALCM 600 I/O;http://mandik.cz/produktova-rada/distribucni-elementy/anemostaty/ALCM;0;0;0
ALCM 600 I/R/R1;600;I;Anemostat;kompaktní s regulací R1, 600mm, s regulační klapkou, provedení čelní desky I;MANDÍK;ALCM 600 I/R/R1;http://mandik.cz/produktova-rada/distribucni-elementy/anemostaty/ALCM;0;0;1
ALCM 600 I/R1;600;I;Anemostat;kompaktní s regulací R1, 600mm, bez regulační klapky, provedení čelní desky I;MANDÍK;ALCM 600 I/R1;http://mandik.cz/produktova-rada/distribucni-elementy/anemostaty/ALCM;0;0;1
ALCM 500 I/O/R;500;I;Anemostat;odvod, 500mm, s regulační klapkou, provedení čelní desky I;MANDÍK;ALCM 500 I/O/R;http://mandik.cz/produktova-rada/distribucni-elementy/anemostaty/ALCM;0;0;0
ALCM 500 I/O;500;I;Anemostat;odvod, 500mm, bez regulační klapky, provedení čelní desky I;MANDÍK;ALCM 500 I/O;http://mandik.cz/produktova-rada/distribucni-elementy/anemostaty/ALCM;0;0;0
ALCM 500 I/R/R1;500;I;Anemostat;kompaktní s regulací R1, 500mm, s regulační klapkou, provedení čelní desky I;MANDÍK;ALCM 500 I/R/R1;http://mandik.cz/produktova-rada/distribucni-elementy/anemostaty/ALCM;0;0;1
ALCM 500 I/R1;500;I;Anemostat;kompaktní s regulací R1, 500mm, bez regulační klapky, provedení čelní desky I;MANDÍK;ALCM 500 I/R1;http://mandik.cz/produktova-rada/distribucni-elementy/anemostaty/ALCM;0;0;1
ALCM 625 I čd odvod;625;I;Anemostat;čelní deska, 625mm, bez regulační klapky, provedení čelní desky I;MANDÍK;ALCM 625 I čd odvod;http://mandik.cz/produktova-rada/distribucni-elementy/anemostaty/ALCM;1;0;0
ALCM 400 I/R/R1;400;I;Anemostat;kompaktní s regulací R1, 400mm, s regulační klapkou, provedení čelní desky I;MANDÍK;ALCM 400 I/R/R1;http://mandik.cz/produktova-rada/distribucni-elementy/anemostaty/ALCM;0;0;1
ALCM 400 I/R1;400;I;Anemostat;kompaktní s regulací R1, 400mm, bez regulační klapky, provedení čelní desky I;MANDÍK;ALCM 400 I/R1;http://mandik.cz/produktova-rada/distribucni-elementy/anemostaty/ALCM;0;0;1
ALCM 400 I/O/R;400;I;Anemostat;odvod, 400mm, s regulační klapkou, provedení čelní desky I;MANDÍK;ALCM 400 I/O/R;http://mandik.cz/produktova-rada/distribucni-elementy/anemostaty/ALCM;0;0;0
ALCM 400 I/O;400;I;Anemostat;odvod, 400mm, bez regulační klapky, provedení čelní desky I;MANDÍK;ALCM 400 I/O;http://mandik.cz/produktova-rada/distribucni-elementy/anemostaty/ALCM;0;0;0
ALCM 300 I/R/R1;300;I;Anemostat;kompaktní s regulací R1, 300mm, s regulační klapkou, provedení čelní desky I;MANDÍK;ALCM 300 I/R/R1;http://mandik.cz/produktova-rada/distribucni-elementy/anemostaty/ALCM;0;0;1
ALCM 300 I/R1;300;I;Anemostat;kompaktní s regulací R1, 300mm, bez regulační klapky, provedení čelní desky I;MANDÍK;ALCM 300 I/R1;http://mandik.cz/produktova-rada/distribucni-elementy/anemostaty/ALCM;0;0;1
ALCM 300 I/O/R;300;I;Anemostat;odvod, 300mm, s regulační klapkou, provedení čelní desky I;MANDÍK;ALCM 300 I/O/R;http://mandik.cz/produktova-rada/distribucni-elementy/anemostaty/ALCM;0;0;0
ALCM 300 I/O;300;I;Anemostat;odvod, 300mm, bez regulační klapky, provedení čelní desky I;MANDÍK;ALCM 300 I/O;http://mandik.cz/produktova-rada/distribucni-elementy/anemostaty/ALCM;0;0;0
ALCM 250 I/R/R1;250;I;Anemostat;kompaktní s regulací R1, 250mm, s regulační klapkou, provedení čelní desky I;MANDÍK;ALCM 250 I/R/R1;http://mandik.cz/produktova-rada/distribucni-elementy/anemostaty/ALCM;0;0;1
ALCM 250 I/R1;250;I;Anemostat;kompaktní s regulací R1, 250mm, bez regulační klapky, provedení čelní desky I;MANDÍK;ALCM 250 I/R1;http://mandik.cz/produktova-rada/distribucni-elementy/anemostaty/ALCM;0;0;1
ALCM 250 I/O/R;250;I;Anemostat;odvod, 250mm, s regulační klapkou, provedení čelní desky I;MANDÍK;ALCM 250 I/O/R;http://mandik.cz/produktova-rada/distribucni-elementy/anemostaty/ALCM;0;0;0
ALCM 250 I/O;250;I;Anemostat;odvod, 250mm, bez regulační klapky, provedení čelní desky I;MANDÍK;ALCM 250 I/O;http://mandik.cz/produktova-rada/distribucni-elementy/anemostaty/ALCM;0;0;0
ALCM 625 I/R/R1;625;I;Anemostat;kompaktní s regulací R1, 625mm, s regulační klapkou, provedení čelní desky I;MANDÍK;ALCM 625 I/R/R1;http://mandik.cz/produktova-rada/distribucni-elementy/anemostaty/ALCM;0;0;1
ALCM 625 I/R1;625;I;Anemostat;kompaktní s regulací R1, 625mm, bez regulační klapky, provedení čelní desky I;MANDÍK;ALCM 625 I/R1;http://mandik.cz/produktova-rada/distribucni-elementy/anemostaty/ALCM;0;0;1
ALCM 625 I/O;625;I;Anemostat;odvod, 625mm, bez regulační klapky, provedení čelní desky I;MANDÍK;ALCM 625 I/O;http://mandik.cz/produktova-rada/distribucni-elementy/anemostaty/ALCM;0;0;0
ALCM 625 I/O/R;625;I;Anemostat;odvod, 625mm, s regulační klapkou, provedení čelní desky I;MANDÍK;ALCM 625 I/O/R;http://mandik.cz/produktova-rada/distribucni-elementy/anemostaty/ALCM;0;0;0
ALCM 250 I čd odvod;250;I;Anemostat;čelní deska, 250mm, bez regulační klapky, provedení čelní desky I;MANDÍK;ALCM 250 I čd odvod;http://mandik.cz/produktova-rada/distribucni-elementy/anemostaty/ALCM;1;0;0
ALCM 300 I čd odvod;300;I;Anemostat;čelní deska, 300mm, bez regulační klapky, provedení čelní desky I;MANDÍK;ALCM 300 I čd odvod;http://mandik.cz/produktova-rada/distribucni-elementy/anemostaty/ALCM;1;0;0
ALCM 400 I čd odvod;400;I;Anemostat;čelní deska, 400mm, bez regulační klapky, provedení čelní desky I;MANDÍK;ALCM 400 I čd odvod;http://mandik.cz/produktova-rada/distribucni-elementy/anemostaty/ALCM;1;0;0
ALCM 500 I čd odvod;500;I;Anemostat;čelní deska, 500mm, bez regulační klapky, provedení čelní desky I;MANDÍK;ALCM 500 I čd odvod;http://mandik.cz/produktova-rada/distribucni-elementy/anemostaty/ALCM;1;0;0
ALCM 600 I čd odvod;600;I;Anemostat;čelní deska, 600mm, bez regulační klapky, provedení čelní desky I;MANDÍK;ALCM 600 I čd odvod;http://mandik.cz/produktova-rada/distribucni-elementy/anemostaty/ALCM;1;0;0
ALCM 600 H/O/R;600;H;Anemostat;odvod, 600mm, s regulační klapkou, provedení čelní desky H;MANDÍK;ALCM 600 H/O/R;http://mandik.cz/produktova-rada/distribucni-elementy/anemostaty/ALCM;0;0;0
ALCM 600 H/O;600;H;Anemostat;odvod, 600mm, bez regulační klapky, provedení čelní desky H;MANDÍK;ALCM 600 H/O;http://mandik.cz/produktova-rada/distribucni-elementy/anemostaty/ALCM;0;0;0
ALCM 600 H/R/R1;600;H;Anemostat;kompaktní s regulací R1, 600mm, s regulační klapkou, provedení čelní desky H;MANDÍK;ALCM 600 H/R/R1;http://mandik.cz/produktova-rada/distribucni-elementy/anemostaty/ALCM;0;0;1
ALCM 600 H/R1;600;H;Anemostat;kompaktní s regulací R1, 600mm, bez regulační klapky, provedení čelní desky H;MANDÍK;ALCM 600 H/R1;http://mandik.cz/produktova-rada/distribucni-elementy/anemostaty/ALCM;0;0;1
ALCM 500 H/O/R;500;H;Anemostat;odvod, 500mm, s regulační klapkou, provedení čelní desky H;MANDÍK;ALCM 500 H/O/R;http://mandik.cz/produktova-rada/distribucni-elementy/anemostaty/ALCM;0;0;0
ALCM 500 H/O;500;H;Anemostat;odvod, 500mm, bez regulační klapky, provedení čelní desky H;MANDÍK;ALCM 500 H/O;http://mandik.cz/produktova-rada/distribucni-elementy/anemostaty/ALCM;0;0;0
ALCM 500 H/R/R1;500;H;Anemostat;kompaktní s regulací R1, 500mm, s regulační klapkou, provedení čelní desky H;MANDÍK;ALCM 500 H/R/R1;http://mandik.cz/produktova-rada/distribucni-elementy/anemostaty/ALCM;0;0;1
ALCM 500 H/R1;500;H;Anemostat;kompaktní s regulací R1, 500mm, bez regulační klapky, provedení čelní desky H;MANDÍK;ALCM 500 H/R1;http://mandik.cz/produktova-rada/distribucni-elementy/anemostaty/ALCM;0;0;1
ALCM 625 H čd odvod;625;H;Anemostat;čelní deska, 625mm, bez regulační klapky, provedení čelní desky H;MANDÍK;ALCM 625 H čd odvod;http://mandik.cz/produktova-rada/distribucni-elementy/anemostaty/ALCM;1;0;0
ALCM 400 H/R/R1;400;H;Anemostat;kompaktní s regulací R1, 400mm, s regulační klapkou, provedení čelní desky H;MANDÍK;ALCM 400 H/R/R1;http://mandik.cz/produktova-rada/distribucni-elementy/anemostaty/ALCM;0;0;1
ALCM 400 H/R1;400;H;Anemostat;kompaktní s regulací R1, 400mm, bez regulační klapky, provedení čelní desky H;MANDÍK;ALCM 400 H/R1;http://mandik.cz/produktova-rada/distribucni-elementy/anemostaty/ALCM;0;0;1
ALCM 400 H/O/R;400;H;Anemostat;odvod, 400mm, s regulační klapkou, provedení čelní desky H;MANDÍK;ALCM 400 H/O/R;http://mandik.cz/produktova-rada/distribucni-elementy/anemostaty/ALCM;0;0;0
ALCM 400 H/O;400;H;Anemostat;odvod, 400mm, bez regulační klapky, provedení čelní desky H;MANDÍK;ALCM 400 H/O;http://mandik.cz/produktova-rada/distribucni-elementy/anemostaty/ALCM;0;0;0
ALCM 300 H/R/R1;300;H;Anemostat;kompaktní s regulací R1, 300mm, s regulační klapkou, provedení čelní desky H;MANDÍK;ALCM 300 H/R/R1;http://mandik.cz/produktova-rada/distribucni-elementy/anemostaty/ALCM;0;0;1
ALCM 300 H/R1;300;H;Anemostat;kompaktní s regulací R1, 300mm, bez regulační klapky, provedení čelní desky H;MANDÍK;ALCM 300 H/R1;http://mandik.cz/produktova-rada/distribucni-elementy/anemostaty/ALCM;0;0;1
ALCM 300 H/O/R;300;H;Anemostat;odvod, 300mm, s regulační klapkou, provedení čelní desky H;MANDÍK;ALCM 300 H/O/R;http://mandik.cz/produktova-rada/distribucni-elementy/anemostaty/ALCM;0;0;0
ALCM 300 H/O;300;H;Anemostat;odvod, 300mm, bez regulační klapky, provedení čelní desky H;MANDÍK;ALCM 300 H/O;http://mandik.cz/produktova-rada/distribucni-elementy/anemostaty/ALCM;0;0;0
ALCM 250 H/R/R1;250;H;Anemostat;kompaktní s regulací R1, 250mm, s regulační klapkou, provedení čelní desky H;MANDÍK;ALCM 250 H/R/R1;http://mandik.cz/produktova-rada/distribucni-elementy/anemostaty/ALCM;0;0;1
ALCM 250 H/R1;250;H;Anemostat;kompaktní s regulací R1, 250mm, bez regulační klapky, provedení čelní desky H;MANDÍK;ALCM 250 H/R1;http://mandik.cz/produktova-rada/distribucni-elementy/anemostaty/ALCM;0;0;1
ALCM 250 H/O/R;250;H;Anemostat;odvod, 250mm, s regulační klapkou, provedení čelní desky H;MANDÍK;ALCM 250 H/O/R;http://mandik.cz/produktova-rada/distribucni-elementy/anemostaty/ALCM;0;0;0
ALCM 250 H/O;250;H;Anemostat;odvod, 250mm, bez regulační klapky, provedení čelní desky H;MANDÍK;ALCM 250 H/O;http://mandik.cz/produktova-rada/distribucni-elementy/anemostaty/ALCM;0;0;0
ALCM 625 H/R/R1;625;H;Anemostat;kompaktní s regulací R1, 625mm, s regulační klapkou, provedení čelní desky H;MANDÍK;ALCM 625 H/R/R1;http://mandik.cz/produktova-rada/distribucni-elementy/anemostaty/ALCM;0;0;1
ALCM 625 H/R1;625;H;Anemostat;kompaktní s regulací R1, 625mm, bez regulační klapky, provedení čelní desky H;MANDÍK;ALCM 625 H/R1;http://mandik.cz/produktova-rada/distribucni-elementy/anemostaty/ALCM;0;0;1
ALCM 625 H/O;625;H;Anemostat;odvod, 625mm, bez regulační klapky, provedení čelní desky H;MANDÍK;ALCM 625 H/O;http://mandik.cz/produktova-rada/distribucni-elementy/anemostaty/ALCM;0;0;0
ALCM 625 H/O/R;625;H;Anemostat;odvod, 625mm, s regulační klapkou, provedení čelní desky H;MANDÍK;ALCM 625 H/O/R;http://mandik.cz/produktova-rada/distribucni-elementy/anemostaty/ALCM;0;0;0
ALCM 250 H čd odvod;250;H;Anemostat;čelní deska, 250mm, bez regulační klapky, provedení čelní desky H;MANDÍK;ALCM 250 H čd odvod;http://mandik.cz/produktova-rada/distribucni-elementy/anemostaty/ALCM;1;0;0
ALCM 300 H čd odvod;300;H;Anemostat;čelní deska, 300mm, bez regulační klapky, provedení čelní desky H;MANDÍK;ALCM 300 H čd odvod;http://mandik.cz/produktova-rada/distribucni-elementy/anemostaty/ALCM;1;0;0
ALCM 400 H čd odvod;400;H;Anemostat;čelní deska, 400mm, bez regulační klapky, provedení čelní desky H;MANDÍK;ALCM 400 H čd odvod;http://mandik.cz/produktova-rada/distribucni-elementy/anemostaty/ALCM;1;0;0
ALCM 500 H čd odvod;500;H;Anemostat;čelní deska, 500mm, bez regulační klapky, provedení čelní desky H;MANDÍK;ALCM 500 H čd odvod;http://mandik.cz/produktova-rada/distribucni-elementy/anemostaty/ALCM;1;0;0
ALCM 600 H čd odvod;600;H;Anemostat;čelní deska, 600mm, bez regulační klapky, provedení čelní desky H;MANDÍK;ALCM 600 H čd odvod;http://mandik.cz/produktova-rada/distribucni-elementy/anemostaty/ALCM;1;0;0
ALCM 600 L/O/R;600;L;Anemostat;odvod, 600mm, s regulační klapkou, provedení čelní desky L;MANDÍK;ALCM 600 L/O/R;http://mandik.cz/produktova-rada/distribucni-elementy/anemostaty/ALCM;0;0;0
ALCM 600 L/O;600;L;Anemostat;odvod, 600mm, bez regulační klapky, provedení čelní desky L;MANDÍK;ALCM 600 L/O;http://mandik.cz/produktova-rada/distribucni-elementy/anemostaty/ALCM;0;0;0
ALCM 600 L/R/R1;600;L;Anemostat;kompaktní s regulací R1, 600mm, s regulační klapkou, provedení čelní desky L;MANDÍK;ALCM 600 L/R/R1;http://mandik.cz/produktova-rada/distribucni-elementy/anemostaty/ALCM;0;0;1
ALCM 600 L/R1;600;L;Anemostat;kompaktní s regulací R1, 600mm, bez regulační klapky, provedení čelní desky L;MANDÍK;ALCM 600 L/R1;http://mandik.cz/produktova-rada/distribucni-elementy/anemostaty/ALCM;0;0;1
ALCM 500 L/O/R;500;L;Anemostat;odvod, 500mm, s regulační klapkou, provedení čelní desky L;MANDÍK;ALCM 500 L/O/R;http://mandik.cz/produktova-rada/distribucni-elementy/anemostaty/ALCM;0;0;0
ALCM 500 L/O;500;L;Anemostat;odvod, 500mm, bez regulační klapky, provedení čelní desky L;MANDÍK;ALCM 500 L/O;http://mandik.cz/produktova-rada/distribucni-elementy/anemostaty/ALCM;0;0;0
ALCM 500 L/R/R1;500;L;Anemostat;kompaktní s regulací R1, 500mm, s regulační klapkou, provedení čelní desky L;MANDÍK;ALCM 500 L/R/R1;http://mandik.cz/produktova-rada/distribucni-elementy/anemostaty/ALCM;0;0;1
ALCM 500 L/R1;500;L;Anemostat;kompaktní s regulací R1, 500mm, bez regulační klapky, provedení čelní desky L;MANDÍK;ALCM 500 L/R1;http://mandik.cz/produktova-rada/distribucni-elementy/anemostaty/ALCM;0;0;1
ALCM 625 L čd odvod;625;L;Anemostat;čelní deska, 625mm, bez regulační klapky, provedení čelní desky L;MANDÍK;ALCM 625 L čd odvod;http://mandik.cz/produktova-rada/distribucni-elementy/anemostaty/ALCM;1;0;0
ALCM 400 L/R/R1;400;L;Anemostat;kompaktní s regulací R1, 400mm, s regulační klapkou, provedení čelní desky L;MANDÍK;ALCM 400 L/R/R1;http://mandik.cz/produktova-rada/distribucni-elementy/anemostaty/ALCM;0;0;1
ALCM 400 L/R1;400;L;Anemostat;kompaktní s regulací R1, 400mm, bez regulační klapky, provedení čelní desky L;MANDÍK;ALCM 400 L/R1;http://mandik.cz/produktova-rada/distribucni-elementy/anemostaty/ALCM;0;0;1
ALCM 400 L/O/R;400;L;Anemostat;odvod, 400mm, s regulační klapkou, provedení čelní desky L;MANDÍK;ALCM 400 L/O/R;http://mandik.cz/produktova-rada/distribucni-elementy/anemostaty/ALCM;0;0;0
ALCM 400 L/O;400;L;Anemostat;odvod, 400mm, bez regulační klapky, provedení čelní desky L;MANDÍK;ALCM 400 L/O;http://mandik.cz/produktova-rada/distribucni-elementy/anemostaty/ALCM;0;0;0
ALCM 300 L/R/R1;300;L;Anemostat;kompaktní s regulací R1, 300mm, s regulační klapkou, provedení čelní desky L;MANDÍK;ALCM 300 L/R/R1;http://mandik.cz/produktova-rada/distribucni-elementy/anemostaty/ALCM;0;0;1
ALCM 300 L/R1;300;L;Anemostat;kompaktní s regulací R1, 300mm, bez regulační klapky, provedení čelní desky L;MANDÍK;ALCM 300 L/R1;http://mandik.cz/produktova-rada/distribucni-elementy/anemostaty/ALCM;0;0;1
ALCM 300 L/O/R;300;L;Anemostat;odvod, 300mm, s regulační klapkou, provedení čelní desky L;MANDÍK;ALCM 300 L/O/R;http://mandik.cz/produktova-rada/distribucni-elementy/anemostaty/ALCM;0;0;0
ALCM 300 L/O;300;L;Anemostat;odvod, 300mm, bez regulační klapky, provedení čelní desky L;MANDÍK;ALCM 300 L/O;http://mandik.cz/produktova-rada/distribucni-elementy/anemostaty/ALCM;0;0;0
ALCM 250 L/R/R1;250;L;Anemostat;kompaktní s regulací R1, 250mm, s regulační klapkou, provedení čelní desky L;MANDÍK;ALCM 250 L/R/R1;http://mandik.cz/produktova-rada/distribucni-elementy/anemostaty/ALCM;0;0;1
ALCM 250 L/R1;250;L;Anemostat;kompaktní s regulací R1, 250mm, bez regulační klapky, provedení čelní desky L;MANDÍK;ALCM 250 L/R1;http://mandik.cz/produktova-rada/distribucni-elementy/anemostaty/ALCM;0;0;1
ALCM 250 L/O/R;250;L;Anemostat;odvod, 250mm, s regulační klapkou, provedení čelní desky L;MANDÍK;ALCM 250 L/O/R;http://mandik.cz/produktova-rada/distribucni-elementy/anemostaty/ALCM;0;0;0
ALCM 250 L/O;250;L;Anemostat;odvod, 250mm, bez regulační klapky, provedení čelní desky L;MANDÍK;ALCM 250 L/O;http://mandik.cz/produktova-rada/distribucni-elementy/anemostaty/ALCM;0;0;0
ALCM 625 L/R/R1;625;L;Anemostat;kompaktní s regulací R1, 625mm, s regulační klapkou, provedení čelní desky L;MANDÍK;ALCM 625 L/R/R1;http://mandik.cz/produktova-rada/distribucni-elementy/anemostaty/ALCM;0;0;1
ALCM 625 L/R1;625;L;Anemostat;kompaktní s regulací R1, 625mm, bez regulační klapky, provedení čelní desky L;MANDÍK;ALCM 625 L/R1;http://mandik.cz/produktova-rada/distribucni-elementy/anemostaty/ALCM;0;0;1
ALCM 625 L/O;625;L;Anemostat;odvod, 625mm, bez regulační klapky, provedení čelní desky L;MANDÍK;ALCM 625 L/O;http://mandik.cz/produktova-rada/distribucni-elementy/anemostaty/ALCM;0;0;0
ALCM 625 L/O/R;625;L;Anemostat;odvod, 625mm, s regulační klapkou, provedení čelní desky L;MANDÍK;ALCM 625 L/O/R;http://mandik.cz/produktova-rada/distribucni-elementy/anemostaty/ALCM;0;0;0
ALCM 250 L čd odvod;250;L;Anemostat;čelní deska, 250mm, bez regulační klapky, provedení čelní desky L;MANDÍK;ALCM 250 L čd odvod;http://mandik.cz/produktova-rada/distribucni-elementy/anemostaty/ALCM;1;0;0
ALCM 300 L čd odvod;300;L;Anemostat;čelní deska, 300mm, bez regulační klapky, provedení čelní desky L;MANDÍK;ALCM 300 L čd odvod;http://mandik.cz/produktova-rada/distribucni-elementy/anemostaty/ALCM;1;0;0
ALCM 400 L čd odvod;400;L;Anemostat;čelní deska, 400mm, bez regulační klapky, provedení čelní desky L;MANDÍK;ALCM 400 L čd odvod;http://mandik.cz/produktova-rada/distribucni-elementy/anemostaty/ALCM;1;0;0
ALCM 500 L čd odvod;500;L;Anemostat;čelní deska, 500mm, bez regulační klapky, provedení čelní desky L;MANDÍK;ALCM 500 L čd odvod;http://mandik.cz/produktova-rada/distribucni-elementy/anemostaty/ALCM;1;0;0
ALCM 600 L čd odvod;600;L;Anemostat;čelní deska, 600mm, bez regulační klapky, provedení čelní desky L;MANDÍK;ALCM 600 L čd odvod;http://mandik.cz/produktova-rada/distribucni-elementy/anemostaty/ALCM;1;0;0
ALCM 600 U/O/R;600;U;Anemostat;odvod, 600mm, s regulační klapkou, provedení čelní desky U;MANDÍK;ALCM 600 U/O/R;http://mandik.cz/produktova-rada/distribucni-elementy/anemostaty/ALCM;0;0;0
ALCM 600 U/O;600;U;Anemostat;odvod, 600mm, bez regulační klapky, provedení čelní desky U;MANDÍK;ALCM 600 U/O;http://mandik.cz/produktova-rada/distribucni-elementy/anemostaty/ALCM;0;0;0
ALCM 600 U/R/R1;600;U;Anemostat;kompaktní s regulací R1, 600mm, s regulační klapkou, provedení čelní desky U;MANDÍK;ALCM 600 U/R/R1;http://mandik.cz/produktova-rada/distribucni-elementy/anemostaty/ALCM;0;0;1
ALCM 600 U/R1;600;U;Anemostat;kompaktní s regulací R1, 600mm, bez regulační klapky, provedení čelní desky U;MANDÍK;ALCM 600 U/R1;http://mandik.cz/produktova-rada/distribucni-elementy/anemostaty/ALCM;0;0;1
ALCM 500 U/O/R;500;U;Anemostat;odvod, 500mm, s regulační klapkou, provedení čelní desky U;MANDÍK;ALCM 500 U/O/R;http://mandik.cz/produktova-rada/distribucni-elementy/anemostaty/ALCM;0;0;0
ALCM 500 U/O;500;U;Anemostat;odvod, 500mm, bez regulační klapky, provedení čelní desky U;MANDÍK;ALCM 500 U/O;http://mandik.cz/produktova-rada/distribucni-elementy/anemostaty/ALCM;0;0;0
ALCM 500 U/R/R1;500;U;Anemostat;kompaktní s regulací R1, 500mm, s regulační klapkou, provedení čelní desky U;MANDÍK;ALCM 500 U/R/R1;http://mandik.cz/produktova-rada/distribucni-elementy/anemostaty/ALCM;0;0;1
ALCM 500 U/R1;500;U;Anemostat;kompaktní s regulací R1, 500mm, bez regulační klapky, provedení čelní desky U;MANDÍK;ALCM 500 U/R1;http://mandik.cz/produktova-rada/distribucni-elementy/anemostaty/ALCM;0;0;1
ALCM 625 U čd odvod;625;U;Anemostat;čelní deska, 625mm, bez regulační klapky, provedení čelní desky U;MANDÍK;ALCM 625 U čd odvod;http://mandik.cz/produktova-rada/distribucni-elementy/anemostaty/ALCM;1;0;0
ALCM 400 U/R/R1;400;U;Anemostat;kompaktní s regulací R1, 400mm, s regulační klapkou, provedení čelní desky U;MANDÍK;ALCM 400 U/R/R1;http://mandik.cz/produktova-rada/distribucni-elementy/anemostaty/ALCM;0;0;1
ALCM 400 U/R1;400;U;Anemostat;kompaktní s regulací R1, 400mm, bez regulační klapky, provedení čelní desky U;MANDÍK;ALCM 400 U/R1;http://mandik.cz/produktova-rada/distribucni-elementy/anemostaty/ALCM;0;0;1
ALCM 400 U/O/R;400;U;Anemostat;odvod, 400mm, s regulační klapkou, provedení čelní desky U;MANDÍK;ALCM 400 U/O/R;http://mandik.cz/produktova-rada/distribucni-elementy/anemostaty/ALCM;0;0;0
ALCM 400 U/O;400;U;Anemostat;odvod, 400mm, bez regulační klapky, provedení čelní desky U;MANDÍK;ALCM 400 U/O;http://mandik.cz/produktova-rada/distribucni-elementy/anemostaty/ALCM;0;0;0
ALCM 300 U/R/R1;300;U;Anemostat;kompaktní s regulací R1, 300mm, s regulační klapkou, provedení čelní desky U;MANDÍK;ALCM 300 U/R/R1;http://mandik.cz/produktova-rada/distribucni-elementy/anemostaty/ALCM;0;0;1
ALCM 300 U/R1;300;U;Anemostat;kompaktní s regulací R1, 300mm, bez regulační klapky, provedení čelní desky U;MANDÍK;ALCM 300 U/R1;http://mandik.cz/produktova-rada/distribucni-elementy/anemostaty/ALCM;0;0;1
ALCM 300 U/O/R;300;U;Anemostat;odvod, 300mm, s regulační klapkou, provedení čelní desky U;MANDÍK;ALCM 300 U/O/R;http://mandik.cz/produktova-rada/distribucni-elementy/anemostaty/ALCM;0;0;0
ALCM 300 U/O;300;U;Anemostat;odvod, 300mm, bez regulační klapky, provedení čelní desky U;MANDÍK;ALCM 300 U/O;http://mandik.cz/produktova-rada/distribucni-elementy/anemostaty/ALCM;0;0;0
ALCM 250 U/R/R1;250;U;Anemostat;kompaktní s regulací R1, 250mm, s regulační klapkou, provedení čelní desky U;MANDÍK;ALCM 250 U/R/R1;http://mandik.cz/produktova-rada/distribucni-elementy/anemostaty/ALCM;0;0;1
ALCM 250 U/R1;250;U;Anemostat;kompaktní s regulací R1, 250mm, bez regulační klapky, provedení čelní desky U;MANDÍK;ALCM 250 U/R1;http://mandik.cz/produktova-rada/distribucni-elementy/anemostaty/ALCM;0;0;1
ALCM 250 U/O/R;250;U;Anemostat;odvod, 250mm, s regulační klapkou, provedení čelní desky U;MANDÍK;ALCM 250 U/O/R;http://mandik.cz/produktova-rada/distribucni-elementy/anemostaty/ALCM;0;0;0
ALCM 250 U/O;250;U;Anemostat;odvod, 250mm, bez regulační klapky, provedení čelní desky U;MANDÍK;ALCM 250 U/O;http://mandik.cz/produktova-rada/distribucni-elementy/anemostaty/ALCM;0;0;0
ALCM 625 U/R/R1;625;U;Anemostat;kompaktní s regulací R1, 625mm, s regulační klapkou, provedení čelní desky U;MANDÍK;ALCM 625 U/R/R1;http://mandik.cz/produktova-rada/distribucni-elementy/anemostaty/ALCM;0;0;1
ALCM 625 U/R1;625;U;Anemostat;kompaktní s regulací R1, 625mm, bez regulační klapky, provedení čelní desky U;MANDÍK;ALCM 625 U/R1;http://mandik.cz/produktova-rada/distribucni-elementy/anemostaty/ALCM;0;0;1
ALCM 625 U/O;625;U;Anemostat;odvod, 625mm, bez regulační klapky, provedení čelní desky U;MANDÍK;ALCM 625 U/O;http://mandik.cz/produktova-rada/distribucni-elementy/anemostaty/ALCM;0;0;0
ALCM 625 U/O/R;625;U;Anemostat;odvod, 625mm, s regulační klapkou, provedení čelní desky U;MANDÍK;ALCM 625 U/O/R;http://mandik.cz/produktova-rada/distribucni-elementy/anemostaty/ALCM;0;0;0
ALCM 250 U čd odvod;250;U;Anemostat;čelní deska, 250mm, bez regulační klapky, provedení čelní desky U;MANDÍK;ALCM 250 U čd odvod;http://mandik.cz/produktova-rada/distribucni-elementy/anemostaty/ALCM;1;0;0
ALCM 300 U čd odvod;300;U;Anemostat;čelní deska, 300mm, bez regulační klapky, provedení čelní desky U;MANDÍK;ALCM 300 U čd odvod;http://mandik.cz/produktova-rada/distribucni-elementy/anemostaty/ALCM;1;0;0
ALCM 400 U čd odvod;400;U;Anemostat;čelní deska, 400mm, bez regulační klapky, provedení čelní desky U;MANDÍK;ALCM 400 U čd odvod;http://mandik.cz/produktova-rada/distribucni-elementy/anemostaty/ALCM;1;0;0
ALCM 500 U čd odvod;500;U;Anemostat;čelní deska, 500mm, bez regulační klapky, provedení čelní desky U;MANDÍK;ALCM 500 U čd odvod;http://mandik.cz/produktova-rada/distribucni-elementy/anemostaty/ALCM;1;0;0
ALCM 600 U čd odvod;600;U;Anemostat;čelní deska, 600mm, bez regulační klapky, provedení čelní desky U;MANDÍK;ALCM 600 U čd odvod;http://mandik.cz/produktova-rada/distribucni-elementy/anemostaty/ALCM;1;0;0
