;Jmenovitý rozměr##LENGTH##MILLIMETERS;Provedení mřížky##OTHER##;Popis##OTHER##;Komentáře k typům##OTHER##;Výrobce##OTHER##;Model##OTHER##;URL##OTHER##;Čelní deska##OTHER##;Připojení shora##OTHER##;Kompaktní s regulací##OTHER##
ALCM 600 Z;600;-;Anemostat;svislé na čtyřhranné potrubí s regulací, 600mm, bez regulační klapky;MANDÍK;ALCM 600 Z;http://mandik.cz/produktova-rada/distribucni-elementy/anemostaty/ALCM;0;1;0
ALCM 500 Z;500;-;Anemostat;svislé na čtyřhranné potrubí s regulací, 500mm, bez regulační klapky;MANDÍK;ALCM 500 Z;http://mandik.cz/produktova-rada/distribucni-elementy/anemostaty/ALCM;0;1;0
ALCM 400 Z;400;-;Anemostat;svislé na čtyřhranné potrubí s regulací, 400mm, bez regulační klapky;MANDÍK;ALCM 400 Z;http://mandik.cz/produktova-rada/distribucni-elementy/anemostaty/ALCM;0;1;0
ALCM 300 Z;300;-;Anemostat;svislé na čtyřhranné potrubí s regulací, 300mm, bez regulační klapky;MANDÍK;ALCM 300 Z;http://mandik.cz/produktova-rada/distribucni-elementy/anemostaty/ALCM;0;1;0
ALCM 250 Z;250;-;Anemostat;svislé na čtyřhranné potrubí s regulací, 250mm, bez regulační klapky;MANDÍK;ALCM 250 Z;http://mandik.cz/produktova-rada/distribucni-elementy/anemostaty/ALCM;0;1;0
ALCM 625 Z;625;-;Anemostat;svislé na čtyřhranné potrubí s regulací, 625mm, bez regulační klapky;MANDÍK;ALCM 625 Z;http://mandik.cz/produktova-rada/distribucni-elementy/anemostaty/ALCM;0;1;0
ALCM 600 I/Z;600;I;Anemostat;svislé na čtyřhranné potrubí s regulací, 600mm, bez regulační klapky, provedení čelní desky I;MANDÍK;ALCM 600 I/Z;http://mandik.cz/produktova-rada/distribucni-elementy/anemostaty/ALCM;0;1;0
ALCM 500 I/Z;500;I;Anemostat;svislé na čtyřhranné potrubí s regulací, 500mm, bez regulační klapky, provedení čelní desky I;MANDÍK;ALCM 500 I/Z;http://mandik.cz/produktova-rada/distribucni-elementy/anemostaty/ALCM;0;1;0
ALCM 400 I/Z;400;I;Anemostat;svislé na čtyřhranné potrubí s regulací, 400mm, bez regulační klapky, provedení čelní desky I;MANDÍK;ALCM 400 I/Z;http://mandik.cz/produktova-rada/distribucni-elementy/anemostaty/ALCM;0;1;0
ALCM 300 I/Z;300;I;Anemostat;svislé na čtyřhranné potrubí s regulací, 300mm, bez regulační klapky, provedení čelní desky I;MANDÍK;ALCM 300 I/Z;http://mandik.cz/produktova-rada/distribucni-elementy/anemostaty/ALCM;0;1;0
ALCM 250 I/Z;250;I;Anemostat;svislé na čtyřhranné potrubí s regulací, 250mm, bez regulační klapky, provedení čelní desky I;MANDÍK;ALCM 250 I/Z;http://mandik.cz/produktova-rada/distribucni-elementy/anemostaty/ALCM;0;1;0
ALCM 625 I/Z;625;I;Anemostat;svislé na čtyřhranné potrubí s regulací, 625mm, bez regulační klapky, provedení čelní desky I;MANDÍK;ALCM 625 I/Z;http://mandik.cz/produktova-rada/distribucni-elementy/anemostaty/ALCM;0;1;0
ALCM 600 H/Z;600;H;Anemostat;svislé na čtyřhranné potrubí s regulací, 600mm, bez regulační klapky, provedení čelní desky H;MANDÍK;ALCM 600 H/Z;http://mandik.cz/produktova-rada/distribucni-elementy/anemostaty/ALCM;0;1;0
ALCM 500 H/Z;500;H;Anemostat;svislé na čtyřhranné potrubí s regulací, 500mm, bez regulační klapky, provedení čelní desky H;MANDÍK;ALCM 500 H/Z;http://mandik.cz/produktova-rada/distribucni-elementy/anemostaty/ALCM;0;1;0
ALCM 400 H/Z;400;H;Anemostat;svislé na čtyřhranné potrubí s regulací, 400mm, bez regulační klapky, provedení čelní desky H;MANDÍK;ALCM 400 H/Z;http://mandik.cz/produktova-rada/distribucni-elementy/anemostaty/ALCM;0;1;0
ALCM 300 H/Z;300;H;Anemostat;svislé na čtyřhranné potrubí s regulací, 300mm, bez regulační klapky, provedení čelní desky H;MANDÍK;ALCM 300 H/Z;http://mandik.cz/produktova-rada/distribucni-elementy/anemostaty/ALCM;0;1;0
ALCM 250 H/Z;250;H;Anemostat;svislé na čtyřhranné potrubí s regulací, 250mm, bez regulační klapky, provedení čelní desky H;MANDÍK;ALCM 250 H/Z;http://mandik.cz/produktova-rada/distribucni-elementy/anemostaty/ALCM;0;1;0
ALCM 625 H/Z;625;H;Anemostat;svislé na čtyřhranné potrubí s regulací, 625mm, bez regulační klapky, provedení čelní desky H;MANDÍK;ALCM 625 H/Z;http://mandik.cz/produktova-rada/distribucni-elementy/anemostaty/ALCM;0;1;0
ALCM 600 L/Z;600;L;Anemostat;svislé na čtyřhranné potrubí s regulací, 600mm, bez regulační klapky, provedení čelní desky L;MANDÍK;ALCM 600 L/Z;http://mandik.cz/produktova-rada/distribucni-elementy/anemostaty/ALCM;0;1;0
ALCM 500 L/Z;500;L;Anemostat;svislé na čtyřhranné potrubí s regulací, 500mm, bez regulační klapky, provedení čelní desky L;MANDÍK;ALCM 500 L/Z;http://mandik.cz/produktova-rada/distribucni-elementy/anemostaty/ALCM;0;1;0
ALCM 400 L/Z;400;L;Anemostat;svislé na čtyřhranné potrubí s regulací, 400mm, bez regulační klapky, provedení čelní desky L;MANDÍK;ALCM 400 L/Z;http://mandik.cz/produktova-rada/distribucni-elementy/anemostaty/ALCM;0;1;0
ALCM 300 L/Z;300;L;Anemostat;svislé na čtyřhranné potrubí s regulací, 300mm, bez regulační klapky, provedení čelní desky L;MANDÍK;ALCM 300 L/Z;http://mandik.cz/produktova-rada/distribucni-elementy/anemostaty/ALCM;0;1;0
ALCM 250 L/Z;250;L;Anemostat;svislé na čtyřhranné potrubí s regulací, 250mm, bez regulační klapky, provedení čelní desky L;MANDÍK;ALCM 250 L/Z;http://mandik.cz/produktova-rada/distribucni-elementy/anemostaty/ALCM;0;1;0
ALCM 625 L/Z;625;L;Anemostat;svislé na čtyřhranné potrubí s regulací, 625mm, bez regulační klapky, provedení čelní desky L;MANDÍK;ALCM 625 L/Z;http://mandik.cz/produktova-rada/distribucni-elementy/anemostaty/ALCM;0;1;0
ALCM 600 U/Z;600;U;Anemostat;svislé na čtyřhranné potrubí s regulací, 600mm, bez regulační klapky, provedení čelní desky U;MANDÍK;ALCM 600 U/Z;http://mandik.cz/produktova-rada/distribucni-elementy/anemostaty/ALCM;0;1;0
ALCM 500 U/Z;500;U;Anemostat;svislé na čtyřhranné potrubí s regulací, 500mm, bez regulační klapky, provedení čelní desky U;MANDÍK;ALCM 500 U/Z;http://mandik.cz/produktova-rada/distribucni-elementy/anemostaty/ALCM;0;1;0
ALCM 400 U/Z;400;U;Anemostat;svislé na čtyřhranné potrubí s regulací, 400mm, bez regulační klapky, provedení čelní desky U;MANDÍK;ALCM 400 U/Z;http://mandik.cz/produktova-rada/distribucni-elementy/anemostaty/ALCM;0;1;0
ALCM 300 U/Z;300;U;Anemostat;svislé na čtyřhranné potrubí s regulací, 300mm, bez regulační klapky, provedení čelní desky U;MANDÍK;ALCM 300 U/Z;http://mandik.cz/produktova-rada/distribucni-elementy/anemostaty/ALCM;0;1;0
ALCM 250 U/Z;250;U;Anemostat;svislé na čtyřhranné potrubí s regulací, 250mm, bez regulační klapky, provedení čelní desky U;MANDÍK;ALCM 250 U/Z;http://mandik.cz/produktova-rada/distribucni-elementy/anemostaty/ALCM;0;1;0
ALCM 625 U/Z;625;U;Anemostat;svislé na čtyřhranné potrubí s regulací, 625mm, bez regulační klapky, provedení čelní desky U;MANDÍK;ALCM 625 U/Z;http://mandik.cz/produktova-rada/distribucni-elementy/anemostaty/ALCM;0;1;0
