;POTRUBÍ_PRŮMĚR##HVAC_DUCT_SIZE##MILLIMETERS;Výška boxu##LENGTH##MILLIMETERS;Šířka boxu##LENGTH##MILLIMETERS;Délka boxu##LENGTH##MILLIMETERS;Počet slotů##OTHER##;Počet hrdel##OTHER##;Popis##OTHER##;Komentáře k typům##OTHER##;Výrobce##OTHER##;Model##OTHER##;URL##OTHER##
SDL 1 500 R/P;160;235;73;500;1;1;Vyúsť;se štěrbinovým výtokem vzduchu, počet slotů - 1, délka vyústi 500, regulační klapka v hrdle, skryté uchycení čelní desky;MANDÍK;SDL 1 500 R/P;http://www.mandik.cz/produktova-rada/distribucni-elementy/mrizky-a-vyustky/sdl
SDL 1 600 R/P;160;235;73;600;1;1;Vyúsť;se štěrbinovým výtokem vzduchu, počet slotů - 1, délka vyústi 600, regulační klapka v hrdle, skryté uchycení čelní desky;MANDÍK;SDL 1 600 R/P;http://www.mandik.cz/produktova-rada/distribucni-elementy/mrizky-a-vyustky/sdl
SDL 1 700 R/P;160;235;73;700;1;1;Vyúsť;se štěrbinovým výtokem vzduchu, počet slotů - 1, délka vyústi 700, regulační klapka v hrdle, skryté uchycení čelní desky;MANDÍK;SDL 1 700 R/P;http://www.mandik.cz/produktova-rada/distribucni-elementy/mrizky-a-vyustky/sdl
SDL 1 800 R/P;160;235;73;800;1;1;Vyúsť;se štěrbinovým výtokem vzduchu, počet slotů - 1, délka vyústi 800, regulační klapka v hrdle, skryté uchycení čelní desky;MANDÍK;SDL 1 800 R/P;http://www.mandik.cz/produktova-rada/distribucni-elementy/mrizky-a-vyustky/sdl
SDL 1 900 R/P;160;235;73;900;1;1;Vyúsť;se štěrbinovým výtokem vzduchu, počet slotů - 1, délka vyústi 900, regulační klapka v hrdle, skryté uchycení čelní desky;MANDÍK;SDL 1 900 R/P;http://www.mandik.cz/produktova-rada/distribucni-elementy/mrizky-a-vyustky/sdl
SDL 2 500 R/P;160;235;113;500;2;1;Vyúsť;se štěrbinovým výtokem vzduchu, počet slotů - 2, délka vyústi 500, regulační klapka v hrdle, skryté uchycení čelní desky;MANDÍK;SDL 2 500 R/P;http://www.mandik.cz/produktova-rada/distribucni-elementy/mrizky-a-vyustky/sdl
SDL 2 600 R/P;160;235;113;600;2;1;Vyúsť;se štěrbinovým výtokem vzduchu, počet slotů - 2, délka vyústi 600, regulační klapka v hrdle, skryté uchycení čelní desky;MANDÍK;SDL 2 600 R/P;http://www.mandik.cz/produktova-rada/distribucni-elementy/mrizky-a-vyustky/sdl
SDL 2 700 R/P;160;235;113;700;2;1;Vyúsť;se štěrbinovým výtokem vzduchu, počet slotů - 2, délka vyústi 700, regulační klapka v hrdle, skryté uchycení čelní desky;MANDÍK;SDL 2 700 R/P;http://www.mandik.cz/produktova-rada/distribucni-elementy/mrizky-a-vyustky/sdl
SDL 2 800 R/P;160;235;113;800;2;1;Vyúsť;se štěrbinovým výtokem vzduchu, počet slotů - 2, délka vyústi 800, regulační klapka v hrdle, skryté uchycení čelní desky;MANDÍK;SDL 2 800 R/P;http://www.mandik.cz/produktova-rada/distribucni-elementy/mrizky-a-vyustky/sdl
SDL 2 900 R/P;160;235;113;900;2;1;Vyúsť;se štěrbinovým výtokem vzduchu, počet slotů - 2, délka vyústi 900, regulační klapka v hrdle, skryté uchycení čelní desky;MANDÍK;SDL 2 900 R/P;http://www.mandik.cz/produktova-rada/distribucni-elementy/mrizky-a-vyustky/sdl
SDL 3 500 R/P;200;275;152;500;3;1;Vyúsť;se štěrbinovým výtokem vzduchu, počet slotů - 3, délka vyústi 500, regulační klapka v hrdle, skryté uchycení čelní desky;MANDÍK;SDL 3 500 R/P;http://www.mandik.cz/produktova-rada/distribucni-elementy/mrizky-a-vyustky/sdl
SDL 3 600 R/P;200;275;152;600;3;1;Vyúsť;se štěrbinovým výtokem vzduchu, počet slotů - 3, délka vyústi 600, regulační klapka v hrdle, skryté uchycení čelní desky;MANDÍK;SDL 3 600 R/P;http://www.mandik.cz/produktova-rada/distribucni-elementy/mrizky-a-vyustky/sdl
SDL 3 700 R/P;200;275;152;700;3;1;Vyúsť;se štěrbinovým výtokem vzduchu, počet slotů - 3, délka vyústi 700, regulační klapka v hrdle, skryté uchycení čelní desky;MANDÍK;SDL 3 700 R/P;http://www.mandik.cz/produktova-rada/distribucni-elementy/mrizky-a-vyustky/sdl
SDL 3 800 R/P;200;275;152;800;3;1;Vyúsť;se štěrbinovým výtokem vzduchu, počet slotů - 3, délka vyústi 800, regulační klapka v hrdle, skryté uchycení čelní desky;MANDÍK;SDL 3 800 R/P;http://www.mandik.cz/produktova-rada/distribucni-elementy/mrizky-a-vyustky/sdl
SDL 3 900 R/P;200;275;152;900;3;1;Vyúsť;se štěrbinovým výtokem vzduchu, počet slotů - 3, délka vyústi 900, regulační klapka v hrdle, skryté uchycení čelní desky;MANDÍK;SDL 3 900 R/P;http://www.mandik.cz/produktova-rada/distribucni-elementy/mrizky-a-vyustky/sdl
SDL 4 500 R/P;200;275;192;500;4;1;Vyúsť;se štěrbinovým výtokem vzduchu, počet slotů - 4, délka vyústi 500, regulační klapka v hrdle, skryté uchycení čelní desky;MANDÍK;SDL 4 500 R/P;http://www.mandik.cz/produktova-rada/distribucni-elementy/mrizky-a-vyustky/sdl
SDL 4 600 R/P;200;275;192;600;4;1;Vyúsť;se štěrbinovým výtokem vzduchu, počet slotů - 4, délka vyústi 600, regulační klapka v hrdle, skryté uchycení čelní desky;MANDÍK;SDL 4 600 R/P;http://www.mandik.cz/produktova-rada/distribucni-elementy/mrizky-a-vyustky/sdl
SDL 4 700 R/P;200;275;192;700;4;1;Vyúsť;se štěrbinovým výtokem vzduchu, počet slotů - 4, délka vyústi 700, regulační klapka v hrdle, skryté uchycení čelní desky;MANDÍK;SDL 4 700 R/P;http://www.mandik.cz/produktova-rada/distribucni-elementy/mrizky-a-vyustky/sdl
SDL 4 800 R/P;200;275;192;800;4;1;Vyúsť;se štěrbinovým výtokem vzduchu, počet slotů - 4, délka vyústi 800, regulační klapka v hrdle, skryté uchycení čelní desky;MANDÍK;SDL 4 800 R/P;http://www.mandik.cz/produktova-rada/distribucni-elementy/mrizky-a-vyustky/sdl
SDL 4 900 R/P;200;275;192;900;4;1;Vyúsť;se štěrbinovým výtokem vzduchu, počet slotů - 4, délka vyústi 900, regulační klapka v hrdle, skryté uchycení čelní desky;MANDÍK;SDL 4 900 R/P;http://www.mandik.cz/produktova-rada/distribucni-elementy/mrizky-a-vyustky/sdl
SDL 1 500 D;160;235;73;500;1;1;Vyúsť;se štěrbinovým výtokem vzduchu, počet slotů - 1, délka vyústi 500, samostatná čelní deska;MANDÍK;SDL 1 500 D;http://www.mandik.cz/produktova-rada/distribucni-elementy/mrizky-a-vyustky/sdl
SDL 1 600 D;160;235;73;600;1;1;Vyúsť;se štěrbinovým výtokem vzduchu, počet slotů - 1, délka vyústi 600, samostatná čelní deska;MANDÍK;SDL 1 600 D;http://www.mandik.cz/produktova-rada/distribucni-elementy/mrizky-a-vyustky/sdl
SDL 1 700 D;160;235;73;700;1;1;Vyúsť;se štěrbinovým výtokem vzduchu, počet slotů - 1, délka vyústi 700, samostatná čelní deska;MANDÍK;SDL 1 700 D;http://www.mandik.cz/produktova-rada/distribucni-elementy/mrizky-a-vyustky/sdl
SDL 1 800 D;160;235;73;800;1;1;Vyúsť;se štěrbinovým výtokem vzduchu, počet slotů - 1, délka vyústi 800, samostatná čelní deska;MANDÍK;SDL 1 800 D;http://www.mandik.cz/produktova-rada/distribucni-elementy/mrizky-a-vyustky/sdl
SDL 1 900 D;160;235;73;900;1;1;Vyúsť;se štěrbinovým výtokem vzduchu, počet slotů - 1, délka vyústi 900, samostatná čelní deska;MANDÍK;SDL 1 900 D;http://www.mandik.cz/produktova-rada/distribucni-elementy/mrizky-a-vyustky/sdl
SDL 2 500 D;160;235;113;500;2;1;Vyúsť;se štěrbinovým výtokem vzduchu, počet slotů - 2, délka vyústi 500, samostatná čelní deska;MANDÍK;SDL 2 500 D;http://www.mandik.cz/produktova-rada/distribucni-elementy/mrizky-a-vyustky/sdl
SDL 2 600 D;160;235;113;600;2;1;Vyúsť;se štěrbinovým výtokem vzduchu, počet slotů - 2, délka vyústi 600, samostatná čelní deska;MANDÍK;SDL 2 600 D;http://www.mandik.cz/produktova-rada/distribucni-elementy/mrizky-a-vyustky/sdl
SDL 2 700 D;160;235;113;700;2;1;Vyúsť;se štěrbinovým výtokem vzduchu, počet slotů - 2, délka vyústi 700, samostatná čelní deska;MANDÍK;SDL 2 700 D;http://www.mandik.cz/produktova-rada/distribucni-elementy/mrizky-a-vyustky/sdl
SDL 2 800 D;160;235;113;800;2;1;Vyúsť;se štěrbinovým výtokem vzduchu, počet slotů - 2, délka vyústi 800, samostatná čelní deska;MANDÍK;SDL 2 800 D;http://www.mandik.cz/produktova-rada/distribucni-elementy/mrizky-a-vyustky/sdl
SDL 2 900 D;160;235;113;900;2;1;Vyúsť;se štěrbinovým výtokem vzduchu, počet slotů - 2, délka vyústi 900, samostatná čelní deska;MANDÍK;SDL 2 900 D;http://www.mandik.cz/produktova-rada/distribucni-elementy/mrizky-a-vyustky/sdl
SDL 3 500 D;200;275;152;500;3;1;Vyúsť;se štěrbinovým výtokem vzduchu, počet slotů - 3, délka vyústi 500, samostatná čelní deska;MANDÍK;SDL 3 500 D;http://www.mandik.cz/produktova-rada/distribucni-elementy/mrizky-a-vyustky/sdl
SDL 3 600 D;200;275;152;600;3;1;Vyúsť;se štěrbinovým výtokem vzduchu, počet slotů - 3, délka vyústi 600, samostatná čelní deska;MANDÍK;SDL 3 600 D;http://www.mandik.cz/produktova-rada/distribucni-elementy/mrizky-a-vyustky/sdl
SDL 3 700 D;200;275;152;700;3;1;Vyúsť;se štěrbinovým výtokem vzduchu, počet slotů - 3, délka vyústi 700, samostatná čelní deska;MANDÍK;SDL 3 700 D;http://www.mandik.cz/produktova-rada/distribucni-elementy/mrizky-a-vyustky/sdl
SDL 3 800 D;200;275;152;800;3;1;Vyúsť;se štěrbinovým výtokem vzduchu, počet slotů - 3, délka vyústi 800, samostatná čelní deska;MANDÍK;SDL 3 800 D;http://www.mandik.cz/produktova-rada/distribucni-elementy/mrizky-a-vyustky/sdl
SDL 3 900 D;200;275;152;900;3;1;Vyúsť;se štěrbinovým výtokem vzduchu, počet slotů - 3, délka vyústi 900, samostatná čelní deska;MANDÍK;SDL 3 900 D;http://www.mandik.cz/produktova-rada/distribucni-elementy/mrizky-a-vyustky/sdl
SDL 4 500 D;200;275;192;500;4;1;Vyúsť;se štěrbinovým výtokem vzduchu, počet slotů - 4, délka vyústi 500, samostatná čelní deska;MANDÍK;SDL 4 500 D;http://www.mandik.cz/produktova-rada/distribucni-elementy/mrizky-a-vyustky/sdl
SDL 4 600 D;200;275;192;600;4;1;Vyúsť;se štěrbinovým výtokem vzduchu, počet slotů - 4, délka vyústi 600, samostatná čelní deska;MANDÍK;SDL 4 600 D;http://www.mandik.cz/produktova-rada/distribucni-elementy/mrizky-a-vyustky/sdl
SDL 4 700 D;200;275;192;700;4;1;Vyúsť;se štěrbinovým výtokem vzduchu, počet slotů - 4, délka vyústi 700, samostatná čelní deska;MANDÍK;SDL 4 700 D;http://www.mandik.cz/produktova-rada/distribucni-elementy/mrizky-a-vyustky/sdl
SDL 4 800 D;200;275;192;800;4;1;Vyúsť;se štěrbinovým výtokem vzduchu, počet slotů - 4, délka vyústi 800, samostatná čelní deska;MANDÍK;SDL 4 800 D;http://www.mandik.cz/produktova-rada/distribucni-elementy/mrizky-a-vyustky/sdl
SDL 4 900 D;200;275;192;900;4;1;Vyúsť;se štěrbinovým výtokem vzduchu, počet slotů - 4, délka vyústi 900, samostatná čelní deska;MANDÍK;SDL 4 900 D;http://www.mandik.cz/produktova-rada/distribucni-elementy/mrizky-a-vyustky/sdl
