;POTRUBÍ_PRŮMĚR##HVAC_DUCT_SIZE##MILLIMETERS;Výška boxu##LENGTH##MILLIMETERS;Šířka boxu##LENGTH##MILLIMETERS;Délka boxu##LENGTH##MILLIMETERS;Počet slotů##OTHER##;Počet hrdel##OTHER##;Popis##OTHER##;Komentáře k typům##OTHER##;Výrobce##OTHER##;Model##OTHER##;URL##OTHER##
SDL 1 1000 R/P;160;235;73;1000;1;2;Vyúsť;se štěrbinovým výtokem vzduchu, počet slotů - 1, délka vyústi 1000, regulační klapka v hrdle, skryté uchycení čelní desky;MANDÍK;SDL 1 1000 R/P;http://www.mandik.cz/produktova-rada/distribucni-elementy/mrizky-a-vyustky/sdl
SDL 1 1100 R/P;160;235;73;1100;1;2;Vyúsť;se štěrbinovým výtokem vzduchu, počet slotů - 1, délka vyústi 1100, regulační klapka v hrdle, skryté uchycení čelní desky;MANDÍK;SDL 1 1100 R/P;http://www.mandik.cz/produktova-rada/distribucni-elementy/mrizky-a-vyustky/sdl
SDL 1 1200 R/P;160;235;73;1200;1;2;Vyúsť;se štěrbinovým výtokem vzduchu, počet slotů - 1, délka vyústi 1200, regulační klapka v hrdle, skryté uchycení čelní desky;MANDÍK;SDL 1 1200 R/P;http://www.mandik.cz/produktova-rada/distribucni-elementy/mrizky-a-vyustky/sdl
SDL 1 1300 R/P;160;235;73;1300;1;2;Vyúsť;se štěrbinovým výtokem vzduchu, počet slotů - 1, délka vyústi 1300, regulační klapka v hrdle, skryté uchycení čelní desky;MANDÍK;SDL 1 1300 R/P;http://www.mandik.cz/produktova-rada/distribucni-elementy/mrizky-a-vyustky/sdl
SDL 1 1400 R/P;160;235;73;1400;1;2;Vyúsť;se štěrbinovým výtokem vzduchu, počet slotů - 1, délka vyústi 1400, regulační klapka v hrdle, skryté uchycení čelní desky;MANDÍK;SDL 1 1400 R/P;http://www.mandik.cz/produktova-rada/distribucni-elementy/mrizky-a-vyustky/sdl
SDL 1 1500 R/P;160;235;73;1500;1;2;Vyúsť;se štěrbinovým výtokem vzduchu, počet slotů - 1, délka vyústi 1500, regulační klapka v hrdle, skryté uchycení čelní desky;MANDÍK;SDL 1 1500 R/P;http://www.mandik.cz/produktova-rada/distribucni-elementy/mrizky-a-vyustky/sdl
SDL 1 1600 R/P;160;235;73;1600;1;2;Vyúsť;se štěrbinovým výtokem vzduchu, počet slotů - 1, délka vyústi 1600, regulační klapka v hrdle, skryté uchycení čelní desky;MANDÍK;SDL 1 1600 R/P;http://www.mandik.cz/produktova-rada/distribucni-elementy/mrizky-a-vyustky/sdl
SDL 1 1700 R/P;160;235;73;1700;1;2;Vyúsť;se štěrbinovým výtokem vzduchu, počet slotů - 1, délka vyústi 1700, regulační klapka v hrdle, skryté uchycení čelní desky;MANDÍK;SDL 1 1700 R/P;http://www.mandik.cz/produktova-rada/distribucni-elementy/mrizky-a-vyustky/sdl
SDL 1 1800 R/P;160;235;73;1800;1;2;Vyúsť;se štěrbinovým výtokem vzduchu, počet slotů - 1, délka vyústi 1800, regulační klapka v hrdle, skryté uchycení čelní desky;MANDÍK;SDL 1 1800 R/P;http://www.mandik.cz/produktova-rada/distribucni-elementy/mrizky-a-vyustky/sdl
SDL 1 1900 R/P;160;235;73;1900;1;2;Vyúsť;se štěrbinovým výtokem vzduchu, počet slotů - 1, délka vyústi 1900, regulační klapka v hrdle, skryté uchycení čelní desky;MANDÍK;SDL 1 1900 R/P;http://www.mandik.cz/produktova-rada/distribucni-elementy/mrizky-a-vyustky/sdl
SDL 1 2000 R/P;160;235;73;2000;1;2;Vyúsť;se štěrbinovým výtokem vzduchu, počet slotů - 1, délka vyústi 2000, regulační klapka v hrdle, skryté uchycení čelní desky;MANDÍK;SDL 1 2000 R/P;http://www.mandik.cz/produktova-rada/distribucni-elementy/mrizky-a-vyustky/sdl
SDL 2 1000 R/P;160;235;113;1000;2;2;Vyúsť;se štěrbinovým výtokem vzduchu, počet slotů - 2, délka vyústi 1000, regulační klapka v hrdle, skryté uchycení čelní desky;MANDÍK;SDL 2 1000 R/P;http://www.mandik.cz/produktova-rada/distribucni-elementy/mrizky-a-vyustky/sdl
SDL 2 1100 R/P;160;235;113;1100;2;2;Vyúsť;se štěrbinovým výtokem vzduchu, počet slotů - 2, délka vyústi 1100, regulační klapka v hrdle, skryté uchycení čelní desky;MANDÍK;SDL 2 1100 R/P;http://www.mandik.cz/produktova-rada/distribucni-elementy/mrizky-a-vyustky/sdl
SDL 2 1200 R/P;160;235;113;1200;2;2;Vyúsť;se štěrbinovým výtokem vzduchu, počet slotů - 2, délka vyústi 1200, regulační klapka v hrdle, skryté uchycení čelní desky;MANDÍK;SDL 2 1200 R/P;http://www.mandik.cz/produktova-rada/distribucni-elementy/mrizky-a-vyustky/sdl
SDL 2 1300 R/P;160;235;113;1300;2;2;Vyúsť;se štěrbinovým výtokem vzduchu, počet slotů - 2, délka vyústi 1300, regulační klapka v hrdle, skryté uchycení čelní desky;MANDÍK;SDL 2 1300 R/P;http://www.mandik.cz/produktova-rada/distribucni-elementy/mrizky-a-vyustky/sdl
SDL 2 1400 R/P;160;235;113;1400;2;2;Vyúsť;se štěrbinovým výtokem vzduchu, počet slotů - 2, délka vyústi 1400, regulační klapka v hrdle, skryté uchycení čelní desky;MANDÍK;SDL 2 1400 R/P;http://www.mandik.cz/produktova-rada/distribucni-elementy/mrizky-a-vyustky/sdl
SDL 2 1500 R/P;160;235;113;1500;2;2;Vyúsť;se štěrbinovým výtokem vzduchu, počet slotů - 2, délka vyústi 1500, regulační klapka v hrdle, skryté uchycení čelní desky;MANDÍK;SDL 2 1500 R/P;http://www.mandik.cz/produktova-rada/distribucni-elementy/mrizky-a-vyustky/sdl
SDL 2 1600 R/P;160;235;113;1600;2;2;Vyúsť;se štěrbinovým výtokem vzduchu, počet slotů - 2, délka vyústi 1600, regulační klapka v hrdle, skryté uchycení čelní desky;MANDÍK;SDL 2 1600 R/P;http://www.mandik.cz/produktova-rada/distribucni-elementy/mrizky-a-vyustky/sdl
SDL 2 1700 R/P;160;235;113;1700;2;2;Vyúsť;se štěrbinovým výtokem vzduchu, počet slotů - 2, délka vyústi 1700, regulační klapka v hrdle, skryté uchycení čelní desky;MANDÍK;SDL 2 1700 R/P;http://www.mandik.cz/produktova-rada/distribucni-elementy/mrizky-a-vyustky/sdl
SDL 2 1800 R/P;160;235;113;1800;2;2;Vyúsť;se štěrbinovým výtokem vzduchu, počet slotů - 2, délka vyústi 1800, regulační klapka v hrdle, skryté uchycení čelní desky;MANDÍK;SDL 2 1800 R/P;http://www.mandik.cz/produktova-rada/distribucni-elementy/mrizky-a-vyustky/sdl
SDL 2 1900 R/P;160;235;113;1900;2;2;Vyúsť;se štěrbinovým výtokem vzduchu, počet slotů - 2, délka vyústi 1900, regulační klapka v hrdle, skryté uchycení čelní desky;MANDÍK;SDL 2 1900 R/P;http://www.mandik.cz/produktova-rada/distribucni-elementy/mrizky-a-vyustky/sdl
SDL 2 2000 R/P;160;235;113;2000;2;2;Vyúsť;se štěrbinovým výtokem vzduchu, počet slotů - 2, délka vyústi 2000, regulační klapka v hrdle, skryté uchycení čelní desky;MANDÍK;SDL 2 2000 R/P;http://www.mandik.cz/produktova-rada/distribucni-elementy/mrizky-a-vyustky/sdl
SDL 3 1000 R/P;200;275;152;1000;3;2;Vyúsť;se štěrbinovým výtokem vzduchu, počet slotů - 3, délka vyústi 1000, regulační klapka v hrdle, skryté uchycení čelní desky;MANDÍK;SDL 3 1000 R/P;http://www.mandik.cz/produktova-rada/distribucni-elementy/mrizky-a-vyustky/sdl
SDL 3 1100 R/P;200;275;152;1100;3;2;Vyúsť;se štěrbinovým výtokem vzduchu, počet slotů - 3, délka vyústi 1100, regulační klapka v hrdle, skryté uchycení čelní desky;MANDÍK;SDL 3 1100 R/P;http://www.mandik.cz/produktova-rada/distribucni-elementy/mrizky-a-vyustky/sdl
SDL 3 1200 R/P;200;275;152;1200;3;2;Vyúsť;se štěrbinovým výtokem vzduchu, počet slotů - 3, délka vyústi 1200, regulační klapka v hrdle, skryté uchycení čelní desky;MANDÍK;SDL 3 1200 R/P;http://www.mandik.cz/produktova-rada/distribucni-elementy/mrizky-a-vyustky/sdl
SDL 3 1300 R/P;200;275;152;1300;3;2;Vyúsť;se štěrbinovým výtokem vzduchu, počet slotů - 3, délka vyústi 1300, regulační klapka v hrdle, skryté uchycení čelní desky;MANDÍK;SDL 3 1300 R/P;http://www.mandik.cz/produktova-rada/distribucni-elementy/mrizky-a-vyustky/sdl
SDL 3 1400 R/P;200;275;152;1400;3;2;Vyúsť;se štěrbinovým výtokem vzduchu, počet slotů - 3, délka vyústi 1400, regulační klapka v hrdle, skryté uchycení čelní desky;MANDÍK;SDL 3 1400 R/P;http://www.mandik.cz/produktova-rada/distribucni-elementy/mrizky-a-vyustky/sdl
SDL 3 1500 R/P;200;275;152;1500;3;2;Vyúsť;se štěrbinovým výtokem vzduchu, počet slotů - 3, délka vyústi 1500, regulační klapka v hrdle, skryté uchycení čelní desky;MANDÍK;SDL 3 1500 R/P;http://www.mandik.cz/produktova-rada/distribucni-elementy/mrizky-a-vyustky/sdl
SDL 3 1600 R/P;200;275;152;1600;3;2;Vyúsť;se štěrbinovým výtokem vzduchu, počet slotů - 3, délka vyústi 1600, regulační klapka v hrdle, skryté uchycení čelní desky;MANDÍK;SDL 3 1600 R/P;http://www.mandik.cz/produktova-rada/distribucni-elementy/mrizky-a-vyustky/sdl
SDL 3 1700 R/P;200;275;152;1700;3;2;Vyúsť;se štěrbinovým výtokem vzduchu, počet slotů - 3, délka vyústi 1700, regulační klapka v hrdle, skryté uchycení čelní desky;MANDÍK;SDL 3 1700 R/P;http://www.mandik.cz/produktova-rada/distribucni-elementy/mrizky-a-vyustky/sdl
SDL 3 1800 R/P;200;275;152;1800;3;2;Vyúsť;se štěrbinovým výtokem vzduchu, počet slotů - 3, délka vyústi 1800, regulační klapka v hrdle, skryté uchycení čelní desky;MANDÍK;SDL 3 1800 R/P;http://www.mandik.cz/produktova-rada/distribucni-elementy/mrizky-a-vyustky/sdl
SDL 3 1900 R/P;200;275;152;1900;3;2;Vyúsť;se štěrbinovým výtokem vzduchu, počet slotů - 3, délka vyústi 1900, regulační klapka v hrdle, skryté uchycení čelní desky;MANDÍK;SDL 3 1900 R/P;http://www.mandik.cz/produktova-rada/distribucni-elementy/mrizky-a-vyustky/sdl
SDL 3 2000 R/P;200;275;152;2000;3;2;Vyúsť;se štěrbinovým výtokem vzduchu, počet slotů - 3, délka vyústi 2000, regulační klapka v hrdle, skryté uchycení čelní desky;MANDÍK;SDL 3 2000 R/P;http://www.mandik.cz/produktova-rada/distribucni-elementy/mrizky-a-vyustky/sdl
SDL 4 1000 R/P;200;275;192;1000;4;2;Vyúsť;se štěrbinovým výtokem vzduchu, počet slotů - 4, délka vyústi 1000, regulační klapka v hrdle, skryté uchycení čelní desky;MANDÍK;SDL 4 1000 R/P;http://www.mandik.cz/produktova-rada/distribucni-elementy/mrizky-a-vyustky/sdl
SDL 4 1100 R/P;200;275;192;1100;4;2;Vyúsť;se štěrbinovým výtokem vzduchu, počet slotů - 4, délka vyústi 1100, regulační klapka v hrdle, skryté uchycení čelní desky;MANDÍK;SDL 4 1100 R/P;http://www.mandik.cz/produktova-rada/distribucni-elementy/mrizky-a-vyustky/sdl
SDL 4 1200 R/P;200;275;192;1200;4;2;Vyúsť;se štěrbinovým výtokem vzduchu, počet slotů - 4, délka vyústi 1200, regulační klapka v hrdle, skryté uchycení čelní desky;MANDÍK;SDL 4 1200 R/P;http://www.mandik.cz/produktova-rada/distribucni-elementy/mrizky-a-vyustky/sdl
SDL 4 1300 R/P;200;275;192;1300;4;2;Vyúsť;se štěrbinovým výtokem vzduchu, počet slotů - 4, délka vyústi 1300, regulační klapka v hrdle, skryté uchycení čelní desky;MANDÍK;SDL 4 1300 R/P;http://www.mandik.cz/produktova-rada/distribucni-elementy/mrizky-a-vyustky/sdl
SDL 4 1400 R/P;200;275;192;1400;4;2;Vyúsť;se štěrbinovým výtokem vzduchu, počet slotů - 4, délka vyústi 1400, regulační klapka v hrdle, skryté uchycení čelní desky;MANDÍK;SDL 4 1400 R/P;http://www.mandik.cz/produktova-rada/distribucni-elementy/mrizky-a-vyustky/sdl
SDL 4 1500 R/P;200;275;192;1500;4;2;Vyúsť;se štěrbinovým výtokem vzduchu, počet slotů - 4, délka vyústi 1500, regulační klapka v hrdle, skryté uchycení čelní desky;MANDÍK;SDL 4 1500 R/P;http://www.mandik.cz/produktova-rada/distribucni-elementy/mrizky-a-vyustky/sdl
SDL 4 1600 R/P;200;275;192;1600;4;3;Vyúsť;se štěrbinovým výtokem vzduchu, počet slotů - 4, délka vyústi 1600, regulační klapka v hrdle, skryté uchycení čelní desky;MANDÍK;SDL 4 1600 R/P;http://www.mandik.cz/produktova-rada/distribucni-elementy/mrizky-a-vyustky/sdl
SDL 4 1700 R/P;200;275;192;1700;4;3;Vyúsť;se štěrbinovým výtokem vzduchu, počet slotů - 4, délka vyústi 1700, regulační klapka v hrdle, skryté uchycení čelní desky;MANDÍK;SDL 4 1700 R/P;http://www.mandik.cz/produktova-rada/distribucni-elementy/mrizky-a-vyustky/sdl
SDL 4 1800 R/P;200;275;192;1800;4;3;Vyúsť;se štěrbinovým výtokem vzduchu, počet slotů - 4, délka vyústi 1800, regulační klapka v hrdle, skryté uchycení čelní desky;MANDÍK;SDL 4 1800 R/P;http://www.mandik.cz/produktova-rada/distribucni-elementy/mrizky-a-vyustky/sdl
SDL 4 1900 R/P;200;275;192;1900;4;3;Vyúsť;se štěrbinovým výtokem vzduchu, počet slotů - 4, délka vyústi 1900, regulační klapka v hrdle, skryté uchycení čelní desky;MANDÍK;SDL 4 1900 R/P;http://www.mandik.cz/produktova-rada/distribucni-elementy/mrizky-a-vyustky/sdl
SDL 4 2000 R/P;200;275;192;2000;4;3;Vyúsť;se štěrbinovým výtokem vzduchu, počet slotů - 4, délka vyústi 2000, regulační klapka v hrdle, skryté uchycení čelní desky;MANDÍK;SDL 4 2000 R/P;http://www.mandik.cz/produktova-rada/distribucni-elementy/mrizky-a-vyustky/sdl
SDL 1 1000 D;160;235;73;1000;1;2;Vyúsť;se štěrbinovým výtokem vzduchu, počet slotů - 1, délka vyústi 1000, samostatná čelní deska;MANDÍK;SDL 1 1000 D;http://www.mandik.cz/produktova-rada/distribucni-elementy/mrizky-a-vyustky/sdl
SDL 1 1100 D;160;235;73;1100;1;2;Vyúsť;se štěrbinovým výtokem vzduchu, počet slotů - 1, délka vyústi 1100, samostatná čelní deska;MANDÍK;SDL 1 1100 D;http://www.mandik.cz/produktova-rada/distribucni-elementy/mrizky-a-vyustky/sdl
SDL 1 1200 D;160;235;73;1200;1;2;Vyúsť;se štěrbinovým výtokem vzduchu, počet slotů - 1, délka vyústi 1200, samostatná čelní deska;MANDÍK;SDL 1 1200 D;http://www.mandik.cz/produktova-rada/distribucni-elementy/mrizky-a-vyustky/sdl
SDL 1 1300 D;160;235;73;1300;1;2;Vyúsť;se štěrbinovým výtokem vzduchu, počet slotů - 1, délka vyústi 1300, samostatná čelní deska;MANDÍK;SDL 1 1300 D;http://www.mandik.cz/produktova-rada/distribucni-elementy/mrizky-a-vyustky/sdl
SDL 1 1400 D;160;235;73;1400;1;2;Vyúsť;se štěrbinovým výtokem vzduchu, počet slotů - 1, délka vyústi 1400, samostatná čelní deska;MANDÍK;SDL 1 1400 D;http://www.mandik.cz/produktova-rada/distribucni-elementy/mrizky-a-vyustky/sdl
SDL 1 1500 D;160;235;73;1500;1;2;Vyúsť;se štěrbinovým výtokem vzduchu, počet slotů - 1, délka vyústi 1500, samostatná čelní deska;MANDÍK;SDL 1 1500 D;http://www.mandik.cz/produktova-rada/distribucni-elementy/mrizky-a-vyustky/sdl
SDL 1 1600 D;160;235;73;1600;1;2;Vyúsť;se štěrbinovým výtokem vzduchu, počet slotů - 1, délka vyústi 1600, samostatná čelní deska;MANDÍK;SDL 1 1600 D;http://www.mandik.cz/produktova-rada/distribucni-elementy/mrizky-a-vyustky/sdl
SDL 1 1700 D;160;235;73;1700;1;2;Vyúsť;se štěrbinovým výtokem vzduchu, počet slotů - 1, délka vyústi 1700, samostatná čelní deska;MANDÍK;SDL 1 1700 D;http://www.mandik.cz/produktova-rada/distribucni-elementy/mrizky-a-vyustky/sdl
SDL 1 1800 D;160;235;73;1800;1;2;Vyúsť;se štěrbinovým výtokem vzduchu, počet slotů - 1, délka vyústi 1800, samostatná čelní deska;MANDÍK;SDL 1 1800 D;http://www.mandik.cz/produktova-rada/distribucni-elementy/mrizky-a-vyustky/sdl
SDL 1 1900 D;160;235;73;1900;1;2;Vyúsť;se štěrbinovým výtokem vzduchu, počet slotů - 1, délka vyústi 1900, samostatná čelní deska;MANDÍK;SDL 1 1900 D;http://www.mandik.cz/produktova-rada/distribucni-elementy/mrizky-a-vyustky/sdl
SDL 1 2000 D;160;235;73;2000;1;2;Vyúsť;se štěrbinovým výtokem vzduchu, počet slotů - 1, délka vyústi 2000, samostatná čelní deska;MANDÍK;SDL 1 2000 D;http://www.mandik.cz/produktova-rada/distribucni-elementy/mrizky-a-vyustky/sdl
SDL 2 1000 D;160;235;113;1000;2;2;Vyúsť;se štěrbinovým výtokem vzduchu, počet slotů - 2, délka vyústi 1000, samostatná čelní deska;MANDÍK;SDL 2 1000 D;http://www.mandik.cz/produktova-rada/distribucni-elementy/mrizky-a-vyustky/sdl
SDL 2 1100 D;160;235;113;1100;2;2;Vyúsť;se štěrbinovým výtokem vzduchu, počet slotů - 2, délka vyústi 1100, samostatná čelní deska;MANDÍK;SDL 2 1100 D;http://www.mandik.cz/produktova-rada/distribucni-elementy/mrizky-a-vyustky/sdl
SDL 2 1200 D;160;235;113;1200;2;2;Vyúsť;se štěrbinovým výtokem vzduchu, počet slotů - 2, délka vyústi 1200, samostatná čelní deska;MANDÍK;SDL 2 1200 D;http://www.mandik.cz/produktova-rada/distribucni-elementy/mrizky-a-vyustky/sdl
SDL 2 1300 D;160;235;113;1300;2;2;Vyúsť;se štěrbinovým výtokem vzduchu, počet slotů - 2, délka vyústi 1300, samostatná čelní deska;MANDÍK;SDL 2 1300 D;http://www.mandik.cz/produktova-rada/distribucni-elementy/mrizky-a-vyustky/sdl
SDL 2 1400 D;160;235;113;1400;2;2;Vyúsť;se štěrbinovým výtokem vzduchu, počet slotů - 2, délka vyústi 1400, samostatná čelní deska;MANDÍK;SDL 2 1400 D;http://www.mandik.cz/produktova-rada/distribucni-elementy/mrizky-a-vyustky/sdl
SDL 2 1500 D;160;235;113;1500;2;2;Vyúsť;se štěrbinovým výtokem vzduchu, počet slotů - 2, délka vyústi 1500, samostatná čelní deska;MANDÍK;SDL 2 1500 D;http://www.mandik.cz/produktova-rada/distribucni-elementy/mrizky-a-vyustky/sdl
SDL 2 1600 D;160;235;113;1600;2;2;Vyúsť;se štěrbinovým výtokem vzduchu, počet slotů - 2, délka vyústi 1600, samostatná čelní deska;MANDÍK;SDL 2 1600 D;http://www.mandik.cz/produktova-rada/distribucni-elementy/mrizky-a-vyustky/sdl
SDL 2 1700 D;160;235;113;1700;2;2;Vyúsť;se štěrbinovým výtokem vzduchu, počet slotů - 2, délka vyústi 1700, samostatná čelní deska;MANDÍK;SDL 2 1700 D;http://www.mandik.cz/produktova-rada/distribucni-elementy/mrizky-a-vyustky/sdl
SDL 2 1800 D;160;235;113;1800;2;2;Vyúsť;se štěrbinovým výtokem vzduchu, počet slotů - 2, délka vyústi 1800, samostatná čelní deska;MANDÍK;SDL 2 1800 D;http://www.mandik.cz/produktova-rada/distribucni-elementy/mrizky-a-vyustky/sdl
SDL 2 1900 D;160;235;113;1900;2;2;Vyúsť;se štěrbinovým výtokem vzduchu, počet slotů - 2, délka vyústi 1900, samostatná čelní deska;MANDÍK;SDL 2 1900 D;http://www.mandik.cz/produktova-rada/distribucni-elementy/mrizky-a-vyustky/sdl
SDL 2 2000 D;160;235;113;2000;2;2;Vyúsť;se štěrbinovým výtokem vzduchu, počet slotů - 2, délka vyústi 2000, samostatná čelní deska;MANDÍK;SDL 2 2000 D;http://www.mandik.cz/produktova-rada/distribucni-elementy/mrizky-a-vyustky/sdl
SDL 3 1000 D;200;275;152;1000;3;2;Vyúsť;se štěrbinovým výtokem vzduchu, počet slotů - 3, délka vyústi 1000, samostatná čelní deska;MANDÍK;SDL 3 1000 D;http://www.mandik.cz/produktova-rada/distribucni-elementy/mrizky-a-vyustky/sdl
SDL 3 1100 D;200;275;152;1100;3;2;Vyúsť;se štěrbinovým výtokem vzduchu, počet slotů - 3, délka vyústi 1100, samostatná čelní deska;MANDÍK;SDL 3 1100 D;http://www.mandik.cz/produktova-rada/distribucni-elementy/mrizky-a-vyustky/sdl
SDL 3 1200 D;200;275;152;1200;3;2;Vyúsť;se štěrbinovým výtokem vzduchu, počet slotů - 3, délka vyústi 1200, samostatná čelní deska;MANDÍK;SDL 3 1200 D;http://www.mandik.cz/produktova-rada/distribucni-elementy/mrizky-a-vyustky/sdl
SDL 3 1300 D;200;275;152;1300;3;2;Vyúsť;se štěrbinovým výtokem vzduchu, počet slotů - 3, délka vyústi 1300, samostatná čelní deska;MANDÍK;SDL 3 1300 D;http://www.mandik.cz/produktova-rada/distribucni-elementy/mrizky-a-vyustky/sdl
SDL 3 1400 D;200;275;152;1400;3;2;Vyúsť;se štěrbinovým výtokem vzduchu, počet slotů - 3, délka vyústi 1400, samostatná čelní deska;MANDÍK;SDL 3 1400 D;http://www.mandik.cz/produktova-rada/distribucni-elementy/mrizky-a-vyustky/sdl
SDL 3 1500 D;200;275;152;1500;3;2;Vyúsť;se štěrbinovým výtokem vzduchu, počet slotů - 3, délka vyústi 1500, samostatná čelní deska;MANDÍK;SDL 3 1500 D;http://www.mandik.cz/produktova-rada/distribucni-elementy/mrizky-a-vyustky/sdl
SDL 3 1600 D;200;275;152;1600;3;2;Vyúsť;se štěrbinovým výtokem vzduchu, počet slotů - 3, délka vyústi 1600, samostatná čelní deska;MANDÍK;SDL 3 1600 D;http://www.mandik.cz/produktova-rada/distribucni-elementy/mrizky-a-vyustky/sdl
SDL 3 1700 D;200;275;152;1700;3;2;Vyúsť;se štěrbinovým výtokem vzduchu, počet slotů - 3, délka vyústi 1700, samostatná čelní deska;MANDÍK;SDL 3 1700 D;http://www.mandik.cz/produktova-rada/distribucni-elementy/mrizky-a-vyustky/sdl
SDL 3 1800 D;200;275;152;1800;3;2;Vyúsť;se štěrbinovým výtokem vzduchu, počet slotů - 3, délka vyústi 1800, samostatná čelní deska;MANDÍK;SDL 3 1800 D;http://www.mandik.cz/produktova-rada/distribucni-elementy/mrizky-a-vyustky/sdl
SDL 3 1900 D;200;275;152;1900;3;2;Vyúsť;se štěrbinovým výtokem vzduchu, počet slotů - 3, délka vyústi 1900, samostatná čelní deska;MANDÍK;SDL 3 1900 D;http://www.mandik.cz/produktova-rada/distribucni-elementy/mrizky-a-vyustky/sdl
SDL 3 2000 D;200;275;152;2000;3;2;Vyúsť;se štěrbinovým výtokem vzduchu, počet slotů - 3, délka vyústi 2000, samostatná čelní deska;MANDÍK;SDL 3 2000 D;http://www.mandik.cz/produktova-rada/distribucni-elementy/mrizky-a-vyustky/sdl
SDL 4 1000 D;200;275;192;1000;4;2;Vyúsť;se štěrbinovým výtokem vzduchu, počet slotů - 4, délka vyústi 1000, samostatná čelní deska;MANDÍK;SDL 4 1000 D;http://www.mandik.cz/produktova-rada/distribucni-elementy/mrizky-a-vyustky/sdl
SDL 4 1100 D;200;275;192;1100;4;2;Vyúsť;se štěrbinovým výtokem vzduchu, počet slotů - 4, délka vyústi 1100, samostatná čelní deska;MANDÍK;SDL 4 1100 D;http://www.mandik.cz/produktova-rada/distribucni-elementy/mrizky-a-vyustky/sdl
SDL 4 1200 D;200;275;192;1200;4;2;Vyúsť;se štěrbinovým výtokem vzduchu, počet slotů - 4, délka vyústi 1200, samostatná čelní deska;MANDÍK;SDL 4 1200 D;http://www.mandik.cz/produktova-rada/distribucni-elementy/mrizky-a-vyustky/sdl
SDL 4 1300 D;200;275;192;1300;4;2;Vyúsť;se štěrbinovým výtokem vzduchu, počet slotů - 4, délka vyústi 1300, samostatná čelní deska;MANDÍK;SDL 4 1300 D;http://www.mandik.cz/produktova-rada/distribucni-elementy/mrizky-a-vyustky/sdl
SDL 4 1400 D;200;275;192;1400;4;2;Vyúsť;se štěrbinovým výtokem vzduchu, počet slotů - 4, délka vyústi 1400, samostatná čelní deska;MANDÍK;SDL 4 1400 D;http://www.mandik.cz/produktova-rada/distribucni-elementy/mrizky-a-vyustky/sdl
SDL 4 1500 D;200;275;192;1500;4;2;Vyúsť;se štěrbinovým výtokem vzduchu, počet slotů - 4, délka vyústi 1500, samostatná čelní deska;MANDÍK;SDL 4 1500 D;http://www.mandik.cz/produktova-rada/distribucni-elementy/mrizky-a-vyustky/sdl
SDL 4 1600 D;200;275;192;1600;4;3;Vyúsť;se štěrbinovým výtokem vzduchu, počet slotů - 4, délka vyústi 1600, samostatná čelní deska;MANDÍK;SDL 4 1600 D;http://www.mandik.cz/produktova-rada/distribucni-elementy/mrizky-a-vyustky/sdl
SDL 4 1700 D;200;275;192;1700;4;3;Vyúsť;se štěrbinovým výtokem vzduchu, počet slotů - 4, délka vyústi 1700, samostatná čelní deska;MANDÍK;SDL 4 1700 D;http://www.mandik.cz/produktova-rada/distribucni-elementy/mrizky-a-vyustky/sdl
SDL 4 1800 D;200;275;192;1800;4;3;Vyúsť;se štěrbinovým výtokem vzduchu, počet slotů - 4, délka vyústi 1800, samostatná čelní deska;MANDÍK;SDL 4 1800 D;http://www.mandik.cz/produktova-rada/distribucni-elementy/mrizky-a-vyustky/sdl
SDL 4 1900 D;200;275;192;1900;4;3;Vyúsť;se štěrbinovým výtokem vzduchu, počet slotů - 4, délka vyústi 1900, samostatná čelní deska;MANDÍK;SDL 4 1900 D;http://www.mandik.cz/produktova-rada/distribucni-elementy/mrizky-a-vyustky/sdl
SDL 4 2000 D;200;275;192;2000;4;3;Vyúsť;se štěrbinovým výtokem vzduchu, počet slotů - 4, délka vyústi 2000, samostatná čelní deska;MANDÍK;SDL 4 2000 D;http://www.mandik.cz/produktova-rada/distribucni-elementy/mrizky-a-vyustky/sdl
