;LEITUNG_DURCHMESSER##HVAC_DUCT_SIZE##MILLIMETERS;Nenngröße##LENGTH##MILLIMETERS;Lamellenanzahl##LENGTH##MILLIMETERS;Beschreibung##OTHER##;Typenkommentare##OTHER##;Hersteller##OTHER##;Modell##OTHER##;URL##OTHER##;Frontplatte##OTHER##;Quadratische Frontplatte##OTHER##;Anschluss von oben##OTHER##
VVM 300 C/V/P/8;160;300;8;Anemostat;Frontplatte eckig, 300mm, horizontaler Anschluss, Anzahl von Lamellen 8, Zuluft, ohne Regelklappe;MANDÍK;VVM 300 C/V/P/8;https://www.mandik.cz/produktreihe/luftdurchlasse/anemostate/vvm;0;1;0
VVM 300 C/V/P/8/R;160;300;8;Anemostat;Frontplatte eckig, 300mm, horizontaler Anschluss, Anzahl von Lamellen 8, Zuluft, mit Regelklappe;MANDÍK;VVM 300 C/V/P/8/R;https://www.mandik.cz/produktreihe/luftdurchlasse/anemostate/vvm;0;1;0
VVM 300 C/S/P/8;160;300;8;Anemostat;Frontplatte eckig, 300mm, vertikaler Anschluss, Anzahl von Lamellen 8, Zuluft, ohne Regelklappe;MANDÍK;VVM 300 C/S/P/8;https://www.mandik.cz/produktreihe/luftdurchlasse/anemostate/vvm;0;1;1
VVM 300 C/S/P/8/R;160;300;8;Anemostat;Frontplatte eckig, 300mm, vertikaler Anschluss, Anzahl von Lamellen 8, Zuluft, mit Regelklappe;MANDÍK;VVM 300 C/S/P/8/R;https://www.mandik.cz/produktreihe/luftdurchlasse/anemostate/vvm;0;1;1
VVM 400 C/V/P/16;200;400;16;Anemostat;Frontplatte eckig, 400mm, horizontaler Anschluss, Anzahl von Lamellen 16, Zuluft, ohne Regelklappe;MANDÍK;VVM 400 C/V/P/16;https://www.mandik.cz/produktreihe/luftdurchlasse/anemostate/vvm;0;1;0
VVM 400 C/V/P/16/R;200;400;16;Anemostat;Frontplatte eckig, 400mm, horizontaler Anschluss, Anzahl von Lamellen 16, Zuluft, mit Regelklappe;MANDÍK;VVM 400 C/V/P/16/R;https://www.mandik.cz/produktreihe/luftdurchlasse/anemostate/vvm;0;1;0
VVM 400 C/S/P/16;200;400;16;Anemostat;Frontplatte eckig, 400mm, vertikaler Anschluss, Anzahl von Lamellen 16, Zuluft, ohne Regelklappe;MANDÍK;VVM 400 C/S/P/16;https://www.mandik.cz/produktreihe/luftdurchlasse/anemostate/vvm;0;1;1
VVM 400 C/S/P/16/R;200;400;16;Anemostat;Frontplatte eckig, 400mm, vertikaler Anschluss, Anzahl von Lamellen 16, Zuluft, mit Regelklappe;MANDÍK;VVM 400 C/S/P/16/R;https://www.mandik.cz/produktreihe/luftdurchlasse/anemostate/vvm;0;1;1
VVM 500 C/V/P/16;200;500;16;Anemostat;Frontplatte eckig, 500mm, horizontaler Anschluss, Anzahl von Lamellen 16, Zuluft, ohne Regelklappe;MANDÍK;VVM 500 C/V/P/16;https://www.mandik.cz/produktreihe/luftdurchlasse/anemostate/vvm;0;1;0
VVM 500 C/V/P/24;200;500;24;Anemostat;Frontplatte eckig, 500mm, horizontaler Anschluss, Anzahl von Lamellen 24, Zuluft, ohne Regelklappe;MANDÍK;VVM 500 C/V/P/24;https://www.mandik.cz/produktreihe/luftdurchlasse/anemostate/vvm;0;1;0
VVM 500 C/V/P/16/R;200;500;16;Anemostat;Frontplatte eckig, 500mm, horizontaler Anschluss, Anzahl von Lamellen 16, Zuluft, mit Regelklappe;MANDÍK;VVM 500 C/V/P/16/R;https://www.mandik.cz/produktreihe/luftdurchlasse/anemostate/vvm;0;1;0
VVM 500 C/V/P/24/R;200;500;24;Anemostat;Frontplatte eckig, 500mm, horizontaler Anschluss, Anzahl von Lamellen 24, Zuluft, mit Regelklappe;MANDÍK;VVM 500 C/V/P/24/R;https://www.mandik.cz/produktreihe/luftdurchlasse/anemostate/vvm;0;1;0
VVM 500 C/S/P/16;200;500;16;Anemostat;Frontplatte eckig, 500mm, vertikaler Anschluss, Anzahl von Lamellen 16, Zuluft, ohne Regelklappe;MANDÍK;VVM 500 C/S/P/16;https://www.mandik.cz/produktreihe/luftdurchlasse/anemostate/vvm;0;1;1
VVM 500 C/S/P/24;200;500;24;Anemostat;Frontplatte eckig, 500mm, vertikaler Anschluss, Anzahl von Lamellen 24, Zuluft, ohne Regelklappe;MANDÍK;VVM 500 C/S/P/24;https://www.mandik.cz/produktreihe/luftdurchlasse/anemostate/vvm;0;1;1
VVM 500 C/S/P/16/R;200;500;16;Anemostat;Frontplatte eckig, 500mm, vertikaler Anschluss, Anzahl von Lamellen 16, Zuluft, mit Regelklappe;MANDÍK;VVM 500 C/S/P/16/R;https://www.mandik.cz/produktreihe/luftdurchlasse/anemostate/vvm;0;1;1
VVM 500 C/S/P/24/R;200;500;24;Anemostat;Frontplatte eckig, 500mm, vertikaler Anschluss, Anzahl von Lamellen 24, Zuluft, mit Regelklappe;MANDÍK;VVM 500 C/S/P/24/R;https://www.mandik.cz/produktreihe/luftdurchlasse/anemostate/vvm;0;1;1
VVM 600 C/V/P/16;200;600;16;Anemostat;Frontplatte eckig, 600mm, horizontaler Anschluss, Anzahl von Lamellen 16, Zuluft, ohne Regelklappe;MANDÍK;VVM 600 C/V/P/16;https://www.mandik.cz/produktreihe/luftdurchlasse/anemostate/vvm;0;1;0
VVM 600 C/V/P/24;250;600;24;Anemostat;Frontplatte eckig, 600mm, horizontaler Anschluss, Anzahl von Lamellen 24, Zuluft, ohne Regelklappe;MANDÍK;VVM 600 C/V/P/24;https://www.mandik.cz/produktreihe/luftdurchlasse/anemostate/vvm;0;1;0
VVM 600 C/V/P/48;250;600;48;Anemostat;Frontplatte eckig, 600mm, horizontaler Anschluss, Anzahl von Lamellen 48, Zuluft, ohne Regelklappe;MANDÍK;VVM 600 C/V/P/48;https://www.mandik.cz/produktreihe/luftdurchlasse/anemostate/vvm;0;1;0
VVM 600 C/V/P/16/R;200;600;16;Anemostat;Frontplatte eckig, 600mm, horizontaler Anschluss, Anzahl von Lamellen 16, Zuluft, mit Regelklappe;MANDÍK;VVM 600 C/V/P/16/R;https://www.mandik.cz/produktreihe/luftdurchlasse/anemostate/vvm;0;1;0
VVM 600 C/V/P/24/R;250;600;24;Anemostat;Frontplatte eckig, 600mm, horizontaler Anschluss, Anzahl von Lamellen 24, Zuluft, mit Regelklappe;MANDÍK;VVM 600 C/V/P/24/R;https://www.mandik.cz/produktreihe/luftdurchlasse/anemostate/vvm;0;1;0
VVM 600 C/V/P/48/R;250;600;48;Anemostat;Frontplatte eckig, 600mm, horizontaler Anschluss, Anzahl von Lamellen 48, Zuluft, mit Regelklappe;MANDÍK;VVM 600 C/V/P/48/R;https://www.mandik.cz/produktreihe/luftdurchlasse/anemostate/vvm;0;1;0
VVM 600 C/S/P/16;200;600;16;Anemostat;Frontplatte eckig, 600mm, vertikaler Anschluss, Anzahl von Lamellen 16, Zuluft, ohne Regelklappe;MANDÍK;VVM 600 C/S/P/16;https://www.mandik.cz/produktreihe/luftdurchlasse/anemostate/vvm;0;1;1
VVM 600 C/S/P/24;250;600;24;Anemostat;Frontplatte eckig, 600mm, vertikaler Anschluss, Anzahl von Lamellen 24, Zuluft, ohne Regelklappe;MANDÍK;VVM 600 C/S/P/24;https://www.mandik.cz/produktreihe/luftdurchlasse/anemostate/vvm;0;1;1
VVM 600 C/S/P/48;250;600;48;Anemostat;Frontplatte eckig, 600mm, vertikaler Anschluss, Anzahl von Lamellen 48, Zuluft, ohne Regelklappe;MANDÍK;VVM 600 C/S/P/48;https://www.mandik.cz/produktreihe/luftdurchlasse/anemostate/vvm;0;1;1
VVM 600 C/S/P/16/R;200;600;16;Anemostat;Frontplatte eckig, 600mm, vertikaler Anschluss, Anzahl von Lamellen 16, Zuluft, mit Regelklappe;MANDÍK;VVM 600 C/S/P/16/R;https://www.mandik.cz/produktreihe/luftdurchlasse/anemostate/vvm;0;1;1
VVM 600 C/S/P/24/R;250;600;24;Anemostat;Frontplatte eckig, 600mm, vertikaler Anschluss, Anzahl von Lamellen 24, Zuluft, mit Regelklappe;MANDÍK;VVM 600 C/S/P/24/R;https://www.mandik.cz/produktreihe/luftdurchlasse/anemostate/vvm;0;1;1
VVM 600 C/S/P/48/R;250;600;48;Anemostat;Frontplatte eckig, 600mm, vertikaler Anschluss, Anzahl von Lamellen 48, Zuluft, mit Regelklappe;MANDÍK;VVM 600 C/S/P/48/R;https://www.mandik.cz/produktreihe/luftdurchlasse/anemostate/vvm;0;1;1
VVM 625 C/V/P/16;200;625;16;Anemostat;Frontplatte eckig, 625mm, horizontaler Anschluss, Anzahl von Lamellen 16, Zuluft, ohne Regelklappe;MANDÍK;VVM 625 C/V/P/16;https://www.mandik.cz/produktreihe/luftdurchlasse/anemostate/vvm;0;1;0
VVM 625 C/V/P/24;250;625;24;Anemostat;Frontplatte eckig, 625mm, horizontaler Anschluss, Anzahl von Lamellen 24, Zuluft, ohne Regelklappe;MANDÍK;VVM 625 C/V/P/24;https://www.mandik.cz/produktreihe/luftdurchlasse/anemostate/vvm;0;1;0
VVM 625 C/V/P/48;250;625;48;Anemostat;Frontplatte eckig, 625mm, horizontaler Anschluss, Anzahl von Lamellen 48, Zuluft, ohne Regelklappe;MANDÍK;VVM 625 C/V/P/48;https://www.mandik.cz/produktreihe/luftdurchlasse/anemostate/vvm;0;1;0
VVM 625 C/V/P/16/R;200;625;16;Anemostat;Frontplatte eckig, 625mm, horizontaler Anschluss, Anzahl von Lamellen 16, Zuluft, mit Regelklappe;MANDÍK;VVM 625 C/V/P/16/R;https://www.mandik.cz/produktreihe/luftdurchlasse/anemostate/vvm;0;1;0
VVM 625 C/V/P/24/R;250;625;24;Anemostat;Frontplatte eckig, 625mm, horizontaler Anschluss, Anzahl von Lamellen 24, Zuluft, mit Regelklappe;MANDÍK;VVM 625 C/V/P/24/R;https://www.mandik.cz/produktreihe/luftdurchlasse/anemostate/vvm;0;1;0
VVM 625 C/V/P/48/R;250;625;48;Anemostat;Frontplatte eckig, 625mm, horizontaler Anschluss, Anzahl von Lamellen 48, Zuluft, mit Regelklappe;MANDÍK;VVM 625 C/V/P/48/R;https://www.mandik.cz/produktreihe/luftdurchlasse/anemostate/vvm;0;1;0
VVM 625 C/S/P/16;200;625;16;Anemostat;Frontplatte eckig, 625mm, vertikaler Anschluss, Anzahl von Lamellen 16, Zuluft, ohne Regelklappe;MANDÍK;VVM 625 C/S/P/16;https://www.mandik.cz/produktreihe/luftdurchlasse/anemostate/vvm;0;1;1
VVM 625 C/S/P/24;250;625;24;Anemostat;Frontplatte eckig, 625mm, vertikaler Anschluss, Anzahl von Lamellen 24, Zuluft, ohne Regelklappe;MANDÍK;VVM 625 C/S/P/24;https://www.mandik.cz/produktreihe/luftdurchlasse/anemostate/vvm;0;1;1
VVM 625 C/S/P/48;250;625;48;Anemostat;Frontplatte eckig, 625mm, vertikaler Anschluss, Anzahl von Lamellen 48, Zuluft, ohne Regelklappe;MANDÍK;VVM 625 C/S/P/48;https://www.mandik.cz/produktreihe/luftdurchlasse/anemostate/vvm;0;1;1
VVM 625 C/S/P/16/R;200;625;16;Anemostat;Frontplatte eckig, 625mm, vertikaler Anschluss, Anzahl von Lamellen 16, Zuluft, mit Regelklappe;MANDÍK;VVM 625 C/S/P/16/R;https://www.mandik.cz/produktreihe/luftdurchlasse/anemostate/vvm;0;1;1
VVM 625 C/S/P/24/R;250;625;24;Anemostat;Frontplatte eckig, 625mm, vertikaler Anschluss, Anzahl von Lamellen 24, Zuluft, mit Regelklappe;MANDÍK;VVM 625 C/S/P/24/R;https://www.mandik.cz/produktreihe/luftdurchlasse/anemostate/vvm;0;1;1
VVM 625 C/S/P/48/R;250;625;48;Anemostat;Frontplatte eckig, 625mm, vertikaler Anschluss, Anzahl von Lamellen 48, Zuluft, mit Regelklappe;MANDÍK;VVM 625 C/S/P/48/R;https://www.mandik.cz/produktreihe/luftdurchlasse/anemostate/vvm;0;1;1
VVM 825 C/V/P/72;315;825;72;Anemostat;Frontplatte eckig, 825mm, horizontaler Anschluss, Anzahl von Lamellen 72, Zuluft, ohne Regelklappe;MANDÍK;VVM 825 C/V/P/72;https://www.mandik.cz/produktreihe/luftdurchlasse/anemostate/vvm;0;1;0
VVM 825 C/V/P/72/R;315;825;72;Anemostat;Frontplatte eckig, 825mm, horizontaler Anschluss, Anzahl von Lamellen 72, Zuluft, mit Regelklappe;MANDÍK;VVM 825 C/V/P/72/R;https://www.mandik.cz/produktreihe/luftdurchlasse/anemostate/vvm;0;1;0
VVM 825 C/S/P/72;315;825;72;Anemostat;Frontplatte eckig, 825mm, vertikaler Anschluss, Anzahl von Lamellen 72, Zuluft, ohne Regelklappe;MANDÍK;VVM 825 C/S/P/72;https://www.mandik.cz/produktreihe/luftdurchlasse/anemostate/vvm;0;1;1
VVM 825 C/S/P/72/R;315;825;72;Anemostat;Frontplatte eckig, 825mm, vertikaler Anschluss, Anzahl von Lamellen 72, Zuluft, mit Regelklappe;MANDÍK;VVM 825 C/S/P/72/R;https://www.mandik.cz/produktreihe/luftdurchlasse/anemostate/vvm;0;1;1
VVM 300 C/8 čd Zuluft;160;300;8;Anemostat;Frontplatte eckig, 300mm, Anzahl von Lamellen 8, ohne Regelklappe;MANDÍK;VVM 300 C/8 čd Zuluft;https://www.mandik.cz/produktreihe/luftdurchlasse/anemostate/vvm;1;1;1
VVM 400 C/16 čd Zuluft;200;400;16;Anemostat;Frontplatte eckig, 400mm, Anzahl von Lamellen 16, ohne Regelklappe;MANDÍK;VVM 400 C/16 čd Zuluft;https://www.mandik.cz/produktreihe/luftdurchlasse/anemostate/vvm;1;1;1
VVM 500 C/16 čd Zuluft;200;500;16;Anemostat;Frontplatte eckig, 500mm, Anzahl von Lamellen 16, ohne Regelklappe;MANDÍK;VVM 500 C/16 čd Zuluft;https://www.mandik.cz/produktreihe/luftdurchlasse/anemostate/vvm;1;1;1
VVM 600 C/16 čd Zuluft;200;600;16;Anemostat;Frontplatte eckig, 600mm, Anzahl von Lamellen 16, ohne Regelklappe;MANDÍK;VVM 600 C/16 čd Zuluft;https://www.mandik.cz/produktreihe/luftdurchlasse/anemostate/vvm;1;1;1
VVM 625 C/16 čd Zuluft;200;625;16;Anemostat;Frontplatte eckig, 625mm, Anzahl von Lamellen 16, ohne Regelklappe;MANDÍK;VVM 625 C/16 čd Zuluft;https://www.mandik.cz/produktreihe/luftdurchlasse/anemostate/vvm;1;1;1
VVM 500 C/24 čd Zuluft;200;500;24;Anemostat;Frontplatte eckig, 500mm, Anzahl von Lamellen 24, ohne Regelklappe;MANDÍK;VVM 500 C/24 čd Zuluft;https://www.mandik.cz/produktreihe/luftdurchlasse/anemostate/vvm;1;1;1
VVM 600 C/24 čd Zuluft;250;600;24;Anemostat;Frontplatte eckig, 600mm, Anzahl von Lamellen 24, ohne Regelklappe;MANDÍK;VVM 600 C/24 čd Zuluft;https://www.mandik.cz/produktreihe/luftdurchlasse/anemostate/vvm;1;1;1
VVM 625 C/24 čd Zuluft;250;625;24;Anemostat;Frontplatte eckig, 625mm, Anzahl von Lamellen 24, ohne Regelklappe;MANDÍK;VVM 625 C/24 čd Zuluft;https://www.mandik.cz/produktreihe/luftdurchlasse/anemostate/vvm;1;1;1
VVM 600 C/48 čd Zuluft;250;600;48;Anemostat;Frontplatte eckig, 600mm, Anzahl von Lamellen 48, ohne Regelklappe;MANDÍK;VVM 600 C/48 čd Zuluft;https://www.mandik.cz/produktreihe/luftdurchlasse/anemostate/vvm;1;1;1
VVM 625 C/48 čd Zuluft;250;625;48;Anemostat;Frontplatte eckig, 625mm, Anzahl von Lamellen 48, ohne Regelklappe;MANDÍK;VVM 625 C/48 čd Zuluft;https://www.mandik.cz/produktreihe/luftdurchlasse/anemostate/vvm;1;1;1
VVM 825 C/72 čd Zuluft;315;825;72;Anemostat;Frontplatte eckig, 825mm, Anzahl von Lamellen 72, ohne Regelklappe;MANDÍK;VVM 825 C/72 čd Zuluft;https://www.mandik.cz/produktreihe/luftdurchlasse/anemostate/vvm;1;1;1
VVM 300 K/V/P/8;160;300;8;Anemostat;runde Frontplatte, 300mm, horizontaler Anschluss, Anzahl von Lamellen 8, Zuluft, ohne Regelklappe;MANDÍK;VVM 300 K/V/P/8;https://www.mandik.cz/produktreihe/luftdurchlasse/anemostate/vvm;0;0;0
VVM 300 K/V/P/8/R;160;300;8;Anemostat;runde Frontplatte, 300mm, horizontaler Anschluss, Anzahl von Lamellen 8, Zuluft, mit Regelklappe;MANDÍK;VVM 300 K/V/P/8/R;https://www.mandik.cz/produktreihe/luftdurchlasse/anemostate/vvm;0;0;0
VVM 300 K/S/P/8;160;300;8;Anemostat;runde Frontplatte, 300mm, vertikaler Anschluss, Anzahl von Lamellen 8, Zuluft, ohne Regelklappe;MANDÍK;VVM 300 K/S/P/8;https://www.mandik.cz/produktreihe/luftdurchlasse/anemostate/vvm;0;0;1
VVM 300 K/S/P/8/R;160;300;8;Anemostat;runde Frontplatte, 300mm, vertikaler Anschluss, Anzahl von Lamellen 8, Zuluft, mit Regelklappe;MANDÍK;VVM 300 K/S/P/8/R;https://www.mandik.cz/produktreihe/luftdurchlasse/anemostate/vvm;0;0;1
VVM 400 K/V/P/16;200;400;16;Anemostat;runde Frontplatte, 400mm, horizontaler Anschluss, Anzahl von Lamellen 16, Zuluft, ohne Regelklappe;MANDÍK;VVM 400 K/V/P/16;https://www.mandik.cz/produktreihe/luftdurchlasse/anemostate/vvm;0;0;0
VVM 400 K/V/P/16/R;200;400;16;Anemostat;runde Frontplatte, 400mm, horizontaler Anschluss, Anzahl von Lamellen 16, Zuluft, mit Regelklappe;MANDÍK;VVM 400 K/V/P/16/R;https://www.mandik.cz/produktreihe/luftdurchlasse/anemostate/vvm;0;0;0
VVM 400 K/S/P/16;200;400;16;Anemostat;runde Frontplatte, 400mm, vertikaler Anschluss, Anzahl von Lamellen 16, Zuluft, ohne Regelklappe;MANDÍK;VVM 400 K/S/P/16;https://www.mandik.cz/produktreihe/luftdurchlasse/anemostate/vvm;0;0;1
VVM 400 K/S/P/16/R;200;400;16;Anemostat;runde Frontplatte, 400mm, vertikaler Anschluss, Anzahl von Lamellen 16, Zuluft, mit Regelklappe;MANDÍK;VVM 400 K/S/P/16/R;https://www.mandik.cz/produktreihe/luftdurchlasse/anemostate/vvm;0;0;1
VVM 500 K/V/P/16;200;500;16;Anemostat;runde Frontplatte, 500mm, horizontaler Anschluss, Anzahl von Lamellen 16, Zuluft, ohne Regelklappe;MANDÍK;VVM 500 K/V/P/16;https://www.mandik.cz/produktreihe/luftdurchlasse/anemostate/vvm;0;0;0
VVM 500 K/V/P/24;200;500;24;Anemostat;runde Frontplatte, 500mm, horizontaler Anschluss, Anzahl von Lamellen 24, Zuluft, ohne Regelklappe;MANDÍK;VVM 500 K/V/P/24;https://www.mandik.cz/produktreihe/luftdurchlasse/anemostate/vvm;0;0;0
VVM 500 K/V/P/16/R;200;500;16;Anemostat;runde Frontplatte, 500mm, horizontaler Anschluss, Anzahl von Lamellen 16, Zuluft, mit Regelklappe;MANDÍK;VVM 500 K/V/P/16/R;https://www.mandik.cz/produktreihe/luftdurchlasse/anemostate/vvm;0;0;0
VVM 500 K/V/P/24/R;200;500;24;Anemostat;runde Frontplatte, 500mm, horizontaler Anschluss, Anzahl von Lamellen 24, Zuluft, mit Regelklappe;MANDÍK;VVM 500 K/V/P/24/R;https://www.mandik.cz/produktreihe/luftdurchlasse/anemostate/vvm;0;0;0
VVM 500 K/S/P/16;200;500;16;Anemostat;runde Frontplatte, 500mm, vertikaler Anschluss, Anzahl von Lamellen 16, Zuluft, ohne Regelklappe;MANDÍK;VVM 500 K/S/P/16;https://www.mandik.cz/produktreihe/luftdurchlasse/anemostate/vvm;0;0;1
VVM 500 K/S/P/24;200;500;24;Anemostat;runde Frontplatte, 500mm, vertikaler Anschluss, Anzahl von Lamellen 24, Zuluft, ohne Regelklappe;MANDÍK;VVM 500 K/S/P/24;https://www.mandik.cz/produktreihe/luftdurchlasse/anemostate/vvm;0;0;1
VVM 500 K/S/P/16/R;200;500;16;Anemostat;runde Frontplatte, 500mm, vertikaler Anschluss, Anzahl von Lamellen 16, Zuluft, mit Regelklappe;MANDÍK;VVM 500 K/S/P/16/R;https://www.mandik.cz/produktreihe/luftdurchlasse/anemostate/vvm;0;0;1
VVM 500 K/S/P/24/R;200;500;24;Anemostat;runde Frontplatte, 500mm, vertikaler Anschluss, Anzahl von Lamellen 24, Zuluft, mit Regelklappe;MANDÍK;VVM 500 K/S/P/24/R;https://www.mandik.cz/produktreihe/luftdurchlasse/anemostate/vvm;0;0;1
VVM 600 K/V/P/16;200;600;16;Anemostat;runde Frontplatte, 600mm, horizontaler Anschluss, Anzahl von Lamellen 16, Zuluft, ohne Regelklappe;MANDÍK;VVM 600 K/V/P/16;https://www.mandik.cz/produktreihe/luftdurchlasse/anemostate/vvm;0;0;0
VVM 600 K/V/P/24;250;600;24;Anemostat;runde Frontplatte, 600mm, horizontaler Anschluss, Anzahl von Lamellen 24, Zuluft, ohne Regelklappe;MANDÍK;VVM 600 K/V/P/24;https://www.mandik.cz/produktreihe/luftdurchlasse/anemostate/vvm;0;0;0
VVM 600 K/V/P/48;250;600;48;Anemostat;runde Frontplatte, 600mm, horizontaler Anschluss, Anzahl von Lamellen 48, Zuluft, ohne Regelklappe;MANDÍK;VVM 600 K/V/P/48;https://www.mandik.cz/produktreihe/luftdurchlasse/anemostate/vvm;0;0;0
VVM 600 K/V/P/16/R;200;600;16;Anemostat;runde Frontplatte, 600mm, horizontaler Anschluss, Anzahl von Lamellen 16, Zuluft, mit Regelklappe;MANDÍK;VVM 600 K/V/P/16/R;https://www.mandik.cz/produktreihe/luftdurchlasse/anemostate/vvm;0;0;0
VVM 600 K/V/P/24/R;250;600;24;Anemostat;runde Frontplatte, 600mm, horizontaler Anschluss, Anzahl von Lamellen 24, Zuluft, mit Regelklappe;MANDÍK;VVM 600 K/V/P/24/R;https://www.mandik.cz/produktreihe/luftdurchlasse/anemostate/vvm;0;0;0
VVM 600 K/V/P/48/R;250;600;48;Anemostat;runde Frontplatte, 600mm, horizontaler Anschluss, Anzahl von Lamellen 48, Zuluft, mit Regelklappe;MANDÍK;VVM 600 K/V/P/48/R;https://www.mandik.cz/produktreihe/luftdurchlasse/anemostate/vvm;0;0;0
VVM 600 K/S/P/16;200;600;16;Anemostat;runde Frontplatte, 600mm, vertikaler Anschluss, Anzahl von Lamellen 16, Zuluft, ohne Regelklappe;MANDÍK;VVM 600 K/S/P/16;https://www.mandik.cz/produktreihe/luftdurchlasse/anemostate/vvm;0;0;1
VVM 600 K/S/P/24;250;600;24;Anemostat;runde Frontplatte, 600mm, vertikaler Anschluss, Anzahl von Lamellen 24, Zuluft, ohne Regelklappe;MANDÍK;VVM 600 K/S/P/24;https://www.mandik.cz/produktreihe/luftdurchlasse/anemostate/vvm;0;0;1
VVM 600 K/S/P/48;250;600;48;Anemostat;runde Frontplatte, 600mm, vertikaler Anschluss, Anzahl von Lamellen 48, Zuluft, ohne Regelklappe;MANDÍK;VVM 600 K/S/P/48;https://www.mandik.cz/produktreihe/luftdurchlasse/anemostate/vvm;0;0;1
VVM 600 K/S/P/16/R;200;600;16;Anemostat;runde Frontplatte, 600mm, vertikaler Anschluss, Anzahl von Lamellen 16, Zuluft, mit Regelklappe;MANDÍK;VVM 600 K/S/P/16/R;https://www.mandik.cz/produktreihe/luftdurchlasse/anemostate/vvm;0;0;1
VVM 600 K/S/P/24/R;250;600;24;Anemostat;runde Frontplatte, 600mm, vertikaler Anschluss, Anzahl von Lamellen 24, Zuluft, mit Regelklappe;MANDÍK;VVM 600 K/S/P/24/R;https://www.mandik.cz/produktreihe/luftdurchlasse/anemostate/vvm;0;0;1
VVM 600 K/S/P/48/R;250;600;48;Anemostat;runde Frontplatte, 600mm, vertikaler Anschluss, Anzahl von Lamellen 48, Zuluft, mit Regelklappe;MANDÍK;VVM 600 K/S/P/48/R;https://www.mandik.cz/produktreihe/luftdurchlasse/anemostate/vvm;0;0;1
VVM 625 K/V/P/16;200;625;16;Anemostat;runde Frontplatte, 625mm, horizontaler Anschluss, Anzahl von Lamellen 16, Zuluft, ohne Regelklappe;MANDÍK;VVM 625 K/V/P/16;https://www.mandik.cz/produktreihe/luftdurchlasse/anemostate/vvm;0;0;0
VVM 625 K/V/P/24;250;625;24;Anemostat;runde Frontplatte, 625mm, horizontaler Anschluss, Anzahl von Lamellen 24, Zuluft, ohne Regelklappe;MANDÍK;VVM 625 K/V/P/24;https://www.mandik.cz/produktreihe/luftdurchlasse/anemostate/vvm;0;0;0
VVM 625 K/V/P/48;250;625;48;Anemostat;runde Frontplatte, 625mm, horizontaler Anschluss, Anzahl von Lamellen 48, Zuluft, ohne Regelklappe;MANDÍK;VVM 625 K/V/P/48;https://www.mandik.cz/produktreihe/luftdurchlasse/anemostate/vvm;0;0;0
VVM 625 K/V/P/16/R;200;625;16;Anemostat;runde Frontplatte, 625mm, horizontaler Anschluss, Anzahl von Lamellen 16, Zuluft, mit Regelklappe;MANDÍK;VVM 625 K/V/P/16/R;https://www.mandik.cz/produktreihe/luftdurchlasse/anemostate/vvm;0;0;0
VVM 625 K/V/P/24/R;250;625;24;Anemostat;runde Frontplatte, 625mm, horizontaler Anschluss, Anzahl von Lamellen 24, Zuluft, mit Regelklappe;MANDÍK;VVM 625 K/V/P/24/R;https://www.mandik.cz/produktreihe/luftdurchlasse/anemostate/vvm;0;0;0
VVM 625 K/V/P/48/R;250;625;48;Anemostat;runde Frontplatte, 625mm, horizontaler Anschluss, Anzahl von Lamellen 48, Zuluft, mit Regelklappe;MANDÍK;VVM 625 K/V/P/48/R;https://www.mandik.cz/produktreihe/luftdurchlasse/anemostate/vvm;0;0;0
VVM 625 K/S/P/16;200;625;16;Anemostat;runde Frontplatte, 625mm, vertikaler Anschluss, Anzahl von Lamellen 16, Zuluft, ohne Regelklappe;MANDÍK;VVM 625 K/S/P/16;https://www.mandik.cz/produktreihe/luftdurchlasse/anemostate/vvm;0;0;1
VVM 625 K/S/P/24;250;625;24;Anemostat;runde Frontplatte, 625mm, vertikaler Anschluss, Anzahl von Lamellen 24, Zuluft, ohne Regelklappe;MANDÍK;VVM 625 K/S/P/24;https://www.mandik.cz/produktreihe/luftdurchlasse/anemostate/vvm;0;0;1
VVM 625 K/S/P/48;250;625;48;Anemostat;runde Frontplatte, 625mm, vertikaler Anschluss, Anzahl von Lamellen 48, Zuluft, ohne Regelklappe;MANDÍK;VVM 625 K/S/P/48;https://www.mandik.cz/produktreihe/luftdurchlasse/anemostate/vvm;0;0;1
VVM 625 K/S/P/16/R;200;625;16;Anemostat;runde Frontplatte, 625mm, vertikaler Anschluss, Anzahl von Lamellen 16, Zuluft, mit Regelklappe;MANDÍK;VVM 625 K/S/P/16/R;https://www.mandik.cz/produktreihe/luftdurchlasse/anemostate/vvm;0;0;1
VVM 625 K/S/P/24/R;250;625;24;Anemostat;runde Frontplatte, 625mm, vertikaler Anschluss, Anzahl von Lamellen 24, Zuluft, mit Regelklappe;MANDÍK;VVM 625 K/S/P/24/R;https://www.mandik.cz/produktreihe/luftdurchlasse/anemostate/vvm;0;0;1
VVM 625 K/S/P/48/R;250;625;48;Anemostat;runde Frontplatte, 625mm, vertikaler Anschluss, Anzahl von Lamellen 48, Zuluft, mit Regelklappe;MANDÍK;VVM 625 K/S/P/48/R;https://www.mandik.cz/produktreihe/luftdurchlasse/anemostate/vvm;0;0;1
VVM 825 K/V/P/72;315;825;72;Anemostat;runde Frontplatte, 825mm, horizontaler Anschluss, Anzahl von Lamellen 72, Zuluft, ohne Regelklappe;MANDÍK;VVM 825 K/V/P/72;https://www.mandik.cz/produktreihe/luftdurchlasse/anemostate/vvm;0;0;0
VVM 825 K/V/P/72/R;315;825;72;Anemostat;runde Frontplatte, 825mm, horizontaler Anschluss, Anzahl von Lamellen 72, Zuluft, mit Regelklappe;MANDÍK;VVM 825 K/V/P/72/R;https://www.mandik.cz/produktreihe/luftdurchlasse/anemostate/vvm;0;0;0
VVM 825 K/S/P/72;315;825;72;Anemostat;runde Frontplatte, 825mm, vertikaler Anschluss, Anzahl von Lamellen 72, Zuluft, ohne Regelklappe;MANDÍK;VVM 825 K/S/P/72;https://www.mandik.cz/produktreihe/luftdurchlasse/anemostate/vvm;0;0;1
VVM 825 K/S/P/72/R;315;825;72;Anemostat;runde Frontplatte, 825mm, vertikaler Anschluss, Anzahl von Lamellen 72, Zuluft, mit Regelklappe;MANDÍK;VVM 825 K/S/P/72/R;https://www.mandik.cz/produktreihe/luftdurchlasse/anemostate/vvm;0;0;1
VVM 300 K/8 čd Zuluft;160;300;8;Anemostat;runde Frontplatte, 300mm, Anzahl von Lamellen 8, ohne Regelklappe;MANDÍK;VVM 300 K/8 čd Zuluft;https://www.mandik.cz/produktreihe/luftdurchlasse/anemostate/vvm;1;0;1
VVM 400 K/16 čd Zuluft;200;400;16;Anemostat;runde Frontplatte, 400mm, Anzahl von Lamellen 16, ohne Regelklappe;MANDÍK;VVM 400 K/16 čd Zuluft;https://www.mandik.cz/produktreihe/luftdurchlasse/anemostate/vvm;1;0;1
VVM 500 K/16 čd Zuluft;200;500;16;Anemostat;runde Frontplatte, 500mm, Anzahl von Lamellen 16, ohne Regelklappe;MANDÍK;VVM 500 K/16 čd Zuluft;https://www.mandik.cz/produktreihe/luftdurchlasse/anemostate/vvm;1;0;1
VVM 600 K/16 čd Zuluft;200;600;16;Anemostat;runde Frontplatte, 600mm, Anzahl von Lamellen 16, ohne Regelklappe;MANDÍK;VVM 600 K/16 čd Zuluft;https://www.mandik.cz/produktreihe/luftdurchlasse/anemostate/vvm;1;0;1
VVM 625 K/16 čd Zuluft;200;625;16;Anemostat;runde Frontplatte, 625mm, Anzahl von Lamellen 16, ohne Regelklappe;MANDÍK;VVM 625 K/16 čd Zuluft;https://www.mandik.cz/produktreihe/luftdurchlasse/anemostate/vvm;1;0;1
VVM 500 K/24 čd Zuluft;200;500;24;Anemostat;runde Frontplatte, 500mm, Anzahl von Lamellen 24, ohne Regelklappe;MANDÍK;VVM 500 K/24 čd Zuluft;https://www.mandik.cz/produktreihe/luftdurchlasse/anemostate/vvm;1;0;1
VVM 600 K/24 čd Zuluft;250;600;24;Anemostat;runde Frontplatte, 600mm, Anzahl von Lamellen 24, ohne Regelklappe;MANDÍK;VVM 600 K/24 čd Zuluft;https://www.mandik.cz/produktreihe/luftdurchlasse/anemostate/vvm;1;0;1
VVM 625 K/24 čd Zuluft;250;625;24;Anemostat;runde Frontplatte, 625mm, Anzahl von Lamellen 24, ohne Regelklappe;MANDÍK;VVM 625 K/24 čd Zuluft;https://www.mandik.cz/produktreihe/luftdurchlasse/anemostate/vvm;1;0;1
VVM 600 K/48 čd Zuluft;250;600;48;Anemostat;runde Frontplatte, 600mm, Anzahl von Lamellen 48, ohne Regelklappe;MANDÍK;VVM 600 K/48 čd Zuluft;https://www.mandik.cz/produktreihe/luftdurchlasse/anemostate/vvm;1;0;1
VVM 625 K/48 čd Zuluft;250;625;48;Anemostat;runde Frontplatte, 625mm, Anzahl von Lamellen 48, ohne Regelklappe;MANDÍK;VVM 625 K/48 čd Zuluft;https://www.mandik.cz/produktreihe/luftdurchlasse/anemostate/vvm;1;0;1
VVM 825 K/72 čd Zuluft;315;825;72;Anemostat;runde Frontplatte, 825mm, Anzahl von Lamellen 72, ohne Regelklappe;MANDÍK;VVM 825 K/72 čd Zuluft;https://www.mandik.cz/produktreihe/luftdurchlasse/anemostate/vvm;1;0;1
