;LEITUNG_DURCHMESSER##HVAC_DUCT_SIZE##MILLIMETERS;Nenngröße##LENGTH##MILLIMETERS;Lamellenanzahl##LENGTH##MILLIMETERS;Beschreibung##OTHER##;Typenkommentare##OTHER##;Hersteller##OTHER##;Modell##OTHER##;URL##OTHER##;Frontplatte##OTHER##;Quadratische Frontplatte##OTHER##;Anschluss von oben##OTHER##
VVM 300 C/V/O/8;160;300;8;Anemostat;Frontplatte eckig, 300mm, horizontaler Anschluss, Anzahl von Lamellen 8, Abluft, ohne Regelklappe;MANDÍK;VVM 300 C/V/O/8;https://www.mandik.cz/produktreihe/luftdurchlasse/anemostate/vvm;0;1;0
VVM 300 C/V/O/8/R;160;300;8;Anemostat;Frontplatte eckig, 300mm, horizontaler Anschluss, Anzahl von Lamellen 8, Abluft, mit Regelklappe;MANDÍK;VVM 300 C/V/O/8/R;https://www.mandik.cz/produktreihe/luftdurchlasse/anemostate/vvm;0;1;0
VVM 300 C/S/O/8;160;300;8;Anemostat;Frontplatte eckig, 300mm, vertikaler Anschluss, Anzahl von Lamellen 8, Abluft, ohne Regelklappe;MANDÍK;VVM 300 C/S/O/8;https://www.mandik.cz/produktreihe/luftdurchlasse/anemostate/vvm;0;1;1
VVM 300 C/S/O/8/R;160;300;8;Anemostat;Frontplatte eckig, 300mm, vertikaler Anschluss, Anzahl von Lamellen 8, Abluft, mit Regelklappe;MANDÍK;VVM 300 C/S/O/8/R;https://www.mandik.cz/produktreihe/luftdurchlasse/anemostate/vvm;0;1;1
VVM 400 C/V/O/16;200;400;16;Anemostat;Frontplatte eckig, 400mm, horizontaler Anschluss, Anzahl von Lamellen 16, Abluft, ohne Regelklappe;MANDÍK;VVM 400 C/V/O/16;https://www.mandik.cz/produktreihe/luftdurchlasse/anemostate/vvm;0;1;0
VVM 400 C/V/O/16/R;200;400;16;Anemostat;Frontplatte eckig, 400mm, horizontaler Anschluss, Anzahl von Lamellen 16, Abluft, mit Regelklappe;MANDÍK;VVM 400 C/V/O/16/R;https://www.mandik.cz/produktreihe/luftdurchlasse/anemostate/vvm;0;1;0
VVM 400 C/S/O/16;200;400;16;Anemostat;Frontplatte eckig, 400mm, vertikaler Anschluss, Anzahl von Lamellen 16, Abluft, ohne Regelklappe;MANDÍK;VVM 400 C/S/O/16;https://www.mandik.cz/produktreihe/luftdurchlasse/anemostate/vvm;0;1;1
VVM 400 C/S/O/16/R;200;400;16;Anemostat;Frontplatte eckig, 400mm, vertikaler Anschluss, Anzahl von Lamellen 16, Abluft, mit Regelklappe;MANDÍK;VVM 400 C/S/O/16/R;https://www.mandik.cz/produktreihe/luftdurchlasse/anemostate/vvm;0;1;1
VVM 500 C/V/O/16;200;500;16;Anemostat;Frontplatte eckig, 500mm, horizontaler Anschluss, Anzahl von Lamellen 16, Abluft, ohne Regelklappe;MANDÍK;VVM 500 C/V/O/16;https://www.mandik.cz/produktreihe/luftdurchlasse/anemostate/vvm;0;1;0
VVM 500 C/V/O/24;200;500;24;Anemostat;Frontplatte eckig, 500mm, horizontaler Anschluss, Anzahl von Lamellen 24, Abluft, ohne Regelklappe;MANDÍK;VVM 500 C/V/O/24;https://www.mandik.cz/produktreihe/luftdurchlasse/anemostate/vvm;0;1;0
VVM 500 C/V/O/16/R;200;500;16;Anemostat;Frontplatte eckig, 500mm, horizontaler Anschluss, Anzahl von Lamellen 16, Abluft, mit Regelklappe;MANDÍK;VVM 500 C/V/O/16/R;https://www.mandik.cz/produktreihe/luftdurchlasse/anemostate/vvm;0;1;0
VVM 500 C/V/O/24/R;200;500;24;Anemostat;Frontplatte eckig, 500mm, horizontaler Anschluss, Anzahl von Lamellen 24, Abluft, mit Regelklappe;MANDÍK;VVM 500 C/V/O/24/R;https://www.mandik.cz/produktreihe/luftdurchlasse/anemostate/vvm;0;1;0
VVM 500 C/S/O/16;200;500;16;Anemostat;Frontplatte eckig, 500mm, vertikaler Anschluss, Anzahl von Lamellen 16, Abluft, ohne Regelklappe;MANDÍK;VVM 500 C/S/O/16;https://www.mandik.cz/produktreihe/luftdurchlasse/anemostate/vvm;0;1;1
VVM 500 C/S/O/24;200;500;24;Anemostat;Frontplatte eckig, 500mm, vertikaler Anschluss, Anzahl von Lamellen 24, Abluft, ohne Regelklappe;MANDÍK;VVM 500 C/S/O/24;https://www.mandik.cz/produktreihe/luftdurchlasse/anemostate/vvm;0;1;1
VVM 500 C/S/O/16/R;200;500;16;Anemostat;Frontplatte eckig, 500mm, vertikaler Anschluss, Anzahl von Lamellen 16, Abluft, mit Regelklappe;MANDÍK;VVM 500 C/S/O/16/R;https://www.mandik.cz/produktreihe/luftdurchlasse/anemostate/vvm;0;1;1
VVM 500 C/S/O/24/R;200;500;24;Anemostat;Frontplatte eckig, 500mm, vertikaler Anschluss, Anzahl von Lamellen 24, Abluft, mit Regelklappe;MANDÍK;VVM 500 C/S/O/24/R;https://www.mandik.cz/produktreihe/luftdurchlasse/anemostate/vvm;0;1;1
VVM 600 C/V/O/16;200;600;16;Anemostat;Frontplatte eckig, 600mm, horizontaler Anschluss, Anzahl von Lamellen 16, Abluft, ohne Regelklappe;MANDÍK;VVM 600 C/V/O/16;https://www.mandik.cz/produktreihe/luftdurchlasse/anemostate/vvm;0;1;0
VVM 600 C/V/O/24;250;600;24;Anemostat;Frontplatte eckig, 600mm, horizontaler Anschluss, Anzahl von Lamellen 24, Abluft, ohne Regelklappe;MANDÍK;VVM 600 C/V/O/24;https://www.mandik.cz/produktreihe/luftdurchlasse/anemostate/vvm;0;1;0
VVM 600 C/V/O/48;250;600;48;Anemostat;Frontplatte eckig, 600mm, horizontaler Anschluss, Anzahl von Lamellen 48, Abluft, ohne Regelklappe;MANDÍK;VVM 600 C/V/O/48;https://www.mandik.cz/produktreihe/luftdurchlasse/anemostate/vvm;0;1;0
VVM 600 C/V/O/16/R;200;600;16;Anemostat;Frontplatte eckig, 600mm, horizontaler Anschluss, Anzahl von Lamellen 16, Abluft, mit Regelklappe;MANDÍK;VVM 600 C/V/O/16/R;https://www.mandik.cz/produktreihe/luftdurchlasse/anemostate/vvm;0;1;0
VVM 600 C/V/O/24/R;250;600;24;Anemostat;Frontplatte eckig, 600mm, horizontaler Anschluss, Anzahl von Lamellen 24, Abluft, mit Regelklappe;MANDÍK;VVM 600 C/V/O/24/R;https://www.mandik.cz/produktreihe/luftdurchlasse/anemostate/vvm;0;1;0
VVM 600 C/V/O/48/R;250;600;48;Anemostat;Frontplatte eckig, 600mm, horizontaler Anschluss, Anzahl von Lamellen 48, Abluft, mit Regelklappe;MANDÍK;VVM 600 C/V/O/48/R;https://www.mandik.cz/produktreihe/luftdurchlasse/anemostate/vvm;0;1;0
VVM 600 C/S/O/16;200;600;16;Anemostat;Frontplatte eckig, 600mm, vertikaler Anschluss, Anzahl von Lamellen 16, Abluft, ohne Regelklappe;MANDÍK;VVM 600 C/S/O/16;https://www.mandik.cz/produktreihe/luftdurchlasse/anemostate/vvm;0;1;1
VVM 600 C/S/O/24;250;600;24;Anemostat;Frontplatte eckig, 600mm, vertikaler Anschluss, Anzahl von Lamellen 24, Abluft, ohne Regelklappe;MANDÍK;VVM 600 C/S/O/24;https://www.mandik.cz/produktreihe/luftdurchlasse/anemostate/vvm;0;1;1
VVM 600 C/S/O/48;250;600;48;Anemostat;Frontplatte eckig, 600mm, vertikaler Anschluss, Anzahl von Lamellen 48, Abluft, ohne Regelklappe;MANDÍK;VVM 600 C/S/O/48;https://www.mandik.cz/produktreihe/luftdurchlasse/anemostate/vvm;0;1;1
VVM 600 C/S/O/16/R;200;600;16;Anemostat;Frontplatte eckig, 600mm, vertikaler Anschluss, Anzahl von Lamellen 16, Abluft, mit Regelklappe;MANDÍK;VVM 600 C/S/O/16/R;https://www.mandik.cz/produktreihe/luftdurchlasse/anemostate/vvm;0;1;1
VVM 600 C/S/O/24/R;250;600;24;Anemostat;Frontplatte eckig, 600mm, vertikaler Anschluss, Anzahl von Lamellen 24, Abluft, mit Regelklappe;MANDÍK;VVM 600 C/S/O/24/R;https://www.mandik.cz/produktreihe/luftdurchlasse/anemostate/vvm;0;1;1
VVM 600 C/S/O/48/R;250;600;48;Anemostat;Frontplatte eckig, 600mm, vertikaler Anschluss, Anzahl von Lamellen 48, Abluft, mit Regelklappe;MANDÍK;VVM 600 C/S/O/48/R;https://www.mandik.cz/produktreihe/luftdurchlasse/anemostate/vvm;0;1;1
VVM 625 C/V/O/16;200;625;16;Anemostat;Frontplatte eckig, 625mm, horizontaler Anschluss, Anzahl von Lamellen 16, Abluft, ohne Regelklappe;MANDÍK;VVM 625 C/V/O/16;https://www.mandik.cz/produktreihe/luftdurchlasse/anemostate/vvm;0;1;0
VVM 625 C/V/O/24;250;625;24;Anemostat;Frontplatte eckig, 625mm, horizontaler Anschluss, Anzahl von Lamellen 24, Abluft, ohne Regelklappe;MANDÍK;VVM 625 C/V/O/24;https://www.mandik.cz/produktreihe/luftdurchlasse/anemostate/vvm;0;1;0
VVM 625 C/V/O/48;250;625;48;Anemostat;Frontplatte eckig, 625mm, horizontaler Anschluss, Anzahl von Lamellen 48, Abluft, ohne Regelklappe;MANDÍK;VVM 625 C/V/O/48;https://www.mandik.cz/produktreihe/luftdurchlasse/anemostate/vvm;0;1;0
VVM 625 C/V/O/16/R;200;625;16;Anemostat;Frontplatte eckig, 625mm, horizontaler Anschluss, Anzahl von Lamellen 16, Abluft, mit Regelklappe;MANDÍK;VVM 625 C/V/O/16/R;https://www.mandik.cz/produktreihe/luftdurchlasse/anemostate/vvm;0;1;0
VVM 625 C/V/O/24/R;250;625;24;Anemostat;Frontplatte eckig, 625mm, horizontaler Anschluss, Anzahl von Lamellen 24, Abluft, mit Regelklappe;MANDÍK;VVM 625 C/V/O/24/R;https://www.mandik.cz/produktreihe/luftdurchlasse/anemostate/vvm;0;1;0
VVM 625 C/V/O/48/R;250;625;48;Anemostat;Frontplatte eckig, 625mm, horizontaler Anschluss, Anzahl von Lamellen 48, Abluft, mit Regelklappe;MANDÍK;VVM 625 C/V/O/48/R;https://www.mandik.cz/produktreihe/luftdurchlasse/anemostate/vvm;0;1;0
VVM 625 C/S/O/16;200;625;16;Anemostat;Frontplatte eckig, 625mm, vertikaler Anschluss, Anzahl von Lamellen 16, Abluft, ohne Regelklappe;MANDÍK;VVM 625 C/S/O/16;https://www.mandik.cz/produktreihe/luftdurchlasse/anemostate/vvm;0;1;1
VVM 625 C/S/O/24;250;625;24;Anemostat;Frontplatte eckig, 625mm, vertikaler Anschluss, Anzahl von Lamellen 24, Abluft, ohne Regelklappe;MANDÍK;VVM 625 C/S/O/24;https://www.mandik.cz/produktreihe/luftdurchlasse/anemostate/vvm;0;1;1
VVM 625 C/S/O/48;250;625;48;Anemostat;Frontplatte eckig, 625mm, vertikaler Anschluss, Anzahl von Lamellen 48, Abluft, ohne Regelklappe;MANDÍK;VVM 625 C/S/O/48;https://www.mandik.cz/produktreihe/luftdurchlasse/anemostate/vvm;0;1;1
VVM 625 C/S/O/16/R;200;625;16;Anemostat;Frontplatte eckig, 625mm, vertikaler Anschluss, Anzahl von Lamellen 16, Abluft, mit Regelklappe;MANDÍK;VVM 625 C/S/O/16/R;https://www.mandik.cz/produktreihe/luftdurchlasse/anemostate/vvm;0;1;1
VVM 625 C/S/O/24/R;250;625;24;Anemostat;Frontplatte eckig, 625mm, vertikaler Anschluss, Anzahl von Lamellen 24, Abluft, mit Regelklappe;MANDÍK;VVM 625 C/S/O/24/R;https://www.mandik.cz/produktreihe/luftdurchlasse/anemostate/vvm;0;1;1
VVM 625 C/S/O/48/R;250;625;48;Anemostat;Frontplatte eckig, 625mm, vertikaler Anschluss, Anzahl von Lamellen 48, Abluft, mit Regelklappe;MANDÍK;VVM 625 C/S/O/48/R;https://www.mandik.cz/produktreihe/luftdurchlasse/anemostate/vvm;0;1;1
VVM 825 C/V/O/72;315;825;72;Anemostat;Frontplatte eckig, 825mm, horizontaler Anschluss, Anzahl von Lamellen 72, Abluft, ohne Regelklappe;MANDÍK;VVM 825 C/V/O/72;https://www.mandik.cz/produktreihe/luftdurchlasse/anemostate/vvm;0;1;0
VVM 825 C/V/O/72/R;315;825;72;Anemostat;Frontplatte eckig, 825mm, horizontaler Anschluss, Anzahl von Lamellen 72, Abluft, mit Regelklappe;MANDÍK;VVM 825 C/V/O/72/R;https://www.mandik.cz/produktreihe/luftdurchlasse/anemostate/vvm;0;1;0
VVM 825 C/S/O/72;315;825;72;Anemostat;Frontplatte eckig, 825mm, vertikaler Anschluss, Anzahl von Lamellen 72, Abluft, ohne Regelklappe;MANDÍK;VVM 825 C/S/O/72;https://www.mandik.cz/produktreihe/luftdurchlasse/anemostate/vvm;0;1;1
VVM 825 C/S/O/72/R;315;825;72;Anemostat;Frontplatte eckig, 825mm, vertikaler Anschluss, Anzahl von Lamellen 72, Abluft, mit Regelklappe;MANDÍK;VVM 825 C/S/O/72/R;https://www.mandik.cz/produktreihe/luftdurchlasse/anemostate/vvm;0;1;1
VVM 300 C/8 čd Abluft;160;300;8;Anemostat;Frontplatte eckig, 300mm, Anzahl von Lamellen 8, ohne Regelklappe;MANDÍK;VVM 300 C/8 čd Abluft;https://www.mandik.cz/produktreihe/luftdurchlasse/anemostate/vvm;1;1;1
VVM 400 C/16 čd Abluft;200;400;16;Anemostat;Frontplatte eckig, 400mm, Anzahl von Lamellen 16, ohne Regelklappe;MANDÍK;VVM 400 C/16 čd Abluft;https://www.mandik.cz/produktreihe/luftdurchlasse/anemostate/vvm;1;1;1
VVM 500 C/16 čd Abluft;200;500;16;Anemostat;Frontplatte eckig, 500mm, Anzahl von Lamellen 16, ohne Regelklappe;MANDÍK;VVM 500 C/16 čd Abluft;https://www.mandik.cz/produktreihe/luftdurchlasse/anemostate/vvm;1;1;1
VVM 600 C/16 čd Abluft;200;600;16;Anemostat;Frontplatte eckig, 600mm, Anzahl von Lamellen 16, ohne Regelklappe;MANDÍK;VVM 600 C/16 čd Abluft;https://www.mandik.cz/produktreihe/luftdurchlasse/anemostate/vvm;1;1;1
VVM 625 C/16 čd Abluft;200;625;16;Anemostat;Frontplatte eckig, 625mm, Anzahl von Lamellen 16, ohne Regelklappe;MANDÍK;VVM 625 C/16 čd Abluft;https://www.mandik.cz/produktreihe/luftdurchlasse/anemostate/vvm;1;1;1
VVM 500 C/24 čd Abluft;200;500;24;Anemostat;Frontplatte eckig, 500mm, Anzahl von Lamellen 24, ohne Regelklappe;MANDÍK;VVM 500 C/24 čd Abluft;https://www.mandik.cz/produktreihe/luftdurchlasse/anemostate/vvm;1;1;1
VVM 600 C/24 čd Abluft;250;600;24;Anemostat;Frontplatte eckig, 600mm, Anzahl von Lamellen 24, ohne Regelklappe;MANDÍK;VVM 600 C/24 čd Abluft;https://www.mandik.cz/produktreihe/luftdurchlasse/anemostate/vvm;1;1;1
VVM 625 C/24 čd Abluft;250;625;24;Anemostat;Frontplatte eckig, 625mm, Anzahl von Lamellen 24, ohne Regelklappe;MANDÍK;VVM 625 C/24 čd Abluft;https://www.mandik.cz/produktreihe/luftdurchlasse/anemostate/vvm;1;1;1
VVM 600 C/48 čd Abluft;250;600;48;Anemostat;Frontplatte eckig, 600mm, Anzahl von Lamellen 48, ohne Regelklappe;MANDÍK;VVM 600 C/48 čd Abluft;https://www.mandik.cz/produktreihe/luftdurchlasse/anemostate/vvm;1;1;1
VVM 625 C/48 čd Abluft;250;625;48;Anemostat;Frontplatte eckig, 625mm, Anzahl von Lamellen 48, ohne Regelklappe;MANDÍK;VVM 625 C/48 čd Abluft;https://www.mandik.cz/produktreihe/luftdurchlasse/anemostate/vvm;1;1;1
VVM 825 C/72 čd Abluft;315;825;72;Anemostat;Frontplatte eckig, 825mm, Anzahl von Lamellen 72, ohne Regelklappe;MANDÍK;VVM 825 C/72 čd Abluft;https://www.mandik.cz/produktreihe/luftdurchlasse/anemostate/vvm;1;1;1
VVM 300 K/V/O/8;160;300;8;Anemostat;runde Frontplatte, 300mm, horizontaler Anschluss, Anzahl von Lamellen 8, Abluft, ohne Regelklappe;MANDÍK;VVM 300 K/V/O/8;https://www.mandik.cz/produktreihe/luftdurchlasse/anemostate/vvm;0;0;0
VVM 300 K/V/O/8/R;160;300;8;Anemostat;runde Frontplatte, 300mm, horizontaler Anschluss, Anzahl von Lamellen 8, Abluft, mit Regelklappe;MANDÍK;VVM 300 K/V/O/8/R;https://www.mandik.cz/produktreihe/luftdurchlasse/anemostate/vvm;0;0;0
VVM 300 K/S/O/8;160;300;8;Anemostat;runde Frontplatte, 300mm, vertikaler Anschluss, Anzahl von Lamellen 8, Abluft, ohne Regelklappe;MANDÍK;VVM 300 K/S/O/8;https://www.mandik.cz/produktreihe/luftdurchlasse/anemostate/vvm;0;0;1
VVM 300 K/S/O/8/R;160;300;8;Anemostat;runde Frontplatte, 300mm, vertikaler Anschluss, Anzahl von Lamellen 8, Abluft, mit Regelklappe;MANDÍK;VVM 300 K/S/O/8/R;https://www.mandik.cz/produktreihe/luftdurchlasse/anemostate/vvm;0;0;1
VVM 400 K/V/O/16;200;400;16;Anemostat;runde Frontplatte, 400mm, horizontaler Anschluss, Anzahl von Lamellen 16, Abluft, ohne Regelklappe;MANDÍK;VVM 400 K/V/O/16;https://www.mandik.cz/produktreihe/luftdurchlasse/anemostate/vvm;0;0;0
VVM 400 K/V/O/16/R;200;400;16;Anemostat;runde Frontplatte, 400mm, horizontaler Anschluss, Anzahl von Lamellen 16, Abluft, mit Regelklappe;MANDÍK;VVM 400 K/V/O/16/R;https://www.mandik.cz/produktreihe/luftdurchlasse/anemostate/vvm;0;0;0
VVM 400 K/S/O/16;200;400;16;Anemostat;runde Frontplatte, 400mm, vertikaler Anschluss, Anzahl von Lamellen 16, Abluft, ohne Regelklappe;MANDÍK;VVM 400 K/S/O/16;https://www.mandik.cz/produktreihe/luftdurchlasse/anemostate/vvm;0;0;1
VVM 400 K/S/O/16/R;200;400;16;Anemostat;runde Frontplatte, 400mm, vertikaler Anschluss, Anzahl von Lamellen 16, Abluft, mit Regelklappe;MANDÍK;VVM 400 K/S/O/16/R;https://www.mandik.cz/produktreihe/luftdurchlasse/anemostate/vvm;0;0;1
VVM 500 K/V/O/16;200;500;16;Anemostat;runde Frontplatte, 500mm, horizontaler Anschluss, Anzahl von Lamellen 16, Abluft, ohne Regelklappe;MANDÍK;VVM 500 K/V/O/16;https://www.mandik.cz/produktreihe/luftdurchlasse/anemostate/vvm;0;0;0
VVM 500 K/V/O/24;200;500;24;Anemostat;runde Frontplatte, 500mm, horizontaler Anschluss, Anzahl von Lamellen 24, Abluft, ohne Regelklappe;MANDÍK;VVM 500 K/V/O/24;https://www.mandik.cz/produktreihe/luftdurchlasse/anemostate/vvm;0;0;0
VVM 500 K/V/O/16/R;200;500;16;Anemostat;runde Frontplatte, 500mm, horizontaler Anschluss, Anzahl von Lamellen 16, Abluft, mit Regelklappe;MANDÍK;VVM 500 K/V/O/16/R;https://www.mandik.cz/produktreihe/luftdurchlasse/anemostate/vvm;0;0;0
VVM 500 K/V/O/24/R;200;500;24;Anemostat;runde Frontplatte, 500mm, horizontaler Anschluss, Anzahl von Lamellen 24, Abluft, mit Regelklappe;MANDÍK;VVM 500 K/V/O/24/R;https://www.mandik.cz/produktreihe/luftdurchlasse/anemostate/vvm;0;0;0
VVM 500 K/S/O/16;200;500;16;Anemostat;runde Frontplatte, 500mm, vertikaler Anschluss, Anzahl von Lamellen 16, Abluft, ohne Regelklappe;MANDÍK;VVM 500 K/S/O/16;https://www.mandik.cz/produktreihe/luftdurchlasse/anemostate/vvm;0;0;1
VVM 500 K/S/O/24;200;500;24;Anemostat;runde Frontplatte, 500mm, vertikaler Anschluss, Anzahl von Lamellen 24, Abluft, ohne Regelklappe;MANDÍK;VVM 500 K/S/O/24;https://www.mandik.cz/produktreihe/luftdurchlasse/anemostate/vvm;0;0;1
VVM 500 K/S/O/16/R;200;500;16;Anemostat;runde Frontplatte, 500mm, vertikaler Anschluss, Anzahl von Lamellen 16, Abluft, mit Regelklappe;MANDÍK;VVM 500 K/S/O/16/R;https://www.mandik.cz/produktreihe/luftdurchlasse/anemostate/vvm;0;0;1
VVM 500 K/S/O/24/R;200;500;24;Anemostat;runde Frontplatte, 500mm, vertikaler Anschluss, Anzahl von Lamellen 24, Abluft, mit Regelklappe;MANDÍK;VVM 500 K/S/O/24/R;https://www.mandik.cz/produktreihe/luftdurchlasse/anemostate/vvm;0;0;1
VVM 600 K/V/O/16;200;600;16;Anemostat;runde Frontplatte, 600mm, horizontaler Anschluss, Anzahl von Lamellen 16, Abluft, ohne Regelklappe;MANDÍK;VVM 600 K/V/O/16;https://www.mandik.cz/produktreihe/luftdurchlasse/anemostate/vvm;0;0;0
VVM 600 K/V/O/24;250;600;24;Anemostat;runde Frontplatte, 600mm, horizontaler Anschluss, Anzahl von Lamellen 24, Abluft, ohne Regelklappe;MANDÍK;VVM 600 K/V/O/24;https://www.mandik.cz/produktreihe/luftdurchlasse/anemostate/vvm;0;0;0
VVM 600 K/V/O/48;250;600;48;Anemostat;runde Frontplatte, 600mm, horizontaler Anschluss, Anzahl von Lamellen 48, Abluft, ohne Regelklappe;MANDÍK;VVM 600 K/V/O/48;https://www.mandik.cz/produktreihe/luftdurchlasse/anemostate/vvm;0;0;0
VVM 600 K/V/O/16/R;200;600;16;Anemostat;runde Frontplatte, 600mm, horizontaler Anschluss, Anzahl von Lamellen 16, Abluft, mit Regelklappe;MANDÍK;VVM 600 K/V/O/16/R;https://www.mandik.cz/produktreihe/luftdurchlasse/anemostate/vvm;0;0;0
VVM 600 K/V/O/24/R;250;600;24;Anemostat;runde Frontplatte, 600mm, horizontaler Anschluss, Anzahl von Lamellen 24, Abluft, mit Regelklappe;MANDÍK;VVM 600 K/V/O/24/R;https://www.mandik.cz/produktreihe/luftdurchlasse/anemostate/vvm;0;0;0
VVM 600 K/V/O/48/R;250;600;48;Anemostat;runde Frontplatte, 600mm, horizontaler Anschluss, Anzahl von Lamellen 48, Abluft, mit Regelklappe;MANDÍK;VVM 600 K/V/O/48/R;https://www.mandik.cz/produktreihe/luftdurchlasse/anemostate/vvm;0;0;0
VVM 600 K/S/O/16;200;600;16;Anemostat;runde Frontplatte, 600mm, vertikaler Anschluss, Anzahl von Lamellen 16, Abluft, ohne Regelklappe;MANDÍK;VVM 600 K/S/O/16;https://www.mandik.cz/produktreihe/luftdurchlasse/anemostate/vvm;0;0;1
VVM 600 K/S/O/24;250;600;24;Anemostat;runde Frontplatte, 600mm, vertikaler Anschluss, Anzahl von Lamellen 24, Abluft, ohne Regelklappe;MANDÍK;VVM 600 K/S/O/24;https://www.mandik.cz/produktreihe/luftdurchlasse/anemostate/vvm;0;0;1
VVM 600 K/S/O/48;250;600;48;Anemostat;runde Frontplatte, 600mm, vertikaler Anschluss, Anzahl von Lamellen 48, Abluft, ohne Regelklappe;MANDÍK;VVM 600 K/S/O/48;https://www.mandik.cz/produktreihe/luftdurchlasse/anemostate/vvm;0;0;1
VVM 600 K/S/O/16/R;200;600;16;Anemostat;runde Frontplatte, 600mm, vertikaler Anschluss, Anzahl von Lamellen 16, Abluft, mit Regelklappe;MANDÍK;VVM 600 K/S/O/16/R;https://www.mandik.cz/produktreihe/luftdurchlasse/anemostate/vvm;0;0;1
VVM 600 K/S/O/24/R;250;600;24;Anemostat;runde Frontplatte, 600mm, vertikaler Anschluss, Anzahl von Lamellen 24, Abluft, mit Regelklappe;MANDÍK;VVM 600 K/S/O/24/R;https://www.mandik.cz/produktreihe/luftdurchlasse/anemostate/vvm;0;0;1
VVM 600 K/S/O/48/R;250;600;48;Anemostat;runde Frontplatte, 600mm, vertikaler Anschluss, Anzahl von Lamellen 48, Abluft, mit Regelklappe;MANDÍK;VVM 600 K/S/O/48/R;https://www.mandik.cz/produktreihe/luftdurchlasse/anemostate/vvm;0;0;1
VVM 625 K/V/O/16;200;625;16;Anemostat;runde Frontplatte, 625mm, horizontaler Anschluss, Anzahl von Lamellen 16, Abluft, ohne Regelklappe;MANDÍK;VVM 625 K/V/O/16;https://www.mandik.cz/produktreihe/luftdurchlasse/anemostate/vvm;0;0;0
VVM 625 K/V/O/24;250;625;24;Anemostat;runde Frontplatte, 625mm, horizontaler Anschluss, Anzahl von Lamellen 24, Abluft, ohne Regelklappe;MANDÍK;VVM 625 K/V/O/24;https://www.mandik.cz/produktreihe/luftdurchlasse/anemostate/vvm;0;0;0
VVM 625 K/V/O/48;250;625;48;Anemostat;runde Frontplatte, 625mm, horizontaler Anschluss, Anzahl von Lamellen 48, Abluft, ohne Regelklappe;MANDÍK;VVM 625 K/V/O/48;https://www.mandik.cz/produktreihe/luftdurchlasse/anemostate/vvm;0;0;0
VVM 625 K/V/O/16/R;200;625;16;Anemostat;runde Frontplatte, 625mm, horizontaler Anschluss, Anzahl von Lamellen 16, Abluft, mit Regelklappe;MANDÍK;VVM 625 K/V/O/16/R;https://www.mandik.cz/produktreihe/luftdurchlasse/anemostate/vvm;0;0;0
VVM 625 K/V/O/24/R;250;625;24;Anemostat;runde Frontplatte, 625mm, horizontaler Anschluss, Anzahl von Lamellen 24, Abluft, mit Regelklappe;MANDÍK;VVM 625 K/V/O/24/R;https://www.mandik.cz/produktreihe/luftdurchlasse/anemostate/vvm;0;0;0
VVM 625 K/V/O/48/R;250;625;48;Anemostat;runde Frontplatte, 625mm, horizontaler Anschluss, Anzahl von Lamellen 48, Abluft, mit Regelklappe;MANDÍK;VVM 625 K/V/O/48/R;https://www.mandik.cz/produktreihe/luftdurchlasse/anemostate/vvm;0;0;0
VVM 625 K/S/O/16;200;625;16;Anemostat;runde Frontplatte, 625mm, vertikaler Anschluss, Anzahl von Lamellen 16, Abluft, ohne Regelklappe;MANDÍK;VVM 625 K/S/O/16;https://www.mandik.cz/produktreihe/luftdurchlasse/anemostate/vvm;0;0;1
VVM 625 K/S/O/24;250;625;24;Anemostat;runde Frontplatte, 625mm, vertikaler Anschluss, Anzahl von Lamellen 24, Abluft, ohne Regelklappe;MANDÍK;VVM 625 K/S/O/24;https://www.mandik.cz/produktreihe/luftdurchlasse/anemostate/vvm;0;0;1
VVM 625 K/S/O/48;250;625;48;Anemostat;runde Frontplatte, 625mm, vertikaler Anschluss, Anzahl von Lamellen 48, Abluft, ohne Regelklappe;MANDÍK;VVM 625 K/S/O/48;https://www.mandik.cz/produktreihe/luftdurchlasse/anemostate/vvm;0;0;1
VVM 625 K/S/O/16/R;200;625;16;Anemostat;runde Frontplatte, 625mm, vertikaler Anschluss, Anzahl von Lamellen 16, Abluft, mit Regelklappe;MANDÍK;VVM 625 K/S/O/16/R;https://www.mandik.cz/produktreihe/luftdurchlasse/anemostate/vvm;0;0;1
VVM 625 K/S/O/24/R;250;625;24;Anemostat;runde Frontplatte, 625mm, vertikaler Anschluss, Anzahl von Lamellen 24, Abluft, mit Regelklappe;MANDÍK;VVM 625 K/S/O/24/R;https://www.mandik.cz/produktreihe/luftdurchlasse/anemostate/vvm;0;0;1
VVM 625 K/S/O/48/R;250;625;48;Anemostat;runde Frontplatte, 625mm, vertikaler Anschluss, Anzahl von Lamellen 48, Abluft, mit Regelklappe;MANDÍK;VVM 625 K/S/O/48/R;https://www.mandik.cz/produktreihe/luftdurchlasse/anemostate/vvm;0;0;1
VVM 825 K/V/O/72;315;825;72;Anemostat;runde Frontplatte, 825mm, horizontaler Anschluss, Anzahl von Lamellen 72, Abluft, ohne Regelklappe;MANDÍK;VVM 825 K/V/O/72;https://www.mandik.cz/produktreihe/luftdurchlasse/anemostate/vvm;0;0;0
VVM 825 K/V/O/72/R;315;825;72;Anemostat;runde Frontplatte, 825mm, horizontaler Anschluss, Anzahl von Lamellen 72, Abluft, mit Regelklappe;MANDÍK;VVM 825 K/V/O/72/R;https://www.mandik.cz/produktreihe/luftdurchlasse/anemostate/vvm;0;0;0
VVM 825 K/S/O/72;315;825;72;Anemostat;runde Frontplatte, 825mm, vertikaler Anschluss, Anzahl von Lamellen 72, Abluft, ohne Regelklappe;MANDÍK;VVM 825 K/S/O/72;https://www.mandik.cz/produktreihe/luftdurchlasse/anemostate/vvm;0;0;1
VVM 825 K/S/O/72/R;315;825;72;Anemostat;runde Frontplatte, 825mm, vertikaler Anschluss, Anzahl von Lamellen 72, Abluft, mit Regelklappe;MANDÍK;VVM 825 K/S/O/72/R;https://www.mandik.cz/produktreihe/luftdurchlasse/anemostate/vvm;0;0;1
VVM 300 K/8 čd Abluft;160;300;8;Anemostat;runde Frontplatte, 300mm, Anzahl von Lamellen 8, ohne Regelklappe;MANDÍK;VVM 300 K/8 čd Abluft;https://www.mandik.cz/produktreihe/luftdurchlasse/anemostate/vvm;1;0;1
VVM 400 K/16 čd Abluft;200;400;16;Anemostat;runde Frontplatte, 400mm, Anzahl von Lamellen 16, ohne Regelklappe;MANDÍK;VVM 400 K/16 čd Abluft;https://www.mandik.cz/produktreihe/luftdurchlasse/anemostate/vvm;1;0;1
VVM 500 K/16 čd Abluft;200;500;16;Anemostat;runde Frontplatte, 500mm, Anzahl von Lamellen 16, ohne Regelklappe;MANDÍK;VVM 500 K/16 čd Abluft;https://www.mandik.cz/produktreihe/luftdurchlasse/anemostate/vvm;1;0;1
VVM 600 K/16 čd Abluft;200;600;16;Anemostat;runde Frontplatte, 600mm, Anzahl von Lamellen 16, ohne Regelklappe;MANDÍK;VVM 600 K/16 čd Abluft;https://www.mandik.cz/produktreihe/luftdurchlasse/anemostate/vvm;1;0;1
VVM 625 K/16 čd Abluft;200;625;16;Anemostat;runde Frontplatte, 625mm, Anzahl von Lamellen 16, ohne Regelklappe;MANDÍK;VVM 625 K/16 čd Abluft;https://www.mandik.cz/produktreihe/luftdurchlasse/anemostate/vvm;1;0;1
VVM 500 K/24 čd Abluft;200;500;24;Anemostat;runde Frontplatte, 500mm, Anzahl von Lamellen 24, ohne Regelklappe;MANDÍK;VVM 500 K/24 čd Abluft;https://www.mandik.cz/produktreihe/luftdurchlasse/anemostate/vvm;1;0;1
VVM 600 K/24 čd Abluft;250;600;24;Anemostat;runde Frontplatte, 600mm, Anzahl von Lamellen 24, ohne Regelklappe;MANDÍK;VVM 600 K/24 čd Abluft;https://www.mandik.cz/produktreihe/luftdurchlasse/anemostate/vvm;1;0;1
VVM 625 K/24 čd Abluft;250;625;24;Anemostat;runde Frontplatte, 625mm, Anzahl von Lamellen 24, ohne Regelklappe;MANDÍK;VVM 625 K/24 čd Abluft;https://www.mandik.cz/produktreihe/luftdurchlasse/anemostate/vvm;1;0;1
VVM 600 K/48 čd Abluft;250;600;48;Anemostat;runde Frontplatte, 600mm, Anzahl von Lamellen 48, ohne Regelklappe;MANDÍK;VVM 600 K/48 čd Abluft;https://www.mandik.cz/produktreihe/luftdurchlasse/anemostate/vvm;1;0;1
VVM 625 K/48 čd Abluft;250;625;48;Anemostat;runde Frontplatte, 625mm, Anzahl von Lamellen 48, ohne Regelklappe;MANDÍK;VVM 625 K/48 čd Abluft;https://www.mandik.cz/produktreihe/luftdurchlasse/anemostate/vvm;1;0;1
VVM 825 K/72 čd Abluft;315;825;72;Anemostat;runde Frontplatte, 825mm, Anzahl von Lamellen 72, ohne Regelklappe;MANDÍK;VVM 825 K/72 čd Abluft;https://www.mandik.cz/produktreihe/luftdurchlasse/anemostate/vvm;1;0;1
