;Nenngröße##LENGTH##MILLIMETERS;LEITUNG_DURCHMESSER##HVAC_DUCT_SIZE##MILLIMETERS;Beschreibung##OTHER##;Typenkommentare##OTHER##;Hersteller##OTHER##;Modell##OTHER##;URL##OTHER##;Frontplatte##OTHER##;Anschluss von oben##OTHER##;Quadratische Frontplatte##OTHER##
VVPM 300/K/V/P;300;160;Anemostat;runde Frontplatte, 300mm, horizontaler Anschluss, Zuluft, ohne Regelklappe;MANDÍK;VVPM 300/K/V/P;https://www.mandik.cz/produktreihe/luftdurchlasse/anemostate/vvpm;0;0;0
VVPM 300/K/V/P/R;300;160;Anemostat;runde Frontplatte, 300mm, horizontaler Anschluss, Zuluft, mit Regelklappe;MANDÍK;VVPM 300/K/V/P/R;https://www.mandik.cz/produktreihe/luftdurchlasse/anemostate/vvpm;0;0;0
VVPM 300/K/S/P;300;160;Anemostat;runde Frontplatte, 300mm, vertikaler Anschluss, Zuluft, ohne Regelklappe;MANDÍK;VVPM 300/K/S/P;https://www.mandik.cz/produktreihe/luftdurchlasse/anemostate/vvpm;0;1;0
VVPM 300/K/S/P/R;300;160;Anemostat;runde Frontplatte, 300mm, vertikaler Anschluss, Zuluft, mit Regelklappe;MANDÍK;VVPM 300/K/S/P/R;https://www.mandik.cz/produktreihe/luftdurchlasse/anemostate/vvpm;0;1;0
VVPM 400/K/V/P;400;200;Anemostat;runde Frontplatte, 400mm, horizontaler Anschluss, Zuluft, ohne Regelklappe;MANDÍK;VVPM 400/K/V/P;https://www.mandik.cz/produktreihe/luftdurchlasse/anemostate/vvpm;0;0;0
VVPM 400/K/V/P/R;400;200;Anemostat;runde Frontplatte, 400mm, horizontaler Anschluss, Zuluft, mit Regelklappe;MANDÍK;VVPM 400/K/V/P/R;https://www.mandik.cz/produktreihe/luftdurchlasse/anemostate/vvpm;0;0;0
VVPM 400/K/S/P;400;200;Anemostat;runde Frontplatte, 400mm, vertikaler Anschluss, Zuluft, ohne Regelklappe;MANDÍK;VVPM 400/K/S/P;https://www.mandik.cz/produktreihe/luftdurchlasse/anemostate/vvpm;0;1;0
VVPM 400/K/S/P/R;400;200;Anemostat;runde Frontplatte, 400mm, vertikaler Anschluss, Zuluft, mit Regelklappe;MANDÍK;VVPM 400/K/S/P/R;https://www.mandik.cz/produktreihe/luftdurchlasse/anemostate/vvpm;0;1;0
VVPM 500/K/V/P;500;200;Anemostat;runde Frontplatte, 500mm, horizontaler Anschluss, Zuluft, ohne Regelklappe;MANDÍK;VVPM 500/K/V/P;https://www.mandik.cz/produktreihe/luftdurchlasse/anemostate/vvpm;0;0;0
VVPM 500/K/V/P/R;500;200;Anemostat;runde Frontplatte, 500mm, horizontaler Anschluss, Zuluft, mit Regelklappe;MANDÍK;VVPM 500/K/V/P/R;https://www.mandik.cz/produktreihe/luftdurchlasse/anemostate/vvpm;0;0;0
VVPM 500/K/S/P;500;200;Anemostat;runde Frontplatte, 500mm, vertikaler Anschluss, Zuluft, ohne Regelklappe;MANDÍK;VVPM 500/K/S/P;https://www.mandik.cz/produktreihe/luftdurchlasse/anemostate/vvpm;0;1;0
VVPM 500/K/S/P/R;500;200;Anemostat;runde Frontplatte, 500mm, vertikaler Anschluss, Zuluft, mit Regelklappe;MANDÍK;VVPM 500/K/S/P/R;https://www.mandik.cz/produktreihe/luftdurchlasse/anemostate/vvpm;0;1;0
VVPM 600/K/V/P;600;250;Anemostat;runde Frontplatte, 600mm, horizontaler Anschluss, Zuluft, ohne Regelklappe;MANDÍK;VVPM 600/K/V/P;https://www.mandik.cz/produktreihe/luftdurchlasse/anemostate/vvpm;0;0;0
VVPM 600/K/V/P/R;600;250;Anemostat;runde Frontplatte, 600mm, horizontaler Anschluss, Zuluft, mit Regelklappe;MANDÍK;VVPM 600/K/V/P/R;https://www.mandik.cz/produktreihe/luftdurchlasse/anemostate/vvpm;0;0;0
VVPM 600/K/S/P;600;250;Anemostat;runde Frontplatte, 600mm, vertikaler Anschluss, Zuluft, ohne Regelklappe;MANDÍK;VVPM 600/K/S/P;https://www.mandik.cz/produktreihe/luftdurchlasse/anemostate/vvpm;0;1;0
VVPM 600/K/S/P/R;600;250;Anemostat;runde Frontplatte, 600mm, vertikaler Anschluss, Zuluft, mit Regelklappe;MANDÍK;VVPM 600/K/S/P/R;https://www.mandik.cz/produktreihe/luftdurchlasse/anemostate/vvpm;0;1;0
VVPM 625/K/V/P;625;250;Anemostat;runde Frontplatte, 625mm, horizontaler Anschluss, Zuluft, ohne Regelklappe;MANDÍK;VVPM 625/K/V/P;https://www.mandik.cz/produktreihe/luftdurchlasse/anemostate/vvpm;0;0;0
VVPM 625/K/V/P/R;625;250;Anemostat;runde Frontplatte, 625mm, horizontaler Anschluss, Zuluft, mit Regelklappe;MANDÍK;VVPM 625/K/V/P/R;https://www.mandik.cz/produktreihe/luftdurchlasse/anemostate/vvpm;0;0;0
VVPM 625/K/S/P;625;250;Anemostat;runde Frontplatte, 625mm, vertikaler Anschluss, Zuluft, ohne Regelklappe;MANDÍK;VVPM 625/K/S/P;https://www.mandik.cz/produktreihe/luftdurchlasse/anemostate/vvpm;0;1;0
VVPM 625/K/S/P/R;625;250;Anemostat;runde Frontplatte, 625mm, vertikaler Anschluss, Zuluft, mit Regelklappe;MANDÍK;VVPM 625/K/S/P/R;https://www.mandik.cz/produktreihe/luftdurchlasse/anemostate/vvpm;0;1;0
VVPM 300/C čd Zuluft;300;160;Anemostat;Frontplatte eckig, 300mm, ohne Regelklappe;MANDÍK;VVPM 300/C čd Zuluft;https://www.mandik.cz/produktreihe/luftdurchlasse/anemostate/vvpm;1;1;1
VVPM 400/C čd Zuluft;400;200;Anemostat;Frontplatte eckig, 400mm, ohne Regelklappe;MANDÍK;VVPM 400/C čd Zuluft;https://www.mandik.cz/produktreihe/luftdurchlasse/anemostate/vvpm;1;1;1
VVPM 500/C čd Zuluft;500;200;Anemostat;Frontplatte eckig, 500mm, ohne Regelklappe;MANDÍK;VVPM 500/C čd Zuluft;https://www.mandik.cz/produktreihe/luftdurchlasse/anemostate/vvpm;1;1;1
VVPM 600/C čd Zuluft;600;250;Anemostat;Frontplatte eckig, 600mm, ohne Regelklappe;MANDÍK;VVPM 600/C čd Zuluft;https://www.mandik.cz/produktreihe/luftdurchlasse/anemostate/vvpm;1;1;1
VVPM 625/C čd Zuluft;625;250;Anemostat;Frontplatte eckig, 625mm, ohne Regelklappe;MANDÍK;VVPM 625/C čd Zuluft;https://www.mandik.cz/produktreihe/luftdurchlasse/anemostate/vvpm;1;1;1
VVPM 300/C/V/P;300;160;Anemostat;Frontplatte eckig, 300mm, horizontaler Anschluss, Zuluft, ohne Regelklappe;MANDÍK;VVPM 300/C/V/P;https://www.mandik.cz/produktreihe/luftdurchlasse/anemostate/vvpm;0;0;1
VVPM 300/C/V/P/R;300;160;Anemostat;Frontplatte eckig, 300mm, horizontaler Anschluss, Zuluft, mit Regelklappe;MANDÍK;VVPM 300/C/V/P/R;https://www.mandik.cz/produktreihe/luftdurchlasse/anemostate/vvpm;0;0;1
VVPM 300/C/S/P;300;160;Anemostat;Frontplatte eckig, 300mm, vertikaler Anschluss, Zuluft, ohne Regelklappe;MANDÍK;VVPM 300/C/S/P;https://www.mandik.cz/produktreihe/luftdurchlasse/anemostate/vvpm;0;1;1
VVPM 300/C/S/P/R;300;160;Anemostat;Frontplatte eckig, 300mm, vertikaler Anschluss, Zuluft, mit Regelklappe;MANDÍK;VVPM 300/C/S/P/R;https://www.mandik.cz/produktreihe/luftdurchlasse/anemostate/vvpm;0;1;1
VVPM 400/C/V/P;400;200;Anemostat;Frontplatte eckig, 400mm, horizontaler Anschluss, Zuluft, ohne Regelklappe;MANDÍK;VVPM 400/C/V/P;https://www.mandik.cz/produktreihe/luftdurchlasse/anemostate/vvpm;0;0;1
VVPM 400/C/V/P/R;400;200;Anemostat;Frontplatte eckig, 400mm, horizontaler Anschluss, Zuluft, mit Regelklappe;MANDÍK;VVPM 400/C/V/P/R;https://www.mandik.cz/produktreihe/luftdurchlasse/anemostate/vvpm;0;0;1
VVPM 400/C/S/P;400;200;Anemostat;Frontplatte eckig, 400mm, vertikaler Anschluss, Zuluft, ohne Regelklappe;MANDÍK;VVPM 400/C/S/P;https://www.mandik.cz/produktreihe/luftdurchlasse/anemostate/vvpm;0;1;1
VVPM 400/C/S/P/R;400;200;Anemostat;Frontplatte eckig, 400mm, vertikaler Anschluss, Zuluft, mit Regelklappe;MANDÍK;VVPM 400/C/S/P/R;https://www.mandik.cz/produktreihe/luftdurchlasse/anemostate/vvpm;0;1;1
VVPM 500/C/V/P;500;200;Anemostat;Frontplatte eckig, 500mm, horizontaler Anschluss, Zuluft, ohne Regelklappe;MANDÍK;VVPM 500/C/V/P;https://www.mandik.cz/produktreihe/luftdurchlasse/anemostate/vvpm;0;0;1
VVPM 500/C/V/P/R;500;200;Anemostat;Frontplatte eckig, 500mm, horizontaler Anschluss, Zuluft, mit Regelklappe;MANDÍK;VVPM 500/C/V/P/R;https://www.mandik.cz/produktreihe/luftdurchlasse/anemostate/vvpm;0;0;1
VVPM 500/C/S/P;500;200;Anemostat;Frontplatte eckig, 500mm, vertikaler Anschluss, Zuluft, ohne Regelklappe;MANDÍK;VVPM 500/C/S/P;https://www.mandik.cz/produktreihe/luftdurchlasse/anemostate/vvpm;0;1;1
VVPM 500/C/S/P/R;500;200;Anemostat;Frontplatte eckig, 500mm, vertikaler Anschluss, Zuluft, mit Regelklappe;MANDÍK;VVPM 500/C/S/P/R;https://www.mandik.cz/produktreihe/luftdurchlasse/anemostate/vvpm;0;1;1
VVPM 600/C/V/P;600;250;Anemostat;Frontplatte eckig, 600mm, horizontaler Anschluss, Zuluft, ohne Regelklappe;MANDÍK;VVPM 600/C/V/P;https://www.mandik.cz/produktreihe/luftdurchlasse/anemostate/vvpm;0;0;1
VVPM 600/C/V/P/R;600;250;Anemostat;Frontplatte eckig, 600mm, horizontaler Anschluss, Zuluft, mit Regelklappe;MANDÍK;VVPM 600/C/V/P/R;https://www.mandik.cz/produktreihe/luftdurchlasse/anemostate/vvpm;0;0;1
VVPM 600/C/S/P;600;250;Anemostat;Frontplatte eckig, 600mm, vertikaler Anschluss, Zuluft, ohne Regelklappe;MANDÍK;VVPM 600/C/S/P;https://www.mandik.cz/produktreihe/luftdurchlasse/anemostate/vvpm;0;1;1
VVPM 600/C/S/P/R;600;250;Anemostat;Frontplatte eckig, 600mm, vertikaler Anschluss, Zuluft, mit Regelklappe;MANDÍK;VVPM 600/C/S/P/R;https://www.mandik.cz/produktreihe/luftdurchlasse/anemostate/vvpm;0;1;1
VVPM 625/C/V/P;625;250;Anemostat;Frontplatte eckig, 625mm, horizontaler Anschluss, Zuluft, ohne Regelklappe;MANDÍK;VVPM 625/C/V/P;https://www.mandik.cz/produktreihe/luftdurchlasse/anemostate/vvpm;0;0;1
VVPM 625/C/V/P/R;625;250;Anemostat;Frontplatte eckig, 625mm, horizontaler Anschluss, Zuluft, mit Regelklappe;MANDÍK;VVPM 625/C/V/P/R;https://www.mandik.cz/produktreihe/luftdurchlasse/anemostate/vvpm;0;0;1
VVPM 625/C/S/P;625;250;Anemostat;Frontplatte eckig, 625mm, vertikaler Anschluss, Zuluft, ohne Regelklappe;MANDÍK;VVPM 625/C/S/P;https://www.mandik.cz/produktreihe/luftdurchlasse/anemostate/vvpm;0;1;1
VVPM 625/C/S/P/R;625;250;Anemostat;Frontplatte eckig, 625mm, vertikaler Anschluss, Zuluft, mit Regelklappe;MANDÍK;VVPM 625/C/S/P/R;https://www.mandik.cz/produktreihe/luftdurchlasse/anemostate/vvpm;0;1;1
VVPM 300/K čd Zuluft;300;160;Anemostat;runde Frontplatte, 300mm, ohne Regelklappe;MANDÍK;VVPM 300/K čd Zuluft;https://www.mandik.cz/produktreihe/luftdurchlasse/anemostate/vvpm;1;1;0
VVPM 400/K čd Zuluft;400;200;Anemostat;runde Frontplatte, 400mm, ohne Regelklappe;MANDÍK;VVPM 400/K čd Zuluft;https://www.mandik.cz/produktreihe/luftdurchlasse/anemostate/vvpm;1;1;0
VVPM 500/K čd Zuluft;500;200;Anemostat;runde Frontplatte, 500mm, ohne Regelklappe;MANDÍK;VVPM 500/K čd Zuluft ;https://www.mandik.cz/produktreihe/luftdurchlasse/anemostate/vvpm;1;1;0
VVPM 600/K čd Zuluft;600;250;Anemostat;runde Frontplatte, 600mm, ohne Regelklappe;MANDÍK;VVPM 600/K čd Zuluft;https://www.mandik.cz/produktreihe/luftdurchlasse/anemostate/vvpm;1;1;0
VVPM 625/K čd Zuluft;625;250;Anemostat;runde Frontplatte, 625mm, ohne Regelklappe;MANDÍK;VVPM 625/K čd Zuluft;https://www.mandik.cz/produktreihe/luftdurchlasse/anemostate/vvpm;1;1;0
