;Nenngröße##LENGTH##MILLIMETERS;LEITUNG_DURCHMESSER##HVAC_DUCT_SIZE##MILLIMETERS;Beschreibung##OTHER##;Typenkommentare##OTHER##;Hersteller##OTHER##;Modell##OTHER##;URL##OTHER##;Frontplatte##OTHER##;Anschluss von oben##OTHER##;Seitlicher Anschluss##OTHER##
VVPM 300/K/V/O;300;160;Anemostat;runde Frontplatte, 300mm, horizontaler Anschluss, Abluft, ohne Regelklappe;MANDÍK;VVPM 300/K/V/O;https://www.mandik.cz/produktreihe/luftdurchlasse/anemostate/vvpm;0;0;0
VVPM 300/K/V/O/R;300;160;Anemostat;runde Frontplatte, 300mm, horizontaler Anschluss, Abluft, mit Regelklappe;MANDÍK;VVPM 300/K/V/O/R;https://www.mandik.cz/produktreihe/luftdurchlasse/anemostate/vvpm;0;0;0
VVPM 300/K/S/O;300;160;Anemostat;runde Frontplatte, 300mm, vertukaler Anschluss, Abluft, ohne Regelklappe;MANDÍK;VVPM 300/K/S/O;https://www.mandik.cz/produktreihe/luftdurchlasse/anemostate/vvpm;0;1;0
VVPM 300/K/S/O/R;300;160;Anemostat;runde Frontplatte, 300mm, vertukaler Anschluss, Abluft, mit Regelklappe;MANDÍK;VVPM 300/K/S/O/R;https://www.mandik.cz/produktreihe/luftdurchlasse/anemostate/vvpm;0;1;0
VVPM 400/K/V/O;400;200;Anemostat;runde Frontplatte, 400mm, horizontaler Anschluss, Abluft, ohne Regelklappe;MANDÍK;VVPM 400/K/V/O;https://www.mandik.cz/produktreihe/luftdurchlasse/anemostate/vvpm;0;0;0
VVPM 400/K/V/O/R;400;200;Anemostat;runde Frontplatte, 400mm, horizontaler Anschluss, Abluft, mit Regelklappe;MANDÍK;VVPM 400/K/V/O/R;https://www.mandik.cz/produktreihe/luftdurchlasse/anemostate/vvpm;0;0;0
VVPM 400/K/S/O;400;200;Anemostat;runde Frontplatte, 400mm, vertukaler Anschluss, Abluft, ohne Regelklappe;MANDÍK;VVPM 400/K/S/O;https://www.mandik.cz/produktreihe/luftdurchlasse/anemostate/vvpm;0;1;0
VVPM 400/K/S/O/R;400;200;Anemostat;runde Frontplatte, 400mm, vertukaler Anschluss, Abluft, mit Regelklappe;MANDÍK;VVPM 400/K/S/O/R;https://www.mandik.cz/produktreihe/luftdurchlasse/anemostate/vvpm;0;1;0
VVPM 500/K/V/O;500;200;Anemostat;runde Frontplatte, 500mm, horizontaler Anschluss, Abluft, ohne Regelklappe;MANDÍK;VVPM 500/K/V/O;https://www.mandik.cz/produktreihe/luftdurchlasse/anemostate/vvpm;0;0;0
VVPM 500/K/V/O/R;500;200;Anemostat;runde Frontplatte, 500mm, horizontaler Anschluss, Abluft, mit Regelklappe;MANDÍK;VVPM 500/K/V/O/R;https://www.mandik.cz/produktreihe/luftdurchlasse/anemostate/vvpm;0;0;0
VVPM 500/K/S/O;500;200;Anemostat;runde Frontplatte, 500mm, vertukaler Anschluss, Abluft, ohne Regelklappe;MANDÍK;VVPM 500/K/S/O;https://www.mandik.cz/produktreihe/luftdurchlasse/anemostate/vvpm;0;1;0
VVPM 500/K/S/O/R;500;200;Anemostat;runde Frontplatte, 500mm, vertukaler Anschluss, Abluft, mit Regelklappe;MANDÍK;VVPM 500/K/S/O/R;https://www.mandik.cz/produktreihe/luftdurchlasse/anemostate/vvpm;0;1;0
VVPM 600/K/V/O;600;250;Anemostat;runde Frontplatte, 600mm, horizontaler Anschluss, Abluft, ohne Regelklappe;MANDÍK;VVPM 600/K/V/O;https://www.mandik.cz/produktreihe/luftdurchlasse/anemostate/vvpm;0;0;0
VVPM 600/K/V/O/R;600;250;Anemostat;runde Frontplatte, 600mm, horizontaler Anschluss, Abluft, mit Regelklappe;MANDÍK;VVPM 600/K/V/O/R;https://www.mandik.cz/produktreihe/luftdurchlasse/anemostate/vvpm;0;0;0
VVPM 600/K/S/O;600;250;Anemostat;runde Frontplatte, 600mm, vertukaler Anschluss, Abluft, ohne Regelklappe;MANDÍK;VVPM 600/K/S/O;https://www.mandik.cz/produktreihe/luftdurchlasse/anemostate/vvpm;0;1;0
VVPM 600/K/S/O/R;600;250;Anemostat;runde Frontplatte, 600mm, vertukaler Anschluss, Abluft, mit Regelklappe;MANDÍK;VVPM 600/K/S/O/R;https://www.mandik.cz/produktreihe/luftdurchlasse/anemostate/vvpm;0;1;0
VVPM 625/K/V/O;625;250;Anemostat;runde Frontplatte, 625mm, horizontaler Anschluss, Abluft, ohne Regelklappe;MANDÍK;VVPM 625/K/V/O;https://www.mandik.cz/produktreihe/luftdurchlasse/anemostate/vvpm;0;0;0
VVPM 625/K/V/O/R;625;250;Anemostat;runde Frontplatte, 625mm, horizontaler Anschluss, Abluft, mit Regelklappe;MANDÍK;VVPM 625/K/V/O/R;https://www.mandik.cz/produktreihe/luftdurchlasse/anemostate/vvpm;0;0;0
VVPM 625/K/S/O;625;250;Anemostat;runde Frontplatte, 625mm, vertukaler Anschluss, Abluft, ohne Regelklappe;MANDÍK;VVPM 625/K/S/O;https://www.mandik.cz/produktreihe/luftdurchlasse/anemostate/vvpm;0;1;0
VVPM 625/K/S/O/R;625;250;Anemostat;runde Frontplatte, 625mm, vertukaler Anschluss, Abluft, mit Regelklappe;MANDÍK;VVPM 625/K/S/O/R;https://www.mandik.cz/produktreihe/luftdurchlasse/anemostate/vvpm;0;1;0
VVPM 300/C čd Abluft;300;160;Anemostat;Frontplatte eckig, 300mm, ohne Regelklappe;MANDÍK;VVPM 300/C čd Abluft ;https://www.mandik.cz/produktreihe/luftdurchlasse/anemostate/vvpm;1;1;1
VVPM 400/C čd Abluft;400;200;Anemostat;Frontplatte eckig, 400mm, ohne Regelklappe;MANDÍK;VVPM 400/C čd Abluft;https://www.mandik.cz/produktreihe/luftdurchlasse/anemostate/vvpm;1;1;1
VVPM 500/C čd Abluft;500;200;Anemostat;Frontplatte eckig, 500mm, ohne Regelklappe;MANDÍK;VVPM 500/C čd Abluft;https://www.mandik.cz/produktreihe/luftdurchlasse/anemostate/vvpm;1;1;1
VVPM 600/C čd Abluft;600;250;Anemostat;Frontplatte eckig, 600mm, ohne Regelklappe;MANDÍK;VVPM 600/C čd Abluft;https://www.mandik.cz/produktreihe/luftdurchlasse/anemostate/vvpm;1;1;1
VVPM 625/C čd Abluft;625;250;Anemostat;Frontplatte eckig, 625mm, ohne Regelklappe;MANDÍK;VVPM 625/C čd Abluft;https://www.mandik.cz/produktreihe/luftdurchlasse/anemostate/vvpm;1;1;1
VVPM 300/C/V/O;300;160;Anemostat;Frontplatte eckig, 300mm, horizontaler Anschluss, Abluft, ohne Regelklappe;MANDÍK;VVPM 300/C/V/O;https://www.mandik.cz/produktreihe/luftdurchlasse/anemostate/vvpm;0;0;1
VVPM 300/C/V/O/R;300;160;Anemostat;Frontplatte eckig, 300mm, horizontaler Anschluss, Abluft, mit Regelklappe;MANDÍK;VVPM 300/C/V/O/R;https://www.mandik.cz/produktreihe/luftdurchlasse/anemostate/vvpm;0;0;1
VVPM 300/C/S/O;300;160;Anemostat;Frontplatte eckig, 300mm, vertukaler Anschluss, Abluft, ohne Regelklappe;MANDÍK;VVPM 300/C/S/O;https://www.mandik.cz/produktreihe/luftdurchlasse/anemostate/vvpm;0;1;1
VVPM 300/C/S/O/R;300;160;Anemostat;Frontplatte eckig, 300mm, vertukaler Anschluss, Abluft, mit Regelklappe;MANDÍK;VVPM 300/C/S/O/R;https://www.mandik.cz/produktreihe/luftdurchlasse/anemostate/vvpm;0;1;1
VVPM 400/C/V/O;400;200;Anemostat;Frontplatte eckig, 400mm, horizontaler Anschluss, Abluft, ohne Regelklappe;MANDÍK;VVPM 400/C/V/O;https://www.mandik.cz/produktreihe/luftdurchlasse/anemostate/vvpm;0;0;1
VVPM 400/C/V/O/R;400;200;Anemostat;Frontplatte eckig, 400mm, horizontaler Anschluss, Abluft, mit Regelklappe;MANDÍK;VVPM 400/C/V/O/R;https://www.mandik.cz/produktreihe/luftdurchlasse/anemostate/vvpm;0;0;1
VVPM 400/C/S/O;400;200;Anemostat;Frontplatte eckig, 400mm, vertukaler Anschluss, Abluft, ohne Regelklappe;MANDÍK;VVPM 400/C/S/O;https://www.mandik.cz/produktreihe/luftdurchlasse/anemostate/vvpm;0;1;1
VVPM 400/C/S/O/R;400;200;Anemostat;Frontplatte eckig, 400mm, vertukaler Anschluss, Abluft, mit Regelklappe;MANDÍK;VVPM 400/C/S/O/R;https://www.mandik.cz/produktreihe/luftdurchlasse/anemostate/vvpm;0;1;1
VVPM 500/C/V/O;500;200;Anemostat;Frontplatte eckig, 500mm, horizontaler Anschluss, Abluft, ohne Regelklappe;MANDÍK;VVPM 500/C/V/O;https://www.mandik.cz/produktreihe/luftdurchlasse/anemostate/vvpm;0;0;1
VVPM 500/C/V/O/R;500;200;Anemostat;Frontplatte eckig, 500mm, horizontaler Anschluss, Abluft, mit Regelklappe;MANDÍK;VVPM 500/C/V/O/R;https://www.mandik.cz/produktreihe/luftdurchlasse/anemostate/vvpm;0;0;1
VVPM 500/C/S/O;500;200;Anemostat;Frontplatte eckig, 500mm, vertukaler Anschluss, Abluft, ohne Regelklappe;MANDÍK;VVPM 500/C/S/O;https://www.mandik.cz/produktreihe/luftdurchlasse/anemostate/vvpm;0;1;1
VVPM 500/C/S/O/R;500;200;Anemostat;Frontplatte eckig, 500mm, vertukaler Anschluss, Abluft, mit Regelklappe;MANDÍK;VVPM 500/C/S/O/R;https://www.mandik.cz/produktreihe/luftdurchlasse/anemostate/vvpm;0;1;1
VVPM 600/C/V/O;600;250;Anemostat;Frontplatte eckig, 600mm, horizontaler Anschluss, Abluft, ohne Regelklappe;MANDÍK;VVPM 600/C/V/O;https://www.mandik.cz/produktreihe/luftdurchlasse/anemostate/vvpm;0;0;1
VVPM 600/C/V/O/R;600;250;Anemostat;Frontplatte eckig, 600mm, horizontaler Anschluss, Abluft, mit Regelklappe;MANDÍK;VVPM 600/C/V/O/R;https://www.mandik.cz/produktreihe/luftdurchlasse/anemostate/vvpm;0;0;1
VVPM 600/C/S/O;600;250;Anemostat;Frontplatte eckig, 600mm, vertukaler Anschluss, Abluft, ohne Regelklappe;MANDÍK;VVPM 600/C/S/O;https://www.mandik.cz/produktreihe/luftdurchlasse/anemostate/vvpm;0;1;1
VVPM 600/C/S/O/R;600;250;Anemostat;Frontplatte eckig, 600mm, vertukaler Anschluss, Abluft, mit Regelklappe;MANDÍK;VVPM 600/C/S/O/R;https://www.mandik.cz/produktreihe/luftdurchlasse/anemostate/vvpm;0;1;1
VVPM 625/C/V/O;625;250;Anemostat;Frontplatte eckig, 625mm, horizontaler Anschluss, Abluft, ohne Regelklappe;MANDÍK;VVPM 625/C/V/O;https://www.mandik.cz/produktreihe/luftdurchlasse/anemostate/vvpm;0;0;1
VVPM 625/C/V/O/R;625;250;Anemostat;Frontplatte eckig, 625mm, horizontaler Anschluss, Abluft, mit Regelklappe;MANDÍK;VVPM 625/C/V/O/R;https://www.mandik.cz/produktreihe/luftdurchlasse/anemostate/vvpm;0;0;1
VVPM 625/C/S/O;625;250;Anemostat;Frontplatte eckig, 625mm, vertukaler Anschluss, Abluft, ohne Regelklappe;MANDÍK;VVPM 625/C/S/O;https://www.mandik.cz/produktreihe/luftdurchlasse/anemostate/vvpm;0;1;1
VVPM 625/C/S/O/R;625;250;Anemostat;Frontplatte eckig, 625mm, vertukaler Anschluss, Abluft, mit Regelklappe;MANDÍK;VVPM 625/C/S/O/R;https://www.mandik.cz/produktreihe/luftdurchlasse/anemostate/vvpm;0;1;1
VVPM 300/K čd Abluft;300;160;Anemostat;runde Frontplatte, 300mm, ohne Regelklappe;MANDÍK;VVPM 300/K čd Abluft;https://www.mandik.cz/produktreihe/luftdurchlasse/anemostate/vvpm;1;1;0
VVPM 400/K čd Abluft;400;200;Anemostat;runde Frontplatte, 400mm, ohne Regelklappe;MANDÍK;VVPM 400/K čd Abluft ;https://www.mandik.cz/produktreihe/luftdurchlasse/anemostate/vvpm;1;1;0
VVPM 500/K čd Abluft;500;200;Anemostat;runde Frontplatte, 500mm, ohne Regelklappe;MANDÍK;VVPM 500/K čd Abluft;https://www.mandik.cz/produktreihe/luftdurchlasse/anemostate/vvpm;1;1;0
VVPM 600/K čd Abluft;600;250;Anemostat;runde Frontplatte, 600mm, ohne Regelklappe;MANDÍK;VVPM 600/K čd Abluft;https://www.mandik.cz/produktreihe/luftdurchlasse/anemostate/vvpm;1;1;0
VVPM 625/K čd Abluft;625;250;Anemostat;runde Frontplatte, 625mm, ohne Regelklappe;MANDÍK;VVPM 625/K čd Abluft;https://www.mandik.cz/produktreihe/luftdurchlasse/anemostate/vvpm;1;1;0
