;Jmenovitý rozměr##LENGTH##MILLIMETERS;Popis##OTHER##;Komentáře k typům##OTHER##;Výrobce##OTHER##;Model##OTHER##;URL##OTHER##;Čelní deska##OTHER##;Připojení shora##OTHER##;Připojení zboku##OTHER##
VASM 315 V .01;315;Anemostat;připojení vodorovné, 315, ruční, bez regulační klapky;MANDÍK;VASM 315 V .01;http://mandik.cz/produktova-rada/distribucni-elementy/anemostaty/vasm;0;0;1
VASM 315 V .45;315;Anemostat;připojení vodorovné, 315, servo-polohová regulace 230V, bez signalizace polohy, bez regulační klapky;MANDÍK;VASM 315 V .45;http://mandik.cz/produktova-rada/distribucni-elementy/anemostaty/vasm;0;0;1
VASM 315 V .46;315;Anemostat;připojení vodorovné, 315, servo-polohová regulace 230V, se signalizací polohy, bez regulační klapky;MANDÍK;VASM 315 V .46;http://mandik.cz/produktova-rada/distribucni-elementy/anemostaty/vasm;0;0;1
VASM 315 V .55;315;Anemostat;připojení vodorovné, 315, servo-polohová regulace 24V, bez signalizace polohy, bez regulační klapky;MANDÍK;VASM 315 V .55;http://mandik.cz/produktova-rada/distribucni-elementy/anemostaty/vasm;0;0;1
VASM 315 V .56;315;Anemostat;připojení vodorovné, 315, servo-polohová regulace 24V, se signalizací polohy, bez regulační klapky;MANDÍK;VASM 315 V .56;http://mandik.cz/produktova-rada/distribucni-elementy/anemostaty/vasm;0;0;1
VASM 315 V .57;315;Anemostat;připojení vodorovné, 315, servo-plynulá regulace 24V SR, bez regulační klapky;MANDÍK;VASM 315 V .57;http://mandik.cz/produktova-rada/distribucni-elementy/anemostaty/vasm;0;0;1
VASM 315 S .01;315;Anemostat;připojení svislé, 315, ruční, bez regulační klapky;MANDÍK;VASM 315 S .01;http://mandik.cz/produktova-rada/distribucni-elementy/anemostaty/vasm;0;1;0
VASM 315 S .45;315;Anemostat;připojení svislé, 315, servo-polohová regulace 230V, bez signalizace polohy, bez regulační klapky;MANDÍK;VASM 315 S .45;http://mandik.cz/produktova-rada/distribucni-elementy/anemostaty/vasm;0;1;0
VASM 315 S .46;315;Anemostat;připojení svislé, 315, servo-polohová regulace 230V, se signalizací polohy, bez regulační klapky;MANDÍK;VASM 315 S .46;http://mandik.cz/produktova-rada/distribucni-elementy/anemostaty/vasm;0;1;0
VASM 315 S .55;315;Anemostat;připojení svislé, 315, servo-polohová regulace 24V, bez signalizace polohy, bez regulační klapky;MANDÍK;VASM 315 S .55;http://mandik.cz/produktova-rada/distribucni-elementy/anemostaty/vasm;0;1;0
VASM 315 S .56;315;Anemostat;připojení svislé, 315, servo-polohová regulace 24V, se signalizací polohy, bez regulační klapky;MANDÍK;VASM 315 S .56;http://mandik.cz/produktova-rada/distribucni-elementy/anemostaty/vasm;0;1;0
VASM 315 S .57;315;Anemostat;připojení svislé, 315, servo-plynulá regulace 24V SR, bez regulační klapky;MANDÍK;VASM 315 S .57;http://mandik.cz/produktova-rada/distribucni-elementy/anemostaty/vasm;0;1;0
VASM 400 V .01;400;Anemostat;připojení vodorovné, 400, ruční, bez regulační klapky;MANDÍK;VASM 400 V .01;http://mandik.cz/produktova-rada/distribucni-elementy/anemostaty/vasm;0;0;1
VASM 400 V .45;400;Anemostat;připojení vodorovné, 400, servo-polohová regulace 230V, bez signalizace polohy, bez regulační klapky;MANDÍK;VASM 400 V .45;http://mandik.cz/produktova-rada/distribucni-elementy/anemostaty/vasm;0;0;1
VASM 400 V .46;400;Anemostat;připojení vodorovné, 400, servo-polohová regulace 230V, se signalizací polohy, bez regulační klapky;MANDÍK;VASM 400 V .46;http://mandik.cz/produktova-rada/distribucni-elementy/anemostaty/vasm;0;0;1
VASM 400 V .55;400;Anemostat;připojení vodorovné, 400, servo-polohová regulace 24V, bez signalizace polohy, bez regulační klapky;MANDÍK;VASM 400 V .55;http://mandik.cz/produktova-rada/distribucni-elementy/anemostaty/vasm;0;0;1
VASM 400 V .56;400;Anemostat;připojení vodorovné, 400, servo-polohová regulace 24V, se signalizací polohy, bez regulační klapky;MANDÍK;VASM 400 V .56;http://mandik.cz/produktova-rada/distribucni-elementy/anemostaty/vasm;0;0;1
VASM 400 V .57;400;Anemostat;připojení vodorovné, 400, servo-plynulá regulace 24V SR, bez regulační klapky;MANDÍK;VASM 400 V .57;http://mandik.cz/produktova-rada/distribucni-elementy/anemostaty/vasm;0;0;1
VASM 400 S .01;400;Anemostat;připojení svislé, 400, ruční, bez regulační klapky;MANDÍK;VASM 400 S .01;http://mandik.cz/produktova-rada/distribucni-elementy/anemostaty/vasm;0;1;0
VASM 400 S .45;400;Anemostat;připojení svislé, 400, servo-polohová regulace 230V, bez signalizace polohy, bez regulační klapky;MANDÍK;VASM 400 S .45;http://mandik.cz/produktova-rada/distribucni-elementy/anemostaty/vasm;0;1;0
VASM 400 S .46;400;Anemostat;připojení svislé, 400, servo-polohová regulace 230V, se signalizací polohy, bez regulační klapky;MANDÍK;VASM 400 S .46;http://mandik.cz/produktova-rada/distribucni-elementy/anemostaty/vasm;0;1;0
VASM 400 S .55;400;Anemostat;připojení svislé, 400, servo-polohová regulace 24V, bez signalizace polohy, bez regulační klapky;MANDÍK;VASM 400 S .55;http://mandik.cz/produktova-rada/distribucni-elementy/anemostaty/vasm;0;1;0
VASM 400 S .56;400;Anemostat;připojení svislé, 400, servo-polohová regulace 24V, se signalizací polohy, bez regulační klapky;MANDÍK;VASM 400 S .56;http://mandik.cz/produktova-rada/distribucni-elementy/anemostaty/vasm;0;1;0
VASM 400 S .57;400;Anemostat;připojení svislé, 400, servo-plynulá regulace 24V SR, bez regulační klapky;MANDÍK;VASM 400 S .57;http://mandik.cz/produktova-rada/distribucni-elementy/anemostaty/vasm;0;1;0
VASM 630 V .01;630;Anemostat;připojení vodorovné, 630, ruční, bez regulační klapky;MANDÍK;VASM 630 V .01;http://mandik.cz/produktova-rada/distribucni-elementy/anemostaty/vasm;0;0;1
VASM 630 V .45;630;Anemostat;připojení vodorovné, 630, servo-polohová regulace 230V, bez signalizace polohy, bez regulační klapky;MANDÍK;VASM 630 V .45;http://mandik.cz/produktova-rada/distribucni-elementy/anemostaty/vasm;0;0;1
VASM 630 V .46;630;Anemostat;připojení vodorovné, 630, servo-polohová regulace 230V, se signalizací polohy, bez regulační klapky;MANDÍK;VASM 630 V .46;http://mandik.cz/produktova-rada/distribucni-elementy/anemostaty/vasm;0;0;1
VASM 630 V .55;630;Anemostat;připojení vodorovné, 630, servo-polohová regulace 24V, bez signalizace polohy, bez regulační klapky;MANDÍK;VASM 630 V .55;http://mandik.cz/produktova-rada/distribucni-elementy/anemostaty/vasm;0;0;1
VASM 630 V .56;630;Anemostat;připojení vodorovné, 630, servo-polohová regulace 24V, se signalizací polohy, bez regulační klapky;MANDÍK;VASM 630 V .56;http://mandik.cz/produktova-rada/distribucni-elementy/anemostaty/vasm;0;0;1
VASM 630 V .57;630;Anemostat;připojení vodorovné, 630, servo-plynulá regulace 24V SR, bez regulační klapky;MANDÍK;VASM 630 V .57;http://mandik.cz/produktova-rada/distribucni-elementy/anemostaty/vasm;0;0;1
VASM 630 S .01;630;Anemostat;připojení svislé, 630, ruční, bez regulační klapky;MANDÍK;VASM 630 S .01;http://mandik.cz/produktova-rada/distribucni-elementy/anemostaty/vasm;0;1;0
VASM 630 S .45;630;Anemostat;připojení svislé, 630, servo-polohová regulace 230V, bez signalizace polohy, bez regulační klapky;MANDÍK;VASM 630 S .45;http://mandik.cz/produktova-rada/distribucni-elementy/anemostaty/vasm;0;1;0
VASM 630 S .46;630;Anemostat;připojení svislé, 630, servo-polohová regulace 230V, se signalizací polohy, bez regulační klapky;MANDÍK;VASM 630 S .46;http://mandik.cz/produktova-rada/distribucni-elementy/anemostaty/vasm;0;1;0
VASM 630 S .55;630;Anemostat;připojení svislé, 630, servo-polohová regulace 24V, bez signalizace polohy, bez regulační klapky;MANDÍK;VASM 630 S .55;http://mandik.cz/produktova-rada/distribucni-elementy/anemostaty/vasm;0;1;0
VASM 630 S .56;630;Anemostat;připojení svislé, 630, servo-polohová regulace 24V, se signalizací polohy, bez regulační klapky;MANDÍK;VASM 630 S .56;http://mandik.cz/produktova-rada/distribucni-elementy/anemostaty/vasm;0;1;0
VASM 630 S .57;630;Anemostat;připojení svislé, 630, servo-plynulá regulace 24V SR, bez regulační klapky;MANDÍK;VASM 630 S .57;http://mandik.cz/produktova-rada/distribucni-elementy/anemostaty/vasm;0;1;0
VASM 315 čd přívod .01;315;Anemostat;čd, 315, ruční;MANDÍK;VASM 315 čd přívod .01;http://mandik.cz/produktova-rada/distribucni-elementy/anemostaty/vasm;1;1;0
VASM 315 čd přívod .45;315;Anemostat;čd, 315, servo-polohová regulace 230V, bez signalizace polohy;MANDÍK;VASM 315 čd přívod .45;http://mandik.cz/produktova-rada/distribucni-elementy/anemostaty/vasm;1;1;0
VASM 315 čd přívod .46;315;Anemostat;čd, 315, servo-polohová regulace 230V, se signalizací polohy;MANDÍK;VASM 315 čd přívod .46;http://mandik.cz/produktova-rada/distribucni-elementy/anemostaty/vasm;1;1;0
VASM 315 čd přívod .55;315;Anemostat;čd, 315, servo-polohová regulace 24V, bez signalizace polohy;MANDÍK;VASM 315 čd přívod .55;http://mandik.cz/produktova-rada/distribucni-elementy/anemostaty/vasm;1;1;0
VASM 315 čd přívod .56;315;Anemostat;čd, 315, servo-polohová regulace 24V, se signalizací polohy;MANDÍK;VASM 315 čd přívod .56;http://mandik.cz/produktova-rada/distribucni-elementy/anemostaty/vasm;1;1;0
VASM 315 čd přívod .57;315;Anemostat;čd, 315, servo-plynulá regulace 24V SR;MANDÍK;VASM 315 čd přívod .57;http://mandik.cz/produktova-rada/distribucni-elementy/anemostaty/vasm;1;1;0
VASM 400 čd přívod .01;400;Anemostat;čd, 400, ruční;MANDÍK;VASM 400 čd přívod .01;http://mandik.cz/produktova-rada/distribucni-elementy/anemostaty/vasm;1;1;0
VASM 400 čd přívod .45;400;Anemostat;čd, 400, servo-polohová regulace 230V, bez signalizace polohy;MANDÍK;VASM 400 čd přívod .45;http://mandik.cz/produktova-rada/distribucni-elementy/anemostaty/vasm;1;1;0
VASM 400 čd přívod .46;400;Anemostat;čd, 400, servo-polohová regulace 230V, se signalizací polohy;MANDÍK;VASM 400 čd přívod .46;http://mandik.cz/produktova-rada/distribucni-elementy/anemostaty/vasm;1;1;0
VASM 400 čd přívod .55;400;Anemostat;čd, 400, servo-polohová regulace 24V, bez signalizace polohy;MANDÍK;VASM 400 čd přívod .55;http://mandik.cz/produktova-rada/distribucni-elementy/anemostaty/vasm;1;1;0
VASM 400 čd přívod .56;400;Anemostat;čd, 400, servo-polohová regulace 24V, se signalizací polohy;MANDÍK;VASM 400 čd přívod .56;http://mandik.cz/produktova-rada/distribucni-elementy/anemostaty/vasm;1;1;0
VASM 400 čd přívod .57;400;Anemostat;čd, 400, servo-plynulá regulace 24V SR;MANDÍK;VASM 400 čd přívod .57;http://mandik.cz/produktova-rada/distribucni-elementy/anemostaty/vasm;1;1;0
VASM 630 čd přívod .01;630;Anemostat;čd, 630, ruční;MANDÍK;VASM 630 čd přívod .01;http://mandik.cz/produktova-rada/distribucni-elementy/anemostaty/vasm;1;1;0
VASM 630 čd přívod .45;630;Anemostat;čd, 630, servo-polohová regulace 230V, bez signalizace polohy;MANDÍK;VASM 630 čd přívod .45;http://mandik.cz/produktova-rada/distribucni-elementy/anemostaty/vasm;1;1;0
VASM 630 čd přívod .46;630;Anemostat;čd, 630, servo-polohová regulace 230V, se signalizací polohy;MANDÍK;VASM 630 čd přívod .46;http://mandik.cz/produktova-rada/distribucni-elementy/anemostaty/vasm;1;1;0
VASM 630 čd přívod .55;630;Anemostat;čd, 630, servo-polohová regulace 24V, bez signalizace polohy;MANDÍK;VASM 630 čd přívod .55;http://mandik.cz/produktova-rada/distribucni-elementy/anemostaty/vasm;1;1;0
VASM 630 čd přívod .56;630;Anemostat;čd, 630, servo-polohová regulace 24V, se signalizací polohy;MANDÍK;VASM 630 čd přívod .56;http://mandik.cz/produktova-rada/distribucni-elementy/anemostaty/vasm;1;1;0
VASM 630 čd přívod .57;630;Anemostat;čd, 630, servo-plynulá regulace 24V SR;MANDÍK;VASM 630 čd přívod .57;http://mandik.cz/produktova-rada/distribucni-elementy/anemostaty/vasm;1;1;0
VASM 315 V/R .01;315;Anemostat;připojení vodorovné, 315, ruční, s regulační klapkou;MANDÍK;VASM 315 V/R .01;http://mandik.cz/produktova-rada/distribucni-elementy/anemostaty/vasm;0;0;1
VASM 315 V/R .45;315;Anemostat;připojení vodorovné, 315, servo-polohová regulace 230V, bez signalizace polohy, s regulační klapkou;MANDÍK;VASM 315 V/R .45;http://mandik.cz/produktova-rada/distribucni-elementy/anemostaty/vasm;0;0;1
VASM 315 V/R .46;315;Anemostat;připojení vodorovné, 315, servo-polohová regulace 230V, se signalizací polohy, s regulační klapkou;MANDÍK;VASM 315 V/R .46;http://mandik.cz/produktova-rada/distribucni-elementy/anemostaty/vasm;0;0;1
VASM 315 V/R .55;315;Anemostat;připojení vodorovné, 315, servo-polohová regulace 24V, bez signalizace polohy, s regulační klapkou;MANDÍK;VASM 315 V/R .55;http://mandik.cz/produktova-rada/distribucni-elementy/anemostaty/vasm;0;0;1
VASM 315 V/R .56;315;Anemostat;připojení vodorovné, 315, servo-polohová regulace 24V, se signalizací polohy, s regulační klapkou;MANDÍK;VASM 315 V/R .56;http://mandik.cz/produktova-rada/distribucni-elementy/anemostaty/vasm;0;0;1
VASM 315 V/R .57;315;Anemostat;připojení vodorovné, 315, servo-plynulá regulace 24V SR, s regulační klapkou;MANDÍK;VASM 315 V/R .57;http://mandik.cz/produktova-rada/distribucni-elementy/anemostaty/vasm;0;0;1
VASM 315 S/R .01;315;Anemostat;připojení svislé, 315, ruční, s regulační klapkou;MANDÍK;VASM 315 S/R .01;http://mandik.cz/produktova-rada/distribucni-elementy/anemostaty/vasm;0;1;0
VASM 315 S/R .45;315;Anemostat;připojení svislé, 315, servo-polohová regulace 230V, bez signalizace polohy, s regulační klapkou;MANDÍK;VASM 315 S/R .45;http://mandik.cz/produktova-rada/distribucni-elementy/anemostaty/vasm;0;1;0
VASM 315 S/R .46;315;Anemostat;připojení svislé, 315, servo-polohová regulace 230V, se signalizací polohy, s regulační klapkou;MANDÍK;VASM 315 S/R .46;http://mandik.cz/produktova-rada/distribucni-elementy/anemostaty/vasm;0;1;0
VASM 315 S/R .55;315;Anemostat;připojení svislé, 315, servo-polohová regulace 24V, bez signalizace polohy, s regulační klapkou;MANDÍK;VASM 315 S/R .55;http://mandik.cz/produktova-rada/distribucni-elementy/anemostaty/vasm;0;1;0
VASM 315 S/R .56;315;Anemostat;připojení svislé, 315, servo-polohová regulace 24V, se signalizací polohy, s regulační klapkou;MANDÍK;VASM 315 S/R .56;http://mandik.cz/produktova-rada/distribucni-elementy/anemostaty/vasm;0;1;0
VASM 315 S/R .57;315;Anemostat;připojení svislé, 315, servo-plynulá regulace 24V SR, s regulační klapkou;MANDÍK;VASM 315 S/R .57;http://mandik.cz/produktova-rada/distribucni-elementy/anemostaty/vasm;0;1;0
VASM 400 V/R .01;400;Anemostat;připojení vodorovné, 400, ruční, s regulační klapkou;MANDÍK;VASM 400 V/R .01;http://mandik.cz/produktova-rada/distribucni-elementy/anemostaty/vasm;0;0;1
VASM 400 V/R .45;400;Anemostat;připojení vodorovné, 400, servo-polohová regulace 230V, bez signalizace polohy, s regulační klapkou;MANDÍK;VASM 400 V/R .45;http://mandik.cz/produktova-rada/distribucni-elementy/anemostaty/vasm;0;0;1
VASM 400 V/R .46;400;Anemostat;připojení vodorovné, 400, servo-polohová regulace 230V, se signalizací polohy, s regulační klapkou;MANDÍK;VASM 400 V/R .46;http://mandik.cz/produktova-rada/distribucni-elementy/anemostaty/vasm;0;0;1
VASM 400 V/R .55;400;Anemostat;připojení vodorovné, 400, servo-polohová regulace 24V, bez signalizace polohy, s regulační klapkou;MANDÍK;VASM 400 V/R .55;http://mandik.cz/produktova-rada/distribucni-elementy/anemostaty/vasm;0;0;1
VASM 400 V/R .56;400;Anemostat;připojení vodorovné, 400, servo-polohová regulace 24V, se signalizací polohy, s regulační klapkou;MANDÍK;VASM 400 V/R .56;http://mandik.cz/produktova-rada/distribucni-elementy/anemostaty/vasm;0;0;1
VASM 400 V/R .57;400;Anemostat;připojení vodorovné, 400, servo-plynulá regulace 24V SR, s regulační klapkou;MANDÍK;VASM 400 V/R .57;http://mandik.cz/produktova-rada/distribucni-elementy/anemostaty/vasm;0;0;1
VASM 400 S/R .01;400;Anemostat;připojení svislé, 400, ruční, s regulační klapkou;MANDÍK;VASM 400 S/R .01;http://mandik.cz/produktova-rada/distribucni-elementy/anemostaty/vasm;0;1;0
VASM 400 S/R .45;400;Anemostat;připojení svislé, 400, servo-polohová regulace 230V, bez signalizace polohy, s regulační klapkou;MANDÍK;VASM 400 S/R .45;http://mandik.cz/produktova-rada/distribucni-elementy/anemostaty/vasm;0;1;0
VASM 400 S/R .46;400;Anemostat;připojení svislé, 400, servo-polohová regulace 230V, se signalizací polohy, s regulační klapkou;MANDÍK;VASM 400 S/R .46;http://mandik.cz/produktova-rada/distribucni-elementy/anemostaty/vasm;0;1;0
VASM 400 S/R .55;400;Anemostat;připojení svislé, 400, servo-polohová regulace 24V, bez signalizace polohy, s regulační klapkou;MANDÍK;VASM 400 S/R .55;http://mandik.cz/produktova-rada/distribucni-elementy/anemostaty/vasm;0;1;0
VASM 400 S/R .56;400;Anemostat;připojení svislé, 400, servo-polohová regulace 24V, se signalizací polohy, s regulační klapkou;MANDÍK;VASM 400 S/R .56;http://mandik.cz/produktova-rada/distribucni-elementy/anemostaty/vasm;0;1;0
VASM 400 S/R .57;400;Anemostat;připojení svislé, 400, servo-plynulá regulace 24V SR, s regulační klapkou;MANDÍK;VASM 400 S/R .57;http://mandik.cz/produktova-rada/distribucni-elementy/anemostaty/vasm;0;1;0
VASM 630 V/R .01;630;Anemostat;připojení vodorovné, 630, ruční, s regulační klapkou;MANDÍK;VASM 630 V/R .01;http://mandik.cz/produktova-rada/distribucni-elementy/anemostaty/vasm;0;0;1
VASM 630 V/R .45;630;Anemostat;připojení vodorovné, 630, servo-polohová regulace 230V, bez signalizace polohy, s regulační klapkou;MANDÍK;VASM 630 V/R .45;http://mandik.cz/produktova-rada/distribucni-elementy/anemostaty/vasm;0;0;1
VASM 630 V/R .46;630;Anemostat;připojení vodorovné, 630, servo-polohová regulace 230V, se signalizací polohy, s regulační klapkou;MANDÍK;VASM 630 V/R .46;http://mandik.cz/produktova-rada/distribucni-elementy/anemostaty/vasm;0;0;1
VASM 630 V/R .55;630;Anemostat;připojení vodorovné, 630, servo-polohová regulace 24V, bez signalizace polohy, s regulační klapkou;MANDÍK;VASM 630 V/R .55;http://mandik.cz/produktova-rada/distribucni-elementy/anemostaty/vasm;0;0;1
VASM 630 V/R .56;630;Anemostat;připojení vodorovné, 630, servo-polohová regulace 24V, se signalizací polohy, s regulační klapkou;MANDÍK;VASM 630 V/R .56;http://mandik.cz/produktova-rada/distribucni-elementy/anemostaty/vasm;0;0;1
VASM 630 V/R .57;630;Anemostat;připojení vodorovné, 630, servo-plynulá regulace 24V SR, s regulační klapkou;MANDÍK;VASM 630 V/R .57;http://mandik.cz/produktova-rada/distribucni-elementy/anemostaty/vasm;0;0;1
VASM 630 S/R .01;630;Anemostat;připojení svislé, 630, ruční, s regulační klapkou;MANDÍK;VASM 630 S/R .01;http://mandik.cz/produktova-rada/distribucni-elementy/anemostaty/vasm;0;1;0
VASM 630 S/R .45;630;Anemostat;připojení svislé, 630, servo-polohová regulace 230V, bez signalizace polohy, s regulační klapkou;MANDÍK;VASM 630 S/R .45;http://mandik.cz/produktova-rada/distribucni-elementy/anemostaty/vasm;0;1;0
VASM 630 S/R .46;630;Anemostat;připojení svislé, 630, servo-polohová regulace 230V, se signalizací polohy, s regulační klapkou;MANDÍK;VASM 630 S/R .46;http://mandik.cz/produktova-rada/distribucni-elementy/anemostaty/vasm;0;1;0
VASM 630 S/R .55;630;Anemostat;připojení svislé, 630, servo-polohová regulace 24V, bez signalizace polohy, s regulační klapkou;MANDÍK;VASM 630 S/R .55;http://mandik.cz/produktova-rada/distribucni-elementy/anemostaty/vasm;0;1;0
VASM 630 S/R .56;630;Anemostat;připojení svislé, 630, servo-polohová regulace 24V, se signalizací polohy, s regulační klapkou;MANDÍK;VASM 630 S/R .56;http://mandik.cz/produktova-rada/distribucni-elementy/anemostaty/vasm;0;1;0
VASM 630 S/R .57;630;Anemostat;připojení svislé, 630, servo-plynulá regulace 24V SR, s regulační klapkou;MANDÍK;VASM 630 S/R .57;http://mandik.cz/produktova-rada/distribucni-elementy/anemostaty/vasm;0;1;0
