;Počet vyústí##OTHER##;Popis##OTHER##;Komentáře k typům##OTHER##;Výrobce##OTHER##;Model##OTHER##;URL##OTHER##
VAPM-L 2;2;Anemostat;bez rozptylového prvku, s otvorem bez prolisu, velikost 2;MANDÍK;VAPM-L 2;http://mandik.cz/produktova-rada/distribucni-elementy/anemostaty/vapm-l
VAPM-L 2 P;2;Anemostat;rozptylový prvek, s otvorem bez prolisu, velikost 2;MANDÍK;VAPM-L 2 P;http://mandik.cz/produktova-rada/distribucni-elementy/anemostaty/vapm-l
VAPM-L 2 O;2;Anemostat;bez rozptylového prvku, prolis v čelní desce pro zapuštění šroubu, velikost 2;MANDÍK;VAPM-L 2 O;http://mandik.cz/produktova-rada/distribucni-elementy/anemostaty/vapm-l
VAPM-L 2 O/P;2;Anemostat;rozptylový prvek, prolis v čelní desce pro zapuštění šroubu, velikost 2;MANDÍK;VAPM-L 2 O/P;http://mandik.cz/produktova-rada/distribucni-elementy/anemostaty/vapm-l
VAPM-L 3;3;Anemostat;bez rozptylového prvku, s otvorem bez prolisu, velikost 3;MANDÍK;VAPM-L 3;http://mandik.cz/produktova-rada/distribucni-elementy/anemostaty/vapm-l
VAPM-L 3 P;3;Anemostat;rozptylový prvek, s otvorem bez prolisu, velikost 3;MANDÍK;VAPM-L 3 P;http://mandik.cz/produktova-rada/distribucni-elementy/anemostaty/vapm-l
VAPM-L 3 O;3;Anemostat;bez rozptylového prvku, prolis v čelní desce pro zapuštění šroubu, velikost 3;MANDÍK;VAPM-L 3 O;http://mandik.cz/produktova-rada/distribucni-elementy/anemostaty/vapm-l
VAPM-L 3 O/P;3;Anemostat;rozptylový prvek, prolis v čelní desce pro zapuštění šroubu, velikost 3;MANDÍK;VAPM-L 3 O/P;http://mandik.cz/produktova-rada/distribucni-elementy/anemostaty/vapm-l
VAPM-L 4;4;Anemostat;bez rozptylového prvku, s otvorem bez prolisu, velikost 4;MANDÍK;VAPM-L 4;http://mandik.cz/produktova-rada/distribucni-elementy/anemostaty/vapm-l
VAPM-L 4  P;4;Anemostat;rozptylový prvek, s otvorem bez prolisu, velikost 4;MANDÍK;VAPM-L 4  P;http://mandik.cz/produktova-rada/distribucni-elementy/anemostaty/vapm-l
VAPM-L 4 O;4;Anemostat;bez rozptylového prvku, prolis v čelní desce pro zapuštění šroubu, velikost 4;MANDÍK;VAPM-L 4 O;http://mandik.cz/produktova-rada/distribucni-elementy/anemostaty/vapm-l
VAPM-L 4 O/P;4;Anemostat;rozptylový prvek, prolis v čelní desce pro zapuštění šroubu, velikost 4;MANDÍK;VAPM-L 4 O/P;http://mandik.cz/produktova-rada/distribucni-elementy/anemostaty/vapm-l
VAPM-L 5;5;Anemostat;bez rozptylového prvku, s otvorem bez prolisu, velikost 5;MANDÍK;VAPM-L 5;http://mandik.cz/produktova-rada/distribucni-elementy/anemostaty/vapm-l
VAPM-L 5 P;5;Anemostat;rozptylový prvek, s otvorem bez prolisu, velikost 5;MANDÍK;VAPM-L 5 P;http://mandik.cz/produktova-rada/distribucni-elementy/anemostaty/vapm-l
VAPM-L 5 O;5;Anemostat;bez rozptylového prvku, prolis v čelní desce pro zapuštění šroubu, velikost 5;MANDÍK;VAPM-L 5 O;http://mandik.cz/produktova-rada/distribucni-elementy/anemostaty/vapm-l
VAPM-L 5 O/P;5;Anemostat;rozptylový prvek, prolis v čelní desce pro zapuštění šroubu, velikost 5;MANDÍK;VAPM-L 5 O/P;http://mandik.cz/produktova-rada/distribucni-elementy/anemostaty/vapm-l
VAPM-L 6;6;Anemostat;bez rozptylového prvku, s otvorem bez prolisu, velikost 6;MANDÍK;VAPM-L 6;http://mandik.cz/produktova-rada/distribucni-elementy/anemostaty/vapm-l
VAPM-L 6 P;6;Anemostat;rozptylový prvek, s otvorem bez prolisu, velikost 6;MANDÍK;VAPM-L 6 P;http://mandik.cz/produktova-rada/distribucni-elementy/anemostaty/vapm-l
VAPM-L 6 O;6;Anemostat;bez rozptylového prvku, prolis v čelní desce pro zapuštění šroubu, velikost 6;MANDÍK;VAPM-L 6 O;http://mandik.cz/produktova-rada/distribucni-elementy/anemostaty/vapm-l
VAPM-L 6 O/P;6;Anemostat;rozptylový prvek, prolis v čelní desce pro zapuštění šroubu, velikost 6;MANDÍK;VAPM-L 6 O/P;http://mandik.cz/produktova-rada/distribucni-elementy/anemostaty/vapm-l
