;Jmenovitý rozměr##LENGTH##MILLIMETERS;Popis##OTHER##;Komentáře k typům##OTHER##;Výrobce##OTHER##;Model##OTHER##;URL##OTHER##;K##OTHER##;C##OTHER##;M##OTHER##;Připojení shora##OTHER##;Připojení zboku##OTHER##
VVDM 300 C/V/O;300;Anemostat;čelní deska čtvercová, lamely do kruhu, 300mm, připojení vodorovné, odvod vzduchu, bez regulační klapky;MANDÍK;VVDM d 300 C/V/O;http://mandik.cz/produktova-rada/distribucni-elementy/anemostaty/vvdm;0;1;0;0;1
VVDM 300 C/V/O/R;300;Anemostat;čelní deska čtvercová, lamely do kruhu, 300mm, připojení vodorovné, odvod vzduchu, s regulační klapkou;MANDÍK;VVDM d 300 C/V/O/R;http://mandik.cz/produktova-rada/distribucni-elementy/anemostaty/vvdm;0;1;0;0;1
VVDM 300 C/S/O;300;Anemostat;čelní deska čtvercová, lamely do kruhu, 300mm, připojení svislé, odvod vzduchu, bez regulační klapky;MANDÍK;VVDM d 300 C/S/O;http://mandik.cz/produktova-rada/distribucni-elementy/anemostaty/vvdm;0;1;0;1;0
VVDM 300 C/S/O/R;300;Anemostat;čelní deska čtvercová, lamely do kruhu, 300mm, připojení svislé, odvod vzduchu, s regulační klapkou;MANDÍK;VVDM d 300 C/S/O/R;http://mandik.cz/produktova-rada/distribucni-elementy/anemostaty/vvdm;0;1;0;1;0
VVDM 300 K/V/O;300;Anemostat;čelní deska kruhová, 300mm, připojení vodorovné, odvod vzduchu, bez regulační klapky;MANDÍK;VVDM d 300 K/V/O;http://mandik.cz/produktova-rada/distribucni-elementy/anemostaty/vvdm;1;0;0;0;1
VVDM 300 K/V/O/R;300;Anemostat;čelní deska kruhová, 300mm, připojení vodorovné, odvod vzduchu, s regulační klapkou;MANDÍK;VVDM d 300 K/V/O/R;http://mandik.cz/produktova-rada/distribucni-elementy/anemostaty/vvdm;1;0;0;0;1
VVDM 300 K/S/O;300;Anemostat;čelní deska kruhová, 300mm, připojení svislé, odvod vzduchu, bez regulační klapky;MANDÍK;VVDM d 300 K/S/O;http://mandik.cz/produktova-rada/distribucni-elementy/anemostaty/vvdm;1;0;0;1;0
VVDM 300 K/S/O/R;300;Anemostat;čelní deska kruhová, 300mm, připojení svislé, odvod vzduchu, s regulační klapkou;MANDÍK;VVDM d 300 K/S/O/R;http://mandik.cz/produktova-rada/distribucni-elementy/anemostaty/vvdm;1;0;0;1;0
VVDM 300 M/V/O;300;Anemostat;čelní deska čtvercová, lamely do čtverce, 300mm, připojení vodorovné, odvod vzduchu, bez regulační klapky;MANDÍK;VVDM d 300 M/V/O;http://mandik.cz/produktova-rada/distribucni-elementy/anemostaty/vvdm;0;0;1;0;1
VVDM 300 M/V/O/R;300;Anemostat;čelní deska čtvercová, lamely do čtverce, 300mm, připojení vodorovné, odvod vzduchu, s regulační klapkou;MANDÍK;VVDM d 300 M/V/O/R;http://mandik.cz/produktova-rada/distribucni-elementy/anemostaty/vvdm;0;0;1;0;1
VVDM 300 M/S/O;300;Anemostat;čelní deska čtvercová, lamely do čtverce, 300mm, připojení svislé, odvod vzduchu, bez regulační klapky;MANDÍK;VVDM d 300 M/S/O;http://mandik.cz/produktova-rada/distribucni-elementy/anemostaty/vvdm;0;0;1;1;0
VVDM 300 M/S/O/R;300;Anemostat;čelní deska čtvercová, lamely do čtverce, 300mm, připojení svislé, odvod vzduchu, s regulační klapkou;MANDÍK;VVDM d 300 M/S/O/R;http://mandik.cz/produktova-rada/distribucni-elementy/anemostaty/vvdm;0;0;1;1;0
VVDM 400 C/V/O;400;Anemostat;čelní deska čtvercová, lamely do kruhu, 400mm, připojení vodorovné, odvod vzduchu, bez regulační klapky;MANDÍK;VVDM d 400 C/V/O;http://mandik.cz/produktova-rada/distribucni-elementy/anemostaty/vvdm;0;1;0;0;1
VVDM 400 C/V/O/R;400;Anemostat;čelní deska čtvercová, lamely do kruhu, 400mm, připojení vodorovné, odvod vzduchu, s regulační klapkou;MANDÍK;VVDM d 400 C/V/O/R;http://mandik.cz/produktova-rada/distribucni-elementy/anemostaty/vvdm;0;1;0;0;1
VVDM 400 C/S/O;400;Anemostat;čelní deska čtvercová, lamely do kruhu, 400mm, připojení svislé, odvod vzduchu, bez regulační klapky;MANDÍK;VVDM d 400 C/S/O;http://mandik.cz/produktova-rada/distribucni-elementy/anemostaty/vvdm;0;1;0;1;0
VVDM 400 C/S/O/R;400;Anemostat;čelní deska čtvercová, lamely do kruhu, 400mm, připojení svislé, odvod vzduchu, s regulační klapkou;MANDÍK;VVDM d 400 C/S/O/R;http://mandik.cz/produktova-rada/distribucni-elementy/anemostaty/vvdm;0;1;0;1;0
VVDM 400 K/V/O;400;Anemostat;čelní deska kruhová, 400mm, připojení vodorovné, odvod vzduchu, bez regulační klapky;MANDÍK;VVDM d 400 K/V/O;http://mandik.cz/produktova-rada/distribucni-elementy/anemostaty/vvdm;1;0;0;0;1
VVDM 400 K/V/O/R;400;Anemostat;čelní deska kruhová, 400mm, připojení vodorovné, odvod vzduchu, s regulační klapkou;MANDÍK;VVDM d 400 K/V/O/R;http://mandik.cz/produktova-rada/distribucni-elementy/anemostaty/vvdm;1;0;0;0;1
VVDM 400 K/S/O;400;Anemostat;čelní deska kruhová, 400mm, připojení svislé, odvod vzduchu, bez regulační klapky;MANDÍK;VVDM d 400 K/S/O;http://mandik.cz/produktova-rada/distribucni-elementy/anemostaty/vvdm;1;0;0;1;0
VVDM 400 K/S/O/R;400;Anemostat;čelní deska kruhová, 400mm, připojení svislé, odvod vzduchu, s regulační klapkou;MANDÍK;VVDM d 400 K/S/O/R;http://mandik.cz/produktova-rada/distribucni-elementy/anemostaty/vvdm;1;0;0;1;0
VVDM 400 M/V/O;400;Anemostat;čelní deska čtvercová, lamely do čtverce, 400mm, připojení vodorovné, odvod vzduchu, bez regulační klapky;MANDÍK;VVDM d 400 M/V/O;http://mandik.cz/produktova-rada/distribucni-elementy/anemostaty/vvdm;0;0;1;0;1
VVDM 400 M/V/O/R;400;Anemostat;čelní deska čtvercová, lamely do čtverce, 400mm, připojení vodorovné, odvod vzduchu, s regulační klapkou;MANDÍK;VVDM d 400 M/V/O/R;http://mandik.cz/produktova-rada/distribucni-elementy/anemostaty/vvdm;0;0;1;0;1
VVDM 400 M/S/O;400;Anemostat;čelní deska čtvercová, lamely do čtverce, 400mm, připojení svislé, odvod vzduchu, bez regulační klapky;MANDÍK;VVDM d 400 M/S/O;http://mandik.cz/produktova-rada/distribucni-elementy/anemostaty/vvdm;0;0;1;1;0
VVDM 400 M/S/O/R;400;Anemostat;čelní deska čtvercová, lamely do čtverce, 400mm, připojení svislé, odvod vzduchu, s regulační klapkou;MANDÍK;VVDM d 400 M/S/O/R;http://mandik.cz/produktova-rada/distribucni-elementy/anemostaty/vvdm;0;0;1;1;0
VVDM 500 C/V/O;500;Anemostat;čelní deska čtvercová, lamely do kruhu, 500mm, připojení vodorovné, odvod vzduchu, bez regulační klapky;MANDÍK;VVDM d 500 C/V/O;http://mandik.cz/produktova-rada/distribucni-elementy/anemostaty/vvdm;0;1;0;0;1
VVDM 500 C/V/O/R;500;Anemostat;čelní deska čtvercová, lamely do kruhu, 500mm, připojení vodorovné, odvod vzduchu, s regulační klapkou;MANDÍK;VVDM d 500 C/V/O/R;http://mandik.cz/produktova-rada/distribucni-elementy/anemostaty/vvdm;0;1;0;0;1
VVDM 500 C/S/O;500;Anemostat;čelní deska čtvercová, lamely do kruhu, 500mm, připojení svislé, odvod vzduchu, bez regulační klapky;MANDÍK;VVDM d 500 C/S/O;http://mandik.cz/produktova-rada/distribucni-elementy/anemostaty/vvdm;0;1;0;1;0
VVDM 500 C/S/O/R;500;Anemostat;čelní deska čtvercová, lamely do kruhu, 500mm, připojení svislé, odvod vzduchu, s regulační klapkou;MANDÍK;VVDM d 500 C/S/O/R;http://mandik.cz/produktova-rada/distribucni-elementy/anemostaty/vvdm;0;1;0;1;0
VVDM 500 K/V/O;500;Anemostat;čelní deska kruhová, 500mm, připojení vodorovné, odvod vzduchu, bez regulační klapky;MANDÍK;VVDM d 500 K/V/O;http://mandik.cz/produktova-rada/distribucni-elementy/anemostaty/vvdm;1;0;0;0;1
VVDM 500 K/V/O/R;500;Anemostat;čelní deska kruhová, 500mm, připojení vodorovné, odvod vzduchu, s regulační klapkou;MANDÍK;VVDM d 500 K/V/O/R;http://mandik.cz/produktova-rada/distribucni-elementy/anemostaty/vvdm;1;0;0;0;1
VVDM 500 K/S/O;500;Anemostat;čelní deska kruhová, 500mm, připojení svislé, odvod vzduchu, bez regulační klapky;MANDÍK;VVDM d 500 K/S/O;http://mandik.cz/produktova-rada/distribucni-elementy/anemostaty/vvdm;1;0;0;1;0
VVDM 500 K/S/O/R;500;Anemostat;čelní deska kruhová, 500mm, připojení svislé, odvod vzduchu, s regulační klapkou;MANDÍK;VVDM d 500 K/S/O/R;http://mandik.cz/produktova-rada/distribucni-elementy/anemostaty/vvdm;1;0;0;1;0
VVDM 500 M/V/O;500;Anemostat;čelní deska čtvercová, lamely do čtverce, 500mm, připojení vodorovné, odvod vzduchu, bez regulační klapky;MANDÍK;VVDM d 500 M/V/O;http://mandik.cz/produktova-rada/distribucni-elementy/anemostaty/vvdm;0;0;1;0;1
VVDM 500 M/V/O/R;500;Anemostat;čelní deska čtvercová, lamely do čtverce, 500mm, připojení vodorovné, odvod vzduchu, s regulační klapkou;MANDÍK;VVDM d 500 M/V/O/R;http://mandik.cz/produktova-rada/distribucni-elementy/anemostaty/vvdm;0;0;1;0;1
VVDM 500 M/S/O;500;Anemostat;čelní deska čtvercová, lamely do čtverce, 500mm, připojení svislé, odvod vzduchu, bez regulační klapky;MANDÍK;VVDM d 500 M/S/O;http://mandik.cz/produktova-rada/distribucni-elementy/anemostaty/vvdm;0;0;1;1;0
VVDM 500 M/S/O/R;500;Anemostat;čelní deska čtvercová, lamely do čtverce, 500mm, připojení svislé, odvod vzduchu, s regulační klapkou;MANDÍK;VVDM d 500 M/S/O/R;http://mandik.cz/produktova-rada/distribucni-elementy/anemostaty/vvdm;0;0;1;1;0
VVDM 600 C/V/O;600;Anemostat;čelní deska čtvercová, lamely do kruhu, 600mm, připojení vodorovné, odvod vzduchu, bez regulační klapky;MANDÍK;VVDM d 600 C/V/O;http://mandik.cz/produktova-rada/distribucni-elementy/anemostaty/vvdm;0;1;0;0;1
VVDM 600 C/V/O/R;600;Anemostat;čelní deska čtvercová, lamely do kruhu, 600mm, připojení vodorovné, odvod vzduchu, s regulační klapkou;MANDÍK;VVDM d 600 C/V/O/R;http://mandik.cz/produktova-rada/distribucni-elementy/anemostaty/vvdm;0;1;0;0;1
VVDM 600 C/S/O;600;Anemostat;čelní deska čtvercová, lamely do kruhu, 600mm, připojení svislé, odvod vzduchu, bez regulační klapky;MANDÍK;VVDM d 600 C/S/O;http://mandik.cz/produktova-rada/distribucni-elementy/anemostaty/vvdm;0;1;0;1;0
VVDM 600 C/S/O/R;600;Anemostat;čelní deska čtvercová, lamely do kruhu, 600mm, připojení svislé, odvod vzduchu, s regulační klapkou;MANDÍK;VVDM d 600 C/S/O/R;http://mandik.cz/produktova-rada/distribucni-elementy/anemostaty/vvdm;0;1;0;1;0
VVDM 600 K/V/O;600;Anemostat;čelní deska kruhová, 600mm, připojení vodorovné, odvod vzduchu, bez regulační klapky;MANDÍK;VVDM d 600 K/V/O;http://mandik.cz/produktova-rada/distribucni-elementy/anemostaty/vvdm;1;0;0;0;1
VVDM 600 K/V/O/R;600;Anemostat;čelní deska kruhová, 600mm, připojení vodorovné, odvod vzduchu, s regulační klapkou;MANDÍK;VVDM d 600 K/V/O/R;http://mandik.cz/produktova-rada/distribucni-elementy/anemostaty/vvdm;1;0;0;0;1
VVDM 600 K/S/O;600;Anemostat;čelní deska kruhová, 600mm, připojení svislé, odvod vzduchu, bez regulační klapky;MANDÍK;VVDM d 600 K/S/O;http://mandik.cz/produktova-rada/distribucni-elementy/anemostaty/vvdm;1;0;0;1;0
VVDM 600 K/S/O/R;600;Anemostat;čelní deska kruhová, 600mm, připojení svislé, odvod vzduchu, s regulační klapkou;MANDÍK;VVDM d 600 K/S/O/R;http://mandik.cz/produktova-rada/distribucni-elementy/anemostaty/vvdm;1;0;0;1;0
VVDM 600 M/V/O;600;Anemostat;čelní deska čtvercová, lamely do čtverce, 600mm, připojení vodorovné, odvod vzduchu, bez regulační klapky;MANDÍK;VVDM d 600 M/V/O;http://mandik.cz/produktova-rada/distribucni-elementy/anemostaty/vvdm;0;0;1;0;1
VVDM 600 M/V/O/R;600;Anemostat;čelní deska čtvercová, lamely do čtverce, 600mm, připojení vodorovné, odvod vzduchu, s regulační klapkou;MANDÍK;VVDM d 600 M/V/O/R;http://mandik.cz/produktova-rada/distribucni-elementy/anemostaty/vvdm;0;0;1;0;1
VVDM 600 M/S/O;600;Anemostat;čelní deska čtvercová, lamely do čtverce, 600mm, připojení svislé, odvod vzduchu, bez regulační klapky;MANDÍK;VVDM d 600 M/S/O;http://mandik.cz/produktova-rada/distribucni-elementy/anemostaty/vvdm;0;0;1;1;0
VVDM 600 M/S/O/R;600;Anemostat;čelní deska čtvercová, lamely do čtverce, 600mm, připojení svislé, odvod vzduchu, s regulační klapkou;MANDÍK;VVDM d 600 M/S/O/R;http://mandik.cz/produktova-rada/distribucni-elementy/anemostaty/vvdm;0;0;1;1;0
VVDM 625 C/V/O;625;Anemostat;čelní deska čtvercová, lamely do kruhu, 625mm, připojení vodorovné, odvod vzduchu, bez regulační klapky;MANDÍK;VVDM d 625 C/V/O;http://mandik.cz/produktova-rada/distribucni-elementy/anemostaty/vvdm;0;1;0;0;1
VVDM 625 C/V/O/R;625;Anemostat;čelní deska čtvercová, lamely do kruhu, 625mm, připojení vodorovné, odvod vzduchu, s regulační klapkou;MANDÍK;VVDM d 625 C/V/O/R;http://mandik.cz/produktova-rada/distribucni-elementy/anemostaty/vvdm;0;1;0;0;1
VVDM 625 C/S/O;625;Anemostat;čelní deska čtvercová, lamely do kruhu, 625mm, připojení svislé, odvod vzduchu, bez regulační klapky;MANDÍK;VVDM d 625 C/S/O;http://mandik.cz/produktova-rada/distribucni-elementy/anemostaty/vvdm;0;1;0;1;0
VVDM 625 C/S/O/R;625;Anemostat;čelní deska čtvercová, lamely do kruhu, 625mm, připojení svislé, odvod vzduchu, s regulační klapkou;MANDÍK;VVDM d 625 C/S/O/R;http://mandik.cz/produktova-rada/distribucni-elementy/anemostaty/vvdm;0;1;0;1;0
VVDM 625 K/V/O;625;Anemostat;čelní deska kruhová, 625mm, připojení vodorovné, odvod vzduchu, bez regulační klapky;MANDÍK;VVDM d 625 K/V/O;http://mandik.cz/produktova-rada/distribucni-elementy/anemostaty/vvdm;1;0;0;0;1
VVDM 625 K/V/O/R;625;Anemostat;čelní deska kruhová, 625mm, připojení vodorovné, odvod vzduchu, s regulační klapkou;MANDÍK;VVDM d 625 K/V/O/R;http://mandik.cz/produktova-rada/distribucni-elementy/anemostaty/vvdm;1;0;0;0;1
VVDM 625 K/S/O;625;Anemostat;čelní deska kruhová, 625mm, připojení svislé, odvod vzduchu, bez regulační klapky;MANDÍK;VVDM d 625 K/S/O;http://mandik.cz/produktova-rada/distribucni-elementy/anemostaty/vvdm;1;0;0;1;0
VVDM 625 K/S/O/R;625;Anemostat;čelní deska kruhová, 625mm, připojení svislé, odvod vzduchu, s regulační klapkou;MANDÍK;VVDM d 625 K/S/O/R;http://mandik.cz/produktova-rada/distribucni-elementy/anemostaty/vvdm;1;0;0;1;0
VVDM 625 M/V/O;625;Anemostat;čelní deska čtvercová, lamely do čtverce, 625mm, připojení vodorovné, odvod vzduchu, bez regulační klapky;MANDÍK;VVDM d 625 M/V/O;http://mandik.cz/produktova-rada/distribucni-elementy/anemostaty/vvdm;0;0;1;0;1
VVDM 625 M/V/O/R;625;Anemostat;čelní deska čtvercová, lamely do čtverce, 625mm, připojení vodorovné, odvod vzduchu, s regulační klapkou;MANDÍK;VVDM d 625 M/V/O/R;http://mandik.cz/produktova-rada/distribucni-elementy/anemostaty/vvdm;0;0;1;0;1
VVDM 625 M/S/O;625;Anemostat;čelní deska čtvercová, lamely do čtverce, 625mm, připojení svislé, odvod vzduchu, bez regulační klapky;MANDÍK;VVDM d 625 M/S/O;http://mandik.cz/produktova-rada/distribucni-elementy/anemostaty/vvdm;0;0;1;1;0
VVDM 625 M/S/O/R;625;Anemostat;čelní deska čtvercová, lamely do čtverce, 625mm, připojení svislé, odvod vzduchu, s regulační klapkou;MANDÍK;VVDM d 625 M/S/O/R;http://mandik.cz/produktova-rada/distribucni-elementy/anemostaty/vvdm;0;0;1;1;0
VVDM 825 C/V/O;825;Anemostat;čelní deska čtvercová, lamely do kruhu, 825mm, připojení vodorovné, odvod vzduchu, bez regulační klapky;MANDÍK;VVDM d 825 C/V/O;http://mandik.cz/produktova-rada/distribucni-elementy/anemostaty/vvdm;0;1;0;0;1
VVDM 825 C/V/O/R;825;Anemostat;čelní deska čtvercová, lamely do kruhu, 825mm, připojení vodorovné, odvod vzduchu, s regulační klapkou;MANDÍK;VVDM d 825 C/V/O/R;http://mandik.cz/produktova-rada/distribucni-elementy/anemostaty/vvdm;0;1;0;0;1
VVDM 825 C/S/O;825;Anemostat;čelní deska čtvercová, lamely do kruhu, 825mm, připojení svislé, odvod vzduchu, bez regulační klapky;MANDÍK;VVDM d 825 C/S/O;http://mandik.cz/produktova-rada/distribucni-elementy/anemostaty/vvdm;0;1;0;1;0
VVDM 825 C/S/O/R;825;Anemostat;čelní deska čtvercová, lamely do kruhu, 825mm, připojení svislé, odvod vzduchu, s regulační klapkou;MANDÍK;VVDM d 825 C/S/O/R;http://mandik.cz/produktova-rada/distribucni-elementy/anemostaty/vvdm;0;1;0;1;0
VVDM 825 K/V/O;825;Anemostat;čelní deska kruhová, 825mm, připojení vodorovné, odvod vzduchu, bez regulační klapky;MANDÍK;VVDM d 825 K/V/O;http://mandik.cz/produktova-rada/distribucni-elementy/anemostaty/vvdm;1;0;0;0;1
VVDM 825 K/V/O/R;825;Anemostat;čelní deska kruhová, 825mm, připojení vodorovné, odvod vzduchu, s regulační klapkou;MANDÍK;VVDM d 825 K/V/O/R;http://mandik.cz/produktova-rada/distribucni-elementy/anemostaty/vvdm;1;0;0;0;1
VVDM 825 K/S/O;825;Anemostat;čelní deska kruhová, 825mm, připojení svislé, odvod vzduchu, bez regulační klapky;MANDÍK;VVDM d 825 K/S/O;http://mandik.cz/produktova-rada/distribucni-elementy/anemostaty/vvdm;1;0;0;1;0
VVDM 825 K/S/O/R;825;Anemostat;čelní deska kruhová, 825mm, připojení svislé, odvod vzduchu, s regulační klapkou;MANDÍK;VVDM d 825 K/S/O/R;http://mandik.cz/produktova-rada/distribucni-elementy/anemostaty/vvdm;1;0;0;1;0
VVDM 825 M/V/O;825;Anemostat;čelní deska čtvercová, lamely do čtverce, 825mm, připojení vodorovné, odvod vzduchu, bez regulační klapky;MANDÍK;VVDM d 825 M/V/O;http://mandik.cz/produktova-rada/distribucni-elementy/anemostaty/vvdm;0;0;1;0;1
VVDM 825 M/V/O/R;825;Anemostat;čelní deska čtvercová, lamely do čtverce, 825mm, připojení vodorovné, odvod vzduchu, s regulační klapkou;MANDÍK;VVDM d 825 M/V/O/R;http://mandik.cz/produktova-rada/distribucni-elementy/anemostaty/vvdm;0;0;1;0;1
VVDM 825 M/S/O;825;Anemostat;čelní deska čtvercová, lamely do čtverce, 825mm, připojení svislé, odvod vzduchu, bez regulační klapky;MANDÍK;VVDM d 825 M/S/O;http://mandik.cz/produktova-rada/distribucni-elementy/anemostaty/vvdm;0;0;1;1;0
VVDM 825 M/S/O/R;825;Anemostat;čelní deska čtvercová, lamely do čtverce, 825mm, připojení svislé, odvod vzduchu, s regulační klapkou;MANDÍK;VVDM d 825 M/S/O/R;http://mandik.cz/produktova-rada/distribucni-elementy/anemostaty/vvdm;0;0;1;1;0
VVDM 300 C čd odvod;300;Anemostat;čelní deska čtvercová, lamely do kruhu, 300mm, bez regulační klapky;MANDÍK;VVDM 300 C čd odvod;http://mandik.cz/produktova-rada/distribucni-elementy/anemostaty/vvdm;0;1;0;0;1
VVDM 300 K čd odvod;300;Anemostat;čelní deska kruhová, 300mm, bez regulační klapky;MANDÍK;VVDM 300 K čd odvod;http://mandik.cz/produktova-rada/distribucni-elementy/anemostaty/vvdm;1;0;0;0;1
VVDM 300 M čd odvod;300;Anemostat;čelní deska čtvercová, lamely do čtverce, 300mm, bez regulační klapky;MANDÍK;VVDM 300 M čd odvod;http://mandik.cz/produktova-rada/distribucni-elementy/anemostaty/vvdm;0;0;1;0;1
VVDM 400 C čd odvod;400;Anemostat;čelní deska čtvercová, lamely do kruhu, 400mm, bez regulační klapky;MANDÍK;VVDM 400 C čd odvod;http://mandik.cz/produktova-rada/distribucni-elementy/anemostaty/vvdm;0;1;0;0;1
VVDM 400 K čd odvod;400;Anemostat;čelní deska kruhová, 400mm, bez regulační klapky;MANDÍK;VVDM 400 K čd odvod;http://mandik.cz/produktova-rada/distribucni-elementy/anemostaty/vvdm;1;0;0;0;1
VVDM 400 M čd odvod;400;Anemostat;čelní deska čtvercová, lamely do čtverce, 400mm, bez regulační klapky;MANDÍK;VVDM 400 M čd odvod;http://mandik.cz/produktova-rada/distribucni-elementy/anemostaty/vvdm;0;0;1;0;1
VVDM 500 C čd odvod;500;Anemostat;čelní deska čtvercová, lamely do kruhu, 500mm, bez regulační klapky;MANDÍK;VVDM 500 C čd odvod;http://mandik.cz/produktova-rada/distribucni-elementy/anemostaty/vvdm;0;1;0;0;1
VVDM 500 K čd odvod;500;Anemostat;čelní deska kruhová, 500mm, bez regulační klapky;MANDÍK;VVDM 500 K čd odvod;http://mandik.cz/produktova-rada/distribucni-elementy/anemostaty/vvdm;1;0;0;0;1
VVDM 500 M čd odvod;500;Anemostat;čelní deska čtvercová, lamely do čtverce, 500mm, bez regulační klapky;MANDÍK;VVDM 500 M čd odvod;http://mandik.cz/produktova-rada/distribucni-elementy/anemostaty/vvdm;0;0;1;0;1
VVDM 600 C čd odvod;600;Anemostat;čelní deska čtvercová, lamely do kruhu, 600mm, bez regulační klapky;MANDÍK;VVDM 600 C čd odvod;http://mandik.cz/produktova-rada/distribucni-elementy/anemostaty/vvdm;0;1;0;0;1
VVDM 600 K čd odvod;600;Anemostat;čelní deska kruhová, 600mm, bez regulační klapky;MANDÍK;VVDM 600 K čd odvod;http://mandik.cz/produktova-rada/distribucni-elementy/anemostaty/vvdm;1;0;0;0;1
VVDM 600 M čd odvod;600;Anemostat;čelní deska čtvercová, lamely do čtverce, 600mm, bez regulační klapky;MANDÍK;VVDM 600 M čd odvod;http://mandik.cz/produktova-rada/distribucni-elementy/anemostaty/vvdm;0;0;1;0;1
VVDM 625 C čd odvod;625;Anemostat;čelní deska čtvercová, lamely do kruhu, 625mm, bez regulační klapky;MANDÍK;VVDM 625 C čd odvod;http://mandik.cz/produktova-rada/distribucni-elementy/anemostaty/vvdm;0;1;0;0;1
VVDM 625 K čd odvod;625;Anemostat;čelní deska kruhová, 625mm, bez regulační klapky;MANDÍK;VVDM 625 K čd odvod;http://mandik.cz/produktova-rada/distribucni-elementy/anemostaty/vvdm;1;0;0;0;1
VVDM 625 M čd odvod;625;Anemostat;čelní deska čtvercová, lamely do čtverce, 625mm, bez regulační klapky;MANDÍK;VVDM 625 M čd odvod;http://mandik.cz/produktova-rada/distribucni-elementy/anemostaty/vvdm;0;0;1;0;1
VVDM 825 C čd odvod;825;Anemostat;čelní deska čtvercová, lamely do kruhu, 825mm, bez regulační klapky;MANDÍK;VVDM 825 C čd odvod;http://mandik.cz/produktova-rada/distribucni-elementy/anemostaty/vvdm;0;1;0;0;1
VVDM 825 K čd odvod;825;Anemostat;čelní deska kruhová, 825mm, bez regulační klapky;MANDÍK;VVDM 825 K čd odvod;http://mandik.cz/produktova-rada/distribucni-elementy/anemostaty/vvdm;1;0;0;0;1
VVDM 825 M čd odvod;825;Anemostat;čelní deska čtvercová, lamely do čtverce, 825mm, bez regulační klapky;MANDÍK;VVDM 825 M čd odvod;http://mandik.cz/produktova-rada/distribucni-elementy/anemostaty/vvdm;0;0;1;0;1
